DOUE-L-1976-80244
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19760727
763/1976

Directiva del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los asientos de ocupantes de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19760927
262
L
135
138
/doue/1976/262/L00135-00138.pdf
L
S
20160101
N
S
L
Armonización de legislaciones
Homologación
Maquinaria agrícola
Normas de calidad
Tractores
Vehículos de motor
CITA
Directiva 74/150, de 4 de marzo
SE DEROGA
con efectos de 1 de enero de 2016, por Reglamento 167/2013, de 5 de febrero
SE MODIFICA
el anexo I, por Directiva 2010/52, de 11 de agosto
SE MODIFICA
el anexo, por Directiva 99/86, de 11 de noviembre
SE MODIFICA
, por Decisión 95/1, de 1 de enero
SE SUSTITUYE
art. 1.2, por Directiva 97/54, de 23 de septiembre
SE SUSTITUYE
art. 1.2, por Directiva 82/890, de 17 de diciembre
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y , en particular , su artículo 100 ,
Vista la propuesta de la Comisión ,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2) ,
Considerando que las prescripciones técnicas que deben cumplir los tractores en virtud de las legislaciones nacionales , se refieren , entre otros aspectos , a los asientos de acompañantes ;
Considerando que dichas prescripciones difieren de un Estado miembro a otro ; que , como consecuencia de ello , es necesario que sean adoptadas por todos los Estados miembros las mismas prescripciones , ya sea completando o sustituyendo sus regulaciones actuales , con el fin de permitir , en particular , la puesta en práctica , para cada tipo de tractor , del procedimiento de homologación CEE objeto de la Directiva 74/150/CEE del Consejo , de 4 de marzo de 1974 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (3) ;
Considerando que la presente Directiva tiene por objeto armonizar las disposiciones nacionales relativas a la construcción e instalación de asientos de acompañantes en los tractores agrícolas , pero no pretende uniformizar las prescripciones relativas a la presencia , obligatoria o no , de uno de estos asientos en los tractores , ni tampoco armonizar las prescripciones que prevén la posibilidad de instalar en ellos al menos un asiento de acompañante ; que los problemas que no han sido regulados todavía , referentes al asiento del acompañante como uno de los elementos que figuran en el certificado de homologación , deberán ser resueltos lo antes posible completando la presente Directiva , con el fin de establecer , también en lo referente al asiento del acompañante , las condiciones necesarias para expedir la homologación CEE ,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :
Artículo 1
1 . Se entiende por tractor ( agrícola o forestal ) cualquier vehículo a motor , con ruedas u orugas , de dos ejes como mínimo , cuya función resida fundamentalmente en su potencia de tracción y que esté especialmente concebido para arrastrar , empujar , llevar o accionar determinados aperos , máquinas o remolques destinados a ser empleados en la explotación agrícola o forestal . Podrá estar equipado para transportar carga y acompañantes .
2 . La presente Directiva sólo se aplicará a los tractores definidos en el
apartado 1 , montados sobre neumáticos , provistos de dos ejes y que tengan una velocidad máxima por construcción comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora y cuya vía sea del 1 250 mm por lo menos .
Artículo 2
Los Estados miembros no podrán denegar la homologación CEE ni la homologación de alcance nacional por motivos referentes a los asientos de acompañantes si se cumplieren las prescripciones que figuran en el Anexo .
Artículo 3
Los Estados miembros no podrán denegar la matriculación ni prohibir la venta , la circulación o el uso de tractores por motivos referentes a los asientos de acompañantes , si se cumplieren las prescripciones que figuran en el Anexo .
Artículo 4
Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico las prescripciones del Anexo , se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 13 de la Directiva 74/150/CEE .
Artículo 5
1 . Los Estados miembros aplicarán las disposiciones necesarias para cumplir la presente Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su notificación , e informarán de ello inmediatamente a la Comisión .
2 . Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva .
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros .
Hecho en Bruselas , el 27 de julio de 1976 .
Por el Consejo
El Presidente
M. van der STOEL
(1) DO n º 28 de 17 . 2 . 1967 , p. 462/67 .
(2) DO n º 42 de 7 . 3 . 1967 , p. 620/67 .
(3) DO n º L 84 de 28 . 3 . 1974 , p. 10 .
ANEXO
I . PRESCRIPCIONES GENERALES DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION
1 . El asiento deberá estar situado de forma que no suponga peligro para el acompañante ni obstaculice la conducción del tractor .
2 . El asiento deberá fijarse sólidamente y , según el tipo de tractor , unirse de forma adecuada con uno de los elementos de la estructura ( chasis , dispositivo de protección contra el vuelco , plataforma , etc ) .
3 . Este elemento de la estructura deberá ser suficientemente resistente para poder sostener el asiento cargado con el acompañante .
II . PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION
1 . El asiento tendrá una anchura mínima de 400 mm y una profundidad mínima de 300 mm .
2 . El asiento deberá estar provisto de un respaldo de una altura de 200 mm como mínimo y de 250 mm como máximo , y llevar un apoyo lateral ; estas dimensiones no se tendrán en cuenta si detrás del acompañante hubiera una pared cerrada . La base del asiento estará acolchada o será elástica .
3 . Se deberá prever un apoyo adecuado para los pies del acompañante .
4 . La altura libre por encima de la superficie del asiento del acompañante deberá ser de 920 mm como mínimo . Sin embargo , cuando un tractor que satisfaga las exigencias relativas al asiento del conductor y su protección , tenga una forma de construcción que no permita respetar esta altura para el acompañante , dicha altura podrá reducirse hasta 800 mm , a condición de que se prevea un acolchado suficiente en la parte de techo situada sobre el asiento del acompañante .
La parte superior del espacio libre del que disponga el ocupante sólo deberá estar limitada , por detrás , en un radio de 300 mm como máximo ( ver dibujo en el Apéndice ) . La altura libre es la cota vertical libre comprendida entre el borde anterior del asiento y el techo del tractor .
5 . El asiento del acompañante no deberá incrementar la anchura total del tractor .
6 . Cuando el asiento del ocupante esté situado sobre los guardabarros , no deberá haber más de un asiento por guardabarros .
Apéndice : ver D.O.