DOUE-L-1989-81049
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19890918
530/1989

Directiva del Consejo, de 18 de septiembre de 1989, por la que se completa y modifica la directiva 76/116/CEE en lo que respeta a los oligoelementos boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc en los abonos.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19890930
281
L
116
124
/doue/1989/281/L00116-00124.pdf
L
N
N
N
L
http://data.europa.eu/eli/dir/1989/530/spa
Abonos
COMPLETA
y MODIFICA la Directiva 76/116, de 18 de diciembre de 1975
SE MODIFICA
por Directiva 97/63, de 24 de noviembre
SE TRANSPONE
, sobre FERTILIZANTES, por Orden de 14 de junio de 1991
SE TRANSPONE
, por Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo
EL CONSEJODE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que conviene adoptar medidas dirigidas a establecer progresivamente el mercado interior a lo largo de un período que expira el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías personas, servicios y capitales esté garantizada;
Considerando que la Directiva 76/116/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos (4), modificada en última lugar por la Directiva 89/284/CEE (5), establece normas sobre la comercialización de abonos tipo CEE; que resulta necesario extender dicha Directiva a los siete oligoelementos (boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc) contenidos en dichos abonos;
Considerando que en adelante la Directiva 76/116/CEE debe aplicarse a los abonos sólidos o líquidos que contengan algunos de los mencionados oligoelementos comercializados separadamente o mezclados así como algún oligoelemento quelatado;
Considerando que conviene ampliar y poner al día constantemente las Directivas relativas a los abonos en lo que se refiere a la adaptación al progreso científico y técnico de los productos que figuran en los Anexos de dichas Directivas; que, para ello, se considera necesario ampliar las funciones del Comité contempladas por la Directiva 76/116/CEE,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. Los abonos sólidos o líquidos mencionados en el capítulo A del Anexo que contengan únicamente uno de los oligoelementos siguientes: boro, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno y cinc, y respondan a las especificaciones de dicho capítulo A del Anexo podrán denominarse « ABONOS CEE ».
2. Las mezclas de dos o más abonos contemplados en el apartado 1 que tengan, por lo menos, dos oligoelementos distintos podrán denominarse « ABONOS CEE » siempre que reúnan los requisitos del capítulo B del Anexo.
Artículo 2
Los abonos CEE que se ajusten en lo dispuesto en el artículo 1 deberán estar envasados.
Artículo 3
1. Los abonos CEE reseñados en el Anexo I de la Directiva 76/116/CEE deberán declarar el contenido en uno o varios de los oligoelementos siguientes: boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno o cinc, en las dos condiciones siguientes:
a) que dichos elementos se añadan y estén presentes en cantidades por lo menos iguales a los contenidos mínimos que figuran en los capítulos C y D del Anexo de la presente Directiva;
b) que el abono CEE siga respetando la especificaciones del Anexo I de la Directiva 76/116/CEE.
2. Cuando los oligoelementos sean ingredientes normales de materias primas destinadas a aportar elementos principales y secundarios, su declaración será facultativa, siempre que dichos oligoelementos estén presentes en cantidades por lo menos iguales a los contenidos mínimos que figuran en los capítulos C y D del Anexo de la presente Directiva.
Artículo 4
Las menciones obligatorias para la identificación de los abonos contempladas en la presente Directiva serán las siguientes:
a) mención « ABONO CEE » en mayúsculas;
b) denominación del tipo de abono:
- de conformidad con el capítulo A del Anexo,
- o con la indicación del tipo « Mezcla de oligoelementos », seguido por los nombres de los oligoelementos presentes o por sus símbolos químicos,
- o bien de conformidad con el Anexo I de la Directiva 76/116/CEE, completando la denominación del tipo mediante una de las menciones siguientes:
« con oligoelementos », o
« con » seguido del o de los nombres de los oligoelementos presentes o de sus símbolos químicos.
Sólo figurarán a continuación de la denominación del tipo los números que indiquen el contenido en elementos principales y secundarios objeto de la Directiva 76/116/CEE.
Cuando estén presentes varios oligoelementos, se enumerarán por orden alfabético de sus símbolos químicos: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn:
c) los contenidos garantizados para cada elemento fertilizante y la forma y/o solo solubilidad garantizadas según lo establecidos en los Anexos de la Directiva 76/116/CEE y, para cada oligoelemento, según lo dispuesto en el artículo 6;
d) cuando un oligoelemento esté total o parcialmente unido químicamente a una molécula orgánica, el nombre del oligoelemento deberá ir seguido de uno de los calificativos siguientes:
- « quelatado por » (nombre del agente quelatante o la abreviatura del mismo, tal y como figura en el número 1 del capítulo E del Anexo);
- « complejado por » (nombre del agente complejante, tal como figura en el capítulo E, punto 2 del Anexo).
La indicación de los contenidos en oligoelementos deberá expresarse en porcentaje en peso, en números enteros seguidos, en su caso, por un decimal si se trata de abonos que incluyen un solo oligoelemento (capítulo A del Anexo). en el caso de abonos que incluyen varios oligoelementos, el número de decimales podrá corresponder, para cada elemento, al indicado en los capítulos B, C y D del Anexo.
La indicación de los contenidos en oligoelementos se efectuará a la vez por medio de su denominación literal y por su símbolo químico.
En la etiqueta o en los documentos de acompañamiento, en lo que respecta a los productos incluidos en los capítulos A y B del Anexo, debajo de las declaraciones obligatorias o facultativas, deberá aparecer la mención:
« Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas ».
Artículo 5
Los Estados miembros podrán exigir en su territorio sin obstaculizar la comercialización y bajo la responsabilidad del encargado de la puesta en el mercado, la indicación de las dosis y condiciones de empleo que mejor convengan al tipo de suelo y de cultivo en los que vaya a utilizarse el abono. Estas indicaciones deberán estar claramente separadas de las menciones obligatorias de etiquetada previstas en el artículo 4.
Artículo 6
Los Estados miembros dispondrán que los contenidos en oligoelementos de los abonos CEE puestos en el mercado se indiquen en forma de elementos (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
La declaración del contenido en un oligoelemento de los abonos se efectuará de la forma siguiente:
a) en el caso de los abonos contemplados en el apartado 1 del artículo 1, de conformidad con lo prescrito en la columna 6 del capítulo A del Anexo;
b) en el caso de los abonos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 y en el artículo 3, indicando:
- el contenido total expresado en porcentaje en peso del abono, y
- el contenido soluble en agua, expresado en porcentaje en peso del abono, cuando esta solubilidad alcance como mínimo la mitad del contenido total.
Cuando un oligoelemento sea totalmente soluble en agua, sólo se declarará el contenido soluble en agua.
La determinación del contenido en un oligoelemento de los abonos se realizará con arreglo a las condiciones establecidas en los métodos de análisis previstos en el artículo 8 de la Directiva 76/116/CEE. Cuando un oligoelemento esté unido químicamente a una molécula orgánica, el contenido presente en el abono se declarará inmediatamente a continuación del contenido soluble en agua, en porcentaje del peso del abono, seguido por las expresiones « quelatado por » o « complejado por » y el nombre de la molécula orgánica, tal y como figura en el capítulo E del Anexo. El nombre de la molécula orgánica podrá ser sustituido por sus abreviaturas.
Artículo 7
Las tolerancias admitidas en relación con los contenidos en oligoelementos declarados se fijan en:
- 0,4 % en valor absoluto, para los contenidos superiores al 2 %,
- 1/5 del valor declarado, para los contenidos inferiores o iguales al 2 %.
Artículo 8
El apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 76/116/CEE se sustituye por el texto siguiente:
« 1. Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos al progreso técnico serán aprobadas con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 11.
Cuando se efectúen dichas modificaciones sólo podrán añadirse abonos:
a) si no producen efectos perjudiciales para la salud humana o animal ni sobre el medio mediante;
b) si aportan elementos fertilizantes eficaces con arreglo a las necesidades
de un cultivo específico o las condiciones de crecimiento de cultivos específicas. ».
Artículo 9
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Directiva, en el plazo de dieciocho meses a partir de su notificación. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 10
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 18 de septiembre de 1989.
Por el Consejo
El Presidente
E. CRESSON
(1) DO no C 304 de 29. 11. 1988, p. 8.
(2) DO no C 47 de 20. 2. 1989, p. 75 y Decisión de 15 de septiembre de 1989 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(3) DO no C 102 de 24. 4. 1989, p. 9.
(4) DO no L 24 de 30. 1. 1976, p. 21.
(5) DO no L 111 de 22. 4. 1989, p. 34.
ANEXO
CAPITULO A
ABONOS QUE SOLO DECLARAN UN OLIGOELEMENTO
Nota 1: Los agentes quelatantes podrán denominarse por sus abreviaturas, tal y como figuran en el capítulo E.
Nota 2: Si el producto no deja ningún residuo sólido después de su disolución en agua podrá designarse « para disolución ».
Nota 3: Si un oligoelemento está presente en forma quelatada, habrá que indicar en qué intervalo de pH se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada.
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Número // Tipo // Indicaciones sobre la forma de obtención y los componentes básicos // Contenido mínimo en oligoelementos fertilizantes (porcentaje en peso) Indicaciones sobre la evaluación de los elementos fertilizantes Otros requisitos // Otras indicaciones sobre la denominación del tipo // Oligoelementos cuyo contenido debe garantizarse Solubilidad Otros criterios // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // // BORO
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 1a // Acido bórico // Producto obtenido por la acción de un ácido sobre un borato // 14 % B soluble en agua // Se podrán añadir las denominaciones usuales del comercio // Boro (B) soluble en agua // // // // // // // 1b // Borato de sodio // Producto obtenido químicamente que se compone esecialmente de borato de sodio // 10 % B soluble en agua // Se podrán añadir las denominaciones usuales en el comercio // Boro (B) soluble en agua // // // // // // // 1c // Borato de calcio // Producto obtenido a partir de colemanita o de pandermita y que se compone esencialmente de boratos de calcio // 7 % B total Finura: paso del 98 % como mínimo, por el tamiz de 0,063 mm // Se podrán añadir las denominaciones
usuales del comercio // Boro (B) total // // // // // // // 1d // Boro etanolamina // Producto obtenido por reacción de ácido bórico con una etanolamina // 8 % B soluble en agua // // Boro (B) soluble en agua // // // // // // // 1e // Abono boratado, en solución o en suspensión // Producto obtenido por disolución o suspensión en agua de los tipos 1a, 1b, 1d. // 2 % B soluble en agua // // Boro (B) soluble en agua // // // // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // 1,6 // COBALTO
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 2a // Sal de Cobalto // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de sal mineral de cobalto // 19 % Co soluble en agua // La denominación deberá llevar el nombre del anión combiado // Cobalto (Co) soluble en agua // // // // // // // 2b // Quelato de cobalto // Producto obtenido por combinación química del cobalto con un agente quelatante // 2 % Co soluble en agua (8/10 partes quelatadas por los menos) // Naturaleza del agente quelatante // Cobalto (Co) soluble en agua Cobalto (Co) quelatado // // // // // // // 2c // Solución de abono con cobalto // Producto obtenido por disolución en agua de los tipos 2a y/ó 2b // 2 % Co soluble en agua // La denominación deberá llevar el nombre del anión mineral y/o la naturaleza del agente quelatante // Cobalto (Co) soluble en agua Cobalto (Co) quelatado // // // // // // 1,6 // COBRE
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 3a // Sal de cobre // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente del sal mineral de cobre // 20 % Cu soluble en agua // La denominación deberá llevar el nombre del anión combinado // Cobre (Cu) soluble en agua // // // // // // // 3b // Oxido de cobre // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de óxido de cobre // 70 % Cu total Finura: paso del 98 %, como mínimo, por el tamiz de 0,063 mm // // Cobre (Cu) total // // // // // // // 3c // Hidróxido de cobre // Producto obtenido químicamente, que se compone esencialmente de hidróxido de cobre // 45 % Cu total Finura: paso del 98 %, como mínimo, por el tamiz de 0,063 mm // // Cobre (Cu) total // // // // // // // 3d // Quelato de cobre // Producto obtenido mediante combinación química del cobre con un agente quelatante // 9 % Cu soluble en agua (8/10 partes quelatado por lo menos) // Naturalza del agente quelatante // Cobre (Cu) soluble en agua Cobre (Cu) quelatado // // // // // // // 3e // Abono a base de cobre // Producto obtenido por mezcla de los tipos 3a, 3b, 3c ó 3d y, en su caso, de una carga no nutritiva ni tóxica // 5 % del cobre total Finura: paso del 98 % como mínimo para el tamiz de 0,063 mm // Naturaleza del agente quelatante // Cobre (Cu) total Cobre soluble en agua, si éste alcanza al menos 1/4 del cobre total Cobre (Cu) quelatado // // // // // // // 3f // Solución de abono con cobre // Producto obtenido por disolución en agua de los tipos 3a y/ó 3d // 3 % Cu soluble en agua // Naturaleza del agente quelatante // Cobre (Cu) soluble en agua Cobre (Cu) quelatado // // // // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // 1,6 // HIERRO
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 4a // Sal de hierro // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de una sal ferrosa (Fe II) // 12 % Fe soluble en agua // La denominación deberá incluir el nombre del anión combinado // Hierro (Fe) soluble en agua // // // // // // // 4b // Quelato
de hierro // Producto obtenido por combinación química de hierro con un producto quelatante // 5 % soluble en agua (8/10 quelatado por lo menos) // Naturaleza del agente quelatante // Hierro (Fe) soluble en agua Hierro (Fe) quelatado // // // // // // // 4c // Solución de abono a base de hierro // Producto obtenido por disolución en agua de los tipos 4a y/ó 4b // 2 % Fe soluble en agua // Naturaleza del agente quelatante // Hierro (Fe) soluble en agua Hierro (Fe) quelatado // // // // // // 1,6 // MANGANESO
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 5a // Sal de manganeso // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de una sal mineral de manganeso (II) // 17 % Mn soluble en agua // La denominación deberá incluir el nombre del anión combinado // Manganeso (Mn) soluble en agua // // // // // // // 5b // Quelato de manganeso // Producto obtenido por combinación química de manganeso con un agente quelatante // 5 % Mn soluble en agua (8/10 como mínimo quelatado) // Naturaleza del agente quelatante // Manganeso (Mn) soluble en agua Manganeso (Mn) quelatado // // // // // // // 5c // Oxido de manganeso // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de óxido de manganeso // 40 % de Mn total Finura: paso del 80 %, como mínimo, por el tamiz de 0,063 mm // // Manganeso (Mn) total // // // // // // // 5d // Abono a base de manganeso // Producto obtenido por mezcla de los tipos 5a y 5c // 17 % de Mn total // // Manganeso (Mn) total Manganeso (Mn) soluble en agua si éste alcanza por lo menos, 1/4 del manganeso total // // // // // // // 5e // Abono en solución a base de manganeso // Producto obtenido por disolución en agua de los tipos 5a y/ó 5b // 3 % Mn soluble en agua // Naturaleza del agente quelatante // Manganeso (Mn) soluble en agua Manganeso (Mn) quelatado // // // // // // 1,6 // MOLIBDENO
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 6a // Molibdato de sodio // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de molibdato de sodio // 35 % Mo soluble en agua // // Molibdeno (Mo) soluble en agua // // // // // // // 6b // Molibdato de aconio // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de molibdato de amonio // 50 % Mo soluble en agua // // Molibdeno (Mo) soluble en agua // // // // // // // 6c // Abono a base de molibdeno // Producto obtenido por mezcla de los tipos 6a y 6b // 35 % Mo soluble en agua // // Molibdeno (Mo) soluble en agua // // // // // // // 6d // Abono en solución con molibdeno // Producto obtenido por disolución en agua de los tipos 6a y/ó 6b // 3 % Mo soluble en agua // // Molibdeno (Mo) soluble en agua // // // // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // 1,6 // 1,6 // CINC
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 7a // Sal de cinc // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de sal mineral de cinc // 15 % Zn soluble en agua // La denominación llevará el nombre del anión combinado // Cinc (Zn) soluble en agua // // // // // // // 7b // Quelato de cinc // Producto obtenido por combinación química del cinc con un agente quelatante // 5 % Zn soluble en agua // Naturaleza del agente quelatante // Cinc (Zn) soluble en agua Cinc (Zn) quelatado // // // // // // // 7c // Oxido de cinc // Producto obtenido químicamente que se compone esencialmente de óxido de cinc // 70 % Zn total // // Cinc (Zn) total // // // // // // // 7d // Abono a base de cinc // Producto derivado de los tipos 7a y 7c // 30 % Zn total // // Cinc (Zn) total Cinc (Zn) soluble en agua si éste alcanza, por lo menos,
1/4 del cinc (Zn) total // // // // // // // 7e // Abono en solución o en suspensión a base de cinc // Producto obtenido por disolución en agua de los tipos 7a y 7b // 3 % Zn soluble en agua // Naturaleza del agente quelatante // Cinc (Zn) soluble en agua Contenido en cinc (Zn) quelatado // // // // // //
CONTENIDO MINIMO EN OLIGOELEMENTOS EXPRESADOS EN PORCENTAJE DEL PESO DEL ABONO
CAPITULO B
MEZCLAS SOLIDAS O LIQUIDAS DE OLIGOELEMENTOS
1.2,3 // // // // Cuando el oligoelemento es presentado en forma // 1.2.3 // // sólo mineral // quelatada o complejada // // // // Si el oligoelemento es: // // // Boro (B) // 0,2 // 0,2 // Cobalto (Co) // 0,02 // 0,02 // Cobre (Cu) // 0,5 // 0,1 // Hierro (Fe) // 2,0 // 0,3 // Manganeso (Mn) // 0,5 // 0,1 // Molibdeno (Mo) // 0,02 // - // Cinc (Zn) // 0,5 // 0,1 // // //
La suma mínima de oligoelementos en una mezcla sólida: 5 % del peso del abono.
La suma mínima de oligoelementos en una mezcla fluida: 2 % del peso del abono.
CAPITULO C
ABONOS CEE QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIOS CON OLIGOELEMENTOS APORTADOS AL SUELO
1.2.3 // // // // // En cultivos extensivos y pastos // En usos hortícolas // // // // Boro (B) // 0,01 // 0,01 // Cobalto (Co) // 0,002 // - // Cobre (Cu) // 0,01 // 0,002 // Hierro (Fe) // 0,5 // 0,02 // Manganeso (Mn) // 0,1 // 0,01 // Molibdeno (Mo) // 0,001 // 0,001 // Cinc (Zn) // 0,01 // 0,002 // // //
CAPITULO D
ABONOS CEE QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIOS CON OLIGOELEMENTOS PARA PULVERIZACION FOLIAR
Boro (B) 0,01
Cobalto (Co) 0,002
Cobre (Cu) 0,002
Hierro (Fe) 0,02
Manganeso (Mn) 0,01
Molibdeno (Mo) 0,001
Cinc (Zn) 0,002 CAPITULO E
LISTA DE LAS MATERIAS ORGANICAS AUTORIZADAS PARA COMPLEJAR LOS OLIGOELEMENTOS
Definición de oligoelementos complejados
Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por oligoelementos complejados aquellas combinaciones en las que el metal esté presente en forma de:
- producto quelatado;
- producto complejado.
La presente Directiva autoriza los productos siguientes
1. Agentes quelatantes
Acidos o sales de sodio, potasio o amonio de:
1.2.3 // Acido etilendiaminotetraacético // EDTA // C10H16O8N2 // Acido
dietilentriaminopentaacético // DTPA // C14H23O10N3 // Acido etilendiamino-di (O-hidroxifenilacético) // EDDHA // C18H20O6N2 // Acido hidroxi-2 etilendiaminotriacético // HEDTA // C10H18O7N2 // Acido etilendiamino-di (O-hidroxi p-metil fenil) acético // EDDHMA // C20H24N2O6 // Acido etilendiamino-di (5-carboxi-2-hidroxifenil) acético // EDDCHA // C20H20O10N2
2. Agentes complejantes ( )
( ) Lista pendiente de elaboración.
Molibdeno ( Mo ) soluble en agua // // // // // //
6c
Abono a base de molibdeno
Producto obtenido por mezcla de los tipos 6a y 6b
35 % Mo soluble en agua //
Molibdeno ( Mo ) soluble en agua // // // // // //
6d
Abono en solucion con molibdeno
Producto obtenido por disolucion en agua de los tipos 6a y/o 6b
3 % Mo soluble en agua //
Molibdeno ( Mo ) soluble en agua // // // // // //
1,61,6CINC
1.2.3.4.5.67a
Sal de cinc
Producto obtenido quimicamente que se compone esencialmente de sal mineral de cinc
15 % Zn soluble en agua
La denominacion llevara el nombre del anion combinado
Cinc ( Zn ) soluble en agua // // // // // //
7b
Quelato de cinc
Producto obtenido por combinacion quimica del cinc con un agente quelatante
5 % Zn soluble en agua
Naturaleza del agente quelatante
Cinc ( Zn ) soluble en agua Cinc ( Zn ) quelatado // // // // // //
7c
Oxido de cinc
Producto obtenido quimicamente que se compone esencialmente de oxido de cinc
70 % Zn total //
Cinc ( Zn ) total // // // // // //
7d
Abono a base de cinc
Producto derivado de los tipos 7a y 7c
30 % Zn total //
Cinc ( Zn ) total Cinc ( Zn ) soluble en agua si éste alcanza, por lo menos, 1/4 del cinc ( Zn ) total // // // // // //
7e
Abono en solucion o en suspension a base de cinc
Producto obtenido por disolucion en agua de los tipos 7a y 7b
3 % Zn soluble en agua
Naturaleza del agente quelatante
Cinc ( Zn ) soluble en agua Contenido en cinc ( Zn ) quelatado // // // // // //
CONTENIDO MINIMO EN OLIGOELEMENTOS EXPRESADOS EN PORCENTAJE DEL PESO DEL ABONO
CAPITULO B
MEZCLAS SOLIDAS O LIQUIDAS DE OLIGOELEMENTOS
1.2,3Cuando el oligoelemento es presentado en forma
1.2.3solo mineral
quelatada o complejada // // //
Si el oligoelemento es : // //
Boro ( B )
0,2
0,2
Cobalto ( Co )
0,02
0,02
Cobre ( Cu )
0,5
0,1
Hierro ( Fe )
2,0
0,3
Manganeso ( Mn )
0,5
0,1
Molibdeno ( Mo )
0,02
Cinc ( Zn )
0,5
0,1 // // //
La suma minima de oligoelementos en una mezcla solida : 5 % del peso del abono .
La suma minima de oligoelementos en una mezcla fluida : 2 % del peso del abono .
CAPITULO C
ABONOS CEE QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIOS CON OLIGOELEMENTOS APORTADOS AL SUELO
1.2.3En cultivos extensivos y pastos
En usos horticolas // // //
Boro ( B )
0,01
0,01
Cobalto ( Co )
0,002
Cobre ( Cu )
0,01
0,002
Hierro ( Fe )
0,5
0,02
Manganeso ( Mn )
0,1
0,01
Molibdeno ( Mo )
0,001
0,001
Cinc ( Zn )
0,01
0,002 // // //
CAPITULO D
ABONOS CEE QUE CONTIENEN ELEMENTOS PRINCIPALES Y/O SECUNDARIOS CON OLIGOELEMENTOS PARA PULVERIZACION FOLIAR
Boro ( B ) 0,01
Cobalto ( Co ) 0,002
Cobre ( Cu ) 0,002
Hierro ( Fe ) 0,02
Manganeso ( Mn ) 0,01
Molibdeno ( Mo ) 0,001
Cinc ( Zn ) 0,002
CAPITULO E
LISTA DE LAS MATERIAS ORGANICAS AUTORIZADAS PARA COMPLEJAR LOS OLIGOELEMENTOS
Definicion de oligoelementos complejados
Con arreglo a la presente Directiva, se entendera por oligoelementos complejados aquellas combinaciones en las que el metal esté presente en forma de :
_ producto quelatado;
_ producto complejado .
La presente Directiva autoriza los productos siguientes
1 . Agentes quelatantes
Acidos o sales de sodio, potasio o amonio de :
1.2.3Acido etilendiaminotetraacético
EDTA
C10H16O8N2
Acido dietilentriaminopentaacético
DTPA
C14H23O10N3
Acido etilendiamino-di ( O-hidroxifenilacético )
EDDHA
C18H20O6N2
Acido hidroxi-2 etilendiaminotriacético
HEDTA
C10H18O7N2
Acido etilendiamino-di ( O-hidroxi p-metil fenil ) acético
EDDHMA
C20H24N2O6
Acido etilendiamino-di ( 5-carboxi-2-hidroxifenil ) acético
EDDCHA
C20H20O10N2
2 . Agentes complejantes ( )
( ) Lista pendiente de elaboracion .