DOUE-L-1995-80748
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19950523
12/1995

Directiva nº 95/12/CE de la Comisión, de 23 de mayo de 1995, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respeta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19950621
136
L
1
27
/doue/1995/136/L00001-00027.pdf
L
19950711
S
20111220
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/1995/12/spa
Consumo de energía
Electrodomésticos
Energía eléctrica
Etiquetas
Lavadoras
Cumplimiento a más tardar el 1 de marzo de 1996.
DE CONFORMIDAD con
la Directiva 92/75, de 22 de septiembre
CITA
Directiva 86/594, de 1 de diciembre
CITA
Directiva 83/189, de 28 de marzo
SE DEROGA
con efectos de 20 de diciembre de 2011, por Reglamento 1061/2010, de 28 de septiembre
SE MODIFICA
, por Directiva 2006/80, de 23 de octubre
SE MODIFICA
por Directiva 96/89, de 17 de diciembre
SE TRANSPONE
Real Decreto 607/1996, de 12 de abril
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos y, en particular, sus artículos 9 y 12,
Considerando que, de conformidad con la Directiva 92/ 75/CEE, la Comisión debe adoptar una directiva de aplicación relativa a los aparatos electrodomésticos, incluidas las lavadoras;
Considerando que la electricidad que consumen las lavadoras constituye una proporción significativa de la demanda total de energía de la Comunidad; que el consumo de energía de estos aparatos puede reducirse considerablemente;
Considerando que una mayor eficiencia de lavado requiere con frecuencia un mayor consumo de agua y energía; que la información sobre la eficiencia de lavado de un aparato es útil para evaluar la información sobre su consumo de agua y energía; que dicha información facilitará al consumidor la elección de un aparato que garantice una utilización racional de la energía;
Considerando que la Comunidad, al tiempo que confirma su interés por un sistema internacional de normalización capaz de elaborar normas que sean
realmente utilizadas por todas las partes en los intercambios internacionales y de satisfacer las exigencias de la política comunitaria, invita la todas las organizaciones europeas de normalización a que sigan cooperando con las organizaciones internacionales de normalización;
Considerando que el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) son reconocidos como organismos competentes para adoptar normas armonizadas con arreglo a las orientaciones generales de cooperación entre la Comisión y ambos organismos, que se firmaron el 13 de noviembre de 1984; que, a los efectos de la presente Directiva, una norma armonizada es una especificación técnica (norma europea o documento de armonización) adoptada por el Cenelec con arreglo a un mandato de la Comisión, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, cuya última modificación la constituye la Decisión 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , y sobre la base de dichas orientaciones generales;
Considerando que las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo 10 de la Directiva 92/75/CEE,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. La presente Directiva se aplicará a las lavadoras alimentados por la red eléctrica, excepto:
- las lavadoras que no centrifugan,
- las lavadoras con cubas separadas para lavado y centrifugado,
- las lavadoras-secadoras combinadas.
Quedan excluidos los aparatos que también pueden utilizar otras fuentes de energía.
2. La información que la presente Directiva obliga a facilitar se determinará de acuerdo con normas armonizadas cuyos números de referencia hayan sido publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y para las cuales los Estados miembros hayan publicado los números de referencia de las normas nacionales que transpongan estas normas armonizadas. Las disposiciones de la presente Directiva que obligan a facilitar información sobre el ruido se aplicarán únicamente cuando se exija dicha información de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 86/594/CEE del Consejo . En su caso, esa información se determinará de conformidad con esta última Directiva.
3. Las normas armonizadas a que se refiere el apartado 2 se elaborarán con arreglo a un mandato de la Comisión de conformidad con la Directiva 83/189/CEE.
4. Los términos «distribuidor», «proveedor», «ficha», «otros recursos esenciales» y «datos complementarios» corresponden a los definidos en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 92/75/CEE.
Artículo 2
1. La documentación técnica a que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE deberá incluir:
- el nombre y la dirección del proveedor,
- una descripción general del aparato suficiente para poder identificarlo inequívocamente,
- información, incluyendo en su caso dibujos, sobre las principales características de diseño del modelo y, en particular, sobre los elementos que influyen de modo apreciable en su consumo de energía,
- informes sobre los ensayos de medición pertinentes efectuados con arreglo a los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 1, y
- en su caso, las instrucciones de empleo.
2. La etiqueta a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE se ajustará a las especificaciones del Anexo I de la presente Directiva. La etiqueta se colocará en la parte externa frontal o superior del aparato, de forma que resulte claramente visible y que no quede oculta.
3. El contenido y el formato de la ficha a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE se ajustarán a las especificaciones del Anexo II de la presente Directiva.
4. En los casos contemplados en el artículo 5 de la Directiva 92/75/CEE, y cuando la oferta de venta, arrendamiento, arrendamiento con opción de compra se haga mediante comunicación impresa, como un catálogo de venta por correo, dicha comunicación deberá incluir toda la información especificada en el Anexo III de la presente Directiva.
5. La clase de eficiencia energética de un aparato, su clase de eficiencia de lavado y su clase de eficiencia de secado especificadas en la etiqueta y en la ficha se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el Anexo IV.
Artículo 3
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para que todos los proveedores y distribuidores establecidos en su territorio cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva.
Artículo 4
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 1 de marzo de 1995. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones, a partir del 1 de abril de 1996.
No obstante, los Estados miembros permitirán hasta el 30 de septiembre de 1996 para:
- la colocación en el mercado, la comercialización y/o la exposición de los aparatos,
- la distribuición de las comunicaciones impresas a que se refiere el apartado 4 del artículo 2, que no se ajusten a las disposiciones de la presente Directiva.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 5
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 23 de mayo de 1995.
Por la Comisión
Christos PAPOUTSIS
Miembro de la Comisión
ANEXO I
ETIQUETA
Modelo
1. La etiqueta, en la versión ling istica apropiada, se ajustará a los modelos siguientes:
¹
(Figura 1)
¹ (Figura 2)
¹ (Figura 3)
¹ (Figura 4)
¹ (Figura 5)
¹ (Figura 6)
¹ (Figura 7)
¹ (Figura 8)
¹ (Figura 9)
¹ (Figura 10)
¹
(Figura 11)
¹ (Figura 12)
Nota a propósito de la etiqueta
2. En las siguientes notas se define la información que debe incluirse.
Notas:
I) Nombre o marca comercial del proveedor.
II) Identificación del modelo del proveedor.
III) La clase de eficiencia energética del aparato se determinará de conformidad con el Anexo IV. Se indicará delante de la flecha correspondiente.
IV) Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el sistema comunitario de concesión de la etiqueta ecológica, en el caso de que el aparato haya obtenido una etiqueta ecológica comunitaria de conformidad con el Reglamento (CCE) nº 880/92 del Consejo , podrá colocarse aquí una reproducción del símbolo de la etiqueta ecológica concedida. La «Guía de diseño de la etiqueta para lavadoras» mencionada más adelante, explica cómo puede incluirse en la etiqueta el símbolo de la etiqueta ecológica.
V) Consumo de energía en kWh por ciclo normal de lavado de algodón a 60ºC de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
VI) Clase de eficiencia de lavado determinada con arreglo al Anexo IV.
VII) Clase de eficiencia de secado determinada con arreglo al Anexo IV.
VIII) Velocidad máxima de centrifugado alcanzada en un ciclo normal de lavado de algodón a 60ºC de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
IX) Capacidad del aparato para un ciclo normal de lavado de algodón a 60ºC de acuerdo con las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
X) Consumo de agua por ciclo normal de lavado de algodón a 60 ºC de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
XI) Ruido durante el lavado y el centrifugado en un ciclo normal a 60ºC de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 86/594/CEE del Consejo .
En el Anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.
Impresión
3. A continuación se definen ciertos aspectos de la etiqueta.
¹ (Figura 13)
Colores usados
CMYK: cián, magenta, amarillo, negro.
Ejemplo: 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % amarillo, 0 % negro.
Flechas:
- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0
Color del contorno: X070
Todo el texto está en negro. El fondo es blanco.
La información completa sobre la impresión figura, a título meramente indicativo, en la «Guía de diseño de la etiqueta energética para lavadoras», que se puede obtener en la siguiente dirección:
Secretaría del Comité regulador de indicación del consumo e información uniforme sobre productos (aparatos domésticos) Dirección General de Energía (DG XVII) Comisión de las Comunidades Europeas Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruselas.
ANEXO II
FICHA
La ficha recogerá la información que se indica a continuación. Los datos podrán presentarse en un cuadro que incluía varios aparatos suministrados por el mismo proveedor, en cuyo caso se facilitarán en el orden prescrito, o bien figurarán junto a la descripción del aparato.
1) Marca comercial del proveedor.
2) Identificación del modelo del proveedor.
3) Clase del modelo por su eficiencia energética según se establece en el Anexo IV, expresada como «Clase de eficiencia energética [...] en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)». Si esta información se presenta en un cuadro, podrá expresarse de otra forma siempre que se
entienda claramente que la escala varía de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
4) En caso de que los datos se presenten en un cuadro y que algunos de los aparatos recogidos en éste hayan obtenido una etiqueta ecológica comunitaria de acuerdo con el Reglamento (CEE) nº 880/92 del Consejo, dicha información podrá hacerse constar en este epígrafe. En tal caso, el epígrafe llevará el título «Etiqueta ecológica comunitaria» e incluirá una reproducción de la etiqueta ecológica. La presente disposición se establece sin perjuicio de los requisitos del sistema comunitario de concesión de la etiqueta ecológica.
5) Consumo de energía en kWh por ciclo normal de lavado de algodón a 60ºC de acuerdo con los métodos de ensayo a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1, descrito como «Consumo de energía XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado normalizadas de algodón a 60ºC. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato».
6) Clase del modelo por su eficiencia de lavado según se establece en el Anexo IV, expresada como «Clase de eficiencia de lavado [...] en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). Esta información podrá expresarse de otra forma siempre que se entienda claramente que la escala varía de A (más limpio) a G (más sucio).
7) Clase del modelo por su eficiencia de secado según se establece en el Anexo IV, expresada como «Clase de eficiencia de secado [...] en una escala que abarca de A (más alto) a
G (más bajo)» y seguida del aviso:
«Si utiliza una secadora de tambor no olvide que:
- una máquina de lavar con centrifugado A reducirá a la mitad el coste de secado comparado con un centrifugado G,
- en general, el secado de tambor consume más energía que el lavado.».
Este aviso puede ir también en forma de nota a pie de página. Si esta información se proporciona en un cuadro, podrá expresarse de otra forma siempre que se entienda claramente que la escala varía de A (más alto) a G (más bajo) y se incluya en el cuadro o en una nota a pie de página el aviso sobre el coste.
8) Eficiencia de la extracción de agua con arreglo a los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1 respecto a un ciclo normal de algodón a 60ºC, expresada como «Agua restante tras el centrifugado [...] % (en proporción al peso seco de la ropa)».
9) Velocidad máxima de centrifugada obtenido en un ciclo normal de algodón a 60ºC, con arreglo a los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 de artículo 1.
10) Capacidad del aparato para un ciclo normal de algodón a 60ºC, con arreglo a los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
11) Consumo de agua por ciclo normal de algodón a 60ºC , con arreglo a los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
12) Tiempo programado por ciclo normal de algodón a 60ºC, con arreglo a los métodos de ensayo a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.
13) Los proveedores podrán incluir la información que figura en los artículos 6 a 12 pero con respecto a otros ciclos de lavado.
14) Consumo medio anual de energía y agua sobre la base de 200 ciclos normales de algodón a 60ºC. Se expresará como «Consumo anual estimado (200 ciclos normales de algodón a 60 ºC) de una familia de cuatro personas».
15) Ruido durante un ciclo normal de lavado y centrifugado a 60ºC, con arreglo a la Directiva 86/594/CEE.
La información de la etiqueta podrá recogerse en una reproducción de ésta, ya sea en color o en blanco y negro. En este caso, deberán incluirse también los datos adicionales que aparecen únicamente en la ficha.
En el Anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.
ANEXO III
VENTA A DISTANCIA POR CORREO U OTROS MEDIOS
Los catálogos de venta por correo y otros tipos de comunicación impresa mencionados en el apartado 4 del artículo 2 de la presente Directiva contendrán la información siguiente, en el orden especificado:
1) Clase de eficiencia energética (punto 3 del Anexo II)
2) Consumo de energía (punto 4 del Anexo II)
3) Clase de eficiencia de lavado (punto 6 del Anexo II)
4) Clase de eficiencia de secado (punto 7 del Anexo II)
5) Velocidad de centrifugado (nota VIII del Anexo I)
6) Capacidad (nota IX del Anexo I)
7) Consumo de agua (nota X del Anexo I)
8) Consumo típico anual de una familia de 4 personas (punto 14 del Anexo II)
9) Ruido (nota XI del Anexo I)
Cuando se suministren otros de los datos contenidos en la ficha de información sobre el producto, deberán presentarse según lo dispuesto en el Anexo II y se incluirán en la lista anterior en el orden prescrito para la ficha.
En el Anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.
ANEXO IV
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA
1. La clase de eficiencia energética de un aparato se determinará de conformidad con el siguiente cuadro 1:
Cuadro 1
Consumo C de energía en kWh por kg
lavado en un ciclo normal de algodón a
60ºC, con arreglo a los métodos de
Clase de eficiencia energética ensayo de las normas armonizadas
citadas en el apartado 2 del artículo 1
A C ¾ 0,19
B 0,19 < C ¾ 0,23
C 0,23 < C ¾ 0,27
D 0,27 < C ¾ 0,31
E 0,31 < C ¾ 0,35
F 0,35 < C ¾ 0,39
G 0,39 < C
2. La clase de eficiencia de lavado de un aparato se determinará mediante el siguiente cuadro 2:
Cuadro 2
Indice de eficiencia de lavado P según se define en las normas armonizadas
citadas en el apartado 2 del artículo Clase de eficiencia de lavado 1, sobre la base de un ciclo normal a 60ºC
A P > 1,03
B 1,03 > P > 1,00
C 1,00 > P > 0,97
D 0,97 > P > 0,94
E 0,94 > P > 0,91
F 0,91 > P > 0,88
G 0,88 > P
3. La clase de eficiencia de secado de un aparato se determinará mediante el siguiente cuadro 3:
Cuadro 3
Eficiencia de extracción de agua D, según
se define en las normas armonizadas Clase de eficiencia de secado citadas en el apartado 2 del artículo 1,
sobre la base de un ciclo normal a 60ºC
A D < 45 %
B 45 % ¾ D < 54 %
C 54 % ¾ D < 63 %
D 63 % ¾ D < 72 %
E 72 % ¾ D < 81 %
F 81 % ¾ D < 90 %
G 90 % ¾ D
ANEXO V
TRADUCCION DE LOS TERMINOS UTILIZADOS EN LA ETIQUETA Y EN LA FICHA
A continuación se indican los equivalentes, en las otras lenguas de la Comunidad, de los términos españoles utilizados en la presente Directiva
Nota ES DA
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
x Energía Energi
x Lavadora Vaskemaskine
I Fabricante Maerke
II Modelo Model
x Más eficiente Lavt forbrug
x Menos eficiente Hojt forbrug
3 1 Clase de eficiencia Relativit
energética ... en energiforbrug ...
una escala que på skalaen A
abarca de A (lavtforbrug) til G
(más eficiente) a G (hojt forbrug)
(menos eficiente)
V Consumo Energiforbrug
de energía
V kWh/ciclo kWh/vask
V Sobre la base del På grundlag af
resultado obtenido standardtest på
en un ciclo de 60ºC-normal
lavado normalizados -programmet
de algodón for bomuld
a 60ºC
5 2 Consumo de Energiforbrug ...
energía ... kWh kWh/vask på
por ciclo, sobre la grundlag af
base del resultado standardtest på 60ºC
obtenido en un normalprogrammet
ciclo de lavado de for bomuld
algodón a 60ºC
en condiciones
de ensayo
normalizadas
Nota DE EL
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
x Energie Evéoyeia
x Waschmaschine Ilyuvrnolo
I Hersteller Kataoxevaotns
II Modell Movtéyo
x Niedriger Arodotixó
Energieverbrauch
x Hoher Mn arodotixó
Energieverbrauch
Energieeffizienz Táen eveoyeiaxns
-klasse ... auf aródoons de una
einer Skala von A xyijaxa aró to A
(niedriger (arodotixó) ws to
Energieverbrauch) G (un arodotixó)
bis G (hoher
Energieverbrauch)
V Energieverbrauch Xonon evéoyeias
V kWh/Waschprogramm kWh/roóyoauua
V Ausgehend von den Báoel aroteyeouárwv
Ergebnissen der rwv roórurwv doxuwv
Normpr fung f r doxuwv yia to
das Programm roóyoauua Bau
"Baumwolle, -Baxeqwv de
60ºC" Oequoxgavía 60ºC
5 2 Energieverbrauch Karaváywon ...
... kWh pro evéqyeias kWh avá
Waschprogramm rqóyoauua Bável
auf der Grundlage rwv aroteyeouárwv
von Ergebnissen rqóturwv doxiuwv
der Normpr fung yia to rqóyoauua
f r das Programm BauBaxeqwv de
"Baumwolle, 60ºC" 60ºC
Nota EN FR
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
x Energy Energie
x Washing machine Lave-linge
I Manufacturer Fabricant
II Model Modèle
x More efficient Econome
x Les efficient Peu économe
3 1 Energy efficiency Classement selon
class ... on a son efficacité
scale of A énergétique ... sur
(more efficient) une échelle allant de
to G A (économe) à
(less efficient) G (peu économe)
V Energy Consommation
consumption d'énergie
V kWh per cycle kWh par cycle
V Based on standard Sur la base du
test results for résultat obtenu
"60ºC cotton" pour le cycle
cycle "blanc 60ºC"
5 2 Energy Consommation
consumption ... d'energie ... kWh
kWh per cycle, par cycle, sur la
based on standard base du résultat
test results for obtenu pour le
"60ºC" cotton cycle «blanc
cycle 60ºC» dans des
conditions d'essai
normalisées
Nota IT NL
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
x Energia Energie
x Lavatrice Wasmachine
I Costruttore Fabrikant
II Modello Model
x Bassi consumi Efficiënt
x Alti consumi Inefficiënt
3 1 Classe di Energie-efficiëntie
efficienza -klasse ... op een
energetica ... su schaal van
una scala da A (efficiënt) tot
A (bassi consumi) G (inefficiënt)
a G (alti consumi)
V Consumo Energieverbruik
di energia
V kWh per ciclo kWh per cyclus
V In base ai risultati Gebaseerd op de
di prove standard resultaten van een
per il ciclo cotone standaardtest voor
a 60ºC ... de cyclus "katoen
a 60ºC"
5 2 Consumo di energia Energieverbruik ...
... kWh per kWh per cyclus,
ciclo, sulla base gebaseerd op de
dei risultati di resultaten van een
prove standard per standaardtest voor
il ciclo cotone a de cyclus "katoen
60ºC ... 60ºC"
Nota PT FI
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
x Energia Energia
x Máquina Pyykinpesukone
de lavar roupa
I Fabricante Tavarantoimittaja
II Modelo Malli
x Mais eficiente Vähän kuluttava
x Menos eficiente Paljon kuluttava
3 1 Classe de Energiatehokkuusluokka
eficiência asteikolla
energética ... A:sta
numa escala de A (vähän kuluttava)
(mais eficiente) a G:hen
G (menos eficiente) (paljon kuluttava)
V Consumo Energiankulutus
di energia
V kWh/ciclo kWh/ohjelma
V Com base nos Perustuu vakiooloissa
resultados do ciclo mitattuun
de lavagem kulutukseen
normalizado de ohjelmalla
tecidos de algodao "puuvilla 60ºC"
a 60ºC
5 2 Consumo de energia Energiankulutus
... kWh por ... kWh/ohjelma,
ciclo, com base nos perustuu vakiooloissa
resultados do ciclo mitattuun
de lavagem de kulutukseen
tecidos de algodao ohjelmalla
a 60ºC obtidos en "puuvilla 60ºC"
ensaio normalizado
Nota SW
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
x Energi
x Tvättmaskin
I Leverantör
II Modell
x Låg förbrukning
x Hög förbrukning
3 1 Energieffektivitets
-klass på en skala
fråan A
(låg förbrukning)
till G
(hög förbrukning)
V Energiförbrukning
V kWh/tvätt
V Baserat på resultat
från standardiserad
provning av
programmet för
"bomull 60ºC"
5 2 Energiförbrukning
... kWh/tvätt
baserat på resultat
från standardiserad
provning av
programmet för
"bomull 60ºC"
Nota ES DA
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
V 5 2 El consumo real Det faktiske
depende de las energiforbrug
condiciones de afhaenger af,
utilización del hvorledes
aparato apparatet benyttes
VI Eficiencia Vaskeevne
de lavado A (hoj)
A (más alto) G (lav)
G (más bajo)
6 3 Clase de eficiencia Vaskeevne ...
de lavado ... en på skalaen
una escala que A (hoj) til G (lav)
abarca de
A (más alto) a
G (más bajo)
VII Centrifugado Centrifugeringsevne
A (más alto) A (hoj)
G (más bajo) G (lav)
7 4 Clasificación de Centrifugeringsevne
secado ... en una ... på skalaen
escala que abarca A (hoj) til G (lav)
de A (más alto) a
G (más bajo)
7 4 Si utiliza una Hvis De anvender
secadora de tambor torretumbler, bor
no olvide que: De vaere opmaerksom
- una máquina som på folgende:
de lavar con - en vaskemaskine
centrifugado der er Amaerket
«A» reducirá mht. centrifugering
a la mitad el vil halvere
coste de secado omkostningerne til
comparado con un torring sammenlignet
centrifugado med en vaskemaskine
«G» der er Gmaerket mht.
- en general, el centrifugering
secado de tambor - elektrisk
consume más torretumbling af toj
energía que el bruger normalt
lavado mere energi end
selve vaskningen
8 Agua restante tras Restvandindhold
el centrifugado efter centrifugering
...% (en porcentaje ...% (i forhold til
de peso seco tort toj)
de la ropa)
Nota DE EL
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
V 5 2 Der tatsächliche H roayuatixn
Energieverbrauch xataváywon
hängt von der Art esaqtátai aró
der Nutzung des rov rqoro xondews
Gerätes ab tns ovoxevns
VI Waschwirkung Baouós nyvaíuaros
A (besser) A (vwnyóteqos)
G (schlechter) G (xaunyóteqos)
6 3 Waschwirkungsklasse Baouós ryvaijaros
... auf de xyíuaxa aró
einer Skala von A A (vwnyóteqos)
(besser) bis G uéxoi
(schlechter) G (xaunyóteqos)
VII Schleuderwirkung Etíwiuo
A (besser) A (vwnyóteqos)
G (schlechter) G (xaunyóteqos)
7 4 Schleuderwirkung Baouós otivínaros
auf einer Skala von de nyíjuaxa aró
A (besser) bis A (vwnyóteqos)
G (schlechter) uéxoi G
(xaunyóteqos)
7 4 Wenn Sie einen DiaBáote avró av
Wäschetrockner xonoiuoroieíte
gebrauchen, oteyvwtnoio
denken Sie daran: qoúxwv. 'Eva
- Eine ryuvrnoio ue ouyo
Waschmaschiner der -xévtonon Baouóu
Schleuderwirkungs A oa reqixówel oto
-klasse "A" uoó to xóotos
wird, im Vergleich oteyvwuatos de
zu einer oúyxoion ue éva
Waschmaschine nyuvrnoio ue
der Schleuder ouyoxévtqnon Baouoú
-wirkungsklasse G. To oteyvwtnoio
"G", die Kosten xatavaywvel ouvnows
f r das Trocknen royú neqiaaóteqn
der Wäschehalbieren evéqyeia aró to
- Ein Trocken ryvoiuo
-vorgang verbraucht
normalerweise viel
mehr Energie als
ein Waschvorgang
8 Nach dem ...% veqoú naqauévei
Schleudervorgang uetá tnv reqidívnon
verbleibende ws noaoató tou
Restfeuchte ...% Enqoú Báqous twv
(Anteil am qoúxwv
Trockengewicht
der Wäsche)
Nota EN FR
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
V 5 2 Actual La consommation
consumption will réelle dépend
depend on how the des conditions
appliance is used d'utilisation
VI Washing Efficacité de lavage
performance A (plus élevé)
A (higher) G (plus faible)
G (lower)
6 3 Washing Classe défficacité
performance class de lavage ... sur
... on a scale of une échelle allant
A (higher) to de A (plus élevé) à
G (lower) G (plus faible)
VII Spin drying Essorage
A (higher) A (plus élevé)
G (lower) G (plus faible)
7 4 Drying rating ... Efficacité d'essorage
on a scale of ... sur une échelle
A (higher) to allant de
G (lower) A (plus élevé) à
G (plus faible)
7 4 NB: If you use a Si vous utilisez un
tumbler drier. séchoir à tambour,
Choosing a n'oubliez pas que:
washing machine - avec une machine
with A-rated spin, à laver avec un
instead of one with essorage de classe
a G-rated spin will A, le séchage
halve your tumble à tambour coûtera
drying costs. moitié moins qu'avec
Tumble drying une machine de
clothes usually classe G.
uses more energy - le séchage à
than washing them tambour consomme
généralement beaucoup
plus d'énergie que le
lavage
8 Water remaining Teneur en eau
after spin ...% (as après essorage
a percentage of dry ...% (par rapport
weight of wash) au poids du
linge sec)
Nota IT NL
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
V 5 2 Il consumo Het werkelijke
effettivo dipende verbruik wordt
dal modo in cui bepaald door de
l'apparecchio wijze waarop het
viene usato apparaat wordt
gebruikt
VI Efficacia Wasresultaat
del lavaggio A (goed)
A (alta) G (matig)
G (bassa)
6 3 Classe di Wasresultaat: ...
efficienza di op een schaal van
lavaggio su scala A (goed) tot
da A (alta) a G (matig)
G (bassa)
VII Centrifugazione Centrifugeren
A (alta) A (goed)
G (bassa) G (matig)
7 4 Grado di Droogresultaat: ...
asciugatura ... op een schaal van
su una scala da A A (goed) tot
(alta) a G (bassa) G (matig)
7 4 Se utilizzate Indien u een
un'asciugatrice droogtrommel
elettrica a gebruikt,
tamburo tenetee vergeet niet dat:
presente che: - het drogen de
- una lavatrice helft goedkoper
in classe A di is indien u een
efficacia di wasmachine kiest
asciugatura met droogresultaat
dimezza il costo A vergeleken met
dell'energia een wasmachine
elettrica del met de aanduiding
l'asciugatrice, G voor het
rispetto ad una droogresultaat;
lavatrice in - het elektrisch
classe G; drogen normaal
- l'asciugatrice vell meer energie
elettrica consuma verbruikt dan
generalmente molta het wassen
più energia
elettrica di una
lavatrice
8 Acqua rimanente Resterend water na
dopo la centrifuga- centrifugeren:
zione ...% (in ...% (van het
relazione al peso droge gewicht van
degli indumenti het wasgoed)
asciutti)
Nota PT FI
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
V 5 2 O consumo real Todellinen kulutus
varia com as riippuu laitteen
condiçoes käyttötavoista
de utilizaçao
do aparelho
VI Eficiência Pesutulus
de lavagem A (hyvä)
A (mais alto) G (huono)
G (mais baixo)
6 3 Classe de Pesutulosluokka
eficiência de ... asteikolla
de lavagem ... A:sta (hyvä)
numa escala de G:hen (huono)
A (mais alto) a
G (mais baixo)
VII Centrifugaçao Linkous
A (mais alto) A (hyvä)
G (mais baixo) G (huono)
7 4 Classificaçao Linkousteho ...
da secagem ... asteikolla
numa escala de A:sta (hyvä)
A (mais alto) a G:hen (huono)
G (mais baixo)
7 4 Se utiliza um Jos käytät
secador de tambor, kuivausrumpua, ota
ñao esqueça que: huomioon että:
- Com uma máquina - kun pyykki
de lavar com uma lingotaan
eficiência de koneella, jonka
secagem da linkousteho on
categoria A a A, rumpukuivaus
secagem no secador maksaa puolet
de tambor custará vähemmän verrattuna
menos de metade do linkousteholla G
que com uma da lingottuun pyykkiin,
categoria G - pyykin kuivaus
- A secagem no kuluttaa tavallisesti
secador de tambor enemmän energiaa
consome geralmente kuin pesu
muito mais energia
do que a lavagem
8 Agua residual após Jäännöskosteus
centrifugaçao:...% linkouksen jälkeen
(em percentagem ...% (prosentteina
do peso da roupa kuivan pyykin
seca) painosta)
Nota SW
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
V 5 2 Verklig
förbrukning
beror på hur
apparaten används
VI Tvätteffekt
A (bättre)
G (sämre)
6 3 Tvätteffeket ...
på skalan
A (bättre)
till G (sämre)
VII Centrifugering
A (bättre)
G (sämre)
7 4 Centrifugeringsef
-fekt ... på skalan
A (bättre) till
G (sämre)
7 4 Om du torkar med
värme tänk på att:
- En tvättmaskin med
centrifugeringeffekt
A halverar
kostnaden för
torkning jämfört med
en tvättmaskin med
centrifugeringsef
-fekt G.
- Det går normalt
åt mer energi för
att torka textilier
än för att
tvätta dem
8 Restfuktighet efter
centrifugering
...% (i procent av
vikten på den torra
tvätten)
Nota ES DA
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
VIII 9 5 Velocidad Centrifugerings
de centrifugado -hastighed
(rpm) (omdr./min.)
IX 10 6 Capacidad Kapacitet kg
(algodón) ... kg (bomuld)
X 11 7 Consumo de agua Vandforbrug
14 8 Consumo anual Typisk årligt
típico de una forbrug for en
familia de 4 husstand på fire
personas personer
XI 15 9 Ruido Lydeffektniveau
[dB(A) re 1 pW] (dB(A) (stoj))
XI Lavado Vask
XI Centrifugado Centrifugering
x Ficha de Brochurerne
información om produktet
detallada en los indeholder
folletos del yderligere
producto oplysninger
x Norma EN 60456 Standard:
EN 60456
x Directiva 95/12/CE Direktiv 95/12/EF
sobre etiquetado om energimaerkning
de lavadoras af vaskemaskiner
Nota DE EL
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
VIII 9 5 Schleuderdrehzahl Taxúrnra
(U/min) neqidívnons
(o.a.y.)
IX 10 6 F llmenge Meqiexóuevo
(Baumwolle) kg de kg Baubaxegá
X 11 7 Wasserverbrauch Karaváywon veqoú
14 8 Geschätzter Tunixn etnoia
Jahresverbrauch xaraváywon
eines Vier-Personen yia tetqaueyés
-Haushalts voixoxuqió
XI 15 9 Geräusch Qóqubos
(dB(A) re 1 pW) [dB(A) avá pW]
XI Waschen IIyvoyo
XI Schleudern Sríwiuo
x Ein Datenblatt Mia xáqra ue
mit weiteren rynqogoqiaxés
Geräteangaben ist yentouéqeies
in den Prospekten
enthalten
x Norm EN 60456 IIqodiayqagés tou
EN 60456
x Richtlinie 95/12/EG Odnyía 95/12/EK
Waschmaschinen oxetixá ue tnv
-etikett enionuavon twv
nyextqixwv
nyuvtngíwv qoúxwv
Nota EN FR
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
VIII 9 5 Spin speed Vitesse d'essorage
(rpm) (rpm)
IX 10 6 Capacity Capacité (blanc) kg
(cotton) kg
X 11 7 Water consumption Consommation
d'eau
14 8 Typical annual Consommation
consumption for annuelle moyenne
a four-person d'un ménage de
household 4 personnes
XI 15 9 Noise Bruit
(dB(A) re 1 pW) [dB(A) re 1 pW]
XI Washing Lavage
XI Spinning Essorage
x Further Une fiche
information is d'information
contained in détaillée
product brochures figure dans la
brochure
x Norm EN 60456 Norme EN 60456
x Electric washing Directive 95/12/CE
machine label relative à
Directive 95/12/EC l'étiquetage des
Lave-linge
Nota IT NL
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
VIII 9 5 Velocità Centrifuggeer
di centrifugazione -snelheid
(gpm) (tpm)
IX 10 6 Capacità Capaciteit
(cotone) in kg (katoen) kg
X 11 7 Consumo di acqua Waterverbruik
14 8 Consumo annuo Typisch jaarlijks
medio di una verbruik voor een
famiglia di quattro huishouden van
persone vier personen
XI 15 9 Rumore Geluidsniveau
[dB(A) re 1 pW] (dB(A) re 1 pW)
XI Lavaggio Wassen
XI Centrifugazione Centrifugeren
x Gli opuscoli Nadere gegevens
illustrativi zijn opgenomem in
contengono de brochures over
una scheda het apparaat
particolareggiata
x Norma EN 60456 Norm EN 60456
x Directiva 95/12/CE Richtlijn 95/12/EG:
relativa etikettering
all'etichettatura wasmachines
delle lavatrici
Nota PT FI
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
VIII 9 5 Velocidade Linkousnopeus
de centrifugaçao (kierr/min)
(rpm)
IX 10 6 Capacidade Täyttömäärä
(algodao) kg (puuvilla) kg
X 11 7 Consumo de água Vedenkulutus
14 8 Consumo-tipo Tavanomainen
anual de um nelihenkisen
agregado familiar perheen
de 4 pessoas vuosikulutus
XI 15 9 Nível de ruído Aäni
[dB(A) re 1 pW] (dB(A) re 1 pW)
XI Lavagem Pesu
XI Centrifugaçao Linkous
x Ficha Tuote-esitteissä
pormenorizada on lisätietoja
no folheto
do produto
x Norma EN 60456 Standardi
EN 60456
x Directiva 95/12/CE Pesukoneiden
relativa à merkintöja
etiquetagem koskeva direktiivi
de máquinas 95/12/EY
de lavar roupa
Nota SW
Etiqueta Ficha Venta por
correspon
-dencia
Anexo I Anexo II Anexo III
VIII 9 5 Centrifugerings
-hastighet
(varv/min)
IX 10 6 Kapacitet
(bomull) kg
X 11 7 Vattenförbrukning
14 8 Typisk
energiförbrukning
per år för fyra
personershushåll
XI 15 9 Buller
(dB(A) re 1 pW)
XI Tvätt
XI Centrifugering
x Produktbroschyrerna
innehåller
ytterligare
information
x Standard
EN 60456
x Direktiv om
märkning av
tvättmaskiner
95/12/EG