DOUE-L-1996-81726
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19961004
603/1996

Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 1996, por la que se establece la lista de productos clasificados en clase A "sin contribución al fuego" previsto en la Decisión 94/611/CE por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo sobre los productos de construcción.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19961019
267
L
23
26
/doue/1996/267/L00023-00026.pdf
L
N
N
N
L
Construcciones
Incendios
Materiales de construcción
CITA
Decisión 94/611, de 9 de septiembre
CITA
Directiva 89/106, de 21 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Decisión 2003/424, de 6 de junio
SE MODIFICA
el art. 1 y el anexo, por Decisión 2000/605, de 26 de septiembre
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 89/1 06/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción (1) modificada por la Directiva 93/68/CEE (2),
Vista la Decisión 94/611/CE de la Comisión, de 9 de septiembre de 1994, por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción y, en particular, el apartado 1 de su artículo 1,
Considerando que el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/106/CEE establece que, con el fin de tener en cuenta las posibles diferencias del nivel de protección para las obras de construcción existente a escala nacional, regional o local, podrán establecerse clases para cada uno de los requisitos esenciales en los documentos interpretativos y en las especificaciones técnicas;
Considerando que el punto 4.2.1 del documento interpretativo n° 2 titulado
Seguridad en caso de incendio, que figura en la Comunicación de la Comisión relativa a los documentos interpretativos de la Directiva 89/106/CEE del Consejo (4) justifica la necesidad de diferentes niveles de requisitos esenciales en función del tipo, uso y ubicación de la obra en construcción, su configuración, y la disponibilidad de equipos e instalaciones de emergencia;
Considerando que el punto 2.2 del documento interpretativo n° 2 enumera una serie de medidas interrelacionadas para satisfacer el requisito esencial de «Seguridad en caso de incendio. que contribuyen a la definición de la estrategia de seguridad contra incendios que puede desarrollarse de diversas maneras en los Estados miembros;
Considerando que el punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n° 2 determina una de esas medidas imperantes en los Estados miembros consistente en la limitación de la generación y la propagación del fuego y del humo dentro del recinto origen del incendio (o en un área determinada) limitando la contribución al pleno desarrollo del incendio de los productos de la construcción;
Considerando que la definición de las clases de los requisitos esenciales depende en parte del nivel de esa limitación;
Considerando que el nivel de esa limitación puede expresarse- únicamente mediante diversos niveles de reacción al fuego de los productos en las condiciones de uso final;
Considerando que el punto 43.1.1 del documento interpretativo n° 2 especifica que para que sea posible evaluar la reacción al fuego de los productos, se estudiará una solución armonizada para la que se podrá partir de ensayos a escala real o reducida que estén en correspondencia con las hipótesis de incendio pertinentes;
Considerando que esa solución se basa en un sistema de clases que no están incluidas en el documento interpretativo, pero que fueron adoptadas en la Decisión 94/61 1/CE;
Considerando que en el sistema de clases que figura en la Decisión 94/611/CE, la categoría «sin contribución al fuegos fue establecida con vistas a comprender productos que no necesitan ser sometidos a pruebas de reacción al fuego y que se hallan contemplados en la clase A de los cuadros 1 y 2, y, adicionalmente, en el cuadro 1, en la Lista de productos no combustibles»;
Considerando que el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/1 06/CEE, especifica el procedimiento que debe seguirse para aprobar las disposiciones necesarias para el establecimiento de clases de requisitos en la medida en que no estén incluidas en los documentos interpretativos;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la construcción,
HA ADOPTADO EA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Los materiales, y los productos fabricados a base de los mismos que figuran en el Anexo de la presente Decisión se clasificarán, habida cuenta de su bajo nivel de combustibilidad y sujetos a las condiciones asimismo establecidas en el Anexo, en la clase A (sin contribución al fuego) prevista
en los cuadros 1 y 2 del Anexo de la Decisión 94/611 /CE.
A efectos de esta clasificación no se exigirán pruebas de reacción al fuego de dichos materiales y productos derivados.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN
Miembro de la Comisión
ANEXO
Materiales que deliberan ser considerados por la Decisión 94/611/CE como pertenecientes a la clase A de reacción al fuego sin necesidad de ser ensayados
Generalidades
Para considerarlos pertenecientes a la clase A sin ser ensayados, los productos deberán estar fabricados a partir de uno o varios de los materiales que figuran a continuación. Los productos a base de uno o más de esos materiales unidos mediante cola serán considerados pertenecientes a la clase A sin ensayarlos, siempre que la cola no supere el 0,1% del peso o del volumen (el que tenga un valor más bajo).
Quedan excluidos de la lista los productos panelados (por ejemplo, de material aislante) con una o más capas orgánicas y los productos que contengan material orgánico que no esté distribuido homogéneamente (a excepción de la cola).
Se considerará también que los productos obtenidos mediante el recubrimiento de uno de esos materiales con una capa inorgánica (por ejemplo, productos recubiertos de una capa de metal) pertenecen a la clase A sin ensayarlos.
Ninguno de los materiales del cuadro podrá contener más del 1,0% en peso o volumen (el que tenga un valor más bajo) de material orgánico distribuido homogéneamente.
-----------------------------------------------------------------------
|Material |Notas |
-----------------------------------------------------------------------
|Arcilla expandido | |
-----------------------------------------------------------------------
|Perlita expandido | |
-----------------------------------------------------------------------
|Vermiculita expendida | |
----------------------------------------------------------------------- | | | -----------------------------------------------------------------------
|Lana mineral | |
-----------------------------------------------------------------------
|Vidrio celular | |
----------------------------------------------------------------------- | | | -----------------------------------------------------------------------
|Hormigón |Incluye hormigón amasado en fábrica y |
| | productos prefabricados de hormigón |
| | armado y pretensado |
-----------------------------------------------------------------------
|Otros hormigones (con |Puede incluir aditivos y adiciones |
|áridos minerales incluidos | (por ejemplos, |
-----------------------------------------------------------------------
|los ligeros, sin |cenizas volantes), pigmentos y otros |
|aislamiento térmico integral)| materiales. |
| | Incluye unidades prefabricadas. |
-----------------------------------------------------------------------
|Unidades de hormigón | unidades fabricadas a partir de |
|celular curado en autoclave | conglomerantes hidráulicos como el |
| | cemento o la cal combinados con |
| | materiales finos (material silíceo, |
| | cenizas volantes, escoria de alto |
| | horno) y materiales inclusores de |
| | aire. Incluye unidades prefabricadas |
-----------------------------------------------------------------------
|Fibrocemento | |
-----------------------------------------------------------------------
|Cemento | |
-----------------------------------------------------------------------
|Cal | |
-----------------------------------------------------------------------
|Escoria de alto horno, | |
|cenizas volantes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Aridos minerales | |
-----------------------------------------------------------------------
|Hierro, acero y acero |No en forma finamente dividida |
|inoxidable | |
-----------------------------------------------------------------------
|Cobre y aleaciones de cobre |No en forma finamente dividida |
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
|Zinc y aleaciones de zinc |No en forma finamente dividida |
-----------------------------------------------------------------------
|Aluminio y aleaciones de |No en forma finamente dividida |
|alumino | |
-----------------------------------------------------------------------
|Plomo |No en forma finamente dividida |
-----------------------------------------------------------------------
|Yeso y pastas a base de |Puede incluir aditivos tretardadores, |
|yeso | polvo de relleno (filler), fibras, |
| | pigmentos, cal hidráulica, agentes |
| | retenedores de aire y agua y |
| | plastificantes,áridos minerales (por |
| | ejemplo, arena natural o molida) o |
| | áridos ligeros (por ejemplo, perlita o|
| | vermiculita) |
-----------------------------------------------------------------------
|Mortero con agentes |Morteros para enfoscados exteriores |
|conglomerantes inorgánicos | e interiores y morteros para |
| | nivelación de suelos a base de uno o |
| | varios agentes conglomerantes |
| | inorgánicos (por ejemplo, cemento, |
| | cal, cemento para albañilería y yeso) |
-----------------------------------------------------------------------
|Piezas de arcilla cocida |Unidades a base de arcilla u otros |
| | materiales arcillosos, con o sin |
| | arena, aditivos derivados de un |
| | combustible u otros aditivos. Incluye |
| | ladrillos, azulejos, baldosas, |
| | pavimentos y piezas de arcilla |
| | refractaria (por ejemplo, para |
| | revestimiento de chimeneas) |
-----------------------------------------------------------------------
|Unidades de silicato |Unidades a base de una mezcla de cal |
|cálcico | y materiales silíceos naturales |
| | (arena, grava silícea o piedras o |
| | mezclas de estos); puede incluir |
| | pigmentos colorantes |
-----------------------------------------------------------------------
|Productos de piedra natural |Producto elaborado o no de piedra |
|y pizarra | natural (roca magmática, sedimentaria |
| | o metamórfica) o de pizarra |
-----------------------------------------------------------------------
|Unidades de yeso |Incluye bloques y otras unidades a |
| | base de sulfato cálcico y agua que |
| | pueden incluir fibras, polvo de |
| | relleno («filler»), áridos y otros |
| | aditivos y pueden estar coloreados por|
| | pigmentos |
-----------------------------------------------------------------------
|Terrazo |Incluye baldosas de terrazo |
| | prefabricadas y pavimentación in silo |
-----------------------------------------------------------------------
|Vidrio |Incluye vidrio templado, vidrio |
| | químicamente endurecido, vidrio |
| | laminado y vidrio armado |
-----------------------------------------------------------------------
|Vitrocerámica |Vitrocerámicas consistentes en una |
| | fase vítrea cristalina y una fase |
| | vítrea residual |
-----------------------------------------------------------------------
|Cerámica |Incluye productos a base de polvo de |
| | arcilla prensada y productos |
| | extruidos, esmaltados o no |
-----------------------------------------------------------------------