DOUE-L-1997-81196
Europeo
Comunidades Europeas
Reglamento
19970627
1186/1997

Reglamento (CE) nº 1186/97 del Consejo, de 27 de junio de 1997, que modifica el Anexo del Reglamento (CE) nº 1255/96 por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales y agrícolas.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19970630
172
L
1
15
/doue/1997/172/L00001-00015.pdf
L
19970701
S
20120101
N
S
L
Derechos arancelarios
Nomenclatura
Productos agrícolas
Productos industriales
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre DOUE-L-2011-82769.
MODIFICA
el Anexo del Reglamento 1255/96, de 27 de junio
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28,
Visto la propuesta de la Comisión,
Visto el Reglamento (CE) nº 1255/96 del Consejo,
Considerando que a la Comunidad le interesa suspender total o parcialmente los derechos autónomos del arancel aduanero común aplicables a una serie de productos nuevos que no figuran en el Anexo del mencionado Reglamento;
Considerando que los productos contemplados en dicho Reglamento, para los cuales a la Comunidad no le interesa ya mantener una suspensión de derechos autónomos del arancel aduanero común o que, habida cuenta de la evolución técnica, requieren una modificación de su descripción, deben retirarse de la lista de su Anexo;
Considerando que, en aras de la claridad, parece conveniente considerar productos nuevos aquellos productos que requieren una modificación de su descripción,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se añadirán al Anexo del Reglamento (CE) nº 1255/96 los productos enumerados en el Anexo I del presente Reglamento. Los derechos autónomos del arancel aduanero común aplicables a estos productos quedan suspendidos al tipo correspondiente indicado frente a cada uno de ellos.
Artículo 2
Se suprimirán del Anexo del Reglamento (CE) nº 1255/96 los productos cuyos códigos se enumeran en el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 1997.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 27 de junio de 1997.
Por el Consejo
El Presidente
A. JORRITSMA-LEBBINK
ANEXO I
Código de la Taric Descripción de la mercancía Derechos
nomenclatura autónomos
combinada (%)
ex 1518 00 91 10 Aceite de soja modificado con ácido 0
maleico, destinado a la fabricación
de productos de cosmética (a)
ex 2820 90 90 10 Oxido de manganeso (II, III) con un 0
contenido de manganeso superior o
igual al 70 % en peso
ex 2821 10 00 10 Trióxido de dihierro, en forma de 0
polvo, con una pureza superior o igual
al 99,2 % en peso, destinado a la
fabricación de productos de la partida
nº 8504 (a)
ex 2823 00 00 20 Dióxido de titanio, con una pureza supe- 0
rior o igual 98,5 % en peso, con un
tamaño medio de grano superior o igual a
0,2 micrómetros pero inferior o igual a
1,8 micrómetros, destinado a utilizarse
en la fabricación de fibras sintéticas (a)
ex 2843 90 90 30 Mezcla de ftalocianina de paladio 0
ex 2846 10 00 10 Concentrado de tierras raras con un 0
ex 3824 90 95 48 contenido en peso de óxidos de tierras
raras superior o igual al 60 % pero
inferior o igual al 75 % y de óxido de
circonio, óxido de aluminio y óxido de
hierro inferior o igual al 1 % respecti-
vamente, y con una pérdida al fuego su-
perior o igual al 5 % en peso
ex 2902 90 80 40 1,4-Dietilbenceno 0
2914 21 00 Alcánfor 0
ex 2914 70 90 30 4,4'-Dibromobencilo 0
ex 2915 40 00 10 Cloroacetato de vinilo 0
ex 2917 11 00 20 Oxalato de bis (p-metilbencilo) 0
ex 2918 19 10 10 Acido L-málico 0
ex 2921 44 00 10 Difenil(metil)amina 0
ex 2922 29 00 50 6-Metoxi-m-toluidina 0
ex 2923 90 00 10 Hidróxido de tetrametilamonio, en forma 0
de solución acuosa con un contenido de:
- hidróxido de tetrametilamonio de 25
(+ - 0,5) % en peso,
- carbonato inferior o igual a 500
mg/kg,
- cloruro inferior o igual a 200 mg/kg
y
- potasio inferior o igual a 5 mg/kg
ex 2930 90 70 50 Isocianato de 2-clorofenilsulfonilo, 0
ex 3824 90 95 51 en forma de solución de xileno
ex 2930 90 70 55 2-(Isocianatosulfonil)metilbenzoato de 0
ex 3824 90 95 52 metilo, en forma de solución de xileno
ex 2931 00 80 55 Tributilfosfina 0
ex 2931 00 80 65 Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfínico 0
ex 2933 21 00 40 1-[1,3-Bis(hidroximetil)-2,5-dioxoimida- 0
zolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)urea
ex 2933 90 95 55 5-Nitroindol 0
ex 2934 20 90 10 4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-ona 0
ex 2934 90 60 60 Dimetenamida (ISO) 0
ex 3506 91 00 20 Adhesivo termoactivado a base de resina 0
fenólica y caucho, en forma de una hoja
sobre un papel antiadhesivo, destinado a
utilizarse en la fabricación de zapatas de
freno para la industria de automoción (a)
ex 3702 32 90 10 Hoja de papel, recubierta de una emulsión 0
ex 3703 90 10 10 de halogenuro de plata, destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
3701 20 00 (a)
ex 3812 30 80 40 Dodecahidróximonocarbonato de dialuminio 0
y tetramagnesio monohidrato, recubierto
con un agente tensioactivo
ex 3814 00 90 10 Mezcla con un contenido en peso de dimetil 3
sulfóxido superior o igual al 25 % pero
inferior o igual a 35 % y de monoetanola-
mina superior o igual al 65 % pero infe-
rior o igual al 75 %
ex 3815 19 90 30 Catalizador con un contenido de tetraclo- 0
ruro de titanio sobre un soporte de diclo-
ruro de magnesio, destinado a utilizarse
en la fabricación de polipropileno (a)
ex 3815 90 90 85 Catalizador a base de aluminosilicato 0
(zeolita), destinado a la transalquilación
de hidrocarburos alquilaromáticos (a)
ex 3818 00 90 20 Disco (oblea) de fosfuro de indio, impu- 0
rificado
ex 3824 90 95 49 Mezcla de óxidos de metales, en forma de 0
polvo, con un contenido, en peso,de:
- óxido de hierro superior o igual al
70 % pero inferior o igual al 75 %,
- óxido de cinc superior o igual al 10 %
pero inferior o igual al 20 %,
- óxido de magnesio superior o igual al
10 % pero inferior o igual a 15 %,
- óxido de manganeso superior o igual al
1 % pero inferior o igual a 5 %
y
- óxido de cobre superior o igual al 1 %
pero inferior o igual a 3 %
ex 3824 90 95 50 Zeolita compuesta de óxidos de bario, 0
aluminio, y silicio, con un contenido, en
peso, de óxido de bario superior o igual
a 30 % pero inferior o igual a 40 %, en
forma de esferas de las cuales 80 % o
más, en peso, son de un diámetro superior
o igual a 0,3 % mm pero inferior o igual
a 1,2 mm
ex 3903 90 90 60 Copolímero de estireno, acrilato de buti- 0
lo, metacrilato de butilo y metacrilato de
metilo, con un peso molecular medio supe-
rior o igual a 180 000 pero inferior o
igual a 240 000, en una de las formas
señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39
ex 3904 40 00 91 Copolímero de cloruro de vinilo con aceta- 0
to de vinilo y alcohol vinílico, con un
contenido, en peso, de:
- cloruro de vinilo superior o igual al
87 % pero inferior o igual al 92 %,
- acetato de vinilo superior o igual al
2 % pero inferior o igual al 9%
y
- alcohol vinílico superior o igual al
1 % pero inferior o igual al 8 %,
en una de las formas señaladas en las
notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39,
destinado a la fabricación de productos
de la partida nº 8523 o a utilizarse en
la fabricación de revestimientos de
recipientes y sistemas de cierre utili-
zados en los productos alimenticios y
las bebidas (a)
ex 3904 61 90 20 Copolímero de tetrafluoroetileno y propil 0
vinil éter perfluorado, con un contenido
de propil vinil éter perfluorado superior
o igual al 3,2 % pero inferior o igual a
4,6 % en peso y de iones fluoruro extrai-
bles inferior a 1 mg/kg
ex 3904 69 90 96 Policlorotrifluoroetileno, en una de las 0
formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b)
del capítulo 39
ex 3905 91 00 93 Copolímero de etileno y alcohol vinílico 0
(EVOH)
ex 3912 90 10 10 Acetato propionato de celulosa, sin plas- 0
tificar, en forma de polvo:
- con un contenido de propionilo superior
o igual al 25 % en peso (según la norma
ASTM D 817-72)
y
- con una viscosidad inferior o igual a
120 poise (según la norma ASTM D 817-72),
destinado a la fabricación de tintas de
impresión, pinturas, barnices y otros re-
vestimientos, y revestimientos utilizados
en reprografía (a)
ex 3917 32 19 10 Tubo flexible de espuma de silicona, con 0
canales continuos, de dureza Shore A supe-
rior o igual a 7 pero inferior o igual a
48 y de densidad superior o igual a 0,28
g/cm3 pero inferior o igual a 0,92 g/cm3
ex 3920 20 90 92 Hoja o cinta estratificada, compuesta por 0
una hoja de espesor superior o igual a
181 micrómetros pero inferior o igual a
223 micrómetros de una mezcla de un copo-
límero de propileno y etileno y de un
copolímero de estireno-etileno-butileno-
estireno (SEBS) recubierta por una cara
de una capa de un copolímero de estireno
-etileno-butileno-estireno (SEBS) y de una
capa de poliéster
ex 3920 62 19 70 Hoja de politereftalato de etileno, recu- 0
bierta por ambas caras con una capa de
resina epoxi acrílica, de espesor total
de 37 micrómetros (+ o - 3 micrómetros)
ex 3920 69 00 20 Hoja de polinaftaleno-2,6-dicarboxilato 0
de etileno, de espesor superior o igual
a 82 micrómetros pero inferior o igual
a 88 micrómetros
ex 3921 19 90 91 Película de polipropileno microporosa de 0
espesor inferior o igual a 100 micrómetros
ex 4823 90 50 10 Papel recubierto de agentes de fijación y 0
emisión de colorantes para la obtención de
una imagen positiva, destinado a la fabri-
cación de la subpartida 3701 20 00 (a)
ex 7006 00 90 30 Placa de vidrio, no recubierta, de dimen- 0
siones superior o igual a 320 x 352 mm
pero inferior o igual a 320 x 400 mm, de
espesor superior o igual a 0,6 mm pero
inferior o igual a 1,2 mm, con una desi-
gualdad de superficie inferior o igual a
25 micrómetros, destinada a la fabrica-
ción de dispositivos de visualización de
cristales líquidos (LCD) con matriz acti-
va (a)
ex 7011 20 00 40 Pantalla de vidrio: 0
- con una diagonal de 366,4 mm (+/- 1,5
mm) y de dimensiones 246,4 x 315,4 mm
(+/- 1,5 mm ),
- con una diagonal de 391 mm (+/- 1,5 mm)
y de dimensiones 261,4 x 326,8 mm (+/-
1,5 mm),
- con una diagonal de 442 mm (+/- 1,5 mm)
y de dimensiones 293,4 x 369,2 mm (+/-
1,5 mm)
- con una diagonal de 554,5 mm (+/- 1,6
mm) y de dimensiones 358 x 454 mm (+/-
1,6 mm), con una curvatura cilíndrica,
o
- con una diagonal de 629,8 mm (+/- 3
mm) y de dimensiones 406,5 x 519 mm
(+/- 2 mm), con una curvatura cilíndri-
ca, y provista de un reborde, destinada
a la fabricación de tubos catódicos en
color (a)
ex 7014 00 00 10 Elementos de óptica de vidrio (excepto 0
los de la partida 7015), sin trabajar
ópticamente, excepto vidrio para señali-
zación
ex 7409 19 00 10 Planchas o placas de politetrafluoroeti- 0
leno, que contengan óxido de aluminio o
dióxido de titanio o armadas con un tejido
de fibras de vidrio, recubiertas por las
dos caras de una película de cobre
ex 8101 99 00 10 Disco con materiales de deposición, cons- 0
tituido por volframio o por aleaciones con
un contenido en peso de 90 % de volframio
y 10 % de titanio,
- con un contenido de sodio inferior o
igual a 100 microgramos/kg
y
- montado sobre un soporte de cobre o de
aluminio, destinado a utilizarse en la fa-
bricación de productos de la partida nº
8542 por pulverización catódica (a)
ex 8108 90 90 92 Disco con materiales de deposición, 0
constituido por titanio,
- con un contenido de sodio inferior o
igual a 50 microgramos/kg
y
- montado sobre un soporte de cobre o de
aluminio, destinado a utilizarse en la fa-
bricación de productos de la partida nº
8542 por pulverización catódica (a)
ex 8471 70 51 30 Unidad de mando, que contenga un circuito 0
impreso sobre el que estén montados cir-
cuitos integrados para el mando y el
proceso de señales para la lectura de
discos ópticos CD-ROM, que no permita la
grabación
ex 8473 30 10 25 Procesador exclusivamente constituido por: 0
- una unidad central de proceso (CPU),
- una o más memorias cache (incluidas me-
morias denominadas "TAG-RAM"),
- resistencias y condensadores,
todo ello montado sobre un circuito impre-
so, encerrado en una cápsula incluso con
elementos de refrigeración
ex 8473 30 10 80 Microprocesador, microcontrolador o mi- 0
croordenador, constituido únicamente por
2 circuitos integrados monolíticos ence-
rrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binacion (iones) siguiente(s):
80521EX COP 87L2 COP 87L4 COP 87L8
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerdan con la
presente descripción
ex 8473 40 10 10 Cabeza de impresión térmica 0
ex 8473 40 90 85
ex 8481 80 59 10 Válvula de regulación de aire, constituida 0
por un motor paso a paso y una pinza de
válvula, para el ajuste del ralentí para
motores de inyección de carburante
ex 8504 40 30 10 Convertidor de corriente continua en 0
ex 8504 40 99 20 corriente continua
ex 8542 50 00 08
ex 8507 30 91 20 Acumulador rectangular, con una longitud 0
ex 8507 80 91 10 no superior a 69 mm, una anchura no supe-
ex 8507 80 99 10 rior a 36 mm y un espesor no superior a
12 mm, destinado a la fabricación de ba-
terías recargables (a)
ex 8507 80 91 40 Acumulador cilíndrico de níquel-hidruro, 0
con una longitud de 49, 5 mm (+/- 0,5 mm)
y un diámetro de 10 mm (+/- 0,5 mm), con
una capacidad nominal de 540 mAh o más,
destinado a la fabricación de baterías
recargables (a)
ex 8517 50 90 50 Unidad de recepción y de emisión, exclu- 0
ex 8517 80 90 50 sivamente para un cable con un diámetro
de núcleo de fibra óptica de 50 o 62,5
um, que permite la conversión de impulsos
de luz en señales eléctricas y la conver-
sión de señales eléctricas en impulsos
de luz, que permita la transmisión de
datos a una velocidad no superior a 125
Mbits por segundo, que emite una luz de
longitud de onda nominal de 1 300 mm, que
contenga un fotodiodo, un diodo emisor de
luz (LED), un amplificador y un circuito
de mando, encerrada en una cápsula provis-
ta de 13 conexiones
ex 8517 90 88 20 Partes, destinadas a la fabricación o la 0
ex 8548 90 00 40 reparación de productos de la subpartida
8517 21 00 (a)
ex 8522 90 98 40 Mecanismo para el cambio y la selección 0
discos compactos, que contenga componen-
tes electrónicos, que no contenga cir-
cuitos con funciones de amplificación o
con funciones de control de tensión de
alimentación, destinado a la fabricación
de productos de la partida 8527 (a)
ex 8529 90 70 94 Receptor que permita la converión de 0
frecuencias radio (RF) en frecuencias
intermedia (IF) y la conversión analó-
gico-digital de señales de 1 575,42 MHz
de posicionamiento por satélite, consti-
tuido exclusivamente de 2 circuitos
integrados monolíticos montados sobre un
soporte, encerrado en una cápsula provis-
ta de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las)
combinación (iones) siguiente (s):
Gemini/Pisces GP00-D227 R6732-12
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8531 80 90 70 Transductor electroacústico 0
ex 8532 29 00 31 Condensador de 2 materiales dieléctricos, 0
uno de cerámica y el otro de resina epo-
xídica, con una capacitancia inicial de
500 pF (+/- 35 %) y un factor de disipa-
ción no superior al 2,5 %
ex 8534 00 19 92 Circuitos impresos por una sola cara, 0
sobre una cinta plástica provista de
perforaciones de arrastre en los 2 bor-
des, destinados a la fabricación de car-
tuchos de impresoras a chorro de tinta
(a)
ex 8536 50 19 91 Conmutador de efecto Hall, que contenga 0
un imán, un sensor de efecto Hall y dos
condensadores, encerrado en una cápsula
provista de 3 conexiones y de:
- una sigla de identificación consisten-
te en, o que comprenda, la (una de las)
combinación (iones) siguiente (s):
2AV28E 2AV31E 2AV56
u
- otras siglas de identificación rela-
cionadas con productos que concuerden
con la presente descripción
ex 8536 90 85 93 Elemento de contacto que asegure una 0
fuerza de mantenimiento superior a 3 N,
en forma de 2 cuadros rectangulares en
materia plástica interconectadas por
conductores eléctricos
ex 8540 11 11 93 Tubo catódico de color, con 1 cañón con 0
3 rayos y una diagonal de la pantalla no
inferior a 22 cm y no superior a 26 cm
ex 8540 12 00 83 Tubo catódico monocromo, con una diagonal 0
de la pantalla igual o superior a 150 mm
pero no superior a 182 mm, un diámetro de
cuello inferior a 30 mm y una tensión anó-
dica igual o superior a 25 kV pero no su-
perior a 32 kV
ex 8542 13 01 06 Disco (oblea) sin cortar todavía en micro- 0
plaquitas, exclusivamente constituido por
microcontroladores o microordenadores con
una capacidad de proceso de 16 bits, que
contenga una o varias memorias de datos
con una capacidad de almacenamiento total
no superior a 16 kbits y una o varias me-
morias de programa con una capacidad de
almacenamiento totalno superior a 512
kbits, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 13 65
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las)
combinación (iones) siguientes (s):
7720 77C25 78C12 8XC196KT
77C20 78C11 78C14
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción (a)
ex 8542 13 13 02 Memoria dinámica de lectura-escritura de 0
acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacena-
miento de 512 K x 9 bits y un tiempo de
acceso no superior a 80 ns, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las)
combinación (iones) siguiente (s):
HM514900AJ-8 KM48C512BJ-7
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 63 09 Microcontrolador o microordenador con una 0
capacidad de proceso de 8 bits, en tecno-
logía C-MOS, que asegure las funciones de
comunicación y de control en redes locales
(LON), constituido por 3 unidades centrales
de proceso (CPU) de 8 bits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las)
combinación (iones) siguiente (s):
MC 143120 MC 143150
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 63 18 Microcontrolador o microordenador con una 0
capacidad de proceso de 8 bits, que con-
tenga una o varias memorias de datos con
una capacidad de almacenamiento total no
superior a 24 kbits y una o algunas memo-
rias de programa con una capacidad de
almacenamiento total igual o superior a 32
kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
5A41 87C504 L 39 MN 1871215
5B11 87C51 M 37450E8 P 39
76C75T 87C52 M 37450M8 PCA 84C640
7742 87C54 M 38063M6 PCA 84C840
77C82 87C58 M 38063E8 PCA 84C841
80C152 87L51 M 38067M8 PD 78014
80C51 Am79C412 M 3812 PD 78058
80C52 AT 89C51 M50743 PD 78064
83C055 C 1900 M50747 PD 78098
83C504 C 2900 M50958 PD 78134
83C51 C 3900 M50959 TMP 87PM70
83L51 C 40 MC68HC05i8 TMP 91P642
8751 CXD 80724 MC68HC11A8
87C055 CXP 80524 MC68HC705i8
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 65 02 Microcontrolador o microordenador con una 0
capacidad de proceso de 16 bits, en tecno-
logía C-MOS, provisto de una memoria de
datos de una capacidad de almacenamiento
de 32 kbits, una o varias memorias de
programa con una capacidad de almacena-
miento total inferior o igual a 240 kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
AD 6422 ADSP 2171 ADSP 2178
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 67 04 Microcontrolador o microordenador con una 0
capacidad de proceso de 32 bits y un bus
de datos de 16 bits, que contenga una o
varias memorias de lectura-escritura de
acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad
total de almacenamiento inferior o igual
a 450 kbits, una o varias memorias exclu-
sivamente de lectura, no programable
(ROMs) o una o varias memorias exclusiva-
mente de lectura, programables, que se
pueden borrar mediante rayos ultraviole-
tas (EPROMs), con una capacidad total de
almacenamiento inferior o igual a 768
kbits, en forma de circuito integrado mo-
nolítico encerrado en una cápsula provis-
ta de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
320 10 320 C 17 320 C 53 TMS 320C59
320 11 320 C 25 320 E 15
320 C 10 320 C 50 320 E 17
320 C 15 320 C 51 MC68EC000
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 67 08 Microcontrolador o microordenador con una 0
capacidad de proceso de 32 bits, en tecno-
logía C-MOS, que contenga una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM), una unidad de proceso de tiempos
(TPU) y 2 circuitos de interfaz en serie,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
MC 68332 MC 68336 MC 68F333
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 91 20 Circuitode interfaz serie, en tecnología 0
C-MOS, que permita la transferencia inde-
pendiente y simultánea en dos direcciones
(full duplex) de datos por 4 canales, con
funciones de codificación y descodifica-
ción, en forma de circuito integrado mono-
lítico encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
TNETE 2004
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 13 99 58 Emisor-receptor, en tecnología C-MOS, 0
para la recepción y la transferencia de
datos a una velocidad de 98,304 Mbits por
segundo y operativo a una frecuencia de
reloj interna de 49,152 MHz, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
TSB 11C01 TSB 14 C01
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 14 99 33 Sintetizador de frecuencias, que contenga 0
ex 8542 30 95 40 1 o algunos circuitos bucle enganchado en
fase (Phase Locked Loop/PLL) y 1 o algunos
divisores de frecuencias, con una frecuen-
cia de trabajo inferior o igual a 2,8 GHz,
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico-digital encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
LMX 2331 M 64074GP MC 12206 MC 12310
LMX 2332 MC 12179 MC 12210 UMA 1015M
LMX 2335 MC 12181 MC 12302 UMA 1018M
LMX 2336 MC 12202 MC 12306
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8452 19 01 13 Disco (oblea) sin cortar todavía en mi- 0
plaquitas, de un material semiconductor
de arseniuro de galio (AsGa), exclusiva-
mente constituido por circuitos divisor-
detector, que asegure la sintetización
de frecuencias en una gama de 50 MHz a
1700 MHz, que contenga un predivisor, un
divisor de frecuencia y un detector de
frecuencia/fase, destinado a la fabrica-
ción de productos de la subpartida 8542
19 98 encerrados en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consisten-
te en, o que comprenda, la (una de las)
combinación (iones) siguiente (s):
GIGA FSS
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción (a)
ex 8542 19 98 23 Convertidor analógico-digital de 12 bits, 0
en tecnología BiMOS, que permita una ve-
locidad de muestreo superior o igual a 5
MHz, en forma de circuito integrado mono-
lítico encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
AD 871 AD 872
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 10 08 Disco (oblea) sin cortar todavía en micro- 0
plaquitas, exclusivamente constituido por
amplificadores, destinado a la fabricación
de productos de la partida o subpartida
8471, 8452 30 20, 8542 30 30, 8542 40 50,
8543 89 90 o 9021 40 00 (a)
ex 8542 30 20 11 Amplificador, sin encapsular (micropla- 0
quita), destinado a la fabricación de
productos de la partida o la subpartida
8471, 8542 30 30, 8542 40 50, 8543 89 90
o 9021 40 00 (a)
8542 30 30 Amplificadores
ex 8542 30 50 01 Regulador de tensión, en forma de circui- 0
to integrado monolítico analógico ence-
rrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
0 C (RH5 RA 30 AA) LT 1083 MAX 722
16227090 LT 1084 MAX 723
1 B (RH5 RA 21 AA) LT 1085 MAX 732
34 992 LT 1120 MAX 733
CS 8109 (7032FB) LT 1129 MIC 5200
CS 8140 LT 1142 MIC 5201
CS 8141 LT 1149 MIC 5205
EZ 1083 LT 1170 PQ05RH1
EZ 1084 LT 1171 PQ12RH1
EZ 1085 LT 1172 S 8420
EZ 1086 LT 1271 S 8850
LM 1575 LT 1431 SCI 7710Y-KA
LM 2575 LT 1510 TK 112
LM 2940 LT 1511 TK 113
LP 2950 LT 1512 TK 11430M
LP 2951 LT 1585 TK 11440M
LP 2980 MIC 2951 TK 114 (R3)
LT 1020 MAX 717 TK 115
LT 1070 MAX 718 TK 116
LT 1071 MAX 719 TK 71350M
LT 1074 MAX 720 TL750M
LT 1076 MAX 721 TL751M
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 65 03 Circuitoide control y de mando de indica- 0
dor de velocidad y de distancia, con o
sin funciones, amplificador, que contenga
divisores de frecuencia, en forma de cir-
cuito integrado monolítico mixto analógi-
co-numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
TA 8906 TB 9208 TB 9230 TB 9258N
TB 9207 TB 9212 TB 9250N
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 69 19 Circuitoide control a 4 canales, en tec- 0
nología bipolar, para el mando del motor
y de la unidad óptica para un sistema de
lectura de discos compactos, que contenga
amplificadores y un circuito de pro-
tección térmica, en forma de circuito in-
tegrado monolítico analógico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
BA 5941FP BA 6297AFP BA 6392FP
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 95 09 Codificador-descodificador con filtro de 0
modulación por impulso codificado, cons-
tituido por un convertidor analógico-di-
gital y un convertidor digital-analógico,
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico-numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
MC 145480 MC 145483 MT 896
MC 145481 MC 145503 TMC 129C18
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 95 47 Convertidor analógico/digital de 9 bits, 0
en tecnología BiMOS, en forma de circui-
to integrado monolítico mixto analógico-
numérico encerrado en una cápsula provis-
ta de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
AD 9049
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 95 48 Demodulador, que permita la identificación 0
del número de la línea telefónica que lla-
ma, en forma de circuito integrado mono-
lítico mixto analógico-numérico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s)
MC 145447 MT 8841 MT 8843
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 95 49 Demodulador, que contenga un circuito de 0
sincronización del reloj, filtros, cir-
cuitos de bucle enganchado en fase ("
Phase Locked Loop/PLL") y descodificador-
res, en forma de circuito integrado mono-
lítico mixto analógico-numérico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
BU 1921
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 95 50 Convertidor digital/analógico de 6 bits, 0
que contenga un circuito de interfaz
serie, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico-numérico ence-
rrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
MC 144110 MC 144111
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 95 51 Circuito de visualización para ecualiza- 0
ex 8542 30 99 72 ción gráfica, que contenga 7 filtros
passband, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico o
analógico encerrado en una cápsula pro-
vista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
BA 3834 XR 1090
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 99 29 Circuitoide tensión de referencia, en 0
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula pro-
vista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
AD 580 AD 680 LM 4040 LT 1004 LT 1021
REF 102
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 99 63 Comparador de tensión, operativo para una 0
gama de tensiones común de -12 V o más
pero sin exceder de + 36 V y una gama de
tensiones diferencial de - 24 V o más pero
sin exceder de + 24 V y un tiempo de res-
puesta no superior a 2,5 us, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
EL 2019 LM 219 LM 319 TS 3702
LM 119 LM 2921 LT 1016 TS 393
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8452 30 99 74 Circuito de proceso de señales audio, que 0
asegure funciones de ecualización de fre-
cuencias y la función de regulación de si-
lenciador (mute), en forma de circuito in-
tegrado monolítico analógico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
HA 1218NT
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 30 99 75 Circuitoide proceso para señales de gra- 0
bación y de reproducción vídeo y audio,
que permite la estabilización de la ga-
nancia de audio y el control de la ecua-
lización de audio, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
LA 71520
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 40 10 03 Microprocesador exclusivamente constitui- 0
do por:
- un máximo de 4 unidades central de pro-
ceso (CPUs),
- un máximo de 2 memorias cache,
y
- condensadores,
en forma de circuito integrado híbrido
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
40H9500 40H9502
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 40 10 04 Circuito integrado híbrido, exclusivamente 0
ex 8542 40 90 10 constituido por un circuito integrado mo-
nolítico y condensadores de desacoplamien-
to, encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
11H4863 26H3566 26H6718 63F4582 98F2625
21H4867 26H45 63F3630 63G4582 98F2775
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
8542 40 50 04 Amplificadores 0
ex 8542 50 00 04 Conjunto de diodos de silicio, que con- 0
tenga:
- un diodo con una tensión de punta in-
versa no inferior a 600 V y con un tiem-
po de restablecimiento inverso no supe-
rior a 0,4 us
y
- un diodo con una tesnión de punta in-
versa no inferior a 1 500 V y con un
tiempo de restablecimiento inverso no
superior a 1,5 us,
cada diodo con la misma polaridad, en
forma de microestructura encerrada en
una cápsula
ex 8542 50 00 09 Transistor de efecto de campo (FET) 0
quíntuple, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente superior o igual a 150 V,
que funcione con una corriente de dre-
naje continua inferior o igual a 7 A y
una capacidad de disipación no superior
a 35 W, en forma de microestructura en-
cerrado en una cápsula de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
SLA 5038
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 8542 89 90 62 Amplificador, constituido por elementos 0
activos y pasivos fijados sobre un cir-
cuito impreso, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la (una de las) com-
binación (iones) siguiente (s):
FA 01314 MHW 704 MHW 926 PHW 902
FA 01317 MHW 707 MHW 927 PHW 925
FA 01321 MHW 720 MHW 953 SHW 5115
FMC 1717 MHW 803 PF 0144 XHW 105
FMC 1819 MHW 820-1 PF 0146 XHW 2803
ISO 122 MHW 820-2 PF 0148 XHW 2902
MHW 105 MHW 9002 PF 0412 XHW 5115
MHW 1815 MHW 910 PHW 2905 XHW 903
MHW 2701 MHW 914 PHW 2907
MHW 2707 MHW 915 PHW 5113
MHW 607 MHW 916 PHW 9012
u
- otras siglas de identificación relacio-
nadas con productos que concuerden con la
presente descripción
ex 9001 90 90 50 Pantallade retroproyección que contenga 0
una placa de materia plástica, lenticular,
destinada a la fabricación de productos de
la partida 8528 (a)
ex 9006 91 00 10 Partes destinadas a la fabricación de 0
ex 9006 99 00 10 productos de la subpartida 9006 40 00 (a)
ex 9013 80 90 10 Aislador de fibras ópticas, insensible a 0
la polarización, que opera en una longi-
tud de onda de 1 200 nm o más, encerrado
en una cápsula cilíndrica
ex 9013 90 90 10 Barra de granate de itrio-aluminio (YAG) 0
dopada con neodimio, pulida por los dos
extremos
ex 9031 80 39 10 Dispositivo de medida de aceleración para 0
balones de protección ("airbags") de auto-
móviles, que contenga uno o más elementos
activos y/o pasivos y un captador, todo
ello encerrado en una cápsula
ex 9608 91 00 20 Puntas de fieltro y otras puntas porosas 0
para rotuladores
------------------------
(a) El control de la utilización para este destino específico se lleva a cabo mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas a este respecto.
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - TEXTO EN GRIEGO - ANNEX II - ANNEXE II- ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II- LIITE II - BILAGA II
Código NC Código NC
KN-kode KN-kode
KN-Code KN-Code
Texto en griego Texto en griego
CN code CN code
Code NC Taric Code NC Taric
Codice NC Codice NC
GN-code GN-code
Código NC Código NC
CN-koodi CN-koodi
KN-nummer KN-nummer
ex 2914 70 90 20 ex 8542 30 30 11
ex 8542 30 30 12
ex 2918 19 10 10 ex 8542 30 30 13
ex 8542 30 30 14
ex 2923 90 00 10 ex 8542 30 30 15
ex 8542 30 30 16
ex 2926 90 80 20 ex 8542 30 30 17
ex 8542 30 30 18
ex 3815 19 90 30 ex 8542 30 30 19
ex 8542 30 30 20
ex 3904 40 00 91 ex 8542 30 30 21
ex 8542 30 30 23
ex 3921 19 90 91 ex 8542 30 30 24
ex 8542 30 30 25
ex 5504 90 00 10 ex 8542 30 30 28
ex 8542 30 50 01
ex 7006 00 90 30 ex 8542 30 50 02
ex 8542 30 50 03
ex 7011 20 00 40 ex 8542 30 50 04
ex 7011 20 00 50 ex 8542 30 50 05
ex 8542 30 50 06
ex 8101 99 00 10 ex 8542 30 50 07
ex 8542 30 50 08
ex 8108 90 90 92 ex 8542 30 50 09
ex 8542 30 50 10
ex 8471 70 51 30 ex 8542 30 50 11
ex 8542 30 50 12
ex 8473 30 10 80 ex 8542 30 50 13
ex 8473 40 90 85 ex 8542 30 50 14
ex 8542 30 50 15
ex 8504 40 99 10 ex 8542 30 50 16
ex 8542 30 50 17
ex 8507 30 91 20 ex 8542 30 50 18
ex 8507 80 91 10 ex 8542 30 50 19
ex 8507 80 99 10 ex 8542 30 50 20
ex 8542 30 50 21
ex 8517 90 88 20 ex 8542 30 50 22
ex 8542 30 50 23
ex 8521 90 00 91 ex 8542 30 50 24
ex 8542 30 65 03
ex 8531 80 90 20 ex 8542 30 95 04
ex 8542 30 95 09
ex 8532 25 00 31 ex 8542 30 95 10
ex 8532 29 00 31 ex 8542 30 95 40
ex 8542 30 99 28
ex 8541 10 91 40 ex 8542 30 99 29
ex 8542 30 99 63
ex 8542 13 01 02 ex 8542 30 99 72
ex 8542 13 01 03 ex 8542 40 50 01
ex 8542 13 01 06 ex 8542 40 50 02
ex 8542 13 13 04 ex 8542 40 50 03
ex 8542 13 63 09 ex 8542 40 50 04
ex 8542 13 63 18 ex 8542 40 50 05
ex 8542 13 65 02 ex 8542 40 50 07
ex 8542 13 67 04 ex 8542 40 50 08
ex 8542 13 67 08 ex 8542 40 50 09
ex 8542 19 05 08 ex 8542 40 50 10
ex 8542 30 10 01 ex 8542 40 50 11
ex 8542 30 10 03 ex 8542 50 00 04
ex 8542 30 10 04
ex 8542 30 10 05 ex 8543 89 90 31
ex 8542 30 10 06 ex 8543 89 90 32
ex 8542 30 20 01 ex 8543 89 90 33
ex 8542 30 20 02 ex 8543 89 90 34
ex 8542 30 20 07 ex 8543 89 90 35
ex 8542 30 30 01 ex 8543 89 90 39
ex 8542 30 30 02 ex 8543 89 90 49
ex 8542 30 30 03 ex 8543 89 90 57
ex 8542 30 30 04 ex 8543 89 90 60
ex 8542 30 30 05
ex 8542 30 30 06 ex 8548 90 00 35
ex 8542 30 30 07 ex 8548 90 00 38
ex 8542 30 30 08
ex 8542 30 30 09 ex 9013 80 90 10
ex 8542 30 30 10 ex 9031 80 39 10