DOUE-L-2001-81957
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
20010808
61/2001

Directiva 2001/61/CE de la Comisión, de 8 de agosto de 2001, relativa a la utilización de determinados derivados epoxídicos en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
20010809
215
L
26
29
/doue/2001/215/L00026-00029.pdf
L
20010829
S
20020314
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/61/spa
Aditivos alimentarios
Alimentación
Productos alimenticios
Cumplimiento a más tardar el 30 de noviemrbe de 2002.
DE CONFORMIDAD con
el art.3 de la Directiva 89/109, de 21 de dicembre de 1988
SE DEROGA
, por Directiva 2002/16, de 20 de febrero
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 89/109/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (1), y, en particular, su artículo 3,
Previa consulta al Comité científico de alimentación humana,
Considerando lo siguiente:
(1) La utilización de 2,2-bis (4-hidroxifenil)propano bis (2,3-epoxipropil) éter ("BADGE"), bis (-hidroxifenil)metano bis (2,3-epoxipropil) éteres ("BFDGE") y éteres glicidílicos de novolac ("NOGE") en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios ha suscitado dudas sobre su seguridad, principalmente cuando se utilizan como aditivos.
(2) Los resultados de distintos análisis han revelado niveles significativos de estas sustancias y de algunos de sus derivados en algunos productos alimenticios.
(3) A la espera de la presentación y evaluación de datos toxicológicos adicionales, el Comité científico de alimentación humana ha emitido un dictamen favorable a la prolongación, durante otros tres años, del límite de migración específica del BADGE y algunos de sus derivados.
(4) Por lo tanto, se puede prolongar provisionalmente la utilización y/o la presencia del BADGE.
(5) El Comité científico de alimentación humana ha examinado los datos existentes sobre los BFDGE, que son muy similares a los datos correspondientes obtenidos para el BADGE.
(6) Por consiguiente, la utilización y/o la presencia de los BFDGE y de algunos de sus derivados puede también proseguir, a la espera de la presentación y evaluación de datos toxicológicos adicionales, siempre que se satisfagan determinadas condiciones.
(7) El Comité científico de alimentación humana ha declarado que, a falta de información sobre la exposición potencial y el perfil toxicológico de los componentes de NOGE con más de dos anillos aromáticos y sus derivados, no puede evaluar la seguridad de utilización y/o la presencia de los productos correspondientes. Por lo tanto, considera que en la actualidad no es apropiado utilizar NOGE como aditivos en los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios a causa de su tendencia a migrar en una aplicación de estas características.
(8) La utilización y/o la presencia de componentes de NOGE con más de dos anillos aromáticos y de sus derivados en materiales y objetos plásticos, en productos de revestimiento y en adhesivos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios deberá ser regulada mediante el establecimiento de un límite estricto. En la práctica, dicho límite excluirá provisionalmente su utilización como aditivos, a la espera de que se presenten datos adecuados para una determinación del riesgo apropiada y se elaboren métodos apropiados para la determinación de sus niveles en los productos alimenticios.
(9) Se autorizará que prosiga provisionalmente la utilización y/o presencia de NOGE y BFDGE como monómeros y sustancias de partida en la preparación de revestimientos especiales empleados para recubrir las superficies de contenedores de muy gran tamaño, a la espera de la presentación de datos técnicos adicionales. Teniendo en cuenta la elevada relación volumen/superficie de estos contenedores, su utilización reiterada a lo largo de su prolongada vida útil, que reduce la migración, así como el hecho de que entran en contacto con los productos alimenticios a temperatura ambiente, en la mayoría de las aplicaciones, indica que no es necesario establecer un límite de migración para los NOGE y BFDGE de estos contenedores.
(10) Los Estados miembros que no hayan aún autorizado la utilización y/o la presencia de BADGE y/o BFDGE y/o NOGE en los materiales y artículos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios podrán mantener su prohibición.
(11) Por consiguiente, la utilización de BADGE, BFDGE y NOGE y/o su presencia en materiales y objetos plásticos, en productos de revestimiento como barnices, lacas, pinturas, etc., así como en adhesivos, deberá ser regulada a nivel comunitario para eliminar riesgos para la salud humana y barreras a la libre circulación de mercancías.
(12) Se deberá establecer un período de transición por lo que respecta a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto o que entran en contacto con productos alimenticios que hayan sido fabricados antes del 1 de diciembre de 2002.
(13) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de productos alimenticios.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. La presente Directiva se aplicará a los materiales y objetos siguientes:
a) materiales y objetos elaborados con cualquier tipo de plástico;
b) materiales y objetos cubiertos por productos de revestimiento;
c) adhesivos; que contengan al menos una de las siguientes sustancias o sean fabricados con ella:
- 2,2-bis (4-hidroxifenil) propano bis (2,3-epoxipropil) éter, en lo sucesivo denominado "BADGE", y algunos de sus derivados,
- bis (-hidroxifenil) metano bis (2,3-epoxipropil) éteres, denominados en lo sucesivo "BFDGE", y algunos de sus derivados,
- otros éteres glicidílicos de novolac, denominados en lo sucesivo "NOGEs", y algunos de sus derivados,
y que en tanto que productos finales, hayan sido elaborados para entrar en contacto o entren en contacto con alimentos, habiendo sido elaborados para ello.
2. La presente Directiva no se aplicará a los contenedores o tanques de almacenamiento con capacidad superior a 10000 litros, ni tampoco a las tuberías integradas o conectadas a éstos, que estén cubiertos por revestimientos especiales denominados "de alto rendimiento".
Artículo 2
Los materiales y artículos mencionados en el apartado 1 del artículo 1 no deberán liberar las sustancias enumeradas en el anexo I en una cantidad superior al límite establecido en el mismo.
La utilización y/o la presencia de BADGE en la fabricación de dichos materiales y objetos sólo podrá proseguir hasta el 31 de diciembre de 2004.
Artículo 3
Los materiales y objetos descritos en el apartado 1 del artículo 1 no deberán liberar las sustancias mencionadas en el anexo II en una cantidad que, añadida a la suma de BADGE y de sus derivados mencionados en el anexo I, supere el límite establecido en el anexo II.
La utilización y/o la presencia de BFDGE en la fabricación de dichos materiales y objetos sólo podrá proseguir hasta el 31 de diciembre de 2004.
Artículo 4
A partir del 1 de diciembre de 2002, la cantidad de componentes de NOGE con más de dos anillos aromáticos y al menos un grupo epoxi, así como de derivados suyos que contengan funciones de clorohidrina y tengan una masa molecular inferior a 1000 daltons, deberá ser no detectable en los materiales y objetos descritos en el apartado 1 del artículo 1 (límite de detección de 0,2 mg/6 dm2, incluida tolerancia analítica).
La utilización y/o la presencia de NOGE en la fabricación de dichos materiales y objetos sólo podrá proseguir hasta el 31 de diciembre de 2004.
Artículo 5
Los requisitos establecidos en la presente Directiva no se aplicarán a los materiales y objetos mencionados en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 1 que hayan sido puestos en libre circulación en la Comunidad antes del 1 de diciembre de 2002.
Artículo 6
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 30 de noviembre de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 7
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 8
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 8 de agosto de 2001.
Por la Comisión
David Byrne
Miembro de la Comisión
___________________________
(1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 38.
ANEXO I
Límite de migración específica para BADGE y algunos de sus derivados
1. La suma de los niveles de migración de las siguientes sustancias:
a) BADGE (=2,2-bis (4-hidroxifenil)propano bis (2,3-epoxipropil) éter)
b) BADGE.H2O;
c) BADGE.HCl;
d) BADGE.2HCl;
e) BADGE.H2O.HCl;
no superará los límites siguientes:
- 1 mg/kg en productos alimenticios o en simulantes alimenticios (tolerancia analítica excluida), o
- 1 mg/6 dm2 en los casos previstos en el artículo 4 de la Directiva 90/128/CEE de la Comisión (1).
2. La verificación de la migración se realizará de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 82/711/CEE del Consejo (2), cuya última modificación la constituye la Directiva 97/48/CE de la Comisión (3), así como en la Directiva 90/128/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/91/CE(4). No obstante, en el caso de los simulantes alimenticios acuosos, este valor debe incluir también BADGE.2H2O, a menos que la etiqueta del material u objeto indique la posibilidad de utilizarlo únicamente en contacto con el tipo de alimentos y/o bebidas para los que se haya demostrado que la suma de los niveles de migración de las cinco sustancias mencionadas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 no puede superar los límites establecidos en el apartado 1.
______________________________
(1) DO L 75 de 21.3.1990, p. 19.
(2) DO L 297 de 23.10.1982, p. 26.
(3) DO L 222 de 12.8.1997, p. 10.
(4) DO L 310 de 4.12.1999, p. 41.
ANEXO II
Límite de migración específica para BFDGE y algunos de sus derivados
1. La suma de los niveles de migración de las siguientes sustancias:
a) BFDGE (= -Bis(hidroxifenil)metano bis (2,3-epoxipropil)éteres);
b) BFDGE.H2O;
c) BFDGE.HCl;
d) BFDGE.2HCl;
e) BFDGE.H2O.HCl;
añadida a la suma de las mencionadas en el anexo I, no superará los límites siguientes:
- 1 mg/kg en productos o en simulantes alimenticios (tolerancia analítica excluida), o
- 1 mg/6 dm2 en los casos previstos en el artículo 4 de la Directiva 90/128/CEE.
2. La verificación de la migración se realizará de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 82/711/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 97/48/CE, así como en la Directiva 90/128/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/91/CE. No obstante, en el caso de los simulantes alimenticios acuosos, este valor debe incluir también BFDGE.2H2O, a menos que la etiqueta del material u objeto indique la posibilidad de utilizarlo únicamente en contacto con el tipo de alimentos y/o bebidas para los que se haya demostrado que la suma de los niveles de migración de las cinco sustancias mencionadas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1, sumadas a las enumeradas en el anexo I, no puede superar los límites establecidos en el apartado 1.