DOUE-L-2006-82117
Europeo
Unión Europea
Decisión
20061027
751/2006

Decisión de la Comisión, de 27 de octubre de 2006, que modifica la Decisión 2000/147/CE por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que respecta a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción [notificada con el número C(2006) 5063].
Diario Oficial de la Unión Europea
20061104
305
L
8
12
/doue/2006/305/L00008-00012.pdf
L
N
N
N
L
Cables
Electricidad
Incendios
Materiales de construcción
Normalización
Reglamentaciones técnicas
Seguridad industrial
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2000/147, de 8 de febrero
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción (1), y, en particular, su artículo 20, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 2000/147/CE de la Comisión (2) estableció un sistema de clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción.
(2) Tras la revisión de determinadas familias de productos, conviene establecer clases aparte para las propiedades de reacción al fuego de los cables eléctricos.
(3) Por tanto, debería modificarse en consecuencia la Decisión 2000/147/CE.
(4) Las medidas establecidas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la construcción.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión 2000/147/CE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
_____________________________
(1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 12. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(2) DO L 50 de 23.2.2000, p. 14.
ANEXO
El anexo de la Decisión 2000/147/CE queda modificado como sigue:
1) El título del cuadro 1 se sustituye por el siguiente: «CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCLUIDOS LOS SUELOS, LOS PRODUCTOS LINEALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Y LOS CABLES ELÉCTRICOS».
2) Queda suprimida la nota (*) del cuadro 1.
3) Se añade el texto siguiente:
«Cuadro 4
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 9
CONDICIONES DE MONTAJE Y FIJACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN RELACIÓN CON LOS CABLES ELÉCTRICOS [SEGÚN LA NOTA (5) DEL CUADRO 4]
1. Condiciones de montaje y fijación
1.1. Montaje de la muestra de ensayo general para las clases B1_{ca}, B2_{ca}, C_{ca} y D_{ca}
Los cables se montarán en la parte frontal de una escalera estándar (EN 50266-1). Se emplearán longitudes de cable de 3,5 m. La parte inferior de los cables eléctricos estará 20 cm por debajo del extremo inferior del quemador. Los cables se colocarán en la parte media de la escalera (con respecto a su anchura).
Cada pieza o haz de ensayo se fijará separadamente a cada travesaño de la escalera por medio de un alambre (de acero o de cobre). Para cables eléctricos de diámetro inferior o igual a 50 mm, deberá utilizarse alambre con un diámetro de 0,5 mm a 1,0 mm, inclusive. Para cables de diámetro superior a 50 mm, el alambre deberá tener un diámetro de 1,0 mm a 1,5 mm.
Al montar las piezas de ensayo, la primera se colocará aproximadamente en el centro de la escalera y el resto se irá añadiendo a cada lado, de modo que todo el conjunto quede aproximadamente centrado en la escalera.
Las distancias y la formación de haces se explican más abajo.
Se trazará una línea horizontal cada 25 cm en sentido ascendente, a fin de medir la propagación de la llama en función del tiempo. La primera línea (es decir, la línea cero) estará a la misma altura que el quemador.
Los cables se montarán como sigue, dependiendo de la clasificación que se solicite.
1.1.1. Clases B2_{ca}, C_{ca} y D_{ca}
El procedimiento de montaje seleccionado dependerá del diámetro del cable eléctrico conforme al cuadro 4.1.
Cuadro 4.1
MONTAJE EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL CABLE
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 10
Los umbrales se determinarán redondeando el diámetro al mm más próximo, salvo que el cable tenga un diámetro inferior a 5 mm, en cuyo caso no se redondeará el diámetro.
Para determinar el número de longitudes de cable por ensayo se utilizarán las siguientes fórmulas.
1.1.1.1. Cables de diámetro superior o igual a 20 mm
El número de cables, N, viene dado por:
FÓRMULA OMITIDA EN PÁGINA 10
donde:
d_c es el diámetro del cable (en mm y redondeado al mm más próximo).
función int = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja).
1.1.1.2. Cables de diámetro superior a 5 mm e inferior a 20 mm
El número de cables, N, viene dado por:
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 11
donde:
d_c es el diámetro del cable (en mm y redondeado).
función int = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja).
1.1.1.3. Cables o hilos de diámetro inferior o igual a 5 mm
El número de haces de 10 mm, N_{bu} de cables, viene dado por:
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 11
De este modo, se montarán quince haces con una distancia de 10 mm entre cada uno de ellos.
El número de cables de cada haz (n) será:
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 11
donde:
d_c es el diámetro del cable (en mm y no redondeado).
Así pues, el número de longitudes de cable (CL) de los hilos o cables con un diámetro inferior a 5 mm será:
CL = n × 15 ................................................................. ecuación
5 1.1.1.4. Longitud total de cable por ensayo
La longitud total L (m) por ensayo será:
L = n × 15 × 3,5 por d_c ≤5 mm
o
L = N × 3,5 por d_c > 5 mm .................................. ecuación
6 1.1.2. Clase B1_{ca}
En la parte posterior de la bandeja de cables se montará un tablero incombustible de silicato cálcico con una densidad de 870 ± 50 kg/m^3 y un grosor de 11 ± 2 mm. Este tablero podrá montarse en dos partes.
En todos los demás aspectos, el montaje de los cables será idéntico al de las clases B2ca, Cca y Dca.
2. Definición de los parámetros de ensayo
Cuadro 4.2
DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN LOS ESCENARIOS 1 Y 2 FIPEC_{20}
Todos los parámetros calculados se evaluarán durante 20 minutos desde el inicio del ensayo (ignición del quemador).
TABLA OMITIDA EN PÁGINA 12