DOUE-L-2009-82303
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20091130
1163/2009

Reglamento (CE) nº 1163/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 417/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único.
Diario Oficial de la Unión Europea
20091201
314
L
13
14
/doue/2009/314/L00013-00014.pdf
L
S
20120720
N
S
L
Buques
Construcciones navales
Mercancías peligrosas
Productos petrolíferos
Reglamentaciones técnicas
Transportes marítimos
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 530/2012, de 13 de junio DOUE-L-2012-81169.
MODIFICA
Reglamento 417/2002, de 18 de febrero
Industria
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n o 417/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único ( 1 ), y, en particular, su artículo 11,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) n o 417/2002 hace referencia a las definiciones y las reglas contenidas en el anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (en lo sucesivo denominado «el Convenio Marpol»).
(2) El 15 de octubre de 2004, le Comité de Protección del Medio Marino (CPMM) de la Organización Marítima Internacional (OMI) efectuó, sin cambios sustanciales, una revisión completa del anexo I del Convenio Marpol. Este anexo revisado entró en vigor el 1 de enero de 2007.
(3) El 24 de marzo de 2006, el CPMM modificó, asimismo, la definición de petróleos pesados que figura en la Regla 21 (2) del anexo I del Convenio Marpol. Esta modificación entró en vigor el 1 de agosto de 2007.
(4) Es preciso, pues, modificar en consonancia con esos cambios el Reglamento (CE) n o 417/2002.
(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n o 417/2002 queda modificado como sigue:
1) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) “Marpol 73/78”: el Convenio Internacional de 1973 para Prevenir la Contaminación por los Buques, modificado por su Protocolo de 1978, ambos textos en su versión actualizada;
2) “petrolero”: todo buque que responda a la definición contenida en la Regla 1 (5) del anexo I de Marpol 73/78;
3) “peso muerto”: aquel que se define en la Regla 1 (23) del anexo I de Marpol 73/78;
4) “petrolero de categoría 1”: el que, teniendo un peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas, transporte como carga petróleo crudo, fuelóleo, gasóleo pesado o aceite lubricante, o que, con un peso muerto igual o superior a 30 000 toneladas, transporte hidrocarburos distintos de aquellos, y no cumpla las disposiciones establecidas en las Reglas 18 (1) a 18 (9), 18 (12) a 18 (15), 30 (4), 33 (1), 33 (2), 33 (3), 35 (1), 35 (2) y 35 (3) del anexo I de Marpol 73/78;
5) “petrolero de categoría 2”: el que, teniendo un peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas, transporte como carga petróleo crudo, fuelóleo, gasóleo pesado o aceite lubricante, o que, con un peso muerto igual o superior a 30 000 toneladas, transporte hidrocarburos distintos de aquellos, y cumpla las disposiciones establecidas en las Reglas 18 (1) a 18 (9), 18 (12) a 18 (15), 30 (4), 33 (1), 33 (2), 33 (3), 35 (1), 35 (2) y 35 (3) del anexo I de Marpol 73/78; los petroleros de categoría 2 deberán disponer de tanques de lastre separado en emplazamientos de protección (SBT/PL);
____________________________
( 1 ) DO L 64 de 7.3.2002, p. 1.
6) “petrolero de categoría 3”: el que tenga un peso muerto igual o superior a 5 000 toneladas pero inferior a las cifras indicadas en las definiciones 4 y 5;
7) “petrolero de casco único”: el que no cumpla las disposiciones en materia de doble casco o de diseño equivalente establecidas en las Reglas 19 y 28 (6) del anexo I de Marpol 73/78;
8) “petrolero de doble casco”:
a) el que, teniendo un peso muerto igual o superior a 5 000 toneladas, cumpla las normas en materia de doble casco o de diseño equivalente establecidas en las Reglas 19 y 28 (6) del anexo I de Marpol 73/78 o las contenidas en su Regla 20 (1.3);
b) el que, teniendo un peso muerto igual o superior a 600 toneladas e inferior a 5 000, esté equipado con tanques o espacios de doble fondo ajustados a la Regla 19 (6.1) del anexo I de Marpol 73/78 y con tanques o espacios laterales que estén dispuestos de acuerdo con la Regla 19 (3.1) y cumplan las disposiciones relativas a la distancia w establecidas en la Regla 19 (6.2);
9) “antigüedad”: la edad del buque, expresada en número de años transcurridos desde la fecha de su entrega;
10) “gasóleo pesado”: el producto que se define en la Regla 20 del anexo I de Marpol 73/78;
11) “fuelóleo”: los destilados pesados, los residuos de petróleo crudo o las mezclas de estos productos que se definen en la Regla 20 del anexo I de Marpol;
12) “petróleos pesados”:
a) los petróleos crudos con una densidad, a una temperatura de 15 °C, de más de 900 kg/m 3 (*);
b) los petróleos distintos de los crudos con una densidad, a una temperatura de 15 °C, de más de 900 kg/m 3 o con una viscosidad cinemática, a 50 °C, de más de 180 mm 2 /s (**);
c) el betún, el alquitrán y sus emulsiones.
___________
(*) Lo que corresponde a un grado API inferior a 25,7.
(**) Lo que corresponde a una viscosidad cinemática superior a 180 cSt.».
2) En el artículo 4, apartado 2, la referencia a «la letra c) del apartado 1 de la Regla 13G revisada del anexo I de Marpol 73/78» se sustituye por una referencia a «la Regla 20 (1.3) del anexo I de Marpol 73/78».
3) En el artículo 7, las referencias al «apartado 5 de la Regla 13G revisada del anexo I de Marpol 73/78» se sustituyen por referencias a «la Regla 20 (5) del anexo I de Marpol 73/78».
4) El artículo 9 queda modificado como sigue:
a) el apartado 2 se modifica como sigue:
i) la referencia al «apartado 5 de la Regla 13G revisada del anexo I de Marpol 73/78» se sustituye por una referencia a «la Regla 20 (5) del anexo I de Marpol 73/78».
ii) la referencia a «la letra b) del apartado 8 de la Regla 13G revisada del anexo I de Marpol 73/78» se sustituye por una referencia a «la Regla 20 (8.2) del anexo I de Marpol 73/78»;
b) en el apartado 3, la referencia a «la letra a) del apartado 8 de la Regla 13G revisada del anexo I de Marpol 73/78» se sustituye por una referencia a «la Regla 20 (8.1) del anexo I de Marpol 73/78».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2009.
Por la Comisión
Antonio TAJANI
Vicepresidente