DOUE-L-2013-80977
Europeo
Unión Europea
Directiva
20130517
28/2013

Directiva 2013/28/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, que modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil.
Diario Oficial de la Unión Europea
20130522
135
L
14
18
/doue/2013/135/L00014-00018.pdf
L
20130611
N
N
N
L
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/28/spa
Armonización de legislaciones
Gestión de residuos
Políticas de medio ambiente
Sustancias peligrosas
Vehículos de motor
Cumplimiento a más tardar el el 22 de agosto de 2013.
SUSTITUYE
el anexo II de la Directiva 2000/53, de 18 de septiembre
SE TRANSPONE
, por Orden PRE/26/2014, de 16 de enero
Industria
Medio ambiente
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil ( 1 ), y, en particular, su artículo 4, apartado 2, letra b),
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/53/CE prohíbe el uso de plomo, mercurio, cadmio o cromo hexavalente en los materiales y componentes de los vehículos que salgan al mercado después del 1 de julio de 2003.
(2) El anexo II de la Directiva 2000/53/CE enumera los materiales y componentes de vehículos que quedan exentos de la prohibición indicada en su artículo 4, apartado 2, letra a). Los vehículos que salgan al mercado antes de la fecha de expiración de una determinada exención, así como las piezas de recambio para esos vehículos, pueden contener plomo, mercurio, cadmio o cromo hexavalente en los materiales y componentes enumerados en el anexo II de la Directiva 2000/53/CE.
(3) El punto 8.i) del anexo II establece una exención con respecto al plomo en soldaduras en aplicaciones eléctricas sobre vidrio, excepto en el caso de soldaduras en cristales de vidrio laminado, y esa exención expira el 1 de enero de 2013.
(4) La evaluación del progreso técnico y científico ha demostrado que el uso de plomo contemplado en el punto 8.i) resulta inevitable, pues aún no se dispone de sustitutos.
(5) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ).
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
El anexo II de la Directiva 2000/53/CE se sustituye por el texto del anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar en los tres meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 17 de mayo de 2013.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
________________
( 1 ) DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.
( 2 ) DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
ANEXO
«ANEXO II
Materiales y componentes exentos de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra a) Materiales y componentes
Alcance y fecha de vencimiento de la exención
Se etiquetarán o identificarán con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), inciso iv)
Plomo como elemento de aleación
1.a) Acero para fines de mecanizado y componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo
1.b) Chapas de acero galvanizado en continuo que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2016 y piezas de recambio para esos vehículos
2.a) Aluminio para fines de mecanizado con un contenido en plomo de hasta el 2 % en peso
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2005
2.b) Aluminio con un contenido en plomo de hasta el 1,5 % en peso
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2008
2.c) Aluminio con un contenido en plomo de hasta el 0,4 % en peso
( 1 )
3. Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo
( 1 )
4.a) Cojinetes y casquillos
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2008
4.b) Cojinetes y casquillos para motores, transmisiones y compresores de aire acondicionado
1 de julio de 2011 y piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2011
Plomo y compuestos de plomo en los componentes
5. Baterías
( 1 )
X
6. Amortiguadores de vibraciones
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2016 y piezas de recambio para esos vehículos
X
7.a) Agentes de vulcanización y estabilizadores para elastómeros en tubos de freno, tubos de combustible, tubos de ventilación, piezas de elastómero/metal para aplicaciones de chasis, y bastidores de motor
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2005
7.b) Agentes de vulcanización y estabilizadores para elastómeros en tubos de freno, tubos de combustible, tubos de ventilación, piezas de elastómero/metal para aplicaciones de chasis, y bastidores de motor que contengan hasta el 0,5 % de su peso en plomo
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2006
Materiales y componentes
Alcance y fecha de vencimiento de la exención
Se etiquetarán o identificarán con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), inciso iv)
7.c) Agentes reticulantes para elastómeros en aplicaciones del sistema de propulsión que contengan hasta un 0,5 % de su peso en plomo
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2009
8.a) Plomo en soldaduras para fijar componentes eléctricos y electrónicos a paneles de circuitos electrónicos y plomo en acabados sobre terminaciones de componentes distintos de los condensadores electrolíticos de aluminio, sobre clavijas de componentes y sobre paneles de circuitos electrónicos
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2016 y piezas de recambio para esos vehículos
X ( 2 )
8.b) Plomo en soldaduras en aplicaciones eléctricas, excepto sobre paneles de circuitos electrónicos o sobre vidrio
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2011 y piezas de recambio para esos vehículos
X ( 2 )
8.c) Plomo en acabados sobre terminales de condensadores electrolíticos de aluminio
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2013 y piezas de recambio para esos vehículos
X ( 2 )
8.d) Plomo utilizado en soldaduras sobre vidrio en sensores de flujo de masa de aire
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2015 y piezas de recambio de esos vehículos
X ( 2 )
8.e) Plomo en soldaduras de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones a base de plomo que contengan un 85 % en peso de plomo o más)
( 3 )
X ( 2 )
8.f) Plomo en sistemas de conectores de clavijas que se ajusten a las normas
( 3 )
X ( 2 )
8.g) Plomo en soldaduras diseñadas para crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de semiconductor y el portador en cápsulas de circuito integrado "flip-chip"
( 3 )
X ( 2 )
8.h) Plomo en soldaduras para fijar placas difusoras al disipador de calor en ensamblajes de semiconductores de potencia con un chip de 1 cm 2 de superficie de proyección mínima y con una densidad de corriente nominal de al menos 1 A/mm 2 de superficie del chip de silicio
( 3 )
X ( 2 )
8.i) Plomo en soldaduras en aplicaciones eléctricas sobre vidrio, excepto en el caso de soldaduras en cristales de vidrio laminado
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2016 y, con posterioridad a esa fecha, piezas de recambio para esos vehículos
X ( 2 )
8.j) Plomo en soldaduras en cristales de vidrio laminado
( 3 )
X ( 2 )
Materiales y componentes
Alcance y fecha de vencimiento de la exención
Se etiquetarán o identificarán con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), inciso iv)
9. Asientos de las válvulas
Piezas de recambio para tipos de motor desarrollados antes del 1 de julio de 2003
10.a) Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica, en piezas matrices de vidrio o cerámica, en materiales vitrocerámicos o en piezas matrices vitrocerámicas Esta exención no se aplica al uso de plomo en: — el vidrio de bombillas y bujías de encendido, — materiales cerámicos dieléctricos de los componentes indicados en los puntos 10.b), 10.c) y 10.d)
X ( 4 ) (componentes que no sean los piezoeléctricos incluidos en el motor)
10.b) Plomo en materiales cerámicos dieléctricos a base de PZT de condensadores que forman parte de circuitos integrados o semiconductores discretos
10.c) Plomo en materiales cerámicos dieléctricos de condensadores con una tensión nominal inferior a 125 V CA o 250 V CC
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2016 y piezas de recambio para esos vehículos
10.d) Plomo en los materiales cerámicos dieléctricos de condensadores que compensan las diferencias relacionadas con la temperatura de los sensores de sistemas de sonar de ultrasonidos
( 3 )
11. Iniciadores pirotécnicos
Vehículos homologados antes del 1 de julio de 2006 y piezas de recambio para esos vehículos
12. Materiales termoeléctricos que contienen plomo en aplicaciones eléctricas para automóviles que permiten reducir las emisiones de CO 2 por recuperación del calor del escape
Vehículos homologados antes del 1 de enero de 2019 y piezas de recambio para esos vehículos
X
Cromo hexavalente
13.a) Revestimientos antioxidantes
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2007
13.b) Revestimientos antioxidantes para los pernos y tuercas que se utilizan en el ensamblaje de chasis
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2008
Materiales y componentes
Alcance y fecha de vencimiento de la exención
Se etiquetarán o identificarán con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra b), inciso iv)
14. Como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en refrigeradores de absorción de autocaravanas, hasta un máximo del 0,75 % en peso en la solución refrigerante, excepto si el uso de otras tecnologías de refrigeración es viable (es decir, que estén disponibles en el mercado para una aplicación en autocaravanas) y no provoca impactos negativos para el medio ambiente ni la salud o la seguridad de los consumidores
X
Mercurio
15.a) Lámparas de descarga para faros
Vehículos homologados antes del 1 de julio de 2012 y piezas de recambio para esos vehículos
X
15.b) Tubos fluorescentes usados en indicadores del salpicadero
Vehículos homologados antes del 1 de julio de 2012 y piezas de recambio para esos vehículos
X
Cadmio
16. Baterías para vehículos eléctricos
Piezas de recambio para vehículos que hayan salido al mercado antes del 31 de diciembre de 2008
______________
( 1 ) Esta exención se revisará en 2015. ( 2 ) Desmontaje obligatorio si, en correlación con el punto 10.a), se supera un umbral medio de 60 gramos por vehículo. Para la aplicación de esta cláusula no se tendrán en cuenta los dispositivos electrónicos no instalados por el fabricante en la cadena de producción. ( 3 ) Esta exención se revisará en 2014. ( 4 ) Desmontaje obligatorio si, en correlación con los puntos 8.a) a 8.j), se supera un umbral medio de 60 gramos por vehículo. Para la aplicación de esta cláusula no se tendrán en cuenta los dispositivos electrónicos no instalados por el fabricante en la cadena de producción. Notas: — Se tolerará un valor de concentración máximo de hasta el 0,1 % en peso de plomo, cromo hexavalente y mercurio en material homogéneo, y de hasta el 0,01 % en peso de cadmio en material homogéneo. — Se autoriza sin limitación la reutilización de piezas de vehículos ya comercializadas antes de la fecha de vencimiento de una exención, puesto que en este caso no se aplica el artículo 4, apartado 2, letra a). — Las piezas de recambio comercializadas después del 1 de julio de 2003 y que se utilicen en vehículos que hayan salido al mercado antes del 1 de julio de 2003 quedan exentas de lo establecido en el artículo 4, apartado 2, letra a) (*).
______________
(*) Esta cláusula no se aplicará a los contrapesos de equilibrado de ruedas, a las escobillas de carbón para motores eléctricos ni a los forros de freno.»