DOUE-L-2013-82767
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20131021
1253/2013

Reglamento (UE) nº 1253/2013 de la Comisión, de 21 de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (UE) nº 1089/2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales.
Diario Oficial de la Unión Europea
20131210
331
L
1
267
/doue/2013/331/L00001-00267.pdf
L
N
N
N
L
Acceso a la información
Bases de datos
Homologación
Normalización
Ordenación del territorio
Redes de telecomunicación
MODIFICA
el Reglamento 1089/2010, de 23 de noviembre
Tecnología e investigación
Telecomunicaciones
Vivienda y urbanismo
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) [1], y, en particular, su artículo 7, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) no 1089/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales [2] establece las disposiciones técnicas para la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales relativos a los temas de datos espaciales enumerados en el anexo I de la Directiva 2007/2/CE.
(2) A fin de garantizar la plena interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales, es conveniente establecer las disposiciones técnicas para la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales relativos a los temas de datos espaciales enumerados en los anexos II y III de la Directiva 2007/2/CE.
(3) A fin de garantizar la coherencia general de las disposiciones técnicas para la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales previstos en el presente Reglamento, deben modificarse las disposiciones técnicas existentes para la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales relativos a los temas de datos espaciales enumerados en el anexo I de la Directiva 2007/2/CE.
(4) En primer lugar, deben modificarse los requisitos relativos a las listas controladas para permitir un enfoque flexible en la descripción de los valores de esas listas a diferentes niveles de detalle y conseguir que las disposiciones técnicas compartan las listas controladas ampliadas.
(5) En segundo lugar, deben relajarse las restricciones de las propiedades espaciales sobre el esquema espacial Simple Feature (objeto geográfico simple) para permitir también la disponibilidad de datos 2,5D.
(6) En tercer lugar, debe introducirse un elemento de metadatos adicional para permitir la identificación del tipo de representación espacial (spatial representation type) utilizado para un conjunto de datos.
(7) En cuarto lugar, debe ampliarse el tema de datos espaciales "Sistemas de cuadrículas geográficas" para incluir una malla multirresolución basada en coordenadas geográficas.
(8) En quinto lugar, debe ampliarse el tema de datos espaciales "Unidades administrativas" para describir las unidades administrativas marítimas.
(9) En sexto lugar, para evitar solapamientos con tipos de objeto espacial especificados para temas de datos espaciales de los anexos II y III de la Directiva 2007/2/CE, deben excluirse de los temas de datos espaciales "Unidades administrativas" e "Hidrografía" determinados tipos candidatos.
(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) no 1089/2010 en consecuencia.
(11) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 22 de la Directiva 2007/2/CE.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (UE) no 1089/2010 se modifica como sigue:
(1) El artículo 2 se modifica como sigue:
(a) se sustituye la frase introductoria por el texto siguiente:
"A efectos del presente Reglamento, además de ser de aplicación las definiciones específicas de cada tema establecidas en los anexos, se entenderá por:";
(b) se suprime el punto 4;
(c) en el punto 6, "ISO 19103" se sustituye por "ISO/TS 19103:2005";
(d) en el punto 9, "EN ISO 19135" se sustituye por "EN ISO 19135:2007";
(e) en el punto 11, "EN ISO 19128" se sustituye por "EN ISO 19128:2008";
(f) en el punto 13, "EN ISO 19115" se sustituye por "EN ISO 19115:2005/AC:2008";
(g) en el punto 15, "EN ISO 19135" se sustituye por "EN ISO 19135:2007";
(h) en el punto 18, "ISO 19103" se sustituye por "ISO/TS 19103:2005";
(i) se añaden los siguientes puntos 21 a 30:
"21. "propiedad" (property), un atributo o rol de asociación,
22. "tipo de unión" (union type), un tipo constituido por una y solo una de varias alternativas (enumeradas como atributos miembros), de conformidad con ISO/TS 19103:2005,
23. "clase asociación" (association class), un tipo que define propiedades adicionales en una relación entre otros dos tipos,
24. "cobertura" (coverage), un objeto espacial que actúa como función para devolver valores de su rango para cualquier posición directa dentro de su dominio espacial, temporal o espacio-temporal, de conformidad con ISO 19123:2007,
25. "dominio" (domain), un conjunto bien definido, de conformidad con ISO/TS 19103:2005,
26. "rango" (range), un conjunto de valores de atributo de objeto geográfico asociados mediante una función a los elementos del dominio de una cobertura, de conformidad con EN ISO 19123:2007,
27. "malla rectificada" (rectified grid), malla para la que hay una transformación afín entre sus coordenadas y las coordenadas de un sistema de referencia de coordenadas, de conformidad con EN ISO 19123:2007,
28. "malla referenciable" (referenceable grid), malla asociada a una transformación que puede utilizarse para convertir valores de sus coordenadas en valores de coordenadas referidas a un sistema de referencia de coordenadas externo, de conformidad con EN ISO 19123:2007,
29. "teselación" (tessellation), partición de un espacio en un conjunto de subespacios adyacentes que tienen la misma dimensión que el espacio particionado; una teselación en un espacio 2D consta de un conjunto de polígonos no superpuestos que cubren totalmente una región de interés,
30. "valor específico" (narrower value), valor que tiene una relación jerárquica con un valor padre más general.".
(2) El artículo 4 se modifica como sigue:
(a) el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:
"1. Para el intercambio y la clasificación de objetos espaciales de los conjuntos de datos que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva 2007/2/CE, los Estados miembros utilizarán los tipos de objetos espaciales y los tipos de datos, enumeraciones y listas controladas asociados que se definen en los anexos II, III y IV para los temas de los conjuntos de datos relativos a ellos.";
(b) todas las referencias a "el anexo II" que figuran en los puntos 2 y 3 se sustituyen por referencias a "los anexos";
(c) en el punto 3, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: "Los valores de las enumeraciones y de las listas controladas se identificarán de manera única mediante códigos mnemónicos para el ordenador, lingüísticamente neutros. Dichos valores podrán incluir asimismo un nombre lingüístico que se use para la interacción humana.".
(3) En el artículo 5 se suprime el apartado 4.
(4) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
"Artículo 6
Listas controladas y enumeraciones
1. Las listas controladas serán de uno de los tipos siguientes, según se especifica en los anexos:
(a) listas controladas cuyos valores permitidos son únicamente los especificados en el presente Reglamento;
(b) listas controladas cuyos valores permitidos son los especificados en el presente Reglamento, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos;
(c) listas controladas cuyos valores permitidos son los especificados en el presente Reglamento, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos;
(d) listas controladas cuyos valores permitidos son los definidos por los proveedores de datos.
A efectos de lo dispuesto en las letras b), c) y d), además de los valores permitidos, los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en las Directrices técnicas de Inspire (INSPIRE Technical Guidance) relevantes disponibles en el sitio web Inspire del Centro Común de Investigación.
2. Las listas controladas podrán ser jerárquicas. Los valores de las listas controladas jerárquicas podrán tener un valor padre más general. Cuando se especifican en un cuadro del presente Reglamento los valores válidos de una lista controlada jerárquica, los valores padre se indican en la última columna.
3. Cuando, para un atributo cuyo tipo sea una lista controlada de las contempladas en las letras b), c) o d) del apartado 1, un proveedor de datos dé un valor que no se especifique en el presente Reglamento, ese valor y su definición estarán disponibles en un registro.
4. Los atributos o roles de asociación de tipos de objeto espacial o tipos de datos cuyo tipo sea una lista controlada solo podrán tomar valores que estén permitidos con arreglo a la especificación de la lista controlada.
5. Los atributos o roles de asociación de tipos de objeto espacial o tipos de datos que tengan un tipo de enumeración solo podrán tomar valores de las listas especificadas para el tipo de enumeración.".
(5) En el apartado 2 del artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 11, las referencias a "el anexo II" se sustituyen por referencias a "los anexos".
(6) El artículo 12 se modifica como sigue:
(a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
"1. El dominio de valores de las propiedades espaciales definidas en el presente Reglamento se limitará al esquema espacial Simple Feature según se define en Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic Information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, salvo que se especifique otra cosa para un tema, o tipo de datos espaciales, específico.";
(b) el apartado 2 se modifica como sigue:
La mención "unidades del SI" se sustituye por "unidades del SI o unidades no pertenecientes al SI cuyo uso está aceptado en el Sistema Internacional de Unidades.".
(7) En el artículo 13, se añade el apartado 6 siguiente:
"6. Tipo de representación espacial: El método utilizado para representar espacialmente información geográfica.".
(8) El artículo 14 se modifica como sigue:
(a) en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
"b) el tipo o tipos de objeto espacial, o el subconjunto de ellos, que constituyan el contenido de la capa.";
(b) se añade el apartado 3 siguiente:
"3. Para los tipos de objeto espacial cuyos objetos puedan clasificarse adicionalmente empleando un atributo al que se asigne un valor de una lista controlada, podrán definirse varias capas. Cada una de estas capas incluirá los objetos espaciales correspondientes a un valor específico de la lista controlada. En la definición de esos conjuntos de capas en los anexos II, III y IV se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) el marcador de posición <CodeListValue> representará los valores de la lista controlada pertinente, con la primera letra en mayúsculas;
b) el marcador de posición <human-readable name> representará el nombre legible para personas de los valores de la lista controlada;
c) el tipo de objeto espacial incluirá el atributo y la lista controlada pertinentes, entre paréntesis;
d) se incluirá un ejemplo de una capa.".
(9) El anexo I se modifica conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento.
(10) El anexo II se modifica conforme a lo establecido en el anexo II del presente Reglamento.
(11) Se añade un anexo III, con el texto del anexo III del presente Reglamento.
(12) Se añade un anexo IV, con el texto del anexo IV del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el [vigésimo] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 2013.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
____
[1] DO L 108 de 25.4.2007, p. 1.
[2] DO L 323 de 8.12.2010, p. 11.
--------------------------------------------------
ANEXO I
El anexo I del Reglamento (UE) no 1089/2010 se modifica como sigue:
(1) Se sustituye el título por el texto siguiente: "Tipos comunes, definiciones y requisitos".
(2) En todo el texto y salvo que se disponga lo contrario en el presente anexo, la frase "Esta lista controlada no podrá ser ampliada por los Estados miembros." se sustituye por la frase "Los valores permitidos de esta lista controlada serán únicamente los que figuran en el cuadro siguiente.".
(3) En todo el texto, en los encabezados de los cuadros en los que se especifican valores de listas controladas, el texto "Valores permitidos para la lista controlada" se sustituye por el texto "Valores de la lista controlada".
(4) La sección 1 se sustituye por el texto siguiente:
"1. TIPOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
Los tipos comunes que se indican a continuación, utilizados en atributos o roles de asociación de tipos de objeto espacial o tipos de datos, se definen como sigue:
(1) Para los tipos Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity y Volume, se aplicarán las definiciones que figuran en ISO/TS 19103:2005.
(2) Para los tipos DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface y GM_Tin, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19107:2005.
(3) Para los tipos TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period y TM_Position, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19108:2005/AC:2008.
(4) Para el tipo GF_PropertyType, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19109:2006.
(5) Para los tipos CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution y URL, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19115:2005/AC:2008.
(6) Para el tipo CV_SequenceRule, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19123:2007.
(7) Para los tipos AbstractFeature, Quantity y Sign, se aplicarán las definiciones que figuran en EN ISO 19136:2009.
(8) Para los tipos LocalisedCharacterString, PT_FreeText y URI, se aplicarán las definiciones que figuran en CEN ISO/TS CEN 19139:2009.
(9) Para el tipo LC_LandCoverClassificationSystem, se aplicarán las definiciones que figuran en ISO 19144-2:2012.
(10) Para los tipos GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface y SF_SpatialSamplingFeature, se aplicarán las definiciones que figuran en ISO 19156:2011.
(11) Para los tipos Category, Quantity, QuantityRange y Time, se aplicarán las definiciones que figuran en Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.
(12) Para los tipos TimeValuePair y Timeseries, se aplicarán las definiciones que figuran en Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.
(13) Para los tipos CGI_LinearOrientation y CGI_PlanarOrientation, se aplicarán las definiciones que figuran en CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011."
(5) La sección 2 se modifica como sigue:
(a) En la sección 2.1, se suprimen las restricciones siguientes:
"Restricciones del tipo de datos Identifier
El localId y el namespace utilizarán exclusivamente el siguiente juego de caracteres: {"A"…"Z", "a"…"z", "0"…"9", "_", ".", "-"}, es decir, solo se permiten las letras del alfabeto latino, los dígitos, el subrayado, el punto y el guión."
(b) Se añaden las subsecciones 2.2 a 2.7 siguientes:
"2.2 Parte relacionada (RelatedParty)
Organización o persona con una función relativa a un recurso.
Atributos del tipo de dato RelatedParty
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
individualName | Nombre de la persona relacionada. | PT_FreeText | voidable |
organisationName | Nombre de la organización relacionada. | PT_FreeText | voidable |
positionName | Puesto de la parte en relación con un recurso, por ejemplo, jefe de departamento. | PT_FreeText | voidable |
contact | Información de contacto de la parte relacionada. | Contact | voidable |
role | Función de la parte en relación con un recurso, por ejemplo propietario. | PartyRoleValue | voidable |
Restricciones del tipo de datos RelatedParty
Se facilitará al menos el nombre de la persona, organización o puesto.
2.3 Contacto (Contact)
Canales de comunicación a través de los cuales puede tenerse acceso a alguien o a algo.
Atributos del tipo de dato Contact
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
address | Dirección, en forma de texto libre. | AddressRepresentation | voidable |
contactInstructions | Instrucciones complementarias sobre cómo o cuándo ponerse en contacto con una persona u organización. | PT_FreeText | voidable |
electronicMailAddress | Dirección de correo electrónico de la persona u organización. | CharacterString | voidable |
hoursOfService | Períodos durante los cuales es posible ponerse en contacto con la persona u organización. | PT_FreeText | voidable |
telephoneFacsimile | Número de fax de la persona u organización. | CharacterString | voidable |
telephoneVoice | Número de teléfono de la persona u organización. | CharacterString | voidable |
website | Páginas en internet de la persona u organización. | URL | voidable |
2.4 Cita de un documento (DocumentCitation)
Cita a efectos de una referencia inequívoca de un documento.
Atributos del tipo de dato DocumentCitation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
name | Nombre del documento. | CharacterString | |
shortName | Nombre abreviado o título alternativo del documento. | CharacterString | voidable |
date | Fecha de creación, publicación o revisión del documento. | CI_Date | voidable |
link | Enlace a una versión en línea del documento | URL | voidable |
specificReference | Referencia a una parte específica del documento. | CharacterString | voidable |
2.5 Cita de legislación (LegislationCitation)
Cita a efectos de una referencia inequívoca de un acto jurídico o de una parte específica de un acto jurídico.
Constituye un subtipo de DocumentCitation.
Atributos del tipo de dato LegislationCitation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
identificationNumber | Código utilizado para identificar el instrumento legislativo | CharacterString | |
officialDocumentNumber | Número del documento oficial utilizado para identificar inequívocamente el instrumento legislativo. | CharacterString | |
dateEnteredIntoForce | Fecha de entrada en vigor del instrumento legislativo. | TM_Position | |
dateRepealed | Fecha de derogación del instrumento legislativo. | TM_Position | |
level | Nivel al que se ha adoptado el instrumento legislativo. | LegislationLevelValue | |
journalCitation | Cita del diario oficial en el que se ha publicado el instrumento legislativo. | OfficialJournalInformation | |
Restricciones del tipo de datos LegislationCitation
Si el atributo link está vacío, se dará la cita del diario oficial.
2.6 Información del diario oficial (OfficialJournalInformation)
Cita completa de la ubicación del instrumento legislativo dentro del diario oficial.
Atributos del tipo de dato OfficialJournalInformation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
officialJournalIdentification | Referencia a la ubicación dentro del diario oficial en la que se ha publicado el instrumento legislativo. Comprende tres partes: título del diario oficialvolumen y/o número de serienúmero(s) de página. | CharacterString | |
ISSN | El número internacional normalizado de publicaciones seriadas (ISSN) es un número de ocho dígitos que identifica la publicación periódica en la que se ha publicado el instrumento legislativo. | CharacterString | |
ISBN | El número internacional normalizado de libros (ISBN) es un número de nueve dígitos que identifica el libro en el que se ha publicado el instrumento legislativo. | CharacterString | |
linkToJournal | Enlace a una versión en línea del diario oficial | URL | |
2.7 Identificador temático (ThematicIdentifier)
Identificador temático para identificar de manera única el objeto espacial.
Atributos del tipo de dato ThematicIdentifier
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
identifier | Identificador único utilizado para identificar el objeto espacial dentro del sistema de identificación especificado. | CharacterString | |
identifierScheme | Identificador que define el sistema utilizado para asignar el identificador. | CharacterString" | |
(6) La sección 4 se modifica como sigue:
(a) La sección 4.1 se sustituye por el texto siguiente:
"4.1 Estado de la instalación (ConditionOfFacilityValue)
Estado de una instalación en lo que se refiere a su acabado y uso.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ConditionOfFacilityValue
Valor | Nombre | Definición |
functional | funcional | La instalación se encuentra en condiciones de funcionamiento. |
projected | proyectada | La instalación se encuentra en fase de diseño. Su construcción no ha comenzado aún. |
underConstruction | en construcción | La instalación se encuentra en fase de construcción y aún no puede entrar en funcionamiento. Únicamente se aplica a la construcción inicial de la instalación y no a los trabajos de mantenimiento. |
disused | en desuso | La instalación ya no se usa, pero no se ha puesto ni se está poniendo fuera de servicio. |
decommissioned | fuera de servicio | La instalación ya no se usa y ha sido puesta o se está poniendo fuera de servicio." |
(b) En la sección 4.2 Código de país (CountryCode), se suprime la frase "Esta lista controlada no deberá ser ampliada por los Estados miembros.".
(c) Se añaden las secciones 4.3 a 4.6 siguientes:
"4.3 Nivel normativo (LegislationLevelValue)
Nivel al que se ha adoptado un acto jurídico o convenio.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre el Modelo conceptual genérico Inspire (INSPIRE Generic Conceptual Model).
4.4 Función de la parte (PartyRoleValue)
Funciones de las partes relacionadas con un recurso o responsables de él.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o en otras listas controladas que especifiquen los proveedores de datos:
- Código de función (CI_RoleCode): Funciones desempeñadas por la persona responsable, según se especifica en EN ISO 19115:2005/AC:2008.
- Función de una parte relacionada (RelatedPartyRoleValue): Clasificación de las funciones de las partes, según se especifica en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada RelatedPartyRoleValue
Valor | Nombre | Definición |
authority | autoridad | Parte legalmente obligada a supervisar un recurso y/o a las partes relacionadas con él. |
operator | operador | Parte que gestiona un recurso. |
owner | propietario | Parte propietaria de un recurso, es decir, que tiene su propiedad en sentido jurídico. |
4.5 Nombres normalizados para la información y las predicciones meteorológicas (CFStandardNamesValue)
Definiciones de los fenómenos observados en meteorología y en oceanografía.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre el Modelo Conceptual Genérico Inspire.
4.6 Sexo (GenderValue)
Sexo de una persona o grupo de personas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada GenderValue
Valor | Nombre | Definición |
female | femenino | Persona o grupo de personas de sexo femenino. |
male | masculino | Persona o grupo de personas de sexo masculino. |
unknown | desconocido | Persona o grupo de personas de sexo desconocido." |
(7) Se añaden las secciones 6, 7 y 8 siguientes después de la sección 5:
"6. MODELO DE COBERTURA (COVERAGE MODEL)
El modelo de cobertura Inspire consta de los siguientes paquetes:
- Coberturas (base) (Coverages (base))
- Coberturas (dominio y rango) (Coverages (domain and range))
6.1. Coberturas (base)
6.1.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Coberturas (base) contiene el tipo de objeto espacial Cobertura.
6.1.1.1. Cobertura (Coverage)
Objeto espacial que actúa como una función para devolver valores de su rango para cualquier posición directa comprendida dentro de su dominio territorial, temporal o espacio-temporal.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial Coverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
metadata | Metadatos específicos de aplicación de la cobertura. | Any | |
rangeType | Descripción de la estructura de los valores del rango. | RecordType | |
6.2. Coberturas (dominio e intervalo)
6.2.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Coberturas (dominio y rango) contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Cobertura (representación del dominio y el rango) (Coverage (Domain And Range Representation))
- Cobertura de malla rectificada (Rectified grid coverage)
- Cobertura de malla referenciada (Referenceable grid coverage)
6.2.1.1. Cobertura (representación del dominio y el rango) (CoverageByDomainAndRange)
Cobertura que da el dominio y el rango como propiedades separadas.
Constituye un subtipo de Coverage.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial CoverageByDomainAndRange
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
coverageFunction | Descripción de cómo se pueden obtener valores del rango en localizaciones comprendidas dentro del dominio de la cobertura. | CoverageFunction | |
domainSet | Configuración del dominio de la cobertura, en forma de coordenadas. | Any | |
rangeSet | Conjunto de valores asociados mediante una función a los elementos del dominio de la cobertura. | Any | |
Restricciones del tipo de objeto espacial CoverageByDomainAndRange
La función de la malla únicamente será válida para dominios que sean mallas.
6.2.1.2. Cobertura de malla rectificada (RectifiedGridCoverage)
Cobertura cuyo dominio consiste en una malla rectificada.
Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
Restricciones del tipo de objeto espacial RectifiedGridCoverage
El dominio será una malla rectificada.
Los puntos de malla de una RectifiedGridCoverage coincidirán con los centros de las celdas de las mallas geográficas definidas en la sección 2.2 del anexo II a todos los niveles de resolución.
6.2.1.3. Cobertura de malla referenciable (ReferenceableGridCoverage)
Cobertura cuyo dominio consiste en una malla referenciable.
Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
Restricciones del tipo de objeto espacial ReferenceableGridCoverage
El dominio será una malla referenciable.
6.2.2. Tipos de datos
6.2.2.1. Función de cobertura (CoverageFunction)
Descripción de cómo se pueden obtener valores de rango en localizaciones del dominio de la cobertura.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión CoverageFunction
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
ruleDefinition | Descripción formal o informal de la función de cobertura en forma de texto. | CharacterString | |
ruleReference | Descripción formal o informal de la función de cobertura como referencia. | URI | |
gridFunction | Regla de correspondencia de las geometrías de la malla. | GridFunction | |
6.2.2.2. Función de la malla (GridFunction)
Regla explícita de correspondencia de las geometrías de la malla.
Atributos del tipo de dato GridFunction
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
sequenceRule | Descripción de cómo se ordenan los puntos de malla para su asociación a los elementos de los valores en el conjunto de rangos de la cobertura. | CV_SequenceRule | |
startPoint | Punto de malla que ha de asociarse al primer registro en el conjunto de rangos de la cobertura. | Integer | |
7. MODELO DE OBSERVACIONES (OBSERVATIONS MODEL)
El modelo de observaciones Inspire consta de los siguientes paquetes:
- Referencias de observaciones (Observation References)
- Procesos (Proceses)
- Propiedades observables (Observable Properties)
- Observaciones especializadas (Specialised Observations)
7.1. Referencias de observaciones
7.1.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Referencias de observaciones contiene el tipo de objeto espacial ObservationSet.
7.1.1.1. Conjunto de observaciones (ObservationSet)
Enlaces a un conjunto de observaciones.
Atributos del tipo de objeto espacial ObservationSet
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Información sobre la extensión espacial y temporal. | EX_Extent | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ObservationSet
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
member | Un miembro del ObservationSet. | OM_Observation | |
7.2. Procesos
7.2.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Procesos contiene el tipo de objeto espacial Proceso.
7.2.1.1. Proceso (Process)
Descripción de un proceso de observación.
Constituye un subtipo de OM_Process.
Atributos del tipo de objeto espacial Process
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | voidable |
name | Nombre del proceso. | CharacterString | voidable |
type | Tipo de proceso. | CharacterString | voidable |
documentation | Más información (en línea/fuera de línea) asociada al proceso. | DocumentCitation | voidable |
processParameter | Parámetro que controla la aplicación del proceso y, en consecuencia, su resultado. | ProcessParameter | voidable |
responsibleParty | Persona u organización relacionada con el proceso. | RelatedParty | voidable |
7.2.2. Tipos de datos
7.2.2.1. Parámetro de proceso (ProcessParameter)
Descripción del parámetro
Atributos del tipo de dato ProcessParameter
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
name | Nombre del parámetro de proceso. | ProcessParameterNameValue | |
description | Descripción del parámetro de proceso | CharacterString | |
7.2.3. Listas controladas
7.2.3.1. Nombre del parámetro de proceso (ProcessParameterNameValue)
Lista controlada de nombres de parámetros de proceso.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
7.3. Propiedades observables
7.3.1. Tipos de datos
7.3.1.1. Restricción (Constraint)
Restricción relativa a alguna propiedad: por ejemplo, longitud de onda = 200 nm.
Atributos del tipo de dato Constraint
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
constrainedProperty | Propiedad sujeta a la restricción; por ejemplo, el "color" si la restricción es "color = azul". | PhenomenonTypeValue | |
label | Título, legible para personas, de la restricción en conjunto. | CharacterString | |
7.3.1.2. Restricción por categoría (CategoryConstraint)
Restricción basada en alguna categoría; por ejemplo, color = "rojo".
Constituye un subtipo de Constraint.
Atributos del tipo de dato CategoryConstraint
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
comparison | Operador de comparación. En el caso de una restricción por categoría debe ser "igualA" o "noigualA". | ComparisonOperatorValue | |
value | Valor de la propiedad que se restringe, por ejemplo, "azul" (si la propiedad restringida es el color). | CharacterString | |
7.3.1.3. Restricción del intervalo (RangeConstraint)
Restricción del rango numérico de alguna propiedad; por ejemplo, longitud de onda >= 300 nm y <= 600 nm.
Constituye un subtipo de Constraint.
Atributos del tipo de dato RangeConstraint
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Rango de valores numéricos de la propiedad que se restringe. | RangeBounds | |
uom | Unidades de medida utilizadas en la restricción. | UnitOfMeasure | |
7.3.1.4. Límites del rango (RangeBounds)
Valores inicial y final de un rango numérico (por ejemplo, valor inicial >= 50, valor final <= 99).
Atributos del tipo de dato RangeBounds
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
startComparison | Comparador utilizado para el límite inferior del rango (por ejemplo, greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue | |
rangeStart | Límite inferior del rango. | Real | |
endComparison | Comparador utilizado para el límite superior del rango (por ejemplo, lessThan). | ComparisonOperatorValue | |
rangeEnd | Límite superior del rango. | Real | |
7.3.1.5. Restricción escalar (ScalarConstraint)
Restricción escalar numérica de alguna propiedad: por ejemplo, longitud >= 1 m.
Constituye un subtipo de Constraint.
Atributos del tipo de dato ScalarConstraint
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valor numérico de la propiedad que se restringe. | Real | |
comparison | Comparador que va a utilizarse en la restricción: por ejemplo, greaterThan. | ComparisonOperatorValue | |
uom | Unidades de medida utilizadas en la restricción. | UnitOfMeasure | |
7.3.1.6. Otra restricción (OtherConstraint)
Restricción no modelizada de una forma estructurada pero que puede describirse con el atributo de texto libre "description".
Constituye un subtipo de Constraint.
Atributos del tipo de dato OtherConstraint
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
description | Descripción de la restricción. | CharacterString | |
7.3.1.7. Medida estadística (StatisticalMeasure)
Descripción de una medida estadística: por ejemplo, "máximo diario".
Atributos del tipo de dato StatisticalMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
label | Título, legible para personas, de la medida estadística. | CharacterString | |
statisticalFunction | Una función estadística: por ejemplo, la media. | StatisticalFunctionTypeValue | |
aggregationTimePeriod | Rango temporal para el cual se calcula un estadístico: por ejemplo, un día, una hora. | TM_Duration | |
aggregationLength | Rango espacial unidimensional para el cual se calcula un estadístico: por ejemplo 1 metro. | Length | |
aggregationArea | Rango espacial bidimensional para el cual se calcula un estadístico: por ejemplo 1 metro cuadrado. | Area | |
aggregationVolume | Rango espacial tridimensional para el cual se calcula un estadístico: por ejemplo 1 metro cúbico. | Volume | |
otherAggregation | Otro tipo de agregación. | Any | |
Roles de asociación del tipo de dato StatisticalMeasure
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
derivedFrom | Una medida estadística puede derivarse de otra; por ejemplo, las temperaturas mensuales máximas pueden derivarse de las temperaturas diarias medias. | StatisticalMeasure | |
7.3.2. Enumeraciones
7.3.2.1. Operador de comparación (ComparisonOperatorValue)
Enumeración de los operadores de comparación (por ejemplo, mayor que)
Valores de la enumeración ComparisonOperatorValue
Valor | Definición |
equalTo | exactamente igual a |
notEqualTo | no exactamente igual a |
lessThan | menor que |
greaterThan | mayor que |
lessThanOrEqualTo | menor que o exactamente igual a |
greaterThanOrEqualTo | mayor que o exactamente igual a |
7.3.3. Listas controladas
7.3.3.1. Tipo de fenómeno (PhenomenonTypeValue)
Lista controlada de fenómenos (por ejemplo, temperatura, velocidad del viento).
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos:
- Nombres normalizados para la información y la predicción meteorológicas (CFStandardNamesValue): Definiciones de los fenómenos observados en meteorología y oceanografía, tal como se especifica en la sección 4.5 del presente anexo.
- Nombre del parámetro del elemento de perfil (ProfileElementParameterNameValue): Propiedades que puede observarse que caracterizan el elemento de perfil, tal como se especifica en la sección 3.3.8 del anexo IV.
- Nombre del parámetro del objeto derivado del suelo (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Propiedades relativas al suelo que pueden derivarse de los datos del suelo y de otros datos, tal como se especifica en la sección 3.3.9 del anexo IV.
- Nombre del parámetro del perfil de suelo (SoilProfileParameterNameValue): Propiedades que puede observarse que caracterizan el perfil de suelo, tal como se especifica en la sección 3.3.12 del anexo IV.
- Nombre del parámetro del sitio del suelo (SoilSiteParameterNameValue): Propiedades que puede observarse que caracterizan el sitio de suelo, tal como se especifica en la sección 3.3.13 del anexo IV.
- Componente de referencia de la calidad del aire de la Unión Europea (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definiciones de los fenómenos relativos a la calidad del aire en el contexto de la presentación de informes con arreglo a la legislación de la Unión, tal como se especifica en la sección 13.2.1.1 del anexo IV.
- Tabla 4.2 de códigos y marcas del formato GRIB de la OMM (GRIB_CodeTable4_2Value): Definiciones de los fenómenos observados en meteorología, tal como se especifica en la sección 13.2.1.2 del anexo IV.
- Uso del parámetro P01 del BODC (BODC_P01ParameterUsageValue): Definiciones de los fenómenos observados en oceanografía, tal como se especifica en la sección 14.2.1.1 del anexo IV.
7.3.3.2. Tipo de función estadística (StatisticalFunctionTypeValue)
Lista controlada de funciones estadísticas (por ejemplo, máximo, mínimo, media).
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
7.4. Observaciones especializadas
7.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Observaciones especializadas contiene los siguientes tipos de objeto espacial:
- Observación de una malla
- Observación serial de una malla
- Observación en un punto
- Colección de observaciones en un punto
- Observación en varios puntos
- Observación de una serie temporal de puntos
- Observación de un perfil
- Observación de una trayectoria
7.4.1.1. Observación de una malla (GridObservation)
Observación que representa un campo de una malla en un único momento.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial GridObservation
featureOfInterest será un SF_SamplingSolid o una SF_SamplingSurface.
phenomenonTime será un TM_Instant.
result será una RectifiedGridCoverage o una RefererencableGridCoverage.
7.4.1.2. Observación serial de una malla (GridSeriesObservation)
Observación que representa un campo de una malla en evolución a lo largo de una sucesión de momentos.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial GridSeriesObservation
featureOfInterest será un SF_SamplingSolid.
phenomenonTime será un TM_Period.
result será una RectifiedGridCoverage o una ReferenceableGridCoverage.
7.4.1.3. Observación en un punto (PointObservation)
Observación que representa una medida de una propiedad en un único punto del tiempo y el espacio.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial PointObservation
featureOfInterest será un SF_SamplingPoint.
phenomenonTime será un TM_Instant.
7.4.1.4. Colección de observaciones en un punto (PointObservationCollection)
Una colección de Observación en un punto.
Constituye un subtipo de ObservationSet.
Restricciones del tipo de objeto espacial PointObservationCollection
Cada miembro será un PointObservation.
7.4.1.5. Observación en varios puntos (MultiPointObservation)
Observación que representa un conjunto de mediciones, todas realizadas exactamente al mismo tiempo pero en diferentes lugares.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial MultiPointObservation
featureOfInterest será una SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface o SF_SamplingSolid.
phenomenonTime será un TM_Instant
result será una MultiPointCoverage.
7.4.1.6. Observación de una serie temporal de puntos (PointTimeSeriesObservation)
Observación que representa una serie cronológica de mediciones de punto de una propiedad en un lugar fijo del espacio.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial PointTimeSeriesObservation
featureOfInterest será un SF_SamplingPoint.
phenomenonTime será un a TM_Period.
result será una Timeseries.
7.4.1.7. Observación de un perfil (ProfileObservation)
Observación que representa la medida de una propiedad a lo largo de un perfil vertical en el espacio en un único momento.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial ProfileObservation
featureOfInterest será una SF_SamplingCurve.
phenomenonTime será un TM_Instant.
result será una ReferenceableGridCoverage o una RectifiedGridCoverage.
El dominio espacial del resultado incluirá un eje, que será vertical.
7.4.1.8. Observación de una trayectoria (TrajectoryObservation)
Observación que representa la medida de una propiedad a lo largo de una curva serpenteante en el tiempo y el espacio.
Constituye un subtipo de SamplingCoverageObservation.
Restricciones del tipo de objeto espacial TrajectoryObservation
phenomenonTime será un TM_Period.
result será una Timeseries.
cada punto del result será un TimeLocationValueTriple.
featureOfInterest será una SF_Sampling Curve.
7.4.2. Tipos de datos
7.4.2.1. Tripleta de medidas de tiempo, lugar y valor (TimeLocationValueTriple)
Tripleta de medidas de tiempo, lugar y valor. Por ejemplo, en un punto a lo largo de una trayectoria.
Constituye un subtipo de TimeValuePair.
Atributos del tipo de dato TimeLocationValueTriple
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
location | Lugar geográfico en el que es válido el valor. | GM_Position | |
7.5. Requisitos de las observaciones
Cuando se utilice el tipo OM_Observation o algún subtipo de él para poner a disposición datos, se aplicarán los requisitos siguientes:
(1) Se utilizará el tipo Process para indicar el procedimiento utilizado en una OM_Observation.
(2) Cuando se haga referencia a una EnvironmentalMonitoringFacility de una OM_Observation, se facilitará un atributo parameter, en el que el atributo name sea "relatedMonitoringFeature" y el atributo value sea del tipo AbstractMonitoringFeature.
(3) Para todas las codificaciones que se utilicen para todo o una parte de un resultado OM_Observation, se dispondrá de una interfaz de programación de aplicaciones (API) para leer el archivo codificado. Esta API será capaz de exponer la información necesaria para comprender objetos espaciales Inspire.
(4) Si está presente el atributo processParameter en la propiedad procedure de un objeto OM_Observation, se incluirá su valor (un nombre) en el atributo parameter del objeto OM_Observation.
8. MODELO DE COMPLEJO DE ACTIVIDAD
El modelo de complejo de actividad de Inspire contiene el paquete Complejo de actividad (Activity Complex).
8.1. Complejo de actividad
8.1.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Complejo de actividad contiene el tipo de objeto espacial Complejo de actividad
8.1.1.1. Complejo de actividad (ActivityComplex)
Unidad sometida, tanto técnica como económicamente, al control de gestión de una entidad jurídica (operador) que realiza actividades tales como las enumeradas en la clasificación NACE de Eurostat establecida por el Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [1]. El Complejo de actividad debe representar el área completa, ya esté en la misma o en distintas localizaciones geográficas, gestionada por el mismo operador, incluyendo todas las infraestructuras, equipos y materiales.
Atributos del tipo de objeto espacial ActivityComplex
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador temático del complejo de actividad. | ThematicIdentifier | |
geometry | Geometría utilizada para definir la extensión o posición del complejo de actividad. | GM_Object | |
function | Actividades realizadas por el complejo de actividad. La función se describe mediante la actividad y puede completarse con información sobre las entradas y salidas resultantes de esta. | Function | |
name | Nombre descriptivo del complejo de actividad. | CharacterString | voidable |
validFrom | Momento en que el complejo de actividad comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento en que el complejo de actividad deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
8.1.2. Tipos de datos
8.1.2.1. Función (Function)
Función de algo, expresada como actividad y como entradas y/o salidas opcionales.
Atributos del tipo de dato Function
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
activity | Descripción categorizada del proceso o conjunto de procesos técnicamente relacionados realizados por una unidad económica, privada o pública, con o sin fines de lucro. | EconomicActivityValue | |
input | Cualquier material clasificado o registrado que entra en una unidad técnica y económica de acuerdo con su función. | InputOutputValue | voidable |
output | Cualquier material clasificado o registrado que sale de una unidad técnica y económica de acuerdo con su función. | InputOutputValue | voidable |
description | Descripción más detallada de la función. | PT_FreeText | voidable |
8.1.2.2. Capacidad (Capacity)
Cuantificación de la aptitud real o potencial para realizar una actividad, que normalmente no cambia, o no cambia a menudo, o no cambia de forma significativa.
Atributos del tipo de dato Capacity
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
activity | Descripción categorizada del proceso o conjunto de procesos técnicamente relacionados realizados por una unidad económica, privada o pública, con o sin fines de lucro. | EconomicActivityValue | |
input | Información medible sobre cualquier material clasificado o registrado que entra en una unidad técnica y económica de acuerdo con su función. | InputOutputAmount | |
output | Información medible sobre cualquier material clasificado o registrado que sale de una unidad técnica y económica de acuerdo con su función. | InputOutputAmount | |
time | Período al que se refiere la capacidad especificada; por ejemplo, un año en caso de capacidad anual. | TM_Duration | |
description | Descripción de la capacidad. | PT_FreeText | voidable |
8.1.2.3. Cantidad de entrada o salida (InputOutputAmount)
Tipo y, cuando proceda, cantidad mensurable de un material clasificado o registrado que entra o sale de una unidad técnica y económica.
Atributos del tipo de dato InputOutputAmount
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inputOutput | Material clasificado o registrado que entra o sale de una unidad técnica y económica de acuerdo con su función. | InputOutputValue | |
amount | Cantidad (como el volumen o la masa) del material clasificado o registrado que entra o sale de una unidad técnica y económica. | Measure | voidable |
8.1.2.4. Permiso (Permission)
Decisión oficial (consentimiento formal) por la que se concede autorización para operar en todo o parte de un complejo de actividad, con sujeción a determinadas condiciones que garanticen que las instalaciones o las partes de las instalaciones del mismo emplazamiento gestionadas por el mismo operador cumplen los requisitos fijados por la autoridad competente. El permiso puede abarcar una o más funciones y fijar parámetros de capacidad. El término podrá ampliarse a otros tipos de certificados o documentos de relevancia especial dependiente del alcance (por ejemplo, ISO, EMAS, normas de calidad nacionales, etc.).
Atributos del tipo de dato Permission
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
id | Referencia de identificación del permiso. | ThematicIdentifier | |
relatedParty | Partes relacionadas con el permiso concedido para el complejo de actividad y que pueden desempeñar funciones muy diferentes, como las autoridades competentes o las empresas, entre otras | RelatedParty | voidable |
decisionDate | Referencia temporal que complementa la definición del permiso. | DateTime | voidable |
dateFrom | Fecha a partir de la cual se aplica y es válido el permiso. | DateTime | voidable |
dateTo | Fecha hasta la cual se aplica y es válido el permiso. | DateTime | voidable |
description | Descripción del permiso | PT_FreeText | voidable |
permittedFunction | Función o funciones para las que se concede el permiso. | Function | voidable |
permittedCapacity | Cantidades máximas de entrada y/o salida de actividad de acuerdo con el permiso. | Capacity | voidable |
8.1.2.5. Descripción del complejo de actividad (ActivityComplexDescription)
Información adicional sobre un complejo de actividad, que incluye su descripción, dirección, datos de contacto y partes relacionadas.
Atributos del tipo de objeto espacial ActivityComplexDescription
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
description | Definición complementaria del complejo de actividad y de sus características. | PT_FreeText | voidable |
address | Dirección del complejo de actividad, es decir, dirección en la que tiene lugar la actividad. | AddressRepresentation | voidable |
contact | Información de contacto del complejo de actividad. | Contact | voidable |
relatedParty | Información de las partes relacionadas con el complejo de actividad. Pueden desempeñar funciones muy diferentes, como los de propietarios, operadores o autoridades competentes. | RelatedParty | voidable |
8.1.3. Listas controladas
8.1.3.1. Actividad económica (EconomicActivityValue)
Clasificación de las actividades económicas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos:
- Clasificación de las actividades económicas de la UE (EconomicActivityNACEValue): clasificación NACE de Eurostat, tal como se especifica en el Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [2].
- Clasificación de las actividades económicas para las estadísticas de residuos de la UE (EconomicActivityWasteStatisticsValue): clasificación de acuerdo con la sección 8 del anexo I del Reglamento (CE) no 2150/2002 [3].
- Clasificación de las actividades de eliminación y de valorización de residuos de la UE (WasteRecoveryDisposalValue): clasificación de las operaciones de eliminación y de valorización de residuos de acuerdo con los anexos I y II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [4].
8.1.3.2. Entrada o salida (InputOutputValue)
Clasificación de las entradas o salidas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes o en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos.
- Clasificación de productos de la UE (ProductCPAValue): clasificación de productos por actividad económica de acuerdo con el Reglamento (CE) no 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [5].
- Clasificación de residuos de la UE (WasteValue): clasificación de los residuos de acuerdo con la Decisión 2000/532/CE [6].
8.2. Requisitos de los complejos de actividad
Si un proveedor de datos utiliza un subtipo de ActivityComplex para poner a disposición información sobre el estado, la capacidad física, los permisos y/o información adicional, se utilizarán las correspondientes listas controladas y tipos de datos (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) incluidos en el paquete ActivityComplex."
____
[1] DO L 393 de 30.12.2006, p. 1.
[2] DO L 393 de 30.12.2006, p. 1.
[3] DO L 332 de 9.12.2002, p. 1.
[4] DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
[5] DO L 145 de 4.6.2008, p. 65.
[6] DO L 226 de 6.9.2000, p. 3.
--------------------------------------------------
ANEXO II
El anexo II del Reglamento (UE) no 1089/2010 se modifica como sigue:
(1) En todo el texto, la frase "Esta lista controlada no deberá ser ampliada por los Estados miembros." se sustituye por la frase "Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los que figuran en el cuadro siguiente.".
(2) En todo el texto, en los encabezados de los cuadros que especifican valores de las listas controladas, el texto "Valores permitidos para la lista controlada" se sustituye por el texto "Valores de la lista controlada".
(3) En la sección 1.1, se añaden los guiones siguientes:
- "— "nivel medio del mar" (NMM) (mean sea level, MSL), la altura media de la superficie del mar en una estación mareográfica en el conjunto de etapas de la marea durante un periodo de 19 años, determinada generalmente mediante lecturas horarias medidas a partir de un nivel de referencia fijo predeterminado (datum de carta náutica).
- — "bajamar astronómica" (BA) (lowest astronomical tide, LAT), el nivel de bajamar que puede preverse en condiciones meteorológicas medias y en cualquier combinación de condiciones astronómicas.".
(4) La sección 1.3.3 se modifica como sigue:
(a) el segundo guión se sustituye por el texto siguiente:
- "— Para la componente vertical en la atmósfera libre, se utilizará la presión barométrica, convertida a altitud utilizando ISO 2533:1975 (Atmósfera Estándar Internacional), u otros sistemas de referencia paramétricos o lineales. En caso de que se utilicen otros sistemas de referencia paramétricos, deberán describirse en una referencia accesible utilizando EN ISO 19111-2:2012.";
(b) se añaden los guiones siguientes:
- "— Para la componente vertical en las zonas marinas en las que exista una carrera de marea apreciable (aguas mareales), se utilizará como superficie de referencia la bajamar astronómica (BA).
- — Para el componente vertical en las zonas marinas en las que no haya una carrera de marea apreciable, en los mares abiertos y en las aguas con una profundidad de más de 200 metros, se utilizará como referencia el nivel medio del mar (NMM) o un nivel de referencia bien definido que esté cercano al NMM.".
(5) La sección 2.2 se modifica como sigue:
(a) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
"Como marco de georreferenciación para poner a disposición datos de malla en Inspire se utilizará cualquiera de las mallas con localizaciones definidas de forma fija y no ambigua que se definen en las secciones 2.2.1 y 2.2.2, salvo que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
(1) Que se especifiquen otras mallas para temas de datos espaciales específicos en los anexos II-IV. En este caso, los datos intercambiados usando esa malla específica del tema utilizarán estándares en los que la definición de la malla vaya incluida con los datos o sea objeto de una referencia.
(2) Para la referenciación de mallas en regiones exteriores a la Europa continental, los Estados miembros podrán definir su propia malla basada en un sistema de referencia de coordenadas geodésicas que se ajuste al ITRS y una proyección acimutal equiárea de Lambert, siguiendo los mismos principios establecidos para la malla especificada en la sección 2.2.1. En este caso, se creará un identificador para el sistema de referencia de coordenadas.";
(b) La sección 2.2.1 se modifica como sigue:
(1) el título se sustituye por "Malla equiárea";
(2) se suprimen las frases "La malla que se define en la presente sección se utilizará como marco de georreferenciación cuando se necesiten mallas con localizaciones definidas de manera fija y no ambigua con celdas de áreas iguales" y "El punto de referencia de una celda de la malla es el extremo inferior izquierdo de la celda";
(c) La sección 2.2.2 se sustituye por el texto siguiente:
"2.2.2. Malla geográfica zonificada
1. Cuando se faciliten datos de malla utilizando coordenadas geodésicas tal como se especifica en la sección 1.3 del presente anexo, podrá utilizarse como marco de georreferenciación la malla multirresolución definida en la presente sección.
2. Los niveles de resolución se definen en el Cuadro 1.
3. La malla se basará en el sistema de referencia de coordenadas geodésicas ETRS89-GRS80.
4. El origen de la malla coincidirá con el punto de intersección del Ecuador con el meridiano de Greenwich (GRS80 latitud φ=0; GRS80 longitud λ=0).
5. La orientación de la malla será sur-norte y oeste-este según la definición de los meridianos y paralelos del elipsoide GRS80.
6. Para la referenciación de mallas en regiones exteriores a la Europa continental, los proveedores de datos podrán definir su propia malla basada en un sistema de referencia de coordenadas geodésicas que se ajuste al ITRS, siguiendo los mismos principios establecidos para la Grid_ETRS89-GRS80zn paneuropea. En este caso, se crearán un identificador para el sistema de referencia de coordenadas y el correspondiente identificador para la malla.
7. Esta malla se subdividirá en zonas. La resolución sur-norte de la malla tendrá el mismo espaciamiento angular. La resolución oeste-este de la malla se establecerá como el producto del espaciamiento angular por el factor de la zona tal como se define en el cuadro 1.
8. La malla se designará Grid_ETRS89-GRS80zn_res, donde n representa el número de la zona y res el tamaño de celda en unidades angulares, tal como se especifica en el cuadro 1.
Cuadro 1
Malla común Grid_ETRS89-GRS80: espaciamiento en latitud (nivel de resolución) y espaciamiento en longitud de cada zona
Niveles de resolución | ESPACIAMIENTO EN LATITUD (segundos de arco) | ESPACIAMIENTO EN LONGITUD (segundos de arco) | Tamaño de celda |
Zona 1 (Lat. 0°–50°) | Zona 2 (Lat. 50°–70°) | Zona 3 (Lat. 70°–75°) | Zona 4 (Lat. 75°–80°) | Zona 5 (Lat. 80°–90°) |
NIVEL 0 | 3600 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 21600 | 1 D |
NIVEL 1 | 3000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 50 M |
NIVEL 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 10800 | 30 M |
NIVEL 3 | 1200 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 20 M |
NIVEL 4 | 600 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 10 M |
NIVEL 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 5 M |
NIVEL 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 M |
NIVEL 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 M |
NIVEL 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 S |
NIVEL 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 S |
NIVEL 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 S |
NIVEL 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 S |
NIVEL 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1500 MS |
NIVEL 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1000 MS |
NIVEL 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MS |
NIVEL 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MS |
NIVEL 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MS |
NIVEL 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MS |
NIVEL 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MS |
NIVEL 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MS |
NIVEL 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MS |
NIVEL 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MS |
NIVEL 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MS |
NIVEL 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7500 MMS |
NIVEL 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3000 MMS |
FACTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —". |
(6) La sección 4 se sustituye por el texto siguiente:
"4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
4.1. Estructura del tema de datos espaciales "Unidades administrativas"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Unidades administrativas" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Unidades administrativas (Administrative Units)
- Unidades marítimas (Maritime Units)
4.2. Unidades administrativas
4.2.1. Tipos de objeto espacial
El paquete Unidades administrativas contiene los siguientes tipos de objeto espacial:
- Límite administrativo
- Unidad administrativa
- Condominio
4.2.1.1. Límite administrativo (AdministrativeBoundary)
Línea de demarcación entre unidades administrativas.
Atributos del tipo de objeto espacial AdministrativeBoundary
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
country | Código de país de dos caracteres según se define en el Libro de Estilo Interinstitucional publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. | CountryCode | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
geometry | Representación geométrica de la línea de demarcación. | GM_Curve | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
legalStatus | Estatus jurídico de este límite administrativo. | LegalStatusValue | voidable |
nationalLevel | Niveles jerárquicos de todas las unidades administrativas adyacentes de las que forma parte este límite. | AdministrativeHierarchyLevel | |
technicalStatus | Estatus técnico del límite administrativo. | TechnicalStatusValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AdministrativeBoundary
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
admUnit | Unidades administrativas separadas por este límite administrativo. | AdministrativeUnit | voidable |
4.2.1.2. Unidad administrativa (AdministrativeUnit)
Unidad de administración sobre la que un Estado miembro tiene y/o ejerce derechos jurisdiccionales para el gobierno local, regional y nacional.
Atributos del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
country | Código de país de dos caracteres según se define en el Libro de Estilo Interinstitucional publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. | CountryCode | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
geometry | Representación geométrica del área espacial cubierta por esta unidad administrativa. | GM_MultiSurface | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
name | Nombre geográfico nacional oficial de la unidad administrativa, en varias lenguas si procede. | GeographicalName | |
nationalCode | Identificador temático que corresponde a los códigos administrativos nacionales definidos en cada país. | CharacterString | |
nationalLevel | Nivel de la jerarquía administrativa nacional al que se sitúa la unidad administrativa. | AdministrativeHierarchyLevel | |
nationalLevelName | Nombre del nivel de la jerarquía administrativa nacional al que se sitúa la unidad administrativa. | LocalisedCharacterString | voidable |
residenceOfAuthority | Centro administrativo nacional o local. | ResidenceOfAuthority | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
administeredBy | Unidad administrativa situada al mismo nivel de la jerarquía administrativa nacional que administra esta unidad administrativa. | AdministrativeUnit | voidable |
boundary | Límites administrativos entre esta unidad administrativa y todas las unidades adyacentes a ella. | AdministrativeBoundary | voidable |
coAdminister | Unidad administrativa situada al mismo nivel de la jerarquía administrativa nacional que es coadministrada por esta unidad administrativa. | AdministrativeUnit | voidable |
condominium | Condominio administrado por esta unidad administrativa. | Condominium | voidable |
lowerLevelUnit | Unidades situadas a un nivel inferior de la jerarquía administrativa nacional que son administradas por la unidad administrativa. | AdministrativeUnit | voidable |
upperLevelUnit | Unidad situada a un nivel superior de la jerarquía administrativa nacional que administra esta unidad administrativa. | AdministrativeUnit | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit
El rol de asociación condominio se aplicará únicamente a unidades administrativas en las que el nationalLevel es de nationalLevel="primer orden" (nivel de país).
Una unidad del nivel más bajo no podrá tener asociadas unidades de nivel inferior.
Una unidad del nivel más alto no podrá tener asociadas unidades de nivel superior.
4.2.1.3. Condominio (Condominium)
Área administrativa establecida con independencia de cualquier división administrativa nacional del territorio y administrada por dos o más países.
Atributos del tipo de objeto espacial Condominium
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
geometry | Representación geométrica del área espacial cubierta por este condominio. | GM_MultiSurface | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
name | Nombre geográfico oficial de este condominio, expresado en varias lenguas en caso necesario. | GeographicalName | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Condominium
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
admUnit | Unidad administrativa que administra el condominio. | AdministrativeUnit | voidable |
4.2.2. Tipos de datos
4.2.2.1. Residencia de la autoridad (ResidenceOfAuthority)
Tipo de datos que representa el nombre y la posición de una residencia de la autoridad.
Atributos del tipo de dato ResidenceOfAuthority
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Posición de la residencia de la autoridad. | GM_Point | voidable |
name | Nombre de la residencia de la autoridad. | GeographicalName | |
4.2.3. Enumeraciones
4.2.3.1. Situación jurídica (LegalStatusValue)
Descripción de la situación jurídica de los límites administrativos.
Valores permitidos para la enumeración LegalStatusValue
Valor | Definición |
agreed | El límite común ha sido acordado entre las unidades administrativas vecinas y es estable. |
notAgreed | El límite común no ha sido aún acordado entre las unidades administrativas vecinas y se podría modificar. |
4.2.3.2. Situación técnica (TechnicalStatusValue)
Descripción de la situación técnica de los límites administrativos.
Valores permitidos para la enumeración TechnicalStatusValue
Valor | Definición |
edgeMatched | Los límites de las unidades administrativas vecinas tienen el mismo conjunto de coordenadas. |
notEdgeMatched | Los límites de las unidades administrativas vecinas no tienen el mismo conjunto de coordenadas. |
4.2.4. Listas controladas
4.2.4.1. Nivel de la jerarquía administrativa (AdministrativeHierarchyLevel)
Niveles de administración en la jerarquía administrativa nacional. Esta lista controlada refleja el nivel en la pirámide jerárquica de las estructuras administrativas, que se basa en la agregación geométrica de territorios y no describe necesariamente la subordinación entre las autoridades administrativas correspondientes.
Esta lista controlada deberá gestionarse en un registro común de listas controladas.
4.3. Unidades marítimas
4.3.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Unidades marítimas contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Línea de base
- Límite marítimo
- Zona marítima
4.3.1.1. Línea de base (Baseline)
Línea a partir de la cual se miden los límites exteriores del mar territorial y otros determinados límites exteriores.
Atributos del tipo de objeto espacial Baseline
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Baseline
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
segment | Segmento de una línea de base. | BaselineSegment | |
4.3.1.2. Límite marítimo (MaritimeBoundary)
Línea que muestra la frontera de cualquier tipo de jurisdicción marítima.
Atributos del tipo de objeto espacial MaritimeBoundary
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Representación geométrica del límite marítimo. | GM_Curve | |
country | País al que pertenece la zona marítima de este límite. | CountryCode | |
legalStatus | Situación jurídica de este límite administrativo. | LegalStatusValue | voidable |
technicalStatus | Situación técnica de este límite administrativo. | TechnicalStatusValue | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
4.3.1.3. Zona marítima (MaritimeZone)
Franja de mar, definida por tratados y convenios internacionales, sobre la que el Estado ribereño ejerce derechos jurisdiccionales.
Atributos del tipo de objeto espacial MaritimeZone
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Representación geométrica del área espacial cubierta por la zona marítima. | GM_MultiSurface | |
zoneType | Tipo de zona marítima. | MaritimeZoneTypeValue | |
country | País al que pertenece la zona marítima. | CountryCode | |
name | Nombre(s) de la zona marítima. | GeographicalName | voidable |
beginLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifepanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial MaritimeZone
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
baseline | Línea o líneas de base utilizadas para delinear la zona marítima. | Baseline | voidable |
boundary | Límite o límites de la zona marítima. | MaritimeBoundary | voidable |
4.3.2. Tipos de datos
4.3.2.1. Segmento de la línea de base (BaselineSegment)
Segmento de la línea de base a partir del cual se miden los límites exteriores del mar territorial y otros determinados límites exteriores.
Atributos del tipo de dato BaselineSegment
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representación geométrica del segmento de la línea de base. | GM_Curve | |
segmentType | Tipo de línea de base utilizado para este segmento. | BaselineSegmentTypeValue | |
4.3.3. Listas controladas
4.3.3.1. Tipo de segmento de la línea de base (BaselineSegmentTypeValue)
Tipos de líneas de base utilizados para medir la anchura del mar territorial.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada BaselineSegmentTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
normal | normal | La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa tal como aparece marcada en los mapas a gran escala oficialmente reconocidos por el Estado ribereño. |
straight | recta | La línea de base para medir la anchura del mar territorial es la línea de base recta trazada uniendo los puntos adecuados. |
archipelagic | archipelágica | La línea de base para medir la anchura del mar territorial es la línea de base recta trazada uniendo los puntos más alejados de las islas y escollos emergentes más alejados pertenecientes al archipiélago. |
4.3.3.2. Tipo de zona marítima (MaritimeZoneTypeValue)
Tipo de zona marítima.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada MaritimeZoneTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
internalWaters | Aguas interiores | Aguas situadas en el lado de tierra de las líneas de base del mar territorial del Estado ribereño. |
territorialSea | Mar territorial | Franja de mar de una anchura definida no superior a 12 millas náuticas medidas desde las líneas de base determinadas con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. |
contiguousZone | Zona contigua | Zona contigua a un mar territorial de un Estado ribereño, que no puede extenderse más allá de 24 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. |
exclusiveEconomicZone | Zona económica exclusiva | Zona situada más allá y adyacente al mar territorial de un Estado ribereño, sujeta a un régimen jurídico específico en virtud del cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados están regulados por las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. |
continentalShelf | Plataforma continental | Zona marítima situada más allá y adyacente a un mar territorial de un Estado ribereño cuyo límite exterior se determina de conformidad con el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. |
4.4. Requisitos temáticos
1. Cada instancia del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit, salvo la unidad a nivel de país que represente a un Estado miembro y las unidades coadministradas, se referirá exactamente a una unidad de nivel superior de la jerarquía administrativa. Esta correspondencia se expresará mediante el rol de asociación upperLevelUnit del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit.
2. Cada instancia del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit, salvo las que se encuentren en el nivel más bajo, se referirá a sus unidades respectivas de nivel inferior. Esta correspondencia se expresará mediante el rol de asociación lowerLevelUnit del tipo de objeto espacial AdministrativeUnit.
3. Si una unidad administrativa es coadministrada por otras dos o más unidades administrativas, se utilizará el rol de asociación administeredBy. Las unidades que coadministren esta unidad aplicarán el rol inverso coAdminister.
4. Las unidades administrativas que se encuentren en el mismo nivel de la jerarquía administrativa no compartirán conceptualmente áreas comunes.
5. Las instancias del tipo de objeto espacial AdministrativeBoundary corresponderán a los contornos en la estructura topológica del grafo completo (incluidos todos los niveles) de los límites.
6. La extensión espacial de un condominio no podrá formar parte de la geometría que represente la extensión espacial de una unidad administrativa.
7. Los condominios solo podrán ser administrados por unidades administrativas a nivel de país.
4.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Unidades administrativas"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
AU.AdministrativeUnit | Unidad administrativa | AdministrativeUnit |
AU.AdministrativeBoundary | Límite administrativo | AdministrativeBoundary |
AU.Condominium | Condominio | Condominium |
AU.Baseline | Línea de base | Baseline |
AU.<CodeListValue> [1] Ejemplo: AU.ContiguousZone | <human readable name> Ejemplo: Zona contigua | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue) |
AU.MaritimeBoundary | Límite marítimo | MaritimeBoundary |
(7) La sección 8 se modifica como sigue:
(a) en la sección 8.2, se suprime el guión "Hidrografía - notificación";
(b) en la sección 8.5.1, se suprimen los guiones siguientes:
- Central hidroeléctrica
- Terreno inundado
- Región oceánica
- Conducto
- Estación de bombeo;
(c) en la sección 8.5.1.4, se suprime la frase "Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos espaciales "Zonas de riesgos naturales" del anexo III de la Directiva 2007/2/CE.";
(d) se suprimen las secciones 8.5.1.9 Central hidroeléctrica (HydroPowerPlant), 8.5.1.10 Terreno inundado (InundatedLand), 8.5.1.14 Región oceánica (OceanRegion), 8.5.1.15 Conducto (Pipe), 8.5.1.16 Estación de bombeo (PumpingStation), 8.5.4.3 Inundación (InundationValue) y 8.6 Hidrografía – notificación;
(e) la sección 8.5.1.19 se modifica como sigue:
- se suprime la frase "Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos espaciales "Cubierta terrestre" del anexo II de la Directiva 2007/2/CE.";
- la fila del atributo "geometry" en el cuadro de atributos se sustituye por la fila siguiente:
geometry | Geometría de la costa. | GM_MultiSurface | |
(f) en la sección 8.5.1.24, se añade la siguiente restricción después de "Restricciones del tipo de objeto espacial Watercourse":
"Las orillas a uno y otro lado de una corriente de agua se facilitarán (utilizando la propiedad bank) como dos objetos Shore separados.";
(g) en la sección 8.5.1.25, se suprime la frase "Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos espaciales "Cubierta terrestre" del anexo II de la Directiva 2007/2/CE.";
(h) en la sección 8.5.4.4, se suprime la frase "Se trata de un tipo candidato para ser considerado por el tema de datos espaciales "Cubierta terrestre" del anexo II de la Directiva 2007/2/CE.";
(i) en la sección 8.8, el cuadro se sustituye por el siguiente:
"Tipo de capa | Título de la capa | Tipo(s) de objeto(s) espacial(es) |
HY.Network | Red hidrográfica | HydroNode, WatercourseLink |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies | Masas de agua | Watercourse, StandingWater |
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Límites tierra-agua | LandWaterBoundary |
HY.PhysicalWaters.Catchments | Cuencas de captación | DrainageBasin, RiverBasin |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Puntos de interés hidrográfico | Rapids, Falls |
HY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Objetos artificiales | Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice |
HY. PhysicalWaters.Wetland | Humedales | Wetland |
HY. PhysicalWaters.Shore | Orillas | Shore" |
____
[1] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.".
--------------------------------------------------
ANEXO III
Se añade el siguiente anexo III al Reglamento (UE) no 1089/2010:
"
"ANEXO III
Requisitos relativos a los temas de datos espaciales que figuran en el anexo II de la Directiva 2007/2/CE
1. ELEVACIONES (ELEVATION)
1.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "modelo digital de elevaciones (MDE)" (digital elevation model, DEM), el modelo digital de superficies (MDS) (digital surface model, DSM) o el modelo digital del terreno (MDT) (digital terrain model, DTM),
(2) "modelo digital de superficies (MDS)" (digital surface model, DSM), una superficie que describe la forma tridimensional de la superficie de la Tierra, incluidos todos los objetos geográficos estáticos situados en ella. Los fenómenos temporales no forman parte de la superficie, pero, debido a las dificultades técnicas para excluir algunos de esos objetos geográficos, pueden estar presentes en ella,
(3) "modelo digital del terreno (MDT)" (digital terrain model, DTM), una superficie que describe la forma tridimensional de la superficie desnuda de la Tierra, con exclusión de cualesquiera objetos geográficos situados en ella,
(4) "elevación" (elevation), una propiedad dimensional restringida verticalmente de un objeto espacial que consiste en una medida absoluta referenciada a una superficie bien definida que se toma comúnmente como origen,
(5) "altura" (height), una propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido contrario al campo gravitatorio terrestre (hacia arriba),
(6) "profundidad" (depth), una propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido coincidente con el campo gravitatorio terrestre (hacia abajo).
1.2. Estructura del tema de datos espaciales "Elevaciones"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Elevaciones" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Elevaciones - tipos básicos (Elevation – Base types)
- Elevaciones - cobertura de malla (Elevation – Grid Coverage)
- Elevaciones - elementos vectoriales (Elevation – Vector Elements)
- Elevaciones - TIN (Elevation – TIN)
Se pondrán a disposición conjuntos de datos espaciales que describan la morfología de la elevación del terreno utilizando al menos los tipos de objetos espaciales incluidos en el paquete Elevation – Grid Coverage.
Se pondrán a disposición conjuntos de datos espaciales que describan la morfología de la batimetría utilizando al menos los tipos de objetos espaciales incluidos en el paquete Elevation – Grid Coverage o en el paquete Elevation – Vector Elements.
1.3. Elevaciones - tipos de base
1.3.1. Enumeraciones
1.3.1.1. Tipo de propiedad de elevación (ElevationPropertyTypeValue)
Tipo de enumeración que determina la propiedad de elevación que se ha medido o se ha calculado.
Valores de la enumeración ElevationPropertyTypeValue
Valor | Definición |
height | Propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido contrario al campo gravitatorio terrestre (hacia arriba). |
depth | Propiedad de elevación medida a lo largo de una línea de plomada en sentido coincidente con el centro gravitatorio terrestre (hacia abajo). |
1.3.1.2. Tipo de superficie (SurfaceTypeValue)
Tipo de enumeración que determina la superficie de elevación con respecto a su adherencia relativa a la superficie desnuda de la Tierra.
Valores de la enumeración SurfaceTypeValue
Valor | Definición |
DTM | Modelo digital del terreno. |
DSM | Modelo digital de superficies. |
1.4. Elevaciones - cobertura de malla.
1.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Elevaciones – cobertura de malla contiene el tipo de objeto espacial Cobertura de malla de las elevaciones.
1.4.1.1. Cobertura de malla de elevaciones (ElevationGridCoverage)
Cobertura continua que utiliza una teselación sistemática basada en una malla cuadrilateral regular rectificada para cubrir el dominio, cuando se conoce, en general, el valor de la propiedad de elevación en cada uno de los puntos de malla que forman el dominio.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
domainExtent | Extensión del dominio espaciotemporal de la cobertura. | EX_Extent | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
propertyType | Atributo que determina la propiedad de elevación representada por la cobertura de malla de las elevaciones. | ElevationPropertyTypeValue | |
surfaceType | Atributo que indica el tipo de superficie de elevación que describe la cobertura en relación a la superficie desnuda de la Tierra. | SurfaceTypeValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
contributingElevationGridCoverage | Referencia a las coberturas de malla de las elevaciones que forman una cobertura de malla de elevaciones agregada. La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación ElevationGridCoverageAggregation. | ElevationGridCoverage | |
Restricciones del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage
La dimensión de la malla siempre será 2 para una cobertura de malla de elevaciones.
El atributo domainExtent estará poblado al menos por un subtipo de EX_GeographicExtent.
Se facilitará el sistema de referencia de coordenadas utilizado para hacer referencia a la malla.
Todas las instancias de ElevationGridCoverage a las que se refiera una instancia ElevationGridCoverage agregada compartirán la misma orientación de los ejes de la malla y el mismo paso de malla en cada dirección.
El origen de la malla se describirá en dos dimensiones.
Los valores del conjunto de rangos se describirán mediante el tipo Float.
1.4.2. Tipos de datos
1.4.2.1. Agregación de coberturas de malla de las elevaciones (ElevationGridCoverageAggregation)
Características geométricas de la agregación de coberturas de malla de elevaciones.
Se trata de una clase de asociación.
Atributos del tipo de dato ElevationGridCoverageAggregation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
contributingFootprint | Representación geométrica que delinea el área geográfica de la cobertura de malla de elevaciones que contribuye a la cobertura de malla de elevaciones agregada. | GM_MultiSurface | |
1.5. Elevaciones – elementos vectoriales
1.5.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Elevaciones - elementos vectoriales contiene los siguientes tipos de objeto espacial:
- Objeto vectorial de elevación
- Elevación acotada
- Curva de nivel
- Línea de ruptura
- Área vacía
- Área aislada
1.5.1.1. Objeto vectorial de elevación (ElevationVectorObject)
Objeto espacial de elevación integrante de un conjunto de datos vectoriales, que participa en la descripción de la propiedad elevación de una superficie del mundo real. Consta de una base de identidad para todos los objetos vectoriales que puedan incluirse como parte de un conjunto de datos de elevación.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial ElevationVectorObject
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
localDepthDatum | Identificación de un sistema local de referencia de coordenadas verticales no incluido en un registro, que se utiliza como referencia de las mediciones de profundidad. | ChartDatum | |
propertyType | Atributo que categoriza el objeto vectorial de elevación como objeto altimétrico o batimétrico. Determina la propiedad de elevación representada por el objeto. | ElevationPropertyTypeValue | |
1.5.1.2. Elevación acotada (SpotElevation)
Objeto espacial puntual que describe la elevación de la superficie de la Tierra en una localización específica. Proporciona un único valor de la propiedad de elevación.
Constituye un subtipo de ElevationVectorObject.
Atributos del tipo de objeto espacial SpotElevation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
classification | Clase de elevación acotada de conformidad con la especificación LAS de la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). | SpotElevationClassValue | voidable |
geographicalName | Nombre geográfico que se utiliza para identificar una localización terrestre o en el lecho de una masa de agua en el mundo real, que está representado por el objeto espacial elevación acotada. | GeographicalName | voidable |
geometry | Representa las propiedades geométricas del objeto espacial | GM_Point | |
propertyValue | Valor de la propiedad de elevación del objeto espacial referido a un sistema de referencia de coordenadas verticales específico. | DirectPosition | |
spotElevationType | Tipo de cota de elevación. | SpotElevationTypeValue | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SpotElevation
La dimensión de las coordenadas del valor de la propiedad será 1.
El valor de la propiedad se expresará por referencia a un sistema de referencia de coordenadas verticales.
1.5.1.3. Curva de nivel (ContourLine)
Objeto espacial lineal compuesto por un conjunto de localizaciones adyacentes caracterizadas por tener el mismo valor de la propiedad de elevación. Describe, junto a las demás curvas de nivel presentes en el área, la morfología local de la superficie de la Tierra.
Constituye un subtipo de ElevationVectorObject.
Atributos del tipo de objeto espacial ContourLine
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
contourLineType | Tipo de curva de nivel con respecto al intervalo vertical normal de las curvas (en su caso). | ContourLineTypeValue | voidable |
downRight | Propiedad que indica que el objeto espacial curva de nivel se digitaliza de manera que la altura de la superficie de elevación sea más baja a la derecha de la línea. | Boolean | voidable |
geometry | Representa las propiedades geométricas del objeto espacial | GM_Curve | |
propertyValue | Valor de la propiedad de elevación del objeto espacial referenciado a un sistema de referencia de coordenadas verticales específico. | DirectPosition | |
Restricciones del tipo de objeto espacial ContourLine
La dimensión de las coordenadas del valor de la propiedad será 1.
El valor de la propiedad se expresará por referencia a un sistema de referencia de coordenadas vertical.
1.5.1.4. Línea de ruptura (BreakLine)
Línea de carácter crítico que describe la forma de una superficie de elevación e indica una discontinuidad en su pendiente (es decir, un cambio abrupto de gradiente). Los triángulos incluidos en un modelo TIN nunca deben cruzarla.
Constituye un subtipo de ElevationVectorObject.
Atributos del tipo de objeto espacial BreakLine
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
breakLineType | Tipo de línea de ruptura con respeto a la característica natural o artificial del mundo real que representa, o función específica que tiene en el cálculo de un Modelo digital de elevaciones (MDE). | BreakLineTypeValue | |
geometry | Representa las propiedades geométricas del objeto espacial | GM_Curve | |
manMadeBreak | Línea que representa una interrupción de la elevación debido a una construcción artificial presente en el terreno. | Boolean | voidable |
1.5.1.5. Área vacía (VoidArea)
Área de la superficie de la Tierra para la que se desconoce el modelo de elevaciones debido a la inexistencia de datos de entrada. Esta área quedará excluida de un MDE.
Constituye un subtipo de ElevationVectorObject.
Atributos del tipo de objeto espacial VoidArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representa las propiedades geométricas del objeto espacial | GM_Surface | |
1.5.1.6. Área aislada (IsolatedArea)
Delimitación de un área de la superficie de la Tierra en la que hay una parte aislada del modelo de elevaciones. En sus alrededores se carece de información sobre elevaciones.
Constituye un subtipo de ElevationVectorObject.
Atributos del tipo de objeto espacial IsolatedArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representa las propiedades geométricas del objeto espacial | GM_Surface | |
1.5.2. Tipos de datos
1.5.2.1. Datum de carta náutica (ChartDatum)
Sistema local de referencia de coordenadas verticales que se utiliza para referenciar y representar las medidas de profundidad como valores de propiedades.
Atributos del tipo de dato ChartDatum
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
datumWaterLevel | Nivel de agua que determina el origen de las medidas de profundidad para el datum de carta náutica. | WaterLevelValue | |
offset | Diferencia relativa entre la altura de cada punto de referencia y la altitud del nivel de agua que determina el datum de carta náutica. | Measure | |
referencePoint | Posición(es) geográfica(s) de: Caso A: un punto único que se utiliza para referenciar los valores de profundidad dentro del ámbito geográfico del datum de carta náutica. Caso B: un conjunto de puntos en los que se realizan mediciones del nivel de agua para determinar el nivel de agua del datum de carta náutica. | GM_Point | |
scope | Ámbito geográfico en el que se utiliza en la práctica el datum local de profundidad. | EX_Extent | |
1.5.3. Enumeraciones
1.5.3.1. Tipo de curva de nivel (ContourLineTypeValue)
Lista de las categorías posibles de curvas de nivel basada en el parámetro de equidistancia del conjunto de datos.
Valores de la enumeración ContourLineTypeValue
Valor | Definición |
master | Curva a una distancia vertical que es un múltiplo del parámetro de equidistancia (correspondiente a un determinado múltiplo del intervalo vertical de las curvas normales) asociado a la escala nominal. |
ordinary | Curva en el parámetro de equidistancia (correspondiente al intervalo vertical de la curva de nivel normal) asociado a la escala nominal, y que no es una curva maestra (master). |
auxiliary | Curva complementaria -no correspondiente al intervalo vertical de las curvas normales- calculada o interpolada a partir de las curvas circundantes, utilizado en las áreas en las que la información sobre altitud es insuficiente para cartografiar las elevaciones o para controlar la creación de un modelo digital de elevaciones. |
1.5.4. Listas controladas
1.5.4.1. Tipo de línea de rupturaa (BreakLineTypeValue)
Lista de valores posibles de tipos de línea de ruptura basados en las características físicas de esa línea de ruptura [en la superficie de elevación].
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada BreakLineTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
bottomOfSlope | parte inferior de la pendiente | Línea de ruptura que representa el límite inferior de un área con una pendiente constante en la superficie del terreno, por lo general variable aproximadamente entre 2° y 40°. |
changeInSlope | cambio de pendiente | Línea de ruptura que representa una colección de puntos adyacentes en los que el terreno presenta un cambio abrupto de pendiente. |
flatAreaBoundary | límite de área plana | Línea de ruptura que delimita una parte aislada del territorio en la que el modelo de elevaciones ha de ajustarse al mismo valor de elevación. |
formLine | línea de forma | Línea de ruptura que representa una dirección local en la que la superficie de elevación que se está describiendo presenta la mayor pendiente. |
topOfSlope | parte superior de la pendiente | Línea de ruptura que representa el límite superior de un área con una pendiente constante en la superficie del terreno, por lo general variable aproximadamente entre 2° y 40°. |
1.5.4.2. Clasificación de las elevaciones acotadas (SpotElevationClassValue)
Clasificación de los valores posibles de las elevaciones acotadas basada en la especificación LAS gestionada por la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Elevaciones.
1.5.4.3. Tipo de elevación acotada (SpotElevationTypeValue)
Valores posibles de las elevaciones acotadas que describen una singularidad de la superficie.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SpotElevationTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
depression | depresión | Punto que representa una parte del relieve de la superficie terrestre o de la superficie del lecho de una masa de agua que tiene una elevación inferior a la de los puntos circundantes. |
formSpot | punto de forma | Altura de un punto acotado suplementario, calculada o interpolada a partir de las alturas circundantes, en áreas en las que hay pocas curvas de nivel u otra información sobre altura. |
generic | genérico | Objeto espacial elevación acotada que no cumple la descripción de ninguno de los demás valores de la lista controlada actual. |
pass | paso | Punto más bajo de una depresión dentro de una alineación montañosa, generalmente abierto a lo largo de la línea de cresta, que permite la pasar de una superficie de pendiente a otra. |
summit | cumbre | Punto más alto de una prominencia del relieve de una superficie terrestre o de una superficie del lecho de una masa de agua. |
1.6. Elevaciones - TIN
1.6.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Elevaciones – TIN contiene el tipo de objeto espacial TIN de elevaciones.
1.6.1.1. TIN de elevaciones (ElevationTIN)
Colección de objetos espaciales de elevaciones que forman una teselación específica del espacio basada en una Triangulated Irregular Network (TIN) (red irregular triangulada) de acuerdo con la geometría GM_Tin definida en ISO 19107:2003. Sus componentes son un conjunto de puntos de control cuyos valores de la propiedad de elevación son conocidos y un conjunto de líneas de ruptura y líneas de parada.
Atributos del tipo de objeto espacial ElevationTIN
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
geometries | Representa la colección de propiedades geométricas del objeto espacial TIN de elevaciones. | GM_Tin | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
propertyType | Atributo que determina la propiedad de elevación representada por la TIN de elevaciones. | ElevationPropertyTypeValue | |
surfaceType | Atributo que indica el tipo de superficie de elevación que describe la TIN de elevaciones en relación con la superficie desnuda de la Tierra. | SurfaceTypeValue | |
1.7. Requisitos temáticos
1.7.1. Requisitos de los identificadores externos de los objetos
(1) Si se actualizan datos de elevaciones basándose en nuevos datos originales, los objetos actualizados recibirán un nuevo identificador externo de objeto.
1.7.2. Requisitos de las coberturas de malla de las elevaciones
(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2 del anexo II, para poner a disposición datos de malla de elevaciones podrán utilizarse los siguientes sistemas de referencia de coordenadas:
- coordenadas geodésicas bidimensionales (latitud y longitud) basadas en un datum especificado en la sección 1.2 del anexo II y utilizando los parámetros del elipsoide GRS80.
- coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 cónico conforme de Lambert.
- coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 transversal de Mercator.
No se hará uso de la malla prevista en la sección 2.2.1 del anexo II.
(2) El atributo domainExtent de cada instancia de ElevationGridCoverag deberá estar poblado al menos por un subtipo del tipo EX_GeographicExtent.
(3) Los valores de propiedades de elevación incluidos en el conjunto de rangos de una ElevationGridCoverage se referenciarán a un único sistema de referencia de coordenadas verticales.
(4) Todas las instancias de ElevationGridCoverage a las que haga referencia una instancia de ElevationGridCoverage agregada deberán ser coherentes. Esto significa que compartirán el mismo tipo de rango, el mismo sistema de referencia de coordenadas y la misma resolución. Soportarán también una alineación de la malla, es decir, los puntos de malla de una instancia de ElevationGridCoverage se alinearán con los puntos de malla de las demás instancias de ElevationGridCoverage, de manera que las celdas de malla no se solapen parcialmente.
(5) Las huellas contribuyentes de dos instancias de ElevationGridCoverage referenciadas por la misma instancia de ElevationGridCoverage agregada serán o bien adyacentes o bien disjuntas.
(6) La unión de las huellas contribuyentes de las instancias de ElevationGridCoverage referenciadas por la misma instancia de ElevationGridCoverage agregada determinarán el ámbito geográfico (domainExtent) de la instancia de ElevationGridCoverage agregada.
(7) El paquete ElevationGridCoverage se limitará a geometrías bidimensionales.
(8) La información sobre las fechas de adquisición de los datos contenidos en las coberturas de malla de las elevaciones se proporcionará al menos de una de las siguientes maneras:
(a) facilitando el elemento de metadatos Referencia temporal para cada objeto espacial a través del atributo de metadatos del tipo de objeto espacial ElevationGridCoverage;
(b) facilitando el elemento de metadatos Referencia temporal exigido por el Reglamento (CE) no 1205/2008 como extensión temporal.
1.7.3. Requisitos de los datos vectoriales de elevación
(1) Cuando los conjuntos de datos vectoriales de elevación se faciliten utilizando geometrías 2-D, el componente vertical (tercera dimensión) se facilitará como valores de la propiedad de elevación dentro del atributo propertyValue.
(2) Cuando los conjuntos de datos vectoriales de elevación se faciliten utilizando geometrías 2,5-D, los valores de la propiedad de elevación se incluirán solo dentro de la tercera coordenada (Z) de esas geometrías.
1.7.4. Requisitos de las TIN de elevaciones
(1) Los valores de la propiedad incluidos en una única instancia del tipo de objeto espacial ElevationTIN (modelo TIN) serán referenciados a un único sistema de referencia de coordenadas verticales.
(2) Se retirarán de la superficie TIN los triángulos que corten una línea de parada, dejando huecos en la superficie. Si se produce una coincidencia en los triángulos de los límites de la superficie, el resultado será un cambio del límite de la superficie.
(3) Los objetos espaciales vectoriales suministrados como componentes de una colección TIN deberán cumplir las normas de coherencia genérica previstas para los objetos vectores.
1.7.5. Requisitos de los sistemas de referencia
(1) Para medir la profundidad del fondo marino allí donde haya una carrera de marea apreciable (aguas mareales), se usará como superficie de referencia la bajamar astronómica (BA).
(2) Para medir la profundidad del fondo marino en las zonas marinas en las que no haya una carrera de marea apreciable, en los mares abiertos y en las aguas con una profundidad de más de 200 metros, se utilizará como referencia el nivel medio del mar (NMM) o un nivel de referencia bien definido que esté cercano al NMM.
(3) La altitud del nivel de referencia con respecto al que se mida la profundidad del fondo de una masa de agua interior se referenciará a un sistema de referencia vertical relacionado con la gravedad. Tal será el Sistema Europeo de Referencia Vertical (European Vertical Reference System, EVRS) para las áreas situadas dentro del ámbito geográfico del EVRS, o el sistema de referencia vertical relacionado con la gravedad identificado por el Estado miembro fuera del ámbito geográfico del EVRS.
(4) Cuando se ofrezca un modelo integrado de elevaciones terrestres-acuáticas, solo se modelizará una propiedad de elevación (bien la altitud, bien la profundidad) y sus valores se referenciarán a un único sistema de referencia de coordenadas verticales.
1.7.6. Requisitos de calidad y coherencia de los datos
(1) Si se han utilizado medidas de calidad de los datos distintas de las previstas por la ISO para evaluar un conjunto de datos de elevaciones, el elemento de metadatos Linaje incluirá información sobre esas medidas y, si es posible, una referencia a un recurso en línea en el que se ofrezca más información.
(2) Los objetos espaciales curva de nivel conectados tendrán el mismo valor de elevación cuando se referencien al mismo sistema de referencia de coordenadas verticales.
(3) Cuando los valores de elevación de objetos espaciales línea de ruptura se faciliten como terceras coordenadas (Z), el punto de intersección de dos de esos objetos espaciales tendrá el mismo valor de elevación.
(4) Cuando un objeto espacial línea del contorno y un objeto espacial línea de ruptura facilitados en el mismo sistema de referencia de coordenadas verticales se corten, el punto de intersección tendrá el mismo valor de elevación (si el valor de elevación de los objetos espaciales línea de rotura viene dado por la tercera coordenada (Z)).
(5) Los objetos espaciales curva de nivel que tengan valores de elevación diferentes no se cortarán ni se tocarán cuando se referencien al mismo sistema de referencia de coordenadas verticales.
(6) El límite de un objeto espacial área aislada no tocará el límite exterior de un objeto espacial área vacía cuando ambos se referencien al mismo sistema de referencia de coordenadas verticales.
1.8. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Elevaciones"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
EL.BreakLine | Línea de ruptura | BreakLine |
EL.ContourLine | Curva de nivel | ContourLine |
EL.IsolatedArea | Área aislada | IsolatedArea |
EL.SpotElevation | Elevación acotada | SpotElevation |
EL.VoidArea | Área vacía | VoidArea |
EL.ElevationGridCoverage | Cobertura de malla de elevaciones | ElevationGridCoverage |
EL.ElevationTIN | TIN de elevaciones | ElevationTIN |
2. CUBIERTA TERRESTRE (LAND COVER)
2.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "sistema de clasificación" (classification system), un sistema de asignación de los objetos a clases, de conformidad con ISO 19144-1:2012,
(2) "cobertura discreta" (discrete coverage), una cobertura que devuelve los mismos valores de atributo de objeto espacial para cada posición directa dentro de un único objeto espacial, temporal o espaciotemporal en su dominio, de conformidad con EN ISO 19123:2007,
(3) "objeto cubierta terrestre" (land cover object), un objeto espacial (punto, píxel o polígono) en el que se ha observado la cubierta terrestre,
(4) "leyenda" (legend), la aplicación de una clasificación en un área específica usando una escala de cartografiado y un conjunto de datos específicos definidos,
(5) "unidad mínima de cartografía" (minimal mapping unit), el área más pequeña de un polígono que puede representarse en un conjunto de datos de cubierta terrestre concreto,
(6) "situación" (situation), el estado de un objeto de cubierta terrestre determinado en un momento concreto en el tiempo.
2.2. Estructura del tema de datos espaciales "Cubierta terrestre"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Cubierta terrestre" se estructuran en los paquetes siguientes:
- Nomenclatura de la cubierta terrestre (Land Cover Nomenclature)
- Cubierta terrestre vectorial (Land Cover Vector)
- Cubierta terrestre ráster (Land Cover Raster)
2.3. Nomenclatura de la cubierta terrestre
2.3.1. Tipos de datos
2.3.1.1. Nomenclatura de la cubierta terrestre (LandCoverNomenclature)
Información sobre la nomenclatura de referencia de la cobertura terrestre a escala nacional, institucional o local.
Atributos del tipo de dato LandCoverNomenclature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
responsibleParty | Parte responsable del desarrollo y/o mantenimiento de la nomenclatura. | RelatedParty | |
externalDescription | Documento que describe la nomenclatura utilizada en este conjunto de datos. | DocumentCitation | voidable |
embeddedDescription | Codificación incluida en el sistema de clasificación de conformidad con ISO 19144-2. | LC_LandCoverClassificationSystem | voidable |
nomenclatureCodeList | URI http que apunta a la lista controlada adjunta a la nomenclatura utilizada. | URI | |
Restricciones del tipo de datos LandCoverNomenclature
Se facilitará la embeddedDescription o la externalDescription.
2.3.2. Listas controladas
2.3.2.1. Clase de cubierta terrestre (LandCoverClassValue)
Lista controlada o clasificación de la cubierta terrestre.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores y los códigos de números enteros (que se usarán para representar las clases específicas de cubierta terrestre en el rango de objetos LandCoverGridCoverage) especificados para la lista controlada PureLandCoverComponentValue en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Cubierta terrestre.
2.4. Cubierta terrestre vectorial
2.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete de cubierta terrestre vectorial contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Conjunto de datos de la cubierta terrestre
- Unidad de cubierta terrestre
2.4.1.1. Conjunto de datos de la cubierta terrestre (LandCoverDataset)
Representación vectorial de los datos de cubierta terrestre.
Atributos del tipo de objeto espacial LandCoverDataset
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
name | Nombre del conjunto de datos de cubierta terrestre. | CharacterString | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Contiene la extensión del conjunto de datos. | EX_Extent | |
nomenclatureDocumentation | Información sobre la nomenclatura utilizada en este conjunto de datos. | LandCoverNomenclature | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el fenómeno deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial LandCoverDataset
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
member | Unidad de cubierta terrestre que forma parte del conjunto de datos. | LandCoverUnit | |
2.4.1.2. Unidad de cubierta terrestre (LandCoverUnit)
Elemento individual del conjunto de datos de cubierta terrestre representado por un punto o superficie.
Atributos del tipo de objeto espacial LandCoverUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
geometry | Representación espacial de los datos de cubierta terrestre. | GM_Object | |
landCoverObservation | Información sobre la cubierta en un momento y lugar determinados. | LandCoverObservation | |
Restricciones del tipo de objeto espacial LandCoverUnit
Las geometrías serán puntos o superficies.
2.4.2. Tipos de datos
2.4.2.1. Observación de la cubierta terrestre (LandCoverObservation)
Información sobre la cubierta terrestre interpretada en un momento y lugar determinados.
Atributos del tipo de dato LandCoverObservation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
class | Asignación de una clase de cubierta terrestre a una unidad de cubierta terrestre mediante un identificador de un código de clasificación. | LandCoverClassValue | |
observationDate | Fecha de observación asociada a una observación. | DateTime | voidable |
mosaic | Lista de valores de clasificación que describe con detalle una unidad de cubierta terrestre, asociada a porcentajes. | LandCoverValue | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial LandCoverObservation
La suma de todos los atributos coveredPercentage (porcentaje cubierto) asignados a cada LandCoverObservation será inferior o igual a 100.
2.4.2.2. Cubierta terrestre (LandCoverValue)
Clase genérica que ofrece el valor y el porcentaje de cubierta terrestre.
Atributos del tipo de dato LandCoverValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
class | Asignación de una clase de cubierta terrestre a una unidad de cubierta terrestre mediante un identificador de un código de clasificación | LandCoverClassValue | |
coveredPercentage | Fracción de la LandCoverUnit afectada por el valor de clasificación. | Integer | voidable |
2.5. Cubierta terrestre ráster
2.5.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Ráster de cubierta terrestre contiene el tipo de objeto espacial Cobertura en malla de la cubierta terrestre.
2.5.1.1. Cobertura en malla de la cubierta terrestre (LandCoverGridCoverage)
Representación ráster de datos de la cubierta terrestre.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial LandCoverGridCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
name | Nombre de la cobertura de cubierta terrestre. | CharacterString | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Contiene la extensión del conjunto de datos. | EX_Extent | |
nomenclatureDocumentation | Información sobre la nomenclatura utilizada en esta cobertura. | LandCoverNomenclature | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el fenómeno deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial LandCoverGridCoverage
Los valores del conjunto de rangos se restringirán a números enteros.
2.6. Requisitos temáticos
Si se facilita un atributo onlineDescription para un tipo de datos LandCoverNomenclature, la descripción en línea referenciada definirá, para cada clase, al menos un código, un nombre, una definición y un valor RGB que deben utilizarse para la representación. Si la descripción en línea describe la nomenclatura de un objeto LandCoverGridCoverage, también se facilitará para cada clase un código entero de malla. Este código se utilizará en el rango de LandCoverGridCoverage para representar la clase correspondiente.
2.7. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Cubierta terrestre"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
LC.LandCoverPoints | Cubierta terrestre puntual | LandCoverUnit |
LC.LandCoverSurfaces | Cubierta terrestre superficial | LandCoverUnit |
LC.LandCoverRaster | Cubierta terrestre ráster | LandCoverGridCoverage |
3. ORTOIMÁGENES (ORTHOIMAGERY)
3.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "mosaico" (mosaic), una imagen compuesta obtenida por solapamiento o unión de fotografías o imágenes fusionadas,
(2) "agregación de ortoimágenes" (orthoimage aggregation), una combinación de subconjuntos de coberturas de ortoimágenes homogéneas que forman una nueva cobertura de ortoimágenes,
(3) "ráster" (raster), un patrón habitualmente rectangular de líneas de escaneado paralelas que forman o corresponden a la pantalla en un tubo de rayos catódicos, de conformidad con EN ISO 19123:2007.
3.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Ortoimágenes" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Cobertura de ortoimágenes (Orthoimage Coverage)
- Elemento de mosaico (Mosaic Element)
- Elemento de mosaico singular (Single Mosaic Element)
- Elemento de mosaico agregado (Aggregated Mosaic Element)
3.2.1. Cobertura de ortoimágenes (OrthoimageCoverage)
Imagen ráster de la superficie de la Tierra que ha sido corregida geométricamente ("ortorrectificada") para eliminar la distorsión causada por las diferencias de elevación, la inclinación del sensor y, opcionalmente, la óptica del sensor.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
domainExtent | Extensión del dominio espaciotemporal de la cobertura. | EX_Extent | |
footprint | Área geográfica que incluye datos válidos de la cobertura de ortoimágenes. | GM_MultiSurface | voidable |
interpolationType | Método matemático que se utilizará para evaluar una cobertura continua, es decir, para determinar los valores de la cobertura en cualquier posición directa dentro del dominio de la cobertura. | InterpolationMethodValue | |
name | Nombre en texto libre de la cobertura de ortoimágenes. | CharacterString | voidable |
phenomenonTime | Descripción de la extensión de la observación/ adquisición en el tiempo de las imágenes de entrada. | TM_Period | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | TM_Position | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | TM_Position | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
contributingOrthoimageCoverage | Referencia a las coberturas de ortoimágenes que componen una cobertura de ortoimágenes agregada. La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase OrthoimageAggregation. | OrthoimageCoverage | |
mosaicElement | Representación espacial del momento de adquisición de una cobertura de ortoimágenes en mosaico. | MosaicElement | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage
El momento de adquisición de la cobertura de ortoimágenes se facilitará mediante el atributo phenomenonTime o la asociación mosaicElement.
La dimensión de la malla utilizada será siempre 2.
El atributo domainExtent estará al menos poblado por un subtipo de EX_GeographicExtent.
Se facilitará el sistema de referencia de coordenadas utilizado para la referenciación de la malla.
Todas las instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por una instancia de OrthoimageCoverage agregada compartirán la misma orientación de los ejes de la malla y el mismo paso de malla en cada dirección.
El origen de la malla se describirá en dos dimensiones.
Los valores del conjunto de rangos se describirán mediante el tipo Integer.
3.2.2. Elemento de mosaico (MosaicElement)
Tipo abstracto que identifica tanto el área contribuyente como el momento de adquisición de una o varias imágenes de entrada utilizadas para generar una cobertura de ortoimágenes en mosaico.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial MosaicElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Representación geométrica que delinea espacialmente la fecha y la hora de la adquisición de las imágenes de entrada que contribuyen al mosaico final. | GM_MultiSurface | |
phenomenonTime | Descripción de la extensión de la observación/adquisición de la imagen o imágenes de entrada en el tiempo. | TM_Period | |
3.2.3. Elemento de mosaico singular (SingleMosaicElement)
Elemento de mosaico relativo a una sola imagen de entrada.
Constituye un subtipo de MosaicElement.
Atributos del tipo de objeto espacial SingleMosaicElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
imageSourceReference | Referencia a la imagen de entrada. | CharacterString | voidable |
3.2.4. Elemento de mosaico agregado (AggregatedMosaicElement)
Elemento de mosaico relativo a una pluralidad de imágenes de entrada que comparten el mismo momento de adquisición a un determinado nivel de definición (por ejemplo, día, mes).
Constituye un subtipo de MosaicElement.
3.3. Tipos de datos
3.3.1. Agregación de ortoimágenes (OrthoimageAggregation)
Características geométricas de la agregación de ortoimágenes.
Se trata de una clase de asociación.
Atributos del tipo de dato OrthoimageAggregation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
contributingFootprint | Representación geométrica que delinea el área geográfica de una cobertura de ortoimágenes que contribuye a la cobertura de ortoimágenes agregada. | GM_MultiSurface | |
3.4. Listas controladas
3.4.1. Método de interpolación (InterpolationMethodValue)
Lista controlada que identifica los métodos de interpolación que pueden utilizarse para evaluar las coberturas de ortoimágenes.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada InterpolationTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
nearestNeighbour | vecino más próximo | Interpolación por el vecino más próximo |
bilinear | bilineal | Interpolación bilineal |
biquadratic | bicuadrática | Interpolación bicuadrática |
bicubic | bicúbica | Interpolación bicúbica |
3.5. Requisitos temáticos
3.5.1. Requisitos de los identificadores externos de los objetos
(1) Si se actualiza una ortoimagen basándose en datos de nuevas fuentes, los objetos actualizados recibirán un nuevo identificador externo.
3.5.2. Requisitos de las coberturas de ortoimágenes
(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2 del anexo II, para poner a disposición datos de malla de ortoimágenes podrá utilizarse cualquier malla compatible con uno de los sistemas de referencia de coordenadas siguientes:
- Coordenadas geodésicas bidimensionales (latitud y longitud) basadas en un datum especificado en la sección 1.2 del anexo II y utilizando los parámetros del elipsoide GRS80.
- Coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 cónico conforme de Lambert.
- Coordenadas planas utilizando el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 transversal de Mercator.
No se hará uso de la malla especificada en la sección 2.2.1 del anexo II.
(2) La huella de una instancia de OrthoimageCoverage se incluirá espacialmente en su extensión geográfica, que se describe a través de la propiedad domainExtent.
(3) El tipo de valor de propiedades de los metadatos del tipo de objeto espacial OrthoimageCoverage se ajustará a la OM_Observation cuando se use el modelo de metadatos Observation and Measurement definido en ISO 19156:2011.
(4) Todas las instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por una instancia OrthoimageCoverage agregada deberán ser coherentes. Esto significa que compartirán el mismo tipo de rango, el mismo sistema de referencia de coordenadas y la misma resolución. Soportarán también una alineación de la malla, es decir, los puntos de malla de una instancia de OrthoimageCoverage se alinearán con los puntos de malla de las demás instancias de OrthoimageCoverage, de manera que las celdas de malla no se solapen parcialmente.
(5) La huella contribuyente de una instancia de OrthoimageCoverage referenciada por una instancia de OrthoimageCoverage agregada se incluirá espacialmente en su propia huella.
(6) Las huellas contribuyentes de dos instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por la misma instancia de OrthoimageCoverage agregada serán o bien adyacentes o bien disjuntas.
(7) La unión de las huellas contribuyentes de las instancias de OrthoimageCoverage referenciadas por la misma instancia de OrthoimageCoverage agregada determinará la huella de la OrthoimageCoverage agregada.
3.5.3. Requisitos de los elementos de mosaico
(1) Todos los elementos de mosaico relativos a una instancia de OrthoimageCoverage serán del mismo tipo, es decir, bien SingleMosaicElement, bien AggregatedMosaicElement.
(2) Las geometrías que delineen dos instancias de MosaicElement relativas a la misma instancia de OrthoimageCoverage serán bien adyacentes, bien disjuntas.
(3) La unión de las geometrías que delineen todas las instancias de MosaicElement relativas a la misma instancia de OrthoimageCoverage incluirá su huella y estará contenida en su extensión del dominio geográfico.
3.5.4. Requisitos de los sistemas de referencia
(1) Los datos relativos al tema de datos espaciales Ortoimágenes se limitarán a geometrías bidimensionales.
(2) Para representar conjuntos de datos de ortoimágenes Inspire se utilizarán únicamente sistemas de referencia de coordenadas bidimensionales.
3.5.5. Requisitos de calidad de los datos
(1) Cuando se utilicen para evaluar la posición de datos de malla de ortoimágenes, se facilitarán conjuntamente las medidas "error cuadrático medio en X" (RMS-x) (root mean square error in X, RMSE-x) y "error cuadrático medio en Y" (RMSE-y) (root mean square error in Y, RMSE-y).
3.6. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Ortoimágenes"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
OI.OrthoimageCoverage | cobertura de ortoimágenes | OrthoimageCoverage |
OI.MosaicElement | elemento de mosaico | MosaicElement |
4. GEOLOGÍA (GEOLOGY)
4.1. Estructura del tema de datos espaciales "Geología"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Geología" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Geología (Geology)
- Geofísica (Geophysics)
- Hidrogeología (Hydrogeology)
4.2. Geología
4.2.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Geología contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Objeto geográfico geomorfológico antrópico
- Sondeo
- Pliegue
- Colección geológica
- Evento geológico
- Objeto geológico
- Estructura geológica
- Unidad geológica
- Objeto geomorfológico
- Objeto cartografiado
- Intervalo cartografiado
- Objeto geomorfológico natural
- Estructura de desplazamiento de cizalla
4.2.1.1. Objeto geomorfológico antrópico (AnthropogenicGeomorphologicFeature)
Objeto geomorfológico (es decir, forma de relieve) creado por la actividad humana.
Constituye un subtipo de GeomorphologicFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial AnthropogenicGeomorphologicFeature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
anthropogenicGeomorphologicFeatureType | Términos que describen el tipo de objeto geomorfológico. | AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue | |
4.2.1.2. Sondeo (Borehole)
Término general que designa cualquier perforación de pequeño diámetro que se realiza en el terreno.
Atributos del tipo de objeto espacial Borehole
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
boreholeLength | Longitud del sondeo. | Quantity | voidable |
elevation | Altitud vertical sobre el datum de la boca del sondeo. | DirectPosition | voidable |
location | Localización de la boca del sondeo. | GM_Point | |
purpose | Finalidad para la que se ha hecho el sondeo. | BoreholePurposeValue | voidable |
downholeGeometry | Geometría del pozo de sondeo. | GM_Curve | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Borehole
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
logElement | Instancias 1-D de MappedFeature que son intervalos interpretados dentro de un sondeo. | MappedInterval | voidable |
4.2.1.3. Pliegue (Fold)
Cada una de las capas, superficies o líneas sistemáticamente curvas, de un cuerpo rocoso.
Constituye un subtipo de GeologicStructure.
Atributos del tipo de objeto espacial Fold
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
profileType | Tipo de pliegue | FoldProfileTypeValue | voidable |
4.2.1.4. Colección geológica (GeologicCollection)
Colección de objetos geológicos o geofísicos.
Atributos del tipo de objeto espacial GeologicCollection
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
name | Nombre de la colección | CharacterString | |
collectionType | Tipo de colección. | CollectionTypeValue | |
reference | Referencia de la colección. | DocumentCitation | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial GeologicCollection
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
geophObjectSet | GeophObjectSet miembro de la colección geológica. | GeophObjectSet | voidable |
geophObjectMember | GeophObjectMember de la colección geológica. | GeophObject | voidable |
boreholeMember | Borehole miembro de una colección geológica. | Borehole | voidable |
mapMember | MappedFeature miembro de una colección geológica. | MappedFeature | voidable |
4.2.1.5. Evento geológico (GeologicEvent)
Evento identificable durante el cual actúan uno o más procesos geológicos para modificar entidades geológicas.
Atributos del tipo de objeto espacial GeologicEvent
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
name | Nombre del evento geológico. | CharacterString | voidable |
eventEnvironment | Entorno físico en el que tiene lugar el evento geológico. | EventEnvironmentValue | voidable |
eventProcess | Proceso o procesos desarrollados durante el evento geológico. | EventProcessValue | voidable |
olderNamedAge | Límite más antiguo en el intervalo de edad del evento geológico. | GeochronologicEraValue | voidable |
youngerNamedAge | Límite más moderno en el intervalo de edad del evento geológico. | GeochronologicEraValue | voidable |
4.2.1.6. Objeto geológico (GeologicFeature)
Objeto geológico conceptual sobre el que se emite la hipótesis de que existe de forma coherente en el mundo.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial GeologicFeature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
name | Nombre del objeto geológico. | CharacterString | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial GeologicFeature
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
themeClass | Clasificación temática del objeto geológico. | ThematicClass | voidable |
geologicHistory | Asociación que relaciona uno o más eventos geológicos con un objeto geológico para describir su edad o su historia geológica. | GeologicEvent | voidable |
4.2.1.7. Estructura geológica (GeologicStructure)
Configuración física de los materiales que constituyen la Tierra reflejada en una inhomogeneidad, patrón o fractura describibles de esos materiales.
Constituye un subtipo de GeologicFeature.
Se trata de un tipo abstracto.
4.2.1.8. Unidad geológica (GeologicUnit)
Volumen de roca con características distintivas propias.
Constituye un subtipo de GeologicFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial GeologicUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geologicUnitType | Tipo de unidad geológica. | GeologicUnitTypeValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial GeologicUnit
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
composition | Describe la composición de la unidad geológica. | CompositionPart | voidable |
4.2.1.9. Objeto geomorfológico (GeomorphologicFeature)
Tipo de objeto espacial abstracto que describe la forma y la naturaleza de la superficie terrestre (es decir, una forma de relieve).
Constituye un subtipo de GeologicFeature.
Se trata de un tipo abstracto.
4.2.1.10. Objeto cartografiado (MappedFeature)
Representación espacial de un GeologicFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial MappedFeature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
shape | Geometría del objeto geográfico cartografiado. | GM_Object | |
mappingFrame | Superficie sobre la que se proyecta el objeto geográfico cartografiado. | MappingFrameValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial MappedFeature
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
specification | Asociación descriptiva que enlaza el objeto geográfico cartografiado con un objeto geológico conceptual. | GeologicFeature | |
4.2.1.11. Intervalo cartografiado (MappedInterval)
Clase especial de objeto geográfico cartografiado cuya forma es un intervalo 1-D y que utiliza el sistema de referencia espacial del sondeo que lo contiene.
Constituye un subtipo de MappedFeature.
4.2.1.12. Objeto geomorfológico natural (NaturalGeomorphologicFeature)
Objeto geomorfológico (es decir, forma de relieve) creado por procesos naturales.
Constituye un subtipo de GeomorphologicFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial NaturalGeomorphologicFeature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
naturalGeomorphologicFeatureType | Tipo de objeto geomorfológico natural. | NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue | |
activity | Grado de actividad del objeto geomorfológico natural. | GeomorphologicActivityValue | voidable |
4.2.1.13. Estructura de desplazamiento de cizalla (ShearDisplacementStructure)
Estructuras de tipo frágil a dúctil a lo largo de las cuales se ha producido un desplazamiento.
Constituye un subtipo de GeologicStructure.
Atributos del tipo de objeto espacial ShearDisplacementStructure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
faultType | Remite a un vocabulario de términos que describe el tipo de estructura de desplazamiento de cizalla. | FaultTypeValue | |
4.2.2. Tipos de datos
4.2.2.1. Parte componente (CompositionPart)
Composición de una unidad geológica en términos de sus componentes litológicos.
Atributos del tipo de dato CompositionPart
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
material | Material que forma la totalidad o parte de la unidad geológica. | LithologyValue | |
proportion | Magnitud que especifica la fracción de la unidad geológica formada por el material. | QuantityRange | voidable |
role | Relación de la parte componente con la composición de la unidad geológica en su conjunto. | CompositionPartRoleValue | |
4.2.2.2. Clase temática (ThematicClass)
Clasificador temático genérico que permite reclasificar los objetos geográficos geológicos utilizando clases definidas por el usuario adecuadas para mapas temáticos.
Atributos del tipo de dato ThematicClass
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
themeClass | Valor de la clase temática. | ThematicClassValue | |
themeClassification | Clasificación utilizada | ThematicClassificationValue | |
4.2.3. Listas controladas
4.2.3.1. Tipo de objeto geográfico geomorfológico antrópico (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)
Tipos de objeto geomorfológico antrópico.
Los valores permitidos para esta lista controlada son los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
artificialCollapsedDepression | depresión artificial | Cuenca hundida, generalmente una depresión cerrada, que es resultado directo de un hundimiento superficial asociado a la minería o a la construcción de túneles. |
artificialDrainage | drenaje artificial | Red de drenaje artificial construida principalmente para reducir o controlar el nivel freático local. |
artificialLevee | dique artificial | Talud artificial construido a lo largo de la orilla de una corriente de agua o un brazo de mar, para proteger la tierra de inundaciones o confinar la corriente de agua a su canal. |
dredgedChannel | canal dragado | Zona de aguas profundas y más o menos lineal trazada mediante una operación de excavación y extracción de material para fines de navegación |
dump | escombrera | Área en la que se acumulan o apilan residuos rocosos, materiales terrosos o residuos generales que no pueden sustentar la vida vegetal sin la realización de obras de recuperación importantes. |
fill | depósito de relleno | Depósito artificial de materiales naturales y/o residuos creado para llenar una depresión, ensanchar la orilla de una masa de agua o construir un dique. |
impactCraterAnthropogenic | cráter de impacto (antrópico) | Depresión generalmente circular o elíptica resultante del impacto a hipervelocidad de un proyectil experimental o una bombra en material terroso o rocoso. |
landfillSite | vertedero | Punto de concentración de residuos utilizado para el depósito controlado de residuos en o sobre el terreno. |
levelledLand | explanada | Superficie de terreno, normalmente un campo, que ha sido aplanada o alisada por medios mecánicos para facilitar tareas de gestión, como el riego por inundación. |
openpitMine | mina a cielo abierto | Depresión relativamente extensa resultante de la excavación de material y la redistribución del sobrante asociadas a las operaciones de minería en superficie. |
pit | pozo | Depresión, zanja, fosa u hoyo excavado para la extracción y suministro de grava, arena u otros materiales para fines de construcción de carreteras u otros análogos; es un tipo de cantera. |
quarry | cantera | Áreas excavadas a cielo abierto, generalmente para la extracción de piedra. |
reclaimedLand | tierra recuperada | Terreno formado por material de relleno terroso que se ha extendido y dispuesto para darle un contorno aproximado al que tendría de forma natural, normalmente en el marco de las tareas de recuperación que se llevan a cabo una vez finalizada una explotación minera. O bien, terreno normalmente sumergido en su estado original, protegido con estructuras artificiales y drenado para fines agrícolas o de otro tipo. |
reservoirLake | embalse | Masa de agua no corriente, generalmente dulce, que ocupa una depresión en la superficie terrestre cerrada por un dique. |
spoilBank | escombrera | Pila, montículo u otra acumulación artificial de roca y tierra procedentes de zanjas, minas a cielo abierto u otras excavaciones. |
subsidenceAreaAnthropogenic | área de subsidencia (antropogénica) | Área sujeta a un proceso de subsidencia inducida por actividades antropogénicas, como la minería subterránea, la excavación de túneles o la producción de hidrocarburos o de agua subterránea. |
4.2.3.2. Finalidad del sondeo (BoreholePurposeValue)
Fines para los que se hizo un sondeo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada BoreholePurposeValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
geologicalSurvey | estudio geológico | Investigación general de las características geológicas de un área. | |
explorationExploitationRawMaterial | exploración y explotación de materias primas | Descubrimiento e identificación de recursos minerales, incluida la evaluación de su importancia y de su potencial económico. | |
explorationExploitationEnergyResources | exploración y explotación de recursos energéticos | Estudio del subsuelo para determinar la disponibilidad de recursos energéticos fósiles y planificar su extracción. | |
hydrocarbonProduction | producción de hidrocarburos | Producción de petróleo y/o de gas. | explorationExploitationRawMaterial |
hydrocarbonExploration | exploración de hidrocarburos | Exploración en un área no probada para describir o localizar yacimientos o concentraciones nuevos, o yacimientos a mayor o menor profundidad. | explorationExploitationRawMaterial |
hydrocarbonAppraisal | evaluación de hidrocarburos | Evaluación de las características de una acumulación de hidrocarburos probada. | explorationExploitationRawMaterial |
geothermalEnergy | energía geotérmica, intercambiadores de calor geotérmicos | Exploración relacionada con la utilización de recursos energéticos geotérmicos y el diseño de bombas de calor geotérmicas. | explorationExploitationRawMaterial |
heatStorage | almacén de calor | Sondeo practicado con el fin de utilizar el subsuelo para el almacenamiento de calor. | geothermalEnergy |
mineralExplorationExtraction | exploración y extracción mineras | Pozo o sondeo practicado para localizar y/o extraer del subsuelo recursos minerales, generalmente mediante la inyección y/o extracción de fluidos portadores de minerales. | explorationExploitationRawMaterial |
explorationExploitationNonmetallicMineralDeposits | exploración y explotación de yacimientos minerales no metálicos | Prospección dirigida a determinar la existencia y disponibilidad de yacimientos de minerales no metálicos, principalmente para fines de construcción, o para las industrias de la piedra, cemento, cerámica o vidrio, y planificar su aprovechamiento | explorationExploitationRawMaterial |
disposal | almacenamiento subterráneo | Pozo o sondeo agotado, generalmente de petróleo o de gas, en el que pueden inyectarse residuos en forma de fluidos para su almacenamiento seguro. | |
explorationNaturalUndergroundStorage | exploración del espacio de almacenamiento subterráneo natural | Estudio de la capacidad del subsuelo para almacenar diversos materiales. | |
waterSupply | abastecimiento de agua | Abastecimiento de agua en general. | |
drinkingWaterSupply | abastecimiento de agua potable | Construcción de pozos de agua potable. | waterSupply |
industrialWaterSupply | abastecimiento de agua industrial | Construcción de pozos para el abastecimiento de agua industrial. | waterSupply |
aquaculture | acuicultura | Abastecimiento de agua para fines de acuicultura. | waterSupply |
irrigation | regadío | Construcción de pozos para fines de regadío. | waterSupply |
emergencyWaterSupply | abastecimiento de agua de emergencia | Construcción de pozos para el abastecimiento de agua de emergencia. | waterSupply |
contingencyWaterSupply | abastecimiento de agua en caso de escasez | Abastecimiento de agua de reserva para caso de escasez. | waterSupply |
geophysicalSurvey | estudio geofísico | Estudio de las propiedades geofísicas del subsuelo. | |
shotHole | Agujero de tiro | Agujero perforado en la roca que se llena de explosivos para su uso en estudios sísmicos. | geophysicalSurvey |
flowingShot | tiro de fluido | Agujero perforado con fines sísmicos que ha entrado en contacto con una corriente de agua dotada de presión suficiente para que el orificio "rebose". | shotHole |
hydrogeologicalSurvey | estudio hidrogeológico, gestión del agua | Estudio de las corrientes de agua subterránea, de las propiedades químicas del agua subterránea y del transporte de partículas, solutos y energía, así como de la gestión del uso sostenible de los recursos del agua subterránea. | |
geotechnicalSurvey | estudio geotécnico, caracterización del terreno para emplazamientos de construcción | Investigaciones geotécnicas realizadas para obtener información sobre las propiedades físicas y mecánicas del suelo y de la roca en torno a un determinado emplazamiento con objeto de proyectar movimientos de tierra y cimientos de estructuras propuestas, y de solucionar los problemas causados por el estado del subsuelo a esas obras y estructuras. | |
geochemicalSurvey | estudio geoquímico, análisis | Estudio de las propiedades químicas de las formaciones rocosas y de los fluidos intersticiales. | |
pedologicalSurvey | estudio edafológico | Estudio para caracterizar los tipos de suelo. | |
environmentalMonitoring | control del medio ambiente | Observación, seguimiento y control de las características geoquímicas y del nivel de las aguas subterráneas. | |
pollutionMonitoring | control de la contaminación | Observación seguimiento y control en puntos de contaminación conocidos. | environmentalMonitoring |
waterQualityMonitoring | control de la calidad del agua | Observación, seguimiento y control para evaluar la naturaleza y distribución de los contaminantes en las aguas subterráneas, la naturaleza y distribución de los componentes químicos naturales, las condiciones hidrológicas del subsuelo y las propiedades hidráulicas de los estratos en la medida en que atañen al desplazamiento de los contaminantes. | environmentalMonitoring |
groundwaterLevelMonitoring | control del nivel de las aguas subterráneas | Construcción de un piezómetro para registrar el nivel de las aguas subterráneas. | environmentalMonitoring |
dewatering | desecación | Eliminación de agua de los materiales sólidos o del suelo mediante clasificación húmeda, centrifugación, filtración o procesos similares de separación sólido-líquido. Extracción o drenaje de agua del lecho de un río, de un lugar de construcción, de una ataguía o de un pozo de cimentación o minero por bombeo o evaporación. | |
mitigation | mitigación | Reducción o descenso del nivel de agua subterránea para evitar que la capa freática alcance lugares contaminados. | dewatering |
remediation | saneamiento | Saneamiento en general. Eliminación de contaminantes de las aguas subterráneas, el suelo y las rocas. | |
thermalCleaning | rociado, limpieza térmica | Tipo de saneamiento. Limpieza del suelo mediante calor o vapor. | remediation |
recharge | recarga | a)Pozos de recarga de acuíferos: utilizados para recargar los acuíferos agotados mediante la inyección de agua procedente de diversas fuentes, como lagos, corrientes de agua, depuradoras de aguas residuales domésticas, otros acuíferos, etc.b)Pozos barrera para limitar la intrusión de agua del mar: utilizados para inyectar agua en acuíferos de agua dulce a fin de evitar la intrusión en ellos de agua salada.c)Pozos para control de la subsidencia: utilizados para inyectar líquidos en una zona no productora de petróleo o de gas con objeto de reducir o eliminar la subsidencia asociada a la pérdida de fluidos. | |
4.2.3.3. Tipo de colección (CollectionTypeValue)
Tipos de colecciones de objetos geológicos y geofísicos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada CollectionTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
boreholeCollection | colección de sondeos | Conjunto de sondeos |
geologicalModel | modelo geológico | Colección de objetos para un modelo espacial geológico 3D |
geologicalMap | mapa geológico | Colección de objetos geográficos que forman un mapa geológico que describe unidades geológicas, objetos geomorfológicos, etc. |
geophysicalObjectCollection | colección de objetos geofísicos | Conjunto de objetos geofísicos |
4.2.3.4. Función de la parte componente (CompositionPartRoleValue)
Funciones que desempeña una parte componente en una unidad geológica.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada CompositionPartRoleValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
onlyPart | solo una parte | Toda la unidad descrita consta de una sola pieza o componente. | |
partOf | parte de | No se conoce con más detalle la función de la parte de la unidad geológica. | |
facies | facies | Cuerpo rocoso determinado que constituye una variante lateral de una unidad litoestratigráfica o una variante de una unidad litodémica. | partOf |
inclusion | inclusión | Componente de la unidad geológica que está presente en forma de masas, de límites generalmente bien definidos, incluidas dentro de una matriz de otro material. | partOf |
lithosome | litosoma | Tipo de masa rocosa que tiene una presencia múltiple en una misma unidad geológica. Masa de roca de carácter uniforme, caracterizada por la geometría, la composición y la estructura interna. | partOf |
stratigraphicPart | parte estratigráfica | Parte de una unidad geológica que ocupa una posición estratigráfica determinada dentro de ella. | partOf |
unspecifiedPartRole | rol no especificado de una parte | Parte de la unidad geológica que desempeña una función no especificada. | partOf |
4.2.3.5. Entorno de los eventos (EventEnvironmentValue)
Entorno geológico dentro del cual se producen eventos geológicos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología.
Valores de la lista controlada EventEnvironmentValue
Valor | Nombre | Definición |
earthInteriorSetting | entorno en el interior de la Tierra | Entorno geológico dentro del planeta Tierra. |
earthSurfaceSetting | entorno en la superficie de la Tierra | Entorno geológico en la superficie del planeta Tierra. |
extraTerrestrialSetting | entorno extraterrestre | Material originado fuera de la Tierra o de su atmósfera. |
tectonicallyDefinedSetting | entorno tectónicamente definido | Entorno definido por su relación con placas tectónicas de la Tierra. |
4.2.3.6. Procesos del evento (EventProcessValue)
Proceso o procesos que se producen durante un evento.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología.
Valores de la lista controlada EventProcessValue
Valor | Nombre | Definición |
bolideImpact | impacto de un meteorito | Impacto de un cuerpo extraterrestre sobre la superficie de la Tierra. |
deepWaterOxygenDepletion | agotamiento del oxígeno en aguas profundas | Proceso de reducción de oxígeno de la parte profunda de una masa de agua. |
deformation | deformación | Movimiento de masas de roca por desplazamiento en zonas de falla o de cizalla, o cambio en la forma de una masa de material terrestre. |
diageneticProcess | proceso diagenético | Cualquier proceso químico, físico o biológico que afecta a un material terrestre sedimentario después de su deposición inicial y durante o después de la litificación, con exclusión de la meteorización y el metamorfismo. |
extinction | extinción | Proceso de desaparición de una especie o de un taxón superior, que tiene como consecuencia su inexistencia en el registro fósil posterior. |
geomagneticProcess | proceso geomagnético | Proceso que da lugar a un cambio en el campo magnético de la Tierra. |
humanActivity | actividad humana | Proceso de modificación de la superficie o subsuelo de la Tierra por la actividad humana que origina objetos geológicos. |
magmaticProcess | proceso magmático | Proceso que implica la presencia de roca fundida (magma). |
metamorphicProcess | proceso metamórfico | Ajuste mineralógico, químico y estructural de rocas sólidas a condiciones físicas y químicas diferentes de aquellas en las que se originaron y que se da en general en zonas profundas bajo las zonas superficiales de meteorización y cementación. |
seaLevelChange | variación del nivel del mar | Proceso de cambio del nivel medio del mar en relación con algún datum. |
sedimentaryProcess | proceso sedimentario | Fenómeno que da lugar a una modificación de la distribución o de las propiedades físicas del sedimento en la superficie de la Tierra o cerca de ella. |
speciation | especiación | Proceso que da lugar a la aparición de una nueva especie. |
tectonicProcess | proceso tectónico | Proceso relacionado con la deformación o la interacción entre las placas rígidas que forman la corteza de la Tierra. |
weathering | meteorización | Proceso o grupo de procesos en virtud de los cuales los materiales terrestres expuestos a los agentes atmosféricos en la superficie de la Tierra o cerca de ella cambian de color, textura, composición, dureza o forma, con transporte nulo o escaso de materiales sueltos o alterados. Entre estos procesos se incluyen típicamente los de oxidación, hidratación y lixiviación de componentes solubles. |
4.2.3.7. Tipo de falla (FaultTypeValue)
Término que describe el tipo de estructura de desplazamiento.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada FaultTypeValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
fault | falla | Superficie discreta, o zona de superficies discretas, con un cierto espesor, que separa dos cuerpos rocosos y a lo largo de la cual uno de los cuerpos se ha deslizado con respecto al otro. | |
extractionFault | falla contraccional | Falla cuyos dos lados se han aproximado notablemente entre sí en la dirección perpendicular a la falla. | fault |
highAngleFault | falla de gran ángulo | Falla que buza al menos 45 grados en más de la mitad de su extensión reconocida y cuyo desplazamiento o separación no está especificado de manera explícita. | fault |
lowAngleFault | falla de bajo ángulo | Falla que buza menos de 45 grados en más de la mitad de su extensión reconocida. | fault |
obliqueSlipFault | falla de desplazamiento oblicuo | Falla en la que la relación del desplazamiento paralelo al rumbo y el desplazamiento paralelo al buzamiento está comprendida entre 10 a 1 y 1 a 10 al menos en un lugar a lo largo del trazado cartografiado. | fault |
reverseFault | falla inversa | Falla en la que el componente de desplazamiento paralelo al buzamiento es más de 10 veces superior al componente de desplazamiento paralelo al rumbo al menos en un lugar del trazado cartografiado y la falla buza sistemáticamente en la misma dirección, estando el labio levantado desplazado hacia arriba en relación con el labio hundido al menos la mitad del trazado cartografiado. | fault |
scissorFault | falla en tijera | Falla en la que, a partir de un punto inicial sin ninguna separación, se da una separación creciente a lo largo del rumbo y una separación decreciente en la dirección opuesta. | fault |
strikeSlipFault | falla de desgarre | Falla en la que la componente de desplazamiento paralelo al rumbo es más de 10 veces superior a la componente de desplazamiento paralelo al buzamiento al menos en una zona del trazado cartografiado. | fault |
4.2.3.8. Tipo de perfil del pliegue (FoldProfileTypeValue)
Término que especifica el tipo de pliegue.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada FoldProfileTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
anticline | anticlinal | Pliegue, generalmente convexo hacia arriba, cuyo núcleo contiene las rocas estratigráficamente más antiguas. |
antiform | antiforme | Pliegue convexo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. |
syncline | sinclinal | Pliegue cuyo núcleo contiene las rocas estratigráficamente más jóvenes; generalmente es cóncavo hacia arriba. |
synform | sinforme | Pliegue cuyos labios se cierran en el fondo. |
4.2.3.9. Era geocronológica (GeochronologicEraValue)
Términos que especifican unidades de tiempo geológico reconocidas.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores adicionales para Rocas del precámbrico y unidades del cuaternario especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología.
4.2.3.10. Tipo de unidad geológica (GeologicUnitTypeValue)
Términos que describen el tipo de unidad geológica.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada GeologicUnitTypeValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
geologicUnit | unidad geológica | Tipo de unidad geológica desconocido, no especificado, irrelevante o no incluido en su vocabulario. | |
allostratigraphicUnit | unidad aloestratigráfica | Unidad geológica delimitada por superficies límite. No necesariamente estratificada. | geologicUnit |
alterationUnit | unidad de alteración | Unidad geológica definida por un proceso de alteración. | geologicUnit |
biostratigraphicUnit | unidad bioestratigráfica | Unidad geológica definida sobre la base de su contenido fósil. | geologicUnit |
chronostratigraphicUnit | unidad cronoestratigráfica | Unidad geológica que incluye todas las rocas formadas durante un intervalo de tiempo geológico específico | geologicUnit |
geophysicalUnit | unidad geofísica | Unidad geológica definida por sus características geofísicas. | geologicUnit |
magnetostratigraphicUnit | unidad magnetoestratigráfica | Unidad geológica delimitada por sus características magnéticas. | geophysicalUnit |
lithogeneticUnit | unidad litogenética | Unidad geológica definida por su origen. El origen se manifiesta en las propiedades de los materiales, pero estos materiales no constituyen la propiedad definitoria. | geologicUnit |
artificialGround | suelo artificial | Unidad geológica definida por su origen vinculado a una actividad humana de depósito o modificación de materiales. | lithogeneticUnit |
excavationUnit | unidad de excavación | Unidad geológica definida por su origen humano vinculado a operaciones de excavación. | lithogeneticUnit |
massMovementUnit | unidad de movimiento en masa | Unidad geológica producida por un desplazamiento de materiales pendiente abajo inducido por la gravedad y caracterizado por el tipo de movimiento que da lugar al depósito y por la relación que tienen en el tiempo y en el espacio los distintos tipos de movimiento presentes en el depósito. | lithogeneticUnit |
lithologicUnit | unidad litológica | Unidad geológica definida por la litología, independiente de su relación con otras unidades. | geologicUnit |
lithostratigraphicUnit | unidad litoestratigráfica | Unidad geológica definida a partir de propiedad litológicas observables y distintivas o de una combinación de propiedades litológicas y relaciones cronoestratigráficas. | geologicUnit |
lithodemicUnit | unidad litodémica | Unidad litoestratigráfica que carece de estratificación | lithostratigraphicUnit |
lithotectonicUnit | unidad litotectónica | Unidad geológica definida a partir de características estructurales o de deformación, de relaciones mutuas, de su origen o de su evolución histórica. El material que contiene puede ser ígneo, sedimentario o metamórfico. | geologicUnit |
deformationUnit | unidad de deformación | Unidad litotectónica definida por el estilo de deformación o la estructura geológica característica observables en afloramiento. | lithotectonicUnit |
pedostratigraphicUnit | unidad edafoestratigráfica | Unidad geológica que representa un único horizonte edafológico en una secuencia de estratos (consolidados o no consolidados). | geologicUnit |
polarityChronostratigraphicUnit | unidad cronoestratigráfica de polaridad | Unidad geológica definida por un registro de polaridad magnética primario impuesto cuando la roca se depositó o cristalizó durante un intervalo determinado de tiempo geológico. | geologicUnit |
4.2.3.11. Actividad geomorfológica (GeomorphologicActivityValue)
Términos que indican el nivel de actividad de un objeto geomorfológico.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada GeomorphologicActivityValue
Valor | Nombre | Definición |
active | activo | Proceso geomorfológico que se encuentra actualmente en actividad o que se ha reactivado tras un período de tiempo convencionalmente corto. |
dormant | latente | Proceso geomorfológico que no ha mostrado signos de actividad tras un período de tiempo convencionalmente corto y que podría reactivarse por efecto de sus causas originales o activarse por causas tales como actividades antropogénicas. |
reactivated | reactivado | Proceso geomorfológico activo anteriormente latente. |
stabilised | estabilizado | Proceso geomorfológico inactivo protegido de sus causas originales por medidas correctoras. |
inactive | inactivo | Proceso geomorfológico relicto o fósil. |
4.2.3.12. Litología (LithologyValue)
Términos que describen la litología.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Geología.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada LithologyValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
compoundMaterial | material compuesto | Material terrestre compuesto por una agrupación de partículas de material terrestre pudiendo incluir otros materiales compuestos. | |
anthropogenicMaterial | material antrópico | Material de origen artificial (humano) conocido; la información es insuficiente para clasificarlo con mayor detalle. | compoundMaterial |
anthropogenicConsolidatedMaterial | material consolidado antrópico | Material consolidado de origen artificial (humano) conocido. | anthropogenicMaterial |
anthropogenicUnconsolidatedMaterial | material no consolidado antrópico | Material no consolidado de origen artificial (humano) conocido. | anthropogenicMaterial |
breccia | brecha | Material de granulometría gruesa compuesto por fragmentos angulares de roca; los fragmentos suelen tener bordes afilados y esquinas sin desgastar. | compoundMaterial |
compositeGenesisMaterial | material de origen compuesto | Material con un estado de consolidación no especificado formado por modificación geológica de materiales preexistentes fuera del ámbito de los procesos ígneos y sedimentarios. | compoundMaterial |
compositeGenesisRock | roca de origen compuesto | Roca formada por modificación geológica de rocas preexistentes al margen de los procesos ígneos y sedimentarios. | compositeGenesisMaterial |
faultRelatedMaterial | material relacionado con una falla | Material formado como resultado de una falla frágil, compuesto por una matriz mayor del 10 por ciento; la matriz es material de granulometría fina producido por reducción tectónica del tamaño de grano. | compositeGenesisMaterial |
impactGeneratedMaterial | material generado por un impacto | Material que presenta características indicativas de metamorfismo de choque, como una deformación microscópica planar en granos o conos de fractura, que se interpretan como resultado del impacto de un meteorito. Incluye brechas y rocas fundidas. | compositeGenesisMaterial |
materialFormedInSurficialEnvironment | material de alteración | Material resultante de procesos de meteorización activos en rocas o depósitos preexistentes, análogo a las rocas hidrotermales o metasomáticas, pero formado a la temperatura y presión ambiente de la superficie de la Tierra. | compositeGenesisMaterial |
rock | roca | Agregado consolidado de uno o más materiales terrestres, o cuerpo de materia mineral indiferenciada o de materia orgánica sólida. | compoundMaterial |
aphanite | afanita | Roca de granulometría demasiado fina para clasificarla con mayor detalle. | rock |
sedimentaryRock | roca sedimentaria | Roca formada por acumulación y cementación de material detrítico sólido depositado por el aire, el agua o el hielo, o resultante de la acción de otros agentes naturales, como la precipitación de una solución, la acumulación de material orgánico o procesos biogénicos como la secreción por organismos. | rock |
tuffite | tufita | Roca constituida en más del 50 por ciento por partículas de origen epiclástico o piroclástico indeterminado y en menos del 75 por ciento por partículas de origen claramente piroclástico. | rock |
sedimentaryMaterial | material sedimentario | Material formado por acumulación de material fragmentario sólido depositado por el aire, el agua o el hielo, o acumulado por la acción de otros agentes naturales, como la precipitación química de una solución o la secreción por organismos. | compoundMaterial |
carbonateSedimentaryMaterial | material sedimentario carbonatado | Material sedimentario en el que al menos el 50 de sus componentes primarios y/o recristalizados están formados por uno (o más) de los minerales carbonatados calcita, aragonito y dolomita, en partículas originarias de la misma cuenca de deposición. | sedimentaryMaterial |
chemicalSedimentaryMaterial | material sedimentario químico | Material sedimentario constituido al menos en el 50 por ciento por material producido por procesos químicos inorgánicos dentro de la cuenca de sedimentación. Incluye clases de sedimentos inorgánicos silíceos, carbonatados, evaporíticos, ferruginosos y fosfáticos. | sedimentaryMaterial |
clasticSedimentaryMaterial | material sedimentario clástico | Material sedimentario con un estado de consolidación no especificado en el que al menos el 50 por ciento de las partículas componentes derivan de la erosión, de meteorización o del movimiento en masa de materiales terrestres preexistentes y transportados al lugar de sedimentación por agentes mecánicos como el agua, el viento, el hielo o la gravedad. | sedimentaryMaterial |
nonClasticSiliceousSedimentaryMaterial | material sedimentario silíceo no clástico | Material sedimentario formado al menos en el 50 por ciento por material mineral de silicatos, depositado en la superficie de deposición directamente por procesos químicos o biológicos o en partículas formadas por procesos químicos o biológicos dentro de la cuenca de deposición. | sedimentaryMaterial |
organicRichSedimentaryMaterial | material sedimentario rico en materia orgánica | Material sedimentario en el que al menos el 50 por ciento del material sedimentario primario es carbono orgánico. | sedimentaryMaterial |
igneousMaterial | material ígneo | Material terrestre formado como resultado de procesos ígneos, como la intrusión y enfriamiento del magma en la corteza o las erupciones volcánicas. | compoundMaterial |
fragmentalIgneousMaterial | material ígneo fragmentario | Material ígneo con un estado de consolidación no especificado formado en más del 75 por ciento por fragmentos resultantes de un proceso ígneo. | igneousMaterial |
acidicIgneousMaterial | material ígneo ácido | Material ígneo con un contenido de SiO2 superior al 63 por ciento. | igneousMaterial |
basicIgneousMaterial | material ígneo básico | Material ígneo con un contenido de SiO2 entre el 45 y el 52 por ciento. | igneousMaterial |
igneousRock | roca ígnea | Roca formada como resultado de procesos ígneos, como la intrusión y enfriamiento del magma en la corteza o las erupciones volcánicas. | igneousMaterial |
intermediateCompositionIgneousMaterial | material ígneo de composición intermedia | Material ígneo con un contenido de SiO2 entre el 52 y el 63 por ciento. | igneousMaterial |
unconsolidatedMaterial | material no consolidado | Material compuesto formado por agregación de partículas no tan estrechamente adheridas entre sí como para que el agregado pueda ser considerado un sólido por derecho propio. | compoundMaterial |
naturalUnconsolidatedMaterial | Material de origen natural no consolidado | Material no consolidado de origen natural, es decir, no humano. | unconsolidatedMaterial |
sediment | sedimento | Material no consolidado formado por agregación de partículas transportadas o depositadas por el aire, el agua o el hielo, o acumulado por otros agentes naturales, como la precipitación química, que forma estratos en la superficie terrestre. | naturalUnconsolidatedMaterial |
4.2.3.13. Marco de cartografiado (MappingFrameValue)
Términos que indican la superficie en la que se proyecta el MappedFeature.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada MappingFrameValue
Valor | Nombre | Definición |
baseOfQuaternary | base del cuaternario | Base de material sedimentario predominantemente no consolidado del período cuaternario. |
surfaceGeology | geología superficial | Roca y depósitos superficiales que se hacen visibles si se retira el suelo suprayacente o que están expuestos en la superficie topográfica. |
topOfBasement | techo del basamento | Superficie de la corteza terrestre existente debajo de los depósitos sedimentarios o volcánicos, o unidad de roca transportada tectónicamente. |
topOfBedrock | techo de la roca madre | Superficie superior de la roca, generalmente consolidada, que o bien está expuesta en la superficie topográfica o bien está cubierta por otros depósitos no consolidados. |
4.2.3.14. Tipo de objeto geomorfológico natural (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)
Términos que describen el tipo de objeto geomorfológico natural.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
naturalGeomorphologicFeature | objeto geomorfológico natural | Objeto geomorfológico producido por la dinámica natural. |
drainagePattern | modelo de drenaje | Configuración o disposición de los cursos de agua en una zona, incluidos los barrancos o cursos canalizados de primer orden, los afluentes de orden superior y los cursos de agua principales. |
constructionalFeature | formación superficial | Forma de relieve que debe su origen, su forma, su posición o su carácter general a procesos de deposición (agradación), como la acumulación de sedimentos |
destructionalFeature | forma erosiva | Forma de relieve que debe su origen, su forma, su posición o su carácter general a procesos de eliminación de material por erosión o meteorización (degradación) resultantes del desgaste de la superficie terrestre. |
degradationFeature | objeto degradativo | Objeto geomorfológico resultante del desgaste, y en general la reducción, de la superficie terrestre por procesos naturales de meteorización y erosión y que puede inducir procesos de transporte de sedimentos. |
relic | relicto | Forma de relieve que ha sobrevivido a la degradación o desintegración, o que ha permanecido tras desaparecer la mayor parte del material subyacente, como por ejemplo, un monte isla. |
exhumedFeature | objeto exhumado | Forma del relieve, superficie geomorfológica o paleosuelo previmente enterrado que queda de nuevo expuesto por erosión del manto que lo cubría. |
buriedFeature | objeto fosilizado | Forma del relieve, superficie geomorfológica o paleosuelo cubierto por sedimentos más jóvenes. |
pediment | pedimento | Superficie erosiva de baja pendiente desarrollada al pie de un relieve montañoso, generalmente con un perfil algo cóncavo hacia arriba, que corta los estratos de roca o de sedimentos que se extienden bajo las tierras altas adyacentes. |
erosional | superficie de erosión | Superficie del terreno configurada por la acción de la erosión, sobre todo del agua corriente. |
hill | colina | Término genérico que designa un área elevada de la superficie terrestre, que se alza entre 30 y 300 metros sobre las tierras bajas circundantes y que presenta generalmente una cumbre nominal en relación con sus laderas, una silueta redondeada bien definida y pendientes que superan en general el 15 por ciento. |
interfluve | interfluvio | Elemento geomorfológico de una colina constituido por el nivel relativamente más elevado o el área de pendiente más suave; las laderas pueden estrechar la zona superior o unirse para dar una forma muy convexa. |
crest | cresta | Elemento geomorfológico de una colina constituido por unas laderas convexas (perpendiculares al contorno) que convergen para formar la parte superior, estrecha y generalmente lineal, de la colina, cordillera o tierra alta, hasta el punto de que apenas subsiste una cumbre; está dominada por los procesos de erosión, lavado de laderas y movimiento de masas, y por los sedimentos |
headSlope | pendiente de cabecera | Elemento geomorfológico de una colina constituido por un área de la ladera lateralmente cóncava, especialmente en la cabecera de una vía de drenaje, que determina que las corrientes de agua sean convergentes. |
sideSlope | cuesta | Elemento geomorfológico de una colina constituido por un área de la ladera lateralmente plana que determina que las corrientes de agua sean predominantemente paralelas. Las curvas de nivel son en general rectas. |
noseSlope | ladera divergente | Elemento geomorfológico de una colina constituido por un extremo saliente (generalmente un área convexa) de la ladera, que determina que las corrientes de agua sean predominantemente divergentes; las curvas de nivel son en general curvas convexas. |
freeFace | cara desnuda | Elemento geomorfológico de una colina o montaña constituido por un afloramiento de roca desnuda que suele ser más empinado que el ángulo de reposo, y que proporciona fragmentos de roca y otros sedimentos a la pendiente coluvial situada inmediatamente debajo; generalmente aparece en la ladera de menor pendiente y puede incluir una parte o la totalidad de una ladera divergente o una cuesta. |
baseSlope | base del talud | Elemento geomorfológico de una colina constituido por una pendiente cóncava lineal (perpendicular al contorno) que, independientemente de la pendiente lateral, forma un saliente o cuña al pie de una colina, dominado por procesos coluviales y de lavado de la pendiente y por la deposición de sedimentos |
mountain | montaña | Término genérico que designa un área elevada de la superficie terrestre, que se levanta más de 300 metros sobre las tierras bajas circundantes y presenta generalmente una cumbre definida en relación con sus laderas y pendientes que suelen ser empinadas (más del 25 por ciento), con o sin exposición considerable de roca desnuda. |
mountaintop | cima de montaña | Elemento geomorfológico de una montaña constituido por el nivel relativamente más elevado y caracterizado por pendientes relativamente cortas y sencillas compuestas por roca desnuda, residuos o sedimentos coluviales transportados desde corta distancia. |
mountainslope | vertiente montañosa | Parte de una montaña comprendida entre la cumbre y la base. |
mountainflank | ladera | Elemento geomorfológico de una montaña caracterizado por pendientes muy largas y complejas con gradientes relativamente elevados y compuestas por mantos de sedimentos coluviales muy variados, afloramientos de roca y resaltes estructurales. |
mountainbase | base de montaña | Elemento geomorfológico de una montaña constituido por una falda o cuña coluvial, firme o aproximadamente cóncava, situada al pie de las pendientes. |
depression | depresión | Parte relativamente hundida de la superficie terrestre; especialmente, área baja rodeada de tierras más altas. |
plain | llanura | Área plana, grande o pequeña, de baja elevación; específicamente, una región extensa de tierra relativamente nivelada o poco ondulada, con pocas o ninguna irregularidad superficial, aunque a veces con una considerable pendiente, y generalmente con una baja elevación en relación con las áreas circundantes. |
tectonicStructural | objetos tectónicos y estructurales | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve resultantes de estructuras regionales o locales de roca o de movimientos tectónicos o corticales; asimismo, paisajes geomorfológicos y formas de relieve de origen tectónico o exhumados predominantemente por la erosión del agua, con exclusión de las corrientes canalizadas perennes (es decir, fluviales o glaciofluviales), o por la erosión eólica. |
volcanic | objetos volcánicos | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a procesos ígneos en virtud de los cuales magma y gases asociados atraviesan la corteza y son expulsados sobre la superficie terrestre y a la atmósfera. |
hydrothermal | objetos hidrotermales | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relacionados con procesos hidrotermales. |
erosionSurface | superficie de erosión | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relacionados predominantemente con la erosión del agua, con exclusión de las corrientes canalizadas perennes (es decir, fluviales, glaciofluviales), o a la erosión eólica. |
slopeGravitational | objetos relacionados con las laderas y con la gravedad | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relacionados con entornos de ladera; paisajes geomorfológicos y formas de relieve desarrollados por efecto de la acción de la gravedad. |
nivalPeriglacialPermafrost | objetos glaciales, fluvioglaciares y de permafrost | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a entornos de clima frío, con nieve, pero no glaciales; paisajes geomorfológicos y formas de relieve próximos a glaciares y placas de hielo; paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a tierras, suelos o rocas que se mantienen a 0° C o menos durante dos años como mínimo. |
glacial | objetos glaciales, glaciofluviales, glaciolacustres y glaciomarinos | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a entornos glaciales, glaciofluviales, glaciolacustres y glaciomarinos. |
eolian | objetos eólicos | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a entornos dominados por el viento. |
marineLittoralCoastalWetland | objetos marinos, litorales y de humedales costeros | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relativos a la dinámica del oleaje y de las mareas desarrollada en entornos marinos, de aguas poco profundas, cercanos a la costa y litorales, y relativos a humedales con vegetación y poco profundos. |
karstChemicalWeathering | objetos geográficos kársticos y de meteorización química | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve dominados por la disolución de minerales y, en general, por el drenaje subsuperficial. |
alluvialFluvial | objetos geográficos aluviales y fluviales | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relacionados predominantemente con corrientes de agua concentradas (corrientes canalizadas). |
lacustrine | objetos lacustres | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relacionados con masas de agua interiores permanentes (lagos). |
impact | objetos de impacto | Paisajes geomorfológicos y formas del relieve relacionados con el impacto de objetos extraterrestres sobre la superficie terrestre. |
4.2.3.15. Clase temática (ThematicClassValue)
Valores de la clasificación temática de los objetos geográficos geológicos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos
4.2.3.16. Clasificación temática (ThematicClassificationValue)
Lista de clasificaciones temáticas de los objetos geográficos geológicos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
4.3. Geofísica (Geophysics)
4.3.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Geofísica contiene los siguientes tipos de objeto espacial:
- Campaña
- Medida geofísica
- Objeto geofísico
- Conjunto de objetos geofísicos
- Perfil geofísico
- Estación geofísica
- Barrido geofísico
4.3.1.1. Campaña (Campaign)
Actividad geofísica que se extiende en un rango temporal y una zona limitados para obtener medidas, resultados de procesos o modelos geofísicos similares.
Constituye un subtipo de GeophObjectSet.
Atributos del tipo de objeto espacial Campaign
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
campaignType | Tipo de actividad de obtención de datos. | CampaignTypeValue | |
surveyType | Tipo de estudio geofísico. | SurveyTypeValue | |
client | Parte para la que se han creado los datos. | RelatedParty | voidable |
contractor | Parte que ha creado los datos. | RelatedParty | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial Campaign
El atributo shape será del tipo GM_Surface.
4.3.1.2. Objeto geofísico (GeophObject)
Clase genérica de objetos geofísicos.
Constituye un subtipo de SF_SpatialSamplingFeature.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial GeophObject
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
citation | Cita de la documentación geofísica. | DocumentCitation | |
projectedGeometry | Proyección 2D del objeto geográfico en la superficie del terreno (como un punto, una curva o un polígono representativos) para su empleo por un servicio Inspire con objeto de visualizar la localización del objeto espacial en un mapa. | GM_Object | |
verticalExtent | Extensión vertical del rango de interés. | EX_VerticalExtent | voidable |
distributionInfo | Metadatos de distribución. | MD_Distributor | voidable |
largerWork | Identificador de un conjunto de datos de trabajo más amplios, normalmente una campaña o proyecto. | Identifier | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial GeophObject
El atributo projectedGeometry será del tipo GM_Point, GM_Curve o GM_Surface.
4.3.1.3. Medida geofísica (GeophMeasurement)
Tipo de objeto espacial genérico para las medidas geofísicas.
Constituye un subtipo de GeophObject.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial GeophMeasurement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
relatedModel | Identificador del modelo geofísico que se creó a partir de la medida. | Identifier | voidable |
platformType | Plataforma desde la cual se hizo la medida. | PlatformTypeValue | |
relatedNetwork | Nombre de la red nacional o internacional de observación a la que pertenece la instalación o a la que se refieren los datos medidos. | NetworkNameValue | voidable |
4.3.1.4. Conjunto de objetos geofísicos (GeophObjectSet)
Clase genérica de colecciones de objetos geofísicos.
Constituye un subtipo de SF_SpatialSamplingFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial GeophObjectSet
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
citation | Cita de la documentación geofísica. | DocumentCitation | |
verticalExtent | Extensión vertical del rango de interés. | EX_VerticalExtent | voidable |
distributionInfo | Metadatos de distribución. | MD_Distributor | voidable |
projectedGeometry | Proyección 2D del objeto geográfico en la superficie del terreno (como un punto, una curva o un polígono representativos) para su empleo por un servicio Inspire con objeto de visualizar la localización del objeto espacial en un mapa. | GM_Object | |
largerWork | Identificador de un conjunto de datos de trabajo más amplio. | Identifier | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial GeophObjectSet
El atributo projectedGeometry será del tipo GM_Point, GM_Curve o GM_Surface.
4.3.1.5. Perfil geofísico (GeophProfile)
Medida geofísica espacialmente referenciada con una curva.
Constituye un subtipo de GeophMeasurement.
Atributos del tipo de objeto espacial GeophProfile
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
profileType | Tipo de perfil geofísico. | ProfileTypeValue | |
Restricciones del tipo de objeto espacial GeophProfile
El atributo shape será del tipo GM_Curve.
4.3.1.6. Estación geofísica (GeophStation)
Medida geofísica espacialmente referenciada con un punto único.
Constituye un subtipo de GeophMeasurement.
Atributos del tipo de objeto espacial GeophStation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
stationType | Tipo de estación geofísica. | StationTypeValue | |
stationRank | Las estaciones geofísicas pueden formar parte de un sistema jerárquico. El rango de cada estación es proporcional a su importancia. | StationRankValue | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial GeophStation
El atributo shape será del tipo GM_Point.
4.3.1.7. Barrido geofísico (GeophSwath)
Medida geofísica espacialmente referenciada con a una superficie.
Constituye un subtipo de GeophMeasurement.
Atributos del tipo de objeto espacial GeophSwath
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
swathType | Tipo de barrido geofísico. | SwathTypeValue | |
Restricciones del tipo de objeto espacial GeophSwath
El atributo shape será del tipo GM_Surface.
4.3.2. Listas controladas
4.3.2.1. Tipo de campaña (CampaignTypeValue)
Tipo de campaña geofísica.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada CampaignTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
measurement | de medidas | Campaña de adquisición de datos sobre el terreno. |
4.3.2.2. Nombre de la red (NetworkNameValue)
Nombre de la red geofísica.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada NetworkNameValue
Valor | Nombre | Definición |
GSN | GSN | Global Seismographic Network |
IMS | IMS | IMS Seismological network |
INTERMAGNET | INTERMAGNET | International Real-time Magnetic Observatory Network |
UEGN | UEGN | Unified European Gravity Network |
WDC | WDC | World Data Center |
4.3.2.3. Tipo de plataforma (PlatformTypeValue)
Plataforma en la que se realizó la adquisición de datos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada PlatformTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
ground | suelo | Medida realizada sobre el suelo. |
landVehicle | vehículo terrestre | Medida realizada desde un vehículo terrestre. |
fixedWingAirplane | aeronave de alas fijas | Medida realizada desde una aeronave de alas fijas. |
helicopter | helicóptero | Medida realizada desde un helicóptero. |
seafloor | lecho marino | Medida realizada sobre el fondo marino. |
researchVessel | buque de investigación | Medida realizada desde un buque. |
satellite | satélite | Medida realizada desde un satélite. |
4.3.2.4. Tipo de perfil (ProfileTypeValue)
Tipo de perfil geofísico.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ProfileTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
boreholeLogging | registro en sondeo | Medida geofísica a lo largo del eje de un sondeo, realizado con un dispositivo especial de registro. |
multielectrodeDCProfile | perfil multielectródico | Medida de la resistividad de CC y/o la cargabilidad (polarización inducida) realizada a lo largo de un perfil con un conjunto más amplio de electrodos. También conocida como tomografía de resistividad 2D. |
seismicLine | línea sísmica | Medida geofísica utilizada para registrar la respuesta acústica de fuentes sísmicas a lo largo de una línea con objeto de definir las propiedades sísmicas en una sección transversal de la Tierra. |
4.3.2.5. Rango de la estación (StationRankValue)
Rango de la estación geofísica.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada StationRankValue
Valor | Nombre | Definición |
observatory | observatorio | Instalación permanente de seguimiento con un programa continuo de observación. |
secularStation | estación secular | Estación base para registrar las variaciones a largo plazo del campo físico observado. |
1stOrderBase | base de primer orden | Estación base de la más alta precisión mantenida por una autoridad. Se utiliza para vincular a una red absoluta las medidas realizadas por terceros observadores. |
2ndOrderBase | base de segundo orden | Estación base de alta precisión y de importancia menor mantenida por una autoridad. Se utiliza para vincular a una red absoluta las medidas realizadas por terceros observadores. |
4.3.2.6. Tipo de estación (StationTypeValue)
Tipo de estación geofísica.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada StationTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
gravityStation | estación de observación de la gravedad | Estación geofísica para observar el campo gravitatorio. |
magneticStation | estación magnética | Estación geofísica para observar el campo magnético. |
seismologicalStation | estación sismológica | Estación geofísica para observar los acontecimientos sismológicos importantes (terremotos) o el ruido ambiental. |
verticalElectricSounding | sondeo eléctrico vertical | Estación geofísica para medir los cambios en la resistividad eléctrica del subsuelo y/o la cargabilidad (polarización inducida) en profundidad utilizando 4 electrodos (AMNB) y corriente continua. También se denomina VES. |
magnetotelluricSounding | sondeo magnetotelúrico | Estación geofísica para medir los cambios en la resistividad eléctrica del subsuelo utilizando las variaciones del campo electromagnético natural. También se denomina MT sondeo. |
4.3.2.7. Tipo de estudio (SurveyTypeValue)
Tipo de estudio geofísico o tipo del conjunto de datos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SurveyTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
airborneGeophysicalSurvey | estudio geofísico aeroportado | Campaña de medidas geofísicas desde el aire. |
groundGravitySurvey | estudio de la gravedad en tierra | Campaña de medidas de la gravedad en tierra. |
groundMagneticSurvey | estudio magnético en tierra | Campaña de medidas magnéticas en tierra. |
3DResistivitySurvey | estudio de resistividad 3D | Campaña de medidas CC multielectródicas 3D. |
seismologicalSurvey | estudio sismológico | Campaña de medidas sismológicas. |
4.3.2.8. Tipo de barrido (SwathTypeValue)
Un tipo de barrido geofísico.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SwathTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
3DSeismics | sísmica 3D | Medida geofísica utilizada para registrar la respuesta acústica de las fuentes sísmicas sobre una superficie con objeto de definir la distribución en 3D de las propiedades sísmicas de un volumen de la Tierra. |
4.4. Hidrogeología (Hydrogeology)
4.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Hidrogeología contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Pozo activo
- Acuícludo
- Acuífero
- Sistema de acuíferos
- Acuitardo
- Masa de agua subterránea
- Objeto hidrogeológico
- Objeto hidrogeológico artificial
- Objeto hidrogeológico natural
- Unidad hidrogeológica
4.4.1.1. Pozo activo (ActiveWell)
Pozo que influye en los recursos de agua subterránea del acuífero.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalObjectManMade.
Atributos del tipo de objeto espacial ActiveWell
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
activityType | Tipo de actividad realizada por el pozo. | ActiveWellTypeValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ActiveWell
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
groundWaterBody | GroundWaterBody del cual extrae recursos de agua subterránea el ActiveWell. | GroundWaterBody | voidable |
environmentalMonitoringFacility | EnvironmentalMonitoringFacility relacionada. | EnvironmentalMonitoringFacility | voidable |
borehole | Perforación en la que se basa el GroundWaterWell | Borehole | voidable |
4.4.1.2. Acuícludo (Aquiclude)
Masa de roca impermeable o estrato de sedimentos que actúa como barrera al flujo de agua subterránea.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit.
4.4.1.3. Acuífero (Aquifer)
Capa saturada de roca permeable o materiales no consolidados (grava, arena, sedimentos o arcilla) portadoras de agua, de la que puede extraerse de manera provechosa agua subterránea utilizando un pozo.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial Aquifer
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
aquiferType | Tipo de acuífero. | AquiferTypeValue | |
mediaType | Clasificación del medio en el que circula el agua subterránea. | AquiferMediaTypeValue | |
isExploited | Indica si el agua subterránea del acuífero se explota mediante pozos o tomas. | Boolean | voidable |
isMainInSystem | Indica si el acuífero es el principal acuífero útil del sistema de acuíferos. | Boolean | voidable |
vulnerabilityToPollution | Valor o intervalo de valores índice que determina el grado potencial de riesgo del acuífero resultante de la estructura geológica, de las condiciones hidrogeológicas y de la existencia de una fuente real o potencial de contaminación. | QuantityValue | voidable |
permeabilityCoefficient | Volumen de un líquido incompresible que fluye en la unidad de tiempo a través de un cubo unitario de una sustancia porosa en la que se mantiene una diferencia de presión de una unidad. | QuantityValue | voidable |
storativityCoefficient | Capacidad unitaria de almacenamiento de agua de un acuífero. | QuantityValue | voidable |
hydroGeochemicalRockType | Tipo de roca atendiendo a sus componentes solubles y a su influencia hidrogeoquímica sobre el agua subterránea. | HydroGeochemicalRockTypeValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Aquifer
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
aquitard | Acuitardos(s) que separan el acuífero. | Aquitard | voidable |
hydrogeologicalObject | HydrolgeologicalObjcts(s) relacionados con el acuífero. | HydrogeologicalObject | voidable |
aquiferSystem | AquiferSystem concreto en el que se encuentra el acuitardo. | AquiferSystem | voidable |
4.4.1.4. Sistema acuífero (AquiferSystem)
Conjunto de acuíferos y acuitardos que constituyen conjuntamente el medio natural en el que se encuentra el agua subterránea (vasos comunicantes) que están llenos o pueden llenarse de agua.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial AquiferSystem
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
isLayered | Indica si el AquiferSystem comprende más de un estrato. | Boolean | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AquiferSystem
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
aquitard | El acuitardo o acuitardos contenidos en el AquiferSystem. | Aquitard | voidable |
aquiclude | Un acuícludo que incluye el AquiferSystem. | Aquiclude | voidable |
aquifer | El acuífero o acuíferos contenidos en el AquiferSystem. | Aquifer | voidable |
4.4.1.5. Acuitardo (Aquitard)
Lecho saturado pero poco permeable que impide la circulación de agua subterránea.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial Aquitard
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
approximatePermeabilityCoefficient | Volumen de un fluido incompresible que circula en la unidad de tiempo a través de un cubo unitario de una sustancia porosa en la que se mantiene una diferencia de presión de una unidad. | QuantityValue | voidable |
approximateStorativityCoefficient | Capacidad de almacenamiento de agua de un acuífero. | QuantityValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Aquitard
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
aquiferSystem | AquiferSystem del que forma parte el Aquitard. | AquiferSystem | voidable |
aquifer | Los acuíferos separados por el acuitardo. | Aquifer | voidable |
4.4.1.6. Masa de agua subterránea (GroundWaterBody)
Volumen diferenciado de agua subterránea de un acuífero o sistema acuífero, hidráulicamente aislado de otras masas de agua subterránea próximas.
Atributos del tipo de objeto espacial GroundWaterBody
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
approximateHorizontalExtend | Geometría que define los límites del GroundWaterBody. | GM_Surface | voidable |
conditionOfGroundWaterBody | Grado aproximado de cambio del agua subterránea como consecuencia de la actividad humana. | ConditionOfGroundwaterValue | |
mineralization | Una de las principales características químicas del agua. Es la suma de todos los componentes de la concentración química del agua. | WaterSalinityValue | voidable |
piezometricState | Especifica el estado piezométrico del nivel freático del GroundwaterBody. | PiezometricState | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial GroundWaterBody
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
activeWell | ActiveWell que modifica el estado del GroundwaterBody mediante la extracción de agua subterránea. | ActiveWell | voidable |
aquiferSystem | AquiferSystem que incluye el GroundWaterBody. | AquiferSystem | voidable |
hydrogeologicalObjectNatural | HydrogeologicalObjectNatural que interactúa con el GroundwaterBody. | HydrogeologicalObjectNatural | voidable |
observationWell | Pozos de observación para vigilancia del GroundWaterBody | EnvironmentalMonitoringFacility | voidable |
4.4.1.7. Objeto hidrogeológico (HydrogeologicalObject)
Clase abstracta de instalaciones artificiales u objetos geográficos naturales que interactúan con el sistema hidrogeológico.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObject
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Geometría que define la localización del HydrogeologicalObject. | GM_Primitive | |
name | Nombre o código del HydrogeologicalObject. | PT_FreeText | voidable |
description | Descripción del HydrogeologicalObject | PT_FreeText | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObject
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
aquifer | Acuífero dentro del cual está el HydrogeologicalObject. | Aquifer | voidable |
4.4.1.8. Objeto hidrogeológico artificial (HydrogeologicalObjectManMade)
Objeto hidrogeológico artificial.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalObject.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObjectManMade
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
validFrom | Fecha y hora oficial en la que se estableció o establecerá legalmente el objeto hidrogeológico. | DateTime | voidable |
validTo | Fecha y hora en la que dejó o dejará de ser usado legalmente el objeto hidrogeológico. | DateTime | voidable |
statusCode | Código que define el estatuto formal de un objeto hidrogeológico artificial. | StatusCodeTypeValue | voidable |
4.4.1.9. Objeto hidrogeológico natural (HydrogeologicalObjectNatural)
Objeto hidrogeológico creado por procesos naturales.
Constituye un subtipo de HydrogeologicalObject.
Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObjectNatural
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
naturalObjectType | Tipo de objeto hidrogeológico natural. | NaturalObjectTypeValue | |
waterPersistence | Grado de persistencia de la corriente de agua. | WaterPersistenceValue | voidable |
approximateQuantityOfFlow | Valor aproximado que define el caudal de agua en un objeto hidrogeológico natural. | QuantityValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial HydrogeologicalObjectNatural
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
groundWaterBody | GroundWaterBody con el que interactúa el objeto hidrogeológico natural. | GroundWaterBody | voidable |
4.4.1.10. Unidad hidrogeológica (HydrogeologicalUnit)
Parte de la litosfera que presenta parámetros específicos de almacenamiento y transmisión de agua.
Constituye un subtipo de GeologicUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial HydrogeologicalUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
description | Descripción de la HydrogeologicalUnit | PT_FreeText | voidable |
approximateDepth | Profundidad aproximada a la que se encuentra la HydrogeologicalUnit. | QuantityValue | voidable |
approximateThickness | Espesor aproximado de la HydrogeologicalUnit. | QuantityValue | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial HydrogeologicalUnit
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
geologicStructure | Relaciona una o más HydrogeologicalUnit(s) con una GeologicStcuture. | GeologicStructure | voidable |
4.4.2. Tipos de datos
4.4.2.1. Superficie hidrogeológica (HydrogeologicalSurface)
Superficie que representa la capa freática interpolada u otra superficie, en un área local o regional.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión HydrogeologicalSurface
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
surfaceRectifiedGrid | Superficie cuyo dominio es una malla rectificada. | RectifiedGridCoverage | |
surfaceReferenceableGrid | Superficie cuyo dominio es una malla referenciada. | ReferenceableGridCoverage | |
surfacePointCollection | Superficie hidrogeológica representada por una colección de observaciones en puntos. | PointObservationCollection | |
4.4.2.2. Estado piezométrico (PiezometricState)
Estado piezométrico de un GroundWaterBody
Atributos del tipo de dato PiezometricState
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
observationTime | Fecha y hora de observación del estado del agua subterránea. | DateTime | |
piezometricSurface | Superficie que representa el nivel que alcanzará el agua en pozos revestidos de forma hermética. | HydrogeologicalSurface | |
4.4.2.3. Valor de cantidad (QuantityValue)
Contenedor de datos con un único valor o un rango de valores de cantidad.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión QuantityValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
singleQuantity | Componente escalar con representación decimal y una unidad de medida utilizado para almacenar el valor de una cantidad continua. | Quantity | |
quantityInterval | Par decimal utilizado para especificar un rango de cantidad con una unidad de medida. | QuantityRange | |
4.4.3. Listas controladas
4.4.3.1. Tipo de pozo activo (ActiveWellTypeValue)
Tipos de pozos activos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ActiveWellTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
exploitation | de explotación | Pozo a través del cual se extrae agua subterránea de un acuífero para distintos fines (domésticos, industriales, de toma de agua potable y otros) |
recharge | de recarga | (a)Pozos de recarga de acuíferos: se utilizan para recargar los acuíferos agotados inyectando agua de diversas fuentes, como lagos, cursos de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, otros acuíferos, etc.(b)Pozos de barrera a la intrusión de agua salada: se utilizan para inyectar agua en los acuíferos de agua dulce con el fin de evitar la intrusión de agua salada en ellos.(c)Pozos de control de la subsidencia: se utilizan para inyectar líquidos en una zona no productora de gas ni petróleo con objeto de reducir o eliminar la subsidencia asociada a la sobreexplotación de agua dulce. |
dewatering | de desagüe | Extracción de agua de materiales sólidos o del suelo de un acuífero con el fin de deprimir el nivel freático, por ejemplo, durante la fase de preparación del terreno en un proyecto importante de construcción cuando el nivel freático es alto. Incluye normalmente el uso de bombas de desagüe. |
decontamination | de descontaminación | Pozo utilizado en planes de saneamiento para reducir la contaminación en un acuífero. |
disposal | de eliminación | Pozo, frecuentemente pozo agotado de petróleo o gas, en el que pueden inyectarse residuos fluidos para su eliminación. Normalmente está sujeto a requisitos reglamentarios para evitar la contaminación de los acuíferos de agua dulce. |
waterExploratory | de prospección de agua | Pozo perforado para la exploración de nuevas capas de agua subterránea. |
thermal | termal | Pozo utilizado para extraer agua termal con distintos fines (por ejemplo, balnearios). |
observation | de observación | Pozo utilizado para fines de observación. |
4.4.3.2. Tipo de medio acuífero según el tipo de permeabilidad(AquiferMediaTypeValue)
Valores que describen las características del medio acuífero según la permeabilidad.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada AquiferMediaTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
fractured | fisurado | Los acuíferos fracturados son aquellos en los que el agua subterránea circula a través de grietas, juntas o fisuras en la roca sólida. |
porous | poroso | Un acuífero poroso es el que está formado por agregados de partículas como arena o grava en las que el agua subterránea circula a través de los huecos que quedan entre ellas. |
karstic | kárstico | Un acuífero kárstico es un acuífero fisurado en el que grietas y fracturas se han agrandado por efecto de fenómenos de disolución, formándose grandes canales o incluso cuevas. |
compound | compuesto | Acuífero que es una combinación de acuífero poroso, kárstico y/o fisurado |
karsticAndFractured | kárstico y fisurado | Acuífero que es una combinación de acuífero kárstico y fisurado |
porousAndFractured | poroso y fisurado | Acuífero que es una combinación de acuífero poroso y fisurado |
4.4.3.3. Tipos de acuífero según la presión (AquiferTypeValue)
Tipos de acuífero.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada AquiferTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
confinedSubArtesian | subartesiano confinado | Acuífero que contiene agua entre dos límites relativamente impermeables. El nivel del agua de un pozo que capta un acuífero confinado es más alto que el de este y puede ser más alto o más bajo que el nivel freático del material suprayacente. El nivel de agua no rebasa el de la superficie del terreno. |
confinedArtesian | artesiano confinado | Acuífero que contiene agua entre dos límites relativamente impermeables. El nivel del agua de un pozo que capta un acuífero confinado es más alto que el de este y puede ser más alto o más bajo que el nivel freático del material suprayacente. El nivel de agua rebasa el de la superficie del terreno, dando lugar a un pozo surgente. |
unconfined | no confinado | Acuífero que contiene agua que no está a presión. El nivel de agua de un pozo es el mismo que el nivel freático fuera de este. |
4.4.3.4. Estado del agua subterránea (ConditionOfGroundwaterValue)
Valores que indican el grado aproximado de cambio que se ha producido en el estado natural del agua subterránea.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada ConditionOfGroundwaterValue
Valor | Nombre | Definición |
natural | natural | La cantidad o calidad del agua subterránea dependen únicamente de factores naturales. |
lightlyModified | ligeramente modificado | La cantidad o calidad del agua subterránea dependen principalmente de factores naturales, pero también en alguna medida de la actividad humana |
modified | modificado | La cantidad o calidad del agua subterránea están modificadas por la actividad humana. |
stronglyModified | fuertemente modificado | La cantidad o calidad del agua subterránea están modificadas por la actividad humana y los valores de varios parámetros superan las normas establecidas para el agua potable. |
unknown | desconocido | No se conoce el estado del agua subterránea. |
4.4.3.5. Tipo hidrogeoquímico de roca (HydroGeochemicalRockTypeValue)
Valores que describen el estado hidrogeoquímico del agua subterránea en relación con su entorno.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada HydroGeochemicalRockTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
silicatic | silicatada | Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico silicatada. |
carbonatic | carbonatada | Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico carbonatada. |
sulfatic | sulfatada | Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico sulfatada. |
chloridic | clorurada | Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico clorurada. |
organic | orgánica | Agua subterránea del tipo hidrogeoquímico orgánica. |
4.4.3.6. Tipo de objeto natural (NaturalObjectTypeValue)
Tipos de objeto hidrogeológico natural.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada NaturalObjectTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
spring | manantial | Cualquier situación natural en la que el agua subterránea aflora a la superficie del terreno. Así, un manantial es un punto en el que la superficie del acuífero entra en contacto con la superficie del terreno. |
seep | acuífero somero | Lugar húmedo en el que el agua subterránea de un acuífero alcanza la superficie del terreno. |
swallowHole | cenote | Depresión natural u orificio de la superficie de la Tierra, conocida también como dolina o torca, producida fundamentalmente por procesos kársticos, es decir, por la disolución química de rocas carbonatadas o procesos de empapamiento, por ejemplo en arenisca. |
fen | pantano | Tierra baja cubierta en su totalidad o en parte de agua que tiene habitualmente un suelo alcalino turboso y una flora característica (por ejemplo, ciperáceas y cannáceas). |
notSpecified | no especificado | Lugares no especificados en los que el agua subterránea sale a la superficie. |
4.4.3.7. Tipo del código de estado (StatusCodeTypeValue)
Valores que describen los estados de los objetos hidrogeológicos artificiales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada StatusCodeTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
abandonedDry | abandonado por sequía | Abandonado por falta de agua. |
abandonedInsufficient | abandonado por agua insuficiente | Abandonado por cantidad insuficiente de agua. |
abandonedQuality | abandonado por mala calidad del agua | Abandonado por mala calidad del agua. |
deepened | profundizado | Se aplica al lugar en el que se ha aumentado la profundidad de perforación. |
new | nuevo | Se aplica a la perforación practicada en un lugar no utilizado previamente. |
notInUse | en desuso | No utilizado ya para ningún fin. |
reconditioned | reacondicionado | Se aplica al pozo sometido a obras de saneamiento para mejorar su funcionamiento. |
standby | en reserva | Extracción usada únicamente cuando las demás no están disponibles. |
unfinished | no completada | Se aplica a una perforación o construcción no finalizada. |
unknown | desconocido. | Se aplica al estado no conocido o no definido. |
4.4.3.8. Persistencia del agua (WaterPersistenceValue)
Tipos de persistencia hidrológica del agua.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada WaterPersistenceValue
Valor | Nombre | Definición |
intermittent | intermittent | Que se llena y/o tiene caudal durante parte del año. |
seasonal | estacional | Que se llena y/o tiene caudal en determinadas estaciones del año, por ejemplo, otoño/invierno. |
perennial | perenne | Que se llena y/o tiene caudal continuamente a lo largo de todo el año, de manera que su lecho queda por debajo del nivel freático. |
notSpecified | no especificada | Tipo de persistencia hidrológica del agua no especificada. |
ephemeral | efímera | Que se llena y/o tiene caudal durante una precipitación e inmediatamente después. |
4.4.3.9. Salinidad del agua (WaterSalinityValue)
Lista controlada de las clases de salinidad del agua.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada WaterSalinityValue
Valor | Nombre | Definición |
ultraFreshWater | agua ultradulce | Agua de salinidad muy baja. La salinidad es equivalente o prácticamente equivalente a la del agua de lluvia. |
freshWater | agua dulce | Masa de agua, como un estanque, lago, río o mananial, que contiene concentraciones bajas de sales disueltas. |
brackishWater | agua salobre | Agua de salinidad más elevada que la del agua dulce, pero no tanto como la del agua de mar. Puede resultar de la mezcla de agua de mar con agua dulce, por ejemplo en un estuario, o darse en acuíferos fósiles salobres. |
salineWater | agua salina | Agua con una concentración significativa de sales disueltas. El agua de mar tiene una salinidad de aproximadamente 35000 ppm, lo que equivale a unos 35 g/l. |
brineWater | salmuera | Agua saturada o casi saturada de sal. |
4.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Geología"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
GE.GeologicUnit | Unidades geológicas | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo GeologicalUnit) |
GE. <CodeListValue> [1] | <human readable name> | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo GeologicFeature y que se clasifican (utilizando la propiedad themeClass) de acuerdo con la misma clasificación temática) |
Ejemplo: GE.ShrinkingAndSwelling Clays | Ejemplo: Arcillas contractivas y expansivas | (themeClassification: ThematicClassificationValue) |
GE.GeologicFault | Fallas geológicas | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo ShearDisplacementStructure) |
GE.GeologicFold | Pliegues geológicos | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo Fold) |
GE.GeomorphologicFeature | Objetos geográficos geomorfológicos | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo GeomorphologicFeature) |
GE.Borehole | Sondeos | Borehole |
GE.Aquifer | Acuíferos | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo Aquifer) |
GE.Aquiclude | Acuícludos | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo Aquiclude) |
GE.Aquitard | Acuitardos | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo Aquitard) |
GE.AquiferSystems | Sistemas de acuíferos | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo AquiferSystem) |
GE.Groundwaterbody | Masas de agua subterránea | Groundwaterbody |
GE.ActiveWell | Pozos activos | ActiveWell |
GE. <CodeListValue> [2] | <human readable name> | GeophStation (stationType: StationTypeValue) |
Ejemplo: GE.gravityStation | Ejemplo: Estaciones de observación de la gravedad | |
GE. <CodeListValue> [3] | <human readable name> | GeophStation (profilType: ProfileTypeValue) |
Ejemplo: GE.seismicLine | Ejemplo: Líneas sísmicas | |
GE. <CodeListValue> [4] | <human readable name> | GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue) |
Ejemplo: GE.groundGravitySurvey | Ejemplo: Estudios de gravedad en tierra | |
GE. <CodeListValue> [5] | <human readable name> | Campaign (surveyType: SurveyTypeValue) |
Ejemplo: GE.groundMagneticSurvey | Ejemplo: Estudios magnéticos en tierra | |
GE.Geophysics.3DSeismics | Sísmica 3D | GeophSwath |
" ____
[1] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[2] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[3] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[4] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[5] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3."
--------------------------------------------------
ANEXO IV
Se añade el siguiente anexo IV al Reglamento (CE) no 1089/2010:
"
"ANEXO IV
Requisitos relativos a los temas de datos espaciales que figuran en el anexo III de la Directiva 2007/2/CE
1. UNIDADES ESTADÍSTICAS (STATISTICAL UNITS)
1.1. Estructura del tema de datos espaciales "Unidades estadísticas"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Unidades estadísticas" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Base de unidades estadísticas (Statistical Units Base)
- Vector de unidades estadísticas (Statistical Units Vector)
- Malla de unidades estadísticas (Statistical Units Grid)
1.2. Base de unidades estadísticas
1.2.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Base de unidades estadísticas contiene el tipo de objeto espacial Unidad estadística.
1.2.1.1. Unidad estadística (StatisticalUnit)
Unidad para la difusión o el uso de información estadística.
Se trata de un tipo abstracto.
1.3. Vector de unidades estadísticas
1.3.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Vector contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Unidad estadística vectorial
- Unidad estadística de área
- Mosaico estadístico
- Evolución
1.3.1.1. Unidad estadística vectorial (VectorStatisticalUnit)
Unidad estadística representada como una geometría vectorial (punto, línea o superficie).
Constituye un subtipo de StatisticalUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial VectorStatisticalUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador único de objeto, de carácter descriptivo, aplicado a objetos espaciales en un tema de información definido. | ThematicIdentifier | |
country | Código del país al que pertenece el objeto. | CountryCode | |
geographicalName | Posibles nombres geográficos del objeto. | GeographicalName | |
validityPeriod | Período en el que se supone que es preferible utilizar y no utilizar la unidad estadística. | TM_Period | |
referencePeriod | Período en el que se supone que los datos dan una imagen de la división territorial en unidades estadísticas. | TM_Period | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial VectorStatisticalUnit
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representaciones geométricas de la unidad estadística vectorial. | VectorStatisticalUnitGeometry | |
evolutions | Totalidad de evoluciones que ha encontrado la unidad estadística. | Evolution | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial VectorStatisticalUnit
Las unidades estadísticas vectoriales con una instancia de geometría de referencia de GM_MultiSurface deberán ser instancias de la clase especializada AreaStatisticalUnit.
1.3.1.2. Unidad estadística de área (AreaStatisticalUnit)
Unidad estadística vectorial con una geometría de referencia de naturaleza superficial.
Constituye un subtipo de VectorStatisticalUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial AreaStatisticalUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
areaValue | Área de la geometría de referencia. | Area | |
landAreaValue | Área de la parte situada sobre el nivel del agua. | Area | voidable |
livableAreaValue | Área de la parte vivible. | Area | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AreaStatisticalUnit
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
administrativeUnit | Unidades administrativas utilizadas para construir la unidad estadística de área. | AdministrativeUnit | voidable |
lowers | Unidades estadísticas de área del nivel inmediatamente inferior. | AreaStatisticalUnit | voidable |
uppers | Unidades estadísticas de área del nivel inmediatamente superior. | AreaStatisticalUnit | voidable |
successors | Sucesores de la unidad estadística de área. | AreaStatisticalUnit | voidable |
predecessors | Predecesores de la unidad estadística de área. | AreaStatisticalUnit | voidable |
tesselation | Mosaico compuesto por unidades. | StatisticalTessellation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial AreaStatisticalUnit
La geometría de referencia de las unidades estadísticas de área será una GM_MultiSurface.
1.3.1.3. Mosaico estadístico (StatisticalTessellation)
Mosaico compuesto por unidades estadísticas de área.
Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalTessellation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalTessellation
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
units | Unidades componentes del mosaico. | AreaStatisticalUnit | voidable |
lower | Mosaico estadístico jerárquicamente inferior. | StatisticalTessellation | voidable |
upper | Mosaico estadístico jerárquicamente superior. | StatisticalTessellation | voidable |
1.3.1.4. Evolución (Evolution)
Representación de la evolución de las unidades estadísticas vectoriales.
Atributos del tipo de objeto espacial Evolution
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
date | Fecha en que se produjo el cambio. | DateTime | |
evolutionType | Tipo de evolución. | EvolutionTypeValue | |
areaVariation | Variación del área durante la evolución. Este atributo únicamente debe estar poblado si el tipo es "cambio". | Area | voidable |
populationVariation | Variación de la población durante la evolución. Este atributo únicamente debe estar poblado si el tipo es "cambio". | Integer | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Evolution
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
finalUnitVersions | Totalidad de versiones finales de la unidad afectadas por la evolución. | VectorStatisticalUnit | voidable |
units | Totalidad de unidades afectadas por la evolución. | VectorStatisticalUnit | voidable |
initialUnitVersions | Totalidad de versiones iniciales de la unidad afectadas por la evolución. | VectorStatisticalUnit | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial Evolution
Las representaciones de la evolución deberán ser coherentes con las versiones de los objetos afectados.
La evolución con un typeValue "creación" no tendrá ninguna versión inicial de la unidad y sólo tendrá una final.
La evolución con un typeValue "supresión" solo tendrá una versión inicial de la unidad y ninguna final.
La evolución con un typeValue "agregación" tendrá al menos dos versiones iniciales de la unidad (las unidades a agregar) y una única versión final (la agregación resultante).
La evolución con un typeValue "cambio" tendrá una versión inicial de la unidad y una versión final.
La evolución con un typeValue "división" tendrá una única versión inicial de la unidad (la unidad a dividir) y al menos dos versiones finales (las unidades resultantes de la división).
1.3.2. Tipos de datos
1.3.2.1. Geometría de la unidad estadística vectorial (VectorStatisticalUnitGeometry)
Representación geométrica de las unidades estadísticas vectoriales.
Atributos del tipo de dato VectorStatisticalUnitGeometry
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | La geometría. | GM_Object | |
geometryDescriptor | Descriptor de la geometría de la unidad estadística. | GeometryDescriptor | |
1.3.2.2. Descriptor de la geometría (GeometryDescriptor)
Descriptor de la geometría de la unidad estadística vectorial.
Atributos del tipo de dato GeometryDescriptor
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometryType | Tipo de geometría. | GeometryTypeValue | |
mostDetailedScale | Escala más detallada para la que se supone que es adecuada la geometría generalizada (expresada como la inversa de la escala). | Integer | |
leastDetailedScale | Escala menos detallada para la que se supone que es adecuada la geometría generalizada (expresada como la inversa de la escala). | Integer | |
Restricciones del tipo de datos GeometryDescriptor
Los campos mostDetailedScale y leastDetailedScale únicamente se proporcionarán para descriptores de geometría con un tipo generalisedGeometry
Si se proporciona, mostDetailedScale será menor que leastDetailedScale
1.3.3. Listas controladas
1.3.3.1. Tipo de geometría (GeometryTypeValue)
Valores codificados de los tipos de geometría.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada GeometryTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
referenceGeometry | geometría de referencia | La geometría descrita es la geometría de referencia. |
pointLabel | etiqueta de punto | La geometría descrita es una geometría de puntos para etiquetado. |
centerOfGravity | centro de gravedad | La geometría descrita es una geometría de puntos situada en el centro de gravedad de la unidad. |
generalisedGeometry | geometría generalizada | Geometría generalizada de la unidad estadística. |
other | otro | Otros tipos de geometría. |
1.3.3.2. Tipo de evolución (EvolutionTypeValue)
Valores codificados de los tipos de evolución.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Unidades estadísticas.
1.4. Malla de unidades estadísticas
1.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Malla contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Celda de malla estadística
- Malla estadística
1.4.1.1. Celda de malla estadística (StatisticalGridCell)
Unidad para la difusión o uso de información estadística que está representada como una celda de malla.
Constituye un subtipo de StatisticalUnit.
Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalGridCell
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
code | Código de la celda. | CharacterString | voidable |
geographicalPosition | Posición geográfica del vértice inferior izquierdo de la celda de malla. | DirectPosition | voidable |
gridPosition | Posición de la celda dentro de la malla, basada en las coordenadas de la malla. | GridPosition | voidable |
geometry | Geometría de la celda de malla. | GM_Surface | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalGridCell
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
lowers | Celda de malla estadística jerárquicamente inferior. | StatisticalGridCell | voidable |
upper | Celda de malla estadística jerárquicamente superior. | StatisticalGridCell | voidable |
grid | Malla formada por celdas. | StatisticalGrid | |
Restricciones del tipo de objeto espacial StatisticalGridCell
La posición de la celda deberá estar dentro de la malla, de acuerdo con su anchura y altura.
Se suministrará al menos uno de los atributos code, geographicalPosition, gridPosition o geometry.
Cuando se pongan a disposición varias representaciones espaciales (code, geographicalPosition, gridPosition y geometry), deberán ser coherentes.
El código estará compuesto por:
(1) Una parte correspondiente al sistema de referencia de coordenadas, representada por la mención CRS, seguida del código EPSG.
(2) Una parte correspondiente a la resolución y la posición:
- Si el sistema de referencia de coordenadas es proyectado, la mención RES seguida de la resolución de la malla en metros y la letra m. A continuación, la letra N seguida del valor de norte en metros, y la letra E seguida del valor de este en metros.
- Si el sistema de referencia de coordenadas no es proyectado, la mención RES seguida de la resolución de la malla red en grados-minutos-segundos, seguida de la mención dms. A continuación la mención LON seguida del valor de la longitud en grados-minutos-segundos, y la mención LAT seguida del valor de la latitud en grados-minutos-segundos.
En ambos casos, la posición que se dará será la del vértice inferior izquierdo de la celda.
1.4.1.2. Malla estadística (StatisticalGrid)
Malla compuesta por celdas estadísticas.
Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalGrid
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
EPSGCode | Código EPSG para identificar el sistema de referencia de coordenadas de la malla. | Integer | |
resolution | Resolución de la malla. | StatisticalGridResolution | |
origin | Posición del punto de origen de la malla en el sistema de referencia de coordinadas especificado (si está definido). | DirectPosition | |
width | Anchura de la malla, en número de celdas (si está definido). | Integer | |
height | Altura de la malla, en número de celdas (si está definido). | Integer | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalGrid
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
cells | Celdas que componen una malla. | StatisticalGridCell | |
lower | Malla estadística jerárquicamente inferior. | StatisticalGrid | voidable |
upper | Malla estadística jerárquicamente superior. | StatisticalGrid | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial StatisticalGrid
Si el sistema de referencia de coordenadas es proyectado, la resolución será una longitud. En otro caso, será un ángulo.
1.4.2. Tipos de datos
1.4.2.1. Posición en la malla (GridPosition)
Posición de la celda dentro de una malla.
Atributos del tipo de dato GridPosition
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
x | Posición de la celda en el eje horizontal, de izquierda a derecha, desde 0 hasta la anchura de malla -1. | Integer | |
y | Posición de la celda en el eje vertical, de abajo arriba, desde 0 hasta la altura de malla -1. | Integer | |
1.4.2.2. Resolución de la malla estadística (StatisticalGridResolution)
Valor de resolución de las unidades estadísticas.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión StatisticalGridResolution
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
lengthResolution | Resolución en distancia. | Length | |
angleResolution | Resolución angular. | Angle | |
1.5. Requisitos temáticos
(1) Se pondrá a disposición también al menos la geometría de las unidades estadísticas para las que se ofrezcan datos estadísticos con arreglo a Inspire. Este requisito se aplica a los temas de Inspire que se refieran a unidades estadísticas.
(2) Para el uso paneuropeo, se utilizará la malla equiárea definida en la sección 2.2.1 del anexo II.
(3) Los datos estadísticos se referirán a su unidad estadística mediante el identificador de objeto externo de la unidad (inspireId) o el identificador temático (para las unidades de vectores) o el código de unidad (para las celdas de malla).
(4) Los datos estadísticos se referirán a una versión específica de una unidad estadística.
1.6. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Unidades administrativas"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
SU.VectorStatisticalUnit | Unidades estadísticas vectoriales | VectorStatisticalUnit |
SU.StatisticalGridCell | Celdas de malla estadísticas | StatisticalGridCell |
2. EDIFICIOS (BUILDINGS)
2.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "datos 2D" (2D data), los datos en los que la geometría de los objetos espaciales se representa en el espacio bidimensional,
(2) "datos 2,5" (2.5D data), los datos en los que la geometría de los objetos espaciales se representa en el espacio tridimensional, con la restricción de que para cada posición (X,Y) sólo hay una Z,
(3) "datos 3D" (3D data), los datos en los que la geometría de los objetos espaciales se representa en el espacio tridimensional,
(4) "componente de edificio" (building component), una subdivisión o elemento de un edificio.
2.2. Estructura del tema de datos espaciales "Edificios"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Edificios" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Base de edificios (Buildings Base)
- Edificios 2D (Buildings 2D)
- Edificios 3D (Buildings 3D)
2.3. Base de edificios
2.3.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Base de edificios contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Construcción abstracta
- Edificio abstracto
- Edificio
- Parte de edificio
2.3.1.1. Construcción abstracta (AbstractConstruction)
Tipo de objeto espacial abstracto que agrupa las propiedades semánticas de los tipos de objetos espaciales Buildings y BuildingParts.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractConstruction
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
name | Nombre de la construcción. | GeographicalName | voidable |
dateOfConstruction | Fecha de construcción | DateOfEvent | voidable |
dateOfDemolition | Fecha de demolición. | DateOfEvent | voidable |
dateOfRenovation | Fecha de la última rehabilitación importante. | DateOfEvent | voidable |
elevation | Propiedad dimensional restringida verticalmente formada por una medida absoluta referenciada a una superficie bien definida que se toma normalmente como origen (geoide, nivel de agua, etc.) | Elevation | voidable |
externalReference | Referencia a un sistema de información exterior que contiene algún elemento de información relativo al objeto espacial. | ExternalReference | voidable |
heightAboveGround | Altura sobre el suelo | HeightAboveGround | voidable |
conditionOfConstruction | Estado de la construcción. | ConditionOfConstructionValue | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
2.3.1.2. Edificio abstracto (AbstractBuilding)
Tipo de objeto espacial abstracto que agrupa las propiedades comunes semánticas de los tipos de objetos espaciales Building y BuildingPart.
Constituye un subtipo de AbstractConstruction.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractBuilding
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
buildingNature | Característica del edificio que lo hace generalmente interesante para aplicaciones de cartografía. La característica puede referirse a su aspecto físico y/o a su función. | BuildingNatureValue | voidable |
currentUse | Actividad albergada en el edificio. Este atributo concierne principalmente a los edificios que albergan actividades humanas. | CurrentUse | voidable |
numberOfDwellings | Número de viviendas | Integer | voidable |
numberOfBuildingUnits | Número de unidades del edificio. Una BuildingUnit es una subdivisión del edificio dotada de acceso propio con llave desde el exterior o desde un espacio común (es decir, no desde otra BuildingUnit), unitaria, funcionalmente independiente y que puede venderse, arrendarse, heredarse, etc. por separado. | Integer | voidable |
numberOfFloorsAboveGround | Número de plantas sobre el nivel de calle. | Integer | voidable |
2.3.1.3. Edificio (Building)
Construcción cerrada, sobre el nivel del suelo o subterránea, utilizada o destinada al alojamiento de personas, animales o cosas o a la producción de bienes económicos. El término edificio se refiere a cualquier estructura permanentemente construida o erigida en su emplazamiento.
Constituye un subtipo de AbstractBuilding.
Se trata de un tipo abstracto.
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Building
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
parts | Partes de que consta el edificio. | BuildingPart | voidable |
2.3.1.4. Parte de edificio (BuildingPart)
Una BuildingPart es una subdivisión de un edificio que podría considerarse en sí misma como un edificio.
Constituye un subtipo de AbstractBuilding.
Se trata de un tipo abstracto.
2.3.2. Tipos de datos
2.3.2.1. Uso actual (CurrentUse)
Este tipo de datos permite detallar el uso o usos actuales.
Atributos del tipo de dato CurrentUse
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
currentUse | Uso actual. | CurrentUseValue | |
percentage | Porción, expresada en porcentaje, dedicada a este uso actual. | Integer | |
Restricciones del tipo de datos CurrentUse
La suma de los porcentajes será inferior o igual a 100.
2.3.2.2. Fecha del evento (DateOfEvent)
Tipo de datos que expresa las diferentes maneras posibles de definir la fecha de un evento.
Atributos del tipo de dato DateOfEvent
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
anyPoint | Fecha y hora de algún elemento del evento, entre su comienzo y su fin. | DateTime | voidable |
beginning | Fecha y hora de comienzo del evento. | DateTime | voidable |
end | Fecha y hora de fin del evento. | DateTime | voidable |
Restricciones del tipo de datos DateOfEvent
Deberá facilitarse al menos uno de los atributos beginning, end o anyPoint.
Si se facilita, el atributo beginning no deberá ser posterior al atributo anyPoint ni al atributo end, y el atributo anyPoint no deberá ser posterior al atributo end.
2.3.2.3. Elevación (Elevation)
Este tipo de datos incluye el valor de elevación en sí e información sobre cómo se midió.
Atributos del tipo de dato Elevation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
elevationReference | Elemento en el que se midió la elevación. | ElevationReferenceValue | |
elevationValue | Valor de la elevación. | DirectPosition | |
2.3.2.4. Referencia externa (ExternalReference)
Referencia a un sistema de información externo que contiene algún elemento de información relativo al objeto espacial.
Atributos del tipo de dato ExternalReference
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
informationSystem | Identificador uniforme del recurso correspondiente al sistema de información externo. | URI | |
informationSystemName | Nombre del sistema de información externo. | PT_FreeText | |
reference | Identificador temático del objeto espacial o de cualquier elemento de información relativo al mismo. | CharacterString | |
2.3.2.5. Altura sobre el suelo (HeightAboveGround)
Distancia vertical entre una referencia más baja y otra más alta.
Atributos del tipo de dato HeightAboveGround
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
heightReference | Elemento utilizado como la referencia alta. | ElevationReferenceValue | voidable |
lowReference | Elemento utilizado como la referencia baja. | ElevationReferenceValue | voidable |
status | Modo en que se capturó la altura. | HeightStatusValue | voidable |
value | Valor de la altura sobre el suelo. | Length | |
Restricciones del tipo de datos HeightAboveGround
El valor de HeightAboveGround se expresará en metros.
2.3.2.6. Geometría 2D del edificio (BuildingGeometry2D)
Estos tipos de datos incluyen la geometría del edificio e información de metadatos sobre el elemento del mismo que se capturó y cómo.
Atributos del tipo de dato BuildingGeometry2D
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representación geométrica 2D o 2,5D. | GM_Object | |
horizontalGeometryEstimatedAccuracy | Exactitud posicional absoluta estimada de las coordenadas (X, Y) de la geometría del edificio, en el Sistema de referencia de coordenadas oficial de Inspire. La exactitud posicional absoluta se define como la media de las incertidumbres posicionales de un conjunto de posiciones, definiéndose a su vez la incertidumbre posicional como la distancia entre una posición medida y lo que se considera la posición verdadera correspondiente. | Length | voidable |
horizontalGeometryReference | Elemento del edificio que se ha capturado mediante coordenadas (X, Y). | HorizontalGeometryReferenceValue | |
referenceGeometry | Geometría que ha de ser tenida en cuenta por los servicios de visualización para fines de representación. | Boolean | |
verticalGeometryEstimatedAccuracy | Exactitud posicional absoluta estimada de las coordenadas Z de la geometría del edificio, en el Sistema de referencia de coordenadas oficial de Inspire. La exactitud posicional absoluta se define como la media de las incertidumbres posicionales de un conjunto de posiciones, definiéndose a su vez la incertidumbre posicional como la distancia entre una posición medida y lo que se considera la posición verdadera. | Length | voidable |
verticalGeometryReference | Elemento del edificio que se ha capturado mediante coordenadas verticales. | ElevationReferenceValue | |
Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry2D
La geometría será del tipo GM_Point o GM_Surface o GM_MultiSurface.
El valor de la horizontalGeometryestimatedAccuracy se expresará en metros.
Para un único elemento de la BuildingGeometry, el valor del atributo referenceGeometry será "true" (verdadero).
El valor de la verticalGeometryestimatedAccuracy se expresará en metros.
2.3.3. Listas controladas
2.3.3.1. Naturaleza de un edificio (BuildingNatureValue)
Valores que indican la naturaleza de un edificio.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada BuildingNatureValue
Valor | Nombre | Definición |
arch | arco | Estructura artificial en forma de arco. |
bunker | búnker | Instalación, en parte subterránea, destinada a alojar centros de mando y control o acoger tropas, o utilizada por los militares para estos fines. |
canopy | marquesina | Cubierta que ofrece abrigo para lo que queda debajo. Puede tratarse de una armazón exenta sobre la que se fija una cubierta, o bien puede ensamblarse o suspenderse en el exterior de un edificio. |
caveBuilding | cueva | Espacio para albergar actividades humanas o económicas que normalmente se abre dentro de una roca y se completa con muros exteriores, y que puede tener en el interior estructuras análogas a las de los edificios exentos. |
chapel | capilla | Lugar de culto cristiano, generalmente menor que una iglesia. |
castle | castillo | Edificio de gran tamaño, ornamentado o fortificado, construido generalmente para residencia o seguridad privada. |
church | iglesia | Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar la práctica religiosa de una comunidad cristiana. |
dam | presa | Barrera permanente a través de un curso de agua, utilizada para almacenar agua o controlar su circulación. |
greenhouse | invernadero | Edificio que suele construirse sobre todo con material transparente (por ejemplo: vidrio) y en cuyo interior pueden controlarse la temperatura y la humedad para el cultivo o la protección de plantas. |
lighthouse | faro | Torre diseñada para emitir luz a partir de un sistema de lámparas y lentes. |
mosque | mezquita | Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar la práctica religiosa de una comunidad musulmana. |
shed | cobertizo | Edificio de construcción ligera, normalmente con uno o más lados abiertos, utilizado característicamente como almacén. |
silo | silo | Estructura de gran tamaño, generalmente cilíndrica, utilizada para almacenar materiales sueltos. |
stadium | estadio | Lugar o punto de encuentro para la celebración de espectáculos deportivos, conciertos u otros acontecimientos y que consta de un campo o escenario rodeado en todo o en parte por una estructura diseñada para permitir a los espectadores asistir, sentados o de pie. |
storageTank | depósito de almacenamiento | Contenedor, normalmente de líquidos y gases comprimidos. |
synagogue | sinagoga | Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar la práctica religiosa de una comunidad israelita o samaritana. |
temple | templo | Edificio o estructura cuya finalidad principal es facilitar las prácticas religiosas. |
tower | torre | Estructura estrecha y relativamente alta que puede estar exenta o formar parte de otra estructura. |
windmill | molino de viento | Edificio que transforma la energía eólica en movimiento de rotación por medio de velas o palas ajustables. |
windTurbine | turbina eólica | Torre, con el correspondiente equipo asociado, para la generación de energía eléctrica mediante el viento. |
2.3.3.2. Estado de la construcción (ConditionOfConstructionValue)
Valores que indican el estado de una construcción.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada ConditionOfConstructionValue
Valor | Nombre | Definición |
declined | deteriorada | La construcción no puede utilizarse en condiciones normales, aunque se mantienen sus elementos principales (muros, cubierta). |
demolished | demolida | La construcción se ha demolido. No hay restos visibles. |
functional | functional | La construcción se encuentra en condiciones de funcionamiento. |
projected | proyectada | La construcción se encuentra en fase de proyecto. No se ha comenzado la construcción. |
ruin | en ruinas | La construcción se ha demolido en parte y se han destruido algunos elementos principales (cubierta, paredes). Hay restos visibles de la construcción. |
underConstruction | en construcción | La construcción se encuentra en construcción y aún no está en condiciones de funcionamiento. Únicamente se aplica a la construcción inicial y no a los trabajos de mantenimiento. |
2.3.3.3. Uso actual (CurrentUseValue)
Valores que indican el uso actual.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada CurrentUseValue
Valor | Nombre | Definición | Parent value |
residential | residencial | El edificio (o componente de edificio) se utiliza para fines residenciales. | |
individualResidence | residencia individual | El edificio (o componente de edificio) alberga únicamente una vivienda. | residential |
collectiveResidence | residencia colectiva | El edificio (o componente de edificio) alberga más de una vivienda. | residential |
twoDwellings | dos viviendas | El edificio (o componente de edificio) alberga dos viviendas. | collectiveResidence |
moreThanTwoDwelling | más de dos viviendas | El edificio (o componente de edificio) alberga al menos 3 viviendas. | collectiveResidence |
residenceForCommunities | residencia comunitaria | El edificio (o componente de edificio) alberga una residencia comunitaria. | residential |
agriculture | agrícola | El edificio (o componente de edificio) se utiliza para actividades agrícolas. | |
industrial | industrial | El edificio (o componente de edificio) se utiliza para actividades del sector secundario (industriales). | |
commerceAndServices | comercial y de servicios | El edificio (o componente de edificio) se utiliza para cualquier actividad de servicios. Este valor se refiere a los edificios y componentes de edificios dedicados a actividades del sector terciario (comerciales y de servicios). | |
office | oficinas | El edificio (o componente de edificio) alberga oficinas. | commerceAndServices |
trade | comercio | El edificio (o componente de edificio) alberga actividades de comercio. | commerceAndServices |
publicServices | servicios públicos | El edificio (o componente de edificio) alberga servicios públicos. Los servicios públicos son servicios terciarios prestados en beneficio de los ciudadanos. | commerceAndServices |
ancillary | auxiliar | El edificio (o componente de edificio), de pequeño tamaño, se utiliza únicamente en relación con otro edificio (o componente de edificio) de mayor tamaño y en general no tiene la misma función y características que el edificio (o componente de edificio) al que está vinculado. | |
2.3.3.4. Referencia de la elevación (ElevationReferenceValue)
Lista de los posibles elementos considerados para capturar una geometría vertical.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada ElevationReferenceValue
Valor | Nombre | Definición |
aboveGroundEnvelope | envolvente sobre el nivel del suelo | La elevación se ha capturado usando como referencia la máxima distancia de la envolvente sobre el nivel del suelo de la construcción. |
bottomOfConstruction | base de la construcción | La elevación se ha capturado usando como referencia la base de la parte utilizable de la construcción. |
entrancePoint | punto de entrada | La elevación se ha capturado usando como referencia la entrada de la construcción, generalmente la base de la puerta de entrada. |
generalEave | nivel general del alero | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del alero, en concreto un valor comprendido entre el nivel más alto y el más bajo del alero. |
generalGround | nivel general del suelo | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del suelo, en concreto un valor comprendido entre el nivel del suelo más alto y nivel del suelo más bajo de la construcción. |
generalRoof | nivel general de la cubierta | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel de la cubierta, en concreto un valor comprendido entre el nivel del borde de cubierta más bajo y la cima de la construcción. |
generalRoofEdge | borde general de cubierta | La elevación se ha capturado usando como referencia el borde de cubierta, en concreto un punto comprendido entre el borde de cubierta más bajo y el borde de cubierta más alto de la construcción. |
highestEave | nivel del alero más alto | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del alero más alto. |
highestGroundPoint | punto de suelo más alto | La elevación se ha capturado usando como referencia el punto de suelo más alto. |
highestPoint | punto más alto | La elevación se ha capturado usando como referencia el punto más alto de la construcción, incluidas instalaciones como chimeneas y antenas. |
highestRoofEdge | borde de cubierta más alto | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del borde de cubierta más alto de la construcción. |
lowestEave | nivel del alero más bajo | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del alero más bajo de la construcción. |
lowestFloorAboveGround | nivel de la planta más baja sobre el suelo | El aumento se ha capturado a nivel de la planta más baja sobre el suelo. |
lowestGroundPoint | punto del suelo más bajo | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del punto de suelo más bajo de la construcción. |
lowestRoofEdge | borde de cubierta más bajo | La elevación se ha capturado usando como referencia el nivel del borde de cubierta más bajo de la construcción. |
topOfConstruction | parte superior de construcción | La elevación se ha capturado usando como referencia la cima de la construcción. |
2.3.3.5. Estado de la altura (HeightStatusValue)
Valores que indican el método utilizado para capturar una altura.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada HeightStatusValue
Valor | Nombre | Definición |
estimated | estimada | La altura se ha estimado, no se ha medido. |
measured | medida | La altura se ha medido (directa o indirectamente). |
2.3.3.6. Referencia de la geometría horizontal (HorizontalGeometryReferenceValue)
Valores que indican el elemento considerado para capturar una geometría horizontal.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada HorizontalGeometryReferenceValue
Valor | Nombre | Definición |
aboveGroundEnvelope | envolvente sobre el nivel del suelo | La geometría horizontal del edificio se ha capturado usando como referencia la envolvente sobre el nivel del suelo, es decir, la máxima distancia de la envolvente sobre el nivel del suelo. |
combined | combinada | La geometría horizontal del edificio se ha obtenido combinando las geometrías de sus partes con las geometrías de esas mismas partes resultantes del uso de diversas referencias de geometrías horizontales. |
entrancePoint | punto de entrada | La geometría del edificio está representada por un punto situado en su entrada. |
envelope | envolvente | La geometría horizontal del edificio se ha capturado usando como referencia toda su envolvente, es decir, la máxima distancia sobre el suelo y el subsuelo. |
footPrint | huella | La geometría horizontal del edificio se ha capturado usando como referencia su huella, es decir, la superficie en la planta baja. |
lowestFloorAboveGround | planta más baja sobre el suelo | La geometría horizontal del edificio se ha capturado usando como referencia la planta más baja sobre el suelo. |
pointInsideBuilding | punto situado dentro del edificio | La geometría horizontal del edificio está representada por un punto situado en su interior. |
pointInsideCadastralParcel | punto situado dentro de la parcela catastral | La geometría horizontal del edificio está representada por un punto situado dentro de la parcela en que se encuentra. |
roofEdge | borde de cubierta | La geometría horizontal del edificio se ha capturado usando como referencia los bordes de cubierta. |
2.4. Edificios 2D
2.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Edificios 2D contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Edificio
- Parte de edificio
2.4.1.1. Edificio (Building)
Construcción cerrada, sobre el nivel del suelo o subterránea, utilizada o destinada al alojamiento de personas, animales o cosas o a la producción de bienes económicos. El término edificio se refiere a cualquier estructura permanentemente construida o erigida en su emplazamiento.
Constituye un subtipo de Edificio del paquete Base de edificios.
Atributos del tipo de objeto espacial Building
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry2D | Representación geométrica 2D o 2,5D del edificio. | BuildingGeometry2D | |
Restricciones del tipo de objeto espacial Building
Exactamente un atributo geometry2D deberá ser una geometría de referencia, es decir, una geometry2D en la que el atributo referenceGeometry sea "true" (verdadero).
Las partes del edificio se representarán utilizando el tipo BuildingPart del paquete Buildings2D.
2.4.1.2. Parte de edificio (BuildingPart)
Una BuildingPart es una subdivisión de un edificio que podría considerarse en sí misma como un edificio.
Constituye un subtipo de BuildingPart del paquete Base de edificios.
Atributos del tipo de objeto espacial BuildingPart
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry2D | Representación geométrica 2D o 2,5D de la parte de edificio. | BuildingGeometry2D | |
Restricciones del tipo de objeto espacial BuildingPart
Exactamente un atributo geometry2D deberá ser una geometría de referencia, es decir, una geometry2D en la que el atributo referenceGeometry sea "true" (verdadero).
2.5. Edificios 3D
2.5.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Edificios 3D contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Edificio
- Parte de edificio
2.5.1.1. Edificio (Building)
Construcción cerrada, sobre el nivel del suelo o subterránea, utilizada o destinada al alojamiento de personas, animales o cosas o a la producción de bienes económicos. El término edificio se refiere a cualquier estructura permanentemente construida o erigida en su emplazamiento.
Constituye un subtipo de Building del paquete Base de edificios.
Atributos del tipo de objeto espacial Building
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry2D | Representación geométrica 2D o 2,5D. | BuildingGeometry2D | voidable |
geometry3DLoD1 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 1, consistente en la representación generalizada del límite exterior mediante superficies laterales verticales y polígonos de base horizontales. | BuildingGeometry3DLoD1 | — |
geometry3DLoD2 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 2, consistente en la representación generalizada del límite exterior mediante superficies laterales verticales y una forma de cubierta prototípica (tomada de una lista definida de formas de cubierta) | BuildingGeometry3DLoD2 | — |
geometry3DLoD3 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 3, consistente en la representación detallada del límite exterior (incluidas las protrusiones, elementos de fachada y vanos de ventana) y de la forma de cubierta (incluidas las buhardillas, chimeneas). | BuildingGeometry3DLoD | — |
geometry3DLoD4 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 4, consistente en la representación detallada del límite exterior (incluidas las protrusiones, elementos de fachada y vanos de ventana) y de la forma de cubierta (incluidas las buhardillas, chimeneas). | BuildingGeometry3DLoD | — |
Restricciones del tipo de objeto espacial Building
Si un Edificio no tiene BuildingParts, deberán ponerse a disposición los atributos geometry3DLoD1 o geometry3DLoD2 o geometry3DLoD3 o geometry3DLoD4.
Las partes de edificio se representarán utilizando el tipo BuildingPart del paquete Buildings3D.
2.5.1.2. Parte de edificio (BuildingPart)
Una BuldingPart es una subdivisión de un Edificio que podría considerarse en sí misma como un edificio.
Constituye un subtipo de BuildingPart en el paquete Base de edificios.
Atributos del tipo de objeto espacial BuildingPart
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry2D | Representación geométrica 2D o 2,5D. | BuildingGeometry2D | voidable |
geometry3DLoD1 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 1, consistente en la representación generalizada del límite exterior mediante superficies laterales verticales y polígonos de base horizontales. | BuildingGeometry3DLoD1 | — |
geometry3DLoD2 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 2, consistente en la representación generalizada del límite exterior mediante superficies laterales verticales y una forma de cubierta prototípica (tomada de una lista definida de formas de cubierta). | BuildingGeometry3DLoD2 | — |
geometry3DLoD3 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 3, consistente en la representación detallada del límite exterior (incluidas las protrusiones, elementos de fachada y vanos de ventana) y de la forma de cubierta (incluidas buhardillas, chimeneas). | BuildingGeometry3DLoD | — |
geometry3DLoD4 | Representación geométrica 3D al nivel de detalle (NdD) 4, consistente en la representación detallada del límite exterior (incluidas las protrusiones, elementos de fachada y vanos de ventana) y de la forma de cubierta (incluidas buhardillas, chimeneas). | BuildingGeometry3DLoD | — |
Restricciones del tipo de objeto espacial BuildingPart
Deberá ponerse a disposición al menos uno de los atributos geometry3DLoD1 o geometry3DLoD2 o geometry3DLoD3 o geometry3DLoD4.
2.5.2. Tipos de datos
2.5.2.1. NdD de la geometría 3D de un edificio (BuildingGeometry3DLoD)
Tipo de datos que agrupa la geometría 3D de un edificio o parte de edificio y la información de metadatos unida a esa geometría.
Atributos del tipo de dato BuildingGeometry3DLoD
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometryMultiSurface | Representación del límite exterior mediante una MultiSurface, que –a diferencia de la representación de un sólido– puede no ser topológicamente limpia. En particular, puede faltar la superficie del suelo. | GM_MultiSurface | |
geometrySolid | Representación del límite exterior mediante un sólido. | GM_Solid | |
terrainIntersection | Línea o multilínea en la que el objeto espacial (Building, BuildingPart) está en contacto con la representación del terreno. | GM_MultiCurve | voidable |
horizontalGeometryEstimatedAccuracy | Exactitud posicional absoluta estimada de las coordenadas (X, Y) de la geometría, en el Sistema de referencia de coordenadas oficial de Inspire. La exactitud posicional absoluta se define como la media de las incertidumbres posicionales de un conjunto de posiciones, definiéndose a su vez la incertidumbre posicional como la distancia entre una posición medida y lo que se considera la posición verdadera correspondiente. | Length | voidable |
verticalGeometryEstimatedAccuracy | Exactitud posicional absoluta estimada de la coordenada Z de la geometría, en el Sistema de referencia de coordenadas oficial de Inspire. La exactitud posicional absoluta se define como la media de las incertidumbres posicionales de un conjunto de posiciones, definiéndose a su vez la incertidumbre posicional como la distancia entre una posición medida y lo que se considera la posición verdadera correspondiente. | Length | voidable |
verticalGeometryReference3DBottom | Nivel de altura al que se referencia la altura inferior del modelo (valor de Z del polígono horizontal inferior). | ElevationReferenceValue | |
Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry3DLoD
Se pondrán a disposición el atributo geometryMultiSurface o el atributo geometrySolid.
2.5.2.2. NdD 1 de la geometría 3D del edificio (BuildingGeometry3DLoD1)
Tipo de datos que agrupa los metadatos específicos vinculados a la geometría 3D, cuando se usa una representación con un NdD 1.
Constituye un subtipo de BuildingGeometry3DLoD.
Atributos del tipo de dato BuildingGeometry3DLoD1
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
horizontalGeometryReference | Elemento capturado por las coordenadas (X, Y) de la geometría MultiSurface o Solid con un NdD 1. | HorizontalGeometryReferenceValue | |
verticalGeometryReference3DTop | Nivel de altura al que se referencia la altura superior del modelo (valor de Z del polígono horizontal superior). | ElevationReferenceValue | |
Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry3DLoD1
El atributo horizontalGeometryReference no tomará los valores entrancePoint, pointInsideBuilding ni pointInsideCadastralParcel.
2.5.2.3. NdD 2 de la geometría 3D del edificio (BuildingGeometry3DLoD2)
Tipo de datos que agrupa los metadatos específicos vinculados a la geometría 3D, cuando se usa una representación con un NdD 2.
Constituye un subtipo de BuildingGeometry3DLoD.
Atributos del tipo de dato BuildingGeometry3DLoD2
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
horizontalGeometryReference | Elemento capturado por las coordenadas (X, Y) de la geometría MultiSurface o Solid con un NdD 2. | HorizontalGeometryReferenceValue | |
Restricciones del tipo de datos BuildingGeometry3DLoD2
El atributo horizontalGeometryReference no tomará los valores entrancePoint, pointInsideBuilding ni pointInsideCadastralParcel.
2.6. Requisitos temáticos
(1) No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, no se restringirá el dominio de valores de las propiedades espaciales utilizado en el paquete Edificios 3D.
2.7. Capas
Capas para el tema de datos espaciales Buildings
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
BU.Building | Edificios | Building (del paquete Edificios 2D) |
BU.BuildingPart | Partes de edificio | BuildingPart (del paquete Edificios 2D) |
No se han definido capas para el paquete Edificios 3D.
3. SUELO (SOIL)
3.1. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Suelo" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Perfil de suelo derivado
- Perfil de suelo observado
- Elemento de perfil
- Masa de suelo
- Objeto derivado del suelo
- Horizonte de suelo
- Capa de suelo
- Prospección de suelo
- Perfil de suelo
- Emplazamiento del suelo
- Cobertura del tema suelo
- Cobertura descriptiva del tema suelo
3.1.1. Perfil de suelo derivado (DerivedSoilProfile)
Perfil de suelo no localizado en un punto que sirve como perfil de referencia para un tipo de suelo específico en una determinada área geográfica.
Constituye un subtipo de SoilProfile.
Roles de asociación del tipo de objeto espacial DerivedSoilProfile
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isDerivedFrom | Enlace a uno o más perfiles de suelo observados de los que se ha derivado este perfil. | ObservedSoilProfile | voidable |
3.1.2. Perfil de suelo observado (ObservedSoilProfile)
Representación de un perfil de suelo de una localización específica que se describe a partir de observaciones hechas en una calicata o en un sondeo.
Constituye un subtipo de SoilProfile.
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ObservedSoilProfile
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
location | La localización de un perfil observado es la prospección de suelo. | SoilPlot | |
3.1.3. Elemento de perfil (ProfileElement)
Tipo de objeto espacial abstracto que agrupa las capas y/o horizontes de suelo para fines funcionales u operativos.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial ProfileElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
particleSizeFraction | Parte mineral del suelo, fraccionada en función del rango de tamaños (diámetro) de las partículas. Indica qué proporción de ese material está formada por partículas del rango de tamaño especificado. | ParticleSizeFractionType | voidable |
profileElementDepthRange | Límites superior e inferior de la profundidad del elemento de perfil (capa u horizonte), medida desde la superficie (0 cm) de un perfil de suelo (en cm). | RangeType | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProfileElement
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isPartOf | Enlace al perfil de suelo que forma el elemento de perfil. | SoilProfile | |
profileElementObservation | Observación de una propiedad del suelo para caracterización del elemento de perfil (capa u horizonte). | OM_Observation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial ProfileElement
Para obtener la propiedad featureOfInterest de las observaciones del elemento de perfil de un objeto ProfileElement, se utilizará el mismo objeto ProfileElement.
La observedProperty de la observación del elemento de perfil se especificará utilizando un valor de la lista controlada ProfileElementParameterNameValue.
El resultado de la observación del elemento de perfil será de uno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.4. Masa de suelo (SoilBody)
Parte de la cubierta terrestre que se delinea y que está caracterizada por la homogeneidad de ciertas propiedades del suelo y/o patrones espaciales.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilBody
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Geometría que define los límites de la masa de suelo. | GM_MultiSurface | |
soilBodyLabel | Etiqueta identificativa de la masa de suelo con arreglo al marco de referencia especificado (metadatos). | CharacterString | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilBody
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isDescribedBy | Enlace a un perfil de suelo derivado que caracteriza la masa de suelo, posiblemente en combinación con otros perfiles de suelo derivados. La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación DerivedProfilePresenceInSoilBody. | DerivedSoilProfile | voidable |
3.1.5. Objeto derivado del suelo (SoilDerivedObject)
Tipo de objeto espacial para representar objetos espaciales con una propiedad relativa al suelo derivada de una o más propiedades del suelo y posiblemente de otras propiedades no edáficas.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilDerivedObject
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría que define el objeto derivado del suelo. | GM_Object | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilDerivedObject
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isBasedOnSoilDerivedObject | Enlace a un objeto derivado del suelo en cuyas propiedades se basa el valor derivado. | SoilDerivedObject | voidable |
isBasedOnObservedSoilProfile | Enlace a un perfil de suelo observado en cuyas propiedades se basa el valor derivado. | ObservedSoilProfile | voidable |
isBasedOnSoilBody | Enlace a una masa de suelo en cuyas propiedades se basa el valor derivado. | SoilBody | voidable |
soilDerivedObjectObservation | Observación de una propiedad del suelo para caracterizar el objeto derivado del suelo. | OM_Observation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SoilDerivedObject
Para obtener la propiedad featureOfInterest de la observación del objeto derivado del suelo, se utilizará el mismo SoilDerivedObject.
La observedProperty de la observación del objeto derivado del suelo se especificará mediante un valor tomado de la lista controlada SoilDerivedObjectParameterNameValue.
El resultado de la observación de objetos derivados del suelo será de uno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.6. Horizonte de suelo (SoilHorizon)
Dominio de un suelo con una cierta extensión vertical, más o menos paralelo a la superficie y con características morfológicas y analíticas en su mayor parte homogéneas, desarrollado en una capa de material matriz a través de procesos edafogénicos o formado por residuos orgánicos de turba sedimentados en el lugar.
Constituye un subtipo de ProfileElement.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilHorizon
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
FAOHorizonNotation | Designación del horizonte de suelo | FAOHorizonNotationType | voidable |
otherHorizonNotation | Designación del horizonte de suelo con arreglo a un sistema de clasificación específico. | OtherHorizonNotationType | voidable |
3.1.7. Capa de suelo (SoilLayer)
Dominio de un suelo con una cierta extensión vertical desarrollado a través de procesos no edafogénicos, que muestra un cambio en la estructura y/o composición respecto a posiblemente otros dominios subyacentes o suprayacentes, o respecto a una agrupación de horizontes de suelo o una agrupación de otros subdominios realizada con un fin especial.
Constituye un subtipo de ProfileElement.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilLayer
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
layerType | Asignación de una capa de acuerdo con el concepto adecuado para su clase. | LayerTypeValue | |
layerRockType | Tipo del material en que se desarrolló la capa. | LithologyValue | voidable |
layerGenesisProcess | Último proceso no edafogénico (geológico o antrópico) que determinó la composición de material y la estructura interna de la capa. | EventProcessValue | voidable |
layerGenesisEnvironment | Entorno en el que se desarrolló el último proceso no edafogénico (geológico o antrópico) que determinó la composición de material y la estructura interna de la capa. | EventEnvironmentValue | voidable |
layerGenesisProcessState | Indicación de si el proceso especificado en layerGenesisProcess está en curso o se produjo en el pasado. | LayerGenesisProcessStateValue | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SoilLayer
Los atributos layerGenesisProcess, layerGenesisEnvironment, layerGenesisProcessState y layerRockType únicamente se pondrán a disposición cuando el layerType tenga el valor "geogénica".
3.1.8. Prospección de suelo (SoilPlot)
Punto en el que se realiza una determinada investigación del suelo.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilPlot
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
soilPlotLocation | Referencia a una localización de la Tierra; puede tratarse de una localización de puntos identificada mediante coordenadas o de una descripción mediante el empleo de texto o de un identificador. | Location | |
soilPlotType | Ofrece información sobre el tipo de prospección en la que se realiza la observación del suelo. | SoilPlotTypeValue | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilPlot
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
locatedOn | Enlace al emplazamiento del suelo en el que está localizada o al que pertenece la prospección. | SoilSite | voidable |
observedProfile | Enlace al perfil de suelo observado sobre cuya localización ofrece información la prospección de suelo. | ObservedSoilProfile | voidable |
3.1.9. Perfil de suelo (SoilProfile)
Descripción del suelo caracterizada por una sucesión vertical de elementos del perfil.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilProfile
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
WRBSoilName | Identificación del perfil de suelo. | WRBSoilNameType | voidable |
otherSoilName | Identificación del perfil de suelo con arreglo a un sistema de clasificación específico. | OtherSoilNameType | voidable |
localIdentifier | Identificador único del perfil de suelo facilitado por el proveedor de datos. | CharacterString | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento desde el cual el fenómeno deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilProfile
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isDescribedBy | Elementos del perfil (capas y/o horizontes) que componen el perfil de suelo. | ProfileElement | voidable |
soilProfileObservation | Observación de una propiedad del suelo para la caracterización del perfil de suelo. | OM_Observation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SoilProfile
Para obtener la propiedad featureOfInterest de las observaciones del perfil de suelo de un objeto SoilProfile, se utilizará el mismo SoilProfile.
La observedProperty de la observación del perfil de suelo se especificará utilizando un valor de la lista controlada SoilProfileParameterNameValue.
El resultado de la observación del perfil el suelo será de uno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.10. Emplazamiento del suelo (SoilSite)
Área, dentro de una zona de investigación, de estudio o de observación más amplia, en la que se realiza una determinada investigación del suelo.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilSite
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Geometría que define el emplazamiento del suelo. | GM_Object | |
soilInvestigationPurpose | Indicación de por qué se realizó un estudio. | SoilInvestigationPurposeValue | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el fenómeno deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilSite
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isObservedOnLocation | Enlace a una o más localizaciones en las que se ha investigado el emplazamiento del suelo. | SoilPlot | voidable |
soilSiteObservation | Observación de una propiedad del suelo para la caracterización del emplazamiento del suelo. | OM_Observation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SoilSite
Para obtener la propiedad featureOfInterest de las observaciones del emplazamiento del suelo de un objeto SoilSite, se utilizará el mismo objeto SoilSite
La observedProperty de la observación del emplazamiento del suelo se especificará utilizando un valor de la lista controlada SoilSiteParameterNameValue.
El resultado de la observación del emplazamiento del suelo será de uno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString.
El resultado de la observación del emplazamiento del suelo será del tipo SoilObservationResult.
3.1.11. Cobertura del tema suelo (SoilThemeCoverage)
Tipo de objeto espacial que presenta en su dominio espacial, temporal o espaciotemporal valores de una propiedad basados en uno o más parámetros del suelo y posiblemente en parámetros no edáficos.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilThemeCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | |
domainExtent | El atributo domainExtent contendrá la extensión del dominio espaciotemporal de la cobertura. La extensión podrá especificarse en el espacio y en el tiempo. | EX_Extent | |
validTimeFrom | El ValidTime especifica el margen de tiempo dentro del cual se han capturado medidas para calcular la propiedad temática del suelo relevante para ese período. La fecha de inicio define el comienzo del período. | Date | voidable |
validTimeTo | El ValidTime especifica el margen de tiempo dentro del cual se han capturado medidas para calcular la propiedad temática del suelo relevante para ese período. La fecha de fin define el final del período. | Date | voidable |
soilThemeParameter | Propiedad relativa al suelo (tema suelo) que está representada por esta cobertura. | SoilThemeParameterType | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilThemeCoverage
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isDescribedBy | Esta asociación permite que una determinada SoilThemeCoverage posea una cobertura relacionada que no tenga significado sin la cobertura de base. | SoilThemeDescriptiveCoverage | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SoilThemeCoverage
Los valores del rangeSet serán de alguno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.12. Cobertura descriptiva del tema suelo (SoilThemeDescriptiveCoverage)
Tipo de objeto espacial asociado a la cobertura del tema suelo y que contiene información adicional sobre los valores de una propiedad de la cobertura del tema suelo.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial SoilThemeDescriptiveCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | |
domainExtent | El atributo domainExtent contendrá la extensión del dominio espaciotemporal de la cobertura. La extensión puede especificarse en el espacio y en el tiempo. | EX_Extent | |
soilThemeDescriptiveParameter | Propiedad descriptiva de la propiedad relativa al suelo (tema suelo) que está representada por su SoilThemeCoverage asociada. | SoilThemeDescriptiveParameterType | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SoilThemeDescriptiveCoverage
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isDescribing | Esta asociación permite que una determinada SoilThemeCoverage posea una cobertura relacionada que no tenga significado sin la cobertura de base. | SoilThemeCoverage | |
Restricciones del tipo de objeto espacial SoilThemeDescriptiveCoverage
Los valores del rangeSet serán de alguno de los siguientes tipos: Number; RangeType; CharacterString.
3.2. Tipos de datos
3.2.1. Presencia del perfil derivado en la masa de suelo (DerivedProfilePresenceInSoilBody)
Tipo de datos que indica el rango de porcentajes (expresado mediante un límite inferior y otro superior) ocupado por el perfil derivado en la masa de suelo.
Se trata de una clase de asociación.
Atributos del tipo de dato DerivedProfilePresenceInSoilBody
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
derivedProfilePercentageRange | Intervalo que define los porcentajes mínimo y máximo del área ocupada por un determinado perfil de suelo derivado dentro de la masa de suelo. | RangeType | voidable |
3.2.2. Tipo de designación del horizonte según la FAO (FAOHorizonNotationType)
Clasificación de un horizonte de acuerdo con el sistema de clasificación especificado en Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006.
Atributos del tipo de dato FAOHorizonNotationType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
FAOHorizonDiscontinuity | Número utilizado para indicar una discontinuidad en la designación del horizonte. | Integer | |
FAOHorizonMaster | Símbolo del horizonte maestro empleado en la designación del horizonte. | FAOHorizonMasterValue | |
FAOPrime | Pueden utilizarse comillas simples y dobles para designar el símbolo de horizonte maestro en caso de que haya dos horizontes (las comillas simples se asignan al más profundo de los dos) o tres horizontes (las comillas simples se asignan al intermedio y las comillas dobles, al más profundo de los tres) con el mismo prefijo en números arábigos y la misma combinación de letras. | FAOPrimeValue | |
FAOHorizonSubordinate | La designación de las distinciones y características subordinadas dentro de los horizontes y capas maestras se basa en las características del perfil observables en el campo y se aplica durante la descripción in situ del suelo. | FAOHorizonSubordinateValue | |
FAOHorizonVertical | Número de orden de la subdivisión vertical en la designación del horizonte. | Integer | |
isOriginalClassification | Valor booleano que indica si para describir el horizonte se utilizó originalmente la notación del horizonte según la FAO. | Boolean | |
3.2.3. Otro tipo de designación del horizonte (OtherHorizonNotationType)
Clasificación de un horizonte de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación.
Atributos del tipo de dato OtherHorizonNotationType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
horizonNotation | Designación que caracteriza el horizonte de suelo de acuerdo con un determinado sistema de clasificación. | OtherHorizonNotationTypeValue | |
isOriginalClassification | Valor booleano que indica si se utilizó originalmente el sistema de notación del horizonte especificado para describir el horizonte. | Boolean | |
3.2.4. Otro tipo de nombre del suelo (OtherSoilNameType)
Identificación del perfil de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación.
Atributos del tipo de dato OtherSoilNameType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
soilName | Nombre del perfil de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación. | OtherSoilNameTypeValue | |
isOriginalClassification | Valor booleano que indica si para describir el perfil se utilizó originalmente el sistema de clasificación especificado. | Boolean | |
3.2.5. Tipo de fracción del tamaño de partícula (ParticleSizeFractionType)
Proporción del suelo formado por partículas minerales cuyo tamaño está dentro del rango especificado.
Atributos del tipo de dato ParticleSizeFractionType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
fractionContent | Porcentaje de la fracción definida. | Number | |
fractionParticleSizeRange | Límite superior e inferior del tamaño de partícula de la fracción definida (expresado en μm). | RangeType | |
3.2.6. Tipo de rango (RangeType)
Valor de un rango definido por un límite superior y un límite inferior.
Atributos del tipo de dato RangeType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
upperValue | Valor que define el límite superior de una determinada propiedad. | Real | |
lowerValue | Valor que define el límite inferior de una determinada propiedad. | Real | |
uom | Unidad de medida que se utiliza para expresar los valores del rango. | UnitOfMeasure | |
Restricciones del tipo de datos RangeType
Al menos uno de los valores no deberá estar vacío.
3.2.7. Tipo de parámetro descriptivo del tema suelo (SoilThemeDescriptiveParameterType)
Tipo de datos que indica una propiedad descriptiva de la propiedad relativa al suelo (tema suelo) que está representada por su SoilThemeCoverage asociada.
Atributos del tipo de dato SoilThemeDescriptiveParameterType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
soilThemeDescriptiveParameterName | Nombre del parámetro que ofrece información adicional sobre los valores de la SoilThemeCoverage relacionada. | CharacterString | |
uom | Unidad de medida que se utiliza para expresar el soilThemeDescriptiveParameter. | UnitOfMeasure | |
3.2.8. Tipo de parámetro del tema suelo (SoilThemeParameterType)
Propiedad relativa al suelo (tema suelo) que está representada por esta cobertura. Está formado por un nombre de parámetro tomado de una lista controlada SoilDerivedObjectParameterNameValue y una unidad de medida para expresar ese parámetro.
Atributos del tipo de dato SoilThemeParameterType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
soilThemeParameterName | Nombre del parámetro representado por la soilThemeCoverage. | SoilDerivedObjectParameterNameValue | |
uom | Unidad de medida que se utiliza para expresar el soilThemeParameter. | UnitOfMeasure | |
3.2.9. Tipo de grupo de calificadores de la WRB (WRBQualifierGroupType)
Tipo de datos que define el grupo de un calificador y su posible especificador o especificadores, su ubicación y su posición en el World Reference Base (WRB) Reference Soil Group (RSG) (Grupo de suelos de referencia de la Base referencial mundial del recurso suelo (WRB)) al que pertenece, según la World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
Atributos del tipo de dato WRBQualifierGroupType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
qualifierPlace | Atributo que indica la ubicación del calificador en relación con el grupo de suelos de referencia (RSG) de la WRB. La ubicación puede corresponder a un "prefijo" (calificadores de grupo I) o un "sufijo" (calificadores de grupo II). | WRBQualifierPlaceValue | |
qualifierPosition | Número que indica la posición de un calificador en relación con el grupo de suelos de referencia (RSG) de la WRB a la que pertenece, y que puede corresponder a un prefijo (calificador de grupo I) o a un sufijo (calificsador de grupo II). | Integer | |
WRBqualifier | Elemento de nombre de la WRB, segundo nivel de clasificación. | WRBQualifierValue | |
WRBspecifier | Código que indica el grado de expresión de un calificador o el rango de profundidades a que se aplica. | WRBSpecifierValue | |
3.2.10. Tipo de nombre del suelo según la WRB (WRBSoilNameType)
Identificación del perfil de suelo de acuerdo con la World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
Atributos del tipo de dato WRBSoilNameType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
WRBQualifierGroup | Grupo de un calificador y su posible especificador o especificadores, su ubicación y su posición en relación con el WRBReferenceSoilGroup al que pertenece. | WRBQualifierGroupType | |
WRBReferenceSoilGroup | Primer nivel de clasificación de la Base referencial mundial del recurso suelo (WRB). | WRBReferenceSoilGroupValue | |
isOriginalClassification | Valor booleano que indica si para describir el perfil de suelo se utilizó originalmente el sistema de clasificación de la WRB. | Boolean | |
Roles de asociación del tipo de datos WRBSoilNameType
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
over | Asociación que indica que en la clasificación de la WRB un perfil de suelo cubre otro suelo desarrollado más antiguo. | WRBSoilNameType | |
3.3. Listas controladas
3.3.1. Parte maestra de la designación del horizonte según la FAO (FAOHorizonMasterValue)
Lista controlada de la parte maestra de la designación del horizonte.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
3.3.2. Parte subordinada de la designación del horizonte según la FAO (FAOHorizonSubordinateValue)
Lista controlada de la designación de las características subordinadas dentro de las capas y horizontes maestros, basada en características del perfil observables en el campo y aplicada durante la descripción del suelo en el emplazamiento.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
3.3.3. Comillas de la FAO (FAOPrimeValue)
Podrán utilizarse comillas simples y dobles para designar el símbolo de horizonte maestro en caso de que haya dos horizontes (las comillas simples se asignan al más profundo) o tres horizontes (las comillas se asignan al horizonte intermedio y las comillas dobles al más profundo de los tres) con el mismo prefijo en números arábigos y la misma combinación de letras.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
3.3.4. Otro tipo de notación del horizonte (OtherHorizonNotationTypeValue)
Clasificación de un horizonte de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
3.3.5. Otro tipo de nombre del suelo (OtherSoilNameTypeValue)
Identificación del perfil de suelo con arreglo a un determinado sistema de clasificación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
3.3.6. Estado del proceso de génesis de la capa (LayerGenesisProcessStateValue)
Indicación de si el proceso especificado en layerGenesisProcess está en curso o ha finalizado.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada LayerGenesisProcessStateValue
Valor | Nombre | Definición |
ongoing | en curso | El proceso se inició en el pasado y sigue activo. |
terminated | finalizado | El proceso ya no está activo. |
3.3.7. Tipo de capa (LayerTypeValue)
Clasificación de una capa de acuerdo con el concepto apropiado para tal fin.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada LayerTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
depthInterval | intervalo de profundidad | Rango de profundidades fijo en el que se describe el suelo y/o se toman muestras. |
geogenic | geogénica | Dominio del perfil de suelo formado por material resultante del mismo proceso no edafogénico, por ejemplo, la sedimentación, que puede mostrar una no conformidad con posibles dominios suprayacentes o subyacentes. |
subSoil | subsuelo | Suelo natural situado debajo de la capa superior del suelo y suprayacente al material no meteorizado. |
topSoil | capa superior del suelo | Parte superior del suelo natural, generalmente oscuro y con un contenido de materia orgánica y de nutrientes mayor que el de los horizontes (minerales) situados debajo, excluida la capa de humus. |
3.3.8. Nombre del parámetro del elemento de perfil (ProfileElementParameterNameValue)
Propiedades que pueden observarse para caracterizar el elemento de perfil.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada ProfileElementParameterNameValue
Valor | Nombre | Definición | Parent value |
chemicalParameter | parámetro químico | Parámetros químicos observados para caracterizar el elemento de perfil. | |
physicalParameter | parámetro físico | Parámetros físicos observados para caracterizar el elemento de perfil. | |
biologicalParameter | parámetro biológico | Parámetros biológicos observados para caracterizar el elemento de perfil. | |
organicCarbonContent | contenido de carbono orgánico | Porción del suelo medida como carbono orgánico, excluidas la macrofauna y mesofauna vivas y el tejido vegetal vivo. | chemicalParameter |
nitrogenContent | contenido de nitrógeno | Contenido total de nitrógeno del suelo, incluidas las formas orgánicas e inorgánicas. | chemicalParameter |
pHValue | valor de pH | Valor de pH del elemento de perfil. | chemicalParameter |
cadmiumContent | contenido de cadmio | Contenido de cadmio del elemento de perfil. | chemicalParameter |
chromiumContent | contenido de cromo | Contenido de cromo del elemento de perfil. | chemicalParameter |
copperContent | contenido de cobre | Contenido de cobre del elemento de perfil. | chemicalParameter |
leadContent | contenido de plomo | Contenido de plomo del elemento de perfil. | chemicalParameter |
mercuryContent | contenido de mercurio | Contenido de mercurio del elemento de perfil. | chemicalParameter |
nickelContent | contenido de níquel | Contenido de níquel del elemento de perfil. | chemicalParameter |
3.3.9. Nombre del parámetro del objeto derivado del suelo (SoilDerivedObjectParameterNameValue)
Propiedades relativas al suelo que pueden derivarse del suelo y de otros datos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada SoilDerivedObjectParameterNameValue
Valor | Nombre | Definición | Parent value |
chemicalParameter | parámetro químico | Parámetros químicos que pueden derivarse de otros datos del suelo. | |
physicalParameter | parámetro físico | Parámetros físicos que pueden derivarse de otros datos del suelo. | |
biologicalParameter | parámetro biológico | Parámetros biológicos que pueden derivarse de otros datos del suelo. | |
potentialRootDepth | profundidad potencial de enraizamiento | Profundidad potencial del perfil de suelo en el que se desarrollan raíces (en cm). | physicalParameter |
availableWaterCapacity | capacidad de retención de agua disponible | Cantidad de agua que un suelo puede almacenar utilizable por las plantas, en función de la profundidad potencial de enraizamiento. | physicalParameter |
carbonStock | reserva de carbono | Masa total de carbono en el suelo para una profundidad determinada. | chemicalParameters |
waterDrainage | drenaje del agua | Clase de drenaje natural del agua del perfil de suelo. | physicalParameter |
organicCarbonContent | contenido de carbono orgánico | Porción del suelo medida como carbono orgánico, excluidas la macrofauna y mesofauna vivas y el tejido vegetal vivo. | chemicalParameter |
nitrogenContent | contenido de nitrógeno | Contenido total de nitrógeno del suelo, incluidas las formas orgánicas e inorgánicas. | chemicalParameter |
pHValue | valor de pH | Valor de pH del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
cadmiumContent | contenido de cadmio | Contenido de cadmio del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
chromiumContent | contenido de cromo | Contenido de cromo del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
copperContent | contenido de cobre | Contenido de cobre del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
leadContent | contenido de plomo | Contenido de plomo del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
mercuryContent | contenido de mercurio | Contenido de mercurio del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
nickelContent | contenido de níquel | Contenido de níquel del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
zincContent | contenido de zinc | Contenido de zinc del objeto derivado del suelo. | chemicalParameter |
3.3.10. Finalidad de la investigación del suelo (SoilInvestigationPurposeValue)
Lista controlada de posibles valores indicativos de las razones de la realización de un estudio.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada SoilInvestigationPurposeValue
Valor | Nombre | Definición |
generalSoilSurvey | estudio del suelo en general | Caracterización del suelo con selección no sesgada de la localización. |
specificSoilSurvey | estudio del suelo específico | Investigación de las propiedades del suelo en localizaciones sesgadas por una finalidad específica. |
3.3.11. Tipo de prospección de suelo (SoilPlotTypeValue)
Lista controlada de términos que especifican el tipo de prospección en la que se realiza la observación del suelo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada SoilPlotTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
borehole | sondeo | Penetración en la subsuperficie con extracción de suelo/roca empleando, por ejemplo, una barrena, para realizar descripciones del perfil, tomar muestras y/o hacer pruebas sobre el terreno. |
sample | toma de muestra | Excavación en la que se extrae material en forma de muestra de suelo sin realizar ninguna descripción del perfil. |
trialPit | calicata | Excavación u otro tipo de exposición del suelo dispuesta para realizar descripciones del perfil, tomar muestras y/o hacer pruebas sobre el terreno. |
3.3.12. Nombre del parámetro del perfil de suelo (SoilProfileParameterNameValue)
Propiedades que pueden observarse para caracterizar el perfil de suelo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada SoilProfileParameterNameValue
Valor | Nombre | Definición | Parent value |
chemicalParameter | parámetro químico | Parámetros químicos observados para caracterizar el perfil de suelo. | |
physicalParameter | parámetro físico | Parámetros físicos observados para caracterizar el perfil de suelo. | |
biologicalParameter | parámetro biológico | Parámetros biológicos observados para caracterizar el perfil de suelo. | |
potentialRootDepth | profundidad potencial de enraizamiento | Profundidad potencial del perfil de suelo en el que se desarrollan raíces (en cm). | physicalParameter |
availableWaterCapacity | capacidad de retención de agua disponible | Cantidad de agua que un suelo puede almacenar utilizable por las plantas, en función de la profundidad potencial de enraizamiento. | physicalParameter |
carbonStock | reserva de carbono | Masa total de carbono del suelo para una profundidad determinada. | chemicalParameters |
waterDrainage | drenaje del agua | Clase de drenaje natural del agua del perfil de suelo. | physicalParameter |
3.3.13. Nombre del parámetro del emplazamiento del suelo (SoilSiteParameterNameValue)
Propiedades que pueden observarse para caracterizar el emplazamiento del suelo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SoilSiteParameterNameValue
Valor | Nombre | Definición |
chemicalParameter | parámetro químico | Parámetros químicos observados para caracterizar el emplazamiento del suelo. |
physicalParameter | parámetro físico | Parámetros físicos observados para caracterizar el emplazamiento del suelo. |
biologicalParameter | parámetro biológico | Parámetros biológicos observados para caracterizar el emplazamiento del suelo. |
3.3.14. Ubicación del calificador de la WRB (WRBQualifierPlaceValue)
Lista controlada de valores indicativos de la ubicación de los calificadores en relación con el Grupo de suelos de referencia (GSR) de la WRB. La ubicación puede corresponder a un "prefijo" (calificador de grupo I) o un "sufijo" (calificador de grupo II).
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente "prefix" y "suffix", de acuerdo con las reglas de designación incluidas en World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.3.15. Calificadores de la WRB (WRBQualifierValue)
Lista controlada de posibles calificadores de la Base referencial mundial del recurso suelo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.3.16. Grupo de suelos de referencia (RSG) de la WRB (WRBReferenceSoilGroupValue)
Lista controlada de posibles grupos de suelos de referencia (es decir, el primer nivel de clasificación de la Base referencial mundial del recurso suelo).
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.3.17. Especificadores de la WRB (WRBSpecifierValue)
Lista controlada de posibles especificadores.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.4. Requisitos temáticos
(1) Los valores de las listas controladas jerárquicas del primer nivel ProfileElementParameterNameValue, SoilDerivedObjectParameterNameValue, SoilProfileParameterNameValue, SoilSiteParameterNameValue (chemicalParameter, biologicalParameter, physicalParameter) valen únicamente para fines de estructuración; solo se utilizarán valores de nivel inferior.
(2) Cuando se necesite un parámetro descriptivo adicional para el objeto derivado del suelo, se utilizará el atributo parameter del tipo del objeto espacial OM_Observation.
(3) Para un conjunto de datos tan solo se utilizará una única clasificación Otro tipo de notación del horizonte.
(4) Para un conjunto de datos tan solo se utilizará una única clasificación Otro tipo de nombre del suelo.
3.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Suelo"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
SO.SoilBody | Suelos | SoilBody |
SO.ObservedSoilProfile | Perfiles de suelo observados | ObservedSoilProfile, SoilPlot |
SO.SoilSite | Emplazamientos del suelo | SoilSite |
SO. <CodeListValue> [1] | <human readable name> | SoilDerivedObject (basePhenomenon: SoilDerivedObjectParameterNameValue) |
Ejemplo: SO. OrganicCarbonContent | Ejemplo: Contenido de carbono orgánico | |
SO.<CodeListValue>Coverage [2] | <human readable name> | SoilThemeCoverage (soilThemeParameter / soilThemeParameterName: SoilDerivedObjectParameterNameValue) |
Ejemplo: SO. OrganicCarbonContentCoverage | Ejemplo: Cobertura del contenido de carbono orgánico |
4. USO DEL SUELO (LAND USE)
4.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "uso del suelo existente" (existing land use), una descripción objetiva del uso y las funciones de un territorio tal como han sido y como se mantienen efectivamente en la vida real,
(2) "uso del suelo existente en forma de malla" (gridded existing land use), una descripción objetiva en forma de malla regular ortorrectificada (imagen) del uso y las funciones de un territorio tal como han sido y como se mantienen efectivamente en la vida real,
(3) "Sistema de clasificación jerárquico de los usos del suelo de Inspire (HILUCS)" (Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System, HILUCS), un sistema de clasificación a varios niveles de los usos del suelo de aplicación obligatoria al nivel más apropiado según el conjunto de datos,
(4) "unidad mínima de interés" (minimum unit of interest), el área poligonal más pequeña para los objetos de uso del suelo tomada en consideración en el conjunto de datos,
(5) "uso del suelo planificado" (planned land use), los planes de ordenación, definidos por las autoridades de ordenación territorial, que definen la utilización posible del suelo en el futuro,
(6) "uso del suelo existente muestreado" (sampled existing land use), una descripción objetiva del uso y las funciones de un territorio [tal como han sido y como se mantienen eficazmente] en la vida real según lo observado en una localización muestreada,
(7) "zonificación" (zoning), una partición en la que se describe el uso del suelo planificado declarando explícitamente los derechos y prohibiciones en materia de nuevas construcciones que se aplican en cada elemento de la partición.
4.2. Estructura del tema de datos espaciales "Uso del suelo"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Uso del suelo" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Nomenclatura de uso del suelo (Land Use Nomenclature)
- Uso del suelo existente (Existing land use)
- Uso del suelo existente en forma de malla (Gridded existing land use)
- Uso del suelo existente muestreado (Sampled existing land use)
- Uso del suelo planificado (Planned land use)
4.3. Nomenclatura del uso del suelo
4.3.1. Tipos de datos
4.3.1.1. Porcentaje de HILUCS (HILUCSPercentage)
Porcentaje del objeto de uso del suelo que esté cubierto por esta presencia del HILUCS.
Atributos del tipo de dato HILUCSPercentage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
hilucsValue | Categoría del HILUCS para este porcentaje | HILUCSValue | |
percentage | Porcentaje del objeto de uso del suelo que está cubierto por esta presencia del HILUCS | Integer | |
4.3.1.2. Presencia del HILUCS (HILUCSPresence)
Presencia de uno o más valores del HILUCS en un área, expresada como porcentaje cubierto por cada valor o como serie de valores enumerados por orden de importancia.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión HILUCSPresence
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
orderedList | lista ordenada de la presencia del valor de uso del suelo | HILUCSValue | |
percentageList | lista de porcentajes del valor de uso del suelo | HILUCSPercentage | |
4.3.1.3. Porcentaje específico (SpecificPercentage)
Porcentaje del objeto de uso del suelo que está cubierto por una presencia específica.
Atributos del tipo de dato SpecificPercentage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
specificValue | Categoría específica de valor para este porcentaje específico. | LandUseClassificationValue | |
percentage | Porcentaje de un objeto de uso del suelo que está cubierto por esta presencia específica. | Integer | |
4.3.1.4. Presencia específica (SpecificPresence)
Presencia de uno o más valores de la clasificación del uso del suelo en un área con arreglo a la lista controlada proporcionada por el proveedor de datos, indicada en forma de porcentaje cubierto por cada valor o como una serie valores enumerados por orden de importancia.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión SpecificPresence
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
orderedList | lista ordenada de valores de uso del suelo | LandUseClassificationValue | |
percentageList | lista de porcentaje del valor de uso del suelo | SpecificPercentage | |
4.3.2. Listas controladas
4.3.2.1. HILUCS (HILUCSValue)
Lista de las categorías de uso del suelo que se utilizarán en el Uso del suelo de Inspire.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada HILUCSValue
Valor | Nombre | Definición | Valor padre |
1_PrimaryProduction | producción primaria | Se incluyen las áreas en que las industrias manufactureras agregan, envasan, purifican o transforman los productos primarios cerca de los productores primarios, especialmente si el material es inadecuado para la venta o difícil de transportar a largas distancias. | |
1_1_Agriculture | agricultura | Producción de productos vegetales (plantas, hongos, etc.) y animales para fines de alimentación, de venta, de autoconsumo o industriales. Incluye las plantas para biocombustibles y el cultivo vegetal en campo abierto y en invernaderos. Pertenece también a esta clase la tierra que se deja en barbecho durante la rotación de cultivos. Se incluyen la preparación de productos para los mercados primarios, las obras de construcción en el campo (por ejemplo, formación de terrazas, drenaje, preparación de arrozales etc.) y el cuidado y mantenimiento del paisaje. | 1_PrimaryProduction |
1_1_1_CommercialAgriculturalProduction | producción agrícola comercial | Tierras de cultivo, cultivos permanentes y praderas en uso agrícola (tanto sembradas como pastizales naturales). Los productos pueden usarse para alimentación humana o animal o para la producción de bioenergía. | 1_1_Agriculture |
1_1_2_FarmingInfrastructure | infraestructuras agrícolas | Viviendas agrícolas, infraestructuras ganaderas (alojamientos para animales e infraestructuras de transformación vinculadas a las explotaciones agrícolas), infraestructuras de almacenamiento de estiércol y otras de carácter agrícola (por ejemplo, edificios vinculados al manejo y transformación de plantas en las explotaciones agrícolas). | 1_1_Agriculture |
1_1_3_AgriculturalProductionForOwnConsumption | producción agrícola para autoconsumo | Producción de plantas o animales para autoconsumo (huertos, alojamientos para animales, etc.) | 1_1_Agriculture |
1_2_Forestry | silvicultura | Producción de madera en rollo y otros productos primarios basados en la madera. Además de madera, las actividades silvícolas generan productos que implican una pequeña transformación, como leña, carbón vegetal y rollos utilizados sin transformar (por ejemplo, puntales, pasta etc.). Se incluyen también los viveros forestales, las áreas de almacenamiento y transporte vinculadas a la tala, los árboles y las plantas forestales utilizadas para la producción de biocombustibles. Estas actividades pueden realizarse en bosques naturales o plantados. | 1_PrimaryProduction |
1_2_1_ForestryBasedOnShortRotation | silvicultura basada en una rotación corta | Áreas forestales en las que el período de rotación de una generación de árboles es de 50 años o menos, tras lo cual el bosque se regenera natural o artificialmente mediante siembra o plantación. Pertenecen también a esta clase las plantaciones de árboles (para la producción de pasta) y la madera utilizada para la producción de biomasa. | 1_2_Forestry |
1_2_2_ForestryBasedOnIntermediateOrLongRotation | silvicultura basada en una rotación intermedia o a largo plazo | Áreas forestales en las que el período de rotación de una generación de árboles es de más de 50 años, tras lo cual el bosque se regenera natural o artificialmente mediante siembra o plantación. | 1_2_Forestry |
1_2_3_ForestryBasedOnContinuousCover | silvicultura basada en el cultivo continuo | Áreas forestales en las que la gestión y regeneración se basan en el cultivo permanente de los árboles. | 1_2_Forestry |
1_3_MiningAndQuarrying | industrias extractivas | Extracción de minerales y materiales que se presentan naturalmente en forma de sólidos (carbón, minerales, grava, arena, sal), líquidos (petróleo), gases (gas natural) o biomasa (turba). La extracción puede hacerse por diversos métodos, como la minería subterránea o a cielo abierto, la explotación de pozos, etc. | 1_PrimaryProduction |
1_3_1_MiningOfEnergyProducingMaterials | extracción de materiales productores de energía | Extracción de hulla, lignito, turba, petróleo, gas natural, uranio y torio. | 1_3_MiningAndQuarrying |
1_3_2_MiningOfMetalOres | extracción de minerales metálicos | Extracción de hierro y otros minerales metálicos no férreos (excepto uranio y torio) | 1_3_MiningAndQuarrying |
1_3_3_OtherMiningAndQuarrying | otras industrias extractivas | Extracción de piedra, arenas, arcillas, productos químicos y minerales fertilizantes, producción de sal y otras actividades extractivas. | 1_3_MiningAndQuarrying |
1_4_AquacultureAndFishing | acuicultura y pesca | Pesca y acuicultura profesionales. | 1_PrimaryProduction |
1_4_1_Aquaculture | acuicultura | Piscifactorías e instalaciones de crecimiento gestionado. | 1_4_AquacultureAndFishing |
1_4_2_ProfessionalFishing | pesca profesional | Áreas de agua usadas para la pesca profesional. | 1_4_AquacultureAndFishing |
1_5_OtherPrimaryProduction | otros tipos de producción primaria | Caza profesional, recogida de productos forestales naturales distintos de la madera, cría de animales migratorios y otros tipos de producción primaria no incluidas en los valores 1_1_Agriculture, 1_2_Forestry, 1_3_MiningAndQuarrying, 1_4_AquacultureAndFishing ni en ninguno de sus valores específicos. | 1_PrimaryProduction |
1_5_1_Hunting | caza | Caza profesional. Las áreas pueden estar cercadas o abiertas. | 1_5_OtherPrimaryProduction |
1_5_2_ManagementOfMigratoryAnimals | gestión de animales migratorios | Cría y alimentación de animales migratorios, como renos y ciervos. | 1_5_OtherPrimaryProduction |
1_5_3_PickingOfNaturalProducts | recogida de productos naturales | Recogida de productos naturales no basados en la madera, como bayas silvestres, musgos, liquen etc., para fines comerciales | 1_5_OtherPrimaryProduction |
2_SecondaryProduction | producción secundaria | Actividades industriales y fabriles que utilizan la producción del sector primario y elaboran productos terminados o productos intermedios para otras empresas. Se incluyen también las áreas de almacenamiento y transporte vinculadas directamente a las actividades de fabricación. Las ramas industriales incluidas en esta clase son las siguientes: alimentaria, textil, cuero, madera y productos de madera, pasta papelera, papel, edición, impresión, grabación, petróleo y otros combustibles, sustancias químicas, productos químicos, fibras artificiales, caucho y productos de plástico, productos minerales no metálicos, metales básicos y productos metálicos, metalurgia, maquinaria y equipos, equipos eléctricos y ópticos, medios de transporte y muebles. | |
2_1_RawIndustry | industria cruda | Actividades industriales de transformación de la producción del sector primario en productos fabricados en bruto. | 2_SecondaryProduction |
2_1_1_ManufacturingOfTextileProducts | fabricación de productos textiles | Preparación e hilado de fibras textiles, elaboración de hilo, tejido, curtido y acabado del cuero. | 2_1_RawIndustry |
2_1_2_ManufacturingOfWoodAndWoodBasedProducts | fabricación de madera y productos basados en la madera | Aserrado y cepillado de madera, fabricación de madera chapada, madera contrachapada, madera laminada, tableros de aglomerado, carpintería y ebanistería, corcho, paja y productos de trenzado. | 2_1_RawIndustry |
2_1_3_ManufacturingOfPulpPaperAndPaperProducts | fabricación de pasta papelera y de papel | Fabricación de pasta papelera, papel, cartón, productos higiénicos basados en papel, papeles pintados. | 2_1_RawIndustry |
2_1_4_ManufacturingOfCokeRefinedPetroleumProductsAndNuclearFuel | fabricación de coque y productos refinados de petróleo y de combustible nuclear | Fabricación de coque y de petróleo refinado y transformación de combustibles nucleares | 2_1_RawIndustry |
2_1_5_ManufacturingOfChemicalsChemicalProductsManMadeFibers | fabricación de sustancias químicas, productos químicos y fibras artificiales | Fabricación de sustancias químicas básicas, fitosanitarios, pinturas, productos farmacéuticos, jabón, detergentes, colas, otros productos químicos y fibras artificiales. | 2_1_RawIndustry |
2_1_6_ManufacturingOfBasicMetalsAndFabricatedMetals | fabricación de metales básicos y metalurgia | Fabricación, transformación y colada de hierro, acero y metales básicos preciosos y no ferrosos. Se incluye también incluye la metalurgia. | 2_1_RawIndustry |
2_1_7_ManufacturingOfNonMetallicMineralProducts | fabricación de productos minerales no metálicos | Fabricación de vidrio, ladrillos, cerámica, hormigón, cemento, cal, yeso, corte y conformado de piedra y de otros productos minerales no metálicos. | 2_1_RawIndustry |
2_1_8_ManufacturingOfRubberPlasticProducts | fabricación de productos de caucho y de plástico | Fabricación de neumáticos, tubos, envases plásticos y otros productos de caucho y de plástico. | 2_1_RawIndustry |
2_1_9_ManufacturingOfOtherRawMaterials | fabricación de otras materias primas | Producción de materias primas no incluida en ningún otro de los valores específicos de 2_1_RawIndustry. | 2_1_RawIndustry |
2_2_HeavyEndProductIndustry | industria pesada | Actividades de transformación de otros productos industriales en productos de la industria pesada. | 2_SecondaryProduction |
2_2_1_ManufacturingOfMachinery | fabricación de maquinaria | Fabricación de maquinaria de producción, agrícola, forestal y de otros tipos (excluidas las aeronaves y vehículos), armas, municiones y electrodomésticos. | 2_2_HeavyEndProductIndustry |
2_2_2_ManufacturingOfVehiclesAndTransportEquipment | fabricación de vehículos y equipos de transporte | Fabricación de vehículos de motor, aeronaves, naves espaciales, buques, embarcaciones, equipos de ferrocarriles y tranvías, motocicletas, bicicletas y otros equipos de transporte. | 2_2_HeavyEndProductIndustry |
2_2_3_ManufacturingOfOtherHeavyEndProducts | fabricación de otros productos de la industria pesada | Producción de productos de la industria pesada no incluidos en ningún otro de los valores específicos de 2_2_HeavyEndProductIndustry. | 2_2_HeavyEndProductIndustry |
2_3_LightEndProductIndustry | industria ligera | Actividades de transformación de materias primas en productos fabricados ligeros. | 2_SecondaryProduction |
2_3_1_ManufacturingOfFoodBeveragesAndTobaccoProducts | elaboración de alimentos, bebidas y productos de tabaco | Elaboración de carne, pescado, frutas y hortalizas, aceites y grasas o derivados, productos lácteos, productos de almidón y de la molienda de cereales, piensos preparados, otros productos alimentarios, bebidas y productos de tabaco. | 2_3_LightEndProductIndustry |
2_3_2_ManufacturingOfClothesAndLeather | confección de ropa y cuero | Confección de ropa, prendas de cuero, accesorios, teñido de pieles y fabricación de productos de piel, maletas, bolsos, guarnicionería y calzado. | 2_3_LightEndProductIndustry |
2_3_3_PublishingAndPrinting | edición e impresión | Edición e impresión de libros, periódicos y revistas y edición y reproducción de grabaciones sonoras. | 2_3_LightEndProductIndustry |
2_3_4_ManufacturingOfElectricalAndOpticalEquipment | fabricación de material eléctrico y óptico | Fabricación de maquinaria de oficina, ordenadores, motores eléctricos, generadores, aparatos de distribución y control de la electricidad, cables, acumuladores, baterías, lámparas, aparatos de radio, televisores, teléfonos, válvulas y tubos electrónicos, instrumentos médicos, de precisión y ópticos, relojes y otro material eléctrico y óptico. | 2_3_LightEndProductIndustry |
2_3_5_ManufacturingOfOtherLightEndProducts | fabricación de otros productos finales ligeros | Fabricación de muebles, joyería, instrumentos musicales, artículos de deporte, juegos, juguetes y otros productos diversos. | 2_3_LightEndProductIndustry |
2_4_EnergyProduction | producción de energía | Producción de energía. | 2_SecondaryProduction |
2_4_1_NuclearBasedEnergyProduction | producción de energía nuclear | Centrales nucleares | 2_4_EnergyProduction |
2_4_2_FossilFuelBasedEnergyProduction | producción de energía basada en combustibles fósiles | Centrales térmicas (de carbón, petróleo, gas natural, turba y otros combustibles fósiles). | 2_4_EnergyProduction |
2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction | producción de energía basada en la biomasa | Centrales que utilizan combustibles basados en la biomasa (madera y otros combustibles sólidos y líquidos a base de plantas, biogás y otros biocombustibles). | 2_4_EnergyProduction |
2_4_4_RenewableEnergyProduction | producción de energía renovable | Energía hidráulica, solar, eólica, térmica (aeroenergía, geoenergía, hidroenergía), de las mareas, de las olas, etc. y otros tipos de energía renovable (excepto la energía de la biomasa, que está cubierto por el valor 2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction). | 2_4_EnergyProduction |
2_5_OtherIndustry | otros sectores de la industria | Producción de otros productos industriales no incluidos en ningún otro de los valores específicos de 2_SecondaryProduction. | 2_SecondaryProduction |
3_TertiaryProduction | producción terciaria | Servicios que sirven como productos para otras empresas y consumidores, tanto privados como públicos. Se incluyen el comercio mayorista y minorista, los servicios de reparación, hoteles y restaurantes los servicios financieros, los servicios inmobiliarios, los servicios a empresas, los servicios de alquiler, la administración pública, la defensa y seguridad social, la educación, la atención sanitaria y social y los demás servicios a la comunidad, sociales y personales. | |
3_1_CommercialServices | servicios comerciales | Prestación de servicios de comerciales | 3_TertiaryProduction |
3_1_1_WholesaleAndRetailTradeAndRepairOfVehiclesAndPersonalAndHouseholdGoods | comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos y de efectos personales y enseres domésticos | Venta al por mayor y al por menor de vehículos de motor, combustibles, materias primas agrarias, animales vivos, minerales, metales, sustancias químicas, madera, maquinaria, buques, muebles, electrodomésticos, textiles, alimentos, bebidas, productos de tabaco, productos farmacéuticos, productos de segunda mano, otros productos, residuos y chatarra. Esta clase comprende asimismo la reparación de vehículos, efectos personales y enseres domésticos. | 3_1_CommercialServices |
3_1_2_RealEstateServices | servicios inmobiliarios | Prestación de servicios inmobiliarios y de alquiler. | 3_1_CommercialServices |
3_1_3_AccommodationAndFoodServices | servicios de hostelería | Servicios de hoteles, ciudades de vacaciones, campamentos, restaurantes, bares y comedores colectivos. | 3_1_CommercialServices |
3_1_4_OtherCommercialServices | otros servicios comerciales | Otros servicios comerciales no incluidos en ningún otro de los valores específicos de 3_1_CommercialServices, como los servicios de belleza y de bienestar. | 3_1_CommercialServices |
3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices | servicios financieros profesionales y de información | Prestación de servicios financieros, profesionales o de información. | 3_TertiaryProduction |
3_2_1_FinancialAndInsuranceServices | servicios financieros y de seguros | Prestación de servicios de banca, crédito, seguros y otros servicios financieros. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices |
3_2_2_ProfessionalTechnicalAndScientificServices | servicios profesionales, técnicos y científicos | Prestación de servicios de consultoría informática, tratamiento de datos, investigación y desarrollo, asesoría jurídica, contabilidad, gestión de empresas, arquitectura, ingeniería, publicidad, ensayos, investigación, consultoría y otros servicios profesionales. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices |
3_2_3_InformationAndCommunicationServices | servicios de información y comunicación | Prestación de servicios de edición, grabación de sonido, televisión, cine, radiodifusión, correos y telecomunicaciones, informáticos y de tratamiento de datos. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices |
3_2_4_AdministrativeAndSupportServices | servicios administrativos y auxiliares | Servicios de agencias de viajes, de alquiler, de limpieza, de seguridad y otros servicios administrativos y auxiliares. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices |
3_2_5_OtherFinancialProfessionalAndInformationServices | otros servicios financieros, profesionales y de información | Otros servicios financieros, profesionales y de información no incluidos en ningún otro de los valores específicos de 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices |
3_3_CommunityServices | servicios a la colectividad | Prestación de servicios a la comunidad. | 3_TertiaryProduction |
3_3_1_PublicAdministrationDefenceAndSocialSecurityServices | servicios de administración pública, de defensa y de seguridad social | Prestación de servicios administrativos genéricos, de defensa, de justicia, de seguridad pública, de bomberos y de seguridad social obligatoria. | 3_3_CommunityServices |
3_3_2_EducationalServices | servicios de educación | Prestación de servicios de educación primaria, secundaria, superior, para adultos y de otros tipos. | 3_3_CommunityServices |
3_3_3_HealthAndSocialServices | servicios sanitarios y sociales | Prestación de servicios de atención sanitaria humana y animal y de asistencia social. | 3_3_CommunityServices |
3_3_4_ReligiousServices | servicios religiosos | Prestación de servicios religiosos. | 3_3_CommunityServices |
3_3_5_OtherCommunityServices | otros servicios a la comunidad | Otros servicios a la comunidad, como los cementerios. | 3_3_CommunityServices |
3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices | servicios culturales, de ocio y recreativos | Prestación de servicios culturales, de ocio y recreativos. | 3_TertiaryProduction |
3_4_1_CulturalServices | servicios culturales | Prestación de servicios artísticos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, jardines botánicos, lugares históricos y otros servicios culturales. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices |
3_4_2_EntertainmentServices | servicios de ocio | Parques de atracciones, parques temáticos, actividades de apuestas y juegos y otros servicios de ocio. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices |
3_4_3_SportsInfrastructure | infraestructuras deportivas | Infraestructuras deportivas, como estadios, recintos deportivos, piscinas, gimnasios, estaciones de esquí, campos de golf y otras infraestructuras deportivas. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices |
3_4_4_OpenAirRecreationalAreas | zonas recreativas al aire libre | Zonas recreativas al aire libre, como parques urbanos, terrenos de juegos infantiles, parques nacionales y zonas naturales utilizados para fines recreativos. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices |
3_4_5_OtherRecreationalServices | otros servicios recreativos | Otros servicios recreativos no incluidos en ninguno de los otros valores específicos de 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices |
3_5_OtherServices | otros servicios | Prestación de otros servicios no incluidos en ninguno de los otros valores específicos de 3_TertiaryProduction. | 3_TertiaryProduction |
4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities | redes de transporte, servicios logísticos y servicios de utilidad pública | Infraestructuras y redes básicas de la sociedad. Los demás sectores utilizan infraestructuras y redes para producir bienes y servicios y además son vitales para las zonas residenciales. Se incluyen el abastecimiento de agua, la recogida, tratamiento y reciclado de aguas residuales y residuos, el transporte, las redes, el almacenamiento y la comunicación. | |
4_1_TransportNetworks | redes de transporte | Infraestructuras relacionadas con el transporte. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities |
4_1_1_RoadTransport | transporte por carretera | Áreas utilizadas para el transporte por carretera, como carreteras, áreas de estacionamiento y estaciones de servicio. | 4_1_TransportNetworks |
4_1_2_RailwayTransport | transporte por ferrocarril | Áreas utilizadas para el transporte por ferrocarril, como carriles, estaciones, cocheras, etc. | 4_1_TransportNetworks |
4_1_3_AirTransport | transporte aéreo | Áreas utilizadas para el transporte aéreo, como aeropuertos y servicios relacionados. | 4_1_TransportNetworks |
4_1_4_WaterTransport | transporte marítimo y por vías navegables interiores | Áreas utilizadas para el transporte marítimo y por vías navegables interiores, como puertos, ríos, muelles y servicios relacionados. | 4_1_TransportNetworks |
4_1_5_OtherTransportNetwork | otras redes de transporte | Áreas utilizadas para otros transportes no incluidos en ninguno de los otros valores específicos de 4_1_TransportNetworks. | 4_1_TransportNetworks |
4_2_LogisticalAndStorageServices | servicios logísticos y de almacenamiento | Áreas utilizadas para servicios de almacenamiento independientes (no unidos directamente a las fábricas) y servicios logísticos. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities |
4_3_Utilities | servicios de utilidad pública | Infraestructuras relacionadas con los servicios de utilidad pública. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities |
4_3_1_ElectricityGasAndThermalPowerDistributionServices | servicios de distribución de energía eléctrica, gas y energía térmica | Áreas utilizadas para la distribución de energía eléctrica, gas y energía térmica, incluidos los conductos empleados para el transporte de petróleo y gas. | 4_3_Utilities |
4_3_2_WaterAndSewageInfrastructure | infraestructuras hidráulicas y de aguas residuales | Áreas utilizadas para la extracción, recogida, depuración, almacenamiento y distribución de agua, y para la recogida y el tratamiento de aguas residuales (incluidas las tuberías). | 4_3_Utilities |
4_3_3_WasteTreatment | tratamiento de residuos | Áreas utilizadas para la recogida, tratamiento y reciclado de residuos. | 4_3_Utilities |
4_3_4_OtherUtilities | otros servicios de utilidad pública | Áreas utilizadas para otros servicios de utilidad pública no incluidos en ningún otro de los valores específicos de 4_3_Utilities. | 4_3_Utilities |
5_ResidentialUse | uso residencial | Áreas utilizadas predominantemente para alojamiento humano. Las formas de vivienda varían considerablemente entre las áreas residenciales y dentro de ellas. Se incluyen las viviendas unifamiliares, las viviendas multifamiliares y los hogares móviles en ciudades, pueblos y comarcas rurales, si no están vinculadas a la producción primaria. Son posibles tanto los usos del suelo de alta densidad como los de baja densidad. Esta clase incluye también las áreas residenciales combinadas con áreas dedicadas a otros usos no incompatibles. | |
5_1_PermanentResidentialUse | uso residencial permanente | Terrenos residenciales dominados por chalés rodeados de jardines o patios, casas individuales, casas semiadosadas, casas adosadas, casas de urbanizaciones, casas en hilera y bloques de apartamentos utilizados como residencia permanente. | 5_ResidentialUse |
5_2_ResidentialUseWithOtherCompatibleUses | uso residencial con otros usos compatibles | Áreas residenciales mezcladas con otros usos no incompatibles (por ejemplo, diversos servicios, industria ligera, etc.). | 5_ResidentialUse |
5_3_OtherResidentialUse | otros usos residenciales | Áreas utilizadas predominantemente para viviendas temporales (campamentos de inmigrantes), residencias de vacaciones (casas de verano), etc. | 5_ResidentialUse |
6_OtherUses | otros usos | Áreas no incluidas en los valores 1_PrimaryProduction, 2_SecondaryProduction 3_TertiaryProduction 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities, 5_ResidentialUse ni en ninguno de los otros valores específicos, y áreas en construcción. | |
6_1_TransitionalAreas | áreas transitorias | Áreas en construcción. Esta clase se utiliza exclusivamente para el uso del suelo existente y no para el uso del suelo planificado. | 6_OtherUses |
6_2_AbandonedAreas | áreas abandonadas | Áreas agrícolas, residenciales, industriales, de transporte y de infraestructuras básicas abandonadas. Pertenecen a esta clase las áreas que ya no se usan ni podrán usarse para su fin original sin importantes obras de reparación o renovación. | 6_OtherUses |
6_3_NaturalAreasNotInOtherEconomicUse | áreas naturales no dedicadas a ningún otro uso económico | Áreas que se encuentran en estado natural y no dedicadas a ningún otro uso económico. | 6_OtherUses |
6_3_1_LandAreasNotInOtherEconomicUse | áreas terrestres no dedicadas a ningún otro uso económico | Áreas que se encuentran en estado natural, como bosques, zonas de matorral, pastizales, humedales y tierras no urbanizadas, no dedicadas a ningún otro uso socioeconómico. Se incluyen las áreas calificadas como "zonas naturales". Las áreas protegidas pueden incluirse en esta clase o, si se dedican a otros usos, a otras clases. Las áreas protegidas son las calificadas legalmente como "zonas protegidas". | 6_3_NaturalAreasNotInOtherEconomicUse |
6_3_2_WaterAreasNotInOtherEconomicUse | áreas acuáticas no dedicadas a ningún otro uso económico | Áreas acuáticas no dedicadas a ningún otro uso socioeconómico. | 6_3_NaturalAreasNotInOtherEconomicUse |
6_4_AreasWhereAnyUseAllowed | áreas en las que se permite cualquier uso | Áreas donde cualquier tipo de uso del suelo planificado está permitido | 6_OtherUses |
6_5_AreasWithoutAnySpecifiedPlannedUse | áreas sin ningún uso planificado específico | Áreas en las que el uso del suelo planificado no está especificado, como sucede con las que quedan fuera del ámbito del plan. | 6_OtherUses |
6_6_NotKnownUse | uso desconocido | Áreas en las que se desconoce el uso del suelo. | 6_OtherUses |
4.3.2.2. Clasificación de usos del suelo (LandUseClassificationValue)
Lista de las categorías de uso del suelo que se utilizan en Uso del suelo de Inspire, acordadas a escala nacional o local.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
4.4. Uso del suelo existente
4.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Uso del suelo existente contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Conjunto de datos de uso del suelo existente
- Objeto de uso del suelo existente
4.4.1.1. Conjunto de datos de uso del suelo existente (ExistingLandUseDataSet)
Un conjunto de datos de uso del suelo existente es una colección de áreas en relación a las cuales se facilita información sobre los usos del suelo (actuales o anteriores) existentes.
Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseDataSet
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Límite de la unión geométrica de todas las instancias del tipo de objeto espacial ExistingLandUseObject. | GM_MultiSurface | |
name | Nombre del conjunto de datos, legible para personas. | CharacterString | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el conjunto de datos de uso del suelo existente comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el conjunto de datos de uso del suelo existente deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ExistingLandUseDataSet
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
member | Referencia a los LandUseObject que pertenecen a este ExistingLandUseDataSet | ExistingLandUseObject | |
4.4.1.2. Objeto de uso del suelo existente (ExistingLandUseObject)
El objeto de uso del suelo existente es un área caracterizada por una combinación homogénea de tipos de uso.
Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseObject
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Representación geométrica del área espacial cubierta por este objeto. | GM_MultiSurface | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
hilucsPresence | Presencia real dentro del objeto de una categoría de uso del suelo según el HILUCS. | HILUCSPresence | voidable |
hilucsLandUse | Clases de uso del suelo según el HILUCS que están presentes en este objeto de uso del suelo existente. | HILUCSValue | |
specificLandUse | Categoría de uso del suelo con arreglo a la nomenclatura específica para este conjunto de datos. | LandUseClassificationValue | voidable |
specificPresence | Presencia real dentro del objeto de una categoría de uso del suelo. | SpecificPresence | voidable |
observationDate | Fecha de la observación asociada a una descripción. | Date | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el fenómeno deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ExistingLandUseObject
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
dataSet | Conjunto de datos de uso del suelo existente al que pertenece este objeto de uso del suelo. | ExistingLandUseDataSet | |
4.5. Uso del suelo en forma de malla
4.5.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Uso del suelo en forma de malla contiene el tipo de objeto espacial Malla de uso del suelo existente.
4.5.1.1. Malla de uso del suelo existente (ExistingLandUseGrid)
Colección de píxeles en relación con la cual se facilita información sobre el uso del suelo (actual o anterior) existente. Para la clasificación se utilizará el sistema HILUCS.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseGrid
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
name | Nombre del conjunto de datos, legible para personas. | CharacterString | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Contiene la extensión del conjunto de datos. | EX_Extent | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Primera fecha en la que esta malla es una representación válida de la realidad. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual la malla ya no es una representación válida de la realidad. | DateTime | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial ExistingLandUseGrid
Los valores del rangeSet deberán ser del tipo CategoryOrNilReason.
El rango se basará en el HILUCS o bien en un sistema específico de clasificación de los usos del suelo definido por el proveedor de datos.
4.6. Uso del suelo muestreado
4.6.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Uso del suelo muestreado contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Muestra de uso del suelo existente
- Conjunto de datos de uso del suelo existente muestreado
4.6.1.1. Muestra de uso del suelo existente (ExistingLandUseSample)
Descripción del uso del suelo existente que está presente en la localización específica.
Atributos del tipo de objeto espacial ExistingLandUseSample
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
location | Localización en la que se toma la muestra de uso del suelo. | GM_Point | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
hilucsLandUse | Clases de uso del suelo según el HILUCS que están presentes en esta muestra de uso del suelo existente. | HILUCSValue | |
hilucsPresence | Presencia real de una categoría de uso del suelo con arreglo al HILUCS dentro del objeto. | HILUCSPresence | voidable |
specificLandUse | Categoría de uso de la tierra con arreglo a la nomenclatura específica para este conjunto de datos. | LandUseClassificationValue | voidable |
observationDate | Fecha de observación asociada a una descripción. | Date | voidable |
specificPresence | Presencia real de una categoría de uso del suelo dentro del objeto. | SpecificPresence | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el fenómeno deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ExistingLandUseSample
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
dataset | Conjunto de datos al que pertenece esta muestra. | SampledExistingLandUseDataSet | |
4.6.1.2. Conjunto de datos de uso del suelo existente muestreado (SampledExistingLandUseDataSet)
Colección de localizaciones en relación con las cuales se facilita información sobre usos del suelo (actuales o anteriores) existentes.
Atributos del tipo de objeto espacial SampledExistingLandUseDataSet
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Envoltura convexa de todas las instancias del tipo del objeto espacial ExistingLandUseSample. | GM_MultiSurface | |
name | Nombre del conjunto de datos, legible para personas. | CharacterString | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Primera fecha en que este conjunto de datos es válido en la realidad. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el conjunto de datos deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SampledExistingLandUseDataSet
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
member | Referencia a los miembros del conjunto de datos de uso del suelo existente muestreado. | ExistingLandUseSample | |
4.7. Uso del suelo planificado
4.7.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Uso del suelo planificado contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Documentación oficial
- Plan de ordenación territorial
- Reglamentación complementaria
- Elemento de zonificación
4.7.1.1. Documentación oficial (OfficialDocumentation)
Documentación oficial que compone el plan de ordenación; puede estar constituida por la normativa aplicable, los elementos cartográficos y descriptivos asociados a todo plan de ordenación territorial, un elemento de zonificación o reglamentación complementaria. En algunos Estados miembros formarán parte del conjunto de datos (y podrán incluirse en el atributo regulationText) las disposiciones normativas reales; en otros Estados miembros, estas disposiciones no formarán parte del conjunto de datos y se hará referencia a ellas mediante una referencia a un documento o un acto jurídico. Deberá ofrecerse al menos uno de los tres valores vaciables.
Atributos del tipo de objeto espacial OfficialDocumentation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
legislationCitation | Referencia al documento que contiene la disposición normativa. | LegislationCitation | voidable |
regulationText | Texto de la disposición normativa. | CharacterString | voidable |
planDocument | Cita de los planes y de los planos estructurales escaneados, estén georreferenciados o no. | DocumentCitation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial OfficialDocumentation
Al menos uno de los atributos legislationCitation, regulationText o planDocument deberá poblarse con un valor no vacío.
4.7.1.2. Plan de ordenación territorial (SpatialPlan)
Conjunto de documentos que indican una orientación estratégica para el desarrollo de una zona geográfica determinada, establecen las políticas, prioridades, programas y asignaciones de suelo para la ejecución de esa orientación estratégica e influyen en la distribución de las personas y actividades en espacios de diversas escalas. Los planes de ordenación territorial pueden elaborarse con fines de ordenación urbana, ordenación regional, ordenación medioambiental, ordenación paisajística, planes de ordenación nacionales o planes de ordenación a escala de la Unión.
Atributos del tipo de objeto espacial SpatialPlan
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
extent | Unión geométrica de todas las instancias de los tipos de objetos espaciales ZoningElement y SupplementaryRegulation. Cuando el SpatialPlan comprende únicamente un documento, el atributo extent es el borde de la imagen cartográfica que contiene la información sobre usos del suelo (es decir, la extensión del mapa de usos del suelo). | GM_MultiSurface | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
officialTitle | Título oficial del plan de ordenación territorial. | CharacterString | |
levelOfSpatialPlan | Nivel de las unidades administrativas cubiertas por el plan. | LevelOfSpatialPlanValue | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Primera fecha en que este plan de ordenación territorial es válido en la realidad. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el plan de ordenación territorial deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
alternativeTitle | Título alternativo (no oficial) del plan de ordenación territorial. | CharacterString | voidable |
planTypeName | Nombre del tipo de plan que el Estado miembro ha dado al plan. | PlanTypeNameValue | |
processStepGeneral | Indicación general de la etapa del proceso de planificación en la que se encuentra el plan. | ProcessStepGeneralValue | voidable |
backgroundMap | Identificación del mapa de fondo que se ha utilizado para construir este plan. | BackgroundMapValue | voidable |
ordinance | Referencia a la disposición administrativa pertinente. | OrdinanceValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SpatialPlan
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
officialDocument | Enlace a los documentos oficiales relativos al plan de ordenación territorial. | OfficialDocumentation | voidable |
member | Referencia a los ZoningElements a los que pertenece este SpatialPlan | ZoningElement | |
restriction | Enlaces a otra reglamentación complementaria que incluya información o limitaciones sobre el uso del suelo o el agua complementarios de la zonificación en relación con este plan. | SupplementaryRegulation | |
4.7.1.3. Reglamentación complementaria (SupplementaryRegulation)
Objeto espacial (punto, línea o polígono) de un plan de ordenación territorial que incluye información y/o limitaciones adicionales sobre el uso del suelo o del agua que se requieren por razones de ordenación territorial o para la formalización de normas externas definidas en la disposición legal.
Atributos del tipo de objeto espacial SupplementaryRegulation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Geometría de la parcela en la que se aplica la reglamentación complementaria. | GM_Object | |
validFrom | Primera fecha en la que esta versión de esta reglamentación complementaria es válida en la realidad. | DateTime | voidable |
validTo | Fecha a partir de la cual la reglamentación complementaria ya no es válida. | DateTime | voidable |
regulationNature | Naturaleza jurídica de la reglamentación del uso del suelo. | RegulationNatureValue | |
specificSupplementaryRegulation | Referencia a una categoría de la reglamentación complementaria, expresada en una nomenclatura específica de reglamentaciones complementarias facilitada por el proveedor de datos. | SpecificSupplementaryRegulationValue | voidable |
supplementaryRegulation | Código de la reglamentación complementaria, tomada de la lista controlada jerárquica de reglamentaciones complementarias acordada a escala europea. | SupplementaryRegulationValue | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
processStepGeneral | Indicación general de la etapa del proceso de planificación en que se encuentra la reglamentación complementaria. | ProcessStepGeneralValue | voidable |
backgroundMap | Identificación del mapa de fondo que se ha utilizado para construir la reglamentación complementaria. | BackgroundMapValue | voidable |
dimensioningIndication | Especificaciones de las determinaciones urbanísticas que se añaden sobre las dimensiones de los elementos de zonificación. Estas determinaciones se superponen a la geometría de la reglamentación complementaria. | DimensioningIndicationValue | voidable |
inheritedFromOtherPlans | Indicación de si la reglamentación complementaria se ha heredado de otro plan de ordenación territorial. | Boolean | voidable |
specificRegulationNature | Naturaleza jurídica de la reglamentación de uso del suelo desde una perspectiva nacional. | CharacterString | voidable |
name | Denominación oficial de la reglamentación complementaria | CharacterString | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SupplementaryRegulation
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
officialDocument | Enlace al texto de las disposiciones que corresponden a esta reglamentación complementaria. | OfficialDocumentation | voidable |
plan | Enlace al plan del que forma parte esta reglamentación complementaria. | SpatialPlan | |
4.7.1.4. Elemento de zonificación (ZoningElement)
Objeto espacial que es homogéneo en relación con los usos permitidos del suelo en virtud de una zonificación que separa un conjunto de usos de suelo de otro conjunto de usos del suelo.
Atributos del tipo de objeto espacial ZoningElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Geometría de este elemento de zonificación. | GM_MultiSurface | |
validFrom | Momento en que el fenómeno comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Primera fecha en la que esta versión de este LandUseObject es válida en realidad. | DateTime | voidable |
hilucsLandUse | Clase de uso del suelo que predomina en este objeto de uso del suelo. | HILUCSValue | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
hilucsPresence | Presencia real de una categoría de uso del suelo dentro del objeto. | HILUCSPresence | voidable |
specificLandUse | Categoría de uso de la tierra con arreglo a la nomenclatura específica para este conjunto de datos. | LandUseClassificationValue | voidable |
specificPresence | Presencia real de una categoría de uso del suelo dentro del objeto. | SpecificPresence | voidable |
regulationNature | Naturaleza jurídica de la indicación de uso del suelo. | RegulationNatureValue | |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
processStepGeneral | Indicación general de la etapa del proceso de planificación en la que se encuentra el elemento de zonificación. | ProcessStepGeneralValue | voidable |
backgroundMap | Identificación del mapa de fondo que se ha utilizado para construir este elemento de zonificación. | BackgroundMapValue | voidable |
dimensioningIndication | Especificaciones de las determinaciones urbanísticas de los proyectos. | DimensioningIndicationValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ZoningElement
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
plan | SpatialPlan al que pertenece este ZoningElement. | SpatialPlan | |
officialDocument | Disposición normativa que forma parte de este elemento de zonificación. | OfficialDocumentation | voidable |
4.7.2. Tipos de datos
4.7.2.1. Mapa de fondo (BackgroundMapValue)
Información relativa al mapa que se ha utilizado como fondo para definir un plan de ordenación territorial, un elemento de zonificación o una reglamentación complementaria.
Atributos del tipo de dato BackgroundMapValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
backgroundMapDate | Fecha del mapa de fondo utilizado. | DateTime | |
backgroundMapReference | Referencia al mapa de fondo que se ha utilizado. | CharacterString | |
backgroudMapURI | URI que remite al servicio que facilita el mapa de fondo. | URI | voidable |
4.7.2.2. Determinación urbanística valorada en caracteres (DimensioningIndicationCharacterValue)
Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es de tipo CharacterString.
Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue.
Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationCharacterValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valor de las determinaciones urbanísticas. | CharacterString | |
4.7.2.3. Determinación urbanística valorada en números enteros (DimensioningIndicationIntegerValue)
Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es de tipo número entero.
Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue.
Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationIntegerValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valor de las determinaciones urbanísticas. | Integer | |
4.7.2.4. Determinación urbanística valorada en unidades de medida (DimensioningIndicationMeasureValue)
Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es una unidad de medida.
Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue.
Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationMeasureValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valor de las determinaciones urbanísticas. | Measure | |
4.7.2.5. Determinación urbanística valorada en números reales (DimensioningIndicationRealValue)
Indicación de las determinaciones urbanísticas cuyo valor es un número en coma flotante.
Constituye un subtipo de DimensioningIndicationValue.
Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationRealValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valor de las determinaciones urbanísticas. | Real | |
4.7.2.6. Determinaciones urbanísticas (DimensioningIndicationValue)
Especificaciones de las determinaciones urbanísticas de los proyectos.
Atributos del tipo de dato DimensioningIndicationValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
indicationReference | Descripción de la determinación urbanística. | CharacterString | |
4.7.2.7. Disposición administrativa (OrdinanceValue)
Referencia a una disposición administrativa. Se entiende por disposición administrativa la adoptada por una autoridad legalmente competente para adoptarla.
Atributos del tipo de dato OrdinanceValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
ordinanceDate | Fecha de la disposición administrativa pertinente. | DateTime | |
ordinanceReference | Referencia a la disposición administrativa competente. | CharacterString | |
4.7.3. Listas controladas
4.7.3.1. Nivel del plan de ordenación territorial (LevelOfSpatialPlanValue)
Jerarquía territorial del plan.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada LevelOfSpatialPlanValue
Valor | Nombre | Definición |
infraLocal | infralocal | Plan que abarca sólo una parte de un municipio. |
local | local | Plan a escala municipal, correspondiente al nivel más bajo de administración equivalente a LAU2 conforme a lo establecido en el anexo III del Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [3]. |
supraLocal | supralocal | Plan que abarca varios municipios (total o parcialmente). |
infraRegional | infrarregional | Plan que abarca varias unidades administrativas inferiores dentro de una región administrativa. |
regional | regional | Plan a escala regional (equivalente a NUTS2 de la nomenclatura de Eurostat de unidades estadísticas de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) no 1059/2003). |
supraRegional | suprarregional | Plan que abarca varias regiones administrativas. |
national | nacional | Plan a escala de Estado miembro |
other | otro | Plan de ordenación de otro nivel. |
4.7.3.2. Indicación general de la etapa del proceso (ProcessStepGeneralValue)
Indicación general de la etapa de planificación en la que se encuentra el plan.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada ProcessStepGeneralValue
Valor | Nombre | Definición |
adoption | en proceso de adopción | Plan en vías de adopción legal. |
elaboration | en elaboración | Plan en elaboración. |
legalForce | jurídicamente vinculante o activo | Plan ya aprobado y jurídicamente vinculante o activo. |
obsolete | obsoleto | Plan que ha sido sustituido por otro o que ya no está en vigor. |
4.7.3.3. Naturaleza de la reglamentación (RegulationNatureValue)
Naturaleza jurídica de la indicación de uso del suelo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada RegulationNatureValue
Valor | Nombre | Definición |
bindingForDevelopers | vinculante para los desarrolladores | La indicación de uso de suelo solo es vinculante para la entidad competente para el desarrollo del área. |
bindingOnlyForAuthorities | vinculante solo para autoridades | La indicación de uso del suelo solo es vinculante para determinadas autoridades. |
generallyBinding | vinculante para todos | La indicación de uso del suelo es vinculante para todos. |
nonBinding | no vinculante | La indicación de uso del suelo no es vinculante. |
definedInLegislation | definida por la legislación | La indicación de uso del suelo está definida por la legislación. |
4.7.3.4. Nombre del tipo de plan (PlanTypeNameValue)
Tipos de planes definidos en los Estados miembros. Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
4.7.3.5. Reglamentación complementaria específica (SpecificSupplementaryRegulationValue)
Categoría de la reglamentación complementaria con arreglo a una nomenclatura específica de reglamentaciones complementarias facilitada por el proveedor de datos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
4.7.3.6. Reglamentación complementaria (SupplementaryRegulationValue)
Tipos de condiciones y limitaciones de los planes de ordenación territorial.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Uso del suelo.
4.8. Requisitos temáticos
(1) Los conjuntos de datos de uso del suelo asignarán a cada polígono, píxel o localización un tipo de uso del suelo tomado del Sistema jerárquico de usos del suelo según Inspire (HILUCS) al nivel jerárquico más apropiado y detallado.
(2) El tipo de objeto espacial CoverageByDomainAndRange deberá ser un subtipo de Grid Coverage.
(3) Cuando se haya establecido una zona de reglamentación complementaria para regular el uso del suelo planificado, y se defina dentro de un plan de ordenación territorial legalmente vinculante, dicha zona quedará comprendida en el tema "Uso del suelo" y se codificará como SupplementaryRegulation. En cambio, si se ha establecido jurídicamente la zona, pero no se ha definido en un plan de ordenación territorial legalmente vinculante, se codificará como ManagementRestrictionOrRegulationZone.
(4) Basándose en el sistema de referencia de coordinadas horizontales de Inspire, cada Estado miembro definirá una proyección o un conjunto de proyecciones idóneas para el trabajo con las parcelas catastrales subyacentes en el territorio nacional y en las áreas transfronterizas que proceda para un SpatialPlan. Una proyección es idónea si ofrece pocas alteraciones lineales (idealmente, menos de 50 cm por 500 m) y así permite a los usuarios medir las distancias y superficies de manera razonable. Esta proyección o conjunto de proyecciones deberá definirse de acuerdo con los países vecinos. Deberá estar bien documentada, para permitir las conversiones al Sistema común de referencia de coordenadas y desde este sistema. La documentación se facilitará de acuerdo con la norma ISO 19111, que establece el modo de describir un sistema de referencia de coordenadas proyectado.
(5) El uso del elemento común de metadatos "Resolución espacial" (de conformidad con la sección 6.2 de la parte B del anexo del Reglamento (CE) no 1205/2008) se limitará a ofrecer una distancia de resolución.
(6) Los proveedores de datos incluirán las siguientes palabras clave además de las declaradas obligatorias en el Reglamento (CE) no 1205/2008/CE:
(a) Una de las siguientes palabras clave, neutrales respecto a las lenguas, para describir el tipo del conjunto de datos de uso del suelo: ExistingLandUse, SampledExistingLandUse, GriddedExistingLandUse, PlannedLandUse.
(b) Si el conjunto de datos contiene objetos SpatialPlans, una palabra clave que describa el nivel de las unidades administrativas cubiertas por el plan, tal como se definen en la lista controlada LevelOfSpatialPlan.
4.9. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Uso del suelo"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
LU.ExistingLandUse | Objetos de uso del suelo existente con arreglo al Sistema jerárquico de clasificación de usos del suelo según Inspire, al nivel más apropiado | ExistingLandUseObject |
LU.SpatialPlan | Extensión de un plan de ordenación territorial | SpatialPlan |
LU.ZoningElement | Objetos de zonificación de la ordenación territorial según el Sistema jerárquico de clasificación de usos del suelo según Inspire, al nivel más apropiado | ZoningElement |
LU.SupplementaryRegulation | Reglamentaciones que complementan la zonificación y que afectan al uso del suelo | SupplementaryRegulation |
5. SALUD Y SEGURIDAD HUMANAS (HUMAN HEALTH AND SAFETY)
5.1. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Salud y seguridad humanas" se especifican los siguientes tipos de objeto espacial:
- Datos estadísticos de salud
- Biomarcador
- Enfermedad
- Estadísticas de salud general
- Estadísticas de servicios de salud
- Medida de un factor determinante de la salud medioambiental
- Datos estadísticos de un factor determinante de la salud medioambiental
5.1.1. Datos estadísticos de salud (HealthStatisticalData)
Datos relativos a la salud humana, que abarcan desde las enfermedades y problemas relacionados con la salud (con arreglo a listas controladas internacionalmente aceptadas, como la CIE-10), expresados en forma de morbilidad y mortalidad, hasta los datos sobre el estado de salud general (IMC, autopercepción de la salud, etc.), los datos sobre los servicios de salud (gasto sanitario, casos diarios, etc.) y los datos sobre biomarcadores; se trata de índices estadísticos agregados a nivel de diferentes unidades estadísticas, recogidos o notificados en diferentes grupos de población. La inclusión de datos de biovigilancia humana ofrece la oportunidad de examinar las posibles relaciones directas o indirectas entre la salud humana y el medio ambiente.
Se trata de un tipo abstracto.
Roles de asociación del tipo de objeto espacial HealthStatisticalData
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
aggregationUnit | Unidad estadística a la que se refieren los datos estadísticos de salud. | StatisticalUnit | |
5.1.2. Biomarcador (Biomarker)
Un biomarcador (de exposición) es la concentración de una sustancia química o de su metabolito o del producto de una interacción entre una sustancia química y alguna molécula o célula diana que se mide en un compartimento de un organismo.
Constituye un subtipo de HealthStatisticalData.
Atributos del tipo de objeto espacial Biomarker
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
biomarkerName | Identificador único de un biomarcador, que ofrece información sobre la sustancia química que se determina y sobre la matriz en la que se realiza esa determinación. | BiomarkerType | |
biomarkerStatisticalParameter | Resumen estadístico de un estudio de biovigilancia humana, que representa las características estadísticas más importantes de un biomarcador medido en ese estudio. | BiomarkerStatisticalParameterType | |
referencePeriod | Período al que se refieren los datos. | ReferencePeriodType | |
ageRange | Intervalo de edades de una subpoblación específica, expresado en forma de una edad inicial y un intervalo, o alternativamente en años, meses o semanas. | AgeRangeType | |
gender | Sexo de la población considerada. | GenderValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Biomarker
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
refersTo | datos del biomarcador descritos mediante metadatos | BiomarkerThematicMetadata | |
5.1.3. Enfermedad (Disease)
Información estadística relativa a las patologías vinculadas directa o indirectamente a la calidad del medio ambiente.
Constituye un subtipo de HealthStatisticalData.
Atributos del tipo de objeto espacial Disease
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
ageRange | Intervalo de edades de una subpoblación específica, expresado en forma de una edad inicial y un intervalo, o alternativamente en años, meses o semanas. | AgeRangeType | voidable |
diseaseMeasure | Diversas maneras de notificar los datos sobre enfermedades y problemas relacionados con la salud en una población. | DiseaseMeasure | |
gender | Sexo de la población considerada. | GenderValue | voidable |
referencePeriod | Período al que se refieren a los datos. | ReferencePeriodType | |
pathology | Tipo de patología. | ICDValue | |
COD | Datos sobre las causas de muerte que ofrecen información sobre modelos de mortalidad y constituyen un elemento básico de la información de salud pública. | CODValue | |
Restricciones del tipo de objeto espacial Disease
Únicamente se usará el atributo COD si el atributo diseaseMeasureType de diseaseMeasure toma un valor que representa la mortalidad.
Al menos uno de los atributos patologías y causas de muerte (COD) no deberá estar vacío.
5.1.4. Estadísticas de salud general (GeneralHealthStatistics)
Serie de números sobre algunos aspectos de la salud relativos a una población o un área determinadas. A los efectos de este modelo de datos, los datos de "salud general" se refieren a cuestiones como la salud autopercibida, la distribución demográfica de diversos problemas de salud, el tabaquismo, etc., expresados en números en bruto, tasas, porcentajes, estratificados por sexo, por edad, o por factores socioeconómicos, culturales, étnicos o de otro tipo.
Constituye un subtipo de HealthStatisticalData.
Atributos del tipo de objeto espacial GeneralHealthStatistics
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
ageRange | Intervalo de edades de una subpoblación específica, expresado en forma de una edad inicial y un intervalo, o alternativamente en años, meses o semanas. | AgeRangeType | voidable |
gender | Sexo de la población considerada. | GenderValue | voidable |
generalHealthName | Indicador del estado de salud. | GeneralHealthTypeValue | |
generalHealthValue | Expresión numérica de un índice o indicador de salud. | Real | |
referencePeriod | Período al que se refieren a los datos. | ReferencePeriodType | |
5.1.5. Estadísticas de servicios de salud (HealthServicesStatistic)
Datos estadísticos sobre servicios de salud, a niveles NUTS 1 y 2 y a nivel municipal.
Constituye un subtipo de HealthStatisticalData.
Atributos del tipo de objeto espacial HealthServicesStatistic
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
healthServiceType | Tipo de servicios de salud | HealthServicesTypeValue | |
healthServiceValue | Número del tipo considerado. | Real | |
referencePeriod | Período al que se refieren a los datos. | ReferencePeriodType | |
5.1.6. Medida de un factor determinante de la salud medioambiental (EnvHealthDeterminantMeasure)
Medida en bruto obtenida en algún lugar que tiene interés para el análisis de un factor determinante de la salud humana.
Atributos del tipo de objeto espacial EnvHealthDeterminantMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
location | Localización en la que se ha realizado la medición. | GM_Object | |
type | Tipo de factor determinante de la salud medioambiental. | EnvHealthDeterminantTypeValue | |
measureTime | Período en el que se ha efectuado la medición. | TM_Period | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que la información empezará a utilizarse. | DateTime | voidable |
validTo | Momento en que la información dejará de utilizarse. | DateTime | voidable |
5.1.7. Datos estadísticos de un factor determinante de la salud medioambiental (EnvHealthDeterminantStatisticalData)
Datos estadísticos de interés para el análisis de un factor determinante de la salud humana, resultantes de la agregación de medidas en bruto obtenidas en una unidad estadística.
Constituye un subtipo de HealthStatisticalData.
Atributos del tipo de objeto espacial EnvHealthDeterminantStatisticalData
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
statisticalMethod | Tipo de método estadístico utilizado para agregar los datos en bruto de las mediciones realizadas en la unidad estadística. | StatisticalAggregationMethodValue | |
type | Tipo de factor determinante de la salud medioambiental. | EnvHealthDeterminantTypeValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvHealthDeterminantStatisticalData
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
measure | Las medidas | Measure | |
5.2. Tipos de datos
5.2.1. Edad (Age)
La edad de las personas se puede expresar de distintas formas (por ejemplo, en años en el caso de los adultos, en meses o semanas en el caso de los lactantes).
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión Age
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
month | Período considerado | Integer | |
week | Período considerado | Integer | |
year | Período considerado | Integer | |
5.2.2. Rango de edades (AgeRangeType)
Intervalo de edades de una subpoblación específica, expresado en forma de una edad inicial y un intervalo, o alternativamente en años, meses o semanas.
Atributos del tipo de dato AgeRangeType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
startAge | Comienzo del intervalo de edades. | Age | |
range | Duración del intervalo de edades. | Age | |
5.2.3. Parámetro estadístico del biomarcador (BiomarkerStatisticalParameterType)
Conjunto de características estadísticas de un biomarcador específico.
Atributos del tipo de dato BiomarkerStatisticalParameterType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometricMean | Media geométrica. | Measure | |
CI95ofGM | Intervalo de confianza del 95 % de la media geométrica. | Measure | |
P50 | Percentil 50, o mediana. Valor por debajo del cual se pueden encontrar el 50 por ciento de las observaciones. | Measure | |
P90 | Percentil 90. Valor por debajo del cual se pueden encontrar el 90 por ciento de las observaciones. | Measure | |
P95 | Percentil 95. Valor por debajo del cual se pueden encontrar el 95 por ciento de las observaciones. | Measure | |
CI95ofP95 | Intervalo de confianza del 95 % del percentil 95. | Measure | |
maximum | El valor más alto de un biomarcador determinado en un participante en el estudio de biovigilancia. | Measure | |
pinLOD | Proporción de personas con niveles indetectables del parámetro ensayado (por debajo del límite de detección). | Real | |
LOQ | Límite de cuantificación. | Real | |
numberOfParticipants | Número de participantes que han entregado muestras que han contribuido al cálculo del parámetro estadístico del biomarcador. | Integer | |
5.2.4. Metadatos temáticos relativos al biomarcador (BiomarkerThematicMetadata)
Metadatos temáticos que describen la finalidad del estudio, la población objetivo y las características de las áreas estudiadas.
Atributos del tipo de dato BiomarkerThematicMetadata
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
studyType | Objetivo del estudio (investigación inducida por hipótesis, encuesta de población general, estudio oportunista), cuando se han predefinido estos aspectos. | PT_FreeText | |
areaType | Características del área de muestreo (urbana, rural, semiurbana), cuando se han predefinido estos aspectos. | PT_FreeText | |
specificSubPopulation | Características de la población muestreada desde el punto de vista de la edad, el sexo y otros elementos, cuando se han predefinido estos aspectos | PT_FreeText | |
meanAge | Edad media de la subpoblación específica. | Age | |
Roles de asociación del tipo de datos BiomarkerThematicMetadata
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
describedBy | Metadatos vinculados a los datos del biomarcador | Biomarker | |
5.2.5. Tipo de biomarcador (BiomarkerType)
Todo biomarcador viene definido por una sustancia química cuantificada o determinada (por ejemplo, cadmio, plomo) o su metabolito, y por una matriz (por ejemplo, sangre, orina) que se utiliza para la cuantificación (por ejemplo, cadmio en orina, plomo en sangre).
Atributos del tipo de dato BiomarkerType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
chemical | Identificación, por el nombre o abreviatura, la fórmula química, el número CAS-PubChem u otro número, de la sustancia química que se va a cuantificar. | ChemicalValue | |
matrix | Tipo de material biológico o compartimiento corporal del que se obtiene una muestra para determinar o cuantificar un biomarcador. | MatrixValue | |
5.2.6. Medida de morbilidad (DiseaseMeasure)
Diferentes maneras posibles de notificar los datos sobre enfermedades y problemas relacionados con la salud en una población.
Atributos del tipo de dato DiseaseMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
diseaseMeasureType | Diferentes maneras posibles de notificar los datos sobre enfermedades y problemas relacionados con la salud en una población. | DiseaseMeasureTypeValue | |
value | Valor del indicador de morbilidad medido. | Real | |
5.2.7. Periodo de referencia (ReferencePeriodType)
Período al que se refieren los datos.
Atributos del tipo de dato ReferencePeriodType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
startDate | Comienzo del período de referencia. | Date | |
endDate | Final del periodo de referencia. | Date | |
5.2.8. Medida de la concentración (Concentration)
Medida de la concentración de un componente especificado en un medio especificado.
Constituye un subtipo de Measure.
Atributos del tipo Concentration
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
uom | Unidad de medida. | UomConcentration | |
5.2.9. Unidad de medida de la concentración (UomConcentration)
Unidad de medida de la concentración de un componente especificado en un medio especificado.
Constituye un subtipo de UnitOfMeasure.
Atributos del tipo UomConcentration
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
component | Componente cuya concentración se mide. | ComponentTypeValue | |
media | Medio en el que se mide la concentración. | MediaTypeValue | |
5.2.10. Medida del ruido (NoiseMeasure)
Medida de la intensidad del ruido.
Constituye un subtipo de Measure.
Atributos del tipo NoiseMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
uom | Unidad de medida de la intensidad del ruido. | UomNoise | |
5.2.11. Unidad de medida del ruido (UomNoise)
Unidad de medida de la intensidad del ruido.
Constituye un subtipo de UnitOfMeasure.
Atributos del tipo UomNoise
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
source | Tipo de fuente de ruido. | NoiseSourceTypeValue | |
5.3. Listas controladas
5.3.1. Causa de muerte (CODValue)
Los datos sobre las causas de muerte (COD) ofrecen información sobre los patrones de mortalidad y constituyen un elemento básico de la información sobre salud pública.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en la Lista abreviada europea de causas de muerte publicada por Eurostat.
5.3.2. Sustancia química (ChemicalValue)
Nombre de la sustancia química.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.3. Tipo de componente de la salud medioambiental (ComponentTypeValue)
Tipo de componente concreto (sustancia química, especie biológica, etc.) cuya concentración se mide en un entorno ambiental.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores adicionales especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas, en particular para los componentes relativos a la calidad de las aguas subterráneas, la calidad de las aguas lacustres, la calidad de las aguas fluviales, la calidad del aire y la calidad de las aguas de baño.
5.3.4. Tipo de medida de morbilidad (DiseaseMeasureTypeValue)
Hay diferentes maneras de notificar los datos sobre enfermedades y problemas relacionados con la salud en una población.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.5. Tipo de factor determinante de la salud medioambiental (EnvHealthDeterminantTypeValue)
Tipo de factor determinante de la salud medioambiental.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.6. Tipo de salud general (GeneralHealthTypeValue)
Tipo de indicador del estado de salud.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.7. Tipo de servicios de salud (HealthServicesTypeValue)
Tipo de indicador de la asistencia sanitaria.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.8. Clasificación internacional de enfermedades (ICDValue)
Enfermedad de que se trata, según la definición de la International Classification of Diseases, 10a revisión.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en los 10a revisión de la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, publicada por la Organización Mundial de la Salud.
5.3.9. Matriz (MatrixValue)
Tipo de tejido humano o de compartimento corporal para la medición de un biomarcador.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.10. Tipo de medio para la medición de la salud ambiental (MediaTypeValue)
Medio en el que se mide la concentración de un componente de la salud
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.11. Tipo de fuente de ruido (NoiseSourceTypeValue)
Tipos de fuentes de ruido.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.3.12. Método estadístico de agregación (StatisticalAggregationMethodValue)
Tipos de métodos estadísticos utilizados para agregar los datos en bruto de las mediciones realizadas en la unidad estadística.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Salud y seguridad humanas.
5.4. Requisitos temáticos
(1) La información estadística sobre el tema espacial Salud y seguridad humanas debe referirse a objetos espaciales tal y como se definen en el tema de datos espaciales Unidades estadísticas.
(2) Siempre que sea posible, se utilizará la lista controlada ICDValue para identificar los nombres de las enfermedades.
(3) Los datos en bruto de las mediciones deberán basarse en ISO/TS 19103:2005.
(4) Los datos estadísticos de los factores determinantes de la salud se modelizarán como datos estadísticos de salud caracterizados por un valor de medición basado en ISO/TS 19103:2005 y un método estadístico de agregación.
(5) Las coberturas de los factores determinantes de la salud se representarán utilizando los tipos de objetos espaciales definidos en la sección 6 del anexo I. Para las coberturas continuas, se utilizará un subtipo de la clase CoverageByDomainAndRange con su dominio restringido a valores de medición basados ISO/TS 19103:2005.
5.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Salud y seguridad humanas"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
HH.HealthStatisticalData | Datos estadísticos de salud | StatisticalUnit |
HH.HealthDeterminantMeasure | Medida del factor determinante de la salud | EnvHealthDeterminantMeasure |
6. SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y ESTATALES (UTILITY AND GOVERNMENTAL SERVICES)
6.1. Estructura del tema de datos espaciales Servicios de utilidad pública y estatales
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Servicios de utilidad pública y estatales" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Elementos comunes de las redes de servicios de utilidad pública (Common Utility Network Elements)
- Red de electricidad (Electricity Network)
- Red de petróleo, gas y sustancias químicas (Oil-Gas-Chemicals Network)
- Red de alcantarillado (Sewer Network)
- Red de calefacción y refrigeración (Thermal Network)
- Red de agua (Water Network)
- Instalaciones de gestión medioambiental (Environmental Management Facilities)
- Servicios estatales administrativos y sociales (Administrative And Social Governmental Services)
6.2. Elementos comunes de las redes de servicios de utilidad pública
6.2.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Elementos de las redes de servicios de utilidad pública contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Red de servicios de utilidad pública
- Elemento de la red de servicios de utilidad pública
- Conjunto de enlaces de servicios de utilidad pública
- Nodo de servicios de utilidad pública
- Contenedor de nodos de servicios de utilidad pública
- Equipo
- Armario
- Cable
- Conducto
- Registro
- Tubería
- Poste
- Torre
6.2.1.1. Red de servicios de utilidad pública (UtilityNetwork)
Colección de elementos de red pertenecientes a un único tipo de red de servicios de utilidad pública.
Atributos del tipo de objeto espacial UtilityNetwork
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
utilityNetworkType | Tipo de la red de servicios de utilidad pública o tema de la red de servicios de utilidad pública. | UtilityNetworkTypeValue | |
authorityRole | Partes autorizadas para gestionar una red de servicios de utilidad pública, como los responsables del mantenimiento, los operadores o los propietarios. | RelatedParty | |
utilityFacilityReference | Referencia a un complejo de actividad vinculado a esta red de servicios de utilidad pública. | ActivityComplex | voidable |
disclaimer | Disposición legal que describe las cláusulas de confidencialidad que se aplican a la información sobre la red de servicios de utilidad pública. | PT_FreeText | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial UtilityNetwork
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
networks | Subred que puede considerarse como una parte de una red de servicios de utilidad pública de orden superior. | UtilityNetwork | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial UtilityNetwork
Todas las redes de servicios de utilidad pública deberán tener un identificador externo de objeto.
6.2.1.2. Elemento de la red de servicios de utilidad pública (UtilityNetworkElement)
Tipo base abstracto que representa un elemento de una red de servicios de utilidad pública. Cada uno de estos elementos desempeña alguna función que es de interés en la red.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial UtilityNetworkElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
currentStatus | Estado del objeto servicios de utilidad pública en lo que se refiere a su estado de acabado y a su uso. | ConditionOfFacilityValue | voidable |
validFrom | Momento en que el elemento de la red de servicios de utilidad pública comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el elemento de la red de servicios de utilidad pública deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
verticalPosition | Posición vertical del objeto servicios de utilidad pública en relación con el suelo. | VerticalPositionValue | voidable |
utilityFacilityReference | Referencia a un complejo de actividad vinculado a (relacionado con) este elemento de la red de servicios de utilidad pública. | ActivityComplex | voidable |
governmentalServiceReference | Referencia a un objeto de servicios estatales vinculado a (relacionado con) este elemento de la red de servicios de utilidad pública. | GovernmentalService | voidable |
6.2.1.3. Conjunto de enlaces de la red de servicios de utilidad pública (UtilityLinkSet)
Colección de secuencias de enlace o de enlaces individuales que tiene una función o significación específicas en una red de servicios de utilidad pública.
Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement.
Constituye un subtipo de LinkSet.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial UtilityLinkSet
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
utilityDeliveryType | Red de prestación de servicios de utilidad pública, por ejemplo transporte, distribución, recogida. | UtilityDeliveryTypeValue | voidable |
warningType | Mecanismo de aviso visible situado sobre el suelo para indicar un elemento de la red de servicios de utilidad pública existente en el subsuelo. | WarningTypeValue | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial UtilityLinkSet
Un conjunto de enlaces de una red de servicios de utilidad pública deberá estar integrado por enlaces o secuencias de enlaces pertenecientes todos a la misma red.
Todos los conjuntos de enlaces de una red de servicios de utilidad pública deberán tener un identificador externo de objeto.
6.2.1.4. Enlace de una red de servicios de utilidad pública (UtilityLink)
Objeto espacial lineal que describe la geometría y la conectividad de una red de servicios de utilidad pública entre dos puntos de ella.
Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement.
Constituye un subtipo de Link.
6.2.1.5. Secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública (UtilityLinkSequence)
Objeto espacial lineal, compuesto por una colección ordenada de enlaces de una red de servicios de utilidad pública, que representa un camino continuo en la red, sin bifurcaciones. El elemento posee un principio y un final definidos y cada posición de la secuencia puede identificarse con un solo parámetro.
Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement.
Constituye un subtipo de LinkSequence.
6.2.1.6. Nodo de la red de servicios de utilidad pública (UtilityNode)
Objeto espacial punto que se utiliza para conectividad.
Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement.
Constituye un subtipo de Node.
Se trata de un tipo abstracto.
Restricciones del tipo de objeto espacial UtilityNode
Todos los nodos de una red de servicios de utilidad pública deberán tener un identificador externo de objeto.
6.2.1.7. Contenedor de nodos de la red de servicios de utilidad pública (UtilityNodeContainer)
Objeto espacial punto que se utiliza para conectividad y que también puede contener otros objetos espaciales (no necesariamente pertenecientes a la misma red de servicios de utilidad pública).
Constituye un subtipo de UtilityNetworkElement.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial UtilityNodeContainer
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Localización del contenedor de nodos de la red de servicios de utilidad pública. | GM_Point | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial UtilityNodeContainer
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
nodes | Nodos de la red de servicios de utilidad pública. | UtilityNode | voidable |
6.2.1.8. Equipo (Appurtenance)
Objeto nodo que se define por su tipo (a través del atributo appurtenanceType).
Constituye un subtipo de UtilityNode.
Atributos del tipo de objeto espacial Appurtenance
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
appurtenanceType | Tipo de equipo según la clasificación de tipos de equipos de Inspire. | AppurtenanceTypeValue | voidable |
specificAppurtenanceType | Tipo de equipo según una clasificación específica del dominio. | SpecificAppurtenanceTypeValue | voidable |
6.2.1.9. Armario (Cabinet)
Objeto armario que puede contener objetos pertenecientes a una o más redes de servicios de utilidad pública.
Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer.
6.2.1.10. Cable (Cable)
Enlace o secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública que se utiliza para transportar electricidad o datos de una localización a otra.
Constituye un subtipo de UtilityLinkSet.
Se trata de un tipo abstracto.
6.2.1.11. Conducto (Duct)
Enlace o secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública que se utiliza para proteger y guiar cables y tuberías a través de una construcción enfundada.
Constituye un subtipo de UtilityLinkSet.
Atributos del tipo de objeto espacial Duct
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
ductWidth | Ancho del conducto. | Length | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Duct
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
cables | Un conducto puede contener uno o más cables. | Cable | voidable |
ducts | Conducto aislado o conjunto de conductos que constituyen el conducto interior. | Duct | voidable |
pipes | Conjunto de tuberías que constituyen la canalización. | Pipe | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial Duct
La multiplicidad del atributo utilityDeliveryType será 0.
6.2.1.12. Registro (Manhole)
Objeto contenedor que puede contener uno o más objetos de una red de servicios de utilidad pública.
Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer.
6.2.1.13. Tubería (Pipe)
Enlace o secuencia de enlaces para el transporte de sólidos, líquidos, productos químicos o gases de una localización a otra. Puede usarse también como objeto para enfundar varios cables (un haz de cables) u otras tuberías (más pequeñas).
Constituye un subtipo de UtilityLinkSet.
Atributos del tipo de objeto espacial Pipe
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
pipeDiameter | Diámetro exterior de la tubería. | Measure | voidable |
pressure | Presión máxima admisible a la que un producto se transporta a través de una tubería. | Measure | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Pipe
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
cable | Cable contenido en la tubería. | Cable | voidable |
pipe | Tubería contenida en la tubería. | Pipe | voidable |
6.2.1.14. Poste (Pole)
Objeto poste (mástil) que puede albergar objetos pertenecientes o una o más redes de servicios de utilidad pública.
Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer.
Atributos del tipo de objeto espacial Pole
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
poleHeight | Altura del poste. | Length | voidable |
6.2.1.15. Torre (Tower)
Objeto torre que puede albergar objetos pertenecientes o una o más redes de servicios de utilidad pública.
Constituye un subtipo de UtilityNodeContainer.
Atributos del tipo de objeto espacial Tower
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
towerHeight | Altura de la torre. | Length | voidable |
6.2.2. Listas controladas
6.2.2.1. Tipo de equipo (AppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes y en otras listas controladas especificadas por los proveedores de datos:
- Tipos de equipos de la red de electricidad (ElectricityAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos de la red de electricidad, tal como se especifica en la sección 6.3.2.1.
- Tipos de equipos de la red de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos de la red de petróleo, gas y sustancias químicas, tal como se especifica en la sección 6.4.2.1.
- Tipos de equipos de la red de alcantarillado (SewerAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos de la red de alcantarillado, tal como se especifica en la sección 6.5.2.1.
- Tipos de equipos de la red de calefacción y refrigeración (ThermalAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos de la red de calefacción y refrigeración, tal como se especifica en la sección 6.6.2.1.
- Tipos de equipos de la red de agua de consumo (WaterAppurtenanceTypeValue): Clasificación de los equipos de la red de agua, tal como se especifica en la sección 6.7.2.1.
6.2.2.2. Tipo de equipo específico (SpecificAppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos específica del dominio.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
6.2.2.3. Tipo de prestación de servicios de utilidad pública (UtilityDeliveryTypeValue)
Clasificación de los tipos de prestación de servicios de utilidad pública.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada UtilityDeliveryTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
collection | recogida | Descripción de un tipo de red de servicios de utilidad pública que presta estos servicios mediante recogida (por ejemplo, en el caso de las redes de alcantarillado, mediante recogida de las aguas residuales de los clientes) |
distribution | distribución | Descripción de un tipo de red de servicios de utilidad pública que presta estos servicios mediante distribución principalmente local (por ejemplo, distribución local de electricidad), conectando directamente a los consumidores |
private | privada | Descripción de un tipo de red de servicios de utilidad pública que presta estos servicios mediante una pequeña red privada (por ejemplo, propiedad de una empresa privada) |
transport | transporte | Descripción de un tipo de red de servicios de utilidad pública que presta estos servicios mediante una gran red de transporte (por ejemplo, transporte a larga distancia de productos de la red de petróleo, gas y sustancias químicas) |
6.2.2.4. Tipo de red de servicios de utilidad pública (UtilityNetworkTypeValue)
Clasificación de los tipos de redes de servicios de utilidad pública.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada UtilityNetworkTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
electricity | de electricidad | Redes de electricidad. |
oilGasChemical | de petróleo, gas y sustancias químicas | Redes de petróleo, gas y sustancias químicas. |
sewer | de alcantarillado | Redes de alcantarillado. |
water | de agua de consumo | Redes de agua. |
thermal | de calefacción y refrigeración | Redes de calefacción y refrigeración. |
telecommunications | de telecomunicaciones | Redes de telecomunicaciones |
6.2.2.5. Tipo de aviso (WarningTypeValue)
Clasificación de los tipos de aviso
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada WarningTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
net | red | Red protectora de cables y tuberías. |
tape | cinta | La cinta de precaución (también conocida como cinta de aviso) es una cinta de plástico resistente de un color que actúa como señal o de una combinación de colores en fuerte contraste (como amarillo-negro o rojo-blanco). |
concretePaving | losa de hormigón | Conjunto de losas de hormigón para cubrir cables o tuberías. |
6.3. Red de electricidad
6.3.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Red de electricidad contiene el tipo de objeto espacial Cable eléctrico.
6.3.1.1. Cable eléctrico (ElectricityCable)
Enlace o secuencia de enlaces de una red de servicios de utilidad pública que se utiliza para transportar electricidad de una localización a otra.
Constituye un subtipo de Cable.
Atributos del tipo de objeto espacial ElectricityCable
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
operatingVoltage | Tensión de funcionamiento del equipo que utiliza la electricidad. | Measure | voidable |
nominalVoltage | Tensión nominal del sistema en el punto de suministro. | Measure | voidable |
6.3.2. Listas controladas
6.3.2.1. Tipo de equipo de la red de electricidad (ElectricityAppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos de la red de electricidad.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ElectricityAppurtenanceTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
electricityNode | nodo de la red eléctrica | Nodo de una red eléctrica. |
capacitorControl | control mediante condensador | Control de condensador. |
connectionBox | caja de conexión | Caja de conexión. |
correctingEquipment | equipo de corrección | Equipo de corrección del factor de potencia. |
deliveryPoint | punto de entrega | Punto de entrega. |
dynamicProtectiveDevice | dispositivo de protección dinámico | Dispositivo de protección dinámico. |
fuse | fusible | Fusible. |
generator | generador | Generador |
loadTapChanger | cambiador de tomas en carga | Cambiador de tomas en carga. |
mainStation | estación principal | Estación principal. |
netStation | estación de la red | Estación de la red. |
networkProtector | protector de la red | Protector de la red. |
openPoint | punto abierto | Punto abierto. |
primaryMeter | contador primario | Contador primario. |
recloserElectronicControl | control electrónico de reconectador | Control electrónico de reconectador. |
recloserHydraulicControl | control hidráulico de reconectador | Control hidráulico de reconectador. |
regulatorControl | control de regulador | Control de regulador. |
relayControl | control de relé | Control de relé. |
sectionalizerElectronicControl | control electrónico de seccionador | Control electrónico de seccionador. |
sectionalizerHydraulicControl | control hidráulico de seccionador | Control hidráulico de seccionador. |
streetLight | alumbrado público | Alumbrado público. |
subStation | subestación | Subestación. |
switch | interruptor | Interruptor. |
transformer | transformador | Transformador. |
voltageRegulator | regulador de tensión | Regulador de tensión. |
detectionEquipment | equipo de detección | Equipo de detección. |
monitoringAndControlEquipment | equipo de vigilancia y control | Equipo de vigilancia y control. |
6.4. Red de petróleo, gas y sustancias químicas
6.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Red de petróleo, gas y sustancias químicas contiene el tipo de objeto espacial Tubería de petróleo, gas y sustancias químicas.
6.4.1.1. Tubería de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsPipe)
Tubería utilizada para transportar petróleo, gas o sustancias químicas de una localización a otra.
Constituye un subtipo de Pipe.
Atributos del tipo de objeto espacial OilGasChemicalsPipe
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
oilGasChemicalsProductType | Tipo de productos de petróleo, gas o sustancias químicas que se transporta a través de la tubería de petróleo, gas o sustancias químicas. | OilGasChemicalsProductTypeValue | voidable |
6.4.2. Listas controladas
6.4.2.1. Tipo de equipo de la red de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos de las redes de petróleo, gas y sustancias químicas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
pump | bomba | Bomba. |
gasStation | estación de servicio | Estación de servicio. |
oilGasChemicalsNode | nodo de red de petróleo, gas y sustancias químicas | Nodo de una red de petróleo, gas y sustancias químicas |
compression | compresión | Compresión. |
terminal | terminal | Terminal. |
deliveryPoint | punto de entrega | Punto de entrega. |
frontier | frontera | Frontera. |
productionRegion | región de producción | Región de producción. |
plant | planta | Planta. |
pumpingStation | estación de bombeo | Estación de bombeo. |
storage | depósito | Depósito. |
marker | indicador | Indicador. |
6.4.2.2. Tipo de producto de la red de petróleo, gas y sustancias químicas (OilGasChemicalsProductTypeValue)
Clasificación de los productos de las redes de petróleo, gas y sustancias químicas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Servicios de utilidad pública y estatales.
6.5. Red de alcantarillado
6.5.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Red de alcantarillado contiene el tipo de objeto espacial Alcantarilla.
6.5.1.1. Alcantarilla (SewerPipe)
Alcantarilla utilizada para transportar aguas residuales de una localización a otra.
Constituye un subtipo de Pipe.
Atributos del tipo de objeto espacial SewerPipe
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
sewerWaterType | Tipo de agua del alcantarillado. | SewerWaterTypeValue | voidable |
6.5.2. Listas controladas
6.5.2.1. Tipo de equipo de la red de alcantarillado (SewerAppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos de las redes de alcantarillado.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SewerAppurtenanceTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
anode | ánodo | Ánodo. |
barrel | cajón | Cajón. |
barScreen | rejilla | Rejilla. |
catchBasin | sumidero | Sumidero. |
cleanOut | limpieza | Limpieza. |
dischargeStructure | estructura de descarga | Estructura de descarga. |
meter | contador | Contador. |
pump | bomba | Bomba. |
regulator | regulador | Regulador. |
scadaSensor | sensor SCADA | Sensor SCADA. |
thrustProtection | protección contra el empuje | Protección contra el empuje. |
tideGate | compuerta de marea | Compuerta de marea. |
sewerNode | nodo de red de alcantarillado | Nodo de una red de alcantarillado. |
connection | conexión | Conexión. |
specificStructure | estructura específica | Estructura específica. |
mechanicAndElectromechanicEquipment | equipo mecánico y electromecánico | Equipo mecánico y electromecánico. |
rainwaterCollector | colector de aguas pluviales | Colector de aguas pluviales. |
watertankOrChamber | cisterna o cámara | Cisterna o cámara. |
6.5.2.2. Tipo de agua de la red de alcantarillado (SewerWaterTypeValue)
Clasificación de los tipos de agua de la red de alcantarillado.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SewerWaterTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
combined | mixta | Agua de alcantarillado mixta. |
reclaimed | depurada | Agua de alcantarillado depurada. |
sanitary | fecal | Agua de alcantarillado fecal. |
storm | pluvial | Agua de alcantarillado pluvial. |
6.6. Red de calefacción y refrigeración
6.6.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Red de calefacción y refrigeración contiene el tipo de objeto espacial Tubería de calefacción y refrigeración.
6.6.1.1. Tubería de calefacción y refrigeración (ThermalPipe)
Tubería utilizada para difundir calefacción o refrigeración de una localización a otra.
Constituye un subtipo de Pipe.
Atributos del tipo de objeto espacial ThermalPipe
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
thermalProductType | Tipo de producto de calefacción o refrigeración que se transmite a través de la tubería de calefacción y refrigeración. | ThermalProductTypeValue | voidable |
6.6.2. Listas controladas
6.6.2.1. Tipo de equipo de la red de calefacción y refrigeración (ThermalAppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos de las redes de calefacción y refrigeración.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Servicios de utilidad pública y estatales.
6.6.2.2. Tipo de producto de la red de calefacción y refrigeración (ThermalProductTypeValue)
Clasificación de los productos de las redes de calefacción y refrigeración.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Servicios de utilidad pública y estatales.
6.7. Red de agua de consumo
6.7.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Red de agua de consumo contiene el tipo de objeto espacial Tubería de agua.
6.7.1.1. Tubería de agua (WaterPipe)
Tubería utilizada para transportar agua de una localización a otra.
Constituye un subtipo de Pipe.
Atributos del tipo de objeto espacial WaterPipe
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
waterType | Tipo de agua. | WaterTypeValue | voidable |
6.7.2. Listas controladas
6.7.2.1. Tipo de equipo de la red de agua de consumo (WaterAppurtenanceTypeValue)
Clasificación de los equipos de las redes de agua de consumo.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada WaterAppurtenanceValue
Valor | Nombre | Definición |
waterNode | nodo de red de agua de consumo | Nodo de una red de agua de consumo. |
anode | ánodo | Ánodo. |
clearWell | pozo de decantación | Pozo de decantación. |
controlValve | válvula de control | Válvula de control. |
fitting | adaptador | Adaptador. |
hydrant | toma de agua | Toma de agua. |
junction | empalme | Empalme. |
lateralPoint | punto lateral | Punto lateral. |
meter | contador | Contador. |
pump | bomba | Bomba. |
pumpStation | estación de bombeo | Estación de bombeo. |
samplingStation | estación de toma de muestras | Estación de toma de muestras. |
scadaSensor | sensor SCADA | Sensor SCADA. |
storageBasin | balsa de almacenamiento | Balsa de almacenamiento. |
storageFacility | instalación de almacenamiento | Instalación de almacenamiento cerrada. |
surgeReliefTank | depósito de alivio de sobrepresión | Depósito de alivio de sobrepresión. |
systemValve | válvula del sistema | Válvula del sistema. |
thrustProtection | protección contra el empuje | Protección contra el empuje. |
treatmentPlant | planta de tratamiento | Planta de tratamiento. |
well | pozo | Pozo de producción. |
pressureRelieveValve | válvula de liberación de presión | Válvula de liberación de presión |
airRelieveValve | purgador | Purgador. |
checkValve | válvula de control | Válvula de control. |
waterExhaustPoint | punto de salida del agua | Punto de salida del agua. |
waterServicePoint | punto de servicio de agua | Punto de servicio de agua. |
fountain | fuente | Fuente. |
fireHydrant | boca de incendio | Boca de incendio. |
pressureController | regulador de presión | Regulador de presión. |
vent | ventilación | Ventilación. |
recoilCheckValve | válvula de control del retroceso | Válvula de control del retroceso. |
waterDischargePoint | punto de vertido de agua | Punto de vertido de agua. |
6.7.2.2. Tipo de agua (WaterTypeValue)
Clasificación de los tipos de agua
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada WaterTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
potable | potable | Agua potable |
raw | sin tratar | Agua sin tratar. |
salt | salada | Agua salada. |
treated | tratada | Agua tratada. |
6.8. Instalaciones de gestión medioambiental
6.8.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Instalaciones de gestión medioambiental contiene el tipo de objeto espacial Instalación de gestión medioambiental.
6.8.1.1. Instalación de gestión medioambiental (EnvironmentalManagementFacility)
Estructura física proyectada, construida o instalada para desempeñar funciones específicas en relación con los flujos de materiales medioambientales como los residuos o las aguas residuales, o área delimitada de tierra o agua utilizada para desempeñar tales funciones.
Constituye un subtipo de ActivityComplex.
Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalManagementFacility
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
type | Tipo de instalación: por ejemplo, unidad técnica o emplazamiento. | EnvironmentalManagementFacilityTypeValue | voidable |
serviceHours | Horas de servicio de la instalación. | PT_FreeText | voidable |
facilityDescription | Información adicional sobre una instalación de gestión medioambiental, como su dirección, datos de contacto, partes vinculadas y una descripción en texto libre. | ActivityComplexDescription | voidable |
physicalCapacity | Cuantificación de la capacidad real o potencial para realizar una actividad. | Capacity | voidable |
permission | Decisión oficial (autorización formal) por la que se autoriza el funcionamiento de la totalidad o parte de una instalación de gestión medioambiental | Permission | voidable |
status | Estado de la instalación de gestión medioambiental: por ejemplo, en funcionamiento o fuera de servicio. | ConditionOfFacilityValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalManagementFacility
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
parentFacility | Instalación padre, es decir, instalación a la que pertenece la instalación considerada. | EnvironmentalManagementFacility | voidable |
6.8.2. Listas controladas
6.8.2.1. Clasificación de las instalaciones medioambientales (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue)
Clasificación de las instituciones medioambientales: por ejemplo, unidades técnicas o emplazamientos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada EnvironmentalManagementFacilityTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
site | emplazamiento | Zona situada en una localización geográfica determinada que está bajo el control de gestión de una organización que cuenta con actividades, productos y servicios. |
installation | unidad técnica | Unidad técnica, como una máquina, aparato, dispositivo, sistema instalado o componente de un equipo situado en posición o conectado para su uso. |
6.9. Servicios estatales administrativos y sociales
6.9.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Servicios estatales administrativos y sociales contiene el tipo de objeto espacial Servicio estatal.
6.9.1.1. Servicio estatal (GovernmentalService)
Servicios estatales administrativos y sociales, como las administraciones públicas, sitios de protección civil, centros de enseñanza y hospitales, prestados por órganos de la administración pública o por entidades privadas, en la medida en que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2007/2/CE. Este ámbito se ajusta a los valores de la lista controlada correspondiente ServiceTypeValue.
Atributos del tipo de objeto espacial GovernmentalService
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
areaOfResponsibility | Competencia territorial de una instancia del servicio. | AreaOfResponsibilityType | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
pointOfContact | Contiene información necesaria para garantizar el acceso a un servicio y/o información inicial relativa al mismo. | Contact | voidable |
serviceLocation | Localización en la que se ofrece el servicio. | ServiceLocationType | |
serviceType | Tipo de servicio administrativo y estatal. | ServiceTypeValue | |
6.9.2. Tipos de datos
6.9.2.1. Tipo de ámbito territorial de la competencia (AreaOfResponsibilityType)
Conjunto de tipos utilizados para describir la competencia territorial de un servicio.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de dato AreaOfResponsibilityType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
areaOfResponsibilityByAdministrativeUnit | Unidad administrativa que describe el ámbito geográfico de la competencia de un servicio. | AdministrativeUnit | |
areaOfResponsibilityByNamedPlace | Objeto geográfico que describe el ámbito geográfico de la competencia de un servicio. | NamedPlace | |
areaOfResponsibilityByNetwork | Parte de una red que describe el ámbito geográfico de la competencia de un servicio. | NetworkReference | |
areaOfResponsibilityByPolygon | Polígono que describe el ámbito geográfico de la responsabilidad de un servicio. | GM_MultiSurface | |
6.9.2.2. Tipo de localización del servicio (ServiceLocationType)
Conjunto de tipos de referencia utilizados para localizar un servicio.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión ServiceLocationType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
serviceLocationByAddress | Localización del servicio por referencia a una dirección. | Address | |
serviceLocationByBuilding | Localización del servicio por referencia a un edificio. | Building | |
serviceLocationByActivityComplex | Localización del servicio por referencia a un complejo de actividad. | ActivityComplex | |
serviceLocationByGeometry | Localización del servicio por referencia a una geometría. | GM_Object | |
serviceLocationByUtilityNode | Localización del servicio por referencia a un nodo relacionado con una red de servicios de utilidad pública (agua, electricidad, etc.): por ejemplo, una toma de agua o un punto de llamadas telefónicas de emergencia. | UtilityNode | |
6.9.3. Listas controladas
6.9.3.1. Tipo de servicio (ServiceTypeValue)
Lista controlada que contiene una clasificación de los servicios estatales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ServiceTypeValue
Valor | Nombre | Definición | Parent Value |
publicAdministrationOffice | oficina de la administración pública | Oficinas de la administración pública (sin más diferenciación). | |
generalAdministrationOffice | oficina de la administración general | Oficinas de la administración general, como los ayuntamientos. | publicAdministrationOffice |
specializedAdministrationOffice | oficina de la administración especializada | Oficinas de la administración especializada que no encajan en los ámbitos siguientes: servicio social, educación, sanidad, protección del medio ambiente, orden público y seguridad (por ejemplo, servicios topográficos). | publicAdministrationOffice |
publicOrderAndSafety | orden público y seguridad | Servicios referidos al orden público y la seguridad. | |
administrationForPublicOrderAndSafety | administración del orden público y la seguridad | Servicios de administración referidos al orden público y la seguridad. | publicOrderAndSafety |
policeService | servicio de policía | Servicios referidos a materias policiales. | publicOrderAndSafety |
fireProtectionService | servicio de protección contra incendios | Servicios referidos a cuestiones de protección y lucha contra incendios; actuación de brigadas regulares y auxiliares y de otros servicios de prevención y lucha contra incendios mantenidos por las autoridades públicas; ejecución o apoyo a programas de formación en materia de prevención y lucha contra incendios. | publicOrderAndSafety |
fireStation | parque de bomberos | Servicios referidos a un parque de bomberos, sus equipos y sus vehículos. | fireProtectionService |
siren | sirena | Dispositivo estático, a menudo accionado eléctricamente, que produce un sonido penetrante para advertir al público. | fireProtectionService |
hydrant | toma de agua | Puntos especiales de toma de agua en una red de abastecimiento proyectados y construidos específicamente para su uso como fuentes locales de agua por los servicios de lucha contra incendios y otros servicios de emergencia. | fireProtectionService |
antiFireWaterProvision | abastecimiento de agua contra incendios | Localización, unidad técnica o área designada desde la que se suministra agua para la lucha contra incendios. | fireProtectionService |
fireDetectionAndObservationSite | emplazamiento de observación y detección de incendios | Localización, instalación, construcción o dispositivo para la observación y detección de incendios. | fireProtectionService |
rescueService | servicio de salvamento | Servicios dedicados a la búsqueda y salvamento de personas, animales o bienes en situaciones de emergencia. | publicOrderAndSafety |
rescueStation | estación de salvamento | Servicios relativos al alojamiento del personal técnico, los equipos y los elementos auxiliares de los equipos de salvamento terrestre. | rescueService |
rescueHelicopterLandingSite | helipuerto para helicópteros de salvamento | Área designada para el despegue y aterrizaje de helicópteros de salvamento. | rescueService |
marineRescueStation | estación de salvamento marítimo | Servicios costeros ubicados en edificios, amarraderos o muelles destinados a alojar al personal de salvamento marítimo, sus equipos, balsas y otras embarcaciones. | rescueService |
civilProtectionSite | emplazamiento de protección civil | Emplazamiento que ofrece protección y alojamiento en caso de catástrofe o situación de emergencia a la población civil. | publicOrderAndSafety |
emergencyCallPoint | punto de llamadas telefónicas de urgencia | Localización de teléfonos alojados en cajas o postes que se ponen a disposición de los conductores para casos de emergencia. | publicOrderAndSafety |
standaloneFirstAidEquipment | equipo autónomo de primeros auxilios | Elemento o conjunto de elementos o equipos de primeros auxilios que se ponen a disposición de quien los necesite, situados en lugares muy visibles y accesibles. | publicOrderAndSafety |
defence | defensa | Servicios referidos a la defensa militar. | publicOrderAndSafety |
barrack | cuartel | Servicios referidos a los edificios utilizados especialmente para el alojamiento de soldados de la guarnición. | defence |
camp | campamento | Lugar, situado generalmente lejos de las áreas urbanas, en el que se erigen tiendas o edificios sencillos (como cabañas) para alojamiento o para residencia temporal o instrucción de fuerzas militares. | defence |
environmentalProtection | protección del medio ambiente | Servicios referidos a la administración, supervisión, inspección, funcionamiento o apoyo a actividades de protección y conservación del medio ambiente. | |
administrationForEnvironmentalProtection | administración de la protección del medio ambiente | Oficinas de la administración referidas a la protección del medio ambiente. | environmentalProtection |
environmentalEducationCentre | centro de educación ambiental | Institución dedicada a la elaboración de programas y materiales para aumentar la sensibilización sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. | environmentalProtection |
health | sanidad | Servicios referidos a los temas de salud. | |
administrationForHealth | administración de la salud | Instalaciones dedicadas principalmente a la regulación de las actividades de las entidades de asistencia sanitaria y a la administración general de la política sanitaria. | health |
medicalProductsAppliancesAndEquipment | productos, aparatos y equipos médicos | Servicios referidos a los medicamentos, prótesis, aparatos y equipos médicos y a otros productos relacionados con la salud adquiridos por personas u hogares, con o sin receta, habitualmente de farmacéuticos o proveedores de equipos médicos. Se consumen o usan fuera de una instalación o institución sanitaria. | health |
outpatientService | servicio en régimen ambulatorio | Servicios médicos, odontológicos y paramédicos prestados a pacientes ambulatorios por profesionales y auxiliares médicos, odontólogos y paramédicos. Los servicios pueden prestarse a domicilio, en consultas individuales o colectivas, en dispensarios, en clínicas externas de hospitales, etc. Los servicios en régimen ambulatorio incluyen los medicamentos, prótesis, aparatos y equipos médicos y los demás productos relacionados con la salud suministrados directamente a pacientes ambulatorios por profesionales y auxiliares médicos, odontólogos y paramédicos. | health |
generalMedicalService | servicio médico general | Servicios médicos generales prestados por clínicas generales y médicos generales. | outpatientService |
specializedMedicalServices | servicio médico especializado | Servicios médicos especializados prestados por clínicas especializadas y médicos especialistas. Las clínicas especializadas y los médicos especialistas se diferencian de las clínicas generales y los médicos generales en que sus servicios se limitan al tratamiento de una patología o enfermedad concreta, a un procedimiento concreto o a una clase determinada de pacientes. | outpatientService |
paramedicalService | servicio paramédico | Prestación de servicios de salud paramédicos a pacientes ambulatorios. Administración, inspección, funcionamiento o apoyo a servicios de salud prestados por clínicas supervisadas por enfermeras, comadronas, fisioterapeutas, ergoterapeutas, logopedas u otro tipo de personal paramédico y a servicios de salud prestados por enfermeras, comadronas y personal paramédico en dependencias que no tienen el carácter de consultas, en el domicilio de los pacientes o en otras instituciones no médicas. | outpatientService |
hospitalService | servicio hospitalario | Servicios referidos a la hospitalización. La hospitalización se define como el internamiento de un paciente en un hospital durante su tratamiento. Se incluyen el tratamiento en hospitales de día y el tratamiento hospitalario a domicilio, al igual que los centros para enfermos terminales. Se definen los hospitales como instituciones que ofrecen atención a pacientes internados bajo la supervisión directa de médicos calificados. | health |
generalHospital | hospital general | Servicios hospitalarios que no se limitan a una especialidad médica concreta. | hospitalService |
specializedHospital | hospital especializado | Servicios hospitalarios que se limitan a una especialidad médica concreta. | hospitalService |
nursingAndConvalescentHomeService | servicio en residencias asistidas y para convalecientes | Servicios a pacientes internados que se recuperan de una intervención quirúrgica o de una enfermedad o patología debilitante que requiere principalmente seguimiento, administración de fármacos, fisioterapia y formación para compensar la pérdida funcional o descanso. | hospitalService |
medicalAndDiagnosticLaboratory | laboratorio médico y de diagnóstico | Establecimientos dedicados principalmente a la prestación de servicios de análisis o de diagnóstico, incluidos el análisis de líquidos corporales y la obtención de imágenes diagnósticas, generalmente a profesionales médicos o a pacientes derivados por un profesional sanitario. | health |
education | educación | Servicios referidos a materias educativas. Se incluyen las escuelas y academias militares cuyos planes de estudio se asemejan a las de las instituciones civiles y las escuelas de policía que ofrecen educación general además de la formación como policía. | |
administrationForEducation | administración de la educación | Oficinas de administración referidas a materias educativas. | education |
earlyChildhoodEducation | enseñanza de la primera infancia | Servicios referidos a la enseñanza preescolar de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision), nivel 0. | education |
primaryEducation | enseñanza primaria | Servicios referidos a la enseñanza primaria de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision), nivel 1. | education |
lowerSecondaryEducation | primer ciclo de enseñanza secundaria | Servicios referidos al primer ciclo de enseñanza secundaria de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision), nivel 2 | education |
upperSecondaryEducation | segundo ciclo de enseñanza secundaria | Servicios referidos al segundo ciclo de enseñanza secundaria de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision), nivel 3 | education |
postSecondaryNonTertiaryEducation | enseñanza postsecundaria no terciaria | Servicios referidos a la enseñanza postsecundaria no terciaria de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision, nivel 4 | education |
shortCycleTertiaryEducation | enseñanza terciaria de ciclo corto | Servicios referidos a la enseñanza terciaria de ciclo corto de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision, nivel 5 | education |
bachelorOrEquivalentEducation | grado o equivalente | Servicios referidos a la enseñanza de grado o equivalente de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision), nivel 6 | education |
masterOrEquivalentEducation | maestría o equivalente | Servicios referidos a la enseñanza de máster o equivalente de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision, nivel 7 | education |
doctoralOrEquivalentEducation | doctorado o equivalente | Servicios referidos a la enseñanza de doctorado o equivalente de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision, nivel 8 | education |
educationNotElsewhereClassified | enseñanza no clasificada en otra parte | Servicios referidos a la enseñanza no clasificados en ninguna otra parte de la ISCED-2011 (International Standard Classification of Education, 2011 revision), referidos como ISCED-2001, nivel 9. | education |
subsidiaryServicesToEducation | servicios auxiliares de la educación | Servicios auxiliares de educación referidos al transporte, la alimentación, el alojamiento y los cuidados médicos y odontológicos, y otros servicios auxiliares relacionados, principalmente para estudiantes de cualquier nivel. | education |
socialService | servicio social | Servicios referidos a la protección social. | |
administrationForSocialProtection | administración de la protección social | Oficinas de administración referidas a materias de protección social. | socialService |
specializedServiceOfSocialProtection | servicio especializado de protección social | Servicios especializados diversos referidos al transporte y a los cuidados a domicilio, de día y durante las vacaciones para personas con discapacidad y personas necesitadas de cuidados. Servicios específicamente referidos a la educación y el empleo de las personas con discapacidad. | socialService |
housing | alojamiento | Servicios referidos a los hogares, residencias, centros o locales que facilitan alojamiento temporal, provisional o permanente a distintos grupos de personas. | socialService |
childCareService | servicio de atención infantil | Servicios referidos a la atención infantil de día. | socialService |
charityAndCounselling | servicio asistencial y de orientación | Instituciones y servicios que ofrecen prestaciones en especie y/o orientación a personas sin recursos, como desempleados, personas en situación de privación social, víctimas de catástrofes, víctimas de violencia y malos tratos, suicidas potenciales, etc. | socialService |
6.10. Capas
Capas del tema de datos espaciales Servicios de utilidad pública y estatales
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
US.UtilityNetwork | Red de servicios de utilidad pública | Appurtenance, Manhole, Tower, Pole, Cabinet, Duct, Pipe |
US.ElectricityNetwork | Red de electricidad | Electricity Cable, Appurtenance (si se incluye en una red de electricidad) |
US. OilGasChemicalsNetwork | Red de petróleo, gas y sustancias químicas | OilGasChemicalsPipe, Appurtenance (si se incluye en una red de petróleo, gas y sustancias químicas |
US.SewerNetwork | Red de alcantarillado | SewerPipe, Appurtenance (si se incluye en una red de alcantarillado) |
US.ThermalNetwork | Red de calefacción y refrigeración | ThermalPipe, Appurtenance (si se incluye en una red de calefacción y refrigeración) |
US.WaterNetwork | Red de agua | WaterPipe, Appurtenance (si se incluye en una red de agua) |
US. <CodeListValue> [4] | <human readable name> | GovernmentalService |
Ejemplo: US.PoliceService | Ejemplo: Servicio de policía | (serviceType: ServiceTypeValue) |
US.EnvironmentalManagementFacility | Instalación de gestión medioambiental | EnvironmentalManagementFacility |
7. INSTALACIONES DE OBSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (ENVIRONMENTAL MONITORING FACILITIES)
7.1. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Instalaciones de observación del medio ambiente" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Objeto geográfico de observación abstracto
- Objeto del mundo real de observación abstracto
- Actividad de observación del medio ambiente
- Instalación de observación del medio ambiente
- Red de observación del medio ambiente
- Programa de observación del medio ambiente
- Capacidad de observación
- Período de actividad operativa
7.1.1. Objeto geográfico de observación abstracto (AbstractMonitoringFeature)
Clase base abstracta de objetos geográficos de observación del medio ambiente en el mundo real (EnvironmentalMonitoringNetwork, EnvironmentalMonitoringFacility).
Constituye un subtipo de AbstractMonitoringObject.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringFeature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
reportedTo | Información sobre la participación del AbstractMonitoringFeature en la notificación. | ReportToLegalAct | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringFeature
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
involvedIn | EnvironmentalMonitoringActivity en la que participa el AbstractMonitoringFeature. | EnvironmentalMonitoringActivity | voidable |
hasObservation | Observaciones de emisiones, del estado del entorno ambiental y de otros parámetros de los ecosistemas (biodiversidad, condiciones ecológicas de la vegetación, etc.) realizadas en este AbstractMonitoringFeature por o en nombre de autoridades públicas. | OM_Observation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringFeature
Si las observaciones están vinculadas a un AbstractMonitoringFeature, llevarán vinculada una ObservingCapability. La ObservingCapability estará referenciada al mismo Domain, Phenomenon y ProcessUsed que las observaciones.
7.1.2. Objeto del mundo real de observación abstracto (AbstractMonitoringObject)
Clase base abstracta de objetos de observación del medio ambiente.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringObject
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
name | Denotación del AbstractMonitoringObject en texto sin formato. | CharacterString | voidable |
additionalDescription | Descripción de información adicional que no encaje en otros atributos, en texto sin formato. | CharacterString | voidable |
mediaMonitored | Entorno ambiental supervisado. | MediaValue | |
legalBackground | Contexto legal en el que se define la gestión y regulación del AbstractMonitoringObject. | LegislationCitation | voidable |
responsibleParty | Parte responsable del AbstractMonitoringObject. | RelatedParty | voidable |
geometry | Geometría asociada al AbstractMonitoringObject. Para las instalaciones móviles, la geometría representa el área en que se hará la medición. | GM_Object | |
onlineResource | Enlace a un documento externo que ofrece información adicional sobre el AbstractMonitoringObject. | URL | voidable |
purpose | Razón por la que se ha generado el AbstractMonitoringObject | PurposeOfCollectionValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractMonitoringObject
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
observingCapability | Enlace que remite a la capacidad explícita de un AbstractMonitoringObject. Ofrece un enlace claro entre la propiedad observada, el procedimiento utilizado y la localización de la medición | ObservingCapability | voidable |
broader | Enlace que remite a un AbstractMonitoringObject más amplio (un nivel más alto en una estructura jerárquica). La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación Jerarquía. | AbstractMonitoringObject | voidable |
narrower | Enlace que remite a un AbstractMonitoringObject más específico (un nivel más bajo en una estructura jerárquica). La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación Jerarquía. | AbstractMonitoringObject | voidable |
supersedes | En una genealogía, AbstractMonitoringObject que ha sido desactivado o sustituido por otro. | AbstractMonitoringObject | voidable |
supersededBy | En una genealogía, AbstractMonitoringObject que sustituye a otro. | AbstractMonitoringObject | voidable |
7.1.3. Actividad de observación del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringActivity)
Conjunto específico de AbstractMonitoringFeatures utilizado para un dominio determinado en un marco temporal, en un área y con una finalidad coherentes y concisos. Habitualmente, la información recogida se trata en una sola etapa en un programa de observación a largo plazo. Es una realización concreta de un EnvironmentalMonitoringProgramme determinado.
Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringActivity
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
activityTime | Duración de la EnvironmentalMonitoringActivity | TM_Object | voidable |
activityConditions | Descripción textual de la EnvironmentalMonitoringActivity. | CharacterString | voidable |
boundingBox | Cuadro delimitador en el que tiene lugar la EnvironmentalMonitoringActivity. | GM_Boundary | voidable |
responsibleParty | Parte responsable de la EnvironmentalMonitoringActivity. | RelatedParty | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
onlineResource | Enlace a un documento externo que ofrece información adicional sobre la EnvironmentalMonitoringActivity. | URL | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringActivity
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
setUpFor | EnvironmentalMonitoringProgramme para el que se establece la EnvironmentalMonitoringActivity. | EnvironmentalMonitoringProgramme | voidable |
uses | Conjunto específico de AbstractMonitorinFeatures participante en una EnvironmentalMonitoringActivity. | AbstractMonitoringFeature | voidable |
7.1.4. Instalación de observación del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringFacility)
Objeto del mundo real georreferenciado que recoge directamente o trata datos sobre objetos cuyas propiedades (por ejemplo, aspectos físicos, químicos, biológicos u otros de las condiciones medioambientales) se observan o miden repetidamente. Una instalación de observación del medio ambiente puede también albergar otras instalaciones de observación del medio ambiente.
Constituye un subtipo de AbstractMonitoringFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringFacility
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
representativePoint | Localización representativa de la EnvironmentalMonitoringFacility. | GM_Point | voidable |
measurementRegime | Régimen de medición. | MeasurementRegimeValue | voidable |
mobile | Indica si la EnvironmentalMonitoringFacility es móvil (reposicionable) durante la adquisición de la observación. | Boolean | voidable |
resultAcquisitionSource | Fuente de la adquisición de resultados. | ResultAcquisitionSourceValue | voidable |
specialisedEMFType | Categorización de las EnvironmentalMonitoringFacilities utilizada generalmente por el dominio y en contextos nacionales. | SpecialisedEMFTypeValue | voidable |
operationalActivityPeriod | Período o períodos durante los cuales la EnvironmentalMonitoringFacility ha estado operativa y en funcionamiento. | TM_Object | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringFacility
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
relatedTo | Todo enlace temático a una instalación de observación del medio ambiente. La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación AnyDomainLink. | EnvironmentalMonitoringFacility | voidable |
belongsTo | Enlace a la EnvironmentalMonitoringNetwork a la que pertenece esta EnvironmentalMonitoringFacility. La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación NetworkFacility. | EnvironmentalMonitoringNetwork | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringFacility
La geometría y el representativePoint no podrán estar ambos vacíos.
7.1.5. Red de observación del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringNetwork)
Agrupación administrativa u organizativa de EnvironmentalMonitoringFacilities gestionadas del mismo modo para un fin determinado referido a un área determinada. Toda red respeta unas normas comunes dirigidas a garantizar la coherencia de las observaciones, especialmente en lo que respecta a las EnvironmentalMonitoringFacilities, la selección de los parámetros obligatorios, los métodos de medición y el régimen de medición.
Constituye un subtipo de AbstractMonitoringFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringNetwork
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
organisationLevel | Nivel organizativo legal al que está adscrita la EnvironmentalMonitoringNetwork. | LegislationLevelValue | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringNetwork
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
contains | Enlace que remite a la EnvironmentalMonitoringFacility incluida en esta EnvironmentalMonitoringNetwork. La asociación tiene propiedades adicionales tal como se definen en la clase de asociación NetworkFacility. | EnvironmentalMonitoringFacility | voidable |
7.1.6. Programa de supervisión del medio ambiente (EnvironmentalMonitoringProgramme)
Marco basado en documentos de política relevantes que definen el objetivo de la realización de una serie de observaciones y/o el despliegue de AbstractMonitoringFeatures en el campo. Habitualmente, se trata de un programa con una perspectiva a largo plazo, con vigencia al menos durante algunos años.
Constituye un subtipo de AbstractMonitoringObject.
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EnvironmentalMonitoringProgramme
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
triggers | EnvironmentalMonitoringActivity activada por el EnvironmentalMonitoringProgramme. | EnvironmentalMonitoringActivity | voidable |
7.1.7. Capacidad de observación (ObservingCapability)
Capacidad explícita de un AbstractMonitoringObject.
Atributos del tipo de objeto espacial ObservingCapability
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
observingTime | Describe el período durante el cual podrán hacerse observaciones de este AbstractMonitoringObject. Puede expresarse indicando un momento inicial de realización de las mediciones o un intervalo. | TM_Object | voidable |
processType | Tipo de objeto del mundo real utilizado para describir el proceso. | ProcessTypeValue | voidable |
resultNature | Estado del resultado facilitado. | ResultNatureValue | voidable |
onlineResource | Enlace a un documento externo que ofrece información adicional sobre un modelo de datos, ajustado al apartado "Observations and Measurements" de ISO 19156, utilizado para almacenar o cambiar las observaciones y mediciones adquiridas. | URL | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ObservingCapability
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
observedProperty | Propiedad que se observa o mide en este AbstractMonitoringObject. | GF_PropertyType | |
featureOfInterest | Este objeto geográfico es el objeto del mundo real cuyas propiedades se observan, o un objeto geográfico concebido como muestra de ese objeto del mundo real. | GFI_Feature | voidable |
procedure | Enlace al proceso utilizado para generar el resultado. El OM_Process debe ser idóneo para la propiedad observada. Como corolario, los detalles de la propiedad observada estarán restringidos por el procedimiento utilizado. | OM_Process | |
7.2. Tipos de datos
7.2.1. Cualquier enlace de dominio (AnyDomainLink)
Cualquier enlace de dominio relevante a una EnvironmentalMonitoringFacility que no es jerárquico ni está asociado al concepto de genealogía.
Se trata de una clase de asociación.
Atributos del tipo de dato AnyDomainLink
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
Comment | Información adicional sobre el enlace de dominio. | CharacterString | voidable |
7.2.2. Jerarquía (Hierarchy)
Enlace jerárquico entre AbstractMonitoringObjects.
Se trata de una clase de asociación.
Atributos del tipo de dato Hierarchy
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
linkingTime | Período del enlace. | TM_Object | voidable |
7.2.3. Instalación de la red (NetworkFacility)
Enlace entre la EnvironmentalMonitoringNetwork y la EnvironmentalMonitoringFacility.
Se trata de una clase de asociación.
Atributos del tipo de dato NetworkFacility
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
linkingTime | Período del enlace. | TM_Object | voidable |
7.2.4. Acto jurídico notificado (ReportToLegalAct)
Información sobre la participación de un AbstractMonitoringFeature en la notificación. La información es específica de cada unidad de notificación presentada y no de cada obligación o acuerdo.
Atributos del tipo de dato ReportToLegalAct
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
legalAct | LegalAct que se notifica. | LegislationCitation | |
reportDate | Fecha de notificación. | DateTime | voidable |
reportedEnvelope | Enlace al conjunto de datos notificado de acuerdo con la fecha indicada en el atributo reportDate. | URI | voidable |
observationRequired | Indica si se requiere una observación para el AbstractMonitoringFeature. | Boolean | voidable |
observingCapabilityRequired | Indica si se requiere una observingCapability para el AbstractMonitoringFeature. | Boolean | voidable |
description | Información adicional sobre los datos reales notificados. | CharacterString | voidable |
7.3. Listas controladas
7.3.1. Régimen de medición (MeasurementRegimeValue)
Categorías de tipos de MeasurementRegimes.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Instalaciones de supervisión del medio ambiente.
7.3.2. Medios (MediaValue)
Categorías de tipos de medio.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Instalaciones de observación del medio ambiente.
7.3.3. Tipo de proceso (ProcessTypeValue)
Categorías de tipos de proceso.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Instalaciones de sobservación del medio ambiente.
7.3.4. Finalidad de la recogida (PurposeOfCollectionValue)
Categorías de finalidades de la recogida.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
7.3.5. Fuente de adquisición de resultados (ResultAcquisitionSourceValue)
Categorías de tipos de ResultAcquisitionSources
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Instalaciones de observación del medio ambiente.
7.3.6. Naturaleza del resultado (ResultNatureValue)
Estado del resultado de una observación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Instalaciones de observación del medio ambiente.
7.3.7. Tipo de instalación de supervisión del medio ambiente especializada (SpecialisedEMFTypeValue)
Categorías de tipos de EnvironmentalMonitoringFacilities.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
7.4. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Instalaciones de supervisión del medio ambiente"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities | Instalaciones de observación del medio ambiente | EnvironmentalMonitoringFacility |
EF.EnvironmentalMonitoringNetworks | Redes de observación del medio ambiente | EnvironmentalMonitoringNetwork |
EF.EnvironmentalMonitoringProgrammes | Programas de observación del medio ambiente | EnvironmentalMonitoringProgramme |
8. INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALES (PRODUCTION AND INDUSTRIAL FACILITIES)
8.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "emisión" (emission), la liberación directa o indirecta a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido a partir de fuentes puntuales o difusas de la instalación,
(2) "producción" (production), la actividad constituida por una serie de acciones u operaciones en un contexto productivo.
8.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Instalaciones de producción e industriales" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Instalación de producción
- Unidad técnica de producción
- Parte de una unidad técnica de producción
- Emplazamiento de producción
- Parcela de producción
- Edificio de producción
8.2.1. Instalación de producción (ProductionFacility)
Unidad técnica o unidades técnicas situadas en el mismo emplazamiento y gestionadas por una misma persona física o jurídica, proyectadas, construidas o instaladas para atender fines de producción o industriales específicos, con inclusión de todas sus infraestructuras, equipos y materiales.
Constituye un subtipo de ActivityComplex.
Atributos del tipo de objeto espacial ProductionFacility
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
surfaceGeometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Surface | voidable |
riverBasinDistrict | Identificador codificado y/o nombre asignado a la cuenca fluvial de una corriente de agua. | RiverBasinDistrictValue | |
status | Estado o condición de la instalación, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un período limitado o prolongado. | StatusType | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProductionFacility
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
groupedBuilding | Edificios gestionados por la instalación de producción. | ProductionBuilding | voidable |
groupedPlot | Parcelas gestionadas por la instalación de producción. | ProductionPlot | voidable |
hostingSite | Emplazamientos dentro de una localización geográfica específica en la que está situada la instalación. | ProductionSite | voidable |
groupedInstallation | Unidades técnicas que forman parte técnica o legalmente de la instalación de producción. | ProductionInstallation | voidable |
8.2.2. Unidad técnica de producción (ProductionInstallation)
Unidad técnica, como una máquina, aparato, dispositivo o equipo situado en posición o conectado para su uso.
Atributos del tipo de objeto espacial ProductionInstallation
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador temático del objeto. | ThematicIdentifier | |
pointGeometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Point | |
surfaceGeometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Surface | voidable |
name | Denominación oficial o nombre propio o convencional de la unidad técnica. | CharacterString | voidable |
description | Declaración descriptiva sobre la unidad técnica. | CharacterString | voidable |
status | Estado o condición de la unidad técnica, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un período limitado o prolongado. | StatusType | voidable |
type | Tipo especial de unidad técnica, denotativo de la función operativa que ha de realizar. | InstallationType | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProductionInstallation
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
groupedInstallationPart | Unidades técnicas menores que forman parte técnica o legalmente de otra unidad técnica | ProductionInstallationPart | voidable |
8.2.3. Parte de una unidad técnica de producción (ProductionInstallationPart)
Instalación tecnológica que desempeña funciones específicas relativas a una actividad de producción.
Este nivel de descripción se aplica a las partes específicas de la unidad técnica de producción que han de ser registradas por mandato legal de las autoridades competentes, incluidos puntos de emisión como las chimeneas (en el caso de las sustancias contaminantes) o los depósitos (en el caso de los productos especiales).
Atributos del tipo de objeto espacial ProductionInstallationPart
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador temático del objeto. | ThematicIdentifier | |
pointGeometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Point | |
surfaceGeometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Surface | voidable |
name | Denominación oficial o nombre propio o convencional de la parte de la unidad técnica. | CharacterString | voidable |
description | Declaración descriptiva sobre la parte de la unidad técnica. | CharacterString | voidable |
status | Estado o condición de la parte de la unidad técnica, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un período limitado o prolongado. | StatusType | voidable |
type | Tipo especial de la parte de la unidad técnica, denotativo de la función operativa que ha de realizar. | InstallationPartType | voidable |
technique | Método utilizado para reducir la concentración de contaminantes debidos a las emisiones de un componente técnico, normalmente una chimenea. | PollutionAbatementTechniqueValue | voidable |
8.2.4. Emplazamiento de producción (ProductionSite)
Porción de terreno, situada en una localización geográfica determinada, en la que se encuentra o se prevé que se encontrará la instalación de producción. Se incluyen la totalidad de infraestructuras, equipos y materiales;
Atributos del tipo de objeto espacial ProductionSite
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador temático del objeto. | ThematicIdentifier | |
geometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_MultiSurface | |
sitePlan | Declaración descriptiva sobre el proyecto en lo que respecta a la configuración y organización del emplazamiento de producción. | DocumentCitation | voidable |
name | Denominación oficial o nombre propio o convencional del emplazamiento. | CharacterString | voidable |
description | Declaración descriptiva sobre el emplazamiento. | CharacterString | voidable |
status | Estado o condición del emplazamiento, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un período limitado o prolongado. | StatusType | voidable |
8.2.5. Parcela de producción (ProductionPlot)
Porción de tierra o de agua de una instalación destinada a fines funcionales.
Atributos del tipo de objeto espacial ProductionPlot
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador temático del objeto. | ThematicIdentifier | |
geometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Surface | |
status | Estado o condición de la parcela, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un período limitado o prolongado. | StatusType | voidable |
8.2.6. Edificio de producción (ProductionBuilding)
Construcción artificial que forma parte de una instalación de producción y que alberga o acoge actividades de desarrollo.
Atributos del tipo de objeto espacial ProductionBuilding
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
thematicId | Identificador temático del objeto. | ThematicIdentifier | |
typeOfBuilding | Descripción clasificada del edificio de producción e industrial. | TypeOfProductionBuildingValue | voidable |
status | Estado o condición del edificio de producción e industrial, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en el un período limitado o prolongado. | StatusType | voidable |
geometry | Propiedad espacial del objeto espacial. | GM_Object | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ProductionBuilding
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
building | Representación del edificio de producción en un conjunto de datos de edificios. | AbstractBuilding | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial ProductionBuilding
Se facilitará la geometría si la propiedad edificio está vacía.
8.3. Tipos de datos
8.3.1. Tipo de estado (StatusType)
Estado o condición de un componente técnico, en lo que respecta al orden funcional y operativo, en un período limitado o prolongado.
Atributos del tipo de dato StatusType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
statusType | Estado o condición de un componente técnico con referencia a una lista de valores posibles predefinidos. | ConditionOfFacilityValue | |
description | Declaración descriptiva sobre el estado declarado. | CharacterString | voidable |
validFrom | Momento inicial de validez de un tipo de estado. | Date | voidable |
validTo | Momento final de validez de un tipo de estado. | Date | voidable |
8.4. Listas controladas
8.4.1. Técnica de reducción de la contaminación (PollutionAbatementTechniqueValue)
Métodos utilizados para reducir la concentración de contaminantes debidos a las emisiones de un componente técnico, normalmente una chimenea.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valor de la lista controlada PollutionAbatementTechniqueValue
Valor | Nombre | Definición |
gravitation | gravitación | Reducción de los contaminantes por gravitación. |
dustScrubbers | colectores de polvo | Reducción de los contaminantes mediante colectores de polvo. |
filtration | filtración, | Reducción de los contaminantes por filtración. |
condensation | condensación | Reducción de los contaminantes por condensación. |
adsorption | adsorción | Reducción de los contaminantes por adsorción. |
8.4.2. Tipo de unidad técnica (InstallationTypeValue)
Valores que denotan la función operativa que ha de realizar una unidad técnica. Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
8.4.3. Tipo de la parte de una unidad técnica (InstallationPartTypeValue)
Valores que denotan la función operativa que ha de realizar una parte de una unidad técnica. Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
8.4.4. Demarcación hidrográfica (RiverBasinDistrictValue)
Identificadores codificados y/o nombres asignados a las demarcaciones hidrográficas. Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
8.4.5. Tipo de edificio de producción (TypeOfProductionBuildingValue)
Clasificación de los edificios de producción e industriales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
8.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Instalaciones de producción e industriales"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
PF.ProductionSite | Emplazamiento de producción e industrial | ProductionSite |
PF. <CodeListValue> [5] | <human readable name> | ProductionFacility |
Ejemplo: PF.Manufacturing | Ejemplo: Fabricación | (activity: EconomicActivityValue) |
PF.ProductionPlot | Parcela de producción e industrial | ProductionPlot |
PF.ProductionInstallation | Unidad técnica de producción e industrial | ProductionInstallation |
PF.ProductionInstallationPart | Parte de una unidad técnica de producción e industrial | ProductionInstallationPart |
PF.ProductionBuilding | Edificio de producción e industrial | ProductionBuilding |
9. INSTALACIONES AGRÍCOLAS Y DE ACUICULTURA (AGRICULTURAL AND AQUACULTURE FACILITIES)
9.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "agricultura" (agriculture), el conjunto de procesos y actividades consistentes en el cultivo del suelo, la producción de cosechas y la cría de animales; incluye la recolección, el ordeño y la cría y mantenimiento de animales para fines agrícolas. Según el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, se considerará como actividad agraria el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales,
(2) "ganadería" (livestock), los animales que se crían para uso o aprovechamiento (actividades definidas por los códigos A.1.4. y A.1.5 de la NACE),
(3) "acuicultura" (aquaculture), el conjunto de actividades y técnicas relacionadas con la producción, cría y tratamiento de peces, moluscos, algas y otros tipos de recursos acuáticos (vegetales o animales).
9.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Instalaciones agrícolas y de acuicultura" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Explotación agrícola
- Emplazamiento
9.2.1. Explotación agrícola (Holding)
Área, con inclusión de las infraestructuras comprendidas en ella, constituida por uno o más "emplazamientos" y bajo el control de un operador para la realización de actividades agrícolas o de acuicultura.
Constituye un subtipo de ActivityComplex.
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Holding
Atributos | Definición | Tipo | Voidability |
contains | Emplazamientos que forman parte de la explotación agrícola especificada. | Site | |
Restricciones del tipo de objeto espacial Holding
Al menos uno de los atributos funcionales del objeto espacial Explotación agrícola se pondrá a disposición utilizando la lista controlada EconomicActivityNACEValue (en relación con el atributo activity del tipo de datos Function).
9.2.1.1. Emplazamiento (Site)
Porción de terreno, situada en una o más localizaciones geográficas específicas, bajo el control de gestión de una explotación agrícola y que abarca sus actividades, productos y servicios. Se incluyen la totalidad de infraestructuras, equipos y materiales.
Atributos del tipo de objeto espacial Site
Atributos | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría que define la extensión o posición del emplazamiento. | GM_Object | |
activity | Clasificación de la actividad económica del emplazamiento, con arreglo a la codificación de la NACE rev. 2.0. | EconomicActivityNACEValue | |
includesAnimal | Presencia de animales en el emplazamiento. | FarmAnimalSpecies | voidable |
9.3. Tipos de datos
9.3.1. Especie de los animales de la explotación (FarmAnimalSpecies)
Identifica un animal o grupo de animales (de ganadería o acuícolas) de la misma especie mantenidos en el emplazamiento.
Atributos del tipo de datos especie de los animales de la explotación (FarmAnimalSpecies)
Atributos | Definición | Tipo | Voidability |
livestock | Presencia de una especie ganadera en el emplazamiento | LivestockSpeciesValue | voidable |
aquaculture | Presencia de una especie acuícola en el emplazamiento. | AquacultureSpeciesValue | voidable |
9.4. Listas controladas
9.4.1. Especie ganadera (LivestockSpeciesValue)
Clasificación de las especies ganaderas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el anexo II del Reglamento (CE) no 1165/2008 [6], más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
9.4.2. Especie acuícola (AquacultureSpeciesValue)
Clasificación de las especies acuícolas.
Lo valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en la versión de febrero de 2012 de la ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System) List of Species for Fishery Statistics Purposes, publicada por la Food and Agriculture Organization of the United Nations.
9.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Instalaciones agrícolas y de acuicultura"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
AF. AgriculturalHolding | Explotación agrícola | Holding (objetos espaciales cuyo atributo activity tiene el valor = "A1 - Cultivos y producción ganadera, caza controlada y actividades de servicio relacionadas" (tomado de la lista controlada EconomicActivityNACEValue) o un valor específico) |
AF. AquacultureHolding | Explotación acuícola | Holding (objetos espaciales cuyo atributo activity tiene el valor "A3 - Pesca y actividades acuícolas" (tomado de la lista controlada EconomicActivityNACEValue) o un valor específico) |
AF.Site | Emplazamientos agrícolas y acuícolas | Site |
10. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN - DEMOGRAFÍA (POPULATION DISTRIBUTION AND DEMOGRAPHY)
10.1. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Distribución de la población y demografía" se especifica el siguiente tipo de objeto espacial: Distribución estadística.
10.1.1. Distribución estadística (StatisticalDistribution)
Conjunto de medidas que describen la dispersión de un fenómeno en una parte del mundo 2D.
Atributos del tipo de objeto espacial StatisticalDistribution
Atributos | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
areaOfDissemination | Parte del mundo 2D que describe la StatisticalDataDistribution. | GM_Surface | |
universe | Cuando la distribución se refiere a un subconjunto de población y no a la población en su totalidad, descripción literal del modo en que se define ese subconjunto. | PT_FreeText | |
domain | Parte del conocimiento estadístico a la que se refieren los datos. | PT_FreeText | |
measure | Medida a la que se refiere la distribución. | VariableValue | |
measurementMethod | Descripción del método estadístico de medición. | StatisticsMeasurementMethodValue | |
measurementUnit | Unidad de medida. | UnitOfMeasure | |
notCountedProportion | Proporción de la población del área de interés que no se incluye en el recuento en relación con alguno de sus componentes espaciales. | Number | |
periodOfMeasurement | Fecha o período durante el cual se realizó la observación o se recogieron los datos. | TM_Period | |
periodOfReference | Período durante el cual se supone que los datos ofrecen una imagen del área de interés. | TM_Period | |
periodOfValidity | Período durante el cual los datos son relevantes. | TM_Period | |
beginLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
generalStatus | Estado de la distribución de datos estadísticos. | StatisticalDataStatusValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial StatisticalDistribution
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valores estadísticos que componen la distribución. | StatisticalValue | |
classification | Clasificación adicional utilizada para dividir un valor total del fenómeno descrito. El objeto StatisticalDistribution facilitará de hecho varias distribuciones, una para cada elemento de la clasificación utilizada. Cuando no se facilita ninguna clasificación, el valor estadístico es la población total. | Classification | |
10.2. Tipos de datos
10.2.1. Clasificación (Classification)
Clasificación utilizada para una distribución estadística.
Atributos del tipo de dato Classification
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
type | Tipo de clasificación. | ClassificationTypeValue | |
Roles de asociación del tipo de datos Classification
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
item | Elementos que componen la clasificación. | ClassificationItem | |
10.2.2. Elemento de la clasificación (ClassificationItem)
Cada uno de los elementos que componen una clasificación.
Atributos del tipo de dato ClassificationItem
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
type | Tipo de elemento de la clasificación. | ClassificationItemTypeValue | |
10.2.3. Valor estadístico (StatisticalValue)
Datums de la distribución.
Atributos del tipo de dato StatisticalValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
value | Valor del datum. | Number | |
specialValue | Serie convencional de caracteres que se utiliza cuando no puede facilitarse el datum: por ejemplo, valor omitido, o valor oculto por razones de confidencialidad. | SpecialValue | |
conventionallyLocatedProportion | Proporción de la población que se incluye en el recuento en relación con el datum, pero que no puede localizarse físicamente en ningún lugar del área de interés. | Number | |
approximatelyLocatedPopulationProportion | Proporción de la población incluida en el recuento que no sigue la regla común de localización. La "población" estará constituida por personas si se recuentan personas, por viviendas si la StatisticalDatadistribution se refiere a viviendas, etc. | Number | |
comment | Comentario en estilo libre sobre el valor. | PT_FreeText | |
flags | Conjunto de comentarios, codificados en un solo carácter, sobre los datos. | PT_FreeText | |
periodOfMeasurement | Período de recogida del valor estadístico. Este período reemplaza al especificado en la distribución estadística asociada. | TM_Period | voidable |
status | Estado de los datos estadísticos. | StatisticalDataStatusValue | |
Roles de asociación del tipo de datos StatisticalValue
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
dimensions | Parte del mundo a la que se refiere el datum. Las dimensiones incluyen una descripción de la localización geográfica (dimensión 2D) junto con otras posibles dimensiones cuando se realicen recuentos de población simultáneamente para diferentes características individuales. | Dimensions | |
Restricciones del tipo de datos StatisticalValue
Se pondrá a disposición el valor o el atributo specialValue.
10.2.4. Dimensiones (Dimensions)
Identificación de aquello a lo que se refiere el datum desde el punto de vista de la localización geográfica o de las características individuales.
Roles de asociación del tipo de datos Dimensions
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
spatial | Dimensión espacial del valor estadístico. | StatisticalUnit | |
thematic | Dimensiones temáticas del valor estadístico. | ClassificationItem | |
10.3. Listas controladas
10.3.1. Tipo de clasificación (ClassificationTypeValue)
Valores codificados de los tipos de clasificación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Distribución de la población.
10.3.2. Tipo de elemento de clasificación (ClassificationItemTypeValue)
Valores codificados de los elementos de clasificación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes y en otras listas controladas definidos por los proveedores de datos:
- Edad por lustros (AgeBy5YearsValue): Valores codificados del elemento de clasificación "lustro", tal como se especifica en el cuadro que figura a continuación.
Valores para la lista controlada AgeBy5Years
Valor | Nombre | Definición |
0-5 | 0-5 | 0 a menos de 5 |
5-10 | 5-10 | 5 a menos de 10 |
10-15 | 10-15 | 10 a menos de 15 |
15-20 | 15-20 | 15 a menos de 20 |
20-25 | 20-25 | 20 a menos de 25 |
25-30 | 25-30 | 25 a menos de 30 |
30-35 | 30-35 | 30 a menos de 35 |
35-40 | 35-40 | 35 a menos de 40 |
40-45 | 40-45 | 40 a menos de 45 |
45-50 | 45-50 | 45 a menos de 50 |
50-55 | 50-55 | 50 a menos de 55 |
55-60 | 55-60 | 55 a menos de 60 |
60-65 | 60-65 | 60 a menos de 65 |
65-70 | 65-70 | 65 a menos de 70 |
70-75 | 70-75 | 70 a menos de 75 |
75-80 | 75-80 | 75 a menos de 80 |
80-85 | 80-85 | 80 a menos de 85 |
85-90 | 85-90 | 85 a menos de 90 |
90+ | 90 | 90 o más |
90-95 | 90-95 | 90 a menos de 95 |
95+ | 95 | 95 o más |
95-100 | 95-100 | 95 a menos de 100 |
100+ | 100 | 100 o más |
- Edad por años (AgeByYearValue): Valores codificados del elemento de clasificación "año", que prevé un valor para cada intervalo de un año. El primer valor será "0-1". con la etiqueta "0-1" y la definición "0 a menos de 1 año", y el último valor será "100+" con la etiqueta "100+" y la definición "100 años o más".
- Código NACE (NACECodeValue): Clasificación de las actividades económicas según la NACE de Eurostat, tal como se establece en el Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, más valores específicos definidos por los proveedores de datos.
- Sexo (GenderValue): Sexo de una persona o grupo de personas, tal como se especifica en la sección 4.6 del anexo I.
10.3.3. Variable (VariableValue)
Valores codificados de los nombres de las variables.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Distribución de la población y demografía.
10.3.4. Método estadístico de medición (StatisticsMeasurementMethodValue)
Valores codificados del método de medición estadístico.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada StatisticsMeasurementMethodValue
Valor | Nombre | Definición |
count | recuento | Recuento simple. |
relativeCount | recuento relativo | Cociente que combina dos clases diferentes de población estadística. |
percentage | porcentaje | Proporción expresada como cociente en el que el denominador es 100. |
median | mediana | Mediana. |
10.3.5. Estado de los datos estadísticos (StatisticalDataStatusValue)
Valores codificados del estado.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada StatisticalDataStatusValue
Valor | Nombre | Definición |
definitive | definitivo | Valor de los datos estadísticos definitivo. |
final | final | Valor de los datos estadísticos final. |
preliminary | preliminar | Valor de los datos estadísticos preliminar. |
provisional | provisional | Valor de los datos estadísticos provisional. |
semiDefinitive | semidefinitivo | Valor de los datos estadísticos semidefinitivo. |
10.3.6. Valor especial (SpecialValue)
Valores codificados de los valores especiales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada SpecialValue
Valor | Nombre | Definición |
confidential | confidencial | El valor no se facilita por razones de confidencialidad. |
unknown | desconocido | El valor podría haberse medido, pero no se ha medido. |
notApplicable | no procede | El valor no tiene sentido. |
10.4. Capas
Para el tema de datos espaciales "Distribución de la población y demografía" no se han definido capas.
11. ZONAS SUJETAS A ORDENACIÓN, A RESTRICCIONES O REGLAMENTACIONES Y UNIDADES DE NOTIFICACIÓN (AREA MANAGEMENT/RESTRICTION/REGULATION ZONES AND REPORTING UNITS)
11.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "ordenar" (manage), planificar, realizar, supervisar y controlar actividades para alcanzar objetivos medioambientales específicos definidos legalmente,
(2) "restringir" (restrict), prohibir o limitar ciertas actividades de modo que se realicen únicamente dentro de límites y/o períodos específicos para alcanzar un objetivo seguro en el marco de competencias u obligaciones definidas legalmente,
(3) "reglamentar" (regulate), supervisar y controlar ciertas actividades (permitir, promover, prohibir o restringir) para alcanzar objetivos medioambientales definidos legalmente. Una actividad regulada puede exigir la adopción, en caso de degradación del estado medioambiental, de medidas específicas para recuperar un buen estado medioambiental,
(4) "notificar" (report), evaluar la eficacia de las políticas medioambientales y publicar datos e información (es decir, datos espaciales, observaciones, estadísticas, indicadores) que puedan utilizarse para evaluar los progresos en el mantenimiento o mejora del buen estado medioambiental y el logro de los objetivos de la política,
(5) "unidad de notificación" (reporting unit), un objeto espacial que constituye la referencia espacial para el intercambio de datos no espaciales en virtud de obligaciones de notificación en materia de medio ambiente,
(6) "instrumento legal" (legal instrument), un documento en el que se especifican obligaciones legales, tales como un convenio internacional, una ley o acto jurídico y un reglamento de ejecución de cualquier nivel administrativo,
(7) "gestión integrada de las zonas costeras" (integrated coastal zone management), un proceso dinámico de gestión y uso sostenibles de las zonas costeras en el que se tienen en cuenta simultáneamente la fragilidad de los ecosistemas y paisajes costeros, la diversidad de las actividades y usos, sus interacciones, la orientación marítima de determinados usos y actividades y su impacto sobre las partes marítima y terrestre,
(8) "clima" (climate), la descripción estadística, en términos de media y de variabilidad, de magnitudes relevantes durante un período que va desde meses hasta miles o millones de años. Estas magnitudes suelen ser variables de superficie, como la temperatura, la precipitación y el viento.
11.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación" se especifica el siguiente tipo de objetos espaciales: Zona sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones.
11.2.1. Zona sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones (ManagementRestrictionOrRegulationZone)
Área administrada, restringida o regulada en virtud de un mandato legal referido a una política medioambiental o a una política o actividad que incide sobre el medio ambiente a cualquier nivel de la administración (internacional, europeo, nacional, regional o local).
Atributos del tipo de objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
thematicId | Identificador único de objeto, de carácter descriptivo, aplicado a objetos espaciales en un tema de información definido. | ThematicIdentifier | voidable |
name | Nombre geográfico utilizado para identificar la zona sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones en el mundo real. Facilita una "clave" para asociar implícitamente distintas representaciones del objeto. | GeographicalName | voidable |
geometry | Geometría que representa la extensión espacial del objeto espacial. | GM_Object | |
zoneType | Valor de una clasificación de alto nivel que define el tipo de zona sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones. | ZoneTypeCode | |
specialisedZoneType | Valor de una clasificación adicional que especifica más el tipo de zona sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones relevante para el dominio. | SpecialisedZoneTypeCode | voidable |
environmentalDomain | Valor de la clasificación del dominio medioambiental mediante la cual se alcanzan, con el establecimiento de la zona, determinados objetivos medioambientales. | EnvironmentalDomain | |
designationPeriod | Período que indica cuándo se definió legalmente o entró en vigor en el mundo real la ordenación, restricción o reglamentación de la zona. | TM_Period | voidable |
competentAuthority | Descripción de la organización u organizaciones competentes para adoptar medidas o realizar actividades de ordenación, restricción o reglamentación en la zona. | RelatedParty | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
legalBasis | Referencia o cita del instrumento o documento jurídico que exige el establecimiento de la zona. | LegislationCitation | voidable |
relatedZone | Referencia a una zona relacionada sujeta a ordenación, a restricciones o reglamentaciones. | ManagementRestrictionOrRegulationZone | voidable |
plan | Referencia o cita de un plan (de gestión o de acción) que describe los objetivos medioambientales y las medidas que deben emprenderse en la zona para proteger el medio ambiente. | DocumentCitation | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone
Al menos el instrumento jurídico más específico que exija el establecimiento de la zona se facilitará utilizando el rol de asociación legalBasis.
El atributo role de la competentAuthority recibirá el valor "authority".
11.3. Listas controladas
11.3.1. Código de tipo de zona (ZoneTypeCode)
Clasificación de alto nivel que recoge los tipos de zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ZoneTypeCode
Valor | Nombre | Definición |
airQualityManagementZone | zona de gestión de la calidad del aire | Parte del territorio de un Estado miembro delimitada por este a efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire; |
noiseRestrictionZone | zona de restricción de los niveles de ruido | Área delimitada por una autoridad competente para gestionar y mitigar la contaminación acústica. Se incluyen las aglomeraciones y las zonas tranquilas (en aglomeraciones y en campo abierto) tal como se definen en la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. |
animalHealthRestrictionZone | zona de restricción por razones de salud animal | Zonas de restricción establecidas para el control y la erradicación de zoonosis de declaración obligatoria |
prospectingAndMiningPermitArea | zona de autorización de actividades de prospección y mineras | Área en la que se ha autorizado la prospección o extracción de minerales y para la que se ha concedido el permiso correspondiente. |
regulatedFairwayAtSeaOrLargeInlandWater | vía regulada en el mar o en las aguas interiores | Áreas de navegación regulada de puerto a puerto establecidas para organizar el tráfico, prevenir los accidentes y la contaminación y apoyar la gestión y planificación. |
restrictedZonesAroundContaminatedSites | zona restringida en torno a un emplazamiento contaminado | Zonas establecidas para proteger la salud humana, animal y vegetal y controlar los desplazamientos y el desarrollo en un emplazamiento contaminado. |
areaForDisposalOfWaste | zona para la eliminación de residuos | Área afectada por la eliminación de residuos, tal como se define en el artículo 3, apartado 19, de la Directiva 2008/98/CE [7]. |
coastalZoneManagementArea | zonas de gestión costera | Áreas de gestión costera integrada. |
drinkingWaterProtectionArea | zona de protección del agua potable | Áreas en las que se prohíben los escapes de aguas residuales, el uso de fertilizantes y plaguicidas y el establecimiento de vertederos de residuos. |
nitrateVulnerableZone | zona vulnerable a los nitratos | Áreas de tierra que drenan a aguas contaminadas o amenazadas y que contribuyen a la contaminación por nitratos. |
marineRegion | región marina | Las regiones y subregiones marinas son las zonas marítimas designadas en virtud de la legislación de la Unión, nacional o subnacional para fines de evaluación, gestión y reglamentación. |
riverBasinDistrict | demarcación hidrográfica | Área marítima y terrestre, compuesta por una o más cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, identificada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE [8] como unidad principal a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas. |
bathingWaters | aguas de baño | Aguas costeras e interiores (ríos, lagos) en las que está explícitamente autorizado o no está prohibido el baño de un elevado número de personas. |
floodUnitOfManagement | unidad de gestión de inundaciones | Área terrestre y marítima identificada, de conformidad con la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo [9], como la unidad principal de gestión cuando se opta por una alternativa a las demarcaciones o subdemarcaciones hidrográficas. |
waterBodyForWFD | masa de agua en virtud de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) | La "masa de agua" es una subunidad coherente de la cuenca hidrográfica a la que debe referirse el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Directiva 2000/60/CE. La identificación de las masas de agua se basa en factores determinantes geográficos e hidrológicos. Se incluyen las masas de agua superficiales (fluviales, lacustres, de transición y costeras) y subterráneas. |
sensitiveArea | zona sensible | Masas de agua identificadas como zonas sensibles, tal como se definen en el anexo II de la Directiva 91/271/CEE [10]. |
designatedWaters | aguas designadas | Aguas marítimas, costeras o superficiales designadas por los Estados miembros como necesitadas de protección o mejora para albergar fauna acuática. |
plantHealthProtectionZone | zona de protección fitosanitaria | Zona en la que se han adoptado medidas de protección para evitar la introducción de organismos nocivos para las plantas o los productos vegetales y su propagación. |
forestManagementArea | zona de gestión forestal | Zonas designadas para la gestión sostenible de los recursos y funciones forestales. |
11.3.2. Código de tipo especializado de zona (SpecialisedZoneTypeCode)
Valor de una clasificación adicional que define el tipo especializado de zona.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
11.3.3. Dominio medioambiental (EnvironmentalDomain)
Dominio para el que pueden definirse objetivos medioambientales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada EnvironmentalDomain
Valor | Nombre | Definición |
soil | suelo | Capa superior de la superficie de tierra compuesta por partículas desintegradas de roca, humus, agua y aire. |
noise | ruido | Sonido que no es deseado, bien por sus efectos sobre el ser humano, bien por su efecto sobre la fatiga o el mal funcionamiento de los equipos físicos, bien por su interferencia en la percepción o la detección de otros sonidos. |
naturalResources | recursos naturales | Componentes del medio natural que tienen valor para atender necesidades humanas, como el suelo, el agua, la flora, la fauna, etc. Algunos de ellos tienen un valor económico (por ejemplo, la madera), mientras que otros tienen un valor "no económico" (por ejemplo, las zonas de gran belleza paisajística). |
climateAndClimateChange | clima y cambio climático | Estado del clima o cambios en este estado que pueden identificarse (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por cambios en la media o la variabilidad de sus propiedades y que persisten durante un período prolongado, normalmente décadas u otro más largo. |
healthProtection | protección de la salud | Medidas o dispositivos diseñados para reducir el riesgo de daños a la salud humana causados por contaminantes o por otras condiciones amenazadoras del ecosistema. |
air | aire | Mezcla predominantemente mecánica de una variedad de gases que forman la atmósfera terrestre. |
water | agua | Líquido (H2O) frecuente que forma la lluvia, los ríos, el mar, etc. y que constituye una gran parte del organismo de los seres vivos. |
waste | residuos | Materiales, a menudo no utilizables, sobrantes de procesos artificiales de fabricación, industriales, agrarios u otros; materiales dañados o alterados durante un proceso de fabricación e inútiles a partir de ese momento. |
natureAndBiodiversity | naturaleza y biodiversidad | Gestión activa de los recursos naturales y del medio ambiente para garantizar que se mantiene su calidad y que se utilizan con sensatez. |
sustainableDevelopment | desarrollo sostenible | Desarrollo que aporta beneficios económicos, sociales y medioambientales a largo plazo teniendo en cuenta las necesidades presentes y de las generaciones futuras. |
landUse | uso del suelo | Término que alude a los aspectos espaciales de todas las actividades humanas realizadas sobre el suelo y a la forma en que se adapta, o puede adaptarse, la superficie terrestre para atender necesidades humanas. |
11.4. Requisitos temáticos
11.4.1. Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones
(1) Si la geometría del objeto espacial se deriva de la de otro objeto espacial, ambas geometrías deberán ser consistentes.
(2) Si las geometrías de los objetos espaciales ManagementRestrictionOrRegulationZone de un conjunto de datos se derivan de las geometrías de los objetos espaciales de otro conjunto de datos, deberá describirse el conjunto de datos original (incluida su versión) como parte del elemento de metadatos Linaje.
(3) Los proveedores de datos incluirán las siguientes palabras clave además de las obligatorias definidas en el Reglamento (CE) 1205/2008:
(a) Una o más palabras clave que describan la clasificación de alto nivel de los tipos de zonas incluidas en el conjunto de datos, tal como se define en la lista controlada ZoneTypeCode.
(b) Una o más palabras clave que describan el número o números de los documentos oficiales en los que se establezcan las zonas incluidas en el conjunto de datos. Para la legislación de la Unión, se utilizará el número CELEX.
11.4.2. Unidades de notificación
(1) Los objetos espaciales que actúen como unidades de notificación se definirán y se pondrán a disposición en función de las necesidades de sus respectivos temas de datos espaciales de Inspire.
(2) Cuando los datos de notificación medioambiental hagan referencia, para establecer una referencia espacial, a entidades reales que estén disponibles como objetos espaciales en virtud del presente Reglamento, los datos de notificación incluirán una referencia explícita a dichos objetos espaciales.
11.4.3. Requisitos relativos a varios temas
(1) Si una zona ha sido establecida exclusivamente para fines de ordenación, restricción o reglamentación de actividades con miras a la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio cultural, se pondrá a disposición como objeto espacial ProtectedSite. Si ha sido establecida para cumplir una diversidad de fines, entre ellos el de conservación de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio cultural, se pondrá a disposición como objeto espacial ManagementRestrictionOrRegulationZone.
(2) Si una zona ha sido establecida para regular el uso del suelo planificado y aparece definida en el marco de un plan de ordenación territorial jurídicamente vinculante, se considerará comprendida en el tema Uso del suelo y deberá codificarse como SupplementaryRegulation. En cambio, si ha sido establecida legalmente, pero no aparece definida en un plan de ordenación territorial jurídicamente vinculante, se codificará como ManagementRestrictionOrRegulationZone.
11.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
AM.<CodeListValue> [11] | <human readable name> | ManagementRestrictionOrRegulationZone (zoneType: ZoneTypeCode) |
Ejemplo: AM.AirQualityManagementZone | Ejemplo: Zona de gestión de la calidad del aire | |
12. ZONAS DE RIESGOS NATURALES
12.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "riesgo" (risk), la combinación de las consecuencias de un evento (peligro) y de la probabilidad asociada de ocurrencia, de conformidad con ISO/IEC 31010:2009,
(2) "peligro" (hazard), un fenómeno, una sustancia, una actividad humana o una circunstancia que pueda causar víctimas mortales, lesiones u otros efectos sobre la salud, daños materiales, pérdida de medios de vida y de servicios, perturbación social y económica, o daños al medio ambiente,
(3) "exposición" (exposure), las personas, los bienes, los sistemas u otros elementos presentes en zonas de peligro que están sujetos, por tanto, a pérdidas potenciales,
(4) "vulnerabilidad" (vulnerability), las características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptible a los efectos nocivos de un peligro.
12.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Zonas de riesgos naturales" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Elemento expuesto abstracto
- Área de peligro abstracta
- Evento observado abstracto
- Zona de riesgo abstracta
- Cobertura de elementos expuestos
- Elemento expuesto
- Área de peligro
- Cobertura de peligro
- Cobertura de eventos observados
- Evento observado
- Cobertura de riesgo
- Zona de riesgo
12.2.1. Elemento expuesto abstracto (AbstractExposedElement)
Personas, bienes, sistemas u otros elementos presentes en zonas de peligro que están sujetos, por tanto, a pérdidas potenciales.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractExposedElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | identifier | |
beginLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
validFrom | Momento en que el elemento expuesto comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el elemento expuesto deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractExposedElement
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
sourceOfSpatialRepresentation | Objeto fuente que se utiliza para representar el elemento expuesto. | AbstractFeature | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial AbstractExposedElement
Si el rol de asociación sourceOfSpatialRepresentation está vacío, se pondrá a disposición el objeto espacial AbstractExposedElement.
12.2.2. Área de peligro abstracta (AbstractHazardArea)
Área afectada por un peligro natural.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractHazardArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
determinationMethod | Especifica si el resultado del área de peligro se delimita mediante modelización o se determina mediante interpretación. | DeterminationMethodValue | |
endLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | identifier | |
typeOfHazard | Clasificación genérica y clasificación específica del tipo de peligro natural. | NaturalHazardClassification | |
validityPeriod | Marco temporal futuro y finito para el cual el peligro es aplicable. | TM_Period | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractHazardArea
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
source | Evento observado que desencadenó la modelización de un área de peligro. | AbstractObservedEvent | voidable |
12.2.3. Evento observado abstracto (AbstractObservedEvent)
Fenómeno natural relevante para el estudio de los peligros naturales que se ha producido o se está produciendo y que se ha observado.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractObservedEvent
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
nameOfEvent | Nombre común del evento observado. | CharacterString | voidable |
typeOfHazard | Clasificación genérica y clasificación específica del tipo de peligro. | NaturalHazardClassification | |
validFrom | Momento en que el evento observado comenzó a existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
validTo | Momento a partir del cual el evento observado deja de existir en el mundo real. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractObservedEvent
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
isMonitoredBy | Programa medioambiental que supervisa el evento observado | EnvironmentalMonitoringActivity | voidable |
12.2.4. Zona de riesgo abstracta (AbstractRiskZone)
Una zona de riesgo es la extensión espacial de una combinación de las consecuencias de un evento (peligro) y de la probabilidad asociada de que ocurra.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial AbstractRiskZone
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifeSpanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | identifier | |
sourceOfRisk | Clasificación genérica y clasificación específica del tipo de peligro que es fuente de riesgo. | NaturalHazardClassification | |
validityPeriod | Marco temporal finito y futuro para el cual es aplicable el modelo. | TM_Period | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial AbstractRiskZone
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
exposedElement | Elemento que está en una zona peligrosa | AbstractExposedElement | voidable |
source | Peligro considerado para la creación del objeto zona de riesgo. | AbstractHazardArea | voidable |
12.2.5. Cobertura de elementos expuestos (ExposedElementCoverage)
Cobertura que representa información continua sobre los elementos expuestos.
Constituye un subtipo de AbstractExposedElement
Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
Atributos del tipo de objeto espacial ExposedElementCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
typeOfElement | Clasificación del elemento expuesto. | ExposedElementClassification | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial ExposedElementCoverage
El rangeSet será el nivel o la intensidad de la evaluación de la vulnerabilidad.
El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada.
12.2.6. Elemento expuesto (ExposedElement)
Objeto espacial discreto que representa un elemento expuesto.
Constituye un subtipo de AbstractExposedElement.
Atributos del tipo de objeto espacial ExposedElement
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representación geométrica del elemento expuesto. | GM_Object | |
assessmentOfVulnerability | Evaluación de la vulnerabilidad del elemento expuesto. | VulnerabilityAssessment | voidable |
12.2.7. Área de peligro (HazardArea)
Objetos espaciales discretos que representan un peligro natural.
Constituye un subtipo de AbstractHazardArea.
Atributos del tipo de objeto espacial HazardArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representación geométrica del área espacial cubierta por el área de peligro. | GM_Surface | |
likelihoodOfOccurrence | Concepto general relativo a la posibilidad de que ocurra un evento. | LikelihoodOfOccurrence | voidable |
magnitudeOrIntensity | Expresión de la magnitud o intensidad de un fenómeno. | LevelOrIntensity | voidable |
12.2.8. Cobertura de peligro (HazardCoverage)
Cobertura que representa información continua sobre un tipo de peligro natural.
Constituye un subtipo de AbstractHazardArea.
Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
Restricciones del tipo de objeto espacial HazardCoverage
El rangeSet se describirá por una magnitud o la intensidad, o por la probabilidad de que se produzca.
El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada.
12.2.9. Cobertura de eventos observados (ObservedEventCoverage)
Cobertura que representa información continua sobre los eventos observados.
Constituye un subtipo de AbstractObservedEvent
Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
Restricciones del tipo de objeto espacial ObservedEventCoverage
El rangeSet se describirá por la magnitud o la intensidad, o por la probabilidad de que se produzca.
El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada.
12.2.10. Evento observado (ObservedEvent)
Objetos espaciales discretos que representan un fenómeno natural relevante para el estudio de peligros naturales que se han producido o se están produciendo y que ha sido observado.
Constituye un subtipo de AbstractObservedEvent.
Atributos del tipo de objeto espacial ObservedEvent
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representación geométrica de la extensión espacial cubierta por el evento observado. | GM_Object | |
magnitudeOrIntensity | Expresión de la magnitud o la intensidad de un fenómeno. | LevelOrIntensity | voidable |
12.2.11. Cobertura de riesgo (RiskCoverage)
Cobertura que representa información continua sobre la intensidad o el nivel de riesgo.
Constituye un subtipo de AbstractRiskZone.
Constituye un subtipo de CoverageByDomainAndRange.
Restricciones del tipo de objeto espacial RiskCoverage
El rangeSet se describirá por el nivel o la intensidad.
El dominio será una malla rectificada o una malla referenciada.
12.2.12. Zona de riesgo (RiskZone)
Objetos espaciales discretos que representan la extensión espacial de una combinación de las consecuencias de un evento (peligro) y de la probabilidad asociada de ocurrencia.
Constituye un subtipo de AbstractRiskZone.
Atributos del tipo de objeto espacial RiskZone
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Representación geométrica de la extensión espacial cubierta por esta zona de riesgo. | GM_Surface | |
levelOfRisk | El nivel de riesgo es una evaluación de la combinación de las consecuencias de un evento (peligro) y de la probabilidad asociada de que ocurra. | LevelOrIntensity | voidable |
12.3. Tipos de datos
12.3.1. Clasificación del elemento expuesto (ExposedElementClassification)
Esta clase ofrece información sobre la naturaleza del elemento expuesto que es relevante para el análisis de riesgos.
Atributos del tipo de dato ExposedElementClassification
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
exposedElementCategory | Clasificación genérica de los tipos de elementos que están expuestos a un riesgo. | ExposedElementCategoryValue | |
specificExposedElementType | Denominación adicional del elemento expuesto con arreglo a una nomenclatura específica para el conjunto de datos. | SpecificExposedElementTypeValue | voidable |
12.3.2. Nivel o intensidad (LevelOrIntensity)
Evaluación cuantitativa o cualitativa de un peligro, un riesgo o una vulnerabilidad.
Atributos del tipo de dato LevelOrIntensity
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
qualitativeValue | Evaluación cualitativa del nivel o la intensidad. | CharacterString | voidable |
quantitativeValue | Evaluación cuantitativa del nivel o la intensidad. | Measure | voidable |
assessmentMethod | Cita del método utilizado para expresar el nivel o la intensidad. | DocumentCitation | voidable |
Restricciones del tipo de datos LevelOrIntensity
Se pondrá a disposición el valor cualitativo o el cuantitativo.
12.3.3. Probabilidad de ocurrencia (LikelihoodOfOccurrence)
La probabilidad es un concepto general que expresa la oportunidad de que se produzca un evento.
Atributos del tipo de dato LikelihoodOfOccurrence
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
qualitativeLikelihood | Evaluación cualitativa de la probabilidad de que ocurra de un peligro. | CharacterString | voidable |
quantitativeLikelihood | Frecuencia de ocurrencia o período de retorno de un peligro. | QuantitativeLikelihood | voidable |
assessmentMethod | Cita del método utilizado para expresar la probabilidad. | DocumentCitation | voidable |
Restricciones del tipo de datos LikelihoodOfOccurrence
Se pondrá a disposición la probabilidad cualitativa o la cuantitativa.
12.3.4. Clasificación del peligro natural (NaturalHazardClassification)
Esta clase ofrece información sobre la naturaleza del peligro natural y sobre el tipo de peligro que es fuente de riesgo.
Atributos del tipo de dato NaturalHazardClassification
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
hazardCategory | Clasificación genérica de los tipos de peligros naturales. | HazardCategoryValue | |
specificHazardType | Clasificación adicional de los peligros naturales que especifica su tipo con arreglo a una nomenclatura específica para este conjunto de datos. | SpecificHazardTypeValue | voidable |
12.3.5. Probabilidad cuantitativa (QuantitativeLikelihood)
Frecuencia de ocurrencia o periodo de repetición de un fenómeno de peligro.
Atributos del tipo de dato QuantitativeLikelihood
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
probabilityOfOccurrence | Probabilidad de ocurrencia de un evento de peligro, expresada como valor comprendido entre 0 y 1. | Probability | voidable |
returnPeriod | Intervalo temporal promedio a largo plazo o intervalo en número de años, en el que se igualará o se superará un evento. | Number | voidable |
12.3.6. Evaluación de la vulnerabilidad (VulnerabilityAssessment)
Evaluación de la vulnerabilidad.
Atributos del tipo de dato VulnerabilityAssessment
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
sourceOfVulnerability | Tipo de peligro en relación con el cual se evalúa la vulnerabilidad. | NaturalHazardClassification | |
levelOfVulnerability | Nivel de vulnerabilidad. | LevelOrIntensity | voidable |
magnitudeOrIntensityOfHazard | Expresión de la magnitud o la intensidad de un fenómeno. | LevelOrIntensity | voidable |
typeOfElement | Clasificación del elemento expuesto. | ExposedElementClassification | voidable |
12.4. Enumeraciones
12.4.1. Método de determinación (DeterminationMethodValue)
Enumeración para describir el método utilizado para definir el área de peligro o de riesgo.
Valores de la enumeración DeterminationMethodValue
Valor | Definición |
modelling | Área calculada con arreglo a un modelo. |
indirectDetermination | Área definida mediante interpretación de los datos o la información disponibles. |
12.5. Listas controladas
12.5.1. Categoría del elemento expuesto (ExposedElementCategoryValue)
Clasificación del elemento expuesto.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada ExposedElementCategoryValue
Valor | Nombre | Definición | Parent value |
social | social | Relativo a las personas o grupos de personas en general. | |
people | humano | Que implica la presencia de seres humanos. | social |
community | comunidad | Relación compleja entre seres humanos que actúan como un todo o como una unidad. | social |
political | político | Relativo a cuestiones políticas. | social |
socialService | servicio social | Relativo a cualquier servicio prestado a las personas. | |
economic | económico | Relativo a la propiedad, a la economía o cuestiones monetarias. | |
property | bien | Cualquier bien sujeto a propiedad, como una casa. | economic |
infrastructure | infraestructura | Cualquier objeto considerado como una infraestructura que presta un servicio, como una vía, un puente, una instalación militar, etc. | |
economicActivity | actividad económica | Cualquier objeto que representa una actividad económica, como una industria. | economic |
ruralLandUse | uso del suelo rural | Cualquier objeto no urbano dedicado a un uso dado. | economic |
environmental | medioambiental | Relativo a un área sujeta a un determinado nivel de protección, como un parque natural. | |
waterBody | masa de agua | Cualquier acumulación significativa del agua. | environmental |
protectedArea | área protegida | Área sujeta a protección | environmental |
pollutionSource | fuente de contaminación | Objeto que contiene contaminantes. | environmental |
heritage | patrimonio | Conjunto de objetos relevantes desde un punto de vista cultural o patrimonial. | |
culturalAsset | bien cultural | Cualquier objeto considerado relevante desde un punto de vista cultural, como un estadio, un teatro, un museo, etc. | heritage |
historicalAsset | activo histórico | Cualquier objeto relevante desde el punto de vista histórico. | heritage |
worldHeritageSite | emplazamiento patrimonio de la Humanidad | Lugar (como un bosque, una montaña, un lago, un desierto, un monumento, un edificio, un complejo, o una ciudad) que figura en la lista de la UNESCO por su especial significación cultural o física. | heritage |
12.5.2. Categoría del peligro natural (NaturalHazardCategoryValue)
Clasificación genérica de los tipos de peligros naturales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores específicos definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada NaturalHazardCategoryValue
Valor | Nombre | Definición | Parent value |
geologicalHydrological | geológico/ hidrológico | Relativo a los procesos de naturaleza (u origen) geológica (geosfera) o hidrológica (hidrosfera). | |
tsunami | tsunami | Perturbación de gran longitud de onda en una masa de agua extensa que llega a la tierra emergida. | geologicalHydrological |
volcanic | volcánico | Relativo a una apertura o rotura en la corteza terrestre que permite la salida de magma, cenizas y gases. | geologicalHydrological |
earthquake | terremoto | Los peligros por terremotos implican la propagación de ondas elásticas en la superficie terrestre, o cerca de ella, tras la liberación de esfuerzos tectónicos o de otras fuentes naturales, como una explosión volcánica o el impacto de un meteorito. | geologicalHydrological |
subsidenceAndCollapse | subsidencia y hundimiento | La subsidencia y el hundimiento implican movimientos mayoritariamente verticales descendentes de la superficie terrestre a causa de diferentes procesos de meteorización de la roca o del suelo o de compactación de la roca, hasta tal punto que la estructura de esta no soporta su propia carga (hundimiento) o sufre lentos movimientos descendentes (subsidencia). | geologicalHydrological |
landslide | movimiento de ladera | Desplazamiento pendiente abajo de suelo, roca y materiales orgánicos vinculado a diferentes tipos de rotura del suelo. | geologicalHydrological |
snowAvalanche | avalancha de nieve | Rápido desplazamiento pendiente abajo de una masa de nieve de un volumen normalmente mayor de 100 m3 y una longitud mínima de 50 metros. | geologicalHydrological |
flood | inundación | Proceso de anegación de tierras habitualmente secas (emergidas) o sumersión temporal de tierras que normalmente no están cubiertas de agua. | geologicalHydrological |
toxicOrRadioactive | tóxico o radiactivo | Procesos relacionados con la naturaleza de sustancias que puedan suponer una amenaza para la salud humana. | geologicalHydrological |
meteorologicalClimatological | meteorológico/ climatológico | Relativo a los procesos de naturaleza (u origen) meteorológica (atmosférica) o climática (cambios a largo plazo de variables medioambientales). | |
drought | sequía | Disponibilidad de agua por debajo de la media de forma sostenida y prolongada, debido a la variabilidad climática. | meteorologicalClimatological |
extremeTemperature | temperatura extrema | Temperatura anormalmente alta o baja durante un período más largo de lo habitual. | meteorologicalClimatological |
tornadosAndHurricanesStrongWinds | tornados, huracanes y fuertes vientos | Fuertes vientos (a gran velocidad). | meteorologicalClimatological |
lightning | rayo | Descarga de electricidad atmosférica. | meteorologicalClimatological |
stormSurge | marea de tormenta, rissaga o marejada ciclónica | Invasión de la tierra por el agua del mar debido a una perturbación atmosférica como un huracán o un cambio rápido de la presión atmosférica. | meteorologicalClimatological |
fires | incendios | Se incluyen en esta categoría todos los tipos de procesos que implican la aparición y propagación del fuego. | |
forestFireWildfire | incendios forestales o incendios naturales | Aparición y propagación de un incendio en una zona con vegetación. | fires |
undergroundFires | incendios subterráneos | Incendio que se propaga por el subsuelo, normalmente en suelos ricos en turba. | fires |
biological | biológico | Relativo a los procesos directamente relacionados con los organismos vivos o con sus productos. | |
infestation | infestación | Aumento anormal de una población de organismos vivos. | biological |
epidemic | epidemia | Brote de una enfermedad que se extiende rápidamente entre los individuos de una zona o población. | |
allergens | alergeno | Productos biológicos o sustancias (como el polen) que pueden causar alergia a un gran número de personas. | biological |
cosmic | cósmico | Relativo a los procesos del espacio exterior. | |
meteoriteImpact | impacto de un meteorito | Llegada a la Tierra de materiales sólidos del espacio exterior. | cosmic |
magneticDisruption | perturbación magnética | Perturbación del campo magnético de la Tierra. | cosmic |
solarAndCosmicRadiation | radiación solar y cósmica | Radiación que proviene del espacio exterior (rayos UV, gamma, etc.). | cosmic |
12.5.3. Tipo específico de elemento expuesto (SpecificExposedElementTypeValue)
Denominación adicional de los elementos expuestos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
12.5.4. Tipo específico de peligro (SpecificHazardTypeValue)
Clasificación adicional del peligro natural.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
12.6. Requisitos temáticos
(1) Cuando una RiskZone se asocia a una HazardArea, ambas deberán solaparse.
(2) Cuando una RiskZone se asocia a un ExposedElement, el ExposedElement deberá solaparse con la RiskZone.
12.7. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Zonas de riesgos naturales"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
NZ.RiskZone | Zonas de riesgo | RiskZone |
NZ.RiskZoneCoverage | Cobertura de zonas de riesgo | RiskZoneCoverage |
NZ. <CodeListValue> [12] | <human readable name> | HazardArea, HazardAreaCoverage (typeOfHazard: NaturalHazardCategoryValue) |
Ejemplo: NZ.Landslide | Ejemplo: Deslizamiento | |
NZ. <CodeListValue> [13] | <human readable name> | ObservedEvent, ObservedEventCoverage (typeOfHazard: NaturalHazardCategoryValue) |
Ejemplo: NZ.Flood | Ejemplo: Inundaciones | |
NZ.ExposedElement | Elemento expuesto | ExposedElement |
NZ.ExposedElementCoverage | Cobertura de elementos expuestos | ExposedElementCoverage |
13. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE CARÁCTER METEOROLÓGICO (ATMOSPHERIC CONDITIONS AND METEOROLOGICAL GEOGRAPHICAL FEATURES)
13.1. Estructura de los temas de datos espaciales "Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico"
Los tipos especificados para los temas de datos espaciales "Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico (Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features)
- Observaciones especializadas (Specialised Observations) (especificadas en la sección 7.4 del anexo I)
- Procesos (Processes) (especificados en la sección 7.2 del anexo I)
- Propiedades observables (Observable Properties) (especificadas en la sección 7.3 del anexo I)
13.2. Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico
13.2.1. Listas controladas
13.2.1.1. Componente de referencia de calidad del aire de la Unión Europea (EU_AirQualityReferenceComponentValue)
Definiciones de los fenómenos relativos a la calidad del aire en el contexto de la presentación de informes de conformidad con la legislación de la Unión.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico.
13.2.1.2. Tabla 4.2 de códigos y marcas del formato GRIB de la OMM (GRIB_CodeTable4_2Value)
Definiciones de los fenómenos observados en la meteorología.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico.
13.3. Requisitos temáticos
(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2 del anexo II, podrán ponerse a disposición datos de malla relativos a los temas "Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico" utilizando cualquier malla apropiada.
(2) Los datos referidos a los temas "Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico" se pondrán a disposición utilizando los tipos definidos en el paquete Observaciones especializadas del anexo I, el tipo de objeto espacial OM_Observation o sus subtipos.
(3) La propiedad observada de una OM_Observation se identificará mediante un identificador tomado del Componente de referencia de la calidad del aire de la UE, la tabla 4.2 de códigos y marcas del formato GRIB de la OMM, el vocabulario de nombres normalizados para la información y la predicción meteorológicas o cualquier otro vocabulario apropiado.
13.4. Capas
Para los temas "Condiciones atmosféricas y aspectos geográficos de carácter meteorológico" no se especifican capas.
14. RASGOS GEOGRÁFICOS OCEANOGRÁFICOS (OCEANOGRAPHIC GEOGRAPHICAL FEATURES)
14.1. Estructura del tema de datos espaciales "Rasgos geográficos oceanográficos"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Rasgos geográficos oceanográficos" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Rasgos geográficos oceanográficos (Oceanographic Geographical Features)
- Observaciones especializadas (Specialised Observations) (especificadas en la sección 7.4 del anexo I)
- Procesos (Processes) (especificados en la sección 7.2 del anexo I)
- Propiedades observables (Observable Properties) (especificadas en la sección 7.3 del anexo I)
- Referencias de observación (Observation References) (especificadas en la sección 7.1 del anexo I)
14.2. Rasgos geográficos oceanográficos
14.2.1. Listas controladas
14.2.1.1. Uso del parámetro P01 del BODC (BODC_P01ParameterUsageValue)
Definiciones de los fenómenos observados en oceanografía.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Rasgos geográficos oceanográficos.
14.3. Requisitos temáticos
(1) No obstante lo dispuesto en la sección 2.2. del anexo II, podrán ponerse a disposición datos de malla relativos al tema "Rasgos geográficos oceanográficos" utilizando cualquier malla apropiada.
(2) Los datos relativos al tema "Rasgos geográficos oceanográficos" se pondrán a disposición utilizando los tipos definidos en el paquete Observaciones especializadas del anexo I siguientes: PointObservation, PointTimeSeriesObservation, MultiPointObservation, GridObservation, GridSeriesObservation, PointObservationCollection.
(3) La propiedad observada de una OM_Observation se identificará mediante un identificador tomado de los vocabularios de Uso del parámetro P01 del BODC o de los nombres normalizados para la climatología y la predicción meteorológica.
14.4. Capas
Capas del tema de datos espaciales "Rasgos geográficos oceanográficos"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
OF.PointObservation | Observación oceanográfica en un punto | PointObservation |
OF.PointTimeSeriesObservation | Serie temporal de observaciones oceanográficas en un punto | PointTimeSeriesObservation |
OF.MultiPointObservation | Observación oceanográfica multipunto | MultiPointObservation |
OF.GridObservation | Observación oceanográfica en malla | GridObservation |
OF.GridSeriesObservation | Serie de observaciones oceanográficas en una malla | GridSeriesObservation |
15. REGIONES MARINAS (SEA REGIONS)
15.1. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Regiones marinas" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Área marina
- Mar
- Zona de circulación marina
- Área intermareal
- Línea de costa
- Segmento de costa
- Línea de costa en la pleamar
- Curva de nivel marina
- Capa marina
- Área del fondo marino
- Área de la superficie del mar
15.1.1. Área marina (SeaArea)
Las áreas marinas se definen con arreglo a sus características físicas y químicas. Pueden tener geometrías múltiples (extensión) para representar distintos estados de las mareas.
Constituye un subtipo de HydroObject.
Atributos del tipo de objeto espacial SeaArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
seaAreaType | Tipo de área marina según la lista controlada SeaAreaTypeClassificationValue; por ejemplo, estuario. | SeaAreaTypeClassificationValue | |
extent | Extensión del área marina en un estado de las mareas determinado. | MarineExtent | |
parameterValue | Valor de algún parámetro asignado al área marina. Por ejemplo, temperatura anual media en la superficie del mar = 12 °C. | ParameterValuePair | |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SeaArea
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
subArea | Las áreas marinas pueden estar constituidas por subáreas; por ejemplo, un área marina definida por el conjunto de mares europeos sería una agregación de varias subáreas marinas (Mar del Norte, Mar Mediterráneo etc.). | SeaArea | |
15.1.2. Mar (Sea)
Extensión del mar en la pleamar (meanHighWater).
Constituye un subtipo de SeaArea.
Atributos del tipo de objeto espacial Sea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
extent | Extensión del mar en la pleamar media. | MarineExtent | |
Restricciones del tipo de objeto espacial Sea
El mar se define en la pleamar media. Esta restricción podrá relajarse si no hay variaciones significativas del nivel del agua con las mareas.
15.1.3. Zona de circulación marina (MarineCirculationZone)
Área marina definida por patrones de circulación físicos y químicos. Normalmente se utiliza para la gestión y la notificación del medio marino o para la clasificación medioambiental marina.
Constituye un subtipo de SeaArea.
Atributos del tipo de objeto espacial MarineCirculationZone
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
zoneType | Tipo de zona de circulación marina, por ejemplo, sedimentCell. | ZoneTypeValue | |
extent | Extensión de la zona marina de circulación en un determinado estado de las mareas. | MarineExtent | |
15.1.4. Área intermareal (InterTidalArea)
Parte del medio marino que queda expuesta (no cubierta por el agua) durante un ciclo de marea normal; se define como la diferencia entre la pleamar y la bajamar.
Constituye un subtipo de Shore.
Atributos del tipo de objeto espacial InterTidalArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
lowWaterLevel | Línea de bajamar utilizada para definir el límite inferior del área intermareal, por ejemplo, "meanLowWater". | WaterLevelValue | |
highWaterLevel | Línea de pleamar utilizada para definir el límite superior del área intermareal, por ejemplo, "meanHighWater". | WaterLevelValue | |
15.1.5. Línea de costa (Shoreline)
Límite entre un área marina y la tierra.
Constituye un subtipo de HydroObject.
Atributos del tipo de objeto espacial Shoreline
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
segment | Sección de la línea de costa. | ShoreSegment | |
waterLevel | Nivel del mar utilizado para definir la línea de costa (por ejemplo, meanHighWater). | WaterLevelValue | voidable |
15.1.6. Segmento de costa (ShoreSegment)
Un segmento de costa es una sección de la shoreline.
Atributos del tipo de objeto espacial ShoreSegment
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría del ShoreSegment | GM_Curve | |
shoreClassification | Tipo primario de segmento de costa, tomado de la lista controlada ShoreTypeClassificationValue. | ShoreTypeClassificationValue | voidable |
shoreStability | Tipo primario de estabilidad del segmento de costa, tomado de la lista controlada ShoreStabilityValue. | ShoreStabilityValue | voidable |
15.1.7. Línea de costa en la pleamar (Coastline)
Caso especial de línea de costa, definida como la línea de costa en la pleamar media (Mean High Water, MHW). Cuando no haya una variación significativa en el nivel del agua, puede usarse el nivel medio del mar (Mean Sea Level, MSH) en lugar de MHW.
Constituye un subtipo de Shoreline.
Restricciones del tipo de objeto espacial Coastline
La línea de costa en la pleamar es un caso especial de línea de costa, ya que en ella se utiliza como indicador la pleamar media. Constituye el límite entre la tierra y el mar que ha de usarse para fines de visualización, de descubrimiento y de aplicación general cuando se necesite un límite. Cuando no haya una variación significativa en el nivel del agua, podrá usarse el nivel medio del mar (Mean Sea Level, MSH) en lugar de MHW.
15.1.8. Curva de nivel marina (MarineContour)
Conjunto de isolíneas que representan el valor de algún fenómeno en un momento concreto.
Atributos del tipo de objeto espacial MarineContour
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
isoline | Isolínea utilizada para generar la curva de nivel. | MarineIsoline | |
phenomenon | Propiedad representada por las isolíneas (por ejemplo, altura de las olas). | AbstractObservableProperty | |
validTime | Momento en el que este contorno es representativo. | TM_Instant | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial MarineContour
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
sourceObservations | Utilizado para enlazar una colección de observaciones subyacentes empleadas para definir un contorno marino. | ObservationSet | |
15.1.9. Capa marina (MarineLayer)
Capa que puede cubrir cualquier parte de la superficie o del fondo del mar.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial MarineLayer
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría de la capa marina. | GM_Object | |
validTime | Período durante el cual es válida la capa marina. | TM_Period | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial MarineLayer
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
subLayer | Una capa marina puede tener una subcapa; por ejemplo una mancha de marea negra puede comprender una mancha principal y varias submanchas más pequeñas. | MarineLayer | |
Restricciones del tipo de objeto espacial MarineLayer
Una capa marina se podrá representar como una superficie o como un punto. La geometría de tipo punto refleja el hecho de que muchas capas marinas se han identificado mediante observaciones de puntos.
15.1.10. Área del fondo marino (SeaBedArea)
Área del fondo marino con un determinado tipo de cubierta, por ejemplo, una zona de vegetación o un tipo de sedimento.
Constituye un subtipo de MarineLayer.
Atributos del tipo de objeto espacial SeaBedArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
surfaceType | Tipo de superficie del fondo marino. | SeaBedCoverValue | |
15.1.11. Área de la superficie del mar (SeaSurfaceArea)
Área de la superficie del mar con un determinado tipo de cubierta, por ejemplo, un área helada.
Constituye un subtipo de MarineLayer.
Atributos del tipo de objeto espacial SeaSurfaceArea
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
surfaceType | Tipo de superficie del área marina. | SeaSurfaceClassificationValue | |
15.2. Tipos de datos
15.2.1. Extensión marina (MarineExtent)
Extensión de un área marina con un estado de la marea determinado.
Atributos del tipo de dato MarineExtent
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría de la extensión marina. | GM_MultiSurface | |
waterLevel | Nivel del mar en el que es válida la extensión. | WaterLevelValue | |
15.2.2. Isolínea marina (MarineIsoline)
Isolínea que representa un valor concreto de algún fenómeno marino físico o químico, como la temperatura, la salinidad o la altura de las olas.
Atributos del tipo de dato MarineIsoline
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría de las isolíneas. | GM_MultiCurve | |
value | Valores atribuidos a las isolíneas. | Measure | |
15.2.3. Par de valores de un parámetro (ParameterValuePair)
Un par de valores de un parámetro contiene un valor de una determinada propiedad observada, como la temperatura media anual en la superficie del mar.
Atributos del tipo de dato ParameterValuePair
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
parameter | Definición del parámetro observado (por ejemplo, temperatura media). | AbstractObservableProperty | |
value | Valor del parámetro observado, por ejemplo, 12 °C. | Measure | |
validTime | Tiempo durante el cual es válido el valor atribuido. Puede ser un instante o un período. | TM_Object | Voidable |
15.3. Listas controladas
15.3.1. Clasificación del tipo de área marina (SeaAreaTypeClassificationValue)
Tipo de clasificación del SeaArea; por ejemplo, estuary, openOcean.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones marinas.
15.3.2. Cubierta del fondo marino (SeaBedCoverValue)
Tipos de cubierta que se encuentra en el fondo marino.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones marinas.
15.3.3. Clasificación de la superficie del mar (SeaSurfaceClassificationValue)
Tipos de capas que se encuentran en la superficie del mar.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones marinas.
15.3.4. Estabilidad de la costa (ShoreStabilityValue)
Tipos de estabilidad de los segmentos de costa.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones marinas.
15.3.5. Clasificación del tipo de costa (ShoreTypeClassificationValue)
Tipos de segmentos de costa.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones marinas.
15.3.6. Tipo de zona (ZoneTypeValue)
Tipos de zona de circulación marina.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones marinas.
15.4. Requisitos temáticos
(1) Se utilizará el tipo de objeto espacial Sea para describir áreas de mares (u océanos) identificadas y designadas. Se exceptúan de este requisito las unidades de notificación artificiales.
(2) El valor de la MarineExtent de un objeto espacial Sea será el de la MeanHighWater, salvo que la extensión no cambie de forma apreciable con las mareas, en cuyo caso podrá utilizarse el MeanSeaLevel.
(3) El nivel de bajamar utilizado para definir una IntertidalArea se pondrá a disposición como valor del atributo lowWaterLevel. Será un nivel de bajamar.
(4) Se utilizarán las listas controladas definidas en el tema de datos espaciales "Rasgos geográficos oceanográficos" para identificar fenómenos representados por los tipos de objetos espaciales MarineContour.
(5) Las SeaAreas se representarán como geometrías bidimensionales.
15.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Regiones marinas"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
SR.SeaArea | Área marina | SeaArea |
SR.Sea | Mar | Sea |
SR.MarineCirculationZone | Zona de circulación marina | MarineCirculationZone |
SR.InterTidalArea | Área intermareal | InterTidalArea |
SR.MarineContour | Curvas de nivel marinas | MarineContour |
SR.Shoreline | Línea de costa | Shoreline |
SR.Coastline | Línea de costa en la pleamar | CoastLine |
SR.SeaSurfaceArea | Área de la superficie del mar | SeaSurfaceArea |
SR.SeaBedArea | Área del fondo marino | SeaBedArea |
16. REGIONES BIOGEOGRÁFICAS (BIO-GEOGRAPHICAL REGIONS)
16.1. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Regiones biogeográficas" se especifica el tipo de objeto espacial siguiente: Bio-geographical Region.
16.1.1. Región biogeográfica (Bio-geographicalRegion)
Área en la que se dan unas condiciones ecológicas relativamente homogéneas con características comunes.
Atributos del tipo de objeto espacial Bio-geographicalRegion
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Geometría que define la región ecológica. | GM_MultiSurface | |
regionClassification | Código de la clase "región", según un sistema de clasificación. | RegionClassificationValue | |
regionClassificationScheme | Sistema utilizado para la clasificación de las regiones. | RegionClassificationSchemeValue | |
regionClassificationLevel | Nivel de clasificación de la clase "región". | RegionClassificationLevelValue | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
16.2. Listas controladas
16.2.1. Nivel de clasificación de la clase "región" (RegionClassificationLevelValue)
Códigos que definen el nivel de clasificación de la clase "región".
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada RegionClassificationLevelValue
Valor | Nombre | Definición |
international | internacional | Clasificación de la región a escala internacional. |
local | local | Clasificación de la región a escala local. |
national | nacional | Clasificación de la región a escala nacional. |
regional | regional | Clasificación de la región a escala regional. |
16.2.2. Sistema de clasificación de las regiones (RegionClassificationSchemeValue)
Códigos que definen las distintas regiones biogeográficas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Regiones biogeográficas.
16.2.3. Clasificación de las regiones (RegionClassificationValue)
Códigos utilizados para definir las distintas regiones biogeográficas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las siguientes listas controladas o en otras listas controladas definidas por los proveedores de datos:
- Clasificación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (MarineStrategyFrameworkDirectiveClassificationValue): Códigos para la clasificación de la Directiva marco sobre estrategia marina, según el artículo 4 de la Directiva 2008/56/CE [14].
- Clasificación de los regiones biogeográficas Natura 2000 y Emerald (Natura2000AndEmeraldBio-geographicalRegionClassificationValue): Codes for the classification of bio-geographical regions, as specified in the Code List for Bio-geographical Regions, Europe 2011, publicado en el sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
- Clasificación de la vegetación natural (NaturalVegetationClassificationValue): Códigos para la clasificación de la vegetación natural, según se especifica en las formaciones principales de Bohn, U., Gollub, G., and Hettwer, C., Map of the natural vegetation of Europe: scale 1:2,500,000, Part 2: Legend, Bundesamt für Naturschutz (Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza), Bonn, 2000.
16.3. Capas
Capa para el tema de datos espaciales "Regiones biogeográficas"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
BR.Bio-geographicalRegion | Regiones biogeográficas | Bio-geographicalRegion |
17. HÁBITATS Y BIOTOPOS (HABITATS AND BIOTOPES)
17.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "biotopo" (biotope), una región de condiciones ambientales relativamente uniformes, ocupada por una comunidad vegetal determinada y su comunidad animal asociada,
(2) "hábitat" (habitat), el lugar en el que crece o vive una planta o animal de manera silvestre. Puede tratarse del área geográfica por la que se distribuye, o de la localidad concreta en la que se encuentra la población. El hábitat se caracteriza por la relativa uniformidad del ambiente físico y la estrecha interacción de todas las especies biológicas implicadas,
(3) "tipo de hábitat (o tipo de biotopo)" (habitat type (or biotype type)), definición abstracta de la clasificación usada para describir hábitats o biotopos que comparten determinadas características con un cierto nivel de detalle. Los criterios de clasificación empleados habitualmente pueden referirse a la estructura de la vegetación (por ejemplo, bosques, pastizales, brezales) o a otras características abióticas como aguas corrientes, rocas de piedra caliza o dunas, pero también a fases o estadios relevantes del ciclo de vida de una determinada especie o comunidad ecológica, como las áreas de hibernación, las áreas de nidificación, los corredores de dispersión, etc.,
(4) "distribución (de tipos de hábitat)" (distribution (of habitat types)), un conjunto de objetos espaciales en los que se encuentra un determinado tipo de hábitat y que ofrece información sobre la presencia de este tipo en el tiempo o en el espacio en distintas unidades de análisis. Normalmente se representa o se modela sobre la base de otros objetos espaciales utilizados como unidades de análisis, como las celdas de malla (muy frecuentemente), regiones biogeográficas, sitios de conservación de la naturaleza o unidades administrativas,
(5) "descriptores del hábitat" (habitat feature), el hábitat en términos de su localización exacta, tamaño (superficie o volumen) e información biológica (p. ej., tipos de hábitat que se dan en él, características estructurales, listas de especies, tipos de vegetación, etc.),
(6) "especie" (species), una categoría taxonómica situada inmediatamente por debajo del género y que incluye individuos estrechamente relacionados y morfológicamente similares que son fértiles entre sí, o pueden serlo. En el contexto del tema "Hábitats y biotopos", "especie" significa cualquier especie animal, vegetal o fúngica relevante para describir un hábitat,
(7) "vegetación" (vegetation), las plantas de un área, consideradas en conjunto o como comunidades vegetales, pero no taxonómicamente. Puede definirse también como la cubierta vegetal total de un área concreta o de la Tierra en su conjunto,
(8) "tipo de vegetación" (vegetation type), las plantas (o conjunto de la vida vegetal) de un área determinada, consideradas en conjunto o como comunidades vegetales, pero no taxonómicamente.
17.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Hábitats y biotopos" se especifica el tipo de objeto espacial siguiente: Habitat
17.2.1. Hábitat (Habitat)
Área geográfica caracterizada por unas condiciones ecológicas, procesos, estructuras y funciones específicas que sustentan físicamente a los organismos que viven en ella.
Atributos del tipo de objeto espacial Habitat
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Extensión del hábitat basada en límites naturales. | GM_Object | |
habitat | Identificador de una clase de hábitat, definido y descrito en un sistema internacional, nacional o local de clasificación de hábitats. | HabitatTypeCoverType | |
habitatSpecies | Lista de las especies que se encuentran en un determinado hábitat o se dan en él en el momento de la toma de datos. | HabitatSpeciesType | voidable |
habitatVegetation | Lista de los tipos de vegetación (con arreglo a un sistema de clasificación de la vegetación local) que constituyen un determinado hábitat. | HabitatVegetationType | voidable |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
17.3. Tipos de datos
17.3.1. Tipo de especies del hábitat (HabitatSpeciesType)
Especies presentes en un determinado hábitat en el momento de la toma de datos.
Atributos del tipo de dato HabitatSpeciesType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
localSpeciesName | Nombre científico y autor utilizados en la nomenclatura nacional, con su concepto taxonómico nacional. | LocalNameType | voidable |
referenceSpeciesScheme | Lista patrón que define una norma taxonómica y de nomenclatura a la que deben ajustarse todos los nombres locales de las especies y los conceptos taxonómicos. | ReferenceSpeciesSchemeValue | |
referenceSpeciesId | Identificador de una de las listas patrón dadas por el referenceSpeciesScheme. | ReferenceSpeciesCodeValue | |
17.3.2. Tipo de cubierta del tipo de hábitat (HabitatTypeCoverType)
Tipo de hábitat con arreglo a un sistema internacional, nacional o local de clasificación de los hábitats.
Atributos del tipo de dato HabitatTypeCoverType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
areaCovered | Superficie ocupada por un determinado tipo de hábitat dentro de la geometría del objeto espacial hábitat facilitada. | Area | voidable |
lengthCovered | Longitud ocupada por un determinado tipo de hábitat dentro de la geometría del objeto espacial hábitat facilitada. | Length | voidable |
volumeCovered | Volumen de un determinado tipo de hábitat dentro de la geometría del objeto espacial hábitat facilitada. | Volume | voidable |
referenceHabitatTypeId | Identificador único (código) del tipo de hábitat con arreglo a un sistema paneuropeo de clasificación. | ReferenceHabitatTypeCodeValue | |
referenceHabitatTypeScheme | Uno de los sistemas paneuropeos de clasificación de amplio uso en Europa. | ReferenceHabitatTypeSchemeValue | |
localHabitatName | Tipo de hábitat con arreglo a un sistema local de clasificación de hábitats. | LocalNameType | voidable |
referenceHabitatTypeName | Nombre de un tipo de hábitat con arreglo a un sistema paneuropeo de clasificación. | CharacterString | voidable |
17.3.3. Tipo de vegetación del hábitat (HabitatVegetationType)
Tipo de vegetación que se encuentra en un determinado hábitat.
Atributos del tipo de dato HabitatVegetationType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
localVegetationName | Clase de vegetación (tipo de vegetación) perteneciente a un sistema local de clasificación. Nombre vulgar, con arreglo a un sistema local de clasificación de la vegetación. | LocalNameType | |
17.3.4. Tipo de nombre vulgar local (LocalNameType)
Nombre vulgar perteneciente a un sistema local de clasificación.
Atributos del tipo de dato LocalNameType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
localScheme | Identificador uniforme de recursos de un sistema local de clasificación. | CharacterString | |
localNameCode | Nombre vulgar perteneciente a un sistema local de clasificación. | LocalNameCodeValue | |
qualifierLocalName | Relación entre el nombre vulgar local y el nombre correspondiente en el sistema paneuropeo. | QualifierLocalNameValue | voidable |
localName | Nombre con arreglo a un sistema local de clasificación. | CharacterString | voidable |
17.4. Listas controladas
17.4.1. Nombre local del calificador (QualifierLocalNameValue)
Lista de valores que especifica la relación entre un nombre utilizado localmente y el nombre utilizado a escala paneuropea.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada QualifierLocalNameValue
Valor | Nombre | Definición |
congruent | congruente | El tipo local de hábitat es conceptualmente el mismo que el tipo paneuropeo correspondiente. |
excludes | lo excluye | El tipo paneuropeo de hábitat no es conceptualmente un subtipo del tipo local correspondiente. |
includedIn | incluido en | El tipo local es conceptualmente un subtipo del tipo paneuropeo correspondiente. |
includes | lo incluye | El tipo paneuropeo de hábitat es conceptualmente un subtipo del tipo local correspondiente. |
overlaps | se solapa | Hay un cierto solapamiento entre el tipo local y el tipo paneuropeo correspondiente según sus definiciones respectivas, pero no se da ninguna de las otras relaciones (congruente, lo excluye, incluido en, lo incluye). |
17.4.2. Código de referencia del tipo de hábitat (ReferenceHabitatTypeCodeValue)
Valores utilizados en los sistemas paneuropeos de clasificación de hábitats.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los que figuran en las listas controladas siguientes:
- Código EUNIS de tipo de hábitat (EunisHabitatTypeCodeValue): Clasificación de los tipos de hábitats con arreglo a la base de datos de biodiversidad EUNIS, tal como se especifica en la clasificación de tipos de hábitat EUNIS publicada en el sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
- Código de la Directiva sobre hábitats (HabitatsDirectiveCodeValue): Clasificación de los tipos de hábitat de conformidad con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
- Código de la Directiva marco sobre la estrategia marina (MarineStrategyFrameworkDirectiveCodeValue): Clasificación de los tipos de hábitat con arreglo al cuadro 1 del anexo III de la Directiva 2008/56/CE.
17.4.3. Sistema de referencia del tipo de hábitat (ReferenceHabitatTypeSchemeValue)
Este valor define qué sistema paneuropeo de clasificación de hábitats se ha utilizado.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada ReferenceHabitatTypeSchemeValue
Valor | Nombre | Definición |
eunis | Eunis | Clasificación de hábitats EUNIS. |
habitatsDirective | Directiva sobre hábitats | Clasificación de los hábitats de conformidad con el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. |
marineStrategyFrameworkDirective | Directiva marco sobre estrategia marina | Clasificación de los hábitats de conformidad con el cuadro 1 del anexo III de la Directiva 2008/56/CE. |
17.4.4. Código del nombre local (LocalNameCodeValue)
Identificador tomado de algún sistema local de clasificación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
17.5. Requisitos temáticos
(1) Es obligatorio hacer disponible al menos un tipo de hábitat con arreglo a un referenceHabitatTypeScheme (paneuropeo) enumerado en la lista controlada ReferenceHabitatTypeSchemeValue. Esta codificación tiene por objeto permitir las consultas sobre los tipos de hábitat a un nivel paneuropeo armonizado.
17.6. Capas
Capa para el tema de datos espaciales "Hábitats y biotopos"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
HB.Habitat | Hábitat | Habitat |
18. DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE (SPECIES DISTRIBUTION)
18.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "agregación" (aggregation), la agrupación de varios objetos en una clase o cluster,
(2) "amalgama" (amalgamation), la combinación de varios objetos en una única estructura.
18.2. Tipos de objetos espaciales
Para el tema de datos espaciales "Distribución de la especie" se especifican los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Conjunto de datos de distribución de la especie
- Unidad de distribución de la especie
18.2.1. Conjunto de datos de distribución de la especie (SpeciesDistributionDataSet)
Colección de objetos espaciales (unidades) de una distribución de la especie.
Atributos del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionDataSet
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
domainExtent | Extensión geográfica del dominio de la colección. | GM_MultiSurface | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
name | Nombre de un conjunto de datos específico puesto a disposición para la distribución de la especie. | CharacterString | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionDataSet
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
member | Objeto espacial individual de una colección de objetos espaciales. | SpeciesDistributionUnit | |
documentBasis | Referencia o cita de un documento que describe una campaña o un acto jurídico que constituye la base para el conjunto de datos. | DocumentCitation | voidable |
18.2.2. Unidad de distribución de la especie (SpeciesDistributionUnit)
Existencia de especies animales y vegetales, agregadas por mallas, regiones, unidades administrativas u otras unidades analíticas.
Atributos del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionUnit
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
geometry | Geometría de cada unidad de una colección. | GM_Object | |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
distributionInfo | Descripción del objeto de la distribución (ocurrencias o tamaño de la población), indicación del número de observaciones o del tamaño de la población de una especie concreta, grupo o rango taxonómico de la especie y su distribución o aislamiento dentro de la unidad de distribución de la especie. | DistributionInfoType | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
speciesName | Identificador y nombre científico, incluido el autor, tomados de una lista internacional de referencia, opcionalmente completados con un nombre utilizado localmente y la relación conceptual taxonómica con el nombre de referencia. | SpeciesNameType | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionUnit
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
spatialObject | Referencia a otro objeto espacial que define la extensión espacial de una unidad de distribución. | AbstractFeature | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial SpeciesDistributionUnit
Si no hay ningún valor para la geometría, deberá hacerse referencia a un objeto espacial.
18.3. Tipos de datos
18.3.1. Tipo de información sobre la distribución (DistributionInfoType)
Descripción del estado del sujeto de la distribución en la unidad de distribución de la especie, incluida la indicación de la abundancia mediante recuento, estimación o cálculo de las ocurrencias o del tamaño de la población de la especie concreta.
Atributos del tipo de dato DistributionInfoType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
occurrenceCategory | Densidad de población de la especie en la unidad de distribución de la especie. | OccurrenceCategoryValue | |
residencyStatus | Información sobre el estatus nativo de una especie en relación a su carácter autóctono o alóctono y su persistencia | ResidencyStatusValue | voidable |
populationSize | Rango de valores que indica las ocurrencias o el tamaño de la población obtenidos por recuento, estimación o cálculo, utilizando un límite superior y otro inferior. | PopulationSizeType | |
sensitiveInfo | Valor booleano que indica si la localización de una especie concreta es sensible. | Boolean | voidable |
populationType | Permanencia de las poblaciones, en particular en lo que respecta a las especies migratorias, dentro de una unidad dada de distribución de la especie. | PopulationTypeValue | voidable |
collectedFrom | Fecha en la que se inició la recogida de datos de ocurrencia de la especie. | Date | voidable |
collectedTo | Fecha en la que finalizó la recogida de datos de ocurrencia de la especie. | Date | voidable |
18.3.2. Tipo del tamaño de la población (PopulationSizeType)
Rango que indica las ocurrencias o tamaño de la población, obtenidos por recuento, estimación o cálculo, definido por un límite superior y otro inferior.
Atributos del tipo de dato PopulationSizeType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
countingMethod | Método utilizado para indicar numéricamente la abundancia de una especie en la unidad específica de distribución de la especie. | CountingMethodValue | |
countingUnit | Lo que se ha contado, estimado o calculado al compilar información sobre la abundancia de una especie en la unidad de distribución de la especie. | CountingUnitValue | |
populationSize | Rango que indica las ocurrencias o el tamaño de la población obtenidos por recuento, estimación o cálculo, utilizando un límite superior y otro inferior. | RangeType | |
18.3.3. Tipo de rango (RangeType)
Valor que indica el límite superior y el inferior del recuento, estimación o cálculo de las ocurrencias de la especie.
Atributos del tipo de dato RangeType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
upperBound | Límite superior del rango. Si el valor de este atributo es nulo y el lowerBound (límite inferior) es positivo, el valor se sitúa entre el lowerBound y el infinito. | Integer | |
lowerBound | Límite inferior del rango. Si el valor de este atributo es nulo y el upperBound (límite superior) es positivo, el valor se sitúa entre el upperBound y cero. | Integer | |
18.3.4. Tipo del nombre de la especie (SpeciesNameType)
Identificador y nombre científico, incluido el autor, tomados de una lista internacional de referencia, opcionalmente completados con un nombre utilizado localmente y la relación conceptual taxonómica con el nombre de referencia.
Atributos del tipo de dato SpeciesNameType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
referenceSpeciesId | Identificador de una de las listas de referencia dado por el referenceSpeciesScheme. | ReferenceSpeciesCodeValue | |
referenceSpeciesScheme | Lista de referencia definida por un criterio taxonómico y de nomenclatura a la que deben ajustarse todos los nombres locales de las especies y los conceptos taxonómicos. | ReferenceSpeciesSchemeValue | |
referenceSpeciesName | Nombre científico utilizado en el ReferenceSpeciesScheme autorizado. | CharacterString | voidable |
localSpeciesId | Identificador utilizado en la nomenclatura nacional. | LocalSpeciesNameCodeValue | voidable |
localSpeciesScheme | Nombre del sistema local de clasificación de especies (referencia bibliográfica). | CharacterString | voidable |
localSpeciesName | Nombre científico utilizado en la nomenclatura nacional con su concepto taxonómico nacional. | CharacterString | voidable |
qualifier | Relación conceptual taxonómica entre el identificador local de la especie y el identificador de referencia de la especie. | QualifierValue | voidable |
18.4. Listas controladas
18.4.1. Método de recuento (CountingMethodValue)
Método para indicar numéricamente la abundancia de una especie en una unidad de agregación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada CountingMethodValue
Valor | Nombre | Definición |
counted | contado | Las unidades definidas por los countUnitValues han sido contadas. |
estimated | estimado | Las unidades definidas por los countUnitValues han sido estimadas. |
calculated | calculado | Las unidades definidas por los countUnitValues han sido calculadas utilizando una técnica de modelado. |
18.4.2. Unidad de recuento (CountingUnitValue)
Unidad definida utilizada para expresar un número, obtenido por recuento o estimación, que indica la abundancia de una especie en una SpeciesDistributionUnit.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en una de las siguientes listas controladas del documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Distribución de la especie:
- Unidad general de recuento (GeneralCountingUnitValue): Unidad utilizada para expresar un número, obtenido por recuento o estimación, que indica la abundancia en una SpeciesAggregationUnit (por ejemplo, ocurrencias o tamaño de la población).
- Unidad de recuento del artículo 17 (CountingUnitValue): Unidad utilizada para las notificaciones previstas en el artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE. Esta unidad expresa un número, obtenido por recuento o estimación, que indica la abundancia de la especie (por ejemplo, ocurrencias o tamaño de la población) en una unidad de distribución.
18.4.3. Código del nombre local de la especie (LocalSpeciesNameCodeValue)
Identificador de la especie tomado de un sistema local de clasificación.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
18.4.4. Categoría de ocurrencia (OccurrenceCategoryValue)
Densidad de población de la especie en la SpeciesDistributionUnit.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada OccurrenceCategoryValue
Valor | Nombre | Definición |
common | común | La especie se considera común en la SpeciesDistributionUnit por el proveedor de datos. |
rare | rara | La especie se considera rara en la SpeciesDistributionUnit por el proveedor de datos. |
veryRare | muy rara | La especie se considera muy rara en la SpeciesDistributionUnit por el proveedor de datos. |
present | presente | La especie está presente en la SpeciesDistributionUnit. |
absent | ausente | La especie se ha buscado, pero no se ha encontrado, en la SpeciesDistributionUnit. |
18.4.5. Tipo de población (PopulationTypeValue)
Permanencia de las poblaciones, en particular en lo que respecta a las especies migratorias, en una unidad de distribución de la especie determinada.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Distribución de la especie.
18.4.6. Calificador (QualifierValue)
Valor que define la relación entre los conceptos taxonómicos de un nombre local de la especie y el nombre de referencia de la especie dado por el identificador de referencia de especies o por un sistema de referencia de especies.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada QualifierValue
Valor | Nombre | Definición |
congruent | congruente | Los conceptos taxonómicos son idénticos. |
includedIn | incluido en | El concepto taxonómico del localSpeciesName está incluido en el concepto del referenceSpeciesName. |
includes | incluye | El concepto taxonómico del localSpeciesName incluye el concepto del referenceSpeciesName. |
overlaps | se solapa | Los conceptos taxonómicos se solapan parcialmente, pero cada uno tiene una parte que no se incluye en el otro. |
excludes | excluye | Los conceptos taxonómicos se excluyen uno a otro. |
18.4.7. Código de referencia de la especie (ReferenceSpeciesCodeValue)
Listas de referencia que contienen identificadores de especies.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos:
- Código EU-Nomen (EuNomenCodeValue): Listas patrón que contienen los identificadores de especies EU-Nomen, según se especifica en la infraestructura de directorios paneuropeos de especies, disponible a través del portal EU-Normen.
- Código de especie EUNIS (EunisSpeciesCodeValue): Listas patrón que contienen los identificadores de especies EUNIS, según se especifica en la base de datos sobre biodiversidad EUNIS, publicada en el sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
- Código de las Directivas sobre la naturaleza (NatureDirectivesCodeValue): Listas de referencia que contienen identificadores de especies de las Directivas sobre la naturaleza, según se especifica en el portal de Natura 2000 de acuerdo con la Decisión de ejecución 2011/484/UE de la Comisión.
18.4.8. Sistema de referencia de especies (ReferenceSpeciesSchemeValue)
Listas de referencia que definen una norma taxonómica y nomenclatural a la que deben ajustarse los nombres locales y conceptos taxonómicos locales.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada ReferenceSpeciesSchemeValue
Valor | Nombre | Definición |
eunomen | Eunomen | Nombres y conceptos taxonómicos según se definen en el Inventario paneuropeo de especies publicado por el portal UE-Nomen. |
eunis | Eunis | Nombres y conceptos taxonómicos según se definen en la lista de especies EUNIS. |
natureDirectives | Directivas sobre la naturaleza | Nombres y conceptos taxonómicos según se definen en las listas de especies de las Directivas 2009/147/CE (aves) y 92/43/CEE (hábitats). |
18.4.9. Estado de la permanencia (ResidencyStatusValue)
Categoría de la permanencia de las ocurrencias o de la población estimada en una unidad de agregación determinada.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Distribución de la especie.
18.5. Requisitos temáticos
(1) Cuando se precise la representación de distribuciones de especie en una malla, se usará la Grid_ETRS89-LAEA, tal como se define en la sección 2.2.1 del anexo II.
(2) Para los objetos espaciales SpeciesDistributionUnit,
(a) si una especie no se ha buscado activamente, el atributo distributionInfo estará vacío con el motivo "unknown",
(b) si una especie se ha buscado activamente, pero no se ha encontrado, el valor del atributo occurenceCategory del DistributionInfoType será "absent"
(3) Si las geometrías de los objetos espaciales de un conjunto de datos SpeciesDistributionUnit se derivan de las geometrías de los objetos espaciales de otro conjunto de datos, el conjunto de datos original (incluida su versión) debe describirse como parte del elemento de metadatos Linaje.
18.6. Capa
Capas para el tema de datos espaciales "Distribución de la especie"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
SD.<CodeListValue> [15] | Distribución de la especie (de <human readable name>) | SpeciesDistributionUnit (speciesName / referenceSpeciesId: ReferenceSpeciesCodeValue) |
Ejemplo: SD.SulaBassana | Ejemplo: Distribución de la especie (de Sula bassana) | |
19. RECURSOS ENERGÉTICOS (ENERGY RESOURCES)
19.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(4) "recurso energético" (energy resource), una concentración o aparición de una fuente de energía que está presente, puede haber estado presente o puede estar presente en el futuro,
(5) "combustibles fósiles" (fossil fuels), una forma de energía primaria no renovable formada por procesos naturales como la descomposición anaerobia de organismos muertos enterrados, que contiene elevados porcentajes de carbono e incluye el carbón, el petróleo crudo y el gas natural,
(6) "energía primaria" (primary energy), la energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión o transformación,
(7) "energía no renovable" (non-renewable energy), la energía procedente de recursos naturales que, debido a su largo plazo de formación, no pueden producirse, desarrollarse, generarse o utilizarse en una escala que permita mantener su tasa de consumo,
(8) "energía procedente de fuentes renovables" (energy from renewable souces), la energía procedente de fuentes no fósiles renovables, a saber, la energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, de la biomasa, de los gases de vertedero, de los gases de plantas de depuración y de biogás, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [16],
(9) "residuos utilizados como recursos energéticos" (waste as energy resources), una variedad de materiales de residuos industriales, institucionales, de hospitales y de los hogares utilizados como combustibles, como caucho, plástico, aceites desechados y productos básicos similares. Pueden ser sólidos o líquidos, proceder de fuentes de energía renovables o no renovables y ser biodegradables o no biodegradables.
19.2. Estructura del tema de datos espaciales "Recursos energéticos"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Recursos energéticos" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Base de recursos energéticos (Energy Resources Base)
- Vector de recursos energéticos (Energy Resources Vector)
- Cobertura de recursos energéticos (Energy Resources Coverage)
19.3. Base de recursos energéticos
19.3.1. Tipos de datos
19.3.1.1. Tipo de rango de la extensión vertical (VerticalExtentRangeType)
Valor que indica los límites superior e inferior del rango de altura/profundidad.
Atributos del tipo de dato VerticalExtentRangeType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
lowerBound | Valor que indica el límite inferior del rango de altura/profundidad. | Length | voidable |
upperBound | Valor que indica el límite superior del rango de altura/profundidad. | Length | |
Restricciones del tipo de datos VerticalExtentRangeType
El valor del lowerBound (límite inferior) se expresará en metros.
El valor del upperBound (límite superior) se expresará en metros.
19.3.1.2. Tipo de extensión vertical (VerticalExtentType)
Propiedad dimensional vertical consistente en una medida absoluta o en un intervalo de medidas referenciadas a un nivel de referencia vertical bien definido que se toma normalmente como origen (planta baja, nivel medio del mar, etc.).
Atributos del tipo de dato VerticalExtentType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
verticalExtent | Extensión de la dimensión vertical, representada por un escalar o por un rango de valores. | VerticalExtentValue | |
verticalReference | Nivel de referencia elegido para determinar la altura/profundidad vertical. | VerticalReferenceValue | |
19.3.1.3. Valor de la extensión vertical (VerticalExtentValue)
Número o rango de valores de altura/profundidad que describen la posición en altura/profundidad de un recurso energético.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión VerticalExtentValue
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
range | Intervalo de números que representan el rango de altura o profundidad de un recurso energético. | VerticalReferenceRangeType | |
scalar | Número que representa la altura o profundidad de un recurso energético. | Length | |
Restricciones del tipo de unión VerticalExtentValue
El valor del escalar se expresará en metros.
19.3.2. Listas controladas
19.3.2.1. Marco de clasificación y cuantificación (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue)
Valores de los sistemas más ampliamente utilizados para clasificar y cuantificar los recursos energéticos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos energéticos.
19.3.2.2. Clase de combustibles fósiles (FossilFuelClassValue)
Valores que indican los diversos niveles de recursos de combustibles fósiles.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos energéticos.
19.3.2.3. Recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos (RenewableAndWasteValue)
Tipos de recursos energéticos procedentes de fuentes renovables y de residuos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada RenewableAndWasteValue
Valor | Nombre | Definición |
biogas | biogás | Gas compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, producido por la digestión anaerobia de biomasa. |
geothermal | geotérmica | Energía térmica procedente del interior de la corteza terrestre, generalmente en forma de agua caliente o vapor. Esta producción de energía es la diferencia entre la entalpía del fluido extraído del pozo de producción y la del fluido desechado finalmente. Se explotada en lugares apropiados para la generación de electricidad o directamente como calor. |
hydro | hidráulica | Energía potencial y cinética del agua convertida en electricidad en centrales hidroeléctricas. |
industrialWaste | residuos industriales | Residuos (sólidos o líquidos) no renovables, de origen industrial, que se queman directamente para producir electricidad y/o calor. |
liquidBiofuels | biocombustibles líquidos | Los biocombustibles líquidos son la biogasolina, los biodiéseles y los demás biocombustibles utilizados directamente como combustibles. |
municipalSolidWaste | residuos sólidos urbanos | Residuos producidos por los hogares, la industria, los hospitales y el sector terciario que contienen materiales biodegradables que se incineran en instalaciones específicas. |
solarPhotovoltaic | solar fotovoltaica | Luz solar convertida en electricidad mediante el uso de células solares, fabricados generalmente de un material semiconductor que, expuesto a la luz, genera electricidad. |
solarThermal | solar térmica | Calor procedente de la radiación solar, generado en centrales termoeléctricas o en equipos para la producción de calor. |
solidBiomass | biomasa sólida | Material orgánico no fósil de origen biológico que puede utilizarse como combustible para producir calor o electricidad. |
tideWaveOcean | hidrocinética, del oleaje, maremotriz | Energía mecánica resultante del movimiento de las mareas, de las olas o de las corrientes marinas aprovechada para la producción de electricidad. |
wind | eólica | Energía cinética del viento aprovechada para producir electricidad mediante turbinas eólicas. |
19.3.2.4. Combustibles fósiles (FossilFuelValue)
Tipos de combustibles fósiles.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán únicamente los especificados en el cuadro siguiente.
Valores de la lista controlada FossilFuelValue
Valor | Nombre | Definición |
hardCoal | carbón de alto grado | Sedimento fósil orgánico, sólido, combustible, de color negro, llamado carbón de alto grado por su gran poder calorífico, y también carbón negro por sus características físicas. Esta categoría incluye la antracita, el carbón de coque y otros carbones bituminosos. |
lowRankCoal | carbón de bajo grado | Sedimento fósil orgánico combustible, de color marrón a negro, llamado carbón de bajo grado por su menor poder calorífico y también carbón pardo por sus características físicas. Esta categoría incluye los carbones subbituminosos y el lignito. |
peat | turba | Sedimento combustible de origen vegetal, blando, poroso o comprimido, con alto contenido de agua (hasta 90 % en estado bruto), fácil de rayar, de color entre marrón claro y marrón oscuro. |
crudeOil | petróleo crudo | Aceite mineral de origen natural compuesto por una mezcla de hidrocarburos e impurezas asociadas, como por ejemplo azufre. Se encuentra en fase líquida en condiciones normales de temperatura y presión en superficie, y sus características físicas (densidad, viscosidad, etc.) son muy variables. |
naturalGas | gas natural | Gas que aparece en depósitos subterráneos, ya sea licuado o gaseoso, constituido principalmente de metano. |
naturalGasLiquids | líquidos de gas natural | Hidrocarburos líquidos o licuados obtenidos a partir de gas natural en plantas de separación o de transformación de gas. |
oilSands | arenas petrolíferas | Las arenas petrolíferas, arenas asfálticas o, más técnicamente, arenas bituminosas, son arenas sueltas o arenisca parcialmente consolidada saturadas con una forma densa y extremadamente viscosa de petróleo técnicamente denominado bitumen. |
oilShales | esquistos bituminosos | Los esquistos bituminosos, también conocidos como pizarras bituminosas, son rocas sedimentarias de granulimetría fina ricas en materia orgánica que contienen kerógeno (hidrocarburos inmaduros). |
19.3.2.5. Referencia de la extensión vertical (VerticalReferenceValue)
Valores que indican el nivel de referencia de la extensión vertical.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos energéticos.
19.4. Vector de recursos energéticos
19.4.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Vector de recursos energéticos contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Recurso energético vectorial
- Recurso consistente en combustibles fósiles
- Recurso procedentes de fuentes renovables y de residuos
19.4.1.1. Recurso energético vectorial (VectorEnergyResource)
Objeto espacial vectorial que define una extensión espacial inferida u observable de un recurso que se ha utilizado o puede utilizarse como fuente de energía.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial VectorEnergyResource
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
geometry | Representación geométrica de la extensión espacial cubierta por este recurso energético. | GM_Object | |
classificationAndQuantificationFramework | Sistema de de referencia para clasificar y cuantificar los recursos energéticos. | ClassificationAndQuantificationFrameworkValue | |
verticalExtent | Propiedad dimensional vertical consistente en una medida absoluta o en un rango de medidas referenciadas a un nivel de referencia vertical bien definido que se toma normalmente como origen (planta baja, nivel medio del mar, etc.). | VerticalExtentType | voidable |
exploitationPeriod | El exploitationPeriod (período de explotación) define la fecha inicial y, en su caso, final de la aplicación. | ExploitationPeriodType | voidable |
reportingAuthority | Organización responsable de la información sobre los recursos energéticos estimados y producidos. | RelatedParty | voidable |
resourceName | Nombre del recurso energético. | GeographicalName | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
19.4.1.2. Recurso consistente en combustibles fósiles (FossilFuelResource)
Objeto espacial que define una extensión espacial inferida u observable de un recurso que se ha utilizado o puede utilizarse como fuente de energía a partir de combustibles fósiles. Los tipos de combustibles fósiles más comunes son el carbón, el gas natural y el petróleo crudo.
Constituye un subtipo de VectorEnergyResource.
Atributos del tipo de objeto espacial FossilFuelResource
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
resource | Tipo y cantidad de los recursos consistentes en combustibles fósiles en un objeto espacial dado. | FossilFuelResourceType | |
dateOfDiscovery | Fecha en que se descubrió la fuente de energía. | TM_Position | voidable |
19.4.1.3. Recurso procedente de fuentes renovables y de residuos (RenewableAndWasteResource)
Objeto espacial que define una extensión espacial inferida u observable de un recurso que se ha utilizado o puede utilizarse como fuente de energía renovable o de energía a partir de residuos.
Constituye un subtipo de VectorEnergyResource.
Atributos del tipo de objeto espacial RenewableAndWasteResource
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
capacity | Capacidad energética de una fuente de energía renovable dentro de la extensión espacial. | Measure | voidable |
dateOfDetermination | Fecha en la que se ha determinado la capacidad del recurso. | TM_Position | voidable |
typeOfResource | Tipo de recurso de energía renovable o a partir de residuos. | RenewableAndWasteValue | |
19.4.2. Tipos de datos
19.4.2.1. Tipo de intervalo calorífico (CalorificRangeType)
Valor que indica los límites superior e inferior del intervalo calorífico del recurso energético.
Atributos del tipo de dato CalorificRangeType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
lowerBound | Valor que indica el límite inferior del intervalo calorífico. | Measure | |
upperBound | Valor que indica el límite superior del intervalo calorífico. | Measure | |
19.4.2.2. Tipo de poder calorífico (CalorificValueType)
Valor o rango de valores que describen el poder calorífico de un recurso energético.
Este tipo es un tipo de unión.
Atributos del tipo de unión CalorificValueType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
calorificRange | Intervalo que describe el poder calorífico de un recurso energético. | CalorificRangeType | |
calorificScalar | Medida que cuantifica la propiedad calorífica de un recurso energético. | Measure | |
19.4.2.3. Tipo de período de explotación (ExploitationPeriodType)
El exploitationPeriod (período de explotación) define la fecha inicial y, en su caso, final de la explotación o aplicación.
Atributos del tipo de dato ExploitationPeriodType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
beginTime | Momento en que se inició la explotación. | TM_Position | |
endTime | Momento en que finalizó la explotación. | TM_Position | |
19.4.2.4. Medida de los combustibles fósiles (FossilFuelMeasure)
Cantidad del recurso con arreglo a una clasificación específica.
Atributos del tipo de dato FossilFuelMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
amount | Cantidad del recurso presente en el objeto espacial. | Measure | |
dateOfDetermination | Fecha en la que se cuantificó el recurso. | TM_Position | |
resourceClass | Categoría que indica la confianza en el recurso, tal como presente inicialmente, reservas comprobadas, contingentes. | FossilFuelClassValue | |
19.4.2.5. Tipo del recurso consistente en combustibles fósiles (FossilFuelResourceType)
Tipo y cantidad del recurso con arreglo a una clasificación específica.
Atributos del tipo de dato FossilFuelResourceType
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
calorificValue | Cada recurso consistente en combustibles fósiles se caracteriza por su poder calorífico, es decir, la cantidad de energía disponible en una unidad de masa. | CalorificValueType | voidable |
quantity | Cantidad del recurso con arreglo a una clasificación específica. | HydrocarbonMeasure | voidable |
typeOfResource | Tipo de combustible fósil. | FossilFuelValue | |
19.5. Cobertura de recursos energéticos
19.5.1. Tipos de objetos espaciales
El paquete Cobertura de recursos energéticos contiene el tipo de objeto espacial Cobertura potencial de recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos.
19.5.1.1. Cobertura potencial de recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos (RenewableAndWastePotentialCoverage)
Función que devuelve un valor energético potencial de su rango para cualquier posición directa dentro de su dominio espacial, temporal o espaciotemporal.
Constituye un subtipo de RectifiedGridCoverage.
Atributos del tipo de objeto espacial RenewableAndWastePotentialCoverage
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
potentialType | Hay varios tipos de energía potencial, cada uno de ellos asociado a un tipo concreto de energía. | PotentialTypeValue | |
typeOfResource | Tipo de recursos renovables y de residuos al que es aplicable el fenómeno medido. | RenewableAndWasteValue | |
domainExtent | Extensión del dominio espaciotemporal de la cobertura. Puede especificarse en el espacio y en el tiempo. | EX_Extent | |
assessmentMethod | Referencia al método utilizado para evaluar el potencial del recurso energético. | DocumentCitation | voidable |
name | Nombre de la cobertura. | CharacterString | voidable |
validTime | Período para el que es representativa la cobertura. | TM_Period | voidable |
verticalExtent | Número o rango de valores que describen la altura/profundidad para la que son válidos los valores rangeSet. | VerticalExtentType | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Restricciones del tipo de objeto espacial RenewableAndWastePotentialCoverage
Los valores rangeSet deberán ser del tipo Measure.
19.5.2. Listas controladas
19.5.2.1. Tipo de energía potencial (PotentialTypeValue)
Tipos de energía potencial de los recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados para una de las listas controladas siguientes en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos energéticos:
- Geotérmica potencial (GeothermalPotentialValue): Tipos de energía geotérmica potencial.
- Hidráulica potencial (HydroPotentialValue): Tipos de energía hidráulica potencial.
- Solar potencial (SolarPotentialValue): Tipos de energía solar potencial.
- Hidrocinética potencial (TidalPotentialValue): Tipos de energía hidrocinética potencial.
- Eólica potencial (WindPotentialValue): Tipos de energía eólica potencial.
19.6. Requisitos temáticos
Si la geometría del objeto espacial se deriva de otro objeto espacial, las geometrías de los dos objetos deberán ser coherentes.
19.7. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Recursos energéticos"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
ER. FossilFuelResource | Recursos consistentes en combustibles fósiles | FossilFuelResource |
ER.RenewableAndWasteResource | Recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos | RenewableAndWasteResource |
ER.RenewableAndWastePotentialCoverage | Cobertura potencial de recursos procedentes de fuentes renovables y de residuos | RenewableAndWastePotentialCoverage |
20. RECURSOS MINERALES (MINERAL RESOURCES)
20.1. Definiciones
Como complemento de las definiciones que figuran en el artículo 2, se entenderá por:
(1) "materia prima" (commodity), un material de interés económico existente en un recurso de la Tierra,
(2) "mina" (mine), una excavación para la extracción de depósitos minerales, incluyéndose en este concepto las labores subterráneas y a cielo abierto para la extracción de productos básicos metálicos y las labores superficiales (canteras) para la extracción de minerales industriales,
(3) "actividad minera" (mining activity), el proceso de extracción de depósitos minerales metálicos y no metálicos.
20.2. Estructura del tema de datos espaciales "Recursos minerales"
Los tipos especificados para el tema de datos espaciales "Recursos minerales" se estructuran en los siguientes paquetes:
- Recursos minerales (Mineral Resources)
- Geología (Geology) (para el tipo de objeto espacial MappedFeature, especificado en la sección 4.2.1.10 del anexo III)
20.3. Recursos minerales
El paquete Recursos minerales contiene los siguientes tipos de objetos espaciales:
- Recurso terrestre
- Yacimiento mineral
- Materia prima
- Actividad de exploración
- Objeto geográfico de minería
- Ocurrencia del objeto geográfico de minería
- Mina
- Actividad minera
20.3.1. Tipos de objetos espaciales
20.3.1.1. Recurso terrestre (EarthResource)
Clases de fenómenos observables o inferidos que se requieren para clasificar los recursos económicos y no económicos de la Tierra.
Constituye un subtipo de GeologicFeature.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial EarthResource
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
dimension | Tamaño/volumen del recurso de la Tierra. | EarthResourceDimension | voidable |
expression | Indicador de si un EarthResource aparece en la superficie o se ha detectado bajo la cubierta de roca. | Category | voidable |
form | Relación física y estructural característica del cuerpo mineral con la roca encajante y las rocas asociadas. | Category | voidable |
linearOrientation | Orientación lineal del Earth Resource. | CGI_LinearOrientation | voidable |
planarOrientation | Orientación en el plano del Earth Resource. | CGI_PlanarOrientation | voidable |
shape | Forma geométrica típica del EarthResource. | Category | voidable |
sourceReference | Referencia de la fuente del EarthResource. | DocumentCitation | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanversion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial EarthResource
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
oreAmount | Cantidad estimada o calculada de mena, con identificación de los productos básicos contenidos y de su ley. | OreMeasure | voidable |
explorationHistory | Lista cronológica de los estudios realizados para definir mejor el potencial de un yacimiento mineral. | ExplorationActivity | voidable |
classification | Clasificación del EarthResource. | MineralDepositModel | voidable |
resourceExtraction | Uno o más períodos de actividad minera del recurso terrestre. | MiningActivity | voidable |
commodityDescription | Productos básicos presentes en el recurso, ordenados por orden de importancia | Commodity | |
20.3.1.2. Yacimiento mineral (MineralOccurrence)
Acumulación de mineral en la litosfera.
Constituye un subtipo de EarthResource
Atributos del tipo de objeto espacial MineralOccurrence
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
type | Tipo de yacimiento mineral. | MineralOccurrenceTypeValue | |
endusePotential | Posible uso final del mineral. | EndusePotentialValue | voidable |
20.3.1.3. Materia prima (Commodity)
Material de interés económico contenido en el EarthResource.
Atributos del tipo de objeto espacial Commodity
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
commodityImportance | Importancia del depósito desde el punto de vista de la materia prima | ImportanceValue | voidable |
commodity | Materia prima contenida en el recurso terrestre. | CommodityCodeValue | |
commodityRank | Rango de la materia prima. | Integer | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Commodity
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
source | Depósito mineral o recurso del que procede la materia prima. | EarthResource | |
20.3.1.4. Actividad de exploración (ExplorationActivity)
Período del laboreo de exploración.
Atributos del tipo de objeto espacial ExplorationActivity
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
activityDuration | Período, o extensión en el tiempo, de la actividad de exploración. | TM_Period | |
activityType | Tipo de actividad de exploración. | ExplorationActivityTypeValue | |
explorationResult | Resultado de la actividad de exploración. | ExplorationResultValue | |
20.3.1.5. Objeto geográfico de minería (MiningFeature)
Tipo de objeto espacial que agrupa las propiedades comunes de las minas y de la actividad minera.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de objeto espacial MiningFeature
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
inspireId | Identificador externo de objeto del objeto espacial. | Identifier | |
20.3.1.6. Ocurrencia del objeto geográfico de minería (MiningFeatureOccurrence)
Representación espacial de un MiningFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial MiningFeatureOccurrence
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
shape | Geometría del MiningFeature | GM_Object | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial MiningFeatureOccurrence
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
specification | Indica el MiningFeature que especifica la MiningFeatureOccurrence. | MiningFeature | |
20.3.1.7. Mina (Mine)
Excavación realizada para la extracción de depósitos minerales.
Constituye un subtipo de MiningFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial Mine
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
mineName | Tipo de datos que indica el nombre de la mina y si es el nombre preferente o común. | MineName | |
status | Valor que indica el estado de explotación de la mina. | MineStatusValue | |
sourceReference | Referencia de la fuente de la mina. | DocumentCitation | voidable |
startDate | Fecha en la que comenzó la actividad en la mina. | TM_Instant | voidable |
endDate | Fecha en la que cesó la actividad en la mina. | TM_Instant | voidable |
beginLifespanVersion | Fecha y hora en que se insertó o modificó en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
endLifespanVersion | Fecha y hora en que se reemplazó o retiró en el conjunto de datos espaciales esta versión del objeto espacial. | DateTime | voidable |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial Mine
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
relatedMine | Mina relacionada. | Mine | voidable |
relatedActivity | MiningActivity asociada a la mina. | MiningActivity | |
20.3.1.8. Actividad minera (MiningActivity)
Proceso de extracción de depósitos minerales metálicos y no metálicos y de minerales industriales.
Constituye un subtipo de MiningFeature.
Atributos del tipo de objeto espacial MiningActivity
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
activityDuration | Período, o extensión en el tiempo, de la actividad minera. | TM_Period | |
activityType | Tipo de actividad minera. | MiningActivityTypeValue | |
oreProcessed | Cantidad de mineral tratado durante la actividad minera | Quantity | voidable |
processingType | Tipo de tratamiento realizado durante la actividad minera. | ProcessingActivityTypeValue | |
Roles de asociación del tipo de objeto espacial MiningActivity
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
associatedMine | Mina en la que se desarrolla o se desarrolló la actividad minera. | Mine | voidable |
deposit | Depósito mineral al que está asociada la actividad minera. | EarthResource | voidable |
20.3.2. Tipos de datos
20.3.2.1. Medida de la materia prima (CommodityMeasure)
Medida de la cantidad de materia prima, basada en un cálculo de las reservas, del recurso o de la dotación.
Atributos del tipo de dato CommodityMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
commodityAmount | Cantidad de materia prima. | QuantityRange | voidable |
cutOffGrade | Ley de corte utilizada para calcular la medida de materia prima. | QuantityRange | voidable |
grade | Ley de la materia prima. | QuantityRange | voidable |
Roles de asociación del tipo de datos CommodityMeasure
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
commodityOfInterest | Materia prima a la que se refiere la CommodityMeasure. | Commodity | |
20.3.2.2. Dimensión del recurso terrestre (EarthResourceDimension)
Tamaño y volumen del recurso terrestre.
Atributos del tipo de dato EarthResourceDimension
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
area | Área del EarthResource. | QuantityRange | voidable |
depth | Profundidad del EarthResource. | QuantityRange | voidable |
length | Longitud del EarthResource. | QuantityRange | voidable |
width | Anchura del EarthResource. | QuantityRange | voidable |
20.3.2.3. Dotación (Endowment)
Cantidad de un mineral (o de un grupo de minerales en el caso de las rocas industriales) existente en acumulaciones (depósitos) que cumplen unas características físicas especificadas, como la calidad, el tamaño y la profundidad.
Constituye un subtipo de OreMeasure.
Atributos del tipo de dato Endowment
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
includesReserves | Marca que indica si la estimación incluye el valor de las reservas. | Boolean | voidable |
includesResources | Marca que indica si la estimación incluye el valor del recurso. | Boolean | voidable |
20.3.2.4. Nombre de la mina (MineName)
Tipo de datos que indica el nombre de la mina y si es el nombre preferente.
Atributos del tipo de dato MineName
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
isPreferred | Operador booleano que indica si el valor del mineName es el nombre preferente de la mina. | Boolean | |
mineName | Nombre de la mina. | CharacterString | |
20.3.2.5. Modelo de depósito mineral (MineralDepositModel)
Información dispuesta de manera sistemática que describe los atributos esenciales de una clase de depósitos minerales. Puede ser empírico (descriptivo) o teórico (genético).
Atributos de MineralDepositModel
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
mineralDepositGroup | Agrupación de depósitos minerales definidos por características genéricas. | MineralDepositGroupValue | |
mineralDepositType | Tipo del yacimiento o depósito mineral. | MineralDepositTypeValue | voidable |
20.3.2.6. Medida de la mena (OreMeasure)
Cantidad de mineral estimada en las reservas, en el recurso o en la dotación.
Se trata de un tipo abstracto.
Atributos del tipo de dato OreMeasure
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
classificationMethodUsed | Medio de cálculo de la medida. | ClassificationMethodUsedValue | |
date | Fecha de cálculo o estimación del valor. | TM_GeometricPrimitive | |
dimension | Tamaño del cuerpo mineral utilizado en el cálculo. | EarthResourceDimension | voidable |
ore | Cantidad de mineral. | QuantityRange | |
proposedExtractionMethod | Método propuesto para extraer la materia prima. | Category | voidable |
sourceReference | Referencia de los valores de la OreMeasure. | DocumentCitation | |
Roles de asociación del tipo de datos OreMeasure
Rol de asociación | Definición | Tipo | Voidability |
measureDetails | Medida de la cantidad de cada materia prima, basada en un cálculo de las reservas, el recurso o la dotación. | CommodityMeasure | |
20.3.2.7. Reservas (Reserve)
Parte económicamente aprovechable de un recurso mineral medido o indicado.
Constituye un subtipo de OreMeasure.
Atributos del tipo de dato Reserve
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
category | Nivel de confianza de la estimación. | ReserveCategoryValue | |
20.3.2.8. Recurso (Resource)
Acumulación de material de interés económico intrínseco en o sobre la corteza terrestre en una forma, calidad y cantidad que ofrecen perspectivas razonables de extracción económica.
Constituye un subtipo de OreMeasure.
Atributos del tipo de dato Resource
Atributo | Definición | Tipo | Voidability |
category | Indicación de si se trata de un recurso medido, indicado o inferido. | ResourceCategoryValue | |
includesReserves | Marca que indica si la estimación del recurso incluye las reservas. | Boolean | voidable |
20.3.3. Listas controladas
20.3.3.1. Método de clasificación utilizado (ClassificationMethodUsedValue)
Códigos que indican el medio empleado para calcular la medida de la mena.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ClassificationMethodUsedValue
Valor | Nombre | Definición |
JORCcode | JORC code | Código de Australasia para comunicar los resultados de exploraciones, recursos minerales y reservas de minerales. |
NI43-101 | NI 43-101 | El National Instrument 43-101 ("NI 43-101" o "NI") es un sistema de clasificación de los recursos minerales utilizado para la divulgación pública de información sobre explotaciones mineras en Canadá. |
CIMstandards | CIM standards | Las Normas de definición del CIM sobre recursos y reservas minerales (CIM Definition Standards) incluyen definiciones y directrices para comunicar información sobre exploraciones, recursos minerales y reservas minerales en Canadá. |
SAMRECcode | SAMREC code | Código sudafricano para comunicar los resultados de exploraciones, recursos minerales y reservas minerales. |
IMMReportingCode | IMM Reporting Code | El Código para comunicar recursos minerales y reservas minerales establece normas mínimas, recomendaciones y directrices para la notificación pública de los resultados de exploraciones minerales, recursos minerales y reservas minerales en el Reino Unido, Irlanda y Europa. |
SMEGuide | SME Guide | Guía para la comunicación de las exploraciones, recursos minerales y reservas minerales de los Estados Unidos |
IIMChCode | IIMCh Code | Código para la certificación de prospectos de exploración, recursos y reservas mineras. Este código es fruto de un acuerdo de colaboración entre el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) y el Ministerio de Minería. |
peruvianCode | Peruvian Code | Código preparado por un Comité mixto formado por miembros de la Bolsa de Lima y profesionales de la exploración y evaluación de recursos minerales. |
CRIRSCOCode | CRIRSCO Code | La Plantilla internacional para la elaboración de informes sobre resultados de la exploración, recursos minerales y reservas minerales del Comité de Normas Internacionales para la Presentación de Informes sobre Reservas Minerales (CRIRSCO) integra las normas mínimas adoptadas en los códigos nacionales correspondientes, con recomendaciones y directrices interpretativas para la comunicación pública de los resultados de la exploración, recursos minerales y reservas minerales. |
UNFCCode | UNFC Code | La Clasificación marco de las Naciones Unidas para la energía fósil y los recursos y reservas minerales 2009 (UNFC-2009) es un sistema universalmente aplicable de clasificación/evaluación de la energía fósil y los recursos y reservas minerales: sucede a la UNCF-2004. |
SECGuide | SEC Guide | Descripción de bienes de los emisores dedicados o que van a dedicarse a operaciones mineras significativas. Preparada por la Comisión de Valores y Bolsas de los Estados Unidos. |
PERCCode | PERC Code | El Código para comunicar los resultados de exploraciones, recursos minerales y reservas minerales (en lo sucesivo, el "Code", elaborado por el Comité paneuropeo de comunicación de reservas y productos (PERC) establece normas mínimas, recomendaciones y directrices para la información pública de los resultados de exploraciones, recursos minerales y reservas minerales en el Reino Unido, Irlanda y Europa. |
russianCode | Russian Code | Actualmente está en vigor en Rusia el Código aprobado por Decreto del Ministerio de Recursos Naturales, RF no 278 de 11 de diciembre de 2006. El título completo del documento es Classification of resources/reserves and prognostic resources of solid minerals. |
historicResourceEstimate | Estimación histórica de los recursos | Término que abarca las estimaciones de recursos realizadas antes de la publicación de "standard codes" (como el JORC, etc.) |
20.3.3.2. Código de la materia prima (CommodityCodeValue)
Valores que indican el tipo de materia prima.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos minerales.
20.3.3.3. Uso final potencial (EndusePotentialValue)
Valores que indican el uso final potencial del mineral.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada EndusePotentialValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
metallicMinerals | minerales metálicos | Yacimientos minerales que incluyen algún tipo de minerales metálicos. | |
preciousMetals | metales preciosos | Yacimientos minerales que incluyen plata, oro o platinoides en general. | metallicMinerals |
baseMetals | metales base | Yacimientos minerales que incluyen aluminio, cobre, plomo, plomo + zinc, estaño, zinc. | metallicMinerals |
ironFerroalloyMetals | metales de hierro y ferroaleaciones | Yacimientos minerales que incluyen cobalto, cromo, hierro, manganeso, molibdeno, niobio, níquel, vanadio o wolframio. | metallicMinerals |
specialityAndRareMetals | metales especiales y raros | Yacimientos minerales que incluyen berilio, bismuto, cadmio, germanio, galio, hafnio, mercurio, indio, litio, rubidio, cesio, renio, tierras raras (indiferenciadas), antimonio, selenio, tantalio, telurio, titanio (ilmenita, rutilo) o zirconio (zircón, baddeleyita). | metallicMinerals |
nonMetallicMinerals | minerales no metálicos | Yacimientos minerales que incluyen cualquier tipo de minerales no metálicos. | |
buildingRawMaterial | materias primas para la construcción | Yacimientos minerales que incluyen áridos, piedras ornamentales (granito, gabro, travertino, etc.), yeso, anhidrita, piedra caliza para cemento, piedra caliza para cal, mármol. | nonMetallicMinerals |
ceramicAndRefractory | productos cerámicos y refractarios | Yacimientos minerales que incluyen arcillas comunes (ladrillos, tejas), arcillas de cocción blanca (arcillas refractarias y cerámicas), dolomita, feldespato, nefelina, caolín, grupo de la andalusita (andalusita, kyanita, silimanita). | nonMetallicMinerals |
chemicalMinerals | minerales químicos | Yacimientos minerales que incluyen boratos, barita, fluorita, magnesio (magnesita), sulfato de sodio, carbonato de sodio (Na2CO3), pirita, azufre, sal gema, estroncio o zeolitas. | nonMetallicMinerals |
energyCoverMinerals | minerales energéticos | Yacimientos minerales que incluyen arenas bituminosas y esquistos bituminosos, hulla, lignito, turba, torio o uranio. | nonMetallicMinerals |
fertilizer | fertilizantes | Yacimientos minerales que incluyen fosfatos o potasa (silvita, carnalita). | nonMetallicMinerals |
preciousAndSemiPreciousStones | piedras preciosas y semipreciosas | Yacimientos minerales que incluyen diamantes (industriales y gemas), esmeraldas, rubíes, zafiros, corindones (gemas), berilios, cuarzo, turmalinas, granates, topacio, peridoto, zircón, etc. (gemas). | nonMetallicMinerals |
specialityAndOtherIndustrialMinerals | rocas y minerales especiales y otros industriales | Yacimientos minerales que incluyen abrasivos: granate, estaurolita, corindón; asbesto (antofilita, crisótilo, crocidolita); atapulgita, sepiolita (arcilla); bentonita (arcilla); caliza, calcita (filler); diatomita (kieselguhr); grafito; mica; perlita; cuarzo (masivo/en bloque para ferrosilicio); cuarzo para uso óptico y piezoeléctrico; arena sílicea; talco, pirofilita; vermiculita, wollastonita | nonMetallicMinerals |
recycledWaste | residuos reciclados | Yacimientos minerales que incluyen metales o minerales procedentes del tratamiento de residuos de la minería. | |
20.3.3.4. Tipo de actividad de exploración (ExplorationActivityTypeValue)
Tipos del laboreo de actividad de exploración realizada.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Esta lista controlada es jerárquica.
Valores de la lista controlada ExplorationActivityTypeValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
regionalReconnaissance | reconocimiento regional | Investigación regional para identificar anomalías (geoquímicas, geofísicas, mineralógicas) y descubrir yacimientos. | |
hammerProspectingAndGeologicalReconnaissance | prospección con martillo y reconocimiento geológico | Elaboración de un mapa geológico muy preliminar con las formaciones y estructuras principales, incluida la localización de los afloramientos minerales descubiertos. | regionalReconnaissance |
regionalGeochemistry | geoquímica regional | Detección de las concentraciones anormales de elementos químicos en aguas superficiales, suelos u organismos, realizada en general mediante técnicas instrumentales, pruebas puntuales en el lugar o técnicas rápidas aplicables en el campo. | regionalReconnaissance |
airborneGeophysics | geofísica aeroportada | Técnica de exploración basada en la detección de características físicas anómalas de un terreno. | regionalReconnaissance |
regionalHeavyMineralSampling | muestreo regional de minerales pesados | Prospección con una herramienta manual de lavado, generalmente con forma de plato o de cono plano, de cuyo fondo se recogen las fracciones más densas de un suelo o de sedimentos de corriente. | regionalReconnaissance |
detailedSurfaceExploration | exploración detallada de la superficie | Exploración detallada de la superficie para delimitar anomalías y describir yacimientos en su propio contexto geológico refinado. | |
geologicalMappingAndSampling | cartografía geológica y toma de muestras | Cartografiado geológico detallado del área o áreas de interés. | detailedSurfaceExploration |
detailedGeochemistry | geoquímica de detalle | Estudios detallados (a menudo en una malla) realizados con el método más adecuado para confirmar y delimitar mejor y caracterizar las anomalías geoquímicas identificadas en la fase anterior. | detailedSurfaceExploration |
detailedGeophysics | geofísica de detalle | Estudios detallados (a menudo en una malla) realizados con el método más adecuado para confirmar y delimitar mejor y caracterizar las anomalías geofísicas identificadas en la fase anterior. | detailedSurfaceExploration |
detailedHeavyMineralSampling | toma de muestras detallada de minerales pesados | Prospección detallada a escala local con una herramienta manual de lavado, generalmente con forma de plato o de cono plano, de cuyo fondo se recogen las fracciones más densas de un suelo o de sedimentos de corriente. | detailedSurfaceExploration |
subsurfaceExploration | exploración del subsuelo | Exploración del subsuelo utilizando técnicas de evaluación del recurso de bajo coste (zanjas, sondeos destructivos, etc.). | |
trenchingChannelSampling | eliminación de la cobertera, calicatas, muestreo en canal | Excavación somera para tomar una muestra y hacer una observación geológica. | subsurfaceExploration |
augerDrilling | sondeo con barrena | Perforación de un orificio cilíndrico con una herramienta ad hoc para recoger una muestra de roca o realizar una medición física o una observación geológica. Por extensión, designa también el orificio de perforación, cualquiera que sea su finalidad. En este caso, la perforación se realiza mediante una barrena, es decir, una barrena helicoidal que se hunde en el terreno por rotación. | subsurfaceExploration |
percussionDrilling | sondeo a percusión | Perforación de un orificio cilíndrico con una herramienta ad hoc para recoger una muestra de roca o para realizar una medición física o una observación geológica. Por extensión, designa también el orificio de perforación, cualquiera que sea su finalidad. En este caso, la perforación se realiza con una herramienta de percusión. | subsurfaceExploration |
assesmentOfResource | evaluación del recurso | El objetivo de esta fase es la delimitación (aún aproximada) de la envolvente de un cuerpo mineral. Registro de los testigos y toma de muestras de secciones mineralizadas para comprender mejor las características distintivas del depósito y las propiedades físicas del mineral y para hacer finalmente un primer cálculo (aún aproximado) del recurso. | |
reconnaissancePercussionDrilling | reconocimiento mediante sondeos a percusión | Evaluación del recurso mediante sondeos a percusión, a veces en una malla de paso ancho. El objetivo de esta fase es delimitar (aún aproximadamente) la envolvente de un cuerpo mineral. Perforación con registro y toma de muestras de secciones mineralizadas para comprender mejor las características distintivas del depósito y las propiedades físicas del mineral y para hacer finalmente un cálculo (aún aproximado) del recurso. | assesmentOfResource |
reconnaissanceCoreDrilling | sondeo con extracción de testigos para reconocimiento | Perforación de un orificio cilíndrico con una herramienta ad hoc para recoger una muestra de roca o para realizar una medición física o una observación geológica. Por extensión, designa también el orificio de perforación, cualquiera que sea su finalidad. El sondeo se hace con extracción de testigos. Esta técnica se utiliza para recoger cilindros de roca no alterados y permite confirmar o precisar los resultados de los sondeos a percusión. | assesmentOfResource |
geologicalInterpretation | interpretación geológica | Compilación y síntesis de toda la información geológica disponible para elaborar un modelo lo más preciso posible del recurso mineral. | assesmentOfResource |
oreBeneficiationTest | pruebas de beneficio mineral | Técnica diseñada para tratar el material extraído. | assesmentOfResource |
approximateResourceCalculation | cálculo aproximado del recurso | Evaluación aproximada del tonelaje y de la ley basándose esencialmente en la información obtenida de las perforaciones, mediante correlación e interpolación de secciones mineralizadas cruzadas. | assesmentOfResource |
evaluationOfOreDeposit | evaluación del depósito mineral | Esta es la fase final de la evaluación, que conduce a tomar la decisión final de explotar o no el yacimiento. | |
systematicReconnaissanceCoreDrilling | reconocimiento mediante sondeos sistemáticos con recuperación de testigo | Evaluación del depósito mineral para obtener información muy detallada sobre su totalidad y muestras de la mejor calidad. Esta es la fase final de la evaluación, que conduce a tomar la decisión final de explotar o no el yacimiento | evaluationOfOreDeposit |
miningWorkings | labores mineras | Trabajos de reconocimiento dirigidos a conseguir un mejor conocimiento del depósito y a tomar muestras de la mena de mayor tamaño para realizar pruebas de beneficio detalladas. | evaluationOfOreDeposit |
geostatisticalEstimates | estimaciones geoestadísticas | Técnica basada en la teoría de probabilidades que se utiliza para calcular variables regionalizadas cuyos valores dependen de su posición en el espacio, así como del contenido metálico o ley de un depósito. | evaluationOfOreDeposit |
feasibilityStudyReport | estudio e informe de viabilidad | Estudio técnico-económico para evaluar la posibilidad de iniciar la explotación minera. | evaluationOfOreDeposit |
miningPilot | planta piloto | Fase intermedia entre las pruebas de laboratorio y la instalación real. | evaluationOfOreDeposit |
20.3.3.5. Resultado de la exploración (ExplorationResultValue)
Valores que indican el resultado del laboreo de exploración.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ExplorationResultValue
Valor | Nombre | Definición |
isolatedMineralizedStones | piedras mineralizadas aisladas, afloramientos, yacimientos, áreas alteradas | Identificación de posibles marcadores de un área mineralizada. |
anomalies | anomalías | Área anómala cuyas características geofísicas o geoquímicas difieren de las que corresponden a las áreas circundantes y podrían indicar la presencia de un proceso de mineralización en las proximidades. |
keyMineralsIdentification | identificación de minerales clave | Identificación de minerales concretos que pueden indicar una posible área mineralizada o acompañar un proceso de mineralización. |
detailedProspectMap | mapa detallado de prospectos con la localización de las áreas mineralizadas | Mapa detallado con la localización de todos los indicios mineralizados, cualquiera que sea su tamaño, y la representación de sus relaciones con la litología, las estructuras, las zonas de alteración, las áreas anómalas y los resultados de los análisis de muestras. |
structuredAnomalies | anomalías estructuradas | Estrechamiento del área sometida a prospección minera y estructura interna más detallada de la misma |
prospectBoundariesRefinement | ajuste de los límites del posibleprospecto | Reducción progresiva de la superficie hasta llegar al descubrimiento de un depósito mineral. |
primaryReconnaissanceMineralization | reconocimiento primario de la mineralización | Primeros intentos de visualización (eliminación de la cobertura, apertura de zanjas) o de interceptación (barrena, sondeos a percusión en el subsuelo) y de toma de muestras primaria de la mineralización. |
indicatedMineralization | mineralización indicada | Primeros intentos de delimitación aproximada del cuerpo mineral, mediante perforación de reconocimiento (a percusión y luego con recuperación de testigos), para tomar muestras con detalle, evaluar aproximadamente el recurso utilizando la interpretación geológica y realizar pruebas de beneficio. |
indicatedOreDeposit | depósito de mena indicado | Se ha demostrado la presencia de un cuerpo mineral con las perforaciones sistemáticas hechas con extracción de testigos y en ocasiones con la realización de algunas labores preliminares. Empiezan a ser bien conocidas la geometría exterior del cuerpo mineral y su estructura interna (incluida la distribución de grados de la mena). |
indicatedAndEstimatedOreDeposit | depósito de mena indicado y estimado | Depuración de los conocimientos previos utilizando herramientas estadísticas que permitan, por ejemplo, hacer interpolaciones entre los orificios de perforación, y definición de las áreas enriquecidas. |
feasibilityStudyForMiningDecision | informe de un estudio de viabilidad disponible para tomar la decisión sobre la explotación | Estudio técnico-económico para evaluar la posibilidad de iniciar la explotación. |
industrialTest | prueba industrial | Fase intermedia entre las pruebas de laboratorio y la instalación real. |
20.3.3.6. Importancia (ImportanceValue)
Valores que indican la importancia de la materia prima para el recurso terrestre.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos minerales.
20.3.3.7. Estado de la mina (MineStatusValue)
Valores que indican el estado de explotación de la mina.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada MineStatusValue
Valor | Nombre | Definición | Parent |
operating | en explotación | La mina está en explotación. | |
operatingContinuously | en explotación continua | La mina se está explotando de forma continua. | operating |
operatingIntermittently | en explotación intermitente | La mina se está explotando de forma intermitente. | operating |
notOperating | no en explotación | La mina no está en explotación. | |
closed | cerrada | Una mina puede cerrarse por razones técnicas, económicas o técnico-económicas. | notOperating |
abandoned | abandonada | La mina se encuentra abandonada. | notOperating |
careAndMaintenance | en conservación y mantenimiento | La mina se encuentra en conservación y mantenimiento. | notOperating |
retention | retenida | Una mina puede mantenerse sin explotar hasta que el precio de la materia o materias primas que contenga sea económico. | notOperating |
historic | histórica | Mina "antigua", explotada antes de 1900. | notOperating |
underDevelopment | en desarrollo | La mina está en desarrollo. | |
construction | en construcción | La mina está en construcción. | underDevelopment |
pendingApproval | pendiente de aprobación | La mina está en espera de la autorización de explotación, generalmente emitida por el organismo estatal con competencias en materia minera. | underDevelopment |
feasibility | en fase de estudio de viabilidad | Estudio técnico-económico para evaluar la posibilidad de puesta en marcha. | underDevelopment |
20.3.3.8. Grupo del depósito mineral (MineralDepositGroupValue)
Valores que indican la clasificación del depósito en función de sus características genéricas.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada MineralDepositGroupValue
Valor | Nombre | Definición |
organic | orgánico | Depósitos orgánicos resultantes de la concentración de materia orgánica en la superficie o cerca de ella, por sedimentación y diagénesis precoz. |
residualOrSurficial | residuales superficiales | Los procesos de meteorización superficial son los fenómenos físicos y químicos que causan la concentración de mineral en el regolito, generalmente mediante eliminación de componentes químicos por lixiviación acuosa. Se incluyen los depósitos lateríticos y los depósitos residuales o eluviales. |
placer | placer | Los placeres representan concentraciones de minerales pesados de determinados elementos, en particular Au, U y PGE (platinoides), por procesos sedimentarios. |
continentalSedimentAndVolcanics | sedimentos y rocas volcánicas continentales | Depósitos minerales asociados a sedimentos o a material volcánico en la corteza continental. Se forman cuando las rocas volcánicas y las capas de cenizas reaccionan con las aguas subterráneas alcalinas y pueden cristalizar también en ambientes postdeposicionales a lo largo de períodos que van de miles a millones de años en cuencas marinas someras. |
sedimentHosted | estratiformes (albergado en sedimentos) | Los depósitos estratiformes albergados en sedimentos pueden dividirse en dos grandes subtipos. El primer subtipo es el de los yacimientos de plomo-zinc de origen principalmente clástico, que se albergan en esquistos, arenisca, limolita o rocas clásticas mixtas, o que aparecen en lugar de carbonatos, dentro de una secuencia de rocas sedimentarias predominantemente clásticas. Este subtipo incluye los depósitos que han sido denominados tradicionalmente exhalativo-sedimentarios (SEDEX). El segundo subtipo es el de yacimientos de Pb-Zn de tipo Mississippi Valley, que aparecen en secuencias carbonatadas de plataforma, normalmente en entornos tectónicos de margen pasivo. |
chemicalSediment | sedimentos químicos | Depósitos minerales, principalmente de Fe o Mn, de origen sedimentario originados por precipitación química de aguas de antiguos océanos. El proceso de acumulación de estos depósitos sedimentarios está controlado por las propiedades fisicoquímicas inherentes al hierro y el manganeso. |
marineVolcanicAssociation | asociación volcánico-marina | Depósitos minerales formados en un ambiente volcánico marino. Los fluidos magmáticos e hidrotermales reaccionan con el agua del mar para producir sulfuros masivos vulcanogénicos (SMV) que son en su origen depósitos estratiformes de Cu, Zn, Pb, Ag, Au. |
epithermal | epitermal | Los depósitos epitermales se dan sobre todo en arcos vulcano-plutónicos asociados a zonas de subducción, con edades similares a las del vulcanismo. Los depósitos se forman a profundidades someras, de menos de 1 km, en el intervalo de temperaturas de 50°-200 °C, se albergan fundamentalmente en rocas volcánicas y se presentan principalmente como vetas. |
veinBrecciaStockwork | vetas, brechas y stockworks | Se trata de un grupo sistemático caracterizado por la presencia especial de depósitos minerales en un volumen finito dentro de una roca. Veta: Depósito que llena una fisura y que a menudo tiene una gran extensión lateral y/o profundidad, pero que suele ser muy estrecho. Brecha: Fisura que contiene numerosos fragmentos de rocas, con depósitos minerales en los intersticios. Stockwork: sistema complejo de vetas controladas estructuralmente u orientadas aleatoriamente. |
manto | tipo manto o estratoligados | Los depósitos minerales estratoligados se definen por el estricto control estratigráfico de su distribución, por lo general en una formación porosa dentro de una trampa estructural. La fuente de mena en estos depósitos se considera interformacional, ya que procede de una fuente sedimentaria dentro de una cuenca sedimentaria adyacente, o de fluidos de mineral procedentes de rocas intrusivas. |
skarn | skarn | Depósitos minerales formados por sustitución de la caliza por minerales calcosilicatados, normalmente adyacentes a un cuerpo intrusivo félsico o granítico. |
porphyry | pórfido | Los pórfidos son depósitos minerales de baja ley y gran tonelaje relacionados con fenómenos de intrusión que presentan asociaciones metálicas de cobre, molibdeno, oro y plata, o solo de parte de esos elementos. La génesis de estos depósitos está relacionada con el emplazamiento de intrusiones generalmente porfídicas, de composición intermedia a félsica, hipoabisales, comúnmente formadas en márgenes de placas convergentes. |
ultramaficOrMafic | ultramáfico o máfico | Depósitos minerales relacionados con el plutonismo máfico y ultramáfico y resultantes de procesos magmáticos como la cristalización fraccionada. Los principales tipos de depósitos son la cromita y los platinoides en peridotitas ofiolíticas, el titanio en anortositas y el níquel, cobre y platinoides en complejos ultramáficos. |
carbonatite | carbonatita | Las carbonatitas son rocas ígneas intrusivas ricas en carbonatos, muchas de las cuales presentan una abundancia característica de apatita, magnetita, barita y fluorita, que puede contener concentraciones económicas o anómalas de tierras raras, fósforo, niobio, uranio, torio, cobre, hierro, titanio, bario, flúor, circonio y otros elementos raros o incompatibles. También pueden ser fuentes de mica o vermiculita. Las carbonatitas constituyen habitualmente la parte central en complejos intrusivos alcalinos de zonas estables o como diques, sills, brechas y vetas. |
pegmatite | pegmatita | Las pegmatitas tienden a presentarse en la mayor parte de los casos en las aureolas de granito y generalmente son de naturaleza granítica, acercándose composicionalmente a los granitos adyacentes. Sin embargo su origen también puede encontrarse en los fluídos pegmatíticos producto de la desvolatilización (deshidratación) de rocas metamórficas. Las pegmatitas son rocas de grano grueso, formadas principalmente por cuarzo, feldespato y mica, y son importantes porque a menudo contienen tierras raras y gemas, como aguamarina, turmalina, topacio, fluorita apatita y corindón, a menudo con minerales de estaño y de wolframio, entre otros. |
metamorphicHosted | albergado en rocas metamórficas | Depósitos minerales asociados a metamorfismo profundo, a más de 10 km, en un contexto en el que fluidos carbónicos y acuosos pueden dar lugar a vetas de oro. |
gemsOrSemipreciousStones | gemas y piedras semipreciosas | Piezas de mineral que, cortadas y pulidas, se utilizan para realizar joyas u otros adornos. |
industrialRocks | rocas industriales | Los minerales industriales son materiales geológicos que se extraen por su valor comercial, no se usan como combustibles y no son fuentes de minerales metálicos. Se utilizan en estado natural o una vez beneficiados, como materias primas o como aditivos, en una amplia gama de aplicaciones. |
20.3.3.9. Tipo de depósito mineral (MineralDepositTypeValue)
Valores que indican el tipo del yacimiento o depósito mineral.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores especificados en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos minerales.
20.3.3.10. Tipo de yacimiento mineral (MineralOccurrenceTypeValue)
Tipo de yacimiento mineral.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada MineralOccurrenceTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
mineralDeposit | depósito mineral | Masa de mineral que aparece de forma natural, como los minerales metálicos y los no metálicos, de valor económico, con independencia de su modo de formación. Pueden incluirse o no las acumulaciones de carbón y de petróleo. |
oreDeposit | depósito de mineral | Material que aparece de manera natural y del que pueden extraerse uno o más minerales de valor económico con un beneficio razonable. |
occurrence | yacimiento | Mena o mineral económico, en cualquier concentración, que aparece en una roca madre o flotando. |
prospect | prospecto minero potencial | Área que, tras una exploración preliminar o previa, se considera emplazamiento potencial de depósitos minerales. Anomalía geológica o geofísica, especialmente la recomendada para su exploración adicional. |
province | provincia | Provincias geológicas, clasificadas por recursos minerales. |
district | distrito | Distritos geológicos, clasificados por recursos minerales. |
field | región | Región o área que posee un determinado recurso mineral o está caracterizada por él. |
lode | filón | Depósito mineral constituido por una zona de vetas, vetillas, diseminaciones o brechas. |
20.3.3.11. Tipo de laboreo minero (MiningActivityTypeValue)
Tipo de actividad, tratamiento o producción minera.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada MiningActivityTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
adit | acceso horizontal | Excavación horizontal que lleva de la superficie a una mina. |
alluvial | aluvial | Dícese del placer formado por la acción de una corriente de agua, por ejemplo en un cauce o en un cono de deyección; se aplica también al mineral valioso, por ejemplo oro o diamantes, asociado a ese placer aluvial. |
decline | acceso en rampa | Excavación practicada en una superficie en rampa para acceder a una mina. |
diggings | hoyas | Término aplicado en la zona occidental de los Estados Unidos, para excavaciones practicadas en una barra de arena o en la zona somera de una corriente, para recuperar oro u otros minerales preciosos. |
dredging | dragado | Modalidad de minería a cielo abierto en la que la maquinaria de extracción y la planta de tratamiento están situadas en una barcaza o casco flotante. |
multiple | múltiple | Actividad minera múltiple. |
openPit | a cielo abierto | Excavación a cielo abierto para la extracción de minerales metálicos y/o productos básicos. |
openPitAndUnderground | a cielo abierto y subterráneo | Actividad minera que combina los trabajos a cielo abierto y los subterráneos. |
quarry | cantera | Explotación a cielo abierto, habitualmente para la extracción de rocas. |
reworking | relaboreo | Nuevas actividades mineras realizadas en minas ya exploradas. |
shaft | pozo | Excavación vertical o inclinada a través de la cual se laborea una mina. |
sluicing | lavado con canaleta | Concentración de minerales pesados, como el oro o la casiterita, mediante lavado del material no consolidado haciéndolo pasar a través de unas canaletas con filtros que atrapan en el fondo los minerales más pesados. |
solutionMining | laboreo por disolución | a)Disolución in situ de los componentes minerales hidrosolubles de un depósito mineral haciendo que una solución de lixiviación, generalmente acuosa, fluya a través de un depósito fracturado hasta las galerías de recogida situadas en profundidad; b) Laboreo de material rocoso soluble, especialmente sal, de depósitos subterráneos mediante bombeo de agua a través de pozos que están en contacto con el mineral y retirada de la salmuera artificial así creada. |
surfaceMining | minería en superficie | Amplia categoría de minería, basada en la retirada del suelo y la roca suprayacentes al depósito mineral (cobertera). |
surfaceMiningAndUnderground | minería en superficie y subterránea | Minería que combina los trabajos en superficie y subterráneos. |
underground | minería subterránea | Excavación subterránea para la extracción de depósitos minerales, a diferencia de la excavación en superficie |
20.3.3.12. Tipo de laboreo de tratamiento (ProcessingActivityTypeValue)
Valores que indican el tipo de tratamiento realizado durante la actividad minera.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Los proveedores de datos podrán utilizar los valores específicos especificados para esta lista controlada en el documento de Directrices técnicas de Inspire sobre Recursos minerales.
Valores de la lista controlada ProcessingActivityTypeValue
Valor | Nombre | Definición |
physicalTreatment | tratamiento físico | Proceso de clasificación mediante métodos de separación físicos. |
physicalChemicalTreatment | tratamiento físico-químico | Proceso de clasificación mediante métodos de separación físicos y químicos combinados. |
chemicalTreatment | tratamiento químico | Proceso de clasificación mediante métodos de separación químicos. |
unknownTreatment | tratamiento desconocido | Proceso de clasificación mediante un método desconocido. |
20.3.3.13. Categoría de la reserva (ReserveCategoryValue)
Nivel de confianza de la estimación de la reserva.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ReserveCategoryValue
Valor | Nombre | Definición |
provedOreReserves | reservas minerales probadas | Las "reservas de minerales probadas" son la parte económicamente explotable de un recurso mineral medido. Incluye los materiales de dilución y los márgenes por posibles pérdidas durante la explotación. |
probableOreReserves | reservas minerales probables | Las "reservas minerales probables" son la parte económicamente explotable de un recurso mineral indicado y, en determinadas circunstancias, medido. Incluye los materiales de dilución y los márgenes por posibles pérdidas durante la explotación. |
provedAndProbableOreReserves | reservas minerales probadas y probables | Comprenden las reservas minerales probadas y las probables. |
inaccessibleDocumentation | documentación inaccesible | Reserva mineral sin documentación accesible. |
20.3.3.14. Categoría del recurso (ResourceCategoryValue)
Indicación de si se trata de un recurso medido, indicado o inferido.
Los valores permitidos para esta lista controlada serán los especificados en el cuadro siguiente, más los valores adicionales a cualquier nivel definidos por los proveedores de datos.
Valores de la lista controlada ResourceCategoryValue
Valor | Nombre | Definición |
measuredMineralResource | recurso mineral medido | Parte de un recurso mineral cuyo tonelaje, densidades, forma, características físicas, ley y contenido mineral pueden estimarse con un alto nivel de confianza. |
indicatedMineralResource | recurso mineral indicado | Parte de un recurso mineral cuyo tonelaje, densidades, forma, características físicas, ley y contenido mineral pueden estimarse con un razonable nivel de confianza. |
inferredMineralResource | recurso mineral inferido | Parte de un recurso mineral cuyo tonelaje, ley y contenido mineral pueden estimarse con un bajo nivel de confianza. Se infieren de las evidencias geológicas y se asumen, pero no se han comprobado, la continuidad geológica y/o la ley. |
measuredAndIndicatedMineralResource | recurso mineral medido e indicado | Combinación de recurso mineral medido e indicado. |
measuredIndicatedAndInferredMineralResource | recurso mineral medido, indicado e inferido | Combinación de recurso mineral medido, recurso mineral indicado y recurso mineral inferido. |
indicatedAndInferredMineralResource | recurso mineral indicado e inferido | Combinación de recurso mineral indicado y recurso mineral inferido. |
poorlyDocumented | mal documentado | Recurso mineral mal estimado o documentado. |
20.4. Requisitos temáticos
Se utilizará el tipo MappedFeature especificado en la sección 4.2.1.10 del anexo III para describir las propiedades geométricas de los objetos espaciales MineralOccurrence.
20.5. Capas
Capas para el tema de datos espaciales "Recursos minerales"
Nombre de la capa | Título de la capa | Tipo de objeto espacial |
MR.Mine | Minas | MiningFeatureOccurrence |
MR.Mineral Occurence | Yacimientos minerales | MappedFeature (objetos espaciales cuya propiedad de especificación es de tipo MineralOccurence)" |
" ____
[1] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[2] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[3] DO L 154 de 21.6.2003, p. 1.
[4] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[5] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[6] DO L 321 de 1.12.2008, p. 1.
[7] DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
[8] DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
[9] DO L 288 de 06.11.2007, p. 27.
[10] DO L 135 de 30.05.1991, p. 40.
[11] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[12] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[13] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[14] DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
[15] Se pondrá a diposición una capa para cada valor de la lista controlada, de conformidad con el artículo 14, apartado 3.
[16] DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.