DOUE-L-2014-80805
Europeo
Unión Europea
Decisión
20140320
209/2014

Decisión de la Comision, de 20 de marzo de 2014, sobre las equivalencias entre categorias de permisos de conduccion [notificada con el numero C(2014) 1625].
Diario Oficial de la Unión Europea
20140423
120
L
1
89
/doue/2014/120/L00001-00089.pdf
L
N
N
N
L
Conductores de vehículos de motor
Normas de calidad
Permisos de conducción
Vehículos de motor
DEROGA
Decisión 2013/21, de 18 de diciembre de 2012
SE DEROGA
, por Decisión 2016/1945, de 14 de octubre
Transportes y tráfico
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (1), y, en particular, su artículo 13, párrafo primero,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 2006/126/CE establece que todos los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros sean reconocidos recíprocamente, incluidos los expedidos antes de la fecha de aplicación del principio de reconocimiento recíproco.
(2) Dicho principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción incluye el pleno reconocimiento de todas las habilitaciones que se hayan concedido al titular de un permiso de acuerdo con las disposiciones nacionales en vigor en ese momento.
(3) La Directiva 2006/126/CE dispone que los Estados miembros deben establecer las equivalencias entre las categorías de los permisos de conducción expedidos antes de la aplicación de dicha Directiva y las que se definen en su artículo 4. Dichas equivalencias deben recibir el acuerdo de la Comisión de forma jurídicamente vinculante.
(4) A raíz de la adhesión de Croacia a la Unión, es necesario incluir los permisos de conducción expedidos por dicho país en las tablas de equivalencias establecidas por la Decisión 2013/21/UE de la Comisión (2).
(5) Desde la adopción de la Decisión 2013/21/UE, la República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Eslovenia y Suecia han comunicado correcciones de las equivalencias autorizadas en ella.
(6) Procede, por tanto, derogar la Decisión 2013/21/UE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La presente Decisión será aplicable a todos los permisos de conducción válidos expedidos en los Estados miembros y que estén en circulación.
Artículo 2
Las tablas de equivalencias entre las categorías de los permisos de conducción expedidos en los Estados miembros antes de la aplicación de la Directiva 2006/126/CE y las categorías de permisos de conducción armonizadas definidas en el artículo 4 de la misma Directiva figuran en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 3
1. Las categorías de permisos de conducción expedidos antes de la aplicación de la Directiva 2006/126/CE habilitan al titular para conducir vehículos de las categorías correspondientes indicadas en el anexo, sin proceder al canje del permiso de conducción. Podrían aplicarse a la habilitación correspondiente algunas limitaciones, que se especifican en el anexo de la presente Decisión.
2. Cuando se proceda al canje de un permiso de conducción por uno de los modelos de permiso de la UE descritos en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE, se concederán las habilitaciones equivalentes que se determinan en el anexo de la presente Decisión.
3. Los códigos que indican la limitación de las habilitaciones correspondientes son los códigos de la UE armonizados que se especifican en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE.
4. El principio de reconocimiento recíproco citado en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126/CE, no se aplica a categorías nacionales de permisos de conducción.
Artículo 4
Queda derogada la Decisión 2013/21/UE con efectos a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2014.
Por la Comisión
Siim KALLAS
Vicepresidente
_______________________________________
(1) DO L 403 de 30.12.2006, p. 18.
(2) Decisión 2013/21/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre las equivalencias entre categorías de permisos de conducción (DO L 19 de 22.1.2013, p. 1).
ANEXO
MODELOS EXPEDIDOS EN BÉLGICA
Modelo Bélgica 1 (B1)
Expedido en Bélgica desde el 1.1.1967 hasta el 31.12.1988
Descripción: El modelo puede estar redactado en una de las lenguas siguientes: neerlandés, francés o alemán. Este modelo puede presentar diferencias en cuanto al color y la impresión. Modelo en papel rosa (105/222 mm) de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo B1
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, A2, A, B, BE
B*
AM, A1, A2, A, B, BE
1
C
A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
D
A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
AF
AM, A1, A2, A con códigos de la UE para vehículos adaptados 2
BF
B con códigos de la UE para vehículos adaptados 2
Información adicional:
1.
B* para vehículos de categoría B utilizados como taxis o para el alquiler de automóviles, transporte de personal, etc.
2.
Para poder conducir vehículos de categoría AF y/o BF, se requería la validación de la categoría A y/o B, así como la de la categoría F, y consignar en el permiso el número de la placa de matrícula.
Modelo Bélgica 2 (B2)
Expedido en Bélgica desde el 1.1.1989 hasta el 30.9.1998
Descripción: El modelo puede estar redactado en una de las lenguas siguientes: neerlandés, francés o alemán. Este modelo puede presentar diferencias en cuanto al color y la impresión. Modelo en papel rosa (106/222 mm) de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo B2
Categorías correspondientes
(A3)
AM
A2
AM, A1, A2, A
A1
AM, A1, A2, A
B
AM, B
BE
AM, B, BE
C
AM, B, C1, C
CE
AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D
AM, B, D1, D
DE
AM, B, BE, D1, D1E, D, DE
Modelo Bélgica 3 (B3)
Expedido en Bélgica desde el 1.1.1998
Descripción: El modelo puede estar redactado en una de las lenguas siguientes: neerlandés, francés o alemán. Modelo en papel rosa (106/222 mm) de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo B3
Categorías correspondientes
(A3)
AM
(G)
—
(A<)
AM, A1, A2
A
AM, A1, A2, A
B
AM, B
BE
AM, B, BE
C1
AM, B, C1
C1E
AM, B, BE. C1, C1E
C
AM, B, C1, C
CE
AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1
AM, B, D1
D1E
AM, B, BE, D1, D1E
D
AM, B, D1, D
DE
AM, B, BE, D1, D1E, D, DE
Modelo Bélgica 4 (B4)
Expedido en Bélgica desde el 1.7.2010
Descripción: El modelo puede estar redactado en una de las lenguas siguientes: neerlandés, francés o alemán. Modelo de tarjeta de policarbonato rosa, fabricado de conformidad con las disposiciones del anexo I de la Directiva 2006/126/CE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo B4
Categorías correspondientes
(A3)
AM
(G)
—
(A<)
AM, A1, A2
A
AM, A1, A2, A
B
AM, B
BE
AM, B, BE
C1
AM, B, C1
C1E
AM, B, BE, C1, C1E
C
AM, B, C1, C
CE
AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1
AM, B, D1
D1E
AM, B, BE, D1, D1E
D
AM, B, D1, D
DE
AM, B, BE, D1, D1E, D, DE
MODELOS EXPEDIDOS EN BULGARIA
Modelo Bulgaria 1 (BG1)
Expedido en Bulgaria desde el 1.1.2010 hasta el 19.1.2013
Descripción: Conforme con la Directiva 2006/126/CE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo BG1
Categorías correspondientes
M
AM
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Tr6
—
Ttm
—
Tkt
—
MODELOS EXPEDIDOS EN LA REPÚBLICA CHECA
Modelo República Checa 1 (CZ1)
Expedido en la República Checa desde el 1.1.2001 hasta el 30.4.2004
Descripción: Material: Papel moneda multicolor recubierto de plástico. La imagen holográfica circular (con las letras «CZ» en el centro) en laminado plástico se superpone a la fotografía de la parte inferior izquierda. Foto: 35mm × 45mm, fijada en el recuadro previsto en la parte delantera con un sello oficial donde figura el nombre de la autoridad expedidora y el escudo nacional.
Validez del permiso de conducción: vitalicia. Este modelo ha de ser canjeado antes del 31 de diciembre de 2013.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo CZ1
Categorías correspondientes
AM
AM
A1
AM, A1
A (≥ 18 años)
AM, A1, A2
A (≥ 21 años)
AM, A1, A2, A
B1
AM, B1
B
AM, B1, B
BE
AM, B1, B, BE
C1
AM, B1, B, C1
C1E
AM, B1, B, BE, C1, C1E
C
AM, B1, B, C1, C
CE
AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1
AM, B1, B, D1
D1E
AM, B1, B, BE, D1, D1E
D
AM, B1, B, D1, D
DE
AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE
T (categoría nacional para tractores agrícolas) —
Modelo República Checa 2 (CZ2)
Expedido en la República Checa desde el 1.5.2004
Descripción: Material: Tarjeta de plástico de policarbonato, de tamaño ID1 — 54 × 86 mm (tamaño tarjeta de crédito) con las palabras «ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ» y el nombre del país «ČESKÁ REPUBLIKA» en la parte superior. En el lado derecho de la tarjeta figuran las palabras «MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ» y «PERMISO DE CONDUCCIÓN» en las lenguas de la UE. El código distintivo del Estado miembro expedidor del permiso («CZ»), impreso en negativo, en un rectángulo azul rodeado de doce estrellas amarillas, figura en la esquina superior izquierda de la tarjeta. Los datos personales van grabados con láser, incluidos la fotografía y la firma del titular. También figura un sello en seco en relieve (positivo) y guilloches y las letras «CZ» en ambas caras de la tarjeta. El logotipo con las letras «CZ» del ángulo superior derecho de la cara frontal, en tinta ópticamente variable, oscila entre el color oro y el color verde. Hay una imagen cambiante en la esquina inferior derecha de la cara frontal, en la que se muestra la foto del titular y el número de permiso de conducción (igual que en el campo 5).
Validez del permiso de conducción: 10 años
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo CZ2
Categorías correspondientes
AM
AM
A1
AM, A1
A (≥ 18 años)
AM, A1, A2
A (≥ 21 años)
AM, A1, A2, A
B1
AM, B1
B
AM, B1, B
BE
AM, B1, B, BE
C1
AM, B1, B, C1
C1E
AM, B1, B, BE, C1, C1E
C
AM, B1, B, C1, C
CE
AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1
AM, B1, B, D1
D1E
AM, B1, B, BE, D1, D1E
D
AM, B1, B, D1, D
DE
AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
T (categoría nacional para tractores agrícolas) —
MODELOS EXPEDIDOS EN DINAMARCA
Modelo Dinamarca 1 (DK1)
Expedido en Dinamarca hasta el 30.4.1986
Descripción: Modelo rosa de cuatro páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo DK1
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1, A2, A
1
A2
AM, A1, A2, A
1
B
AM, B1, B
2
BE
BE
C
C1, C
CE
C1E, CE
D
D1, D
DE
D1E, DE
Información adicional:
1.
La categoría A1 danesa corresponde a una motocicleta sin sidecar y la A2 a una motocicleta con sidecar. Esas categorías, por lo tanto, no corresponden a las subcategorías A1 y A2 definidas en la Directiva 2006/126/CE. La habilitación para conducir vehículos de la categoría A1 danesa está limitada a motocicletas sin sidecar, y la categoría A2 está limitada a motocicletas con sidecar. Los titulares de permisos para las categorías A1 y/o A2 danesas pueden obtener permisos para las categorías AM, A1, A2 y A, sin limitaciones, en otros Estados miembros.
2.
Los titulares de la categoría B también están autorizados para conducir vehículos de tres ruedas.
Este modelo ya no es válido para conducir en Dinamarca, porque en los años 1991-1993 se impuso el canje obligatorio de todos los permisos de conducción. Ahora bien, el permiso puede canjearse por un permiso de conducción nuevo expedido en Dinamarca y debe ser reconocido por los demás Estados miembros hasta el 19.1.2033.
Modelo Dinamarca 2 (DK2)
Expedido en Dinamarca desde el 1.5.1986 hasta el 30.6.1996
Descripción: Modelo con rayas rosas y beige, de cuatro páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo DK2
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1, A2, A
1
A2
AM, A1, A2, A
1
B
AM, B1, B
2
BE
BE
C
C1, C
CE
C1E, CE
D
D1, D
DE
D1E, DE
Información adicional:
1.
La categoría A1 danesa corresponde a una motocicleta sin sidecar y la A2 a una motocicleta con sidecar. Esas categorías, por lo tanto, no corresponden a las subcategorías A1 y A2 definidas en la Directiva 2006/126/CE. La habilitación para conducir vehículos de la categoría A1 danesa está limitada a motocicletas sin sidecar, y la categoría A2 está limitada a motocicletas con sidecar. Los titulares de permisos para las categorías A1 y/o A2 danesas pueden obtener permisos para las categorías AM, A1, A2 y A, sin limitaciones, en otros Estados miembros.
2.
Los titulares de la categoría B también están autorizados para conducir vehículos de tres ruedas.
Modelo Dinamarca 3 (DK3)
Expedido en Dinamarca desde el 1.7.1996 hasta el 13.4.1997
Descripción: Modelo con rayas rosas y beige, de cuatro páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo DK3
Categorías correspondientes
Notas
A (motocicleta pequeña)
AM, A1,
1
A (motocicleta grande)
AM, A1, A2, A
2
B
AM, B1, B
3
BE
BE
C
C1, C
CE
C1E, CE
D
D1, D
DE
D1E, DE
Información adicional:
1.
Los titulares de permisos para la categoría A danesa (motocicleta pequeña) están autorizados para conducir:
a)
motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) no superior a 0,16 kW/kg y una potencia no superior a 25 kW,
b)
motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) no superior a 0,16 kW/kg,
c)
vehículos de tres ruedas,
d)
vehículos mencionados en las letras a, b) y c), con remolque,
e)
ciclomotores grandes.
2.
Los titulares de permisos para la categoría A danesa (motocicleta grande) están autorizados para conducir las categorías siguientes:
a)
los vehículos que se indican en el punto 1,
b)
motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) superior a 0,16 kW/kg o una potencia superior a 25 kW,
c)
motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) superior a 0,16 kW/kg,
d)
vehículos mencionados en las letras b) y c), con remolque.
3.
Los titulares de permisos para la categoría B también están autorizados para conducir vehículos de tres ruedas.
Modelo Dinamarca 4 (DK4)
Expedido en Dinamarca desde el 14.4.1997
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE (1).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo DK4
Categorías correspondientes
Notas
A (motocicleta pequeña)
AM, A1
1
A (motocicleta grande)
AM, A1, A2, A
2
B
AM, B1, B
3
BE
BE
C
C1, C
CE
C1E, CE
D
D1, D
DE
D1E, DE
Información adicional
1.
Los titulares de permisos para la categoría A danesa (motocicleta pequeña) están autorizados para conducir las categorías siguientes:
a)
motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) no superior a 0,16 kW/kg y una potencia no superior a 25 kW.
b)
motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) no superior a 0,16 kW/kg.
c)
vehículos de tres ruedas.
d)
vehículos mencionados en las letras a), b) y c), con remolque.
e)
ciclomotores grandes.
2.
Los titulares de permisos para la categoría A danesa (motocicleta grande) están autorizados para conducir las categorías siguientes:
a)
los vehículos que se indican en el punto 1.
b)
motocicletas de dos ruedas, sin sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) superior a 0,16 kW/kg o una potencia superior a 25 kW.
c)
motocicletas de dos ruedas, con sidecar, con una relación potencia/peso (más agua, aceite y combustible) superior a 0,16 kW/kg.
d)
vehículos mencionados en las letras b) y c), con remolque.
3.
Los titulares de permisos para la categoría B también están autorizados para conducir vehículos de tres ruedas.
No es posible averiguar la fecha de la primera expedición de las categorías de los permisos de conducción expedidos antes del 1.5.1986. En dichos casos, puede aparecer el símbolo «<» o «≤» en la columna 10 del permiso, acompañado de un año determinado, que indica que el permiso de la categoría en cuestión fue expedido antes o durante ese año.
Hasta el 19 de enero de 2013, las normas danesas de habilitación para conducir ciclomotores pequeños son las siguientes:
El cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones autoriza a una persona para conducir un ciclomotor pequeño en Dinamarca:
a)
un certificado para ciclomotores,
b)
un permiso de conducción para conducir un tractor, o
c)
tener 18 años de edad o más.
MODELOS EXPEDIDOS EN ALEMANIA
Modelo Alemania 1 (D1)
Expedido en Alemania hasta el 1.4.1986 (en casos concretos, la fecha de expedición puede ser posterior al 1.4.1986)
Descripción: Modelo gris de cuatro páginas. En la práctica, este modelo puede presentar diferencias en cuanto al color y la forma, dado que se expidió durante más de cuarenta años. Los modelos expedidos en el Estado federado del Sarre pueden tener distinto tamaño y son bilingües (alemán y francés).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D1
Categorías correspondientes
Notas
1
AM, A1, A2, A
1
1 beschränkt auf Leichtkrafträder:
1.4.1980 — 31.3.1986
AM, A1
7
2
AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE
2, 3, 5, 8
3
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
3, 4, 5, 9
4
AM
6
(5)
—
Información adicional:
Pueden ser válidas otras habilitaciones de tipo muy específico y limitado que no figuran en las tablas. En la rara circunstancia de que se diera este caso, se deberá comunicar con las autoridades expedidoras alemanas para esclarecer las dudas sobre el ámbito de aplicación de una determinada habilitación.
1.
Si el permiso de «Klasse 1» fue obtenido antes del 1.4.1954 (antes del 1.10.1960 en el Estado federado del Sarre), el titular está autorizado para conducir además la categoría B 79 (≤ 700 cm3) sin tener que canjear el permiso. Si canjea el permiso, se le concede un permiso de categoría B sin limitaciones.
2.
Si el titular de un permiso de «Klasse 2» cumplió 50 años antes del 31.12.1999, su permiso dejó de ser válido el 31.12.2000. En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo a más tardar el 31.12.2000, son aplicables el período de validez y la periodicidad de los exámenes médicos correspondientes del nuevo modelo. Si el titular cumple 50 años después del 31.12.1999, deberá canjear su permiso por un nuevo modelo a más tardar el día de su 50 cumpleaños, aplicándose a continuación un período de validez de cinco años.
Si el titular del permiso establece su residencia habitual en otro Estado miembro sin haber cumplido las normas anteriores, no se le reconocerá la habilitación de «Klasse 2» (a menos que haya cambiado su residencia habitual antes de que las normas anteriores le fueran aplicables).
3.
Si el permiso de «Klasse 2» o «Klasse 3» fue obtenido antes del 1.12.1954 (antes del 1.10.1960 en el Estado federado del Sarre), el titular está autorizado para conducir además vehículos de las categorías A1 y A 79 (≤ 250 cm3). En ambos casos, el titular obtiene una habilitación para conducir vehículos de categoría A sin limitaciones si canjea el permiso.
Si un permiso de «Klasse 2» o «Klasse 3» fue obtenido después de las fechas anteriores, pero antes del 1.4.1980, su titular también está habilitado para conducir vehículos de la categoría A1.
4.
El titular de un permiso de «Klasse 3» también está habilitado para conducir el vehículo siguiente: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= con un máximo de tres ejes en total).
Si canjea el permiso por uno nuevo, esta habilitación solo figurará por solicitud expresa del titular.
5.
El titular de un permiso de «Klasse 3» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros con un peso máximo inferior a 7,5 t, incluso en tráfico internacional. El titular de un permiso de «Klasse 2» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros en tráfico internacional. Tras el cambio de modelos en Alemania, el título que habilita para conducir autobuses sin pasajeros ha quedado limitado al territorio alemán, con la aplicación de un código nacional.
6.
Cuando la habilitación de «Klasse 4» fue concedida antes del 1.12.1954 (antes del 1.10.1960 en el Estado federado del Sarre), dicha habilitación no es solo una categoría nacional, sino que da derecho a conducir las categorías siguientes: A1, A 79 (≤ 250 cm3) y B 79 (≤ 700 cm3). En ambos casos, el titular obtiene una habilitación para conducir vehículos de las categorías A y B, sin limitaciones, si canjea el permiso.
Si el permiso de «Klasse 4» fue expedido con posterioridad a las fechas citadas, pero antes del 1.4.1980, el titular está autorizado para conducir la categoría A1.
7.
El permiso para la categoría A1 también es válido para motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1k W/kg (código 79.05).
8.
El permiso para la categoría A1 también es válido para motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg (código 79.05). El permiso para la categoría A se limita a los vehículos de tres ruedas (código 79.03) y a los vehículos de tres ruedas combinados con un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg (código 79.04). El permiso para la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
9.
El permiso para las categorías A1 y A se limita a los vehículos de tres ruedas (código 79.03) y a los vehículos de tres ruedas combinados con un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg (código 79.04). El permiso para la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
Modelo Alemania 2 (D2)
Expedido en la República Democrática Alemana hasta 1969
Descripción: Modelo gris de cuatro páginas.
Una modificación legislativa, que entró en vigor el 1.4.1957, modificó el ámbito de aplicación y las definiciones de las categorías. De ahí la necesidad de presentar dos tablas de equivalencias para este modelo.
D2a: Modelo expedido hasta el 31.3.1957.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D2a
Categorías correspondientes
Notas
1
AM, A1, A2, A, B
5
2
AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
1, 3, 4, 6
3
AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
2, 3, 4, 6
4
AM, A1, A2, A, B
4, 5
D2b: Modelo expedido desde el 1.4.1957 hasta 1969.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D2b
Categorías correspondientes
Notas
1
AM, A1, A2, A
2
AM, A1, B
4, 5
3
AM, A1
7
4
AM, A1, B, BE, C1, C1E
2, 3, 4, 6
5
AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1, 3, 4, 6
Información adicional:
Pueden ser válidas otras habilitaciones de tipo muy específico y limitado que no figuran en las tablas. En la rara circunstancia de que se diera este caso, se deberá comunicar con las autoridades expedidoras alemanas para esclarecer las dudas sobre el ámbito de aplicación de una determinada habilitación.
1.
Si el titular de un permiso de «Klasse 2» expedido antes del 1.4.1957 o de un permiso de «Klasse 5» expedido después del 31.3.1957 cumplió 50 años antes del 31.12.1999, su habilitación habrá dejado de ser válida el 31.12.2000. En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo antes del 31.12.2000, son aplicables el período de validez y la periodicidad de los exámenes médicos correspondientes del nuevo modelo. Si el titular cumple 50 años después del 31.12.1999, deberá canjear su permiso por un nuevo modelo a más tardar el día de su 50 cumpleaños, aplicándose a continuación un período de validez de cinco años.
Si el titular del permiso establece su residencia habitual en otro Estado miembro sin haber cumplido las normas anteriores, no se le reconocerá la habilitación de «Klasse 2» (a menos que hubiese cambiado su residencia habitual antes de que las normas anteriores le fueran aplicables).
2.
El titular de un permiso de «Klasse 3» expedido antes del 1.4.1957 o de un permiso de «Klasse 4» expedido después del 31.3.1957 está habilitado para conducir también el siguiente vehículo: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= con un máximo de tres ejes en total).
Si canjea el permiso por uno nuevo, esta habilitación solo figurará por solicitud expresa del titular.
3.
El titular de un permiso de «Klasse 3» expedido antes del 1.4.1957 (D2a) o de un permiso de «Klasse 4» expedido después del 31.3.1957 (D2b), está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros con un peso máximo inferior a 7,5 t, incluso en tráfico internacional.
El titular de un permiso de «Klasse 2» expedido antes del 1.4.1957 (D2a) o de un permiso de «Klasse 5» expedido después del 31.3.1957 (D2b), está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros en tráfico internacional.
Tras el cambio de modelos en Alemania, el título que habilita para conducir autobuses sin pasajeros ha quedado limitado al territorio alemán, con la aplicación de un código nacional.
4.
El titular de un permiso de «Klasse 2», «Klasse 3» o «Klasse 4» del modelo D2a, o de un permiso de «Klasse 2», «Klasse 4» o «Klasse 5» del modelo D2b, que haya sido expedido antes del 1.12.1954, está habilitado para conducir vehículos de la categoría A sin limitaciones, si procede al canje del permiso. Si no canjea el permiso, el modelo habilita al titular para conducir vehículos de la categoría A 79 (≤ 250 cm3) únicamente.
5.
Si no se canjea el documento, se aplican las disposiciones siguientes:
Si el permiso de «Klasse 1» o «Klasse 4» fue expedido antes del 1.12.1954, el titular está autorizado para conducir únicamente vehículos de la categoría B 79 (≤ 700 cm3). Si un permiso de «Klasse 1» o «Klasse 4» fue expedido después de esa fecha y antes del 1.4.1957, o un permiso de «Klasse 2» fue expedido después del 31.3.1957, el titular está autorizado para conducir únicamente vehículos de la categoría B 79 (≤ 250 cm3).
Si se canjea el documento por un permiso nuevo, se concede al titular la habilitación para conducir vehículos de la categoría B sin limitaciones.
6.
El permiso para la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
7.
El permiso para la categoría A1 es también válido para motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg (código 79.05).
Modelo Alemania 3 (D3)
Expedido en la República Democrática Alemana desde 1969 hasta el 31.5.1982
Descripción: Libreta de permiso de doce páginas y tapas grises.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D3
Categorías correspondientes
Notas
1
AM, A1, A2, A
2
AM, B
4, 5, 6
3
AM
6
4
AM, B, BE, C1, C1E
2, 3, 4, 6, 7
5
AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE
1, 3, 4, 6, 7, 8
§ 6 StVZO, § 85 StVZO
—
6
Información adicional:
Pueden ser válidas otras habilitaciones de tipo muy específico y limitado que no figuran en las tablas. En la rara circunstancia de que se diera este caso, se deberá comunicar con las autoridades expedidoras alemanas para esclarecer las dudas sobre el ámbito de aplicación de una determinada habilitación.
1.
Si el titular de un permiso de «Klasse 5» cumplió 50 años antes del 31.12.1999, su permiso dejó de ser válido el 31.12.2000. En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo antes del 31.12.2000, son aplicables el período de validez y la periodicidad de los exámenes médicos correspondientes del nuevo modelo. Si el titular cumple 50 años después del 31.12.1999, deberá canjear su permiso por un nuevo modelo a más tardar el día de su 50 cumpleaños, aplicándose a continuación un período de validez de cinco años. Si el titular del permiso establece su residencia habitual en otro Estado miembro sin haber cumplido las normas anteriores, no se le reconocerá la habilitación de «Klasse 2» (a menos que hubiese cambiado su residencia habitual antes de que las normas anteriores le fueran aplicables).
2.
El titular de un permiso de «Klasse 4» está habilitado para conducir también el vehículo siguiente: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= con un máximo de tres ejes en total).
Si canjea el permiso por uno nuevo, esta habilitación solo figurará por solicitud expresa del titular.
3.
El titular de un permiso de «Klasse 4» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros con un peso máximo inferior a 7,5 t, incluso en tráfico internacional. El titular de un permiso de conducción de «Klasse 5» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros en tráfico internacional. Tras el cambio de modelos en Alemania, el título que habilita para conducir autobuses sin pasajeros ha quedado limitado al territorio alemán, con la aplicación de un código nacional.
4.
El titular de un permiso de «Klasse 2», «Klasse 4» o «Klasse 5» expedido inicialmente antes del 1.12.1954 está autorizado para conducir vehículos de la categoría A sin limitaciones, si procede al canje del permiso. Si no canjea el permiso, el modelo habilita al titular para conducir vehículos de la categoría A 79 (≤ 250 cm3) únicamente.
5.
Si no se canjea el documento, se aplican las disposiciones siguientes:
Si un permiso de «Klasse 1» fue expedido antes del 1.12.1954, el titular solo está autorizado para conducir vehículos de la categoría B 79 (≤ 700 cm3). Si un permiso de «Klasse 1» fue expedido después de esta fecha y antes del 1.4.1957, o un permiso de «Klasse 2» fue expedido después del 1.4.1957, el titular solo está habilitado para conducir vehículos de la categoría B 79 (≤ 250 cm3).
Si se canjea el documento por un nuevo permiso, se concede al titular la habilitación para conducir vehículos de la categoría B sin limitaciones.
6.
Si el titular de un permiso de «Klasse 2», «Klasse 3», «Klasse 4» o «Klasse 5», o acorde con las categorías de los artículos 6 u 85 de la ley StVZO, obtuvo dicho permiso antes del 1.4.1980, está habilitado para conducir también vehículos de la categoría A1. En este caso, la «Klasse 3» no es una categoría únicamente nacional.
7.
El permiso de la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
8.
Los permisos de las categorías A1 y A se limitan a los vehículos de tres ruedas (código 79.03).
Modelo Alemania 4 (D4)
Expedido en la República Democrática Alemana desde el 1.6.1982 hasta el 2.10.1990
Descripción: Modelo en papel rosa vivo de cuatro páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D4
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
4,
B
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
2, 3, 5, 6
C
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C
1, 3, 5, 6
D
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D
1, 5, 6
BE
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
2, 3, 5, 6
CE
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
1, 5, 6
DE
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE
1, 5, 6
Información adicional:
Pueden ser válidas otras habilitaciones de tipo muy específico y limitado que no figuran en las tablas. En la rara circunstancia de que se diera este caso, se deberá comunicar con las autoridades expedidoras alemanas para esclarecer las dudas sobre el ámbito de aplicación de una determinada habilitación.
1.
Si el titular de un permiso de «Klasse C», «Klasse CE», «Klasse D» o «Klasse DE» hubiera cumplido 50 años antes del 31.12.1999, su habilitación habrá dejado de ser válida el 31.12.2000. En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo antes del 31.12.2000, son aplicables el período de validez y la periodicidad de los exámenes médicos correspondientes del nuevo modelo. Si el titular cumple 50 años después del 31.12.1999, deberá canjear su permiso por un nuevo modelo a más tardar el día de su 50 cumpleaños, aplicándose a continuación un período de validez de cinco años.
Si el titular del permiso establece su residencia habitual en otro Estado miembro sin haber cumplido las normas anteriores, no se le reconocerá la habilitación de «Klasse C» (a menos que haya cambiado su residencia habitual antes de que las normas anteriores le fueran aplicables).
2.
El titular de un permiso de «Klasse B» y de «Klasse BE» está autorizado para conducir también el vehículo siguiente: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= con un máximo de tres ejes en total).
Si canjea el permiso por uno nuevo, esta habilitación solo figurará por solicitud expresa del titular.
3.
El titular de un permiso de «Klasse B» y de «Klasse BE» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros con un peso máximo de hasta 7,5 t, también en tráfico internacional.
El titular de un permiso de «Klasse C» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros en tráfico internacional. Tras el cambio de modelos en Alemania, el derecho a conducir autobuses se ha limitado al territorio alemán con la aplicación de un código nacional.
4.
El permiso A1 es también válido para motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1kW/kg (código 79.05).
5.
Los permisos de las categorías A1 y A se limitan a los vehículos de tres ruedas (código 79.03).
6.
El permiso de la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
Modelo Alemania 5 (D5)
Expedido en Alemania desde el 1.4.1986 hasta el 31.12.1998
Descripción: Modelo en papel rosa vivo de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D5
Categorías correspondientes
Notas
1
AM, A1, A2, A
2,7
1a
AM, A1, A2, A
7
1b
AM, A1
7
2
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
1, 3, 5, 8, 9
3
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
3, 4, 5, 8, 9
(4)
AM
6
(5)
AM
Información adicional:
Pueden ser válidas otras habilitaciones de tipo muy específico y limitado que no figuran en las tablas. En la rara circunstancia de que se diera este caso, se deberá comunicar con las autoridades expedidoras alemanas para esclarecer las dudas sobre el ámbito de aplicación de una determinada habilitación.
1.
Si el titular de un permiso de «Klasse 2» cumplió 50 años antes del 31.12.1999, este permiso dejó de ser válido el 31.12.2000. En caso de que el titular hubiera canjeado su permiso por un nuevo modelo antes del 31.12.2000, son aplicables el período de validez y la periodicidad de los exámenes médicos correspondientes del nuevo modelo. Si el titular cumple 50 años después del 31.12.1999, deberá canjear su permiso por un nuevo modelo a más tardar el día de su 50 cumpleaños, aplicándose a continuación un período de validez de cinco años.
Si el titular del permiso establece su residencia habitual en otro Estado miembro sin haber cumplido las normas anteriores, no se le reconocerá la habilitación de «Klasse 2» (a menos que haya cambiado su residencia habitual antes de que las normas anteriores le fueran aplicables).
2.
En el caso de los permisos de «Klasse 1» del modelo D1 obtenidos antes del 1.4.1954 (antes del 1.10.1960 en el Estado federado del Sarre), el titular está habilitado para conducir también vehículos de la categoría B 79 (≤ 700 cm3) sin necesidad de canjear el permiso. Si canjea el permiso, se le concederá un permiso de categoría B sin limitaciones.
Esta regla solo se aplica al modelo D5 si, antes de las fechas pertinentes, se hubiera expedido a nombre del mismo titular un permiso del modelo D1 y después se hubiera canjeado por un modelo D5.
3.
En el caso de los permisos de «Klasse 2» o de «Klasse 3» del modelo D1 obtenidos antes del 1.12.1954 (antes del 1.10.1960 en el Estado federado del Sarre), el titular está habilitado para conducir también vehículos de las categorías A1 y A 79 (≤ 250 cm3). En ambos casos, se concede al titular una habilitación de categoría A sin limitaciones si canjea el permiso. Si fue obtenido después de las fechas anteriores, pero antes del 1.4.1980, el permiso de «Klasse 2» o de «Klasse 3» habilita para conducir también la categoría A1.
Esta regla solo se aplica al modelo D5 si, antes de las fechas pertinentes, se hubiera expedido a nombre del mismo titular un permiso del modelo D1 y después se hubiera canjeado por un modelo D5.
4.
El titular de un permiso de «Klasse 3» también está habilitado para conducir el vehículo siguiente: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= con un máximo de tres ejes en total). Si canjea el permiso por uno nuevo, esta habilitación solo figurará por solicitud expresa del titular.
5.
El titular de un permiso de «Klasse 3» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros con un peso máximo inferior a 7,5 t, incluso en tráfico internacional. El titular de un permiso de conducción de «Klasse 2» está autorizado para conducir autobuses sin pasajeros en tráfico internacional. Tras el cambio de modelos en Alemania, el título que habilita para conducir autobuses sin pasajeros ha quedado limitado al territorio alemán, con la aplicación de un código nacional.
6.
Si una habilitación de «Klasse 4» del modelo D1 fue concedida antes del 1.12.1954 (antes del 1.10.1960 en el Estado federado del Sarre) no solo es una categoría nacional, sino que autoriza para conducir también las categorías siguientes: A1, A 79 (≤ 250 cm3) y B 79 (≤ 700 cm3). En ambos casos, se concede al titular una habilitación de las categorías A y B sin limitaciones si canjea el permiso. Si un permiso de «Klasse 4» fue expedido después de las fechas anteriores pero antes del 1.4.1980, su titular está habilitado para conducir vehículos de la categoría A1.
Esta regla solo se aplica al modelo D5 si, antes de las fechas pertinentes, se hubiera expedido a nombre del mismo titular un permiso del modelo D1 y después se hubiera canjeado por un modelo D5.
7.
El permiso para la categoría A1 es también válido para motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg (código 79.05).
8.
Los permisos de las categorías A1 y A se limitan a los vehículos de tres ruedas (nuevo código 79.03) y a los vehículos de tres ruedas combinados con un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg (código 79.04).
9.
El permiso de la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
Modelo Alemania 6 (D6)
Expedido en Alemania desde el 1.1.1999 hasta el 18.1.2013
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo D6
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1
1
A (beschränkt)
AM, A1, A2
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, A, B
2
BE
AM, A1, A, B, BE
2, 3
C1
AM, A1, A, B, C1
2
C1E
AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E
2, 3
C
AM, A1, A, B, C1, C
2
CE
AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
2, 3
D1
AM, A1, A, B, D1
2
D1E
AM, A1, A, B, BE,D1, D1E
2, 3
D
AM, A1, A, B, D1, D
2
DE
AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE
2, 3
M
AM
S
AM
Información adicional:
1.
El permiso para la categoría A1 es también válido para motocicletas de la categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg (código 79.05).
2.
Los vehículos de las categorías A1 y A se limitan a los vehículos de tres ruedas (código 79.03) y a los vehículos de tres ruedas combinados con un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg (código 79.04).
3.
El permiso de la categoría BE es también válido para los vehículos de la categoría BE cuando la masa máxima autorizada del remolque supere los 3 500 kg (código 79.06).
MODELOS EXPEDIDOS EN ESTONIA
Modelo Estonia 1 (EST1)
Expedido en Estonia desde el 1.11.1999 hasta el 30.9.2004
Descripción: El permiso de conducción es de color rosa y está hecho de un papel sintético especial (denominado TESLIN, ISO 9002, 1994) totalmente recubierto de plástico de seguridad. El papel cuenta con una impresión de seguridad en forma de retícula; la cubierta de plástico tiene estampado el motivo «EST» en el reverso, con seis líneas onduladas. Los datos están impresos, la fotografía está escaneada.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo EST1
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
A1
A1
A
A2
1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(R)
—
(T)
—
1
La potencia máxima para la categoría A no deberá ser superior a 25 kW o 0,16 kW/kg.
Información adicional:
Limitación o limitaciones, en forma de código:
1 —
Gafas o lentillas de contacto necesarias.
2 —
Audífono necesario.
3 —
Válido para vehículos operados manualmente.
4 —
La potencia máxima para la categoría A no deberá ser superior a 25 kW o 0,16 kW/kg.
5 —
Caja de cambios automática.
La palabra «ESMANE» en el centro de la parte inferior del anverso indica que el titular del permiso es un conductor principiante; la validez de este permiso está limitada a dos años.
Modelo Estonia 2 (EST2)
Expedido en Estonia desde el 1.10.2004 hasta el 7.9.2008
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
El permiso es de plástico, con un motivo rosa en el fondo que es único y que solo es común al permiso de conducción estonio. Se ha utilizado un grabado por láser para transferir los datos personales al permiso de conducción (incluidas la foto digital y la firma del titular).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo EST 2
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
A1
A1
1
A
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(R)
—
(T)
—
1
La potencia máxima para la categoría A no deberá ser superior a 25 kW o 0,16 kW/kg.
Información adicional:
Limitación o limitaciones, en forma de código:
101 —
Permiso de conducción provisional. Los conductores principiantes tienen obligación de colocar la imagen de una hoja de arce verde en el parabrisas (delantero y trasero) cuando estén en posesión de permisos de conducción provisionales (2 años). El límite de velocidad máximo es de 90 km/h.
102 —
Estas categorías están autorizadas para conducir solo durante el tiempo en que el titular presta el servicio militar.
103 —
Categoría D — un conductor de esta categoría está autorizado para conducir únicamente un trolebús.
105 —
Motocicletas con una potencia no superior a 25 kW o una potencia efectiva del motor no superior a 0,16 kW/kg.
106 —
Categoría D — limitada a carreteras de 50 km.
Modelo Estonia 3 (EST3)
Expedido en Estonia desde el 8.9.2008
Descripción: Igual que el permiso del modelo 2; solo se añaden las indicaciones «Driving Licence» y «Permis de conduire» en la primera página al lado de la palabra «JUHILUBA».
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo EST 3
Categorías correspondientes
Notas
AM
AM
A1
A1
A
A2
1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(R)
—
(T)
—
MODELOS EXPEDIDOS EN GRECIA
Modelo Grecia 1 (GR1a)
Expedido en Grecia hasta el 11.1.1987
Descripción: Azul y amarillo, con caracteres negros.
Este permiso se compone de doce páginas y se refiere a las categorías Β, Γ, Δ, Ε.
Modelo Grecia 1 (GR1b)
Expedido en Grecia hasta el 11.1.1987
Descripción: Rosa y amarillo, con caracteres negros.
Este permiso se compone de ocho páginas y se refiere únicamente a la categoría A.
Hasta el 30.1.1985, los permisos de conducción de cualquier categoría (Β, Γ, Δ, Ε) incluían el derecho a conducir también vehículos de la categoría AM. Desde entonces hasta el 18.1.2013, la categoría AM solo se obtenía a través de las Comisarías de Policía de Tráfico griegas, en un permiso de conducción separado.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo GR1a y GR1b
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, B1, B
E
BE
1
Γ
C1, C
E
BE, C1E, CE
1
Δ
D1, D
E
BE, D1E, DE
1
Información adicional:
Aunque el punto «4b» indica que estos modelos específicos tienen un período de validez determinado, dicho periodo fue ampliado hasta los 65 años de edad, de acuerdo con el Decreto Presidencial 255/1984.
1.
La categoría E era una categoría independiente, pero solo se consideraba válida en combinación con otra categoría.
Modelo Grecia 2 (GR2)
Expedido en Grecia desde el 12.1.1987 hasta el 31.3.1997
Descripción: Rosa con caracteres negros. Este permiso se compone de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo GR2
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
B1, B
E
BE
1
Γ/C
C1, C
E
BE, C1E, CE
1
Δ/D
D1, D
E
BE, D1E, DE
1
Información adicional:
Desde el 30.1.1985 hasta el 18.1.2013, la categoría AM solo se obtenía a través de las Comisarías de Policía de Tráfico griegas, en un permiso de conducción separado.
1.
La categoría E era una categoría independiente, pero solo se consideraba válida en combinación con otra categoría (Β o Γ o Δ).
Modelo Grecia 3 (GR3)
Expedido en Grecia desde el 1.4.1997 hasta el 30.4.2001
Descripción: Rosa con caracteres negros.
Este permiso se compone de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo GR3
Categorías correspondientes
Notas
A/A1
AM, A1
A/A
AM, A1, A2, A
B/B1
B1
B/B
B1, B
1
BE
BE
Γ1/C1
C1
Γ1E/C1E
BE, C1E,
Γ/C
C1, C
ΓE/CE
BE, C1E, CE
Δ1/D1
D1
Δ1E/D1E
BE, D1E
Δ/D
D1, D
ΔE/DE
BE, D1E, DE
Información adicional:
Desde el 30.1.1985 hasta el 18.1.2013, la categoría AM solo se obtenía a través de las Comisarías de Policía de Tráfico griegas, en un permiso de conducción separado.
1.
De conformidad con la Directiva 91/439/CEE que se adaptó al Derecho interno griego mediante el Decreto Presidencial 19/1995, el titular de las categorías B1, B está autorizado a conducir vehículos de tres ruedas y cuatriciclos. Así pues, puede introducirse la categoría A con el código 79.03.
Modelo Grecia 4 (GR4)
Expedido en Grecia desde el 1.5.2001 hasta el 18.1.2009
Descripción: Rosa con caracteres negros.
Este permiso se compone de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo GR4
Categorías correspondientes
Notas
A/A (≤ 25 KW AND ≤ 0,16 KW/Kg), A/A AM, A1
A/A
AM, A1, A2, A
B
B1, B
1
BE
BE
Γ1/C1
C1
Γ1E/C1E
BE, C1E
Γ/C
C
ΓE/CE
BE, C1E, CE
Δ1/D1
D1
Δ1E/D1E
BE, D1E
Δ/D
D1, D
ΔE/DE
BE, D1E, DE
Información adicional:
Desde el 30.1.1985 hasta el 18.1.2013, la categoría AM solo se obtenía a través de las Comisarías de Policía de Tráfico griegas, en un permiso de conducción separado.
1.
De conformidad con la Directiva 91/439/CEE que se adaptó al Derecho interno griego mediante el Decreto Presidencial 19/1995, el titular de las categorías B1, B está autorizado a conducir vehículos de tres ruedas y cuatriciclos. Así pues, puede introducirse la categoría A con el código 79.03.
Modelo Grecia 5 (GR5)
Expedido en Grecia desde el 19.1.2009 hasta el 18.1.2013
Descripción: Rosa con caracteres negros.
Dimensiones: anchura: 85,6 mm, altura: 54 mm (grosor 0,75 mm).
Los nuevos permisos de conducción se imprimen en forma de tarjeta de plástico, con arreglo a las normas internacionales de calidad (ISO) y a todos los requisitos técnicos establecidos en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE. El anverso incluye un holograma de seguridad (esquina izquierda). Fondo de seguridad sobre el que se imprimen con microimpresión todos los caracteres con tinta ópticamente variable (OVI). También se han previsto imágenes dobles y medidas de seguridad perceptibles al tacto. El reverso incluye un holograma de seguridad en 3D y un fondo de seguridad consistente en imágenes y líneas intersecadas exclusivas. La impresión en ambas caras es visible con luz ultravioleta, si bien ello no afecta a la calidad del permiso en modo alguno.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo GR5
Categorías correspondientes
Notas
A/A (≤ 25 kW AND ≤ 0,16 kW/Kg), A/A AM A1
A/A
AM, A1, A2, A
B
B1,B
1
BE
BE
Γ1/C1
C1
Γ1E/C1E
BE; C1E
Γ/C
C1, C
ΓE/CE
BE; C1E, CE
Δ/D
D1, D
ΔE/DE
BE, D1E, DE
Información adicional:
Desde el 30.1.1985 hasta el 18.1.2013, la categoría AM solo se obtenía a través de las Comisarías de Policía de Tráfico griegas, en un permiso de conducción separado.
1.
De conformidad con la Directiva 91/439/CEE que se adaptó al Derecho interno griego mediante el Decreto Presidencial 19/1995, el titular de las categorías B1, B está autorizado a conducir vehículos de tres ruedas y cuatriciclos. Así pues, puede introducirse la categoría A con el código 79.03.
MODELOS EXPEDIDOS EN ESPAÑA
Modelo España 1 (E1)
Expedido en España desde el 27.6.1997 hasta el 1.11.2004
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas conforme al anexo I de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo E1
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Modelo España 2 (ES2)
Expedido en España desde el 2.11.2004 hasta el 7.12.2009
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo E2
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(btp)
—
Modelo España 3 (E3)
Expedido en España desde el 8.12.2009
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I.3 de la Directiva 2006/126/CE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo E3
Categorías correspondientes
AM
AM
A1
A1
A2
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(btp)
—
Información adicional:
Las categorías AM y A2 se expiden desde el 8.12.2009.
MODELOS EXPEDIDOS EN FRANCIA
Modelo Francia 1 (F1)
Expedido en Francia hasta el 31.12.1954
Descripción: Tarjeta rosa de dos páginas, fotografía en el anverso.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F1
Categorías correspondientes
Notas
—
AM, A1. B1. B
1, 2
1o
Voitures affectés à des transports en commun
AM, A1, B1, B, D1, D
2
2o
véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg
AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE
2
3o
Motocycles à deux roues
AM, A1, A2, A, B1
Información adicional:
1.
Si no se indica nada en el reverso del permiso, no es válido para conducir vehículos de las categorías 1o, 2o o 3o. Por consiguiente, la habilitación equivalente a una categoría B, que no está contenida en ninguna de las tres categorías descritas, no se ha consignado en el documento. Una línea de la tabla indica lo siguiente: «—».
2.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores y vehículos de la categoría L4e) es válida solo cuando existan prácticas de conducción demostradas en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía de seguros), o, cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
Modelo Francia 2 (F2)
Expedido en Francia desde el 1.1.1955 hasta el 19.1.1975
Descripción: Permiso en papel rosa (considerablemente mayor que los modelos del anexo I de la Directiva 91/439/CEE) de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F2
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1, B1
A
AM, A1, A2, A, B1
B
AM, A1, B1, B
1
C
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
D
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2
E (B)
AM, A1, B1, B, BE
1
E (C)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2
FA1
AM, A1, B1 + código (10, 15…)
FA
AM, A1, A2, A, B1 + código (10, 15…)
FB
B1, B + código (10, 15…)
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía de seguros), o cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Si el vehículo utilizado para examinar al titular de la licencia, en el examen práctico para la categoría D o DE, tenía una masa ≤ 3 500 kg, el titular está autorizado para conducir únicamente vehículos de las categorías AM, A1 (véase la nota 1), B1, B, BE, D 79 (≤ 3 500 kg) y D 79 (≤ 3 500 kg).
Modelo Francia 3 (F3)
Expedido en Francia desde el 20.1.1975 hasta el 29.2.1980
Descripción: Permiso en papel rosa (considerablemente mayor que los modelos del anexo I de la Directiva 91/439/CEE) de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F3
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1, B1
A
AM, A1, A2, A, B1
B
AM, A1, B1, B
1
C
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1
D
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
E (B)
AM, A1, B1,B, BE
1
E (C)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
FA1
AM, A1, B1 + código (10, 15…)
FA
AM, A1, A2, A, B1 + código (10, 15…)
FB
B1, B + código (10, 15…)
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas de este tipo de vehículos en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía de seguros), o cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Si el vehículo utilizado para examinar al titular de la licencia, en el examen práctico para la categoría D o DE, tenía una masa ≤ 3 500 kg (en el período entre el 20.1.1975 y el 31.5.1979), o ≤ 7 000 kg (en el período entre el 1.6.1979 y el 1.3.1980), el titular está autorizado para conducir únicamente vehículos de las categorías AM, A1 (véase la nota 1), B1, B, BE, D 79 (≤ 3 500 kg) y D 79 (≤ 3 500 kg).
Modelo Francia 4 (F4)
Expedido en Francia desde el 1.3.1980 hasta el 31.12.1984
Descripción: Permiso en papel rosa (considerablemente mayor que los modelos del anexo I de la Directiva 91/439/CEE) de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F4
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1, B1
A2
AM, A1, A2, A, B1
A3
AM, A1, A2, A, B1
A4
AM, A1, B1
3
B
AM, A1, B1,B
1
E (B)
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1
C1
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
D
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
FA1
AM, A1, B1 + código (10, 15…)
FA2
AM, A, A2, A, B1 + código (10, 15…)
FA3
AM, A1, A2, A, B1 + código (10, 15…)
FA4
AM, B1 + código (10, 15…)
FB
AM, B1, B + código (10, 15…)
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas de este tipo de vehículos en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía de seguros), o cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Si el vehículo utilizado para examinar al titular de la licencia, en el examen práctico para la categoría D, tenía una masa ≤ 7 000 kg, el titular está autorizado para conducir únicamente vehículos de las categorías AM, A1 (véase el punto 1), B1, B, BE, DI 79 (≤ 3 500 kg) y D 79 (≤ 3 500 kg).
3.
Para A1: Código 79 L5e ≤ 15 kW.
Modelo Francia 5 (F5)
Expedido en Francia desde el 1.1.1985 hasta el 30.6.1990
Descripción: Permiso en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F5
Categorías correspondientes
Notas
AT
AM, A1, B1
2
AL
AM, A1, B1
A
AM, A1, A2, A, B1
B
AM, A1, B1, B
1
E (B)
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
C limité
AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1
E (C)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas de este tipo de vehículos en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía de seguros), o, cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Si el vehículo utilizado para examinar al titular del permiso de conducción, en el examen práctico para la categoría D, tenía una masa ≤ 3 500 kg, el titular está autorizado para conducir únicamente vehículos de las categorías AM, A1 (véase el punto 1), B1, B, BE, DI 79 (≤ 3 500 kg) y D 79 (≤ 3 500 kg).
3.
Para A1: Código 79 L5e ≤ 15 kW.
Modelo Francia 6 (F6)
Expedido en Francia desde el 1.7.1990 hasta el 15.11.1994
Descripción: Permiso en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F6
Categorías correspondientes
Notas
AT
AM, A1,B1
2
AL
AM, A1, B1
A
AM, A1, A2, A, B1
B
AM, A1, B1, B
1
E (B)
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
E (C)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, D1, D
1
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
1
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas de este tipo de vehículos en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía aseguradora), o cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Para A1: Código 79 L5e ≤ 15 kW.
Modelo Francia 7 (F7)
Expedido en Francia desde el 16.11.1994 hasta el 28.2.1999
Descripción: Permiso en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F7
Categorías correspondientes
Notas
AT
AM, A1,B1
2
AL
AM, A1, B1
A
AM, A1, A2, A, B1
B
AM, A1, B1, B
1
E (B)
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
E (C)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, D1, D
1
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
1
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas de este tipo de vehículos en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía aseguradora), o cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Para A1: Código 79 L5e ≤ 15kW.
Modelo Francia 8 (F8)
Expedido en Francia desde el 1.3.1999 hasta el 18.1.2013
Descripción: Permiso en papel rosa conforme al anexo I de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo F8
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1, B1
A
AM, A1, A2, A, B1
B1
AM, A1, B1
2
B
AM, A1, B1, B
1
E (B)
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
E (C)
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE
1, 3
D
AM, A1, B1, B, D1, D
1
E (D)
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
1
Información adicional:
1.
La equivalencia con la categoría A1 (ciclomotores ligeros y vehículos de la categoría L5e) es válida solo en caso de prácticas efectivas de conducción justificadas de este tipo de vehículos en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2011 (información facilitada por la compañía aseguradora), o cuando se haya presentado un certificado de presencia en una formación de 3 o 7 horas.
2.
Para A1: Código 79 L5e ≤ 15 kW.
3.
La categoría CE está autorizada para la conducción de vehículos de categoría DE en caso de que el titular posea también el permiso para la categoría D.
MODELOS EXPEDIDOS EN CROACIA
Modelo Croacia 1 (HR1)
Expedido en Croacia desde el 1.4.1993 hasta el 19.11.2004
Descripción: Modelo en papel rosa, plegado, de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo HR 1
Categorías correspondientes
Notas
H
AM,
1
A
A1, A2, A,
B
B1, B
C
C1, C
D
D1, D
E
BE, C1E, CE, D1E, DE
3
F
—
4
G
—
2
H
—
1
Información adicional:
1.
La categoría H era válida para los ciclomotores y maquinaria de trabajo, como vehículos cargadores, carretillas elevadoras, etc.
2.
La categoría G era válida para los tractores. Las categorías G y H eran categorías independientes, pero se expedían también a los titulares de permisos de conducción de categoría B, C o D.
3.
La categoría E era una categoría independiente, pero solo se consideraba válida en combinación con otra categoría (B, C o D).
4.
La categoría F era válida para los tranvías.
Modelo Croacia 2 (HR2)
Expedido en Croacia desde el 20.11.2004 hasta el 31.1.2009
Descripción: Modelo en papel rosa, plegado, de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo HR 2
Categorías correspondientes
Notas
M
AM
A1
A1
A
A2, A,
B
B1, B
B+E
BE
C1
C1
C1+E
C1E
C
C
C+E
CE
D
D1, D
D+E
D1E, DE
F
—
1
G
—
2
H
—
3
Información adicional:
1.
La categoría F es válida para los tractores con o sin remolque.
2.
La categoría G es válida para la maquinaria de trabajo, como vehículos cargadores, carretillas elevadoras, etc. Las categorías F, G y M eran categorías independientes, pero se expedían también a los titulares de permisos de conducción de categoría B, C o D.
3.
La categoría H es válida para los tranvías.
Modelo Croacia 3 (HR3)
Expedido en Croacia desde el 1.2.2009 hasta el 30.6.2013
Descripción: Modelo en papel rosa, plegado, de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo HR 3
Categorías correspondientes
Notas
M
AM
A1
A1
A2
A2
A
A
B
B1, B
B+E
BE
C1
C1
C1+E
C1E
C
C
C+E
CE
D
D1, D
D+E
D1E, DE
F
—
1
G
—
2
H
—
3
Información adicional:
1.
La categoría F es válida para los tractores con o sin remolque.
2.
La categoría G es válida para la maquinaria de trabajo, como vehículos cargadores, carretillas elevadoras, etc. Las categorías F, G y M eran categorías independientes, pero se expedían también a los titulares de permisos de conducción de categoría B, C o D.
3.
La categoría H es válida para los tranvías.
MODELOS EXPEDIDOS EN IRLANDA
Modelo Irlanda 1 (IRL1)
Expedido en Irlanda desde el 25.6.1992 hasta el 16.11.1999
Descripción: Modelo en papel rosa, plastificado.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo IRL1
Categorías correspondientes
M
AM
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
Este modelo fue expedido en formato bilingüe, con el texto irlandés (gaélico) precediendo al texto inglés.
Modelo Irlanda 2 (IRL2)
Expedido en Irlanda desde el 17.11.1999 hasta el 4.7.2005, aproximadamente
Descripción: Modelo en papel rosa, plastificado.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo IRL2
Categorías correspondientes
M
AM
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
W
—
Información adicional:
Este modelo fue expedido en formato bilingüe, con el texto irlandés (gaélico) precediendo al texto inglés.
Modelo Irlanda 3 (IRL3)
Expedido en Irlanda desde el 4.7.2007
Descripción: Modelo en papel rosa, plastificado.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo IRL3
Categorías correspondientes
M
AM
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
MODELOS EXPEDIDOS EN ITALIA
Modelo Italia 1 (I1)
Expedido en Italia desde 1959 hasta 1989
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I1
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, A2, A, B1, B
1, 2
BE
AM, A1, A2,A, B1, B, BE
1, 2
C
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C
1, 2
CE
AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 2
D
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D
1, 2
DE
AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1, 2
F
—
Información adicional:
1.
Todos los permisos son válidos también para las categorías A1, A2 y A únicamente si se expidieron antes del 1.1.1986.
2.
Todos los permisos son válidos también para la categoría A1 solo en el territorio nacional si se expidieron antes del 1.1.1986.
Modelo Italia 2 (I2)
Expedido en Italia desde 1989 hasta 1990
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I2
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1 B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, C1 C D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 3 (I3)
Expedido en Italia desde 1990 hasta 1996
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I3
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, C1, C D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 4 (I4)
Expedido en Italia en 1995
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I4
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 5 (I5)
Expedido en Italia en 1996
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I5
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 6 (I6)
Expedido en Italia desde 1996 hasta 1997
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I6
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1
A
AM, A1, A2, A
B1
AM, B1
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C1
AM, A1, B1, B, C1
1
C1E
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D1
AM, A1, B1, B, D1
1
D1E
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E
1
D
AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE 1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 7 (I7)
Expedido en Italia desde 1997 hasta 1999
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I7
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1
A
AM, A1, A2, A
B1
AM, B1
B
AM, A1 2, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C1
AM, A1, B1, B, C1
1
C1E
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D1
AM, A1, B1, B, D1
1
D1E
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E
1
D
AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 8 (I8)
Expedido en Italia desde 1999 hasta 2004
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I8
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
1, 2
DE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
2.
Las categorías C1, C1E, C y CE son solo válidas si el permiso de conducción de la categoría D fue expedido antes del 1.10.2004.
Modelo Italia 9 (I9)
Expedido en Italia desde 2005 hasta 2007
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I9
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
Modelo Italia 10 (I10)
Expedido en Italia desde 2007 hasta 2013
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo I10
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM, A1
A
AM, A1, A2, A
B
AM, A1, B1, B
1
BE
AM, A1, B1, B, BE
1
C
AM, A1, B1, B, C1, C
1
CE
AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
1
D
AM, A1, B1, B, D1, D
1
DE
AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
1
Información adicional:
1.
El permiso de conducción de la categoría A1 solo es válido en el territorio nacional.
MODELOS EXPEDIDOS EN CHIPRE
Modelo Chipre 1 (CY1)
Expedido en Chipre desde el 1.5.2004
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo CY1
Categorías correspondientes
I
AM
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
Γ1/C1
C1
Γ1E/C1E
C1E
Γ/C
C
ΓE/CE
CE
Δ1/D1
D1
Δ1E/D1E
D1E
Δ/D
D
ΔE/DE
DE
(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L) —
MODELOS EXPEDIDOS EN LETONIA
Modelo Letonia 1 (LV1)
Expedido en Letonia desde el 28.9.1993 hasta el 30.4.2004
Descripción: Tarjeta de plástico rosa.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo LV1
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
A2
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
Las categorías nacionales TRAM y TROL habilitan para la conducción de tranvías y trolebuses, respectivamente.
Existen permisos distintos expedidos para los tractores agrícolas y forestales.
Modelo Letonia 2 (LV2)
Expedido en Letonia desde el 1.5.2004
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo LV2
Categorías correspondientes
M
AM
A1
A1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
1.
Las categorías nacionales TRAM y TROL habilitan para la conducción de tranvías y trolebuses, respectivamente.
2.
Existen permisos diferentes expedidos para los tractores agrícolas y forestales.
MODELOS EXPEDIDOS EN LITUANIA
Modelo Lituania 1 (LT1)
Expedido en Lituania hasta el 1.4.2000
Descripción: Tarjeta amarilla plastificada y sellada, de dos caras.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo LT1
Categorías correspondientes
A
A
B
B
BE
BE
C
C
CE
CE
D
D
DE
DE
Información adicional:
En este modelo no se indica ninguna fecha de expiración.
El titular del permiso está habilitado además para conducir vehículos de categoría AM.
Modelo Lituania 2 (LT2)
Expedido en Lituania desde el 1.4.2000 hasta el 31.12.2002
Descripción: Tarjeta amarilla plastificada y sellada, de dos caras.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo LT2
Categorías correspondientes
A1
A1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
Los permisos de este modelo son válidos hasta la fecha de expiración indicada en el documento.
El titular del permiso está habilitado además para conducir vehículos de categoría AM.
Modelo Lituania 3 (LT3)
Expedido en Lituania desde el 1.1.2003 hasta el 31.10.2005
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico rosa. Los datos (foto, categorías y datos personales) van grabados con láser en una capa de policarbonato.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo LT3
Categorías correspondientes
Notas
A1
A1
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)
A2
1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(T)
—
Información adicional:
1.
El titular de un permiso de la categoría A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) puede estar habilitado, al cabo de dos años, para conducir vehículos de la categoría A sin limitaciones, una vez realizado el canje del permiso.
El titular del permiso está habilitado además para conducir vehículos de categoría AM.
Modelo Lituania 4 (LT4)
Expedido en Lituania desde el 1.11.2005
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo LT4
Categorías correspondientes
Notas
AM
AM
A1
A1
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)
A 2
1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(T)
—
Información adicional:
1.
El titular de un permiso de la categoría A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) puede estar habilitado, al cabo de dos años, para conducir vehículos de la categoría A sin limitaciones, una vez realizado el canje del permiso.
El titular del permiso está habilitado además para conducir vehículos de categoría AM.
Validez: 3 meses, 2 años, 10 años.
MODELOS EXPEDIDOS EN LUXEMBURGO
Modelo Luxemburgo 1 (L1)
Expedido en Luxemburgo hasta el 31.12.1985
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo L1
Categorías correspondientes
Notas
(A3)
AM
3
(A2)
—
3
—
A1
—
A2
A1
A
—
B1
B1/B2
B
1
—
BE
—
C1
—
C1E
C1/C2
C
CE2
CE
2
—
D1
—
D1E
D
D
—
DE
(F1/2/3)
—
3
Información adicional:
1.
Si un permiso de categoría B1/B2 fue expedido antes del 1 de julio de 1977, el titular está habilitado para conducir la categoría A.
2.
La categoría E2 incluye la habilitación para conducir vehículos con remolques y semirremolques con una masa máxima autorizada de más de 1 750 kg.
3.
Categorías nacionales.
Modelo Luxemburgo 2 (L2)
Expedido en Luxemburgo hasta el 31.12.1985
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo L2
Categorías correspondientes
Notas
(A3)
AM
3
(A2)
—
3
—
A1
—
A2
A1
A
—
B1
B1/B2
B
1
—
BE
—
C1
—
C1E
C1+2
C
CE2
CE
2
—
D1
—
D1E
D
D
—
DE
(F1/2/3)
—
3
Información adicional:
1.
Si un permiso de categoría B1/B2 fue expedido antes del 1 de julio de 1977, el titular está habilitado para conducir la categoría A.
2.
La categoría E2 incluye la habilitación para conducir vehículos con remolques y semirremolques con una masa máxima autorizada de más de 1 750 kg.
3:
Categorías nacionales.
Modelo Luxemburgo 3 (L3)
Expedido en Luxemburgo desde el 1.1.1986 hasta el 30.9.1996
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo L3
Categorías correspondientes
Notas
(A3)
AM
1
(A2)
—
1
—
A1
—
A2
A1
A
—
B1
B1/BE1
B
—
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE2
CE
—
D1
—
D1E
D
D
—
DE
(F1/2/3)
—
1
Información adicional:
1.
Categorías nacionales.
Modelo Luxemburgo 4 (L4)
Expedido en Luxemburgo desde el 1.10.1996
Descripción: Modelo en papel rosa conforme al anexo I de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo L4
Categorías correspondientes
Notas
(A3)
AM
2
(A2)
—
2
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
1
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(F1/2/3)
—
2
Información adicional:
1.
El permiso de categoría B también es válido para la conducción de vehículos de la categoría B1.
2.
Categorías nacionales.
MODELOS EXPEDIDOS EN HUNGRÍA
Modelo Hungría 1 (H1)
Modelo expedido en Hungría desde el 1.1.1964 hasta el 1.1.1984
Descripción: Modelo en papel rosa, plegado, de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo H1
Categorías correspondientes
Notas
A
A, A1
B
B
C
C, C1
D
D, D
E
E
1
F
—
Información adicional:
1.
La categoría «E» solo es válida en combinación con categorías armonizadas que el conductor ya tiene derecho a conducir. Por ejemplo: la habilitación para conducir una categoría «B»y una categoría «E» se considerará una categoría combinada «B + E».
Modelo Hungría 2 (H2)
Modelo expedido en Hungría desde el 1.1.1984 hasta el 31.12.2000
Descripción: Modelo en papel rosa de cuatro páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo H2
Categorías correspondientes
Notas
A
A, A1
B
B
C
C, C1
D
D, D1
E
E
1
F
—
Información adicional:
1.
La categoría «E» solo es válida en combinación con categorías armonizadas que el conductor ya tiene derecho a conducir. Por ejemplo: E La habilitación para conducir una categoría «B» y una categoría «E» se considerará una categoría combinada «B + E».
Modelo Hungría 3 (H3)
Modelo expedido en Hungría desde el 1.1.2000 hasta el 31.12.2004
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico rosa. Este modelo está reconocido también como documento nacional de identidad dentro de las fronteras de Hungría. Es un documento expedido por un organismo central, dotado de seguridad, de «categoría A», y realizado con grabación por láser.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo H3
Categorías correspondientes
Notas
A1
A1
A
A, A1
B
B
C1
C1
C1E
C1E
1
C
C, C1
CE
CE, C1E
3
D1
D1
D1E
D1E
2
D
D, D1
DE
DE, D1E
4
Información adicional:
Un permiso de conducción con una categoría combinada puede ser expedido únicamente a quien esté autorizado para conducir el vehículo tractor.
1.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «C1» es también válido para las categorías «B» y «D1».
2.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «D1» es también válido para la categoría «B».
3.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «C» es válido para todas las categorías que el conductor esté autorizado para conducir y hayan sido validadas en el permiso de conducción.
4.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «D» es también válido para las categorías «B» y «D1».
Modelo Hungría 4 (H4)
Modelo expedido en Hungría desde el 5.8.2004
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE. Este modelo está reconocido como documento nacional de identidad dentro de las fronteras de Hungría. Es un documento expedido por un organismo central, dotado de seguridad, de «categoría A», y realizado con grabación por láser.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo H4
Categorías correspondientes
Notas
A1
A1
A
A, A1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
1
C
C, C1
CE
CE, C1E
3
D1
D1
D1E
D1E
2
D
D, D1
DE
DE, D1E
4
Información adicional:
Un permiso de conducción con una categoría combinada puede ser expedido únicamente a quien esté autorizado para conducir el vehículo tractor.
1.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «C1» es también válido para las categorías «B» y «D1».
2.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «D1» es también válido para la categoría «B».
3.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «C» es válido para todas las categorías que el conductor esté autorizado para conducir y hayan sido validadas en el permiso de conducción.
4.
Un permiso de categoría combinada «E» adquirido junto con otro de categoría «D» es también válido para las categorías «B» y «D1».
MODELOS EXPEDIDOS EN MALTA
Modelo Malta 1 (M1)
Modelo expedido en Malta desde el 1.7.1991 hasta el 31.12.2000
Descripción: Permiso en papel rosa, 221 mm × 100 mm cuando está desplegado, expedido por primera vez en julio de 1991, plegable, de seis páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo M1
Categorías correspondientes
A
A, A1, B1
B
B, BE
C
C,CE,C1,C1E
D
D, DE, D1, D1E
Información adicional:
El permiso está impreso en maltés e inglés. El permiso se expide sobre un papel numerado correlativamente en ambas caras y cubierto con pequeños emblemas de la policía maltesa. Un emblema más grande está grabado en parte sobre la fotografía y en parte sobre el permiso, y en el gran recuadro central, por encima del número de serie, puede verse un emblema maltés de gran tamaño.
Modelo Malta 2 (M2)
Modelo expedido en Malta desde el 1.1.2001
Descripción: Tarjeta de plástico rosa, con fotografía, tamaño 85,4 mm × 54 mm — – formato de tarjeta de identidad — expedido en 2001, de conformidad con la Directiva 91/439/CEE).
El permiso de conducción se compone de dos partes: la tarjeta de plástico con foto y la denominada «contrapartida». La tarjeta con foto consta de la foto del titular, los datos de su dirección, su firma y sus habilitaciones. La «contrapartida» complementa el permiso de conducción e incluye el número de serie, los datos personales del conductor, el número del permiso, la firma escaneada del titular del permiso, las habilitaciones para conducir y su validez, códigos de información, el registro de los puntos de las sanciones, las fechas de validez del permiso para los titulares mayores de 70 años y cualquier otra información pertinente. La parte inferior sirve como recibo del permiso. En la parte posterior de la contrapartida figuran la dirección del organismo expedidor y la descripción de las categorías del permiso, y la descripción de los códigos de información nacionales y de la UE.
Por lo que se refiere a las medidas de seguridad del permiso, se trata de una tarjeta con foto, de tipo tarjeta de crédito, muy flexible y resistente, sensible a la luz ultravioleta. En el centro del anverso de la tarjeta, aparece una cruz de Malta de color rosa. Las palabras «Permiso de Conducción» traducidas a las lenguas de los Estados miembros de la UE (sin espacios entre las palabras) aparecen repetidas formando líneas curvas que ocupan la mayor parte del anverso. La tarjeta también muestra una imagen fantasma del titular del permiso y un texto microimpreso alrededor del cuadrado azul contiene la letra M y las doce estrellas amarillas. En el reverso del permiso figuran cinco escudos malteses grabados en el lado izquierdo. También se repiten por todo el reverso líneas semejantes con las palabras «Permisos de Conducción». Las habilitaciones de las categorías, su validez y otros códigos de información figuran también en el reverso de la tarjeta. La «contrapartida» es un documento de tono amarillento (antiguamente azul y rosa) con marca de agua. El número correlativo aparece en el extremo superior derecho por debajo del logotipo del organismo. El número correlativo también aparece en el recibo.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo M2
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
A
A2
A+
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F
—
G
—
MODELOS EXPEDIDOS EN LOS PAÍSES BAJOS
Modelo Países Bajos 1 (NL1)
Modelo expedido en los Países Bajos desde el 1.6.2002 hasta el 1.10.2006
Descripción: Permiso en papel rosa, tamaño 106 mm × 222 mm.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo NL1
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
—
A1
A light
A2
1
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
1.
Las motocicletas de la categoría «A ligero» (modelo 1) tienen una potencia no superior a 25kW y una relación potencia/peso no superior a 0,16 kW/kg; lo que difiere levemente de la nueva categoría A2 (motocicletas con una potencia no superior a 35 kW y una relación potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg). La edad mínima para obtener un permiso para la categoría A ligero es ahora de 18 años; de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE, que cifra la edad mínima para obtener directamente la categoría A2 en 18 años.
La edad mínima para obtener un permiso para la categoría A de motocicletas (modelo 1) es actualmente de 21 años. Toda persona con dos años de experiencia de conducción con la categoría A ligero tendrá automáticamente derecho a conducir también motocicletas de la categoría A. En virtud de la Directiva 2006/126/CE, la edad mínima para obtener directamente el permiso de la categoría A es de 24 años, o de 20 años tras dos años de experiencia con la categoría A2.
A partir del 1 de mayo de 2004, los nuevos países de la UE figuran también en el reverso del permiso de conducción del modelo 2.
Modelo Países Bajos 2 (NL2)
Modelo expedido en los Países Bajos desde el 1.10.2006 hasta el 19.1.2013
Descripción: Permiso de color rosa, en tejido plástico, modelo de tipo tarjeta de crédito.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo NL2
Categorías correspondientes
Notas
AM
AM
—
A1
A light
A2
1
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
1.
Las motocicletas de la categoría «A ligero» (modelo 2) tienen una potencia no superior a 25kW y una relación potencia/peso no superior a 0,16 kW/kg; lo que difiere levemente de la nueva categoría A2 (motocicletas con una potencia no superior a 35 kW y una relación potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg). La edad mínima para obtener un permiso para la categoría A ligero es ahora de 18 años; de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE, que cifra la edad mínima para la categoría A2 en 20 años.
La edad mínima para obtener un permiso para la categoría A de motocicletas (modelo 2) es actualmente de 21 años. Toda persona con dos años de experiencia de conducción con la categoría A ligero tendrá automáticamente derecho a conducir también motocicletas de la categoría A. En virtud de la Directiva 2006/126/CE, la edad mínima para obtener directamente un permiso de la categoría A es de 24 años, o de 20 años tras dos años de experiencia con la categoría A2.
En el permiso de conducción del modelo 2 ya se ha reservado un espacio para las nuevas categorías de la Directiva 2006/126/CE. Estas no se aplicarán hasta el 19.1.2013.
MODELOS EXPEDIDOS EN AUSTRIA
Modelo Austria 1 (A1)
Expedido en Austria desde el 25.3.1947 hasta el 15.5.1952
Descripción: 15 × 10,5 cm, papel grueso pero simple, color gris.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo A1
Categorías correspondientes
—
AM
a
A1
—
A2
b
A
—
B1
c 1
B
c 2
B
—
BE
—
C1
—
C1E
d
C,CE
—
D1
—
D1E
d
D, DE
(e)
—
(f)
—
Información adicional:
En los modelos expedidos desde 1947 hasta septiembre de 1951, en la página 4 aparece una referencia impresa a que estos modelos fueron expedidos en canje de un permiso de conducción alemán.
Modelo Austria 2 (A2)
Expedido en Austria desde el 16.5.1952 hasta el 31.12.1955
Descripción: 22 cm × 10,5 cm, papel grueso pero simple, color gris.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo A2
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
a
A1
—
A2
b
A
—
B1
c 1
B
c 2
B
—
BE
—
C1
—
C1E
d 1
C, CE
, —
D1
—
D1E
d 2
D, DE
1
(e)
—
(f)
—
Información adicional:
1.
Clase d2: 5 años de validez.
Modelo Austria 3 (A3)
Expedido en Austria desde el 1.1.1956 hasta el 1.11.1997
Descripción: 22 cm × 10,5 cm, color rosa; material celulósico resistente. La presentación gráfica de este modelo puede presentar variaciones. Sin embargo, durante el período de expedición del mismo no se produjeron cambios significativos en cuanto a los contenidos de las habilitaciones.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo A3
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
—
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
—
B
—
BE
—
C1
—
C1E
C
C
—
CE
—
D1
—
D1E
D
D
—
DE
E
—
1
F
—
G
—
H
—
Información adicional:
1.
Las categorías BE, CE y DE no existían tal como se definen en la Directiva 91/439/CE antes de la introducción del modelo A4. La clase E solo es válida en relación con al menos una de las categorías B, C o D; el período de validez de cinco años para la categoría D es también válido para la clase E en relación con la clase D.
Modelo Austria 4 (A4)
Expedido en Austria desde el 1.11.1997 hasta el 1.3.2006
Descripción: 22 cm × 10,5 cm, color rosa; material celulósico resistente, plastificado en la página 2 (datos del titular del permiso y fotografía).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo A4
Categorías correspondientes
—
AM
—
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
—
B
—
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
F
—
Modelo Austria 5 (A5)
Modelo expedido en Austria desde el 1.3.2006
Descripción: 8,5 × 5,5 cm, de color rosa, modelo tarjeta de plástico.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo A5
Categorías correspondientes
—
AM
A (≤25 kW Y ≤ 0,16 kW/kg)
A2
A
A
—
B1
B
B
—
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
F
—
MODELOS EXPEDIDOS EN POLONIA
Modelo Polonia 1 (PL1)
Expedido en Polonia desde el 1.7.1999 hasta el 30.9.2001
Descripción: Tarjeta de identificación (presentación apaisada), tamaño 53,98 × 85,60 mm; espesor: 0,76 mm, tarjeta de plástico en tonos rosados con una transparencia superpuesta de protección.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo PL1
Categorías correspondientes
Notas
*
AM
1
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
T
—
2
Información adicional:
1.
El documento que certifica el derecho a conducir ciclomotores para una persona de entre 13 y 18 años es el permiso para ciclomotores; cualquier persona mayor de 18 años puede conducir ciclomotores sin permiso.
2.
La categoría «T» habilita para conducir tractores agrícolas con uno o varios remolques o vehículos lentos con uno o varios remolques únicamente en el territorio de Polonia.
Modelo Polonia 2 (PL2)
Expedido en Polonia desde el 1.10.2001 hasta el 30.4.2004
Descripción: Tarjeta de identificación (presentación apaisada), tamaño 53,98 × 85,60 mm; espesor: 0,76 mm, tarjeta de plástico en tonos rosados con una transparencia superpuesta de protección.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo PL2
Categorías correspondientes
Notas
AM
1
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
T
—
2
Información adicional:
1.
El documento que certifica el derecho a conducir ciclomotores para una persona de entre 13 y 18 años es el permiso para ciclomotores; cualquier persona mayor de 18 años puede conducir ciclomotores sin permiso.
2.
La categoría «T» habilita para conducir tractores agrícolas con uno o varios remolques o vehículos lentos con uno o varios remolques únicamente en el territorio de Polonia.
Modelo Polonia 3 (PL3)
Expedido en Polonia desde el 1.5.2004
Descripción: Tarjeta de identificación (presentación apaisada), tamaño 53,98 × 85,60 mm; espesor: 0,76 mm, tarjeta de plástico en tonos rosados con una transparencia superpuesta de protección.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo PL3
Categorías correspondientes
Notas
AM
1
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
T
—
2
Información adicional:
1.
El documento que certifica el derecho a conducir ciclomotores para una persona de entre 13 y 18 años es el permiso para ciclomotores; cualquier persona mayor de 18 años puede conducir ciclomotores sin permiso.
2.
La categoría «T» habilita para conducir tractores agrícolas con uno o varios remolques o vehículos lentos con uno o varios remolques únicamente en el territorio de Polonia.
MODELOS EXPEDIDOS EN PORTUGAL
Modelo Portugal 1 (P1)
Expedido en Portugal desde el30.8.1965 hasta el 1.9.1984
Descripción: Modelo en papel rosa con caracteres negros, seis páginas, 105 × 222 mm.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo P1
Categorías correspondientes
A
AM, A1, A2, A
B
B1, B, BE
C
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
D
Tractores agrícolas
Información adicional:
Los pocos permisos de este modelo que siguen en uso expirarán en 2015.
Modelo Portugal 2 (P2)
Expedido en Portugal desde el 1.9.1984 hasta el 1.7.1994
Descripción: Modelo en papel rosa con caracteres negros, cuatro páginas, 106 × 148 mm.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo P2
Categorías correspondientes
Notas
A1
AM
A
A1, A2, A
1
B
B1, B
C
C1, C
E
E
2
D
D1, D
—
F (tractores agrícolas)
—
G (conductores profesionales)
—
Información adicional:
1.
Existe un permiso especial para las motocicletas de menos de 50 cm3 y los ciclomotores. Los titulares de un permiso de categoría A también están autorizados para conducir estos vehículos.
2.
Los permisos de la categoría E únicamente se expiden a los titulares de un permiso de cualquier otra categoría.
Modelo Portugal 3 (P3)
Expedido en Portugal desde el 1.7.1994 hasta el 18.10.1998
Descripción: Modelo en papel rosa con caracteres negros; seis páginas. Altura/anchura: 106 × 221 mm.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo P3
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A1, A2, A
1
B
B1, B
E
BE, C1E, CE, D1E, DE
2
C
C1, C
D
D1, D
Información adicional:
1.
Existe un permiso especial para las motocicletas de menos de 50 cm3 y los ciclomotores. Los titulares de un permiso de categoría A también están autorizados para conducir estos vehículos.
2.
La categoría E únicamente se expide junto con otra categoría.
Modelo Portugal 4 (P4)
Expedido en Portugal desde el 18.10.1998 hasta el 1.7.1999
Descripción: Modelo en papel rosa con caracteres negros; seis páginas. Altura/anchura: 106 × 221 mm.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo P4
Categorías correspondientes
Notas
A1, A
AM
A1
A1
A < 25 kW y 0,16 kW/kg
A2
1
A ≥ 25 kW y 0,16 kW/kg
A
1
B
B1 B
BE
BE
C
C1, C
CE
C1E, CE
D
D1,D
DE
D1E,DE
Información adicional:
1.
Existe un permiso especial para las motocicletas de menos de 50 cm3 y los ciclomotores. Los titulares de un permiso de categoría A también están autorizados para conducir estos vehículos.
Modelo Portugal 5 (P5)
Expedido en Portugal desde el 1.7.1999 hasta el 25.5.2005
Descripción: Modelo de tarjeta de plástico, conforme a la Directiva 91/439/CEE y a la norma ISO 7810/7816. Los medios de comprobación son conformes a la norma ISO 10 373.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo P5
Categorías correspondientes
Notas
A1, A
AM
1
A1
A1
A < 25 kW y 0,16 kW/kg
A2
1
A ≥ 25 k y 0,16 kW/kg
A
1
B
B1 B
BE
BE
C
C1 C
CE
C1E, CE
D
D1 D
DE
D1E DE
Información adicional:
1.
Existe un permiso especial para las motocicletas de menos de 50 cm3 y los ciclomotores. Los titulares de un permiso de categoría A también están autorizados para conducir estos vehículos.
Desde el 1.7.1999 hasta el 31.12.1999, se expidieron los dos modelos de permiso de conducción P5 y P6.
Modelo Portugal 6 (P6)
Expedido en Portugal desde el 25.5.2005
Descripción: Modelo de tarjeta de plástico, conforme a la Directiva 91/439/CEE y a la norma ISO 7810/7816. Los medios de comprobación son conformes a la norma ISO 10 373.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo P6
Categorías correspondientes
Notas
A1, A
AM
1
A1
A1
A < 25 kW y 0,16 kW/kg
A2
1
A ≥ 25 k y 0,16 kW/kg
A
1
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
1.
Existe un permiso especial para las motocicletas de menos de 50 cm3 y los ciclomotores. Los titulares de un permiso de categoría A también están autorizados para conducir estos vehículos.
MODELOS EXPEDIDOS EN RUMANÍA
Modelo Rumanía 1 (ROU1)
Expedido en Rumanía desde el 29.4.1966 hasta el 28.6.1984
Descripción: Libreta con una hoja de papel dentro. Rosa. Dimensiones de una página: 74 × 105 mm.
Este modelo ya no es válido para conducir en Rumanía, ya que en los años 1995-2001 se impuso un canje obligatorio de todos los permisos de conducción. Sin embargo, el permiso puede renovarse para obtener otro nuevo expedido en Rumanía y debe ser reconocido por los demás Estados miembros hasta el 19 de enero de 2033.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ROU1
Categorías correspondientes
Notas
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
1
Información adicional:
1.
La categoría E es una categoría en sí misma y solo es válida en combinación con otra categoría, del modo siguiente: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
Modelo Rumanía 2 (ROU2)
Expedido en Rumanía desde el 1.7.1984 hasta el 9.4.1990
Descripción: Papel grueso tipo papel moneda (rosa) con una impresión de seguridad superpuesta. Dimensiones: 76 × 112 mm.
Este modelo ya no es válido para conducir en Rumanía, ya que en los años 1995-2001 se impuso un canje obligatorio de todos los permisos de conducción. Ahora bien, el permiso puede renovarse para obtener otro nuevo expedido en Rumanía y debe ser reconocido por los demás Estados miembros hasta el 19 de enero de 2033.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ROU2
Categorías correspondientes
Notas
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
1
F
—
G
A1
H
—
I
—
Información adicional:
1.
La categoría E es una categoría en sí misma y solo es válida en combinación con otra categoría, del modo siguiente: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
Modelo Rumanía 3 (ROU3)
Expedido en Rumanía desde el 9.4.1990 hasta el 1.12.1995
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas. Dimensiones de una página: 75 × 103 mm. Dos de las páginas se separan para exámenes médicos periódicos.
Este modelo ya no es válido para conducir en Rumanía, puesto que entre 1995-2001 se impuso un canje obligatorio de todos los permisos de conducción. Ahora bien, el permiso puede renovarse para obtener otro nuevo expedido en Rumanía y debe ser reconocido por los demás Estados miembros hasta el 19 de enero de 2033.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ROU3
Categorías correspondientes
Notas
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
1
F
—
G
A1
H
—
I
—
Información adicional:
1.
La categoría E es una categoría en sí misma y solo es válida en combinación con otra categoría, del modo siguiente: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
Modelo Rumanía 4 (ROU4)
Expedido en Rumanía desde el 1.12.1995 hasta 2008
Descripción: Modelo de tarjeta plastificada. Rosa. Dimensiones conformes con la norma ISO 7810. El modelo de tarjeta de plástico se introdujo gradualmente a partir del 1.12.1995. Desde el 1.12.1995 hasta el 31.10.1996 se expidieron los dos modelos ROU3 y ROU4.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ROU4
Categorías correspondientes
A1
A1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Tb
—
Tr
—
Tv
—
Información adicional:
Los permisos de este modelo son válidos hasta la fecha consignada en el documento (10 años).
Múltiple protección contra la falsificación: papel especial que no puede ser copiado (litho-multiplex, trabajo con líneas anticopia, dispositivo ópticamente variable, impresión prismática, impresión plateada); la fotografía se aplica mediante escaneado; un holograma aparece al lado de la fotografía; protección visible bajo rayos UV (visibles/invisibles/fluorescentes); micro-letras (ROMANIA) en los bordes de la fotografía y Microplex sobre el dibujo del vehículo del reverso del documento.
Modelo Rumanía 5 (ROU5)
Expedido en Rumanía desde 2008 hasta el 19.1.2013
Descripción: El permiso del modelo ROU 5 es conforme a la Directiva 2006/126/CE. Tarjeta de policarbonato conforme a las normas ISO 7810 e ISO 7816-1; medidas contra la falsificación: hologramas exclusivos; tintas visibles e invisibles con rayos UV; pigmentos infrarrojos y fosforescentes; campos táctiles; materiales sin blanqueadores ópticos; motivos de fondo de seguridad; elementos ópticamente variables; grabado por láser; fondo de seguridad en la zona de la fotografía.
Elementos adicionales: ventana transparente, motivo de ondas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ROU5
Categorías correspondientes
AM
AM
A1
A1
A2
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
Tb
—
Tr
—
Tv
—
Información adicional:
Los permisos de este modelo son válidos hasta la fecha consignada en el documento (10 años).
En 2008, se expidieron los dos modelos ROU4 y ROU5.
MODELOS EXPEDIDOS EN ESLOVENIA
Modelo Eslovenia 1 (SLO1)
Expedido en Eslovenia desde el 15.2.1992 hasta 2006
Descripción: Modelo en papel rosa, plegado, de seis páginas.
El modelo puede estar expedido en una de las lenguas siguientes: esloveno; esloveno e italiano (bilingüe); esloveno y húngaro (bilingüe).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo SLO1
Categorías correspondientes
Notas
A
A
1
B
B
2
C
B, C
D
B, C, D
E
BE, CE
3
(F)
—
(G)
—
H
A1 79 (< 50 km/h)
Información adicional:
1.
La categoría A puede ser objeto de las siguientes limitaciones (consignadas en la sección «Notas»):
«A — LE DO 50 KM/H», o «21800 A LE DO 50 KM/H», o «A 79 (< 50 KM/H)»: habilita para la conducción de motocicletas de categoría A1 79 (< 50 km/h) únicamente.
«A — DO 125 CCM», o «20500 A <= 125 CCM», o «A <= 125 CCM IN <= 11KW», o «20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW», o «72. (A1)»: habilita para la conducción de motocicletas de categoría A1 únicamente;
«A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG», o «20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG» o «A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)»: habilita para la conducción de motocicletas de categoría A de una potencia no superior a 25kW y una relación potencia/peso no superior a 0,16 kW/kg.
«A — DO 350 CCM» o «20700 A <= 350 CCM»: habilita para la conducción de motocicletas de categoría A a la edad de 20 años (o más);
2.
Si se han consignado los siguientes comentarios en las notas:
«E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE» o «20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE» o «E 206. LE Z VOZILI B KAT.», entonces el titular está habilitado además para conducir vehículos de categoría BE.
3.
Los titulares de un permiso E pueden conducir además vehículos de categoría DE si anteriormente han obtenido la categoría D.
Modelo Eslovenia 2 (SLO2)
Expedido en Eslovenia desde el 1.1.2006 hasta el 13.7.2009
Descripción: papel rosa en una película termoplástica.
El modelo puede estar expedido en una de las lenguas siguientes: esloveno; esloveno e italiano (bilingüe), esloveno y húngaro (bilingüe).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo SLO2
Categorías correspondientes
A1
A1
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F
—
G
—
H
—
Modelo Eslovenia 3 (SLO3)
Expedido en Eslovenia desde el 13.7.2009 hasta el 18.1.2013
Descripción: tarjeta de policarbonato conforme a las normas ISO/IEC 7810:2003; 85,6 × 53,98 mm.
El modelo puede estar expedido en una de las lenguas siguientes: esloveno; esloveno e italiano (bilingüe), esloveno y húngaro (bilingüe).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo SLO3
Categorías correspondientes
AM
AM
A1
A1
A2
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F
—
G
—
MODELOS EXPEDIDOS EN ESLOVAQUIA
Modelo Eslovaquia 1 (SK1)
Expedido desde el 1.1.1993 hasta el 30.4.2004
Descripción: Tarjeta rosa plastificada de dos páginas.
Dimensiones 105 × 74 mm; papel en película termoplástica.
Elementos de seguridad: impresión especial fluorescente con UV aplicada para el número del permiso de conducción e impresión en offset de guilloches. Impresión en el fondo en ambas páginas del documento.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo SK1
Categorías correspondientes
A/50
AM
—
A1
—
A2
A
AM, A1, A2 A
—
B1
B
AM, B1, B
E (B+E)
AM, B1, B, BE
—
C1
—
C1E
C
AM, B1, B, C1, C
E (C+E)
AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
—
D1
—
D1E
D
AM, B1, B, C1. C. D1,D
E (D+E)
AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
(T)
—
Información adicional:
Hasta el 1 de enero de 2004, la mención «skúšobná lehota» (período de prueba) se consignaba en el cuadro «osobitné záznamy» (registros suplementarios) en la última página del documento. El período de prueba de dos años se contaba a partir de la fecha de expedición. Por lo tanto, tales documentos tenían una validez limitada de dos años indicada en el punto 7. Tras el canje de dicho permiso, no se consignaba ningún período de validez en el permiso canjeado. Todas las categorías son válidas para toda la vida.
Códigos armonizados:
Okuliare potrebné = 01
Ručné riadenie = esta limitación depende de la discapacidad física del titular y puede referirse a más de un código de la UE — puede referirse a uno o más de los siguientes códigos de la UE: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 y 44.
Modelo Eslovaquia 2 (SK2)
Expedido desde el 1.5.2004
Descripción: Tarjeta de plástico rosa conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Elementos de seguridad:
a)
dispositivo difractante con imagen ópticamente variable (DOVID) redondo transparente situado en la página delantera entre la lámina transparente y la capa de policarbonato, que cubre parcialmente la imagen escaneada del rostro del titular del documento,
b)
elementos referentes al tráfico, gráficos en forma de señales de tráfico y pictogramas de vehículos situados en la primera página en la superficie de policarbonato,
c)
elemento en relieve «SLOVENSKÁ REPUBLIKA» situado en la parte superior izquierda de la foto del rostro del titular y en el resto de la tarjeta,
d)
hilo de seguridad (en el reverso) con un carácter ópticamente variable y con la mención SLOVENSKO/SLOVAKIA aplicada repetidas veces,
e)
dos colores pastel visibles aplicados en ambas caras con doble impresión en arco iris que componen el color rosado final del documento,
f)
franja de color azul de aproximadamente 15 mm de ancho aplicada hasta el borde, que aparece en rojo bajo una radiación UV de onda corta y en azul bajo una radiación UV de onda larga; bandera azul de la UE en el ángulo superior izquierdo, con el texto: «VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA» en la primera página y símbolos de vehículos en el reverso.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo SK2
Categorías correspondientes
AM
AM
A1
A1
A≤ 25 kW
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
T
—
MODELOS EXPEDIDOS EN FINLANDIA
Modelo Finlandia 1 (FIN1)
Expedido en Finlandia desde el 1.7.1972 hasta el 30.9.1990
Descripción: Modelo en papel rosa de dos páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN1
Categorías correspondientes
—
AM
—
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
(KT)
A
(T)
—
Modelo Finlandia 2 (FIN2)
Expedido en Finlandia desde el 1.10.1990 hasta el 30.6.1996
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico rosa.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN2
Categorías correspondientes
—
AM
—
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
(T)
—
Modelo Finlandia 3 (FIN3)
Expedido en Finlandia desde el 1.7.1996 hasta el 31.12.1997
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico rosa.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN3
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(T)
—
Modelo Finlandia 4 (FIN4)
Expedido en Finlandia desde el 1.1.1998
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN4
Categorías correspondientes
Notas
M
AM
1,4
A1
A1
—
A2
A
A
3
—
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(M)
—
(T)
—
2
Información adicional:
1.
La categoría nacional M (para los vehículos ligeros de cuatro ruedas, ciclomotores estándar, excluidos los ciclomotores de baja potencia) se introdujo el 1.1.2000. Las personas que tuvieran 15 años de edad antes de esa fecha aún tienen derecho a conducir ciclomotores (salvo cuatriciclos ligeros) sin permiso de conducción.
2.
La categoría T se introdujo incluso antes que el primer modelo (FIN1). La categoría T se refiere a tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo motorizada y vehículos para la nieve, y cualquier vehículo remolcado por ellos. La autorización para conducir vehículos de la categoría T se incluye en todas las demás categorías, excepto en las categorías M/AM. La categoría T no se consigna en el permiso de conducción si hay otras categorías en las que se incluye. Solo puede consignarse si se ha aprobado por separado el examen para la categoría T. A partir del 19.1.2013 se introducirá una nueva categoría LT para tractores de carretera. La autorización para conducir vehículos de la categoría LT está incluida en las categorías C1 y C.
3.
A partir de 19.1.2013 la categoría A corresponderá a la categoría A2 si no ha expirado el pertinente plazo de dos años, y a la categoría A, si el permiso se ha concedido antes de esa fecha.
4.
A partir del 19.1.2013, se consignará en el permiso, utilizando códigos nacionales distintos, que se ha aprobado en la categoría AM un examen práctico para los ciclomotores (examen de manejo) y cuatriciclos ligeros (examen de conducción).
Modelo Finlandia 5 (FIN5)
Expedido en el territorio de las islas Åland desde el 1.8.1973 hasta el 31.5.1992
Descripción: Permiso en papel rosa de dos páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN5
Categorías correspondientes
—
AM
—
A1
—
A2
A
A
—
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
(KT)
A
(T)
—
Modelo Finlandia 6 (FIN6)
Expedido en el territorio de las islas Åland desde el 1.6.1992 hasta el 31.12.1997
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico rosa.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN6
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
(T)
—
Información adicional:
La categoría A1 se introdujo el 1.7.1996.
Las categorías B1, C1, C1E, D1 y D1E se introdujeron el 1.9.1996.
La apariencia del permiso de conducción no cambió cuando se introdujeron las categorías A1, B1, C1, C1E, D1 y D1E.
Modelo Finlandia 7 (FIN7)
Expedido en el territorio de las islas Åland desde el 1.1.1998
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FIN7
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
A1
A1
—
A2
5
A
A
3
B1
B1
4, 6
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
M
AM
1,7
(T)
—
2
Información adicional:
1.
La categoría M (para vehículos ligeros de cuatro ruedas, ciclomotores estándar, excluidos los ciclomotores de baja potencia) se introdujo el 1.6.2004.
2.
La categoría T se refiere a tractores (excepto tractores de carretera), maquinaria de trabajo motorizada y vehículos para la nieve, y cualquier vehículo remolcado por ellos.
3.
Los permisos de conducción de la categoría A se expiden para motocicletas de hasta 25 kW y relación potencia/peso no superior a 0,16 kilovatios por kilogramo o para cualquier tipo de motocicletas. Toda persona titular de un permiso de conducción durante dos años en la categoría A para motocicletas de hasta 25 kW y relación potencia/peso no superior a 0,16 kilovatios por kilogramo está habilitada para la conducción de todo tipo de motocicletas.
4.
La categoría B1 no se indica en la página dos del permiso de conducción.
5.
La categoría A2 se introducirá a partir del 19.1.2013.
6.
La categoría B1 se suprimirá a partir del 19.1.2013.
7.
La categoría M será sustituida por la categoría AM el 19.1.2013.
MODELOS EXPEDIDOS EN SUECIA
Modelo Suecia 1 (S1)
Expedido en Suecia desde el 1.6.1999 hasta el 30.11.2007
Descripción: El permiso de conducción se ha expedido como una tarjeta ID-1 de policarbonato.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo S1
Categorías correspondientes
Notas
—
AM
A1
A1
1,3,4
—
A2
A
A
1,3,5
—
B1
B
B
2,6
BE
BE
7
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
1.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A con limitación para las motocicletas ligeras antes del 1.7.1996 están autorizados para conducir vehículos de motor con una cilindrada no superior a 125 cm3, sin limitación de potencia (kW). Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría A1, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
2.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría B antes del 1 de julio de 1996 están autorizados para conducir turismos con una masa máxima autorizada superior a 3,5 t, siempre que el vehículo esté registrado como turismo y no como camión ligero. Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría B, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
3.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A1 o A antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir vehículos ligeros de cuatro ruedas. Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría A1 o A, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
4.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A1 antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg (código 79.05). Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría A1, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
5.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir motocicletas con una potencia superior a 25 kW o con una relación potencia/peso superior a 0,16 kW/kg únicamente si están en posesión de un permiso de la categoría A desde hace al menos dos años o si han aprobado un examen de conducción para este tipo de motocicleta una vez cumplidos los 21 años de edad.
6.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría B antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir vehículos de motor de tres ruedas de cualquier potencia. Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Los permisos de categoría B expedidos tras una retirada con posterioridad al 19 de enero de 2013 autorizan a su titular para conducir vehículos de motor de tres ruedas con una potencia neta superior a 15 kW únicamente en territorio sueco y siempre y cuando el titular tenga 21 años o más. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
7.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría BE antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir vehículos con remolque cuya masa máxima autorizada supere las 3,5 t (código 79.06). Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría BE, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
Modelo Suecia 2 (S2)
Expedido en Suecia desde el 27.11.2007 hasta el 18.1.2013
Descripción: El permiso de conducción se expide como una tarjeta ID-1 de policarbonato. La tarjeta es de color rosa y posee una ventana de visualización transparente en el centro de la tarjeta, por debajo de la firma.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo S2
Categorías correspondientes
Notas
AM
AM
3
A1
A1
1,4,5
—
A2
A
A
1,4,6
—
B1
B
B
2,7
BE
BE
8
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
—
D1
—
D1E
D
D
DE
DE
Información adicional:
1.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A con limitación para las motocicletas ligeras antes del 1.7.1996 están autorizados para conducir vehículos de motor con una cilindrada no superior a 125 cm3, sin limitación de potencia (kW). Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría A1, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
2.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría B antes del 1 de julio de 1996 están autorizados para conducir turismos con una masa máxima autorizada superior a 3,5 t, siempre que el vehículo esté registrado como turismo y no como camión ligero. Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría B, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
3.
La categoría AM se introdujo en Suecia el 1.10.2009 como categoría nacional.
4.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A1 o A antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir vehículos ligeros de cuatro ruedas. Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría A1 o A, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
5.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A1 antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir motocicletas de categoría A1 con una relación potencia/peso superior a 0,1 kW/kg (nuevo código 79.05 a partir del 31 de diciembre de 2013). Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría A1, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
6.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría A antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir motocicletas con una potencia superior a 25 kW o con una relación potencia/peso superior a 0,16 kW/kg únicamente si están en posesión de un permiso de la categoría A desde hace al menos dos años o si han aprobado un examen de conducción para este tipo de motocicleta una vez cumplidos los 21 años de edad.
7.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría B antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir vehículos de motor de tres ruedas de cualquier potencia. Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Los permisos de categoría B expedidos tras una retirada con posterioridad al 19 de enero de 2013 autorizan a su titular para conducir vehículos de motor de tres ruedas con una potencia neta superior a 15 kW únicamente en territorio sueco y siempre y cuando el titular tenga 21 años o más. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
8.
Los titulares de permisos que hayan obtenido la habilitación de categoría BE antes del 19 de enero de 2013 están autorizados para conducir vehículos con remolque cuya masa máxima autorizada supere las 3,5 t (nuevo código 79.06 a partir del 31 de diciembre de 2013). Este derecho se mantendrá hasta que expire el permiso de conducción. Al proceder a la expedición de un nuevo permiso de conducción tras su retirada, el titular solo estará autorizado para conducir vehículos de categoría BE, de acuerdo con la Directiva 2006/126/CE. La renovación o la expedición de un permiso de conducción en casos en los que no se trate de una retirada no afectan a los derechos previos.
MODELOS EXPEDIDOS EN EL REINO UNIDO
Modelo Reino Unido 1 (UK1)
Expedido en Gran Bretaña desde enero de 1976 hasta enero de 1986
Descripción: Modelo alargado de color verde, plegado.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK1 (Gran Bretaña) Categorías correspondientes
Notas
A
B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)
1
B
B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t) 2
C
B1 79 (≤ 425 kg)
D
A
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)
—
Información adicional:
1.
Los titulares del grupo A están autorizados para conducir vehículos D1 y D1E no para alquiler con remuneración (no para uso profesional, sin cobrar a los pasajeros directa o indirectamente) y vehículos C1E siempre que el peso combinado del remolque y el vehículo tractor no exceda de 8,25 toneladas.
2.
Como los titulares del grupo A, pero solo vehículos con cambio de velocidades automático.
Modelo Reino Unido 2 (UK2)
Expedido en Gran Bretaña desde enero de 1986 hasta junio de 1990
Descripción: Modelo rosa, plegado. Solo una parte del mismo es el permiso de conducción efectivo, el resto corresponde a la denominada contraparte.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK2 (Gran Bretaña) Categorías correspondientes
Notas
A
B, BE, C1, C1E
1
B
B 78, BE 78, C1 78, C1E 78
2
C
A79 (≥ 550 kg) B1 79
3
D
A
E
AM, A1
4
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)
—
Información adicional:
1.
Los titulares del grupo A están autorizados para conducir vehículos D1 y D1E no para alquiler con remuneración (no para uso profesional, sin cobrar a los pasajeros directa o indirectamente) y vehículos C1E siempre que el peso combinado del remolque y el vehículo tractor no exceda de 8,25 toneladas.
2.
Como titulares del grupo A, pero solo vehículos con cambio de velocidades automático.
3.
Limitado a los vehículos de categoría A de tipo vehículo de motor de tres ruedas o a los vehículos de la categoría B1 de tipo cuatriciclo, con masa máxima autorizada ≥ 550 kg en ambos casos.
4.
Limitado a los vehículos de la categoría A1 con una cilindrada ≤ 50 centímetros cúbicos limitados a una velocidad máxima prevista ≤ 50 kilómetros por hora.
Modelo Reino Unido 3 (UK3)
Expedido en Gran Bretaña desde junio de 1990 hasta diciembre de 1996
Descripción: Modelo rosa y verde, plegado. Solo una parte del mismo es el permiso de conducción efectivo, el resto corresponde a la denominada contraparte.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK3 (Gran Bretaña) Categorías correspondientes
Notas
A
A
B1
A 79 (≥ 550 kg), B1
1
B
B, C1E
2
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
P
AM, A1
3
B1 (invalid carriages)
—
4
F, G, H, K, L
Información adicional:
1.
Limitado a los vehículos de categoría A de tipo vehículo de motor de tres ruedas o a los vehículos de la categoría B1 de tipo cuatriciclo, con masa máxima autorizada ≥ 550 kg en ambos casos.
2.
Los titulares del grupo A están autorizados para conducir vehículos D1 y D1E no para alquiler con remuneración (no para uso profesional, sin cobrar a los pasajeros directa o indirectamente) y vehículos C1E siempre que el peso combinado del remolque y el vehículo tractor no exceda de 8,25 toneladas.
3.
Limitado a los vehículos de la categoría A1 con una cilindrada ≤ 50 centímetros cúbicos limitados a una velocidad máxima prevista ≤ 50 kilómetros por hora.
4.
Categoría nacional, vehículos diseñados y fabricados para las personas con discapacidad, que son ≤ 254 kg.
Modelo Reino Unido 4 (UK4)
Expedido en Gran Bretaña desde enero de 1997 hasta marzo de 2000
Descripción: Modelo rosa y verde, plegado. Solo una parte del mismo es el permiso de conducción efectivo, el resto corresponde a la denominada contraparte.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK4 (Gran Bretaña) Categorías correspondientes
Notas
A1
A1
A
A
B1
A 79 (≥ 550 kg), B1
1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
P
AM, A1
2
B1 (invalid carriages)
F, G, H, K, P
3
Información adicional:
1.
Limitado a los vehículos de categoría A de tipo vehículo de motor de tres ruedas o a los vehículos de la categoría B1 de tipo cuatriciclo, con masa máxima autorizada ≥ 550 kg en ambos casos.
2.
Limitado a los vehículos de la categoría A1 con una cilindrada ≤ 50 centímetros cúbicos y limitados a una velocidad máxima prevista ≤ 50 kilómetros por hora.
3.
Expedido únicamente para quienes eran titulares de esa habilitación antes de 12 de noviembre de 1999.
Los plazos de validez de los modelos 4 y 5 se superponen.
Modelo Reino Unido 5 (UK5)
Expedido en Gran Bretaña desde julio de 1998 y antes del 19 de enero de 2013
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
La denominada «contraparte», en la que se recogen sanciones por infracciones de tráfico, se expide por separado. El período de expedición de este modelo se superpone con el período de expedición del modelo UK4 debido a la introducción paulatina del nuevo modelo.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK5 (Gran Bretaña) Categorías correspondientes
Notas
A1
A1
A
A
B1
A 79 (≥ 550 kg), B1
1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
P
AM, A1
2
B1 (invalid carriages)
F, G, H, K, P
3
Información adicional:
1.
Limitado a los vehículos de categoría A de tipo vehículo de motor de tres ruedas o a los vehículos de la categoría B1 de tipo cuatriciclo, (con masa máxima autorizada ≥ 550 kg en ambos casos).
2.
Limitado a los vehículos de la categoría A1 con una cilindrada ≤ 50 centímetros cúbicos y limitados a una velocidad máxima prevista ≤ 50 kilómetros por hora.
3.
Expedido únicamente para quienes eran titulares de esa habilitación antes del 12 de noviembre de 1999.
Modelo Reino Unido 6 (UK6)
Expedido en Irlanda del Norte desde el 1.4.1999 y antes del 19 de enero de 2013
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
La denominada «contraparte», en la que se recogen sanciones por infracciones de tráfico, se expide por separado.
Tabla de equivalencias
Categorías modelo UK6 (Irlanda del Norte) Categorías correspondientes
Notas
A1
A1
A
A
B1
A 79 (≥ 550 kg), B1
1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
P
AM, A1
2
B1 (invalid carriages)
—
F, G, H, K
—
Información adicional
1.
Limitado a los vehículos de categoría A de tipo vehículo de motor de tres ruedas o a los vehículos de la categoría B1 de tipo cuatriciclo (con masa máxima autorizada ≥ 550 kg en ambos casos).
2.
Limitado a los vehículos de la categoría A1 con una cilindrada ≤ 50 centímetros cúbicos y limitados a una velocidad máxima prevista ≤ 50 kilómetros por hora.
Modelo Reino Unido 7 (UK7)
Expedido en Gibraltar desde el 2.12.1990 hasta el 15.1.1997
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas conforme al anexo I de la Directiva 80/1263/CEE (2).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK7 (Gibraltar)
Categorías correspondientes
A
A, B1 79 (≤ 400 kg) vehículos de tres ruedas únicamente
B
B, B1 (cuadriciclos únicamente)
BE
BE
C
C, C1
CE
CE. C1E
C1
BE, C, C1E, CE, y para los titulares de las categorías D, D1E y DE
D
D, D1
DE
DE
F, G, H, I, J, K
—
Modelo Reino Unido 8 (UK8)
Expedido en Gibraltar desde el 16.1.1997 hasta el 24.8.2006
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas conforme al anexo 1 de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK8 (Gibraltar)
Categorías correspondientes
A1
A1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F, G, H, I, J, K
—
Modelo Reino Unido 9 (UK9)
Expedido en Gibraltar desde el 15.8.2006
Descripción: Modelo en papel rosa de seis páginas conforme al anexo 1 de la Directiva 91/439/CEE. Como el modelo UK8, pero con una cubierta modificada para reflejar la adhesión de nuevos Estados miembros.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo UK9 (Gibraltar)
Categorías correspondientes
A1
A1
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F, G, H, I, J, K
—
MODELOS EXPEDIDOS EN ISLANDIA
Modelo Islandia 1 (ÍS1)
Expedido en Islandia desde el 12.4.1960 hasta 1981
Descripción: Modelo en papel verde plastificado de dos páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ÍS1
Categorías correspondientes
Notas
A
A, B1 79 (≤ 400 kg)
B
B, BE, C1, C1E, D1, D1E
C
1
D
C, CE
E
D, DE
Información adicional:
1.
En estos permisos, la habilitación para conducir la categoría C se refiere solo a la conducción profesional de las categorías B o E, y no tiene relevancia a efectos de la Directiva 91/439/CEE.
Modelo Islandia 2 (ÍS2)
Expedido en Islandia desde 1981 hasta el 1.3.1988
Descripción: Modelo en papel rosa plastificado de 2 páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ÍS2
Categorías correspondientes
Notas
A
A, B1 79 (≤ 400 kg)
B
B, BE, C1, C1E, D1, D1E
C
1
D
C, CE
E
D, DE
Información adicional:
1.
En estos permisos, la habilitación para conducir la categoría C se refiere solo a la conducción profesional de las categorías B o E, y no tiene relevancia a efectos de la Directiva 91/439/CEE.
Modelo Islandia 3 (ÍS3)
Expedido en Islandia desde el 1.3.1988 hasta el 31.5.1993
Descripción: Modelo en papel rosa plastificado de dos páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ÍS3
Categorías correspondientes
Notas
A
A, B1 79 (≤ 400 kg)
B
B, BE, C1, C1E
C
1
D
C, CE
E
D, DE
Información adicional:
1.
En estos permisos, la habilitación para conducir la categoría C se refiere solo a la conducción profesional de las categorías B o E, y no tiene relevancia a efectos de la Directiva 91/439/CEE.
Modelo Islandia 4 (ÍS4)
Expedido en Islandia desde el 1.6.1993 hasta el 14.8.1997
Descripción: Modelo en papel rosa plastificado de dos páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ÍS4
Categorías correspondientes
Notas
A
A
B
B, BE
C
1
D
C, CE
E
D, DE
Información adicional:
1.
En estos permisos, la habilitación para conducir la categoría C se refiere solo a la conducción profesional de las categorías B o E, y no tiene relevancia a efectos de la Directiva 91/439/CEE.
Modelo Islandia 5 (ÍS5)
Expedido en Islandia desde el 15.8.1997
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo ÍS5
Categorías correspondientes
A
A
B
B
BE
BE
C
C
CE
CE
D
D
DE
DE
MODELOS EXPEDIDOS EN LIECHTENSTEIN
Modelo Liechtenstein 1 (FL1)
Expedido en Liechtenstein desde 1978 hasta 1993
Descripción: Modelo en papel azul, tamaño A-5.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FL1
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B (para uso profesional)
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F, G
—
Modelo Liechtenstein 2 (FL2)
Expedido en Liechtenstein desde 1993 hasta abril de 2003
Descripción: Modelo en papel azul, tamaño A-5.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FL2
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
A2 — 79 (≤ 400 kg)
B1
B
B
BE
BE
—
C1
—
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F, G
—
Modelo Liechtenstein 3 (FL3)
Expedido en Liechtenstein desde abril de 2003
Descripción: Formato tarjeta de crédito, modelo de la UE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo FL3
Categorías correspondientes
—
AM
A1
A1
—
A2
A
A
B1
B1
B
B
BE
BE
C1
C1
C1E
C1E
C
C
CE
CE
D1
D1
D1E
D1E
D
D
DE
DE
F, G, M
—
MODELOS EXPEDIDOS EN NORUEGA
Observación general aplicable a todos los modelos: todos los permisos de conducción noruegos se redactan en «bokmål» o en «nynorsk». Ambas versiones lingüísticas gozan de un estatuto idéntico. Las palabras «førerkort» y «Norge» indican que se trata de «bokmål», mientras que las palabras «førarkort» y «Noreg» indican que se trata de «nynorsk».
Modelo Noruega 1 (N1)
Expedido en Noruega del 23.4.1967 al 31.3.1979
Descripción: Cubierta verde oscuro. Modelo plegado de formato A7, de seis páginas. En la cubierta figuran impresas las palabras «Førerkort» o «Førarkort».
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo N1
Categorías correspondientes
Klasse 1
AM, A1, B, BE
Klasse 2
AM, A1, B, BE
Klasse 3
AM, A
Klasse 4
—
Información adicional:
Este modelo es válido hasta que el titular cumpla 100 años, siempre que el permiso tuviera un período de validez de diez años y fuera válido el 2 de abril de 1982. Las autoridades nacionales recomiendan a los titulares canjearlo por el modelo N4 antes de conducir en el extranjero o llevar consigo una traducción jurada o un permiso de conducción internacional de conformidad con la Convención de Viena de 1968 sobre la circulación vial.
Modelo Noruega 2 (N2)
Expedido en Noruega del 1.4.1979 al 1.3.1989
Descripción: Modelo en papel rosa brillante con revestimiento de plástico transparente, dos páginas. En los permisos expedidos después de julio de 1985 se indica la fecha en que se expidió al titular el primer permiso de conducción («Første førerkort»).
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo N2
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A
A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykkel» AM, A1
1
B
B
2
BE
BE
3
C
C
CE
CE
D
D
DE
DE
A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel» —
T
—
Información adicional:
1.
El sello con las limitaciones figura en el reverso del permiso de conducción.
2.
La habilitación impresa en el reverso del permiso de conducción quedó sin efecto el 1 de enero de 2002.
3.
Los titulares de permisos de conducción de Klasse 1 o 2 expedidos antes del 1 de abril de 1979 y posteriormente canjeados por el modelo N2, de la categoría BE, están habilitados para conducir también vehículos de las categorías AM y A1.
Modelo Noruega 3 (N3)
Expedido en Noruega del 1.3.1989 al 31.12.1997
Descripción: Modelo en papel rosa brillante y gris con revestimiento de plástico transparente, dos páginas.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo N3
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A
A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykkel» AM, A1
1
A1
AM, A1
2
B
B
3
BE
BE
4
B1
B1
C
C
CE
CE
C1
C1
5
C1E
C1E
5
D
D
DE
DE
D1
D1
6
D1E
D1E
6
D2
D1
D2E
D1E
A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel» —
S
—
T
—
Información adicional:
1.
El sello con las limitaciones figura en el reverso del permiso de conducción.
2.
La categoría A1 se introdujo el 1 de enero de 1997.
3.
La habilitación impresa en el reverso del permiso de conducción quedó sin efecto el 1 de enero de 2002.
4.
Los titulares de permisos de conducción de Klasse 1 o 2 expedidos antes del 1 de abril de 1979 y posteriormente canjeados por el modelo N2 y/o por el modelo N3, de la categoría BE, están habilitados para conducir también vehículos de la categoría A1.
5.
Las categorías C1 y C1E se introdujeron el 1 de enero de 1997.
6.
Las categorías D1 y D1E se introdujeron el 1 de enero de 1997 y reemplazaron a las categorías D2 y D2E introducidas en 1989.
Modelo Noruega 4 (N4)
Expedido en Noruega desde el 1.1.1998
Descripción: Modelo en tarjeta de plástico conforme al anexo I bis de la Directiva 91/439/CEE.
Tabla de equivalencias
Categorías del modelo N4
Categorías correspondientes
Notas
A
AM, A2, A
A1
AM, A1
B
B
BE
BE
B1
B1
C
C
CE
CE
C1
C1
C1E
C1E
D
D
DE
DE
D1
D1
D1E
D1E
M
AM
1
S, T
—
Información adicional:
1. La categoría nacional M comprende todos los ciclomotores, tal como se define en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2006/126/CE. La habilitación puede limitarse a los ciclomotores de dos ruedas, y a los ciclomotores y vehículos de tres/cuatro ruedas con una masa en vacío inferior o igual a 150 kilogramos, es decir, M 145 o M 146. De no ser así, la habilitación podría estar limitada a cualquier ciclomotor de tres o cuatro ruedas exclusivamente, es decir, M 147.
__________________________________
(1) DO L 237, 24.8.1991, p. 1.
(2) DO L 375, 31.12.1980, p. 1.