DOUE-L-2019-80514
Europeo
Unión Europea
Directiva
20190314
514/2019

Directiva (UE) 2019/514 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de productos relacionados con la defensa.
Diario Oficial de la Unión Europea
20190329
89
L
1
36
/doue/2019/089/L00001-00036.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dir/2019/514/spa
Armas
Comercio intracomunitario
Cooperación aduanera
Explosivos
Formalidades aduaneras
Aplicable desde el 5 de julio de 2019.
Cumplimiento a más tardar el 30 de junio de 2019.
SUSTITUYE
el anexo de la Directiva 2009/43, de 6 de mayo
SE TRANSPONE
, por Orden ICT/697/2019, de 25 de junio
Comercio
Seguridad y Defensa
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (1), y en particular su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 2009/43/CE es aplicable a todos los productos relacionados con la defensa enumerados en su anexo, que deben corresponderse con los enumerados en la Lista Común Militar de la Unión Europea, que fue adoptada originalmente por el Consejo el 19 de marzo de 2007.
(2) El 26 de febrero de 2018, el Consejo adoptó una Lista Común Militar de la Unión Europea actualizada (2).
(3) Procede, por tanto, modificar el anexo de la Directiva 2009/43/CE en consecuencia.
(4) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (3), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.
(5) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité de Transferencias de Material de Defensa en la UE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
El anexo de la Directiva 2009/43/CE se sustituye por el texto del anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de junio de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 5 de julio de 2019.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
(2) DO C 98 de 15.3.2018, p. 1.
(3) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
ANEXO
Lista de productos relacionados con la defensa
Nota 1 | Los términos que aparecen entre comillas («») se encuentran definidos en el apéndice «Definiciones de los términos empleados en la presente Lista» anejo a la presente lista.
Nota 2 | En algunos casos, los productos químicos se enumeran por nombre y número CAS. La lista se aplica a los productos químicos de la misma fórmula estructural (incluidos los hidratos) independientemente del nombre o del número CAS. Los números CAS se muestran para ayudar a identificar un producto químico o una mezcla independientemente de su nomenclatura. Los números CAS no pueden utilizarse como identificadores únicos porque algunas formas de los productos químicos listados tienen números CAS diferentes y, además, algunas mezclas que contienen un producto químico listado pueden tener un número CAS distinto.
ML1Armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 mm, otras armas de fuego y armas automáticas con un calibre de 12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas) o inferior y accesorios, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellas:
Nota | El artículo ML1 no se aplica a lo siguiente: a. | Las armas de fuego diseñadas especialmente para municiones inertes de instrucción y que sean incapaces de disparar proyectiles; b. | Las armas de fuego diseñadas especialmente para el lanzamiento de proyectiles retenidos por cables sin carga explosiva elevada ni enlace de comunicaciones, en un radio inferior o igual a 500 m; c. | Las armas que utilicen municiones con casquillo de percusión no central y que no sean totalmente automáticas; d. | «Armas desactivadas».
a. | Fusiles y armas combinadas, armas cortas, ametralladoras, fusiles ametralladores y armas multitubo; Nota | El subartículo ML1.a no se aplica a lo siguiente: a. | Fusiles y armas combinadas que hayan sido fabricados con anterioridad a 1938; b. | Reproducciones de fusiles y armas combinadas, cuyos originales hayan sido fabricados con anterioridad a 1890; c. | Escopetas, armas multitubo y ametralladoras que hayan sido fabricadas con anterioridad a 1890 y sus reproducciones; d. | Fusiles o armas cortas, diseñados especialmente para disparar proyectiles inertes con aire comprimido o CO2.
b. | Armas con cañón de ánima lisa, según se indica: 1. | Armas con cañón de ánima lisa diseñadas especialmente para uso militar; 2. | Otras armas con cañón de ánima lisa, según se indica: a. | armas de tipo totalmente automático; b. | armas de tipo semiautomático o de bombeo; Nota | El subartículo ML1.b.2 no se aplica a las armas diseñadas especialmente para disparar proyectiles inertes con aire comprimido o CO2. Nota | El subartículo ML1.b no se aplica a lo siguiente: a. | Armas con cañón de ánima lisa fabricadas con anterioridad a 1938; b. | Reproducciones de armas con cañón de ánima lisa cuyos originales hayan sido fabricados con anterioridad a 1890; c. | Armas con cañón de ánima lisa usadas en el tiro deportivo o en la caza. Estas armas no deben estar diseñadas especialmente para el uso militar ni ser de tipo totalmente automático; d. | Armas con cañón de ánima lisa diseñadas especialmente para cualquiera de los usos siguientes: 1. | Sacrificio de animales domésticos; 2 | Sedación de animales; 3. | Ensayos sísmicos; 4. | Lanzamiento de proyectiles industriales; 5. | Desactivación de dispositivos explosivos improvisados (<IED>). N.B. | Para los desactivadores (<disruptors>), véanse el artículo ML4 y el artículo 1A006 en la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
c. | Armas que utilizan municiones sin vaina;
d. | Accesorios diseñados para las armas contempladas en los subartículos ML1.a, ML1.b o ML1.c, según se indica: 1. | Cargadores desmontables; 2. | Supresores o moderadores del ruido; 3. | Montajes especiales de cañón; 4. | Apagafogonazos; 5. | Visores ópticos con procesado electrónico de imagen; 6. | Visores ópticos diseñados especialmente para uso militar.
ML2Armas con cañón de ánima lisa con un calibre igual o superior a 20 mm, otras armas o armamento con un calibre superior a 12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas), proyectores y accesorios, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos:
a. | Armas de fuego (incluidas las piezas de artillería), obuses, cañones, morteros, armas contracarro, lanzaproyectiles, lanzallamas, fusiles, fusiles sin retroceso, armas de ánima lisa y dispositivos para la reducción de la firma para ellos; Nota 1 | El subartículo ML2.a incluye inyectores, aparatos de medida, tanques de almacenamiento y otros componentes diseñados especialmente para ser usados con cargas de proyección líquidas, para cualquiera de los equipos especificados en el subartículo ML2.a. Nota 2 | El subartículo ML2.a no se aplica a las armas siguientes: a. | Fusiles, armas con cañón de ánima lisa y armas combinadas que hayan sido fabricados con anterioridad a 1938; b. | Reproducciones de fusiles, armas con cañón de ánima lisa y armas combinadas cuyos originales hayan sido fabricados con anterioridad a 1890; c. | Armas de fuego (incluidas las piezas de artillería), obuses, cañones y morteros que hayan sido fabricados con anterioridad a 1890; d. | Armas con cañón de ánima lisa usadas en el tiro deportivo o en la caza. Estas armas no deben estar diseñadas especialmente para el uso militar ni ser de tipo totalmente automático; e. | Armas con cañón de ánima lisa diseñadas especialmente para cualquiera de los usos siguientes: 1. | Sacrificio de animales domésticos; 2. | Sedación de animales; 3. | Ensayos sísmicos; 4. | Lanzamiento de proyectiles industriales, o 5. | Desactivación de dispositivos explosivos improvisados (<IED>). N.B. | Para los desactivadores (<disruptors>), véanse el artículo ML4 y el artículo 1A006 en la Lista de Productos de Doble Uso de la UE. f. | Lanzadores portátiles de proyectiles diseñados especialmente para el lanzamiento de proyectiles retenidos por cables sin carga explosiva elevada ni enlace de comunicaciones, en un radio inferior o igual a 500 m.
b. | Proyectores o generadores para humos, gases y material pirotécnico, diseñados especialmente o modificados para uso militar; Nota | El subartículo ML2.b no se aplica a las pistolas de señalización.
c. | Visores y montajes para visores con todas las características siguientes: 1. | Diseñados especialmente para uso militar, y 2. | Diseñados especialmente para las armas especificadas en el subartículo ML2.a;
d. | Montajes y cargadores desmontables, diseñados especialmente para las armas especificadas en el subartículo ML2.a.
ML3Municiones y dispositivos para el armado de los cebos, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos:
a. | Munición para las armas especificadas por los artículos ML1, ML2 o ML12;
b. | Dispositivos para el armado de los cebos diseñados especialmente para la munición especificada por el subartículo ML3.a. Nota 1 | Los componentes diseñados especialmente especificados en el artículo ML3 incluyen: a. | Las piezas de metal o plástico, como los yunques de cebos, las vainas para balas, los eslabones, las cintas y las piezas metálicas para municiones; b. | Los dispositivos de seguridad y de armado, los cebos, los sensores y los dispositivos para la iniciación; c. | Las fuentes de alimentación de elevada potencia de salida de un solo uso operacional; d. | Las vainas combustibles para cargas; e. | Las submuniciones, incluidas pequeñas bombas, pequeñas minas y proyectiles con guiado final. Nota 2 | El subartículo ML3.a no se aplica a lo siguiente: a. | Municiones engarzadas sin proyectil; b. | Municiones para instrucción inertes con vaina perforada; c. | Otras municiones inertes o de fogueo que no incorporen componentes diseñados para munición real, o d. | Componentes diseñados especialmente para munición inerte o de fogueo especificados en la presente nota 2, letras a, b o c. Nota 3 | El subartículo ML3.a no se aplica a los cartuchos diseñados especialmente para cualquiera de los siguientes propósitos: a. | Señalización; b. | Para espantar pájaros, o c. | Encendido de antorchas de gas en pozos de petróleo.
ML4Bombas, torpedos, cohetes, misiles, otros dispositivos y cargas explosivas, equipo relacionado y accesorios, según se indica, y los componentes diseñados especialmente para ellos:
N.B.1 | Para equipos de guiado y navegación, véase el artículo ML11.
N.B.2 | Para los sistemas de protección de misiles para aeronaves (<AMPS>), véase el subartículo ML4.c.
a. | Bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohetes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas de demolición, dispositivos de demolición, equipos de demolición, «productos pirotécnicos», cartuchos y simuladores (es decir, equipo que simule las características de cualquiera de estos materiales), diseñados especialmente para uso militar; Nota | El subartículo ML4.a incluye: a. | Granadas fumígenas, bombas incendiarias y dispositivos explosivos; b. | Toberas de cohetes de misiles y puntas de ojiva de vehículos de reentrada.
b. | Equipos que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que hayan sido diseñados especialmente para uso militar, y 2. | Que hayan sido diseñados especialmente para 'actividades' relacionadas con cualquiera de los siguientes elementos: a. | Artículos especificados en el subartículo ML4.a, o b. | Dispositivos explosivos improvisados (<IED>). Nota técnica: A efectos del subartículo ML4.b.2, se entiende por 'actividades' toda actividad de manipulación, lanzamiento, colocación, control, descarga, detonación, cebado, alimentación de potencia de salida de un solo uso operacional, señuelo, perturbación, dragado, detección, desactivación o eliminación. Nota 1 | El subartículo ML4.b incluye: a. | Los equipos móviles para licuar gases y capaces de producir 1 000 kg o más de gas bajo forma líquida, por día; b. | Los cables eléctricos conductores flotantes que puedan servir para barrer minas magnéticas. Nota 2 | El subartículo ML4.b no se aplica a los dispositivos portátiles limitados por diseño exclusivamente a la detección de objetos metálicos e incapaces de distinguir entre minas y otros objetos metálicos.
c. | Sistemas de protección de misiles para aeronaves (<AMPS>). Nota | El subartículo ML4.c no se aplica a los <AMPS> que reúnan todas las características siguientes: a. | Cualquiera de los siguientes sensores de alerta de misil: 1. | Sensores pasivos con un nivel máximo de respuesta situado entre 100 y 400 nm, o 2. | Sensores activos de alerta de misil de efecto Doppler pulsado; b. | Sistemas de dispensador de contramedidas; c. | Bengalas que tengan a la vez una firma visible y una firma infrarroja, para el señuelo de misiles tierra-aire, y d. | Los sensores instalados en una «aeronave civil» y que reúnan todas las características siguientes: 1. | El <AMPS> solo es operacional en una «aeronave civil» concreta en la que esté instalado el sistema específico y para el cual se haya expedido alguno de los siguientes documentos: a. | Un certificado de tipo civil expedido por las autoridades de aviación civil de uno o más Estados miembros de la UE o Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar, o b. | Un documento equivalente reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); 2. | El <AMPS> dispone de una protección para impedir el acceso no autorizado al «equipo lógico» (<software>), y 3. | El <AMPS> incorpora un mecanismo activo que impide el funcionamiento del sistema cuando este se retira de la «aeronave civil» en la que esté instalado.
ML5Sistemas de dirección de tiro, equipo vinculado de alerta y aviso, y sistemas relacionados, equipo de ensayo y de armonización y de contramedidas, según se indica, diseñados especialmente para uso militar, así como los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos:
a. | Visores de armas, ordenadores de bombardeo, equipo de puntería para cañones y sistemas de control para armas;
b. | Sistemas de adquisición, designación, indicación de alcance, de vigilancia o rastreo del blanco; equipo de detección, fusión de datos, reconocimiento o identificación; y equipos de integración de sensores;
c. | Equipos de contramedidas para el material especificado en los subartículos ML5.a o ML5.b; Nota | A efectos del subartículo ML5.c, los equipos de contramedidas incluyen los equipos de detección.
d. | Equipos de ensayo o alineación de campaña, diseñados especialmente para el material especificado en los subartículos ML5.a, ML5.b o ML5.c.
ML6Vehículos militares terrestres y componentes, según se indica:
N.B. | Para equipos de guiado y navegación, véase el artículo ML11.
a. | Vehículos militares terrestres y componentes para ellos, diseñados especialmente o modificados para uso militar; Nota técnica A efectos del subartículo ML6.a, el término vehículo militar terrestre incluye los remolques.
b. | Otros vehículos militares terrestres y componentes, según se indica: 1. | Vehículos que reúnan todas las características siguientes: a. | Haber sido fabricados o acondicionados con materiales o componentes que proporcionan protección balística de nivel III (NIJ 0108.01, septiembre 1985, o estándar nacional equivalente) o superior; b. | Disponer de tracción simultánea en las ruedas delanteras y traseras, incluidos los vehículos que tengan ruedas adicionales para soportar la carga, con independencia de que estas últimas tengan o no tracción; c. | Vehículos de masa máxima técnicamente admisible superior a 4 500 kg, y d. | Vehículos diseñados o modificados para uso fuera de carreteras; 2. | Componentes que reúnan todas las características siguientes: a. | Haber sido diseñados especialmente para los vehículos especificados en el subartículo ML6.b.1, y b. | Estar dotados de una protección balística de nivel III (NIJ 0108.01, septiembre 1985, o estándar nacional equivalente) o superior.
N.B. | Véase también el subartículo ML13.a.
Nota 1 | El subartículo ML6.a incluye: a. | Carros y otros vehículos militares armados y vehículos militares equipados con soportes para armas o equipos para el sembrado de minas o el lanzamiento de municiones sometidas a control en el artículo ML4; b. | Vehículos blindados; c. | Vehículos anfibios y vehículos que puedan vadear aguas profundas; d. | Vehículos de recuperación y vehículos para remolcar o transportar municiones o sistemas de armas y equipo de manipulación de carga relacionado.
Nota 2 | La modificación de un vehículo militar terrestre para uso militar especificado en el subartículo ML6.a conlleva un cambio estructural, eléctrico o mecánico que afecte a uno, o más, componentes diseñados especialmente para uso militar. Tales componentes incluyen: a. | Los neumáticos a prueba de bala; b. | Protección blindada de partes fundamentales (por ejemplo, tanques de combustible o cabinas de vehículos); c. | Refuerzos especiales o monturas para armas; d. | Iluminación velada (<black-out lighting>).
Nota 3 | El artículo ML6 no se aplica a vehículos civiles diseñados o modificados para el transporte de dinero u objetos de valor.
Nota 4 | El artículo ML6 no se aplica a los vehículos que reúnan todas las características siguientes: a. | Que hayan sido fabricados con anterioridad a 1946; b. | Que no incluyan artículos especificados en la Lista Común Militar de la UE y fabricados con posterioridad a 1945, salvo que se trate de reproducciones de componentes y accesorios para el vehículo, y c. | Que no incorporen armas especificadas en los artículos ML1, ML2 o ML4, a menos que no funcionen ni puedan disparar proyectiles.
ML7Agentes químicos, «agentes biológicos», «agentes antidisturbios», materiales radiactivos, equipo relacionado, componentes y materiales, según se indica:
a. | «Agentes biológicos» o materiales radiactivos seleccionados o modificados a fin de aumentar su eficacia para producir bajas en la población o en los animales, degradar equipos o dañar las cosechas o el medio ambiente;
b. | Agentes para la guerra química (<CW>), incluidos: 1. | Agentes nerviosos para la guerra química: a. | Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil)-fosfonofluoridatos de O-alquilo (iguales o inferiores a C10, incluyendo el cicloalquilo), tales como: | Sarín (GB): metilfosfonofluoridato de O-isopropilo (CAS 107-44-8), y | Somán (GD): metilfosfonofluoridato de O-pinacolilo (CAS 96-64-0); b. | N, N-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianidatos de O-alquilo (iguales o inferiores a C10, incluyendo el cicloalquilo), tales como: Tabún (GA): N, N-dimetilfosforamidocianidato de O-etilo (CAS 77-81-6); c. | Fosfonotiolatos de O-alquilo (H iguales o inferiores a C10, incluyendo los cicloalquilos) y de S-2-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetilalquilo (metilo, etilo, n-propiol o isopropilo) y sales alquiladas y protonadas correspondientes, tales como: VX: Metilfosfonotiolato de O-etilo y de S-2-diisopropilaminoetilo de O-etilo (CAS 50782-69-9); 2. | Agentes vesicantes para guerra química: a. | Mostazas al azufre, tales como: 1. | Clorometilsulfuro de 2-cloroetilo (CAS 2625-76-5); 2. | Sulfuro de bis (2-cloroetilo) (CAS 505-60-2); 3. | Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6); 4. | 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8); 5. | 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 6. | 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 7. | 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); 8. | Bis (2-cloroetiltiometil) éter (CAS 63918-90-1); 9. | Bis (2-cloroetiltioetil) éter (CAS 63918-89-8); b. | Levisitas, tales como: 1. | 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3); 2. | Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1); 3. | Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8); c. | Mostazas nitrogenadas, tales como: 1. | HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8); 2. | HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2); 3. | HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1); 3. | Agentes incapacitantes para la guerra química tales como: a. | Bencilato de 3-quinuclidinilo (BZ) (CAS 6581-06-2); 4. | Agentes defoliantes para la guerra química tales como: a. | Butil 2-cloro-4-fluorofenoxiacetato (LNF); b. | Ácido 2,4,5-triclorofenoacético (CAS 93-76-5) mezclado con ácido 2,4-diclorofenooxiacético (CAS 94-75-7) [agente naranja (CAS 39277-47-9)];
c. | Precursores binarios y precursores clave de agentes para la guerra química, según se indica: 1. | Difluoruros de alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonilo, tales como: DF: Difluoruro de metilfosfonilo (CAS 676-99-3); 2. | Fosfonitos de O-alquilo (H igual a, o menor que, C10, incluyendo el cicloalquilo) O-2- dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetil alquilo (metilo, etilo, n-propilo o isopropilo) y sales alquiladas o protonadas correspondientes, tales como: QL: Metilfosfonito de O-etil O-2-di-isopropilaminoetilo de O-etilo (CAS 57856-11-8); 3. | Clorosarín: Metilfosfonocloridato de O-isopropilo (CAS 1445-76-7); 4. | Clorosomán: Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo (CAS 7040-57-5);
d. | «Agentes antidisturbios», constituyentes químicos activos y combinaciones de ellos, incluidos: 1. | α-bromobencenoacetonitrilo (cianuro de bromobencilo), (CA) (CAS 5798-79-8); 2. | [(2-clorofenil)metileno] propanodinitrilo, (o-clorobencilidenemalononitrilo) (CS) (CAS 2698-41-1); 3. | 2-cloro-1-feniletanona, cloruro de fenilacilo (ω-cloroacetofenona) (CN) (CAS 532-27-4); 4. | Dibenzo-(b, f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8); 5. | 10-cloro-5,10-dihidrofenarsacina, (cloruro de fenarsacina), (adamsita), (DM) (CAS 578-94-9); 6. | N-nonanoilmorfolina, (MPA) (CAS 5299-64-9); Nota 1 | El subartículo ML7.d no se aplica a los «agentes antidisturbios» empaquetados individualmente y destinados a la defensa personal. Nota 2 | El subartículo ML7.d no se aplica a los constituyentes activos químicos, ni a las combinaciones de ellos, identificados y empaquetados para producción de alimentos o fines médicos.
e. | Equipos diseñados especialmente o modificados para uso militar, diseñados o modificados para la diseminación de cualquiera de lo siguiente, y componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Materiales o agentes especificados en los subartículos ML7.a, ML7.b o ML7.d, o 2. | Agentes para la guerra química constituidos de precursores especificados en el subartículo ML7.c;
f. | Equipos de protección y descontaminación, diseñados especialmente o modificados para uso militar, componentes y mezclas químicas, según se indica: 1. | Equipos, diseñados o modificados para la protección contra materiales especificados en los subartículos ML7.a, ML7.b o ML7.d y componentes diseñados especialmente para ellos; 2. | Equipos, diseñados o modificados para la descontaminación de objetos contaminados con materiales especificados en los subartículos ML7.a o ML7.b, y componentes diseñados especialmente para ellos; 3. | Mezclas químicas desarrolladas o formuladas especialmente para la descontaminación de objetos contaminados por materiales especificados en los subartículos ML7.a o ML7.b; Nota | El subartículo ML7.f.1 incluye: a. | Unidades de aire acondicionado diseñadas especialmente o modificadas para filtrado nuclear, biológico o químico; b. | Ropa de protección. N.B. | Para máscaras antigás civiles, equipos de protección y descontaminación, véase también el artículo 1A004 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
g. | Equipos diseñados especialmente o modificados para uso militar, diseñados o modificados para la detección o identificación de los materiales especificados en los subartículos ML7.a, ML7.b o ML7.d, y componentes diseñados especialmente para ellos; Nota | El subartículo ML7.g no se aplica a los dosímetros de uso personal para el control de las radiaciones. N.B. | Véase también el artículo 1A004 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
h. | «Biopolímeros» diseñados especialmente o tratados para la detección o identificación de agentes para la guerra química especificados en el subartículo ML7.b, y los cultivos de células específicas utilizadas para su producción;
i. | «Biocatalizadores» para la descontaminación o la degradación de agentes para la guerra química, y sistemas biológicos para ellos, según se indica: 1. | «Biocatalizadores», diseñados especialmente para la descontaminación o la degradación de los agentes destinados a la guerra química que se especifican en el subartículo ML7.b, producidos por selección dirigida en laboratorio o manipulación genética de sistemas biológicos; 2. | Sistemas biológicos que contengan la información genética específica para la producción de los «biocatalizadores» especificados en el subartículo ML7.i.1, según se indica: a. | «Vectores de expresión»; b. | Virus; c. | Cultivos de células.
Nota 1 | Los subartículos ML7.b y ML7.d no se aplican a lo siguiente: a. | Cloruro de cianógeno (CAS 506-77-4). Véase también el subartículo 1C450.a.5 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE; b. | Ácido cianhídrico (CAS 74-90-8); c. | Cloro (CAS 7782-50-5); d. | Cloruro de carbonilo (fosgeno) (CAS 75-44-5). Véase también el subartículo 1C450.a.4 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE; e. | Difosgeno (triclorometil cloroformato) (CAS 503-38-8); f. | Sin uso desde 2004; g. | Bromuro de xililo, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. | Bromuro de bencilo (CAS 100-39-0); i. | Yoduro de bencilo (CAS 620-05-3); j. | Bromoacetona (CAS 598-31-2); k. | Bromuro de cianógeno (CAS 506-68-3); l. | Bromometiletilcetona (CAS 816-40-0); m. | Cloroacetona (CAS 78-95-5); n. | Yodoacetato de etilo (CAS 623-48-3); o. | Yodoacetona (CAS 3019-04-3); p. | Cloropicrina (CAS 76-06-2); Véase también el subartículo 1C450.a.7 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE;
Nota 2 | Los cultivos aislados de células y los sistemas biológicos especificados en los subartículos ML7.h y ML7.i.2 son exclusivos y dichos subartículos no se aplican a las células o sistemas biológicos destinados a usos civiles, tales como los agrícolas, farmacéuticos, médicos, veterinarios o medioambientales, el tratamiento de residuos o la industria alimentaria.
ML8«Materiales energéticos», y sustancias relacionadas, según se indica:
N.B.1 | Véase también el artículo 1C011 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
N.B.2 | Para cargas y dispositivos, véanse el artículo ML4 y el artículo 1A008 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
Notas técnicas
1. | A efectos del artículo ML8, excepto ML8.c.11 o ML8.c.12, 'mezcla' se refiere a una composición de dos o más sustancias con al menos una sustancia incluida en los subartículos del artículo ML8.
2. | Cualquier sustancia incluida en el artículo ML8 está supeditada a esta lista, aunque sea utilizada en una aplicación distinta de la indicada. (por ejemplo, TAGN es usado predominantemente como un explosivo pero puede ser utilizado también como combustible u oxidante).
3. | A efectos del artículo ML8, por tamaño de partícula se entiende el diámetro medio de las partículas ponderado en función del volumen o del peso. Para el muestreo y la determinación del tamaño de las partículas, se emplearán las normas internacionales o sus equivalentes nacionales.
a. | «Explosivos», según se indica, y las 'mezclas' de ellos: 1. | ADNBF (aminodinitrobenzofurazano o 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-óxido) (CAS 97096-78-1); 2. | BCPN (perclorato de cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amina-cobalto (III)) (CAS 117412-28-9); 3. | CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxán o 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-óxido) (CAS 117907-74-1); 4. | CL-20 (HNIW o hexanitrohexaazaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatratos de CL-20 (véanse también los subartículo ML8.g.3 y ML8.g.4 para sus «precursores»); 5. | PC (perclorato de 2-(5-cianotetrazolato) penta amina- cobalto (III)) (CAS 70247-32-4); 6. | DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetileno, FOX7) (CAS 145250-81-3); 7. | DATB (diaminotrinitrobenceno) (CAS 1630-08-6); 8. | DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperacina); 9. | DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropiracina-1-óxido, PZO) (CAS 194486-77-6); 10. | DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobifenil o dipicramida) (CAS 17215-44-0); 11. | DNGU (DINGU o dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8); 12. | Furazanos, según se indica: a. | DAAOF (DAAF, DAAFox, o diaminoazoxifurazano); b. | DAAzF (diaminoazofurazano) (CAS 78644-90-3); 13. | HMX y sus derivados (véase el subartículo ML8.g.5 en relación con sus «precursores»), según se indica: a. | HMX (ciclotetrametilenotetranitramina, octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetracina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclooctano, octogén u octogeno) (CAS 2691-41-0); b. | Difluoroaminados análogos al HMX; c. | K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciclo [3,3,0]-octanona-3, tetranitrosemiglicouril o keto-bicíclico HXM) (CAS 130256-72-3); 14. | HNAD (hexanitroadamantano) (CAS 143850-71-9); 15. | HNS (hexanitroestilbeno) (CAS 20062-22-0); 16. | Imidazoles, según se indica: a. | BNNII (octahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol); b. | DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0); c. | FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); d. | NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol); e. | PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol); 17. | NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometileno-hidracina); 18. | NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-ona) (CAS 932-64-9); 19. | Polinitrocubanos con más de cuatro grupos nitro; 20. | PYX (2,6-Bis(picrilamino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2); 21. | RDX y sus derivados, según se indica: a. | RDX (ciclotrimetilenotrinitramina, ciclonita, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triacina, 1,3,5-trinitro- 1,3,5,-triaza-ciclohexano, exogen o exógeno) (CAS 121-82-4); b. | KETO-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciclohexanona) (CAS 115029-35-1); 22. | TAGN (triaminoguanidinanitrato) (CAS 4000-16-2); 23. | TATB (triaminotrinitrobenceno) (CAS 3058-38-6), (véase también el subartículo ML8.g.7 en relación con sus «precursores»); 24. | TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis (difluoroamina) octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina); 25. | Tetrazoles, según se indica: a. | NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); b. | NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotetrazol); 26. | Tetril (trinitrofenilmetilnitramina) (CAS 479-45-8); 27. | TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalín) (CAS 135877-16-6), (véase también el subartículo ML8.g.6 en relación con sus «precursores»); 28. | TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4), (véase también el subartículo ML8.g.2 en relación con sus «precursores»); 29. | TNGU (SORGUYL o tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7); 30. | TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridacino [4,5-d] piridacina) (CAS 229176-04-9); 31. | Triacinas, según se indica: a. | DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triacina) (CAS 19899-80-0); b. | NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triacina) (CAS 130400-13-4); 32. | Triazoles, según se indica: a. | 5-ácido-2-nitrotriazol; b. | ADHTDN (4-amino-3,5-dihidracino-1,2,4-triazol dinitramida) (CAS 1614-08-0); c. | ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); d. | BDNTA ((bis-dinitrotriazol)amina); e. | DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); f. | DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9); g. | Sin uso desde 2010; h. | NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazol); i. | PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol); j. | TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 33. | Explosivos no incluidos en el subartículo ML8.a y que presentan alguna de las características siguientes: a. | Una velocidad de detonación superior a 8 700 m/s, a máxima densidad, o b. | Una presión de detonación superior a 34 GPa (340 kbar); 34. | Sin uso desde 2013; 35. | DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7); 36. | TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano) 37. | GUDN (guanilurea dinitramida) FOX-12 (CAS 217464-38-5) 38. | Tetrazinas, según se indica: a. | BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazina); b. | LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-dióxido); 39. | Materiales iónicos energéticos con punto de fusión entre 343 K (70 °C) y 373 K (100 °C) y velocidad de detonación superior a 6 800 m/s o presión de detonación superior a 18 GPa (180 kbar); 40. | BTNEN (bis(2,2,2-trinitroetil)-nitramina) (CAS 19836-28-3); 41. | FTDO (5,6-(3′,4′-furazano)- 1,2,3,4-tetrazina-1,3-dióxido); 42. | EDNA (etilenodinitramina) (CAS 505-71-5); Nota | ML8.a incluye los 'cocristales explosivos'. Nota técnica Un 'cocristal explosivo' es un material sólido que consta de una disposición tridimensional ordenada de dos o más moléculas explosivas de las que al menos una se especifica en ML8.a.
b. | «Propulsantes», según se indica: 1. | Cualquier «propulsante» sólido con un impulso específico teórico (en condiciones estándar) de más de: a. | 240 segundos en el caso de los «propulsantes» no metalizados, no halogenados; b. | 250 segundos en el caso de los los «propulsantes» no metalizados, halogenados; c. | 260 segundos en el caso de los los «propulsantes» metalizados; 2. | Sin uso desde 2013; 3. | «Propulsante» que tenga una constante de fuerza superior a 1 200 kJ/kg; 4. | «Propulsante» que pueda mantener un índice de combustión en régimen continuo de más de 38 mm/s en condiciones estándar de presión (realizándose las mediciones en una sola cadena inhibida) de 6,89 MPa (68,9 bar) y de temperatura 294 K (21 °C); 5. | «Propulsantes» de doble base fundida de elastómeros modificados (<EMCDB>) con un alargamiento a tensión máxima superior al 5 % a 233 K (– 40 °C); 6. | Cualquier «propulsante» que contenga sustancias incluidas en el subartículo ML8.a; 7. | «Propulsantes» no especificados en ninguna otra parte de la Lista Común Militar de la UE y diseñados especialmente para uso militar;
c. | «Productos pirotécnicos», combustibles y sustancias relacionadas, según se indica, y las 'mezclas' de ellos: 1. | Combustibles para «aeronaves» formulados especialmente con fines militares; Nota 1 | El subartículo ML8.c.1 no se aplica a los combustibles de «aeronaves» siguientes: JP-4, JP-5, y JP-8. Nota 2 | Los combustibles de «aeronaves» especificados en el subartículo ML8.c.1 son los productos terminados, y no sus constituyentes. 2. | Alano (hidruro de aluminio) (CAS 7784-21-6); 3. | Boranos, según se indica, y sus derivados: a. | Carboranos; b. | Homólogos del borano, según se indica: 1. | Decaborano (14) (CAS 17702-41-9); 2. | Pentaborano (9) (CAS 19624-22-7); 3. | Pentaborano (11) (CAS 18433-84-6); 4. | Hidracina y sus derivados, según se indica (véanse también los subartículos ML8.d.8 y ML8.d.9 para los derivados oxidantes de la hidracina): a. | Hidracina (CAS 302-01-2) en concentraciones del 70 % o más; b. | Monometilhidracina (CAS 60-34-4); c. | Dimetilhidracina simétrica (CAS 540-73-8); d. | Dimetilhidracina asimétrica (CAS 57-14-7); Nota | El subartículo ML8.c.4.a no se aplica a las 'mezclas' de hidracina formuladas especialmente para el control de la corrosión. 5. | Combustibles metálicos, 'mezclas' de combustibles o 'mezclas' de «productos pirotécnicos», en forma de partículas, ya sean en granos esféricos, atomizados, esferoidales, en copos o pulverizados, elaborados a partir de materiales con un contenido del 99 % o más de cualquiera de lo siguiente: a. | Los siguientes metales y 'mezclas' de ellos: 1. | Berilio (CAS 7440-41-7) con un tamaño de partículas menor que 60 micras; 2. | Polvo de hierro (CAS 7439-89-6), con un tamaño de partículas de 3 micras o menor, producido por reducción de óxido de hierro por hidrógeno; b. | 'Mezclas' que contengan cualquiera de lo siguiente: 1. | Circonio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o aleaciones de ellos con un tamaño de partícula inferior a 60 micras, o 2. | Combustibles de boro (CAS 7440-42-8) o carburo de boro (CAS 12069-32-8) con pureza de 85 % o superior y con un tamaño de partícula inferior a 60 micras; Nota 1 | El subartículo ML8.c.5 se aplica a los explosivos y combustibles, independientemente de que los metales o las aleaciones están encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio. Nota 2 | El subartículo ML8.c.5.b se aplica únicamente a los combustibles metálicos en forma de partículas cuando se mezclan con otras sustancias para constituir una 'mezcla' formulada para fines militares, como fangos de «propulsantes» líquidos, «propulsantes» sólidos o 'mezclas' «pirotécnicas». Nota 3 | El subartículo ML8.c.5.b.2 no se aplica al boro ni al carburo de boro enriquecido con boro-10 (20 % o más del contenido total de boro-10). 6. | Materiales militares que contengan espesantes para combustibles de hidrocarburo, formulados especialmente para uso en lanzallamas o munición incendiaria, tales como estearatos metálicos (por ejemplo, octal (CAS 637-12-7)) o palmitatos; 7. | Percloratos, cloratos y cromatos, mezclados con polvo metálico o con otros componentes de combustibles de alta energía; 8. | Polvo de aluminio de grano esférico o esferoidal (CAS 7429-90-5) con un tamaño de partículas de 60 micras o menos y elaborado a partir de materiales con un contenido en aluminio del 99 % o más; 9. | Subhidruro de titanio (TiHn) de estequiometría equivalente a n = 0,65-1,68; 10. | Combustibles líquidos de alta densidad de energía no especificados en el subartículo ML8.c.1, según se indica: a. | Combustibles mezclados que contengan combustibles tanto sólidos como líquidos (por ejemplo, la lechada de boro), con una densidad de energía por masa igual o superior a 40 MJ/kg; b. | Otros combustibles y aditivos para combustibles de alta densidad de energía (por ejemplo, cubano, soluciones iónicas, JP-7 o JP-10), con una densidad de energía por volumen igual o superior a 37,5 GJ/m3, medida a 293 K (20° C) y a una presión de una atmósfera (101,325 kPa); Nota | El subartículo ML8.c.10.b no se aplica a los combustibles fósiles refinados, a los biocombustibles ni a los combustibles de motores certificados para uso en aviación civil. 11. | «Productos pirotécnicos» y pirofóricos, según se indica: a. | «Productos pirotécnicos» o pirofóricos formulados específicamente para aumentar o controlar la producción de energía radiada en cualquier parte del espectro infrarrojo; b. | Mezclas de magnesio, politetrafluoretileno (PTFE) y copolímero de difluoruro de vinilideno y hexafluoropropileno (por ejemplo, MTV); 12. | Mezclas de combustibles, mezclas de «productos pirotécnicos» o «materiales energéticos», no especificados en ninguna otra parte del artículo ML8, que reúnan todas las características siguientes: a. | Que contengan más del 5 % de partículas de cualquiera de los elementos siguientes: 1. | Aluminio; 2. | Berilio; 3. | Boro; 4. | Circonio 5. | Magnesio, o 6. | Titanio; b. | Partículas especificadas en el subartículo ML8.c.12.a de tamaño inferior a 200 nm en cualquier dirección, y c. | Partículas especificadas en el subartículo ML8.c.12.a con un contenido de metal igual o superior a 60 %;
d. | Oxidantes, según se indica, y las 'mezclas' de ellos: 1. | ADN (dinitroamida de amonio o SR 12) (CAS 140456-78-6); 2. | AP (perclorato de amonio) (CAS 7790-98-9); 3. | Compuestos con contenido de flúor y cualquiera de los elementos siguientes: a. | Otros halógenos; b. | Oxígeno; c. | Nitrógeno; Nota 1 | El subartículo ML8.d.3 no se aplica al trifluoruro de cloro (CAS 7790-91-2). Nota 2 | El subartículo ML8.d.3 no se aplica al trifluoruro de nitrógeno (CAS 7783-54-2) en estado gaseoso. 4. | DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7); 5. | HAN (nitrato de hidroxilamonio) (CAS 13465-08-2); 6. | HAP (perclorato de hidroxilamonio) (CAS 15588-62-2); 7. | HNF (nitroformato de hidracinio) (CAS 20773-28-8); 8. | Nitrato de hidracina (CAS 37836-27-4); 9. | Perclorato de hidracina (CAS 27978-54-7); 10. | Oxidantes líquidos constituidos por, o que contengan, ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS 8007-58-7); Nota | El subartículo ML8.d.10 no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido.
e. | Aglomerantes, plastificantes, monómeros y polímeros, según se indica: 1. | AMMO (azidometilmetiloxetano y sus polímeros) (CAS 90683-29-7), (véase también el subartículo ML8.g.1 en relación con sus «precursores»); 2. | BAMO (3,3-bis(azidometil)oxetano y sus polímeros) (CAS 17607-20-4), (véase también el subartículo ML8.g.1 en relación con sus «precursores»); 3. | BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0); 4. | BDNPF (bis(2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3); 5. | BTTN (butanotrioltrinitrato) (CAS 6659-60-5), (véase también el subartículo ML8.g.8 en relación con sus «precursores»); 6. | Monómeros, plastificantes o polímeros energéticos, formulados especialmente para uso militar y que contengan cualquiera de los grupos siguientes: a. | Grupos nitro; b. | Grupos azido; c. | Grupos nitrato; d. | Grupos nitraza, o e. | Grupos difluoroamino; 7. | FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetano) y sus polímeros; 8. | FEFO (bis(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1); 9. | FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 10. | FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptano-1,7-diol formal); 11. | GAP (polímero de glicidilacida) (CAS 143178-24-9) y sus derivados; 12. | HTPB (polibutadieno con terminal hidroxilo) con una funcionalidad hidroxilo igual o superior a 2,2 e igual o inferior a 2,4, un valor hidroxilo inferior a 0,77 meq/g, y una viscosidad a 30 °C inferior a 47 poise (CAS 69102-90-5); 13. | Alcohol funcionalizado poli (epiclorohidrina) con un peso molecular inferior a 10 000, según se indica: a. | Poli (epiclorohidrindiol); b. | Poli (epiclorohidrintriol); 14. | NENA (compuestos de nitratoetilnitramina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 y 85954-06-9); 15. | PGN (poli-GLYN, poligricidilnitrato o poli (nitratometil oxirano) (CAS 27814-48-8); 16. | Poli-NIMMO (poli(nitratometilmetiloxetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metiloxetano)) (CAS 84051-81-0); 17. | Polinitroortocarbonatos; 18. | TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxi] propano o tri vinoxi propano aducido) (CAS 53159-39-0); 19. | 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR); 20. | PNO (poli(3-nitrato oxetano)); 21. | TMETN (trinitrato de trimetiloletano) (CAS 3032-55-1);
f. | «Aditivos», según se indica: 1. | Salicilato básico de cobre (CAS 62320-94-9); 2. | BHEGA (bis (2-hidroxietil) glicolamida) (CAS 17409-41-5); 3. | BNO (nitrilóxido de butadieno); 4. | Derivados del ferroceno, según se indica: a. | Butaceno (CAS 125856-62-4); b. | Catoceno (CAS 37206-42-1) (2, 2 bis-etilferrocenil propano); c. | Ácidos carboxílicos ferroceno y ésteres de ácido carboxílico ferroceno; d. | N-butil-ferroceno (CAS 31904-29-7); e. | Otros polímeros aducidos derivados del ferroceno no especificados en ninguna otra parte del subartículo ML8.f.4; f. | Etil-ferroceno (CAS 1273-89-8); g. | Propil-ferroceno; h. | Pentil-ferroceno (CAS 1274-00-6); i. | Diciclopentil-ferroceno; j. | Diciclohexil-ferroceno; k. | Dietil-ferroceno (CAS 1273-97-8); l. | Dipropil-ferroceno; m. | Dibutil-ferroceno (CAS 1274-08-4); n. | Dihexil-ferroceno (CAS 93894-59-8); o. | Acetil-ferroceno (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetil-ferroceno (CAS 1273-94-5); 5. | Resorcilato beta de plomo (CAS 20936-32-7) o resorcilato beta de cobre (CAS 70983-44-7); 6. | Citrato de plomo (CAS 14450-60-3); 7. | Quelatos de plomo-cobre de beta-resorcilato o salicilato (CAS 68411-07-4); 8. | Maleato de plomo (CAS 19136-34-6); 9. | Salicilato de plomo (CAS 15748-73-9); 10. | Estanato de plomo (CAS 12036-31-6); 11. | MAPO (óxido de fosfina tris-1-(2-metil) aziridinilo) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (óxido de fosfina bis (2-metil aziridinilo) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino), y otros derivados de MAPO; 12. | Metil BAPO (óxido de fosfina bis (2-metil aziridinilo) metilamino) (CAS 85068-72-0); 13. | N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2); 14. | Diisocianato de 3-nitraza-1, 5-pentano (CAS 7406-61-9); 15. | Agentes de acoplamiento organometálicos, según se indica: a. | Neopentilo[dialilo]oxi, tri[dioctilo]fosfato-titanato (CAS 103850-22-2), igualmente llamado titanio IV, 2, 2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris(dioctilo) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2); b. | Titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris [dioctilo] pirofosfato o KR3538; c. | Titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris-(dioctil) fosfato; 16. | Policianodifluoroaminoetilenoóxido; 17. | Aglomerantes, según se indica: a. | 1, 1R, 1S-trimesoil-tris (2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8); b. | Amidas de aziridina polifuncionales con estructuras de refuerzo isoftálicas, trimésicas, isocianúricas o trimetilapídicas que tengan también un grupo 2-metil o 2-etil en el anillo aziridínico; Nota | El subartículo ML.8.f.17.b incluye: a. | 1,1′-Isoftaloilo-bis (2-metilaziridina) (HX-752) (CAS 7652-64-4); b. | 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridina)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9; c. | 1,1′-trimetiladipoil-bis (2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2). 18. | Propilenimina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8); 19. | Óxido férrico superfino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) con una superficie específica superior a 250 m2/g y un tamaño medio de partículas de 3,0 nm o inferior; 20. | TEPAN (tetraetilenopentaaminaacrilonitrilo) (CAS 68412-45-3); poliaminas cianoetiladas y sus sales; 21. | TEPANOL (tetraetilenopentaaminaacrilonitriloglicidol) (CAS 68412-46-4); poliaminas cianoetiladas aducidas con glicidol y sus sales; 22. | TPB (trifenil bismuto) (CAS 603-33-8); 23. | TEPB (tris (etoxifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);
g. | «Precursores», según se indica: N.B. | En el subartículo ML8.g las referencias son a «materiales energéticos» especificados fabricados con estas substancias. 1. | BCMO (3,3-bis(clorometil)oxetano) (CAS 78-71-7) (véanse también los subartículos ML8.e.1 y ML8.e.2); 2. | Sal dinitroazetidina-t-butilo (CAS 125735-38-8) (véase también el subartículo ML8.a.28); 3. | Derivados del hexaazaisowurtzitano, incluidos el HBIW (hexabencilhexaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (véase también el subartículo ML8.a.4) y el TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (véase también el subartículo ML8.a.4); 4. | Sin uso desde 2013; 5. | TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-octano) (CAS 41378-98-7) (véase también el subartículo ML8.a.13); 6. | 1,4,5,8 Tetraazadecalino (CAS 5409-42-7) (véase también el subartículo ML8.a.27); 7. | 1,3,5-Triclorobenceno (CAS 108-70-3) (véase también el subartículo ML8.a.23); 8. | 1,2,4-Trihidroxibutano (1,2,4-butanotriol) (CAS 3068-00-6) (véase también el subartículo ML8.e.5); 9. | DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraza-ciclooctano) (véase también el subartículo ML8.a.13).
h. | Polvos y piezas de 'materiales reactivos', según se indica: 1. | Polvos de cualquiera de los siguientes materiales, con un tamaño de partículas inferior a 250 micras en cualquier dirección, que no estén especificados en ninguna otra parte del artículo ML8: a. | Aluminio; b. | Niobio; c. | Boro; d. | Zirconio; e. | Magnesio; f. | Titanio; g. | Tántalo; h. | Wolframio; i. | Molibdeno, o j. | Hafnio; 2. | Piezas, no especificadas en los artículos ML3, ML4, ML12 o ML16, fabricadas a partir de polvos especificados en el artículo ML8.h.1. Notas técnicas 1. | Los 'materiales reactivos' están concebidos para producir una reacción exotérmica únicamente a altas velocidades de cizallamiento y para ser utilizados como conos o carcasas para ojivas. 2. | Se producen polvos de 'materiales reactivos', por ejemplo, mediante procesos de molienda en molinos de bolas de alta energía. 3. | Se producen piezas de 'materiales reactivos', por ejemplo, mediante el sinterizado selectivo por láser.
Nota 1 | El artículo ML8 no se aplica a las sustancias siguientes, salvo que estén compuestas o mezcladas con los «materiales energéticos» especificados en el subartículo ML8.a o los polvos de metal especificados en el subartículo ML8.c: a. | Picrato de amonio (CAS 131-74-8); b. | Pólvora negra; c. | Hexanitrodifenilamina (CAS 131-73-7); d. | Difluoroamina (CAS 10405-27-3); e. | Nitroalmidón (CAS 9056-38-6); f. | Nitrato potásico (CAS 7757-79-1); g. | Tetranitronaftaleno; h. | Trinitroanisol; i. | Trinitronaftaleno; j. | Trinitroxileno; k. | N-pirrolidinona; 1-metil-2-pirrolidinona (CAS 872-50-4); l. | Maleato de dioctilo (CAS 142-16-5); m. | Acrilato de etilhexilo (CAS 103-11-7); n. | Trietil-aluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetil-aluminio (TMA) (CAS 75-24-1), y otros alquilos y arilos metálicos pirofóricos de litio, de sodio, de magnesio, de zinc y de boro; o. | Nitrocelulosa (CAS 9004-70-0); p. | Nitroglicerina (o gliceroltrinitrato, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0); q. | 2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) (CAS 118-96-7); r. | Dinitrato de etilenodiamina (EDDN) (CAS 20829-66-7); s. | Tetranitrato de pentaeritritol (PETN) (CAS 78-11-5); t. | Azida de plomo (CAS 13424-46-9), estifnato de plomo normal (CAS 15245-44-0) y estifnato de plomo básico (CAS 12403-82-6), así como explosivos primarios o compuestos de cebado que contengan azidas o complejos de azidas; u. | Dinitrato de trietilenoglicol (TEGDN) (CAS 111-22-8); v. | 2,4,6-Trinitrorresorcinol (ácido estífnico) (CAS 82-71-3); w. | Dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [Centralitas]; x. | N, N-difenilurea (difenilurea asimétrica) (CAS 603-54-3); y. | Metil-N, N-difenilurea (metildifenilurea asimétrica) (CAS 13114-72-2); z. | Etil-N, N-difenilurea (etildifenilurea asimétrica) (CAS 64544-71-4); aa. | 2-Nitrodifenilamina (2-NDPA) (CAS 119-75-5); bb. | 4-Nitrodifenilamina (4-NDPA) (CAS 836-30-6); cc. | 2, 2-Dinitropropanol (CAS 918-52-5); dd. | Nitroguanidina (CAS 556-88-7) (véase también el subartículo 1C011.d de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE).
Nota 2 | El artículo ML8 no se aplica al perclorato de amonio (ML8.d.2), al NTO (ML8.a.18) ni al catoceno (ML8.f.4.b) que reúnan todas las características siguientes: a. | Estar conformados y formulados especialmente para dispositivos de generación de gases de uso civil; b. | Estar compuestos o mezclados con aglutinantes o plastificantes termoendurecibles no activos y tener una masa inferior a 250 g; c. | Tener un máximo de 80 % de perclorato de amonio (ML8.d.2) en masa de material activo; d. | Tener una cantidad igual o inferior a 4 g de NTO (ML8.a.18), y e. | Tener una cantidad igual o inferior a 1 g de catoceno (ML8.f.4.b).
ML9Buques de guerra (de superficie o subacuáticos), equipos navales especiales, accesorios, componentes y otros buques de superficie, según se indica:
N.B. | Para equipos de guiado y navegación, véase el artículo ML11.
a. | Buques y componentes, según se indica: 1. | Buques (de superficie o subacuáticos) diseñados especialmente o modificados para uso militar, cualquiera que sea su estado actual de conservación o de funcionamiento, y tengan o no sistemas de bombardeo o blindaje, y cascos o partes del casco para dichos buques, y componentes para ellos diseñados especialmente para uso militar; 2. | Buques de superficie, distintos de los especificados en el subartículo ML9.a.1 que tengan uno o varios de los siguientes elementos fijados o integrados en el buque: a. | Armas automáticas, especificadas en el artículo ML1, o armas especificadas en los artículos ML2, ML4, ML12 o ML19, o bien 'puntos de montaje' o puntos duros para armas de calibre 12,7 mm o mayor; Nota técnica Por 'puntos de montaje' se entiende los puntos de montaje de armas o los refuerzos estructurales destinados a la instalación de armas. b. | Sistemas de dirección de tiro especificados en el artículo ML5; c. | Que posean todas las características siguientes: 1. | 'Protección Química, Biológica, Radiológica y Nuclear (QBRN)', y 2. | 'Sistemas de prehumedecido o de lavado' diseñados a efectos de descontaminación, o Notas técnicas 1. | Por 'protección QBRN' se entiende un espacio interior estanco con características tales como sobrepresurización, sistemas de aislamiento de la ventilación, aperturas de ventilación limitadas con filtros QBRN y puntos de acceso limitado del personal dotados de esclusas de ventilación. 2. | Por 'sistemas de prehumedecido y de lavado' se entiende los sistemas de pulverización de agua marina capaces simultáneamente de humedecer la supraestructura exterior y la cubierta de un buque. d. | Sistemas activos de contramedidas frente a armamentos especificados en los subartículos ML.4.b, ML5.c o ML11.a y que tengan alguna de las características siguientes: 1. | 'Protección QBRN'; 2. | Casco y supraestructura diseñados especialmente para reducir el perfil transversal de radar; 3. | Dispositivos de reducción de la firma térmica (por ejemplo, sistema de enfriamiento de los gases de escape), excepto los diseñados especialmente para aumentar la eficiencia global del generador de energía o para reducir el impacto medioambiental, o 4. | Un sistema de desmagnetización diseñado para reducir la firma magnética del conjunto del buque;
b. | Motores y sistemas de propulsión, según se indica, diseñados especialmente para uso militar y componentes para ellos diseñados especialmente para uso militar: 1. | Motores diésel diseñados especialmente para submarinos; 2. | Motores eléctricos diseñados especialmente para submarinos que reúnan todas las características siguientes: a. | Potencia superior a 0,75 MW (1 000 CV); b. | De inversión rápida; c. | Refrigerados por líquido, y d. | Herméticos; 3. | Motores diésel amagnéticos que reúnan todas las características siguientes: a. | potencia de 37,3 kW (50 CV) o más, y b. | en los que más de un 75 % del contenido de su masa total sea amagnética; 4. | Sistemas de 'propulsión independiente del aire' (<AIP>) diseñados especialmente para submarinos; Nota técnica La 'propulsión independiente del aire' (<AIP>) permite que un submarino sumergido utilice su sistema de propulsión, sin acceso al oxígeno atmosférico, durante más tiempo del que hubieran permitido las baterías. A efectos del subartículo ML9.b.4, los <AIP> no incluyen la energía nuclear.
c. | Aparatos de detección subacuática diseñados especialmente para uso militar, controles y componentes destinados a estos aparatos que hayan sido diseñados especialmente para uso militar;
d. | Redes antisubmarinos y antitorpedos diseñadas especialmente para uso militar;
e. | Sin uso desde 2003;
f. | Obturadores de casco y conectores, diseñados especialmente para uso militar, que permitan una interacción con equipos externos al buque y componentes para ellos diseñados especialmente para uso militar; Nota | El subartículo ML9.f incluye los conectores navales de tipo conductor simple o multiconductor, coaxiales o guías de ondas, y los obturadores de casco para buques, ambos capaces de estanqueidad y de conservar las características necesarias a profundidades submarinas de más de 100 m; así como los conectores de fibra óptica y los obturadores de casco ópticos diseñados especialmente para transmisión por haz «láser», cualquiera que sea la profundidad. El subartículo ML.9.f no se aplica a los obturadores de casco ordinarios para el árbol de propulsión y el vástago del mando hidrodinámico.
g. | Rodamientos silenciosos que tengan cualquiera de las características siguientes, componentes para ellos y equipos que contengan tales rodamientos, diseñados especialmente para uso militar: 1. | Suspensión magnética o de gas; 2. | Controles activos para la supresión de la firma, o 3. | Controles para la supresión de la vibración.
ML10«Aeronaves», «vehículos más ligeros que el aire», «vehículos aéreos no tripulados» (<UAV>), motores de aviación y equipo para «aeronaves», equipos asociados, y componentes, según se indica, diseñados especialmente o modificados para uso militar:
N.B. | Para equipos de guiado y navegación, véase el artículo ML11.
a. | «Aeronaves» y «vehículos más ligeros que el aire» tripulados y componentes diseñados especialmente para ellos;
b. | Sin uso desde 2011;
c. | «Aeronaves» y «vehículos más ligeros que el aire» no tripulados, y equipo relacionado, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | «Vehículos aéreos no tripulados» (<UAV>), vehículos aéreos teledirigidos (<RPV>), vehículos autónomos programables y «vehículos más ligeros que el aire» no tripulados; 2. | Lanzadores, equipo de recuperación y equipo de apoyo en tierra; 3. | Equipo diseñado para mando o control;
d. | Motores aeronáuticos de propulsión y componentes diseñados especialmente para ellos;
e. | Equipos aerotransportados para el abastecimiento de carburante diseñados especialmente o modificados para cualquiera de las siguientes aeronaves, y componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Las «aeronaves» especificadas en el subartículo ML10.a, o 2. | Las «aeronaves» no tripuladas especificadas en el subartículo ML10.c;
f. | 'Equipo de tierra' diseñado especialmente para las «aeronaves» especificadas en el subartículo ML10.a o los motores aeronáuticos especificados en el subartículo ML10.d; Nota técnica El 'equipo de tierra' incluye el equipo para el abastecimiento de carburante a presión y el equipo diseñado para facilitar operaciones en áreas restringidas.
g. | Equipo de supervivencia para tripulaciones aéreas, equipo de seguridad para tripulaciones aéreas y otros dispositivos de salida de emergencia, no especificados en el subartículo ML10.a, diseñados para las «aeronaves» especificadas en el subartículo ML10.a; Nota | El subartículo ML10.g. no somete a control los cascos para tripulaciones aéreas que no llevan incorporados equipos especificados en la Lista Común Militar de la UE, ni llevan acoplamientos o accesorios para tales equipos. N.B. | En relación con los cascos, véase también el subartículo ML13.c.
h. | Paracaídas, parapentes y equipo relacionado, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Paracaídas no especificados en otro lugar de la Lista Común Militar de la UE; 2. | Parapentes; 3. | Equipos diseñados especialmente para paracaidismo de gran altura (por ejemplo, trajes, cascos especiales, sistemas de respiración, equipos de navegación);
i. | Equipo con apertura controlada o sistemas de pilotaje automático, diseñados para cargas lanzadas en paracaídas.
Nota 1 | El subartículo ML10.a no se aplica a las «aeronaves» ni a los «vehículos más ligeros que el aire», o variantes de esas «aeronaves» diseñadas especialmente para uso militar y que reúnan todas las características siguientes: a. | No ser «aeronaves» de combate; b. | No estar configuradas para uso militar y no incorporar equipos o aditamentos diseñados especialmente o modificados para uso militar, y c. | Estar certificadas para uso civil por las autoridades de aviación civil de uno o más Estados miembros de la UE o Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar.
Nota 2 | El artículo ML10.d no se aplica a lo siguiente: a. | Motores aeronáuticos diseñados o modificados para uso militar que hayan sido certificados por las autoridades de aviación civil de uno o más Estados miembros de la UE o Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar para su uso en «aeronaves civiles», o bien los componentes diseñados especialmente para ellos; b. | Motores alternativos o los componentes diseñados especialmente para ellos, salvo los diseñados especialmente para vehículos aéreos no tripulados.
Nota 3 | A los efectos de los subartículos ML10.a y ML10.d, los componentes diseñados especialmente y el equipo relacionado para «aeronaves», o bien los motores aeronáuticos no militares modificados para uso militar se aplican solo a aquellos componentes y equipo militar relacionado que se haya requerido a efectos de la modificación para uso militar.
Nota 4 | A los efectos del subartículo ML10.a, el uso militar incluye: combate, reconocimiento militar, ataque, entrenamiento militar, apoyo logístico y transporte y paracaidismo de tropas o equipo militar.
Nota 5 | El subartículo ML10.a no se aplica a las «aeronaves» que reúnan todas las características siguientes: a. | Haber sido fabricadas por primera vez con anterioridad a 1946; b. | No incorporar artículos especificados en la Lista Común Militar de la UE, salvo que dichos artículos sean necesarios para cumplir las normas de seguridad o de navegabilidad de las autoridades de aviación civil de uno o más Estados miembros de la UE o de Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar, y c. | No incorporar armas especificadas en la Lista Común Militar de la UE, a menos que sean inservibles y no puedan volver a hacerse funcionar.
ML11Equipos electrónicos, «vehículos espaciales» y componentes no especificados en ninguna otra parte de la Lista Común Militar de la UE, según se indica:
a. | Equipo electrónico diseñado especialmente para uso militar y componentes diseñados especialmente para él; Nota | El subartículo ML11.a incluye: a. | Los equipos de contramedidas y contra-contramedidas electrónicas, (es decir, equipos diseñados para introducir señales extrañas o erróneas en un radar o en receptores de radiocomunicaciones, o para perturbar de otro modo la recepción, el funcionamiento o la eficacia de los receptores electrónicos del adversario, incluidos sus equipos de contramedidas), incluyendo los equipos de interferencia intencionada (<jamming>) y antiinterferencia; b. | Los tubos con agilidad de frecuencia; c. | Los sistemas o equipos electrónicos diseñados bien a efectos de la vigilancia y la supervisión del espectro electromagnético para la inteligencia militar o la seguridad, o bien a fin de oponerse a tales controles y vigilancias; d. | Los equipos subacuáticos de contramedidas, incluyendo el material acústico y magnético de perturbación y señuelo, diseñados para introducir señales extrañas o erróneas en los receptores sonar; e. | Los equipos de seguridad en tratamiento de datos, de seguridad de los datos y de seguridad de los canales de transmisión y de señalización que utilicen procedimientos de cifrado; f. | Los equipos de identificación, autenticación y cargadores de clave, y los equipos de gestión, fabricación y distribución de clave; g. | Los equipos de guiado y navegación; h. | Los equipos de transmisión de radiocomunicaciones digitales por dispersión troposférica; i. | Los desmoduladores digitales diseñados especialmente para la inteligencia de señales; j. | «Sistemas automatizados de mando y control». N.B. | Para el «equipo lógico» (<software>) asociado a la radio definida por «equipo lógico» (<software>) (<SDR>) para uso militar, véase el artículo ML21.
b. | Equipo para interferencia intencionada (<jamming>) de Sistemas Globales de Navegación por Satélite (<GNSS>) y componentes diseñados especialmente para él;
c. | «Vehículos espaciales» diseñados especialmente o modificados para uso militar, y componentes de «vehículos espaciales» diseñados especialmente para uso militar.
ML12Sistemas de armas de energía cinética de alta velocidad y equipo relacionado, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos:
a. | Sistemas de armas de energía cinética diseñados especialmente para destruir un objetivo o hacer abortar la misión del objetivo;
b. | Instalaciones de ensayo y de evaluación y modelos de prueba, diseñadas especialmente, incluidos los instrumentos de diagnóstico y los blancos, para la prueba dinámica de proyectiles y sistemas de energía cinética.
N.B. | Para los sistemas de armas que utilicen municiones subcalibradas o únicamente se sirvan de la propulsión química, y las municiones para ellos, véanse los artículos ML1, ML2, ML3 y ML4.
Nota 1 | El artículo ML12 incluye los equipos siguientes, cuando estén diseñados especialmente para sistemas de armas de energía cinética: a. | Los sistemas de propulsión para lanzamiento capaces de acelerar masas superiores a 0,1 g a velocidades superiores a 1,6 km/s, en modo de disparo simple o rápido; b. | Los equipos de producción de potencia principal, de blindaje eléctrico, de almacenamiento de energía (por ejemplo, condensadores de alta capacidad de almacenamiento de energía), de control térmico, de acondicionamiento, de conmutación o de manipulación de combustible; e interfaces eléctricas entre la fuente de alimentación, el cañón y las demás funciones de excitación eléctrica de la torreta; N.B. | Véase también el subartículo 3A001.e.2 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE para condensadores de alta capacidad de almacenamiento de energía. c. | Los sistemas de captación o seguimiento de objetivos, de dirección de tiro o de evaluación de daños; d. | Los sistemas de búsqueda de objetivos, de guiado o de propulsión derivada (aceleración lateral) para proyectiles.
Nota 2 | El artículo ML12 se aplica a los sistemas de armas que utilicen cualquiera de los métodos de propulsión siguientes: a. | Electromagnético; b. | Electrotérmico; c. | Por plasma; d. | De gas ligero, o e. | Químico (cuando se utilice en combinación con cualquier otro de los demás métodos indicados).
ML13Equipos y construcciones blindados o de protección, y componentes, según se indica:
a. | Planchas de blindaje metálicas o no que tengan cualquiera de las características siguientes: 1. | Que estén fabricadas para cumplir estándares o especificaciones militares; 2. | Que sean aptas para uso militar; N.B. | Para las placas de trajes blindados, véase el subartículo ML13.d.2.
b. | Construcciones de materiales metálicos o no, y combinaciones de ellas, diseñadas especialmente para ofrecer una protección balística a los sistemas militares, y los componentes diseñados especialmente para ellas;
c. | Cascos fabricados de acuerdo con estándares o especificaciones militares, o con normas nacionales comparables, y armazones, forros y acolchados del casco diseñados especialmente para ellos; N.B. | Véase la entrada correspondiente de la Lista Común Militar de la UE para otros componentes o accesorios del casco para militares.
d. | Trajes blindados o prendas de protección, y componentes para ellos, según se indica: 1. | Trajes blindados blandos, prendas de protección fabricadas para cumplir estándares o especificaciones militares, o sus equivalentes, y componentes diseñados especialmente para ellas; Nota | A los efectos del subartículo ML13.d.1., los estándares o especificaciones militares incluyen, como mínimo, especificaciones de protección contra la fragmentación. 2. | Placas rígidas para trajes blindados que proporcionen protección antibalas de nivel igual o superior al nivel III (NIJ 0101.06, julio de 2008) o sus equivalentes nacionales.
Nota 1 | El subartículo ML13.b incluye los materiales diseñados especialmente para constituir blindajes explosivos reactivos o para construir refugios militares.
Nota 2 | El subartículo ML13.c no se aplica a los cascos de acero convencionales no equipados con ningún tipo de dispositivo accesorio, ni diseñados o modificados para ser equipados con tal dispositivo.
Nota 3 | Los subartículos ML13.c y ML13.d no se aplican a los cascos, trajes blindados ni prendas de protección cuando acompañen al usuario para su protección personal.
Nota 4 | Los únicos cascos diseñados especialmente para el personal de desactivación de explosivos que están especificados en el artículo ML13 son los cascos diseñados especialmente para uso militar.
N.B. 1 | Véase también el artículo 1A005 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
N.B. 2 | En relación con los «materiales fibrosos o filamentosos» utilizados en la fabrica de los trajes blindados y de los cascos, véase el artículo 1C010 de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
ML14'Equipos especializados para el entrenamiento militar' o la simulación de escenarios militares, simuladores diseñados especialmente para el aprendizaje del manejo de armas de fuego u otras armas especificados en los artículos ML1 o ML2, y componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos.
Nota técnica
La expresión 'equipo especializado para el entrenamiento militar' incluye los tipos militares de entrenadores de ataque, entrenadores de vuelo operativo, entrenadores de blancos radar, generadores de blancos radar, dispositivos de entrenamiento para el tiro, de entrenamiento de guerra antisubmarina, simuladores de vuelo (incluidas las centrifugadoras para personas, destinadas a la formación de pilotos y astronautas), entrenadores para la utilización de radares, entrenadores para instrumentos de vuelo, entrenadores para la navegación, entrenadores para el lanzamiento de misiles, equipos para blancos, «aeronaves» no tripuladas, entrenadores de armamento, entrenadores de «aeronaves» no tripuladas, unidades móviles de entrenamiento y equipos de entrenamiento para operaciones militares en tierra.
Nota 1 | El artículo ML14 incluye los sistemas de generación de imágenes y los sistemas de entorno interactivo para simuladores cuando estén diseñados especialmente o modificados para uso militar.
Nota 2 | El artículo ML14 no se aplica al equipo diseñado especialmente para el entrenamiento en el uso de armas de caza o de tiro deportivo.
ML15Equipos de formación de imagen o de contramedida, según se indica, diseñados especialmente para uso militar y componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos:
a. | Registradores y equipos de proceso de imagen;
b. | Cámaras, equipo fotográfico y equipo para el revelado de películas;
c. | Equipo para la intensificación de imágenes;
d. | Equipo de formación de imagen de infrarrojos o térmica;
e. | Equipo sensor de imagen por radar;
f. | Equipos de contramedida y contra-contramedida para los equipos especificados en los subartículos ML15.a a ML15.e.
Nota | El subartículo ML15.f incluye equipo diseñado para degradar el funcionamiento o la efectividad de los sistemas militares de imagen o para minimizar tales efectos degradantes.
Nota | El artículo ML15 no se aplica a los «tubos intensificadores de imágenes de la primera generación» ni a los equipos diseñados especialmente para incorporar «tubos intensificadores de imágenes de la primera generación». N.B. | Para la clasificación de los visores que incorporen «tubos intensificadores de imágenes de la primera generación», véanse los artículos ML1 y ML2 y el subartículo ML5.a.
N.B. | Véanse también los subartículos 6A002.a.2 y 6A002.b de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
ML16Piezas de forja, piezas de fundición y productos semielaborados diseñados especialmente para los productos especificados en los artículos ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.
Nota | El artículo ML16 se aplica a los productos semielaborados que sean identificables por la composición del material, geometría o función.
ML17Equipos misceláneos, materiales y «bibliotecas», según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos:
a. | Equipos de buceo y natación subacuática, diseñados especialmente o modificados para uso militar, según se indica: 1. | Recirculadores (<rebreathers>) para buceo autónomos, de circuito cerrado y semicerrado; 2. | Equipos de natación subacuática diseñados especialmente para ser utilizados con los equipos de buceo especificados en subartículo ML 17.a.1; N.B. | Véase también el subartículo 8A002.q de la Lista de Productos de Doble Uso de la UE.
b. | Equipos de construcción diseñados especialmente para uso militar;
c. | Accesorios, revestimientos y tratamientos para la supresión de firmas diseñados especialmente para uso militar;
d. | Equipos de ingeniería diseñados especialmente para uso en zona de combate;
e. | «Robots», unidades de control de «robots» y «efectores terminales» de «robots» que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Que estén diseñados especialmente para uso militar; 2. | Que incorporen medios de protección de conductos hidráulicos contra las perforaciones de origen exterior causadas por fragmentos de proyectiles (por ejemplo, utilización de conductos autosellables) y estén diseñados para utilizar fluidos hidráulicos con temperatura de inflamación superior a 839 K (566 °C), o 3. | Que estén diseñados especialmente o preparados para funcionar en ambientes sometidos a impulsos electromagnéticos (<EMP>); Nota técnica Por impulsos electromagnéticos no se entiende la interferencia no intencional causada por la radiación electromagnética de equipos cercanos (p.ej. maquinaria, dispositivos o equipos electrónicos) o el rayo.
f. | «Bibliotecas» diseñadas especialmente o modificadas para uso militar con sistemas, equipos o componentes especificados en la Lista Común Militar de la UE;
g. | Equipo nuclear generador de potencia o propulsión, incluyendo los «reactores nucleares», diseñado especialmente para uso militar y los componentes para ellos diseñados especialmente o 'modificados' para uso militar;
h. | Equipo y material, revestido o tratado para la supresión de la firma, diseñado especialmente para uso militar y distinto de los ya especificados en la Lista Común Militar de la UE;
i. | Simuladores diseñados especialmente para «reactores nucleares» militares;
j. | Talleres de reparación móviles diseñados especialmente o 'modificados' para dar servicio a equipo militar;
k. | Generadores de campaña diseñados especialmente o 'modificados' para uso militar;
l. | Contenedores intermodales ISO o carrocerías desmontables (es decir, cajas móviles), diseñados especialmente o 'modificados' para uso militar;
m. | Transbordadores distintos de los otros especificados en la Lista Común Militar de la UE, puentes y pontones diseñados especialmente para uso militar;
n. | Modelos para ensayo diseñados especialmente para el «desarrollo» del material especificado en los artículos ML4, ML6, ML9 o ML10;
o. | Equipos para protección de «láser» (por ejemplo, protectores de ojos o sensores) diseñados especialmente para uso militar;
p. | «Pilas de combustible» distintas de las otras especificadas en la Lista Común Militar de la UE que hayan sido diseñadas especialmente o 'modificadas' para uso militar.
Notas técnicas
1. | Sin uso desde 2014.
2. | A efectos del artículo ML17, 'modificación' significa un cambio estructural, eléctrico, mecánico u otro que confiera a un material no militar capacidades militares equivalentes a las de un material diseñado especialmente para uso militar.
ML18Equipo de 'producción' y componentes, según se indica:
a. | Equipos de 'producción' diseñados especialmente o modificados para la 'producción' de los productos especificados en la Lista Común Militar de la UE, y componentes diseñados especialmente para ellos;
b. | Instalaciones de ensayo ambiental diseñadas especialmente y equipos diseñados especialmente para ellas, a efectos de la certificación, calificación o el ensayo de productos especificados en la Lista Común Militar de la UE.
Nota técnica
A efectos del artículo ML18, el término 'producción' incluye el diseño, la inspección, la fabricación, el ensayo y la verificación.
Nota | Los subartículos ML18.a y ML18.b incluyen los equipos siguientes: a. | Nitruradores de tipo continuo; b. | Equipos o aparatos de ensayo por centrifugación que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Estar accionados por uno o varios motores de una potencia nominal total de más de 298 kW (400 CV); 2. | Ser capaces de soportar una carga útil de 113 kg o más, o 3. | Ser capaces de imprimir una aceleración centrífuga de 8 g o más con una carga útil de 91 kg o más; c. | Prensas de deshidratación; d. | Prensas extruidoras de husillo diseñadas especialmente o modificadas para la extrusión de «explosivos» militares; e. | Máquinas para el corte de «propulsantes» en forma de macarrón; f. | Tambores amasadores (cubas giratorias) de 1,85 m de diámetro o más, y con una capacidad de producción de más de 227 kg; g. | Mezcladores de acción continua para «propulsantes» sólidos; h. | Molinos accionados por fluidos, para pulverizar o moler los ingredientes de «explosivos» militares; i. | Equipos para obtener a la vez la esfericidad y uniformidad de tamaño de las partículas del polvo metálico citado en el subartículo ML8.c.8; j. | Convertidores de corriente de convección para la conversión de los materiales incluidos en el subartículo ML8.c.3.
ML19Sistemas de Armas de Energía Dirigida (<DEW>), equipos relacionados o de contramedida y modelos de ensayo, según se indica, así como componentes diseñados especialmente para ellos:
a. | Sistemas «láser» diseñados especialmente para destruir un objetivo o hacer abortar la misión de un objetivo;
b. | Sistemas de haces de partículas capaces de destruir un objetivo o hacer abortar la misión de un objetivo;
c. | Sistemas de Radiofrecuencia (RF) de gran potencia capaces de destruir un objetivo o de hacer abortar la misión de un objetivo;
d. | Equipos diseñados especialmente para la detección o la identificación de los sistemas especificados en los subartículos ML19.a, ML19.b o ML19.c o bien para la defensa contra esos sistemas;
e. | Modelos físicos para ensayo destinados a los sistemas, equipos y componentes que se especifican en el artículo ML19;
f. | Sistemas «láser» diseñados especialmente para causar ceguera permanente a un observador sin visión aumentada, es decir, al ojo desnudo o al ojo con dispositivos correctores de la visión.
Nota 1 | Los sistemas de armas de energía dirigida (<DEW>) especificados en el artículo ML19 incluyen los sistemas cuyas posibilidades se deriven de la aplicación controlada de: a. | «Láseres» con suficiente potencia para efectuar una destrucción semejante a la obtenida por municiones convencionales; b. | Aceleradores de partículas que proyecten un haz de partículas cargadas o neutras con potencia destructora; c. | Transmisores de radiofrecuencia de alta potencia emitida en impulsos o de alta potencia media que produzcan campos suficientemente intensos para inutilizar los circuitos electrónicos de un objetivo distante.
Nota 2 | El artículo ML19 incluye lo siguiente cuando esté diseñado especialmente para los sistemas de armas de energía dirigida: a. | Equipos de producción de potencia principal, de almacenamiento de energía, de conmutación, de acondicionamiento de potencia o de manipulación de combustible; b. | Sistemas de captación o seguimiento de objetivos; c. | Sistemas capaces de evaluar los daños causados a un objetivo, su destrucción o el aborto de su misión; d. | Equipos de manipulación, propagación y puntería, de haz; e. | Equipos con exploración rápida por haces para operaciones rápidas contra objetivos múltiples; f. | Ópticas adaptativas y dispositivos de conjugación de fase; g. | Inyectores de corriente por haces de iones de hidrógeno negativos; h. | Componentes de acelerador «aptos para uso espacial»; i. | Equipos de canalización de haces de iones negativos; j. | Equipos para el control y la orientación de un haz de iones de alta energía; k. | Láminas «aptas para uso espacial» a efectos de la neutralización de haces de isótopos de hidrógeno negativos.
ML20Equipos criogénicos y «superconductores», según se indica, componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos:
a. | Equipos diseñados especialmente o configurados para ser instalados en vehículos para aplicaciones militares terrestres, marítimas, aeronáuticas o espaciales, capaces de funcionar en movimiento y de producir o mantener temperaturas inferiores a 103 K (– 170 °C); Nota | El subartículo ML20.a incluye los sistemas móviles que contengan o utilicen accesorios o componentes fabricados a partir de materiales no metálicos o no conductores de electricidad, tales como los materiales plásticos o los materiales impregnados de resinas epoxi.
b. | Equipos eléctricos «superconductores» (máquinas rotativas o transformadores) diseñados especialmente o configurados para ser instalados en vehículos para aplicaciones militares terrestres, marítimas, aeronáuticas o espaciales, y capaces de funcionar en movimiento. Nota | El subartículo ML20.b no se aplica a los generadores homopolares híbridos de corriente continua que tengan armaduras metálicas normales de un solo polo girando en un campo magnético producido por bobinados superconductores, a condición de que estos bobinados sean el único elemento superconductor en el generador.
ML21«Equipo lógico» (<software>), según se indica:
a. | «Equipo lógico» (<software>) diseñado especialmente o modificado para cualquiera de las funciones siguientes: 1. | El «desarrollo», la «producción», el funcionamiento o el mantenimiento de equipos especificados en la Lista Común Militar de la UE; 2. | El «desarrollo» o la «producción» de materiales especificados en la Lista Común Militar de la UE, o 3. | El «desarrollo», la «producción», el funcionamiento o el mantenimiento de «equipo lógico» (<software>) especificado en la Lista Común Militar de la UE.
b. | «Equipo lógico» (<software>) específico distinto del especificado en el subartículo ML21.a, según se indica: 1. | «Equipo lógico» (<software>) diseñado especialmente para uso militar y diseñado especialmente para la modelización, la simulación o la evaluación de sistemas de armas militares; 2. | «Equipo lógico» (<software>) diseñado especialmente para uso militar y diseñado especialmente para la modelización, la simulación o la evaluación de escenarios de operaciones militares; 3. | «Equipo lógico» (<software>) destinado a determinar los efectos de las armas de guerra convencionales, nucleares, químicas o biológicas; 4. | «Equipo lógico» (<software>) diseñado especialmente para uso militar y diseñado especialmente para aplicaciones de Mando, Comunicaciones, Control e Inteligencia (<C3I>) o de Mando, Comunicaciones, Control, Informática e Inteligencia (<C4I>);
c. | «Equipo lógico» (<software>) no especificado en los subartículos ML21.a o ML21.b y diseñado especialmente o modificado para capacitar a equipos que no estén especificados en la Lista Común Militar de la UE a fin de desarrollar las funciones militares de los equipos especificados en la Lista Común Militar de la UE.
ML22«Tecnología», según se indica:
a. | «Tecnología», distinta de la especificada en el subartículo ML22.b, «necesaria» para el «desarrollo», la «producción», el funcionamiento, la instalación, el mantenimiento (<checking>), la reparación, la revisión o la restauración de los materiales especificados en la Lista Común Militar de la UE;
b. | «Tecnología», según se indica: 1. | «Tecnología»«necesaria» para el diseño de las instalaciones completas de producción, el montaje de los componentes en ellas, y el funcionamiento, mantenimiento y la reparación de dichas instalaciones respecto a los materiales especificados en la Lista Común Militar de la UE, aunque los componentes de tales instalaciones de producción no estén especificados; 2. | «Tecnología»«necesaria» para el «desarrollo» y la «producción» de armas pequeñas, aunque se use para la fabricación de reproducciones de armas pequeñas antiguas; 3. | Sin uso desde 2013; N.B. | Véase el subartículo ML22.a en relación con el concepto de «tecnología», anteriormente especificada en el subartículo ML22.b.3. 4. | Sin uso desde 2013; N.B. | Véase el subartículo ML22.a en relación con el concepto de «tecnología», anteriormente especificada en el subartículo ML22.b.4. 5. | «Tecnología»«necesaria» exclusivamente para la incorporación de los «biocatalizadores» especificados en el subartículo ML7.i.1, en las sustancias portadoras militares o materiales militares.
Nota 1 | La «tecnología»«necesaria» para el «desarrollo», la «producción», el funcionamiento, la instalación, el mantenimiento (<checking>), la reparación, la revisión o la restauración de los materiales especificados en la Lista Común Militar de la UE permanece bajo control aunque se aplique a cualquier material no especificado en la Lista Común Militar de la UE.
Nota 2 | El artículo ML22 no se aplica a lo siguiente: a. | La «tecnología» mínima necesaria para la instalación, el funcionamiento, mantenimiento (<checking>) o la reparación de los materiales no especificados o cuya exportación haya sido autorizada; b. | La «tecnología» que sea «de conocimiento público», «de investigación científica básica» o que constituya la información mínima necesaria para solicitudes de patentes; c. | La «tecnología» para la inducción magnética a efectos de la propulsión continua de dispositivos de transporte civil.
DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE LISTA
Las siguientes definiciones se refieren a los términos empleados en la presente Lista, por orden alfabético.
Nota 1 | Las definiciones se aplican al conjunto de la lista. Las referencias tienen un carácter puramente indicativo y carecen de efecto en la aplicación universal de los términos definidos en la Lista.
Nota 2 | Las palabras y los términos contenidos en la Lista de Definiciones solo adoptan el significado definido cuando figuran indicados entre comillas dobles («…»). Las definiciones de los términos entrecomillados con comillas simples ('…') figuran en una nota técnica dentro de la entrada correspondiente. En los demás casos, las palabras y los términos tienen los significados comúnmente aceptados (en los diccionarios).
ML8«Aditivos»
Sustancias utilizadas en la formulación de un explosivo para mejorar sus propiedades.
ML8, ML10 y ML14«Aeronave»
Es un vehículo aéreo de superficies de sustentación fijas, pivotantes, rotatorias (helicóptero), de rotor basculante o de superficies de sustentación basculantes.
ML 10«Dirigible»
Vehículo aéreo de motor que se mantiene en suspensión gracias a un cuerpo gaseoso (por lo general helio, anteriormente hidrógeno) que es más ligero que el aire.
ML11«Sistemas automatizados de mando y control»
Sistemas electrónicos a través de los cuales se introduzca, transmita o trate información esencial para el funcionamiento eficaz de la agrupación, la formación principal, la formación táctica, la unidad, el buque, la subunidad o las armas sometidas al mando. Esto se consigue mediante el uso de ordenadores u otro material especializado diseñado para admitir las funciones de una organización militar de mando y control. Las principales funciones de un sistema automatizado de mando y control son: la recogida, la recopilación, el almacenamiento y el tratamiento eficaces de la información; la presentación de la situación y de las circunstancias que afectan a la preparación y la realización de las operaciones de combate; los cálculos operativos y tácticos para la asignación de recursos entre agrupaciones de la fuerza o elementos del orden operativo de batalla o del despliegue de batalla en función de la misión o la fase de la operación; la preparación de datos para la apreciación de la situación y la toma de decisiones en cualquier momento de la operación o batalla; simulación de operaciones por ordenador.
ML22«Investigación científica básica»
Labor experimental o teórica emprendida principalmente para adquirir nuevos conocimientos sobre los principios fundamentales de fenómenos o hechos observables y que no se oriente primordialmente hacia un fin u objetivo práctico específico.
ML7 y ML22«Biocatalizadores»
'Enzimas' que catalizan reacciones bioquímicas o químicas específicas u otros compuestos biológicos que se unen a los agentes para la guerra química y aceleran su degradación.
Nota técnica
Las 'enzimas' son «biocatalizadores» para reacciones bioquímicas o químicas específicas.
ML7«Agentes biológicos»
Patógenos o toxinas que hayan sido seleccionados o modificados (por ejemplo mediante alteración de la pureza, caducidad, virulencia, características de propagación o resistencia a la radiación UV) a fin de producir bajas en personas o animales, degradar equipos o bien dañar las cosechas o el medio ambiente.
ML7«Biopolímeros»
Macromoléculas biológicas, según se indica:
a. | Enzimas para reacciones bioquímicas o químicas específicas;
b. | 'Anticuerpos' 'antiidiotípicos', 'monoclonales' o 'policlonales';
c. | 'Receptores' tratados o diseñados especialmente.
Notas técnicas
1. | Los «anticuerpos antiidiotípicos» se refieren a anticuerpos que se unen a sitios unificadores de antígenos específicos u otros anticuerpos;
2. | Los «anticuerpos monoclonales» se refieren a proteínas que se unen a un sitio antigénico y que se producen mediante un solo clon de células;
3. | Los «anticuerpos policlonales» se refieren a una mezcla de proteínas que se unen al antígeno específico y que se producen mediante un solo clon de células;
4. | Los «receptores» se refieren a estructuras macromoleculares biológicas capaces de unir ligandos cuya unión afecta a funciones fisiológicas.
ML4 y ML10«Aeronave civil»
Es la «aeronave» mencionada por su denominación en las listas de certificados de aeronavegabilidad publicadas por las autoridades de aviación civil de uno o más Estados miembros de la UE o Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar, destinada a prestar servicio en líneas comerciales civiles nacionales o internacionales o a un uso lícito civil, privado o de negocios.
ML1«Armas desactivadas».
Armas incapaces de disparar proyectil alguno mediante los procesos definidos por las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE o de los Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar. Estos procesos modifican de manera definitiva las piezas esenciales del arma de fuego. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, la desactivación del arma de fuego puede acreditarse mediante certificado expedido por una autoridad nacional y puede indicarse en el arma mediante marcado en una de las piezas esenciales.
ML17, ML21 y ML22«Desarrollo»
Es el conjunto de las etapas previas a la producción en serie, tales como: diseño, investigación de diseño, análisis de diseño, conceptos de diseño, montaje y ensayo de prototipos, esquemas de producción piloto, datos de diseño, proceso de transformación de los datos de diseño en un producto, diseño de configuración, diseño de integración y planos.
ML17«Efectores terminales»
Los «efectores terminales» comprenden las garras, las 'herramientas activas' y cualquier otra herramienta que se fije en la placa base del extremo del brazo manipulador de un «robot».
Nota técnica
Una 'herramienta activa' es un dispositivo destinado a aplicar a la pieza de trabajo la fuerza motriz, la energía necesaria para el proceso o los sensores.
ML8«Materiales energéticos»
Sustancias o mezclas que reaccionan químicamente a fin de liberar la energía necesaria para una aplicación determinada. Los «explosivos», «productos pirotécnicos» y «propulsantes» son subclases de materiales energéticos.
ML8 y ML18«Explosivos»
Sustancias o mezclas de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que, utilizadas como cargas de cebo, de sobrepresión o como cargas principales en cabezas explosivas, dispositivos de demolición y otras aplicaciones militares, son necesarias para la detonación.
ML7«Vectores de expresión»
Portadores (por ejemplo, un plásmido o un virus) utilizados para introducir un material genético en células huésped (receptoras).
ML13«Materiales fibrosos o filamentosos»
Estos materiales incluyen:
a. | Monofilamentos continuos;
b. | Hilos y cables continuos;
c. | Cintas, tejidos, esterillas irregulares y trenzados;
d. | Mantas de fibras picadas, fibrana y fibras aglomeradas;
e. | Triquitos monocristalinos o policristalinos de cualquier longitud;
f. | Pulpa de poliamida aromática.
ML15«Tubos intensificadores de imagen de la primera generación»
Tubos enfocados electrostáticamente, que empleen como entrada y salida una fibra óptica o placa frontal de vidrio o fotocátodos multialcalinos (S-20 o S-25), pero no amplificadores de placa microcanal.
ML17«Pila de combustible»
Dispositivo electroquímico que permite transformar directamente energía química en electricidad de corriente continua mediante el consumo de combustible de una fuente externa.
ML22«De conocimiento público»
La «tecnología» o el «equipo lógico» (<software>) divulgados sin ningún tipo de restricción para su difusión posterior.
Nota | Las restricciones derivadas del derecho de propiedad intelectual no impiden que la «tecnología» o el «equipo lógico» (<software>) se consideren «de conocimiento público».
ML9 y ML19«Láser»
Es un material que produce luz coherente en el espacio y en el tiempo mediante la amplificación por emisión estimulada de radiación.
ML17«Biblioteca» (bases de datos paramétricos técnicos)
Un conjunto de informaciones técnicas, cuya consulta permite aumentar el rendimiento de los sistemas, equipos o componentes pertinentes.
ML10«Vehículos más ligeros que el aire»
Globos y «dirigibles» que se elevan mediante aire caliente u otros gases más ligeros que el aire, tales como el hidrógeno o el helio.
ML21«Microprograma»
Una secuencia de instrucciones elementales, contenidas en una memoria especial, cuya ejecución se inicia mediante la introducción de su instrucción de referencia en un registro de instrucción.
ML17«Reactor nuclear»
Concepto que incluye los dispositivos que se encuentran en el interior de la vasija del reactor o que están conectados directamente con ella, el equipo que controla el nivel de potencia en el núcleo y los componentes que normalmente contienen el refrigerante primario del núcleo del reactor o que están directamente en contacto con dicho refrigerante o lo regulan.
ML8«Precursores»
Especialidades químicas empleadas en la fabricación de explosivos.
ML18, ML21 y ML22«Producción»
Término que engloba todas las fases de producción, tales como: la ingeniería de producción, la fabricación, la integración, el ensamblado (montaje), la inspección, los ensayos y la garantía de calidad.
ML21«Programa»
Secuencia de instrucciones para llevar a cabo un proceso en una forma o bien para ser convertible a una forma que pueda ejecutar un ordenador electrónico.
ML8«Propulsantes»
Sustancias o mezclas que reaccionan químicamente para producir grandes cantidades de gases calientes a tasas controladas a fin de efectuar un trabajo mecánico.
ML4 y ML8«Productos pirotécnicos»
Mezclas de combustibles y oxidantes, sólidos o líquidos, que, al entrar en ignición, sufren una reacción química energética a una tasa controlada con intención de producir retardos a intervalos específicos o cantidades determinadas de calor, ruidos, humos, luces visibles o radiaciones infrarrojas. Los pirofóricos son un subgrupo de los productos pirotécnicos que no contienen oxidantes, pero que se inflaman espontáneamente al contacto con el aire.
ML22«Necesaria»
Aplicado a la «tecnología», este término se refiere únicamente a la parte específica de la «tecnología» por medio de la cual se alcanzan o sobrepasan los niveles de prestaciones, características o funciones sometidos a control. Esta «tecnología»«necesaria» puede ser común a diferentes productos.
ML7«Agentes antidisturbios»
Sustancias que, utilizadas en las condiciones previstas de uso como antidisturbios, producen rápidamente una irritación sensorial o incapacidad física temporal en los seres humanos que desaparecen al poco tiempo de cesar la exposición (los gases lacrimógenos son una clase de «agentes antidisturbios».)
ML17«Robot»
Es un mecanismo de manipulación que puede ser del tipo de trayectoria continua o de la variedad punto a punto, puede utilizar sensores, y reúne todas las características siguientes:
a. | Es multifuncional;
b. | Es capaz de posicionar u orientar materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos variables en un espacio tridimensional;
c. | Cuenta con tres o más servomecanismos de bucle abierto o cerrado, con la posible inclusión de motores paso a paso, y
d. | Está dotado de «programabilidad accesible al usuario» por el método de aprendizaje/reproducción o mediante un ordenador electrónico que puede ser un controlador lógico programable, es decir, sin intervención mecánica. Por «programabilidad accesible al usuario» se entiende la posibilidad de que el usuario inserte, modifique o sustituya «programas» por medios distintos de: a. | El cambio físico del cableado o las interconexiones, o b. | El establecimiento de controles de función, incluida la introducción de parámetros.
Nota | La definición anterior no incluye los dispositivos siguientes: 1. | Los mecanismos de manipulación que solo se controlen de forma manual o por teleoperador; 2. | Los mecanismos de manipulación de secuencia fija que constituyan dispositivos móviles automatizados que funcionen de acuerdo con movimientos programados definidos mecánicamente. El programa debe estar limitado mecánicamente por medio de topes fijos del tipo de vástagos o levas. La secuencia de los movimientos y la selección de las trayectorias o los ángulos no deben ser variables ni modificables por medios mecánicos, electrónicos o eléctricos. 3. | Los mecanismos de manipulación de secuencia variable controlados mecánicamente que constituyan dispositivos móviles automatizados que funcionen de acuerdo con movimientos fijos programados mecánicamente. El programa estará limitado mecánicamente por medio de topes fijos, pero regulables, del tipo de vástagos o levas. La secuencia de movimientos y la selección de las trayectorias o los ángulos han de ser variables en el marco de la configuración fija programada. Las variaciones o modificaciones de la configuración programada (por ejemplo, el cambio de vástagos o de levas) en uno o varios ejes de movimiento se efectúan exclusivamente mediante operaciones mecánicas; 4. | Los mecanismos de manipulación de secuencia variable controlados mecánicamente que constituyan dispositivos móviles automatizados que funcionen de acuerdo con movimientos fijos programados mecánicamente. El programa debe ser variable, pero la secuencia solo avanza en función de una señal binaria procedente de dispositivos binarios eléctricos fijados mecánicamente o topes regulables. 5. | Las grúas apiladoras definidas como sistemas manipuladores por coordenadas cartesianas, construidos como partes integrantes de un conjunto vertical de estanterías de almacenamiento y diseñados para acceder al contenido de dichas estanterías a efectos de depositar o retirar.
ML21«Equipo lógico» (<software>)
Es una colección de uno o más «programas» o «microprogramas» fijada a cualquier soporte tangible de expresión.
ML11«Vehículo espacial»
Satélites activos y pasivos y las sondas espaciales.
ML19«Aptos para uso espacial»
Diseñados, fabricados, o con una certificación de aptitud, tras haber superado los ensayos correspondientes, para ser utilizados a altitudes superiores a los 100 km por encima de la superficie terrestre.
Nota | La determinación de que un producto específico sea "apto para uso espacial" con arreglo a determinados ensayos no significa que otros productos de la misma serie de producción o de modelos también sean "aptos para uso espacial" si no han sido sometidos a ensayo de forma individual.
ML20«Superconductores»
Son materiales (es decir, metales, aleaciones o compuestos) que pueden perder totalmente la resistencia eléctrica (es decir, que pueden alcanzar una conductividad eléctrica infinita y transportar corrientes eléctricas muy grandes sin calentamiento Joule).
«Temperatura crítica» (denominada en ocasiones temperatura de transición) de un material «superconductor» específico es aquella temperatura a la que el material pierde completamente la resistencia a la circulación de corriente continua.
Nota técnica
El estado «superconductor» de un material se caracteriza individualmente por una «temperatura crítica», un campo magnético crítico que es función de la temperatura, y una densidad de corriente crítica que es función del campo magnético y de la temperatura.
ML22«Tecnología»
Información específica necesaria para el «desarrollo», la «producción» o el funcionamiento, la instalación, el mantenimiento (<checking>), la reparación, la revisión o la restauración de un producto. Puede adoptar la forma de 'datos técnicos' o de 'asistencia técnica'. La «tecnología» especificada a efectos de la Lista Común Militar de la UE se define en el artículo ML22.
Notas técnicas
1. | Los «datos técnicos» pueden asumir la forma de copias heliográficas, planos, diagramas, modelos, fórmulas, tablas, diseño y especificaciones de ingeniería, manuales e instrucciones escritas o registradas en otros medios o soportes tales como discos, cintas o «memorias ROM».
2. | La 'asistencia técnica' puede revestir la forma de instrucción, adiestramiento especializado, formación, conocimientos práctico o servicios consultivos, y podrá entrañar la transferencia de 'datos técnicos'.
ML10«Vehículo aéreo no tripulado» (<UAV>)
Aquella «aeronave» que puede despegar, mantenerse en vuelo y navegar de forma controlada sin una presencia humana a bordo.