DOUE-L-2020-80971
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20200615
874/2020

Reglamento (UE) 2020/874 del Consejo de 15 de junio de 2020 que modifica el Reglamento (UE) nº 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200626
204
L
18
33
/doue/2020/204/L00018-00033.pdf
L
20200627
S
20220101
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2020/874/spa
Arancel Aduanero Común
Contingentes arancelarios
Derechos arancelarios
Importaciones
Productos industriales
Productos químicos
Aplicable desde el 1 de julio de 2020.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Reglamento 2021/2278, de 20 de diciembre; DOUE-L-2021-81846
MODIFICA
el anexo del Reglamento 1387/2013, de 17 de diciembre
Comercio
Industria
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) | Con el fin de garantizar un suministro suficiente e ininterrumpido de determinados productos agrícolas e industriales que no se producen en la Unión y, de este modo, evitar perturbaciones en el mercado de dichos productos, los derechos del arancel aduanero común del tipo contemplado en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «derechos del arancel aduanero común») sobre dichos productos han sido suspendidos por el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 del Consejo (2). Estos productos pueden importarse en la Unión exentos de derechos o a un tipo de derecho reducido.
(2) | La producción en la Unión de determinados productos que no figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 es actualmente insuficiente o nula. Redunda por lo tanto en interés de la Unión conceder una suspensión total de los derechos del arancel aduanero común que se les aplican.
(3) | Con el fin de promover una producción integrada de baterías en la Unión de conformidad con la comunicación de la Comisión de 17 de mayo de 2018 titulada «Europa en movimiento — Una movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y limpia», procede conceder una suspensión parcial de los derechos del arancel aduanero común respecto a determinados productos que no figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013. Además, resulta oportuno que determinados productos sujetos actualmente a suspensiones completas de los derechos del arancel aduanero común solo estén sujetos a una suspensión parcial de los mismos. La fecha para la revisión obligatoria de estas suspensiones debe fijarse a 31 de diciembre de 2020, a fin de que el examen de las mismas tenga en cuenta la evolución del sector de las baterías en la Unión.
(4) | Por lo que respecta a los productos de la lista contemplada en el artículo 59 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), solo debe concederse una suspensión parcial de los derechos del arancel aduanero común. La fecha para la revisión obligatoria de dichas suspensiones debe ser el 31 de diciembre de 2021, a fin de que los agentes económicos puedan sustituir estos productos por alternativas.
(5) | Es preciso modificar la designación de los productos correspondientes, su clasificación y los requisitos para el destino final a determinadas suspensiones de derechos del arancel aduanero común en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado, así como las tendencias económicas del mercado.
(6) | Ya no redunda en interés de la Unión mantener suspensiones de los derechos del arancel aduanero común para ciertos productos que figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013. Por lo tanto, deben retirarse las suspensiones correspondientes a tales productos.
(7) | Así pues, procede modificar en consecuencia el Reglamento (UE) n.o 1387/2013.
(8) | Con el fin de evitar cualquier interrupción en la aplicación del régimen de suspensiones autónomas y cumplir las orientaciones de la comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2011 relativa a las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos, las modificaciones que establece el presente Reglamento en relación con las suspensiones para los productos en cuestión deben aplicarse a partir del 1 de julio de 2020. En consecuencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2020.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2020.
Por el Consejo
La Presidenta
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.o 1387/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1344/2011 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 201).
(3) Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
ANEXO
El anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 queda modificado como sigue:
1) | se suprimen todos los asteriscos (*) y la nota final, que contienen el siguiente texto: «Una nueva medida o una medida con condiciones modificadas. Cuando figura que más de un código NC entra en el ámbito de aplicación de la medida, el asterisco se refiere a esta en su totalidad.»;
2) | se suprimen las filas con los siguientes números de serie: 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 y 0.7803;
3) | las siguientes filas sustituyen a las filas que tienen los mismos números de serie: Número de serie | Código NC | TARIC | Designación | Tipo del derecho autónomo | Unidad suplementaria | Fecha prevista de revisión obligatoria «0.7288 | ex 2841 50 00 | 11 | Dicromato de potasio (CAS RN 7778-50-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 2 % | – | 31.12.2021 0.3419 | ex 2850 00 20 | 80 | Arsina (CAS RN 7784-42-1) con una pureza en volumen igual o superior al 99,999 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.2583 | ex 2903 89 80 | 45 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieno (CAS RN 13560-89-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 2 % | – | 31.12.2021 0.2942 | ex 2919 90 00 | 35 | Sal de monosodio de fosfato de 2,2’-metilenobis(4,6-di-terc-butilfenilo) (CAS RN 85209-91-2) con una pureza en peso igual o superior al 95 %, con partículas de más de 100 μm, destinada a la fabricación de agentes de nucleación con un tamaño de partícula (D90) no superior a 35 μm, medido mediante una técnica de dispersión de luz (1) | 0 % | – | 31.12.2023 0.5037 | ex 2922 49 85 | 17 | Glicina (CAS RN 56-40-6) con una pureza en peso igual o superior al 95 %, con o sin adición del agente antiaglomerante dióxido de silicio en una proporción no superior al 5 % (CAS RN 112926-00-8) | 0 % | – | 31.12.2020 0.3689 | ex 2924 19 00 | 23 | Acrilamida (CAS RN 79-06-1) con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 2 % | – | 31.12.2021 0.6259 | ex 2926 90 70 | 26 | Ciflutrina (ISO) (CAS RN 68359-37-5) con una pureza en peso igual o superior al 95,5 % destinada a la fabricación de biocidas (1) | 0 % | – | 31.12.2024 0.2656 | ex 2931 39 90 | 38 | Ácido N-(fosfonometil)iminodiacético (CAS RN 5994-61-6) con un contenido en peso no superior al 15 % de agua y con una pureza en peso en seco igual o superior al 97 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7811 | ex 2933 19 90 | 33 | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 % destinado a la fabricación de medicamentos veterinarios (1) | 0 % | – | 31.12.2024 0.4346 | ex 2934 20 80 | 25 | 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (CAS RN 2634-33-5) en forma de polvo con una pureza en peso igual o superior al 95 %, o en una mezcla acuosa con un contenido en peso igual o superior al 20 % de 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona | 0 % | – | 31.12.2022 0.5134 | ex 3204 11 00 | 45 | Preparación de pigmentos de dispersión con: — | C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) o Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — | C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — | C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), con o sin C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) | 0 % | – | 31.12.2020 0.7318 | ex 3603 00 60 | 10 | Encendedores para generadores de gas con una longitud máxima total igual o superior a 20,34 mm pero no superior a 29,4 mm y una longitud de clavija igual o superior a 6,68 mm (±0,3 mm) pero no superior a 7,54 mm (±0,3 mm) | 0 % | – | 31.12.2022 0.5718 | ex 3811 21 00 | 85 | Aditivos: — | con un contenido superior al 20 % pero no superior al 45 % en peso de aceites minerales, — | a base de una mezcla de sales cálcicas ramificadas de sulfuro de dodecilfenol, carbonatadas o no, destinados a la fabricación de mezclas de aditivos (1) | 0 % | – | 31.12.2022 0.7512 | ex 3811 29 00 | 18 | Aditivos compuestos por ácido dihidróxidobutanodioico-diéster (mezcla de alquilos C12-16 y de isoalquilos C11-14 ricos en C13), destinados a la fabricación de aceites para motores (1) | 0 % | – | 31.12.2023 0.3069 | ex 3824 99 92 | 88 | 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroxietilada (CAS RN 9014-85-1) | 0 % | – | 31.12.2020 0.4719 | ex 3824 99 93 | 35 | Parafina con un nivel de cloración igual o superior al 70 % (CAS RN 63449-39-8) | 0 % | – | 31.12.2024 0.6953 | ex 3901 40 00 | 20 | Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) octeno en forma de «pellets» con: — | un contenido en peso de octeno igual o superior al 10 % pero no superior al 20 %, — | un índice de flujo de fusión igual o superior a 9,0, pero no superior a 10,0 (según ASTM D1238 10.0/2.16), — | un índice de fusión (190 °C/2,16 kg) igual o superior a 0,4 g/10 min, pero no superior a 0,6 g/10 min, — | una densidad igual o superior a 0,909 g/cm3, pero no superior a 0,913 g/cm3 según ASTM D4703, — | un área de gel por 24,6 cm3 no superior a 20 mm2, y — | un nivel de antioxidante no superior a 240 ppm | 0 % | m3 | 31.12.2020 0.5161 | ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 | 70 75 | Rollos de lámina de polietileno: — | dotada de una cara autoadhesiva, — | de un espesor total igual o superior a 0,025 mm pero inferior o igual a 0,09 mm, — | de una anchura total igual o superior a 60 mm, pero no superior a 1 110 mm, destinados a la fabricación de productos de las partidas 8521 o 8528 con fines de protección (1) | 0 % | – | 31.12.2021 0.4947 | ex 3919 90 80 | 65 | Película autoadhesiva de espesor igual o superior a 40 μm, pero no superior a 475 μm, compuesta por una o varias capas de tereftalato de poli(etileno) transparente, metalizado o teñido, cubierta, por un lado, con un revestimiento resistente al rayado y, por el otro, con un adhesivo sensible a la presión y un soporte antiadherente | 0 % | – | 31.12.2024 0.3241 | ex 3920 10 25 | 30 | Película monocapa de polietileno de alta densidad: — | con un contenido de polietileno en peso igual o superior al 99 %, — | de un espesor igual o superior a 12 μm, pero no superior a 20 μm, — | de una longitud igual o superior a 4 000 m pero inferior o igual a 7 000 m, — | de anchura igual o superior a 600 mm, pero no superior a 900 mm | 0 % | – | 31.12.2023 0.3312 | ex 3921 90 60 | 35 | Membranas intercambiadoras de iones basadas en un tejido recubierto por ambos lados de un material plástico fluorado, destinadas a utilizarse en las células electrolíticas cloro-alcalinas (1) | 0 % | – | 31.12.2023 0.6708 | ex 4009 42 00 | 20 | Manguera de freno de caucho con: — | cordones de materia textil, — | un espesor de pared de 3,2 mm, — | una contera metálica hueca aplastada en los dos extremos y — | uno o varios soportes de fijación, destinada a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7372 | ex 5311 00 90 | 10 | Tafetán de hilados de papel pegados sobre una capa de papel tisú: — | con un peso igual o superior a 190 g/m2, pero no superior a 280 g/m2, y — | cortado en rectángulos con una longitud igual o superior a 40 cm, pero no superior a 140 cm | 0 % | – | 31.12.2022 0.2546 | ex 6903 90 90 | 30 | Tubos y soportes de reactores de carburo de silicio con un punto de reblandecimiento de 1 400 °C o superior | 0 % | – | 31.12.2023 0.7619 | ex 7006 00 90 | 40 | Placas de vidrio sódico-cálcico de calidad STN (Super Twisted Nematic) con: — | una longitud igual o superior o a 300 mm, pero no superior a 1 500 mm, — | una anchura igual o superior a 300 mm, pero no superior a 1 500 mm, — | un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero no superior a 1,1 mm, — | un revestimiento de óxido de estaño e indio con una resistencia igual o superior a 80 Ω, pero no superior a 160 Ω en un lado, — | con o sin un revestimiento antirreflectante multicapa en el otro lado y con los bordes trabajados (achaflanados) | 0 % | – | 31.12.2023 0.7341 | ex 7413 00 00 | 20 | Membrana de altavoz, compuesta de uno o más amortiguadores de vibraciones y un mínimo de dos cables de cobre sin aislar entrelazados o incrustados en ellos | 0 % | – | 31.12.2022 0.3928 | ex 7616 99 90 | 15 | Bloques de aluminio de forma alveolar para su uso en la fabricación de piezas de aeronaves (1) | 0 % | p/st | 31.12.2023 0.6730 | ex 8101 96 00 | 10 | Alambre de wolframio con un contenido de wolframio igual o superior al 99 % en peso con: — | la mayor dimensión de la sección transversal inferior o igual a 50 μm, — | una resistencia igual o superior a 40 Ω, pero no superior a 300 Ω por metro | 0 % | – | 31.12.2020 0.5838 | ex 8105 90 00 | 10 | Barras o cables de aleación de cobalto con un contenido en peso: — | de cobalto, del 35 % (± 2 %), — | de níquel, del 25 % (± 1 %), — | de cromo, del 19 % (± 1 %), y — | de hierro, del 7 % (± 2 %), conformes con las especificaciones para materiales AMS 5842 | 0 % | – | 31.12.2023 0.5570 | ex 8207 30 10 | 10 | Conjunto de herramientas de prensa de transferencia y/o en tándem para conformar en frío, embutir, estampar, cortar, punzonar, curvar, calibrar, rebordear y terrajar hojas de metal, destinado a la fabricación de partes de bastidores o partes del cuerpo de automóviles (1) | 0 % | p/st | 31.12.2022 0.5024 | ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 | 30 40 30 50 43 40 55 70 55 22 | Teclados de silicona o de plástico, que incluyan: — | piezas de metal común, y — | con o sin piezas de plástico, — | resina epoxi reforzada con fibra de vidrio o madera, — | incluso impresos o tratados en superficie, — | equipados o no con conductores eléctricos, — | con o sin película pegada al teclado, — | con o sin película de protección mono o multicapa | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.7670 | ex 8409 91 00 | 25 | Módulo de admisión de aire de los cilindros del motor que consta de: — | un tubo de succión, — | un sensor de presión, — | un acelerador eléctrico, — | mangueras, — | soportes, para su uso en la fabricación de motores para vehículos de motor (1) | 0 % | – | 31.12.2023 0.7718 | ex 8409 99 00 | 75 | Rampa de inyección de alta presión de acero galvanizado de ferrita y perlina con: — | un sensor de presión y una válvula, como mínimo, — | una longitud igual o superior a 314 mm, pero no superior a 322 mm, — | una presión de funcionamiento inferior o igual a 225 MPa, — | una temperatura de entrada inferior o igual a 95 °C, — | una temperatura ambiente igual o superior a -45 °C, pero inferior o igual a 145 °C, destinado a la fabricación de motores de encendido por compresión de vehículos automóviles (1) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7377 | ex 8481 80 59 | 40 | Válvula de control del flujo: — | de acero, — | con un orificio de salida de diámetro igual o superior a 0,05 mm, pero no superior a 0,5 mm, — | con un orificio de entrada de diámetro igual o superior a 0,1 mm pero no superior a 1,3 mm, — | con revestimiento de nitruro de cromo, — | con una rugosidad de la superficie de Rp 0,4 | 0 % | – | 31.12.2022 0.7381 | ex 8481 80 59 | 50 | Válvula electromagnética de control de cantidad con: — | un émbolo, — | un solenoide con resistencia de bobina igual o superior a 1,85 Ω, pero no superior a 8,2 Ω | 0 % | – | 31.12.2022 0.7604 | ex 8484 20 00 | 20 | Dispositivo mecánico de junta de anillo compuesto por dos anillos móviles (uno de cerámica de acoplamiento, con una conductividad térmica inferior a 80 W/mK, y el otro deslizante de carbón), un muelle y un sellador de nitrilo en la cara externa | 0 % | – | 31.12.2023 0.5577 | ex 8501 31 00 | 50 | Motores de corriente continua, sin escobillas, con: — | un diámetro exterior igual o superior a 80 mm pero inferior o igual a 200 mm, — | una tensión de alimentación igual o superior a 9 V pero inferior o igual a 16 V, — | una potencia de salida a 20 °C igual o superior a 300 W pero inferior o igual a 750 W, — | un par a 20 °C igual o superior a 2,00 Nm, pero no superior a 7,00 Nm, — | una velocidad nominal a 20 °C igual o superior a 600 rpm, pero no superior a 3 100 rpm, — | con o sin un sensor de posición angular del rotor de tipo transformador de coordenadas (resolver) o de tipo «efecto Hall», — | con o sin polea del tipo utilizado en los sistemas de dirección asistida para vehículos automóviles | 0 % | – | 31.12.2022 0.4855 | ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50 | 30 50 10 | Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 315 kW: — | con un motor de corriente alterna o de corriente continua con o sin transmisión, — | con o sin electrónica de potencia | 0 % | – | 31.12.2021 0.5783 | ex 8503 00 99 | 40 | Membranas para pilas de combustible, en rollos o en hojas, de anchura igual o inferior a 150 cm, destinadas a utilizarse en la fabricación de pilas de combustible de la partida 8501 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2022 0.7029 | ex 8505 11 00 | 47 | Artículos de forma triangular, cuadrada o rectangular, incluso conformados o con esquinas redondeadas, destinados a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización, que contienen neodimio, hierro y boro, con las dimensiones siguientes: — | una longitud igual o superior a 9 mm, pero no superior a 105 mm, — | una anchura igual o superior a 5 mm pero no superior a 105 mm, y — | una altura igual o superior a 2 mm pero no superior a 55 mm | 0 % | – | 31.12.2021 0.7511 | ex 8505 19 90 | 60 | Artículos de ferrita aglomerada en forma de medio manguito o de cuarto de manguito, o con esquinas redondeadas, destinado a convertirse en imanes permanentes tras su magnetización, con las dimensiones siguientes: — | una longitud igual o superior a 10 mm, pero no superior a 100 mm (± 1 mm), — | una anchura igual o superior a 10 mm, pero no superior a 100 mm (± 1 mm), — | un espesor igual o superior a 2 mm, pero no superior a 15 mm (±0,15 mm) | 0 % | – | 31.12.2023 0.6703 | ex 8507 60 00 | 33 | Acumulador de iones de litio con: — | una longitud igual o superior a 150 mm pero no superior a 1 000 mm, — | una anchura igual o superior a 100 mm pero no superior a 1 000 mm, — | una altura igual o superior a 200 mm pero no superior a 1 500 mm, — | un peso igual o superior a 75 kg pero no superior a 200 kg, — | una capacidad nominal igual o superior a 150 Ah, pero no superior a 500 Ah, — | una tensión nominal de salida de 230 V AC (línea a neutro) o una tensión nominal de 64 V (± 10 %). | 1,3 % | – | 31.12.2020 0.6702 | ex 8507 60 00 | 37 | Acumulador de iones de litio con: — | una longitud igual o superior a 1 200 mm pero no superior a 2 000 mm, — | una anchura igual o superior a 800 mm pero no superior a 1 300 mm, — | una altura igual o superior a 2 000 mm pero no superior a 2 800 mm, — | un peso igual o superior a 1 800 kg pero no superior a 3 000 kg, — | una capacidad nominal igual o superior a 2 800 Ah pero no superior a 7 200 Ah | 1,3 % | – | 31.12.2020 0.5342 | ex 8507 60 00 | 65 | Batería de ion de litio cilíndrica, con: — | una tensión de 3,5 VDC a 3,8 VDC, — | una capacidad de 300 mAh a 900 mAh y — | un diámetro de 10 mm a 14,5 mm | 1,3 % | – | 31.12.2021 0.6753 | ex 8507 60 00 | 77 | Baterías recargables de iones de litio, con: — | una longitud igual o superior a 700 mm, pero no superior a 2 820 mm, — | una anchura igual o superior a 935 mm, pero no superior a 1 660 mm, — | una altura igual o superior a 85 mm, pero no superior a 700 mm, — | un peso igual o superior a 250 kg, pero no superior a 700 kg, — | una energía no superior a 175 kWh, — | una tensión nominal de 400 V | 1,3 % | – | 31.12.2020 0.6863 | ex 8512 30 90 | 20 | Zumbador de aviso para el sistema del sensor de aparcamiento en una carcasa de plástico, basado en el principio piezo-mecánico, integrado por: — | una tarjeta de circuito impreso, — | un conector, — | incluso en un soporte metálico, destinado a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.6689 | ex 8529 90 65 | 28 | Conjunto electrónico compuesto por una tarjeta de circuito impreso con, al menos: — | transformadores de aplicaciones multimedia y de procesado de señales de vídeo, — | FPGA (matriz de puertas programable in situ), — | memoria flash, — | memoria operativa, — | con o sin interfaces USB, HDMI, VGA y RJ-45, — | conectores hembra o macho para la conexión a una pantalla LCD, una lámpara LED y un panel de control | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.7251 | ex 8537 10 91 | 70 | Controlador de memoria del motor programable para una tensión no superior a 1 000 V, que contenga al menos: — | un circuito impreso con componentes activos y pasivos, — | una carcasa de aluminio, y — | múltiples conectores | 0 % | p/st | 31.12.2022 0.6866 | ex 8538 90 91 ex 8538 90 99 | 20 50 | Antena de interior destinada a sistemas de bloqueo de puertas de automóviles, con: — | un módulo de antena en una carcasa de plástico, — | un cable de conexión con clavija, — | al menos dos soportes de montaje, — | incluso en forma de tarjeta de circuito impreso con circuitos integrados, diodos y transistores, destinada a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.5953 | ex 8538 90 99 | 95 | Placa base de cobre, que contenga más componentes que chips y diodos transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) con una tensión igual o superior a 650 V, pero no superior a 1 200 V, para su uso como disipador térmico en la fabricación de módulos IGBT (1) | 0 % | p/st | 31.12.2023 0.6710 | ex 8544 30 00 ex 8544 42 90 | 60 50 | Cable de conexión de cuatro núcleos con dos conectores hembra para la transmisión de señales digitales de sistemas de navegación y de audio a un conector USB, destinado a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | – | 31.12.2020 0.6867 | ex 8544 30 00 | 85 | Cable alargador bifilar con dos conectores, que contenga por lo menos: — | una arandela de caucho, — | un soporte metálico de fijación, del tipo utilizado para conectar sensores de velocidad de vehículos en la fabricación de vehículos del Capítulo 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.5002 | ex 8545 90 90 | 40 | Papel de fibra técnica en capas, resistente a la corrosión, de una capa de difusión de gas con: — | longitud de fibra controlada, resistencia, porosidad, conductancia térmica, resistencia eléctrica, — | un espesor inferior a 600 μm, — | un peso inferior a 500 g/m2 | 0 % | m2 | 31.12.2020 0.7581 | ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 | 60 15 45 65 | Caja de transferencia para automóvil con una entrada y dos salidas, para distribuir el par entre los ejes delantero y trasero en una carcasa de aluminio y con dimensiones que no excedan de 565 mm x 570 mm x 510 mm, que contenga: — | al menos un actuador, — | con o sin una distribución interior por cadena | 0 % | – | 31.12.2024 0.6711 | ex 8708 80 20 ex 8708 80 35 | 10 10 | Parte superior del puntal, incluido: — | un soporte metálico con tres tornillos de montaje, y — | una suspensión de caucho destinada a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.6705 | ex 8708 80 20 ex 8708 80 91 | 20 10 | Brazo trasero del chasis con protector de materia plástica, equipado con dos carcasas metálicas con silent blocks de caucho comprimidos, destinado a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.6704 | ex 8708 80 20 ex 8708 80 91 | 30 20 | Brazo trasero del chasis equipado con un pivote esférico y carcasa metálica con un silent block de caucho comprimido, destinado a la fabricación de productos del Capítulo 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.7365 | ex 8708 80 99 | 30 | Vástago de pistón de acero con superficie endurecida para amortiguadores hidráulicos o hidroneumáticos de vehículos de motor, con: — | un revestimiento de cromo, — | un diámetro igual o superior a 11 mm pero inferior o igual a 28 mm, — | una longitud igual o superior a 80 mm pero inferior o igual a 600 mm, con un extremo roscado o un mandril para soldadura por resistencia | 0 % | – | 31.12.2022 0.6687 | ex 8708 95 10 ex 8708 95 99 | 10 20 | Almohada de seguridad inflable de fibra de poliamida de alta resistencia: — | cosida, — | plegada en tres dimensiones presentada en forma de paquete indeformable, fijada térmicamente, o almohada de seguridad plana (sin plegar), con o sin formación térmica | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.6686 | ex 8714 10 90 | 10 | Tubos interiores de la horquilla de motocicleta: — | de acero al carbono SAE1541, — | recubiertos de una capa de cromado endurecido de 20 μm (+ 15 μm/– 5 μm), — | con un espesor de pared igual o superior a 1,3 mm, pero no superior a 1,6 mm, — | con una elongación de ruptura del 15 %, — | perforados | 0 % | p/st | 31.12.2020 0.5692 | ex 9002 11 00 | 20 | Objetivos: — | de unas dimensiones máximas de 95 mm × 55 mm × 50 mm, — | con una resolución de 160 líneas/mm o más y — | un factor de zoom de 18, | 0 % | – | 31.12.2022 0.6527 | ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 | 20 30 | Salpicadero con un cuadro de control por microprocesador, con o sin motores paso a paso, e indicadores LED o pantalla LCD que muestran como mínimo: — | la velocidad, — | las revoluciones del motor, — | la temperatura del motor, — | el nivel de carburante, y que comunica a través de los protocolos CAN-BUS y/o K-LINE, del tipo utilizado en la fabricación de productos del Capítulo 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 0.5025 | ex 9401 90 80 | 10 | Ruedas de trinquete destinadas a la fabricación de asientos reclinables para automóvil (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020»
4) | se añaden o insertan las siguientes filas según el orden numérico de los códigos NC y TARIC de las columnas segunda y tercera: Número de serie | Código NC | TARIC | Designación | Tipo del derecho autónomo | Unidad suplementaria | Fecha de revisión obligatoria prevista «0.7897 | ex 2825 20 00 | 10 | Hidróxido de litio monohidratado (CAS RN 1310-66-3) | 2,6 % | – | 31.12.2020 0.7895 | ex 2903 72 00 | 10 | Dicloro-1,1,1-trifluoroetano (CAS RN 306-83-2) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7826 | ex 2903 79 30 | 30 | 1-Bromo-5-cloropentano (CAS RN 54512-75-3) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7914 | ex 2905 39 95 | 70 | 2-metilpropano-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7828 | ex 2909 30 38 | 50 | 2-(1-Adamantil)-4-bromoanisol (CAS RN 104224-63-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7846 | ex 2909 50 00 | 40 | 2-Metoxi-4-(trifluorometoxi)fenol (CAS RN 166312-49-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7910 | ex 2909 60 00 | 50 | Solución de 3,6,9-(etil y/o propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonanos (CAS RN 1613243-54-1) en alcoholes minerales (CAS RN 1174522-09-8), con un contenido en peso igual o superior al 25 %, pero no superior al 41 % de hexoxonanos | 0 % | – | 31.12.2024 0.7824 | ex 2914 50 00 | 15 | 1,1-Dimetoxiacetona (CAS RN 6342-56-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7834 | ex 2915 40 00 | 10 | Tricloroacetato de etilo (CAS RN 515-84-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7830 | ex 2915 40 00 | 20 | Tricloroacetato de sodio (CAS RN 650-51-1) con una pureza en peso igual o superior al 96 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7899 | ex 2915 90 70 | 18 | Ácido mirístico, sal de litio (CAS RN 20336-96-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7845 | ex 2916 39 90 | 22 | Ácido 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico (CAS RN 1026962-68-4) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7827 | ex 2916 39 90 | 27 | 6-Bromo-2-naftoato de metilo (CAS RN 33626-98-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7880 | ex 2917 19 80 | 45 | Fumarato de hierro (CAS RN 141-01-5) con una pureza en peso igual o superior al 93 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7907 | ex 2918 19 98 | 50 | Ácido 12-hidroxioctadecanoico (CAS RN 106-14-9) con una pureza igual o superior al 90 % en peso destinado a la fabricación de ésteres de ácido poliglicerina-poli-12-hidroxioctadecanoico (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7864 | ex 2918 30 00 | 35 | Ácido 3-oxociclobutano-1-carboxílico con una pureza en peso igual o superior al 98 % (CAS RN 23761-23-1) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7898 | ex 2920 29 00 | 80 | 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilhexiloxi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocina (CAS RN 126050-54-2) con un contenido en peso igual o superior al 95 % (CAS RN 126050-54-2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7894 | ex 2921 51 90 | 10 | N-(4-clorofenil)benceno-1,2-diamina (CAS RN 68817-71-0) con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7860 | ex 2922 19 00 | 15 | Solución acuosa con un contenido en peso: — | igual o superior al 73 % de 2-amino-2-metil-1-propanol (CAS RN 124-68-5), — | igual o superior al 4,5 %, pero no superior al 27 % de agua (CAS RN 7732-18-5), | 0 % | – | 31.12.2024 0.7853 | ex 2922 49 85 | 13 | p-toluenosulfonato de O-bencilglicina (CAS RN 1738-76-7) con una pureza en peso igual o superior al 93 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7879 | ex 2923 90 00 | 50 | Clorohidrato de betaína (CAS RN 590-46-5) con una pureza en peso igual o superior al 93 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7841 | ex 2924 29 70 | 47 | Carbamato de (s)-terc-butil (1-amino-3-(4-yodofenil)-1-oxopropan-2-il) (CAS RN 868694-44-4) con una pureza igual o superior al 95 % en peso | 0 % | – | 31.12.2024 0.7832 | ex 2925 29 00 | 50 | Cloruro de (clorometileno)dimetilamonio (CAS RN 3724-43-4) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7859 | ex 2930 90 98 | 29 | Ácido 4-amino-5-(etilsulfanil)-2-metoxibenzoico (CAS RN 71675-86-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7833 | ex 2930 90 98 | 31 | Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo (CAS RN 36635-61-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7838 | ex 2932 20 90 | 53 | (R)-4-propildihidrofurano-2(3H)-ona (CAS RN 63095-51-2) con una pureza en peso en seco igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7855 | ex 2932 99 00 | 37 | 4-(2-Butil-1-benzofurano-3-carbonil)-2,6-diiodofenol (CAS RN 1951-26-4) con una pureza igual o superior al 99 % en peso | 0 % | – | 31.12.2024 0.7903 | ex 2933 19 90 | 13 | Fluoruro de 3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carbonil (CAS RN 1255735-07-9) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7835 | ex 2933 19 90 | 17 | 1,3-Dimetil-1H-pirazol (CAS RN 694-48-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7918 | ex 2933 19 90 | 23 | Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) con una pureza en peso igual o superior al 96 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7836 | ex 2933 19 90 | 27 | Ácido 3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimetilpropoxi)-1H-pirazol-4-carboxílico (CAS RN 2229861-20-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7844 | ex 2933 39 99 | 74 | 4-Aminopiridina-2-carboxamida (CAS RN 100137-47-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7906 | ex 2933 39 99 | 81 | Ácido 4-hydroxi-3-piridinesulfónico (CAS RN 51498-37-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7866 | ex 2933 39 99 | 82 | Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) con un contenido en peso no superior al 15 % de agua y con una pureza en peso en seco igual o superior al 92 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7825 | ex 2933 59 95 | 68 | Guanina (CAS RN 73-40-5) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7839 | ex 2933 99 80 | 66 | (6-(4-Fluorobencil)-3,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirid-5-il)metanol (CAS RN 1799327-42-6) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7843 | ex 2934 99 90 | 17 | (S)-4-(terc-butoxicarbonil)-1,4-oxacepano-2-ácido carboxílico (CAS RN 1273567-44-4) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7837 | ex 2934 99 90 | 29 | (2R,5S)-terc-butil 4-bencil-2-metil-5-(((R)-3-metilmorfolino)metil)piperacina-1-carboxilato (CAS RN 1403902-77-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7840 | ex 2934 99 90 | 33 | Benzoato de (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1(2H)-il)-2-((benzoiloxi)metil)-4,4-difluorotetrahidrofurano-3-il (CAS RN 134790-39-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7842 | ex 2934 99 90 | 69 | 3-Metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H)-ona (CAS RN 1220696-32-1) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7854 | ex 2935 90 90 | 70 | (4S)-4-Hidroxi-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiazino-6-sulfonamida-1,1-dióxido (CAS RN 154127-42-1) con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7885 | ex 3204 15 00 | 20 | Colorante C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) y preparaciones a base de ese colorante con un contenido en peso de colorante C.I. Vat Blue 1 igual o superior al 94 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7922 | ex 3823 19 10 | 20 | Ácido 12-hidroxioctadecanoico (CAS RN 106-14-9) destinado a la fabricación de ésteres de ácido poliglicerina-poli-12-hidroxioctadecanoico (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7831 | ex 3824 99 92 | 62 | Solución de 9-borabiciclo[3.3.1]nonano (CAS RN 280-64-8) en tetrahidrofuranano (CAS RN 109-99-9), con un contenido en peso igual o superior al 6 % de 9-borabiciclo[3.3.1]nonano | 0 % | – | 31.12.2024 0.7861 | ex 3903 90 90 | 33 | Copolímero de estireno, divinilbenceno y clorometilestireno (CAS RN 55844-94-5) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | – | 31.12.2024 0.7865 | ex 3909 40 00 | 70 | Polímero en forma de copos con un contenido en peso de resina fenólica (octilfenol-formaldehído bromado) igual o superior al 98 %, con un punto de reblandecimiento igual o superior a 80 °C, pero no superior a 95 °C según la norma ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7882 | ex 3920 69 00 | 30 | Película retráctil monocapa o multicapa, transversalmente orientada: — | con un contenido de ácido poliláctico en peso superior al 85 %, de aditivos orgánicos e inorgánicos en peso no superior al 5 % y de aditivos basados en poliésteres biodegradables en peso no superior al 10 %, — | de un espesor igual o superior a 20 μm, pero no superior a 100 μm, — | de longitud superior o igual a 2 385 m, pero no superior a 9 075 m, — | biodegradable y compostable (según el método EN 13432) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7883 | ex 3920 69 00 | 70 | Película monocapa o multicapa, de orientación biaxial: — | con un contenido de ácido poliláctico en peso superior al 85 %, de aditivos orgánicos e inorgánicos en peso no superior al 5 % y de aditivos basados en poliésteres biodegradables en peso no superior al 10 %, — | de un espesor igual o superior a 9 μm, pero no superior a 120 μm, — | de longitud superior o igual a 1 395 m, pero no superior a 21 560 m, — | biodegradable y compostable (según el método EN 13432) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7891 | ex 7326 90 94 | 40 | Cuello de bola de acero estampado, labrado y tratado térmicamente o pretratado, con un ángulo entre el centro de la cabeza cónica y el brazo de menos de 90 °, o con un ángulo entre el centro de la bola y el brazo de menos de 90 °, destinado a la fabricación de enganches de remolques para turismos (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7911 | ex 7506 20 00 | 10 | Chapas y tiras enrolladas de aleación de níquel C276 (EN 2.4819) con — | un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero no superior a 3 mm, — | una anchura igual o superior a 770 mm, pero no superior a 1 250 mm | 0 % | – | 31.12.2024 0.7851 | ex 8409 99 00 | 25 | Conjunto de tubos flexibles para el retorno de combustible desde los inyectores a una unidad de combustible del motor, que incluya, como mínimo: — | tres tubos de caucho, estén o no provistos de mangas trenzadas protectoras, — | tres conectores para la conexión de los inyectores de combustible, — | cinco grapas metálicas, — | una articulación de plástico en forma de T, para su uso en la fabricación de motores para vehículos de motor (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7850 | ex 8481 30 99 | 30 | Válvula antirretorno del servomotor auxiliar de freno, que incluya al menos: — | tres mangueras de caucho vulcanizado, — | una válvula de membrana, — | dos abrazaderas metálicas, — | un soporte metálico, — | que conecte o no un tubo metálico, utilizada en la fabricación de vehículos de motor (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7920 | ex 8483 40 59 | 30 | Variador de velocidad hidrostático: — | con una bomba hidráulica y un diferencial con el eje de la rueda, — | incluso provista de un ventilador lanzador o de una polea, destinado a la fabricación de cortadoras de césped de las subpartidas 8433 11 y 8433 19 o de otras guadañadoras de la subpartida 8433 20 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 0.7857 | ex 8501 10 10 | 40 | Motor síncrono híbrido de velocidad gradual con: — | una potencia inferior o igual a 18 W, — | dos fases, — | una intensidad nominal no superior a 2,5 A/fase, — | una tensión nominal no superior a 20 V, — | con o sin eje roscado, destinado a la fabricación de impresoras 3D (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7888 | ex 8507 60 00 | 68 | Acumulador de iones de litio en carcasa de metal con: — | una longitud igual o superior a 173 mm, pero no superior a 175 mm, — | una anchura igual o superior a 41,5 mm, pero no superior a 43 mm, — | una altura igual o superior a 85 mm, pero no superior a 103 mm, — | una tensión nominal igual o superior a 3,6 V, pero no superior a 3,75 V, y — | una capacidad nominal igual o superior a 93 Ah, pero no superior a 94 Ah | 1,3 % | – | 31.12.2024 0.7873 | ex 8537 10 91 | 20 | Conjunto electrónico que contiene: — | un microprocesador, — | un controlador de memoria programable y otros componentes electrónicos montados en un circuito impreso, — | con o sin indicadores de diodos electroluminiscentes (LED) o con pantalla de cristal líquido (LCD), destinado a la fabricación de productos de las subpartidas 8418 21 , 8418 29 , 8421 12 , 8422 11 , 8450 11 , 8450 12 , 8450 19 , 8451 21 , 8451 29 y 8516 60 (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7848 | ex 8544 30 00 | 45 | Cable de siete conductores para conectar el sensor de medición de la presión (sensor de presión de sobrealimentación) en el colector de aspiración del motor y las bujías de resistencia eléctrica con el conector común, con cuatro tomas de corriente y dos conectores, destinado a la fabricación de motores de émbolo de encendido por compresión de turismos (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7847 | ex 8544 30 00 | 55 | Cable de conexión de cinco conductores con conectores para acoplar el sensor de temperatura y el sensor de diferencia de presión en el colector de escape con el conector común, destinado a la fabricación de motores de émbolo de encendido por compresión de turismos (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7856 | ex 8708 40 20 ex 8708 40 50 | 70 60 | Caja de cambios manual en una carcasa de aluminio fundido para instalación transversal con: — | una anchura no superior a 480 mm, — | una altura no superior a 400 mm, — | una longitud no superior a 550 mm, — | cinco engranajes, — | un engranaje diferencial, — | un par de motor igual o inferior a 250 Nm, destinada a la fabricación de motores de vehículos automóviles de la partida 8703 (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7849 | ex 8708 93 10 ex 8708 93 90 | 40 40 | Pedal de embrague con conexión al freno de estacionamiento electrónico (EPB, Electronic Parking Brake), con o sin función de señal de emisión para: — | el reajuste del control de crucero, — | la liberación del freno de estacionamiento electrónico, — | la gestión de parada y arranque del motor con arreglo al sistema de parada y arranque automático, destinado a la fabricación de vehículos de pasajeros (2) | 0 % | – | 31.12.2024 0.7921 | ex 8708 99 97 | 18 | Variador de velocidad hidrostático: — | con una bomba hidráulica y un diferencial con el eje de la rueda, — | incluso provista de un ventilador lanzador o de una polea, destinado a la fabricación de tractores de las subpartidas 8701 91 90 y 8701 92 90 , cuya función principal sea la de cortar el césped (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023»
(1) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1);
(2) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).