DOUE-L-2021-80974
Europeo
Unión Europea
Reglamento
1162/2021

Enmiendas al Reglamento nº 44 [2020/1223] de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a la homologación de sistemas de retención de niños ocupantes de vehículos de motor («sistemas de retención infantil») [2021/1162].
Diario Oficial de la Unión Europea
20210715
252
L
7
8
/doue/2021/252/L00007-00008.pdf
L
20210609
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/1162/spa
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas CEPE
Componentes de vehículos
Homologación
Marca de conformidad CE
Menores
Reglamentaciones técnicas
Seguridad vial
Vehículos de motor
Entrada en vigor: si se cumple lo indicado, el 9 de junio de 2021.
MODIFICA
los puntos 6.1.3 y 17.21 del Reglamento 2020/1223 (DOUE L 285, de 1 de septiembre de 2020)
Industria
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
Solo los textos originales de la CEPE surten efectos jurídicos con arreglo al Derecho internacional público. La situación y la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento deben verificarse en la última versión del documento de la CEPE «TRANS/WP.29/343», que puede consultarse en la dirección: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations
Enmiendas al Reglamento nº 44 [2020/1223] de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a la homologación de sistemas de retención de niños ocupantes de vehículos de motor («sistemas de retención infantil») [2021/1162]
Enmiendas al Reglamento nº 44, publicado en el DO L 285 de 1.9.2020.
Suplemento 18 de la serie 04 de enmiendas. Fecha de entrada en vigor: 9 de junio de 2021
El presente documento tiene valor meramente informativo. El texto auténtico y jurídicamente vinculante es el siguiente: ECE/TRANS/WP.29/2020/111.
El punto 6.1.3 queda modificado como sigue:
«6.1.3. | Según la categoría a la que pertenezca, el sistema de retención infantil deberá estar sujeto a la estructura del vehículo o a la del asiento. Configuraciones posibles para la homologación Cuadro de grupos/categorías Categoría de grupo | Universal (1) | Semiuniversal (2) | Restringida | Específica para un vehículo SRI | SRI ISOFIX | SRI | SRI ISOFIX | SRI | SRI ISOFIX | SRI | SRI ISOFIX 0 | Capazo | A (3) | NA | A (3) | A (3) | A (3) | NA | A (3) | A (3) | | | | | | | | Orientado hacia atrás | A (3) | NA | A (3) | A (3) | A (3) | NA | A (3) | A (3) 0+ | Orientado hacia atrás | A (3) | NA | A (3) | A (3) | A (3) | NA | A (3) | A (3) I | Orientado hacia atrás | A (3) | NA | A (3) | A (3) | A (3) | NA | A (3) | A (3) Orientado hacia delante (integral) | A (3) | A (3) | A (3) | A (3) | A (3) | NA | A (3) | A (3) Orientado hacia delante (no integral) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA Orientado hacia delante (no integral, véase el punto 6.1.12) | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3) II | Orientado hacia atrás | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3) Orientado hacia delante (integral) | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3) Orientado hacia delante (no integral) | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3) III | Orientado hacia atrás | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3) Orientado hacia delante (integral) | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3) Orientado hacia delante (no integral) | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | NA | A (3) | A (3)
Donde:
SRI: Sistema de retención infantil
A: Aplicable
NA: No aplicable
(1) | Un SRI ISOFIX universal es un sistema de retención infantil orientado hacia delante para su utilización en vehículos con plazas equipadas con un sistema de anclajes ISOFIX y un anclaje de sujeción superior.
(2) | Un SRI ISOFIX semiuniversal es: — un sistema de retención infantil orientado hacia delante con un pie de apoyo o — un sistema de retención infantil orientado hacia atrás con un pie de apoyo o una correa de sujeción superior para su utilización en vehículos con un sistema de anclajes ISOFIX y un anclaje de sujeción superior, en caso necesario, o — un sistema de retención infantil orientado hacia atrás y apoyado en el salpicadero del vehículo, para su utilización en el asiento de pasajero delantero con un sistema de anclajes ISOFIX, o — un sistema de retención infantil orientado lateralmente con un dispositivo antirrotación, en caso necesario, para su utilización en vehículos con un sistema de anclajes ISOFIX y un anclaje de sujeción superior, en caso necesario.
(3) | Las nuevas homologaciones y extensiones se concederán de conformidad con lo dispuesto en los puntos 17.16 a 17.23.».
El punto 17.21 queda modificado como sigue:
«17.21. | A partir del 1 de septiembre de 2023, no se concederán extensiones con arreglo al presente Reglamento a los sistemas de retención infantil que no pertenezcan al grupo 3.».
Se insertan los nuevos puntos 17.22 a 17.25, redactados de la manera siguiente:
«17.22. | A partir del 1 de septiembre de 2021, las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento no estarán obligadas a aceptar homologaciones de tipo expedidas por primera vez después del 1 de septiembre de 2021 con arreglo a dicho Reglamento.
17.23. | Hasta el 1 de septiembre de 2023, las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento aceptarán las homologaciones de tipo expedidas por primera vez antes del 1 de septiembre de 2021 con arreglo a la serie 04 de enmiendas de dicho Reglamento.
17.24. | A partir del 1 de septiembre de 2023, las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento no estarán obligadas a aceptar las homologaciones de tipo expedidas con arreglo a dicho Reglamento.
17.25. | No obstante lo dispuesto en los puntos 17.22 y 17.24, las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento seguirán aceptando las homologaciones de tipo de los sistemas de retención infantil “integrados” específicos de un vehículo expedidas con arreglo a la serie 04 de enmiendas de dicho Reglamento.».