DOUE-L-2021-81034
Europeo
Unión Europea
Directiva
20201221
1226/2021

Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión de 21 de diciembre de 2020 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido.
Diario Oficial de la Unión Europea
20210728
269
L
65
142
/doue/2021/269/L00065-00142.pdf
L
20210729
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dir/2021/1226/spa
Aeronaves
Contaminación acústica
Edificaciones
Evaluación de impacto ambiental
Ferrocarriles
Políticas de medio ambiente
Ruidos
Vehículos de motor
Cumplimiento a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
MODIFICA
el anexo II de la Directiva 2002/49, de 25 de junio
SE TRANSPONE
, por Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero de 2022
Medio ambiente
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (1), y en particular su artículo 12,
Considerando lo siguiente:
(1) El anexo II de la Directiva 2002/49/CE establece métodos de evaluación comunes para los Estados miembros que deben utilizarse para la información sobre el ruido ambiental y sus efectos para la salud, en particular para la elaboración de mapas de ruido, y para adoptar planes de acción basados en los resultados de dichos mapas de ruido. Este anexo debe adaptarse al progreso técnico y científico.
(2) Entre 2016 y 2020, la Comisión cooperó con expertos técnicos y científicos de los Estados miembros con el objetivo de evaluar qué adaptaciones se necesitaban, habida cuenta del progreso técnico y científico logrado en lo que respecta al cálculo del ruido ambiental. Este proceso se llevó a cabo en estrecha consulta con el Grupo de expertos sobre el ruido, integrado por Estados miembros, el Parlamento Europeo, partes interesadas del sector, autoridades públicas de los Estados miembros, ONG, ciudadanos y académicos.
(3) En el anexo de la presente Directiva Delegada se establecen las adaptaciones que deben efectuarse en los métodos comunes de evaluación y que consisten en aclarar las fórmulas destinadas a calcular la propagación del ruido, adaptar los cuadros a los conocimientos más recientes y mejorar la descripción de los pasos de los cálculos. Esto atañe al cálculo del ruido del tráfico rodado, el ruido del tráfico ferroviario, el ruido industrial y el ruido del tráfico aéreo. Los Estados miembros deben emplear estos métodos, a más tardar, a partir del 31 de diciembre de 2021.
(4) Procede, por tanto, modificar el anexo II de la Directiva 2002/49/CE en consecuencia.
(5) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Grupo de expertos sobre el ruido, al que se consultó el 12 de octubre de 2020.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
El anexo II de la Directiva 2002/49/CE se modifica de conformidad con lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 189 de 18.7.2002, p. 12.
ANEXO
El anexo II se modifica como sigue:
1) En la sección 2.1.1, el segundo párrafo se sustituye por el texto siguiente:
«Los cálculos se realizan por bandas de octava para el ruido del tráfico vial, del tráfico ferroviario e industrial, salvo para la potencia acústica de la fuente de ruido ferroviario, que usa bandas de tercio de octava. En el caso del ruido del tráfico vial, del tráfico ferroviario e industrial, conforme a estos resultados de banda de octava, el nivel sonoro medio a largo plazo con ponderación A para el día, la tarde y la noche, tal y como se establece en el anexo I y en el artículo 5 de la Directiva 2002/49/CE, se calcula mediante el método descrito en las secciones 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. En el caso del tráfico vial y ferroviario en aglomeraciones, el nivel sonoro medio a largo plazo con ponderación A se determina sumando la aportación de los segmentos vial y ferroviario, incluido el ruido de los grandes ejes viarios y ferroviarios».
2) La sección 2.2.1 se modifica como sigue:
| a) | en el apartado «Número y situación de fuentes sonoras equivalentes», el primer párrafo se sustituye por el texto siguiente: «En este modelo, cada vehículo (categorías 1, 2, 3, 4 y 5) se representa mediante una fuente de un solo punto que se irradia de manera uniforme. La primera reflexión sobre el asfalto se trata de manera implícita. Como se ilustra en la figura [2.2.a], esta fuente puntual se ubica a 0,05 m por encima del asfalto»; b) | en el apartado «Emisión de la potencia acústica», el último párrafo situado bajo el encabezado «Flujo de tráfico» se sustituye por el texto siguiente: «La velocidad v m es una velocidad representativa por categoría de vehículo: en la mayoría de los casos, la velocidad máxima permitida más baja para el tramo de carretera y la velocidad máxima permitida para la categoría de vehículos»; c) | en el apartado «Emisión de la potencia acústica», el primer párrafo situado bajo el encabezado «Vehículo individual» se sustituye por el texto siguiente: «En el flujo de tráfico, se supone que todos los vehículos de la categoría m circulan a la misma velocidad, es decir, v m ».
3) | El cuadro 2.3.b se modifica como sigue: a) | el texto de la tercera fila, cuarta columna (llamada «3»), se sustituye por el texto siguiente: «Representa una indicación de la rigidez “dinámica”»; b) | el texto de la sexta fila, cuarta columna (llamada «3»), se sustituye por el texto siguiente: «H Dura (800-1 000 MN/m)».
4) | La sección 2.3.2 se modifica como sigue: a) | en el apartado «Flujo de tráfico», cuarto párrafo, el segundo guion bajo la fórmula (2.3.2) se sustituye por el texto siguiente: «— | v es la velocidad [km/h] en el j.o tramo de vía para el tipo de vehículo t y con una velocidad media del tren s»; b) | el apartado «Chirrido» se sustituye por el texto siguiente: «El chirrido en las curvas es una fuente especial que solo resulta relevante para las curvas y, por tanto, está localizado. El chirrido en curvas suele depender de la curvatura, de las condiciones de fricción, de la velocidad del tren y de la dinámica y la geometría de las ruedas y la vía. Como puede ser significativo, se necesita una descripción apropiada. En aquellos lugares donde se produce chirrido en curvas, generalmente en curvas y agujas de desvíos ferroviarios, es preciso añadir a la potencia de la fuente los espectros de la potencia acústica adicional correspondientes. El ruido adicional puede ser específico a cada tipo de material rodante, ya que determinados tipos de ruedas y bogies pueden ser considerablemente menos propensos a los chirridos que otros. Pueden utilizarse mediciones del ruido adicional que tengan suficientemente en cuenta la naturaleza estocástica del chirrido, en caso de disponer de ellas. Si no se dispone de mediciones adecuadas, se puede adoptar un enfoque sencillo en el que se considerará el ruido de los chirridos añadiendo los siguientes valores adicionales al espectro de potencia acústica del ruido rodante para todas las frecuencias. Tren | 5 dB para curvas con 300 m < R ≤ 500 m y ltrack ≥ 50 m 8 dB para curvas con R ≤ 300 m y ltrack ≥ 50 m 8 dB para cambios de agujas con R ≤ 300 m 0 dB en el resto de los casos Tranvía | 5 dB para curvas y cambios de agujas con R ≤ 200 m 0 dB en el resto de los casos donde ltrack es la longitud de la vía a lo largo de la curva y R es el radio de la curva. La aplicabilidad de estos espectros de potencia acústica o de estos valores adicionales, por norma general, se verificará in situ, sobre todo en el caso de los tranvías y de aquellos lugares donde en las curvas o las agujas se apliquen medidas para evitar los chirridos»; c) | en el apartado «Directividad de la fuente», justo después de la ecuación (2.3.15) se añade el texto siguiente: «El ruido de los puentes se modeliza en la fuente A (h = 1), cuya omnidireccionalidad se supone»; d) | en el apartado «Directividad de la fuente», el segundo párrafo hasta la fórmula 2.3.16, inclusive, se sustituye por el texto siguiente: «La directividad vertical ΔL W ,dir,ver,i en dB se proporciona en el plano vertical para la fuente A (h = 1), como una función de la frecuencia de bandas central f c,i de cada i.a banda de frecuencias y para 0 < ψ < π/2 es para - π/2< ψ <=0 es ΔL W,dir,ver,i = 0 | (2.3.16)»;
5) | en la sección 2.3.3, el apartado «Corrección de la radiación estructural (puentes y viaductos)» se sustituye por el texto siguiente: «Corrección de la radiación estructural (puentes y viaductos) En caso de que el tramo de vía se encuentre en un puente, es necesario tener en cuenta el ruido adicional generado por la vibración del puente como resultado de la excitación ocasionada por la presencia del tren. El ruido del puente se modeliza como una fuente adicional en la que la potencia acústica por vehículo se obtiene mediante: L W,0,bridge,i = L R,TOT,i + L H,bridge,i + 10 x lg(Na) dB | (2.3.18) donde L H, bridge ,i es la función de transferencia del puente. El ruido del puente L W,0, bridge ,i únicamente representa el sonido irradiado por la construcción del puente. El ruido rodante de un vehículo sobre el puente se calcula mediante las fórmulas (2.3.8) a (2.3.10), seleccionando la función de transferencia de la vía correspondiente al sistema de vías del puente. Normalmente no se tienen en cuenta las barreras colocadas en los bordes del puente».
6) | La sección 2.4.1 se modifica como sigue: a) | en el apartado «Emisión de la potencia acústica -, Consideraciones generales», párrafo segundo, el cuarto elemento de la lista, incluida la fórmula (2.4.1), se sustituye por el texto siguiente: «— | las líneas de fuentes que representan a los vehículos en movimiento se calculan mediante la fórmula 2.2.1»; b) | el número de la fórmula (2.4.2) se sustituye por el número siguiente: «(2.4.1)».
7) | En la sección 2.5.1, el párrafo séptimo se sustituye por el texto siguiente: «Los objetos con una inclinación superior a 15o en relación con la vertical no se consideran reflectores, pero se tienen en cuenta en todos los demás aspectos de la propagación, como los efectos suelo y la difracción».
8) | La sección 2.5.5 se modifica como sigue: a) | en el apartado «Nivel sonoro en condiciones favorables (LF) para un trayecto (S,R)», la fórmula 2.5.6 se sustituye por la siguiente: « A F =A div + A atm + A boundary,F | (2.5.6)»; b) | en el apartado «Nivel sonoro a largo plazo en el punto R en decibelios A (dBA)», el final del párrafo primero, debajo de la fórmula 2.5.11, se sustituye por el texto siguiente: «donde i es el índice de la banda de frecuencias. AWC es la corrección con ponderación A de conformidad con los siguientes valores: Frecuencia [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 AWCf,i [dB] | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1,0 | -1,1».
9) | La sección 2.5.6 se modifica como sigue: a) | justo debajo de la figura 2.5.b se añade la frase siguiente: «Las distancias d n se obtienen mediante una proyección bidimensional sobre el plano horizontal»; b) | el párrafo «Cálculos en condiciones favorables» se modifica como sigue: 1) | la primera frase de la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «En la ecuación 2.5.15 ( A ground,H ), las alturas z s y z r se sustituyen por z s + δ z s + δ z T y z r + δ z r + δ z T , respectivamente, donde»; 2) | la primera frase de la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «El límite inferior de A ground,F (calculado sin modificar las alturas) depende de la geometría del trayecto:»; c) | en el apartado «Difracción», el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «En la práctica, en el plano vertical único que contiene tanto la fuente como el receptor (una pantalla china aplanada, en el caso de que el trayecto incluya las reflexiones), se tienen en cuenta las siguientes especificaciones. El rayo directo de la fuente al receptor es una línea recta en condiciones de propagación homogéneas y una línea curvada (un arco cuyo radio depende de la longitud del rayo recto) en condiciones de propagación favorables. Si el rayo directo no se encuentra con ningún obstáculo, se calcula el borde D que produzca la mayor diferencia en la longitud del trayecto δ (el menor valor absoluto, ya que estas diferencias en la longitud del trayecto son negativas). La difracción se tiene en cuenta si: — | esta diferencia en la longitud del trayecto es superior a -λ/20, y — | si se cumple el criterio de Rayleigh. Ese es el caso si δ es mayor de λ/4 – δ*, donde δ* es la diferencia en la longitud del trayecto, calculada con este mismo borde D pero en relación con la fuente espejo S*, calculada con el plano medio del suelo entre la fuente y el receptor espejo R*, calculado con el plano medio del suelo en el lado del receptor. Para calcular δ*, solo se tienen en cuenta los puntos S*, D y R*; el resto de bordes que puedan bloquear el trayecto S*->D->R* se ignoran. Para las consideraciones anteriores, la longitud de onda λ se calcula usando la frecuencia central nominal y una velocidad del sonido de 340 m/s. Si se dan estas dos condiciones, el borde D separa el lado de la fuente del lado del receptor, se calculan dos planos medios del suelo, y A dif se calcula según se describe en las demás partes de esta sección. En caso contrario, no se tiene en cuenta ninguna atenuación por difracción para este trayecto, se calcula un plano medio del suelo común para el trayecto S -> R, y se calcula A ground sin difracción (A dif = 0 dB). Esta norma se aplica tanto en condiciones homogéneas como en condiciones favorables»; d) | en el apartado «Difracción pura», el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «Para una difracción múltiple, si e es la distancia total del trayecto entre el primer punto de difracción y el último (usando rayos curvados en caso de que las condiciones sean favorables) y si e es superior a 0,3 m (de lo contrario, C" = 1), este coeficiente se define mediante: | (2.5.23)»; e) | la figura 2.5.d se sustituye por la figura siguiente: f) | en el apartado «Condiciones favorables», el primer párrafo después de la figura 2.5.e se sustituye por el texto siguiente: «En condiciones favorables, los tres rayos de sonido curvados rays , y tienen un radio de curvatura idéntico Γ definido mediante: Γ = max (1 000,8 d) | (2.5.24) Donde d se define mediante la distancia tridimensional entre la fuente y el receptor del trayecto desplegado.»; g) | en el apartado «Condiciones favorables», los párrafos entre la fórmula (2.5.28) y la fórmula (2.5.29), ambas inclusive, se sustituyen por el texto siguiente: “ | (2.5.28)” En condiciones favorables, el trayecto de propagación en el plano de propagación vertical siempre está integrado por segmentos de un círculo cuyo radio se obtiene a partir de la distancia tridimensional entre la fuente y el receptor, lo que significa que todos los segmentos de un trayecto de propagación tienen el mismo radio de curvatura. Si el arco directo que une la fuente y el receptor presenta obstáculos, el trayecto de propagación se define como la combinación convexa más corta de los arcos que engloban todos los obstáculos. En este contexto, “convexo” significa que, en cada punto de difracción, el segmento del rayo saliente se desvía hacia abajo respecto del segmento del rayo entrante. En el escenario presentado en la figura 2.5.f, la diferencia de trayecto es: « | (2.5.29)»; h) | los apartados «Cálculo del término Δground(S,O)» y «Cálculo del término Δground(O,R)» se sustituyen, respectivamente, por el texto siguiente: «Cálculo del término Δground(O,R) | (2.5.31) donde — | A ground(S,O) es la atenuación por el efecto suelo entre la fuente S y el punto de difracción O. Este término se calcula como se ha indicado en el subapartado anterior relativo a los cálculos en condiciones homogéneas y en el subapartado anterior que trata sobre el cálculo en condiciones favorables, con las siguientes hipótesis: — | zr=zo,s; — | G path se calcula entre S y O; — | en condiciones homogéneas: en la ecuación (2.5.17), en la ecuación (2.5.18); — | en condiciones favorables: en la ecuación (2.5.17), en la ecuación (2.5.20); — | Δdif(S',R) es la atenuación por la difracción entre la fuente de imagen S’ y R, calculada según se ha indicado en el subapartado anterior sobre la difracción pura; — | Δdif(S,R) es la atenuación por difracción entre S y R, calculada como se ha descrito en el subapartado anterior sobre la difracción pura. En el caso especial en que la fuente se encuentre por debajo del plano medio del suelo: Δdif(S,R)= Δdif(S',R) y Δground(S,O) = Aground(S,O) Cálculo del término Δground(O,R) | (2.5.32) donde — | A ground (O,R) es la atenuación por el efecto suelo entre el punto de difracción Oy el receptor R. Este término se calcula como se ha indicado en el subapartado anterior relativo a los cálculos en condiciones homogéneas y en el subapartado anterior que trata sobre el cálculo en condiciones favorables, con las siguientes hipótesis: — | zs = z o,r — | G path se calcula entre O y R. No es necesario tener en cuenta aquí la corrección de G ’ path, ya que la fuente considerada es el punto de difracción. Por tanto, G path debe usarse para calcular los efectos suelo, incluso para el término del límite inferior de la ecuación -3(1- G path ). — | En condiciones homogéneas, en la ecuación (2.5.17) y en la ecuación (2.5.18). — | En condiciones favorables, en la ecuación (2.5.17) y en la ecuación (2.5.20). — | Δdif(S,R’) es la atenuación por difracción entre S y el receptor de imagen R’, calculada como se ha descrito en el apartado anterior relativo a la difracción pura. — | Δdif(S,R) es la atenuación por difracción entre S y R, calculada como se ha descrito en el subapartado anterior sobre la difracción pura. En el caso especial en que el receptor se encuentre por debajo del plano medio del suelo: Δdif(S,R’)= Δdif(S,R) y Δground ( O,R ) = Aground ( O,R )»; i) | en la sección 2.5.6, el apartado «Escenarios de borde vertical» se sustituye por el texto siguiente: «Escenarios de borde vertical La ecuación (2.5.21) puede utilizarse para calcular las difracciones en los bordes verticales (difracciones laterales) en el caso del ruido industrial. Si se da este caso, se considera A dif = Δ dif (S,R) y se mantiene el término A ground . Asimismo, A atm y A ground deben calcularse a partir de la longitud total del trayecto de propagación. A div se calcula también a partir de la distancia directa d. Las ecuaciones (2.5.8) y (2.5.6), respectivamente, son: | (2.5.33) | (2.5.34) Δ dif se utiliza en condiciones homogéneas en la ecuación (2.5.34): La difracción lateral se considera solo cuando se dan las siguientes condiciones: | La fuente es una fuente puntual real, no es el resultado de la segmentación de una fuente ampliada, como una fuente lineal o de área. | La fuente no es una fuente espejo construida para calcular una reflexión. | El rayo directo entre la fuente y el receptor está completamente por encima del perfil del terreno. | En el plano vertical que contiene S y R, la diferencia en la longitud del trayecto δ es superior a 0, es decir, el rayo directo encuentra algún obstáculo. Por consiguiente, en determinadas situaciones, la difracción lateral puede considerarse en condiciones de propagación homogéneas, pero no en condiciones de propagación favorables. Si se dan todas estas condiciones, se tienen en cuenta hasta dos trayectos de propagación difractados lateralmente, además del trayecto de propagación difractado en el plano vertical que contiene la fuente y el receptor. El plano lateral es el plano perpendicular al plano vertical, y contiene la fuente y el receptor. Las áreas de intersección con este plano lateral se crean a partir de todos los obstáculos en los que penetra el rayo directo que va de la fuente al receptor. En el plano lateral, la conexión convexa más corta entre la fuente y el receptor, que está formada por segmentos rectos y engloba estas áreas de intersección, define los bordes verticales que se tienen en cuenta al crear el trayecto de propagación difractado lateralmente. Para calcular la atenuación del suelo en un trayecto de propagación difractado lateralmente, el plano medio del suelo entre la fuente y el receptor se calcula teniendo en cuenta el perfil del suelo que se encuentra verticalmente por debajo del trayecto de propagación. Si, en la proyección sobre un plano horizontal, un trayecto de propagación lateral corta la proyección de un edificio, esto se tiene en cuenta en el cálculo de G path (normalmente con G = 0) y en el cálculo del plano medio del suelo con la altura vertical del edificio.»; j) | en el apartado «Reflexión sobre obstáculos verticales», subapartado «Atenuación a través de la absorción», los párrafos segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente: «Únicamente se considera que las superficies de los objetos son reflectoras cuando tienen una pendiente de menos de 15o en relación con la vertical. Solo se consideran las reflexiones de los trayectos en el plano de propagación vertical, es decir, no se consideran los trayectos difractados lateralmente. Para los trayectos incidente y reflejado, y asumiendo que la superficie reflectante es vertical, el punto de reflexión (que se apoya en el objeto reflectante) se crea mediante líneas rectas debajo de líneas homogéneas y curvadas en condiciones de propagación favorables. El reflector debe tener una altura mínima de 0,5 m, medida a través del punto de reflexión y observada desde la dirección del rayo incidente. Tras proyectarlo sobre un plano horizontal, el reflector debe tener al menos 0,5 m de ancho cuando se mida a través del punto de reflexión y se observe desde la dirección del rayo incidente»; k) | en el subapartado «Atenuación a través de la retrodifracción», se añade el texto siguiente al final del texto existente: «Cuando cerca de la vía ferroviaria hay una barrera acústica o un obstáculo reflectante, los rayos de sonido de la fuente se reflejan sucesivamente en este obstáculo y en la cara lateral del vehículo ferroviario. En tales condiciones, los rayos de sonido pasan entre el obstáculo y el cuerpo del vehículo ferroviario antes de la difracción producida por el borde superior del obstáculo. Con el fin de tener en cuenta múltiples reflexiones entre el vehículo ferroviario y un obstáculo cercano, se calcula la potencia acústica de una única fuente equivalente. En dicho cálculo se ignoran los efectos suelo. Para obtener la potencia acústica de la fuente equivalente se aplican las siguientes definiciones: — | el origen del sistema de coordenadas es la cabeza de línea izquierda, — | la fuente real se encuentra en S ( d s =0, h s ), donde h s es la altura de la fuente en relación con la cabeza de línea, — | el plano h=0 define el cuerpo de los vehículos, — | un obstáculo vertical cuyo límite superior se encuentra en B ( d B , h b ), — | un receptor situado a una distancia d R > 0 detrás del obstáculo, donde R tiene las coordenadas ( d B +d R , h R ). El lado interior del obstáculo tiene unos coeficientes de absorción α(f) por banda de octava. El cuerpo del vehículo ferroviario tiene un coeficiente de reflexión equivalente C ref . Normalmente C ref es igual a 1. Solo se puede usar un valor de 0 en el caso de los vagones de mercancías de plataforma abiertos. No se tiene en cuenta ninguna interacción entre el tren y la barrera cuando d B >5 h B o α(f)>0,8. En esta configuración, se pueden calcular múltiples reflexiones entre el cuerpo del vehículo ferroviario y el obstáculo usando fuentes de imágenes ubicadas en S n (d n = -2n. d B , h n = h s ) , n=0,1,2,...N, como se muestra en la figura 2.5.k. La potencia acústica de la fuente equivalente se expresa mediante: | (2.5.39) Donde la potencia acústica de las fuentes parciales se obtiene mediante: L W,n = L W + Δ Ln ΔL n = ΔL geo,n + ΔL dif,n + Δ Labs,n + Δ Lref,n + ΔL retrodif,n Donde: L W | la potencia acústica de la fuente real ΔL geo,n | un término de corrección para la divergencia esférica ΔL dif,n | un término de corrección para la difracción en la parte superior del obstáculo ΔL abs,n | un término de corrección para la absorción en la parte interior del obstáculo ΔL ref,n | un término de corrección para la reflexión desde el cuerpo del vehículo ferroviario ΔL retrodif,n | un término de corrección para la altura finita del obstáculo como reflector La corrección para la divergencia esférica se obtiene mediante: | (2.5.40) | (2.5.41) La corrección para la difracción en la parte superior del obstáculo se obtiene mediante: (2.5.42) Δ Ldif,n = D 0 - D n | (2.5.42) Donde D n es la atenuación debida a la difracción, calculada mediante la fórmula 2.5.21, donde C'' = 1, para el trayecto que une la fuente S n con el receptor R, teniendo en cuenta la difracción en la parte superior del obstáculo B: δn= ±(| S n B | + |BR| - | S n R |) | (2.5.43) La corrección para la absorción en la parte interior del obstáculo se obtiene mediante: Δ L abs,n = 10•n•lg (1-α) | (2.5.44) La corrección para la reflexión desde el cuerpo del vehículo ferroviario se obtiene mediante: Δ L ref,n = 10•n•lg ( C ref ) | (2.5.45) La corrección para la altura finita del obstáculo reflectante se tiene en cuenta a través de la retrodifracción. El obstáculo reflejará n veces el trayecto del rayo correspondiente a una imagen de orden N > 0. En la sección transversal, estas reflexiones se producen en distancias d i = – (2i-q) d b, i = 1,2,..n. Donde P i ( d = d i , h = h b ), i = 1,2,..n son las partes superiores de estas superficies reflectantes. En cada uno de estos puntos, se calcula un término de corrección mediante: | (2.5.46) Donde Δretrodif,n,i se calcula para una fuente en la posición S n , un obstáculo con límite superior en P i y un receptor en la posición R’. La posición del receptor equivalente R’ se corresponde a R’=R si el receptor está por encima de la línea de visión de S n a B; en caso contrario, la posición del receptor equivalente se toma en la línea de visión vertical sobre el receptor real, a saber: d R' = d R | (2.5.47) | (2.5.48)».
10) | La sección 2.7.5, «Rendimiento y ruido de las aeronaves», se sustituye por el texto siguiente: «2.7.5 Rendimiento y ruido de las aeronaves La base de datos de ANP que figura en el apéndice I contiene los coeficientes de rendimiento de las aeronaves y los motores, los perfiles de despegue y aproximación, y las relaciones NPD de una parte considerable de las aeronaves civiles que operan desde aeropuertos de la Unión Europea. Si se trata de tipos o variantes de aeronaves cuyos datos no se facilitan actualmente, pueden representarse mejor mediante los datos de otras aeronaves que suelen ser similares. Estos datos se obtuvieron para calcular los contornos de ruido de una flota promedio o representativa y del tráfico global en un aeropuerto. Puede que no sean apropiados para predecir los niveles de ruido absolutos de un modelo de aeronave concreto y no sean adecuados para comparar el rendimiento en cuanto al ruido y las características de tipos o modelos de aeronaves concretos o de una flota específica de aeronaves. En su lugar, para determinar qué tipos o modelos de aeronaves o qué flotas concretas de aeronaves generan más ruido, deben consultarse los certificados de niveles de ruido. La base de datos de ANP incluye, para cada uno de los tipos de aeronave que figuran en ella, uno o varios perfiles predeterminados de despegue y aterrizaje. Es preciso estudiar la aplicabilidad de estos perfiles al aeropuerto objeto de examen y determinar los perfiles de puntos fijos o las etapas del procedimiento que mejor representan los vuelos en dicho aeropuerto».
11) | En la sección 2.7.11, el título del segundo apartado, «Dispersión de la trayectoria», se sustituye por el título siguiente: «Dispersión lateral de la trayectoria».
12) | En la sección 2.7.12, después del párrafo sexto y antes del séptimo y último párrafo, se añade el siguiente párrafo: «Las fuentes de ruido asociadas a aeronaves deben introducirse a una altura mínima de 1,0 m (3,3 ft) por encima del nivel del aeródromo o por encima de los niveles de elevación del terreno de la pista, según proceda».
13) | La sección 2.7.13, «Construcción de segmentos de trayectorias de vuelo», se sustituye por el texto siguiente: «2.7.13 Construcción de segmentos de trayectorias de vuelo Cada trayectoria de vuelo tiene que definirse mediante un conjunto de coordenadas de segmentos (nodos) y parámetros de vuelo. El origen se tiene en cuenta para determinar las coordenadas de los segmentos de la trayectoria en tierra. A continuación, se calcula el perfil del vuelo, recordando que, para un conjunto de pasos procedimentales determinado, el perfil depende de la trayectoria en tierra; por ejemplo, con el mismo empuje y a la misma velocidad, la velocidad de ascenso de la aeronave es inferior, a su vez, que en vuelo en línea recta. A continuación, se realiza la subsegmentación para la aeronave en pista (desplazamiento en tierra firme en el aterrizaje o el despegue) y con la aeronave cerca de la pista (ascenso inicial o aproximación final). Después deben subsegmentarse los segmentos en vuelo con unas velocidades considerablemente distintas en los puntos inicial y final. Posteriormente, se determinan las coordenadas bidimensionales de los segmentos de la trayectoria en tierra (*) y se combinan con el perfil del vuelo bidimensional con el objetivo de crear los segmentos de la trayectoria del vuelo tridimensional. Por último, se eliminan los puntos de la trayectoria del vuelo que estén demasiado próximos entre sí. Perfil del vuelo Los parámetros que describen cada segmento del perfil del vuelo al inicio (sufijo 1) y al final (sufijo 2) del segmento son: s 1 , s 2 | distancia a lo largo de la trayectoria en tierra, z 1 , z 2 | altura del avión, V 1 , V 2 | velocidad respecto a tierra, P 1 , P 2 | parámetro de potencia relacionado con el ruido (asociación para la cual se definen las curvas de NPD), ε1, ε 2 | ángulo de alabeo. Para crear un perfil de vuelo a partir de un conjunto de etapas del procedimiento (síntesis de la ruta del vuelo), los segmentos se crean en secuencias para conseguir las condiciones necesarias en los puntos finales. Los parámetros de los puntos finales para cada segmento se convierten en los parámetros de los puntos iniciales para cada segmento siguiente. En el cálculo de cualquier segmento, los parámetros se saben al inicio; las condiciones necesarias al final se especifican mediante el paso del procedimiento. Los pasos se definen mediante la información predeterminada de ANP, o bien los define el usuario (por ejemplo, a partir de los manuales de vuelo). Las condiciones finales suelen ser la altura y la velocidad; la tarea de creación de perfiles consiste en determinar la distancia de la trayectoria cubierta para alcanzar dichas condiciones. Los parámetros no definidos se determinan mediante los cálculos de rendimiento del vuelo descritos en el apéndice B. Si la trayectoria en tierra es recta, los puntos del perfil y los parámetros del vuelo asociados pueden determinarse con independencia de la trayectoria en tierra (el ángulo de alabeo siempre es cero). No obstante, es raro que las trayectorias en tierra sean rectas; suelen incorporar virajes y, para conseguir los mejores resultados, tienen que contabilizarse al determinar el perfil de vuelo bidimensional, cuando proceda, dividiendo los segmentos del perfil en los nodos de la trayectoria en tierra para introducir cambios del ángulo de alabeo. Por norma general, la longitud del siguiente segmento se desconoce desde el principio y se calcula suponiendo provisionalmente que no se produce ningún cambio en el ángulo de alabeo. Si se observa que el segmento provisional abarca uno o varios nodos de la trayectoria en tierra, el primero en s, es decir, s 1 < s < s 2 , el segmento se trunca en s, calculando ahí los parámetros mediante interpolación (véase a continuación). Estos se convierten en los parámetros de los puntos finales del segmento actual y en los parámetros de los puntos iniciales de un nuevo segmento —que conservan las mismas condiciones finales objetivo—. Si no hay ningún nodo de la trayectoria en tierra que intervenga, se confirma el segmento provisional. Si se ignoran los efectos de los virajes en el perfil de vuelo, se adopta la solución de un único segmento en vuelo recto, aunque se conserva la información del ángulo de alabeo para un uso posterior. Independientemente de que los efectos del viraje se modelicen completamente o no, cada trayectoria de vuelo tridimensional se genera mediante la combinación de su perfil de vuelo bidimensional con su trayectoria en tierra bidimensional. El resultado es una secuencia de conjuntos de coordenadas (x,y,z), y cada una ellas es un nodo de la trayectoria en tierra segmentada, un nodo del perfil de vuelo o ambos, y los puntos del perfil van acompañados de los valores correspondientes de altura z, velocidad respecto al suelo V, ángulo de alabeo ε y potencia del motor P. Para un punto de la vía (x,y) que se encuentra entre los puntos finales de un segmento del perfil del vuelo, los parámetros del vuelo se interpolan como sigue: z = z1 + f ·(z2 – z1) | (2.7.3) | (2.7.4) ε = ε1 + f · (ε2 - ε1) | (2.7.5) | (2.7.6) donde f = (s - s1)/(s2 - s1) | (2.7.7) Téngase en cuenta que, mientras que se supone que z y ε varían linealmente con la distancia, se supone que V y P varían linealmente con el tiempo (es decir, la aceleración constante (**)). Al asociar los segmentos del perfil del vuelo con los datos de radar (análisis de la trayectoria del vuelo), todas las distancias de los puntos finales, las alturas, las velocidades y los ángulos de alabeo se determinan directamente a partir de dichos datos; solo el reglaje de la potencia tiene que calcularse conforme a las ecuaciones de rendimiento. Habida cuenta de que las coordenadas del perfil de vuelo y de la trayectoria en tierra se pueden asociar según corresponda, suele tratarse de una tarea bastante sencilla. Desplazamiento en tierra firme al despegar Al despegar, a medida que la aeronave acelera entre el punto en que se libera el freno (lo que también se conoce como punto de partida de rodaje, SOR) y el punto de despegue, la velocidad cambia radicalmente a una distancia comprendida entre 1 500 y 2 500 m, desde cero hasta un rango comprendido entre 80 y 100 m/s. El empuje al despegar se divide en segmentos con longitudes variables y, con respecto a cada una de ellas, la velocidad de la aeronave cambia en incrementos específicos ΔV de no más de 10 m/s (en torno a 20 kt). Aunque realmente varía durante el rodaje al despegar, una hipótesis de aceleración constante es adecuada para este propósito. En este caso, para la fase de despegue, V1 es la velocidad inicial, V2 es la velocidad de despegue, n TO es el número de segmentos de despegue y s TO es la distancia de despegue equivalente. Para la distancia de despegue equivalente s TO (véase el apéndice B), la velocidad inicial V1 y la velocidad de despegue V 2 , el número n TO de segmentos para el desplazamiento en tierra firme es: n TO = int (1 + (VTO - V1) /10) | (2.7.8) y, en consecuencia, el cambio de velocidad a lo largo del segmento es: ΔV = V TO /n TO | (2.7.9) y el tiempo Δt en cada segmento (con una supuesta aceleración constante) es: | (2.7.10) La longitud s TO,k del segmento k (1 ≤ k ≤ n TO) del rodaje al despegar es: | (2.7.11) Ejemplo: Para una distancia de despegue s TO = 1 600 m, V1=0m/s y V 2 = 75 m/s, esto resulta en n TO = 8 segmentos con longitudes que oscilan entre los 25 y los 375 metros (véase la figura 2.7.g): Al igual que sucede con los cambios de velocidad, el empuje de la aeronave cambia a lo largo de cada segmento mediante un incremento constante ΔP, que se calcula como: Δ P = (P TO - P init ) / n TO | (2.7.12) donde P TO y Pinit, respectivamente, designan el empuje de la aeronave en el punto de despegue y el empuje de la aeronave al punto de partida de rodaje de despegue. El uso de este incremento constante del empuje (en lugar del uso de la ecuación de forma cuadrática 2.7.6) pretende ser coherente con la relación lineal entre el empuje y la velocidad en el caso de una aeronave con motor a reacción. Nota importante: Las ecuaciones y el ejemplo anteriores asumen implícitamente que la velocidad inicial de la aeronave al principio de la fase de despegue es cero. Esto se corresponde a la situación habitual, cuando aeronave empieza a rodar y a acelerar desde el punto en que se libera el freno. Sin embargo, también hay situaciones en que la aeronave puede empezar a acelerar desde su velocidad de rodaje, sin detenerse en el umbral de pista. Cuando la velocidad inicial V init no sea cero, deben usarse las siguientes ecuaciones «generales», en lugar de las ecuaciones 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10 y 2.7.11. | (2.7.13) En ese caso, en la fase de despegue, V 1 es la velocidad inicial V init , V 2 es la velocidad de despegue V TO , n es el número de segmentos de despegue n TO , s es la distancia de despegue equivalente s TO , y s k es la longitud s TO,k del segmento k (1 [Símbolo] k [Símbolo] n). Empuje en tierra al aterrizar Aunque el empuje en tierra para el aterrizaje es básicamente una inversión del empuje en tierra para el despegue, es necesario tener especialmente en cuenta: — | el empuje inverso, que a veces se aplica para desacelerar la aeronave; y — | las aeronaves que dejan la pista después de la desaceleración (la aeronave que deja la pista deja de contribuir al ruido del aire, ya que se ignora el ruido del rodaje). En comparación con la distancia de rodaje de despegue, que se deriva de los parámetros del rendimiento de la aeronave, la distancia de parada s stop (es decir, la distancia desde el aterrizaje hasta el punto en que la aeronave sale de la pista) no es puramente específica de la aeronave. Aunque se puede calcular una distancia de parada mínima a partir del rendimiento y la masa de la aeronave (y el empuje inverso disponible), la distancia de parada real depende también de la ubicación de las pistas de rodaje, de la situación del tráfico y de los reglamentos específicos del aeropuerto que rigen el uso del empuje inverso. El uso del empuje inverso no es un procedimiento estándar; solo se aplica si no se puede conseguir la desaceleración necesaria mediante la utilización de los frenos de las ruedas. (El empuje inverso puede resultar realmente perturbador, ya que un cambio rápido de la potencia del motor del ralentí al ajuste inverso produce un estruendo repentino). No obstante, la mayoría de las pistas se usan para los despegues y los aterrizajes, para que el empuje inverso tenga un efecto mínimo en los contornos de ruido, habida cuenta de que la energía acústica total en las proximidades de la pista está dominada por el ruido producido por las operaciones de despegue. Las contribuciones del empuje inverso a los contornos solo pueden resultar significativas cuando el uso de la pista está limitado a las operaciones de aterrizaje. Físicamente, el ruido del empuje inverso es un proceso muy complejo, pero, al tener una importancia relativamente baja para los contornos de ruido del aire, se puede modelizar de manera sencilla —el cambio rápido de la potencia del motor se tiene en cuenta mediante la segmentación adecuada—. Es evidente que la modelización del empuje en tierra al aterrizar es menos complicada que para el ruido del empuje al despegar. Se recomiendan los siguientes supuestos de modelización simplificada para uso general, siempre que no haya información detallada disponible (véase la figura 2.7.h.1). La aeronave cruza el umbral de aterrizaje (que tiene la coordenada s = 0 a lo largo de la trayectoria de aproximación en tierra) a una altitud de 50 pies y, a continuación, prosigue el descenso en su pendiente de planeo hasta que entra en contacto con la pista. Con una pendiente de planeo de 3o, el punto de toma de contacto está 291 m por encima del umbral de aterrizaje (como muestra la figura 2.7.h.1). A continuación, la aeronave se desacelera a lo largo de la distancia de parada s stop —cuyos valores específicos de la aeronave se facilitan en la base de datos de ANP— a partir de la velocidad de aproximación final V final hasta 15 m/s. Habida cuenta de los rápidos cambios de velocidad a lo largo de este segmento, debe subsegmentarse de la misma forma que para el desplazamiento en tierra firme al despegar (segmentos en vuelo con cambios rápidos de velocidad), usando las ecuaciones generales 2.7.13 (puesto que la velocidad de rodaje no es igual a cero). La potencia del motor cambia de una potencia de aproximación final al aterrizar a un reglaje de potencia de empuje inverso P rev a lo largo de una distancia de 0,1• s stop , luego disminuye al 10 % de la potencia máxima disponible sobre el 90 % de la distancia de parada restante. Hasta el final de la pista (a s = -s RWY), la velocidad de la aeronave permanece constante. Las curvas NPD para el empuje inverso actualmente no están incluidas en la base de datos de ANP y, por tanto, es necesario confiar en las curvas convencionales para modelizar este efecto. Normalmente, la potencia de empuje inverso P rev ronda el 20 % del reglaje de potencia total, y esto se recomienda cuando no hay disponible información operativa. No obstante, con un reglaje de potencia determinado, el empuje inverso tiende a generar mucho más ruido que el empuje de propulsión, y es necesario aplicar un incremento ΔL al nivel del evento derivado de NPD, aumentando desde cero hasta un valor Δ L re (5 dB se recomienda provisionalmente (***)) a lo largo de 0,1• s stop y, a continuación, disminuye linealmente hasta cero durante el resto de la distancia de parada. Segmentación del ascenso inicial y segmentos de la aproximación final La geometría del segmento respecto del receptor cambia con rapidez durante los segmentos en vuelo del ascenso inicial y la aproximación final, en particular en lo que respecta a las ubicaciones del observador en el lateral de la trayectoria de vuelo, donde el ángulo de elevación (ángulo beta) también cambia con rapidez cuando la aeronave asciende o desciende en estos segmentos iniciales/finales. Las comparaciones con cálculos de segmentos muy pequeños revelan que usar un único segmento de ascenso o de aproximación por debajo de cierta altura (en relación con la pista), o un número limitado de ellos, resulta en una ligera aproximación del ruido al lado de la trayectoria del vuelo para métricas integradas. Esto se debe a la aplicación de un único ajuste de la atenuación lateral a cada segmento, correspondiente a un único valor del ángulo de elevación específico del segmento, mientras que el rápido cambio de este parámetro da lugar a importantes variaciones del efecto de atenuación lateral a lo largo de cada segmento. La precisión del cálculo se mejora mediante la subsegmentación de los segmentos en vuelo de ascenso inicial y aproximación final. El número de subsegmentos y la longitud de cada uno de ellos determinan la “granularidad” del cambio en la atenuación lateral que se contabilizará. Teniendo en cuenta la expresión de la atenuación lateral total de la aeronave con motores montados en fuselaje, se puede observar que, para un cambio limitado de la atenuación lateral de 1,5 dB por subsegmento, los segmentos en vuelo de ascenso y aproximación ubicados a una altura inferior a 1 289,6 m (4 231 ft) por encima de la pista deben subsegmentarse en función del siguiente conjunto de valores de altura: | z = {18,9, 41,5, 68,3, 102,1, 147,5, 214,9, 334,9, 609,6, 1 289,6} metros, o | z = {62, 136, 224, 335, 484, 705, 1 099, 2 000, 4 231} pies Para cada segmento original que se encuentre por debajo de 1 289,6 m (4 231 ft), las alturas antes indicadas se aplican identificando cuál es la más cercana a la altura del punto final original (en los segmentos de ascenso) o del punto de inicio original (en los segmentos de aproximación). Las alturas reales del subsegmento (zi) se calcularían de la siguiente forma: | z i = z e [z’ i / z’ N ] (i = k..N) donde: z e | es la altura del punto final (ascenso) o la altura del punto de inicio (aproximación) del segmento original z’ i | es el i.o miembro del conjunto de valores de altura antes indicados z’ N | es la altura, de las indicadas anteriormente, más cercana a la altura ze k | señala el índice del primer miembro del conjunto de valores de altura para los que la z k calculada es estrictamente superior a la altura del punto final del anterior segmento de ascenso original o a la altura del punto de inicio del siguiente segmento de aproximación original que debe subsegmentarse. En el caso específico de un segmento de ascenso inicial o de un segmento de aproximación final, k será igual a 1, mientras que en el caso más general de los segmentos en vuelo no conectados a la pista, k será mayor que 1. Ejemplo de un segmento de ascenso inicial: Si la altura del punto final del segmento original está en ze = 304,8 m entonces, a partir del conjunto de valores de altura, 214,9 m < ze < 334,9 m y la altura del conjunto más cercana a ze es z’7 = 334,9 m. A continuación, las alturas de los puntos finales del subsegmento se calculan como sigue: | z i = 304,8 [z’ i / 334,9] siendo i = 1 a 7 (obsérvese que en este caso k =1, ya que es el segmento de ascenso inicial) Por tanto, z1 sería 17,2 m y z2 sería 37,8 m, etc. Segmentación de los segmentos en vuelo Para los segmentos en vuelo en los que hay un cambio de velocidad importante a lo largo de un segmento, debe subdividirse en cuanto al desplazamiento en tierra firme, es decir n seg = int (1 + |V2 - V1|/10) | (2.7.14) donde V1 y V2 son las velocidades inicial y final del segmento, respectivamente. Los parámetros del subsegmento correspondiente se calculan de manera similar en cuanto al desplazamiento en tierra firme al despegar, usando las ecuaciones 2.7.9 a 2.7.11. Trayectoria en tierra Una trayectoria en tierra, ya sea una trayectoria principal o una subtrayectoria dispersa, se define mediante una serie de coordenadas (x,y) en el plano de masa (por ejemplo, a partir de la información de radar) o mediante una secuencia de comandos vectoriales que describen los segmentos rectos y los arcos circulares (virajes de radio definido r y cambio de rumbo Δξ). Para la modelización de la segmentación, un arco se representa mediante una secuencia de segmentos rectos colocados en los subarcos. Aunque no aparecen explícitamente en los segmentos de la trayectoria en tierra, el alabeo de la aeronave durante los virajes influye en su definición. En el apéndice B4 se explica cómo calcular los ángulos de alabeo durante un viraje uniforme pero, evidentemente, no se aplican realmente ni se eliminan al instante. No se explica cómo gestionar las transiciones entre los vuelos rectos y en viraje, o bien entre un viraje y uno inmediatamente secuencial. Por norma general, es probable que los detalles, que competen al usuario (véase la sección 2.7.11), tengan un efecto insignificante en los contornos finales; el requisito consiste principalmente en evitar las discontinuidades en los extremos del viraje, y esto puede conseguirse simplemente, por ejemplo, insertando segmentos de transición cortos sobre los cuales el ángulo de alabeo cambia linealmente con la distancia. Solo en el caso especial de que un viraje particular pueda tener un efecto dominante en los contornos finales, sería necesario modelizar las dinámicas de la transición de forma más realista, a fin de relacionar el ángulo de alabeo con tipos de aeronaves particulares y adoptar velocidades de desplazamiento apropiadas. En este caso basta con indicar que los subarcos finales Δξtrans en cualquier viraje dependen de los requisitos de cambio del ángulo de alabeo. El resto del arco con cambio de rumbo de Δξ - 2·Δξtrans grados se divide en n sub subarcos según la ecuación: n sub = int (1 + (Δξ – 2•Δξtrans) / 10 | (2.7.15) donde int(x) es una función que devuelve la parte entera de x. Entonces, el cambio de rumbo Δξsub de cada subarco se calcula como Δξ = (ξ-2•Δξtrans) / n sub | (2.7.16) donde n sub debe ser lo suficientemente grande como para garantizar que Δξsub ≤ 10 grados. La segmentación de un arco (excluidos los subsegmentos de transición de terminación) se ilustra en la figura 2.7.h.2 (****). Una vez que se han definido los segmentos de la trayectoria en tierra en el plano x-y, los segmentos del perfil de vuelo (en el plano s-z) se superponen para obtener los segmentos de la trayectoria tridimensional (x, y, z). La trayectoria en tierra siempre debe cubrir desde la pista hasta más allá de la cuadrícula de cálculo. Esto puede conseguirse, en caso necesario, incorporando un segmento recto de la longitud adecuada al último segmento de la trayectoria en tierra. La longitud total del perfil del vuelo, una vez combinada con la trayectoria en tierra, también debe cubrir desde la pista hasta más allá de la cuadrícula de cálculo. Esto puede conseguirse, en caso necesario, añadiendo un punto de perfil adicional: — | al final de un perfil de salida con unos valores de velocidad y empuje iguales a los del último punto del perfil de salida, y extrapolando linealmente la altura del último y el penúltimo punto de perfil; o — | al inicio de un perfil de llegada con unos valores de velocidad y empuje iguales a los del primer punto del perfil de llegada, y extrapolando linealmente la altura del primer y el segundo punto de perfil. Ajustes de segmentación de los segmentos en vuelo Después de derivar los segmentos de la trayectoria tridimensional del vuelo conforme al procedimiento descrito en la sección 2.7.13, puede resultar necesario realizar ajustes adicionales en la segmentación para eliminar los puntos de la trayectoria del vuelo que estén demasiado próximos entre sí. Cuando los puntos adyacentes se encuentran a 10 metros de distancia entre sí, y si las velocidades y los empujes asociados son los mismos, es necesario eliminar uno de los puntos. (*) Para este fin, la longitud total de la trayectoria en tierra siempre debe exceder la del perfil del vuelo. Esto puede conseguirse, si resulta necesario, con la incorporación de segmentos rectos de una longitud adecuada al último segmento de la trayectoria en tierra." (**) Incluso aunque el reglaje de la potencia del motor se mantenga constante a lo largo de un segmento, la fuerza propulsora y la aceleración pueden cambiar debido a la variación de la densidad del aire con la altura. No obstante, a efectos de la modelización del ruido, estos cambios suelen ser insignificantes." (***) Esto se recomendó en la edición anterior de CEAC, Doc 29, pero aún se considera provisional a la espera de que se obtengan más datos experimentales corroborativos." (****) Definida de esta forma sencilla, la longitud total de la trayectoria segmentada es ligeramente inferior a la de la trayectoria circular. No obstante, el error de contorno consecuente es insignificante si los incrementos angulares son inferiores a 30o.»."
14) | La sección 2.7.16, «Determinación de los niveles del evento a partir de los datos NPD», se sustituye por el texto siguiente: «2.7.16 Determinación de los niveles del evento a partir de los datos NPD La fuente principal de datos sobre el ruido de las aeronaves es la base de datos internacional de rendimiento y ruido de las aeronaves (ANP). Esta tabula L max y L E en función de la distancia de propagación d - para tipos de aeronaves específicos, variantes, configuraciones del vuelo (aproximación, salida, flaps) y reglaje de potencia P. Dichos datos se refieren a un vuelo uniforme a velocidades de referencia específicas V ref a lo largo de una trayectoria de vuelo recta supuestamente infinita (*). Más adelante se describe la forma en que se especifican las variables independientes P y d. En una única búsqueda, con los valores de entrada P y d, los valores de salida necesarios son los niveles básicos L max (P,d) o L E ∞(P,d) (aplicables a una trayectoria de vuelo infinita). A menos que los valores se tabulen exactamente para P o d, por norma general resultará necesario calcular los niveles necesarios de ruido del evento mediante la interpolación. Se usa una interpolación lineal entre el reglaje de potencia tabulada, mientras que se utiliza una interpolación logarítmica entre las distancias tabuladas (véase la figura 2.7.i). Si P i y P i+ 1 son valores de potencia del motor para los que se tabula el nivel de ruido con respecto a los datos de distancia, el nivel de ruido L(P) a una distancia determinada para la potencia intermedia P, entre P i y P i+ 1, resulta de: | (2.7.19) Si, con cualquier reglaje de potencia, d i y d i+ 1 son distancias para las cuales se tabulan los datos de ruido, el nivel de ruido L(d) para una distancia intermedia d, entre d i y d i+ 1, resulta de: | (2.7.20) Con las ecuaciones (2.7.19) y (2.7.20), se puede obtener un nivel de ruido L(P,d) para cualquier reglaje de potencia P y a cualquier distancia d contemplada en la base de datos NPD. Para distancias d que queden fuera del marco de NPD, se usa la ecuación 2.7.20 para realizar la extrapolación de los últimos dos valores, es decir, llegadas desde L(d 1 ) y L(d 2 ) o salidas desde L(d I-1 ) y L(d I ) , donde I es el número total de puntos NPD en la curva. Por tanto, Llegadas: | (2.7.21) Salidas: | (2.7.22) Habida cuenta de que, a cortas distancias d, los niveles de ruido aumentan con mucha rapidez a medida que disminuye la distancia de propagación, se recomienda imponer un límite inferior de 30 m con respecto a d, es decir, d = max(d, 30 m). Ajuste de impedancia de datos NPD estándar Los datos NPD facilitados en la base de datos de ANP se normalizan para condiciones atmosféricas específicas (temperatura de 25 °C y presión de 101,325 kPa). Antes de aplicar el método de interpolación/extrapolación descrito anteriormente, debe aplicarse un ajuste de impedancia acústica a estos datos estándar de NPD. La impedancia acústica está relacionada con la propagación de las ondas acústicas en un medio, y se define como el producto de la densidad del aire y la velocidad del sonido. Para una intensidad acústica determinada (potencia por unidad de superficie) percibida a una distancia específica de la fuente, la presión acústica asociada (usada para definir las métricas SEL y LAmax) depende de la impedancia acústica del aire en la ubicación de la medición. Es una función de la temperatura y la presión atmosférica (e indirectamente de la altitud ). Por tanto, es necesario ajustar los datos NPD estándar de la base de datos de ANP para tener en cuenta las condiciones reales de temperatura y presión en el punto del receptor, que por lo general difieren de las condiciones normalizadas de los datos de ANP. El ajuste de impedancia que ha de aplicarse a los niveles estándar de NPD se expresa como sigue: | (2.7.23) donde: ΔImpedance | Ajuste de impedancia para las condiciones atmosféricas reales en el punto del receptor (dB) ρ·c | Impedancia acústica (newton-segundos/m3) del aire en la elevación del aeródromo (409,81 es la impedancia asociada con las condiciones atmosféricas de referencia de los datos NPD en la base de datos de ANP). La impedancia ρ·c se calcula como sigue: | (2.7.24) δ | p/po, el cociente entre la presión del aire ambiente a la altitud del observador y la presión del aire estándar al nivel medio del mar: p 0 = 101,325 kPa (o 1 013,25 mb) θ | (T + 273,15)/(T0 + 273,15), el cociente entre la temperatura del aire a la altitud del observador y la temperatura del aire estándar al nivel medio del mar: T 0 = 15,0 °C El ajuste de impedancia acústica suele ser inferior a algunas décimas de un dB. En particular, cabe destacar que, en condiciones atmosféricas estándar ( p 0 = 101,325 kPa y T 0 = 15,0 oC), el ajuste de impedancia es inferior a 0,1 dB (0,074 dB). No obstante, cuando hay una variación importante de la temperatura y de la presión atmosférica en relación con las condiciones atmosféricas de referencia de los datos NPD, el ajuste puede resultar más importante. (*) Aunque la noción de una trayectoria de vuelo de longitud infinita es importante para definir el nivel de exposición al ruido del evento LE, guarda menor relevancia en el caso del nivel máximo del evento Lmax que se rige conforme al ruido emitido por la aeronave en una posición particular en el punto más próximo (o cerca) de aproximación al observador. A efectos de modelización, el parámetro de distancia NPD se considera como la distancia mínima entre el observador y el segmento.»."
15) | En la sección 2.7.18, «Parámetros de los segmentos de trayectorias de vuelos», el apartado «Potencia del segmento P» se sustituye por el texto siguiente: «Potencia del segmento P Los datos NPD tabulados describen el ruido de una aeronave en un vuelo recto uniforme sobre una trayectoria de vuelo infinita, es decir, con una potencia constante del motor P. La metodología recomendada divide las trayectorias reales de vuelo, a lo largo de las cuales la velocidad y la dirección varían, en una serie de segmentos finitos, cada uno de ellos considerados partes de una trayectoria de vuelo infinita uniforme para la que los datos NPD son válidos. No obstante, la metodología prevé cambios de potencia a lo largo de la longitud del segmento; se considera que cambia cuadráticamente con la distancia desde P 1 al inicio hasta P 2 al final. Por tanto, resulta necesario definir un valor de segmento uniforme equivalente P. Se considera que este es el valor en el punto del segmento más próximo al observador. Si el observador está junto al segmento (figura 2.7.k), se obtiene mediante la interpolación, como resultado de la ecuación 2.7.8 entre los valores finales, es decir | (2.7.31) Si el observador está detrás o delante del segmento, se encuentra en el punto final más próximo, P 1 o P 2 ».
16) | La sección 2.7.19 se modifica como sigue: a) | el apartado «Corrección de la duración ΔV (solo niveles de exposición LE)» hasta la fórmula 2.7.34, inclusive, se sustituye por el texto siguiente: « Corrección de la duración Δ V (solo niveles de exposición L E ) Esta corrección (*) tiene en cuenta un cambio de los niveles de exposición si la velocidad real respecto a tierra del segmento difiere de la velocidad de referencia de la aeronave V ref con que están relacionados los datos de NPD. Al igual que la potencia del motor, la velocidad varía a lo largo del segmento de la trayectoria del vuelo (de VT1 a VT2, que son las velocidades que figuran en el apéndice B o en un perfil de vuelo previamente calculado). Para los segmentos en vuelo, V seg se considera la velocidad del segmento en el punto de aproximación más cercano, S, interpolada entre los valores de punto final del segmento, suponiendo que varía cuadráticamente con el tiempo; es decir, si el observador está junto al segmento: | (2.7.32) (*) Esto se conoce como la corrección de la duración porque prevé los efectos de la velocidad de la aeronave en la duración del evento acústico —con la sencilla suposición de que, si otros aspectos son iguales, la duración y, por tanto, la energía acústica del evento recibida es inversamente proporcional a la velocidad de la fuente—.»." b) | los números de las fórmulas (2.7.35), (2.7.36) y (2.7.37) se sustituyen, respectivamente, por los siguientes números: «(2.7.33), (2.7.34) y (2.7.35);»; c) | las primeras cuatro palabras del apartado «Geometría de propagación acústica» se sustituyen por el texto siguiente: «En la figura 2.7.m»; d) | el cuadro del segundo párrafo se sustituye por el texto siguiente: «a = 0,00384, | b = 0,0621, | c = 0,8786 | para motores montados en las alas; | (2.7.36) a = 0,1225, | b = 0,3290, | c = 1 | para motores montados en fuselaje. | (2.7.37)»; e) | el texto que se encuentra debajo de la figura 2.7.p se sustituye por el texto siguiente: «Para calcular la atenuación lateral mediante la ecuación (2.7.40) (donde β se mide en un plano vertical), se recomienda una trayectoria de vuelo nivelado ampliada. Una trayectoria de vuelo nivelado ampliada se define en el plano vertical a través de S 1 S 2 y con la misma distancia oblicua perpendicular d p respecto del observador. Esto se visualiza mediante la rotación del triángulo ORS, y su trayectoria de vuelo relacionada sobre OR (véase la figura 2.7.p) a través del ángulo γ,formando así el triángulo ORS′. El ángulo de elevación de esta trayectoria nivelada equivalente (ahora en un plano vertical) es β = tan-1(h/ℓ) (ℓ permanece invariable). En este caso, con el observador al lado, el ángulo β y la atenuación lateral resultante Λ(β,ℓ ) son los mismos para las métricas L E y L max . En la figura 2.7.r se ilustra la situación cuando el punto del observador O se encuentra detrás del segmento finito, y no junto a él. En este caso, el segmento se observa como un tramo más distante de una trayectoria infinita; solo se puede dibujar una perpendicular hasta el punto S p sobre su extensión. El triángulo OS 1 S 2 se atiene a lo que se ilustra en la figura 2.7.j, que define la corrección del segmento ΔF. No obstante, en este caso los parámetros de la directividad lateral y de la atenuación son menos evidentes. Para métricas de nivel máximo, el parámetro de distancia NPD se considera la distancia más corta hasta el segmento, es decir, d = d 1. Para las métricas del nivel de exposición, se trata de la distancia más corta d p de O a S p sobre la trayectoria de vuelo ampliada; es decir, el nivel interpolado desde el cuadro de NPD es L E ∞ (P 1, d p ). Los parámetros geométricos para la atenuación lateral también difieren para los cálculos del nivel máximo y de exposición. Para las métricas del nivel máximo, el ajuste Λ(β, ℓ) resulta de la ecuación 2.7.40 con β = β1 = sin-1 (z 1 /d 1) y , donde β1 y d 1 se definen mediante el triángulo OC 1 S 1 en el plano vertical a través de O y S 1 . Al calcular la atenuación lateral de los segmentos en vuelo solamente y las métricas del nivel de exposición, ℓ sigue siendo el desplazamiento lateral más corto desde la extensión del segmento (OC). No obstante, para definir un valor apropiado de β, una vez más resulta necesario visualizar una trayectoria de vuelo nivelada equivalente (infinita) en la que el segmento se pueda considerar como una parte integrante. Esta se traza a través de S 1 ’ , con una altura h por encima de la superficie, donde h es igual a la longitud de RS 1 , la perpendicular desde la trayectoria en tierra hasta el segmento. Esto equivale a la rotación de la trayectoria de vuelo real ampliada a través del ángulo γ sobre el punto R (véase la figura 2.7.q). En la medida en que R se encuentre en la perpendicular a S 1 , el punto del segmento más próximo a O, la construcción de la trayectoria nivelada equivalente es la misma cuando O está junto al segmento. El punto de aproximación más cercano de la trayectoria nivelada equivalente al observador O se encuentra en S′, con una distancia oblicua d, de tal forma que el triángulo OCS′ formado en el plano vertical defina el ángulo de elevación β = cos -1( ℓ/d). Aunque esta transformación puede parecer bastante enrevesada, cabe destacar que la geometría fuente básica (definida mediante d 1 , d 2 y φ) permanece inalterada, el sonido que viaja desde el segmento hacia el observador es simplemente el que sería si todo el vuelo a través del segmento inclinado con una extensión infinita (del que forma parte el segmento a efectos de modelización) se realizara a una velocidad constante V y con una potencia P 1 . La atenuación lateral del sonido desde el segmento recibido por el observador, por otra parte, no está relacionado con βp, el ángulo de elevación de la trayectoria ampliada, sino con β, el de la trayectoria nivelada equivalente. Conviene recordar que, como se concibe a efectos de modelización, el efecto de instalación del motor ΔI es bidimensional, el ángulo de depresión definido φ se sigue midiendo en lateral a partir del plano del ala de la aeronave (el nivel del evento básico sigue siendo el resultante de la travesía de la aeronave por la trayectoria de vuelo infinita representada mediante el segmento ampliado). De esta forma, el ángulo de depresión se determina en el punto de aproximación más cercano, es decir, φ = βp – ε, donde βp es el ángulo S p OC . El caso de un observador delante del segmento no se describe por separado; es evidente que se trata básicamente del mismo caso que cuando el observador está detrás. No obstante, para las métricas del nivel de exposición en que las ubicaciones del observador están detrás de los segmentos en tierra durante el rodaje antes del despegue y delante de los segmentos en tierra durante el rodaje después del aterrizaje, el valor de β resulta ser el mismo que para las métricas de nivel máximo. Cuando las ubicaciones están detrás de los segmentos de rodaje antes del despegue: | β = β 1 = sin-1(z 1/d 1) y Cuando las ubicaciones están delante de los segmentos de rodaje después del aterrizaje: | β = β 2 = sin-1(z 2/d 2) y El razonamiento para utilizar estas expresiones en particular tiene que ver con la aplicación de la función de la directividad de inicio de rodaje detrás de los segmentos de rodaje antes del despegue y un supuesto de directividad semicircular delante de los segmentos de rodaje después del aterrizaje. Corrección de segmentos finitos Δ F (solo para niveles de exposición L E ) El nivel de exposición al ruido básico ajustado está relacionado con una aeronave que sigue un vuelo nivelado uniforme, recto y constante (aunque con un ángulo de alabeo ε que no está en consonancia con un vuelo recto). Con la aplicación de la corrección del segmento finito (negativa) ΔF = 10•lg(F), donde F es la fracción de energía, se ajusta aún más el nivel que se conseguiría si la aeronave atravesara solo el segmento finito (o si fuera totalmente silencioso para el resto de la trayectoria de vuelo infinita). El término “fracción de energía” tiene en cuenta la directividad longitudinal pronunciada del ruido de una aeronave y el ángulo subtendido por el segmento en la posición del observador. A pesar de que los procesos que causan la direccionalidad son muy complejos, los estudios han revelado que los contornos resultantes son bastante poco sensibles a las características direccionales precisas supuestas. La expresión de ΔF que se indica a continuación se basa en un modelo dipolar de 90 grados de potencia cuarta. Se supone que no se ve afectado por la directividad lateral ni por la atenuación. La forma en que se halla la corrección se describe detalladamente en el apéndice E. La fracción de energía F es una función de la “vista” de triángulo OS 1 S 2 definida en las figuras 2.7.j a 2.7.l, como: | (2.7.45) con ; ; ; donde d λ se considera como la “distancia a escala” (véase el apéndice E) y Vref = 270,05 ft/s (para la velocidad de referencia de 160 nudos). Téngase en cuenta que L max (P, d p ) es el nivel máximo, a partir de los datos de NPD, para la distancia perpendicular d p , NO el segmento L max . Es aconsejable aplicar un límite inferior de -150 dB a ΔF. En el caso particular de que las ubicaciones del observador se encuentren detrás de cada segmento de rodaje de desplazamiento en tierra antes del despegue, se usa una forma reducida de la fracción del ruido expresada en la ecuación 2.7.45, que se corresponde con el caso específico de q = 0. Esto se indica mediante , donde “d” aclara su aplicación a las operaciones de salida, y se calcula del siguiente modo: | (2.7.46.a) donde α2 = λ / dλ. Esta forma concreta de fracción de ruido se utiliza conjuntamente con la función de la directividad de inicio de rodaje, cuyo método de aplicación se explica en más detalle en la siguiente sección. En el caso particular de que las ubicaciones del observador se encuentren delante de todos los segmentos de rodaje de desplazamiento en tierra en el aterrizaje, se usa una forma reducida de la fracción del ruido expresada en la ecuación 2.7.45, que se corresponde con el caso específico de q = λ. Esto se indica mediante Δ’F,a, donde “a” aclara su aplicación a las operaciones de aterrizaje, y se calcula del siguiente modo: | (2.7.46.b) donde α1 = -λ / dλ. El uso de esta forma, sin aplicar ningún otro ajuste de la directividad horizontal (a diferencia del caso en que las ubicaciones se encuentran detrás de los segmentos de rodaje de desplazamiento en tierra antes del despegue; véase la sección sobre la directividad de inicio de rodaje), asume de manera implícita una directividad horizontal semicircular delante de los segmentos de rodaje de desplazamiento en tierra en el aterrizaje. Función de la directividad de inicio de rodaje ΔSOR El ruido de las aeronaves —en particular de los reactores equipados con motores con una relación de derivación inferior— muestra un modelo de radiación lobulada en el arco posterior, que es característico del ruido de escape del reactor. Este modelo es más importante cuanto más alta sea la velocidad del reactor y más baja sea la velocidad de la aeronave. Esto reviste una importancia particular para las ubicaciones del observador detrás del punto de partida de rodaje, cuando se cumplan ambas condiciones. Este efecto se tiene en cuenta mediante una función de directividad ΔSOR. La función ΔSOR se ha calculado a partir de varias campañas de medición del ruido mediante la utilización de micrófonos correctamente colocados detrás y en el lateral del punto de partida de rodaje del reactor que se dispone a despegar. En la figura 2.7.r se ilustra la geometría pertinente. El ángulo de azimut ψ entre el eje longitudinal de la aeronave y el vector para el observador se define como sigue: | (2.7.47) La distancia relativa q es negativa (véase la figura 2.7.j), de tal forma que ψ va desde los 90o respecto de la aeronave que sigue su rumbo hasta los 180o en la dirección inversa. La función ΔSOR representa la variación del ruido total que produce el desplazamiento en tierra firme antes del despegue medido detrás el punto de partida de rodaje, en relación con el ruido total del desplazamiento en tierra firme antes del despegue medido en el lateral del punto de partida de rodaje, a la misma distancia: L TGR (d SOR , ψ) = L TGR (d SOR , 90° ) +Δ SOR (d SOR ,ψ) (2.7.48) donde L TGR ( d SOR ,90°) es el nivel de ruido general del desplazamiento en tierra firme antes del despegue a la distancia puntual d SOR en el lateral del punto de partida de rodaje. Como se explica en la ecuación 2.7.28, ΔSOR se aplica como un ajuste del nivel de ruido de un segmento de la trayectoria del vuelo (por ejemplo, Lmax,seg o LE,seg). En el caso de los turborreactores, la función de la directividad del punto de partida de rodaje, en decibelios, se obtiene con la siguiente ecuación: | Si 90° ≤ Ψ < 180°: | (2.7.49) En el caso de los reactores turbopropulsados, la función de la directividad del punto de partida de rodaje, en decibelios, se obtiene con la siguiente ecuación: | Si 90° ≤ Ψ < 180°: | (2.7.50) Si la distancia d SOR excede la distancia de normalización d SOR,0 , la corrección de la directividad se multiplica por un factor de corrección para tener en cuenta el hecho de que la directividad reviste menor importancia para distancias más largas de la aeronave, es decir: if d SOR ≤ d SOR, | (2.7.51) if d SOR > d SOR,0 | (2.7.52) La distancia de normalización d SOR,0 es igual a 762 m (2 500 ft). La función ΔSOR descrita anteriormente captura en gran medida el efecto de la directividad pronunciada del tramo inicial del rodaje en el despegue en ubicaciones por detrás del inicio de rodaje (porque se trata del punto más próximo a los receptores, con la máxima velocidad del reactor con respecto a la relación de transmisión de la aeronave). No obstante, el uso del ΔSOR establecido se “generaliza” para las posiciones detrás de cada segmento individual de desplazamiento en tierra firme antes del despegue, de tal manera que no solo se tiene en cuenta detrás del punto de inicio de rodaje (en el caso del despegue). El Δ SOR establecido no se aplica a las posiciones delante de los segmentos de desplazamiento en tierra firme antes del despegue ni a las posiciones detrás o delante de los segmentos individuales de desplazamiento en tierra firme al aterrizar. Los parámetros d SOR y Ψ se calculan en relación con el inicio de cada segmento individual de desplazamiento en tierra firme. El nivel del evento L SEG para una ubicación por detrás de un segmento de desplazamiento en tierra firme al despegar se calcula para cumplir con los formalismos de la función ΔSOR: básicamente se calcula para el punto de referencia ubicado en el lateral del punto inicial del segmento, a la misma distancia d SOR que el punto real, y se ajusta aún más a ΔSOR para obtener el nivel del evento en el punto real. Nota: Las fórmulas (2.7.53), (2.7.54) y (2.7.55) se eliminaron en la última modificación del presente anexo».
17) | La sección 2.8 se sustituye por el texto siguiente: «2.8 Exposición al ruido Determinación de la zona expuesta al ruido La evaluación de la zona expuesta al ruido se basa en puntos de evaluación del ruido situados a 4 m ± 0,2 por encima del suelo, correspondientes a los puntos del receptor que se definen en las secciones 2.5, 2.6 y 2.7, calculados sobre una cuadrícula de fuentes individuales. Es preciso establecer un nivel de ruido para los puntos de la cuadrícula que se encuentran dentro de edificios, para lo cual se les deben asignar los puntos del receptor cercanos que menos ruido registran, salvo en el caso del ruido derivado del tráfico aéreo, en que el cálculo se efectúa sin tener en cuenta la presencia de edificios y se utilizan directamente los puntos del receptor de ruido ubicados dentro de un edificio. En función de la resolución de la cuadrícula, la zona correspondiente se asigna a cada uno de los puntos de cálculo que contiene. Por ejemplo, en una cuadrícula de 10 m x 10 m, cada punto de evaluación representa un área de 100 metros cuadrados que está expuesta al nivel de ruido calculado. Asignación de puntos de evaluación del ruido a edificios no residenciales La evaluación de la exposición al ruido de edificios no residenciales, como colegios y hospitales, se basa en unos puntos de evaluación del ruido situados a 4 ± 0,2 m sobre el suelo, correspondientes a los puntos del receptor definidos en las secciones 2.5, 2.6 y 2.7. A fin de evaluar los edificios no residenciales expuestos al ruido derivado del tráfico aéreo, se asocia cada edificio al punto del receptor que más ruido registra dentro del propio edificio o, en caso de no haberlo, en la cuadrícula que lo rodea. Para evaluar los edificios no residenciales expuestos a fuentes de ruido terrestres, los puntos del receptor se colocan aproximadamente a 0,1 m delante de sus fachadas. Las reflexiones de la fachada objeto de examen deben excluirse del cálculo. A continuación, se asocia el edificio al punto receptor de sus fachadas que más ruido registra. Determinación de las viviendas y los habitantes expuestos al ruido A efectos de evaluar la exposición de las viviendas y de sus habitantes al ruido, solo se deben tener en cuenta los edificios residenciales. Por tanto, no se debe asignar ninguna vivienda o habitante a edificios que no sean para uso residencial, como los usados exclusivamente como colegios, hospitales, edificios para oficinas o fábricas. La asignación de las viviendas y de sus habitantes a edificios residenciales debe basarse en los últimos datos oficiales (en función de los reglamentos correspondientes de los Estados miembros). El número de viviendas, y de personas que residen en ellas, en los edificios residenciales son parámetros intermedios importantes para estimar la exposición al ruido. Lamentablemente, no siempre se dispone de datos relativos a estos parámetros. A continuación, se especifica cómo pueden obtenerse estos parámetros a partir de datos que se encuentran disponibles con mayor frecuencia. Los símbolos utilizados en este sentido son: BA= superficie construida del edificio DFS= superficie útil DUFS= superficie útil de cada vivienda H= altura del edificio FSI= superficie útil por habitante Dw= número de viviendas Inh= número de habitantes en cada vivienda NF= número de plantas V= volumen de los edificios residenciales Para calcular el número de viviendas y de personas que residen en ellas, debe usarse el procedimiento del caso 1 o el del caso 2, que se presentan a continuación, en función de la disponibilidad de los datos. Caso 1: se dispone de datos sobre el número de viviendas y de habitantes 1A: se conoce el número de habitantes o se ha calculado en función del número de viviendas. En este caso, el número de habitantes de un edificio es la suma del número de habitantes de todas las viviendas del edificio: | (2.8.1) 1B: solo se conoce el número de viviendas o de habitantes para entidades más grandes que un edificio; por ejemplo, distritos censales, manzanas, barrios o incluso un municipio entero. En este caso, el número de viviendas y de habitantes de un edificio se calcula en función del volumen del edificio: | (2.8.2a) | (2.8.2b) El índice “total” aquí hace referencia a la entidad correspondiente considerada. El volumen del edificio es el producto de su superficie de base y de su altura: V building = BA building x H building | (2.8.3) Si no se conoce la altura del edificio, debe calcularse en función del número de plantas NF building , suponiendo una altura media por planta de 3 m: H building = NF building x 3m | (2.8.4) Si tampoco se conoce el número de plantas, debe usarse un valor predeterminado para el número de plantas representativo del barrio o del municipio. El volumen total de los edificios residenciales de la entidad considerada V total se calcula como la suma de los volúmenes de todos los edificios residenciales de la entidad: (2.8.5) | (2.8.5) Caso 2: no se dispone de datos sobre el número de habitantes En este caso, el número de habitantes se calcula en función de la superficie útil media por habitante FSI. Si no se conoce este parámetro, debe usarse un valor predeterminado. 2A: la superficie útil se conoce en función del número de viviendas. En este caso, el número de habitantes de cada vivienda se calcula como sigue: | (2.8.6) El número total de habitantes del edificio ahora puede calcularse como en el caso 1A. 2B: La superficie útil se conoce para todo el edificio, es decir, se conoce la suma de las superficies útiles de todas las viviendas del edificio. En este caso, el número de habitantes se calcula como sigue: | (2.8.7) 2C: Solo se conoce la superficie útil de entidades más grandes que un edificio; por ejemplo, distritos censales, manzanas, barrios o incluso un municipio entero. En este caso, el número de habitantes de un edificio se calcula en función del volumen del edificio, tal y como se ha descrito en el caso 1B, donde el número total de habitantes se calcula como sigue: | (2.8.8) 2D: se desconoce la superficie útil. En este caso, el número de habitantes de un edificio se calcula según se ha descrito en el caso 2B, donde la superficie útil se calcula como sigue: (2.8.9) DFS building = BA building x 0,8 x NF building | (2.8.9) El factor 0,8 es el factor de conversión superficie total → superficie útil. Si se conoce otro factor representativo de la zona en cuestión, deberá utilizarse y documentarse con claridad. Si no se conoce el número de plantas del edificio, deberá calcularse en función de la altura del edificio, H building , cuyo resultado suele ser un número no entero de plantas: | (2.8.10) Si no se conocen la altura del edificio ni el número de plantas, deberá usarse un valor predeterminado para el número de plantas. representativo del barrio o del municipio. Asignación de puntos de evaluación del ruido a las viviendas y sus habitantes La evaluación de la exposición al ruido de las viviendas y sus habitantes se basa en puntos de evaluación del ruido situados a 4 ± 0,2 m sobre el suelo, correspondientes a los puntos del receptor definidos en las secciones 2.5, 2.6 y 2.7. A fin de calcular el número de viviendas y habitantes expuestos al ruido de aeronaves, se asocian todos los habitantes y viviendas de un edificio al punto del receptor que más ruido registra dentro del propio edificio o, en caso de no haberlo, en la cuadrícula que lo rodea. Para calcular el número de viviendas y de habitantes expuestos a fuentes de ruido terrestres, los puntos del receptor se colocan aproximadamente a 0,1 m delante de las fachadas de los edificios residenciales. Las reflexiones de la fachada objeto de examen deben excluirse del cálculo. Para colocar los puntos del receptor debe seguirse el procedimiento del caso 1 o del caso 2, que se presentan a continuación: Caso 1: cada fachada se divide en intervalos regulares a) | Los segmentos con una longitud de más de 5 m se dividen en intervalos regulares de la máxima longitud posible, pero inferior o igual a 5 m. Los puntos del receptor se colocan en el medio de cada intervalo regular. b) | Los demás segmentos por encima de una longitud de 2,5 m se representan mediante un punto del receptor en el medio de cada segmento. c) | Los demás segmentos adyacentes con una longitud total de más de 5 m se tratan como objetos de varias líneas de manera similar a como se describe en los apartados a) y b). Caso 2: las fachadas se dividen a una distancia predeterminada desde el inicio del polígono a) | Las fachadas se consideran por separado o se dividen cada 5 m desde la posición inicial en adelante, con una posición del receptor ubicada en la mitad de la fachada o de un segmento de 5 m. b) | El resto de la sección tiene el punto del receptor en su punto medio. Asignación de las viviendas y sus habitantes a puntos del receptor Cuando se dispone de información sobre la ubicación de las viviendas en las plantas de los edificios, dichas viviendas y sus habitantes se asignan al punto del receptor situado en la fachada más expuesta de la vivienda en cuestión. Por ejemplo, en el caso de las casas aisladas, las casas adosadas de dos en dos y las casas pareadas o los edificios de apartamentos cuando se conozca la división interna del edificio, o los edificios en que la superficie de las plantas indique que solo hay una vivienda por planta o los edificios en que la altura y la superficie de las plantas indiquen que solo hay una vivienda por edificio. Cuando no se disponga de información sobre la ubicación de las viviendas en las plantas de los edificios como se ha explicado anteriormente, deberá usarse uno de los dos métodos siguientes, según proceda en cada caso concreto, para calcular la exposición al ruido de las viviendas y de sus habitantes. a) | La información disponible muestra que las viviendas están dispuestas dentro de un edificio de apartamentos de forma que solo tienen una fachada expuesta al ruido. En este caso, la asignación del número de viviendas y de sus habitantes a los puntos del receptor deberá ponderarse por la longitud de la fachada representada según el procedimiento expuesto en el caso 1 o en el caso 2, de modo que la suma de todos los puntos del receptor represente el número total de viviendas y de sus habitantes asignado al edificio. b) | La información disponible muestra que las viviendas están dispuestas dentro de un edificio de apartamentos de forma que tienen varias fachadas expuestas al ruido, o se desconoce cuántas fachadas de las viviendas están expuestas al ruido. En este caso, el conjunto de ubicaciones del receptor asociadas a cada edificio debe dividirse en una mitad superior y una mitad inferior en función de la mediana (*) de los niveles de evaluación calculados para cada edificio. Si los puntos del receptor son impares, se sigue dicho procedimiento excluyendo la ubicación del receptor que registre un nivel de ruido menor. Para cada punto del receptor ubicado en la mitad superior del conjunto de datos, el número de viviendas y de habitantes debe distribuirse de manera uniforme, de modo que la suma de todos los puntos del receptor en la mitad superior del conjunto de datos represente el número total de viviendas y de habitantes. No se asignarán viviendas ni habitantes a los receptores situados en la mitad inferior del conjunto de datos (**). (*) La mediana es el valor que separa la mitad superior (50 %) de la mitad inferior (50 %) de un conjunto de datos." (**) La mitad inferior del conjunto de datos puede asimilarse a la presencia de fachadas relativamente silenciosas. En caso de que se sepa de antemano —por ejemplo, por la ubicación de los edificios en relación con las fuentes de ruido dominantes— qué puntos del receptor mostrarán los mayores/menores niveles de ruido, no es necesario calcular el ruido de la mitad inferior.»."
18) | El apéndice D se modifica como sigue: a) | el primer párrafo situado debajo del cuadro D-1 se sustituye por el texto siguiente: «Los coeficientes de atenuación del cuadro D-1 pueden ser considerados válidos sobre variaciones razonables de temperatura y humedad. Sin embargo, para comprobar si pueden ser necesarios ciertos cambios, se debe usar la norma ARP-5534 de la SAE para calcular los coeficientes de absorción media atmosférica para la temperatura media del aeropuerto T y la humedad relativa RH. Comparando los datos del cuadro D-1, se estima que es necesario realizar cambios usando la siguiente metodología.»; b) | en el tercer párrafo situado debajo del cuadro D-1, los puntos 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: «2. | A continuación, el espectro corregido se ajusta a cada una de las diez distancias di estándar de NPD usando los índices de atenuación tanto para i) la atmósfera AIR-1845 de la SAE, como para ii) la atmósfera especificada por el usuario (basada en la ARP-5534 de la SAE). i) | Para la atmósfera AIR-1845 de la SAE: L n,ref ( d i ) = L n ( d ref )-20.lg( d i /d ref ) - α n,ref · d i | (D-2) ii) | Para la atmósfera especificada por el usuario: L n, 5534 (T,RH,d i ) = L n (d ref ) - 20.lg(d i /d ref ) - αn, 5534 (T,RH) d i | (D-3) donde αn,5534 es el coeficiente de absorción atmosférica para la banda de frecuencias n (expresada en dB/m) calculado según la ARP-5534 de la SAE con temperatura T y humedad relativa RH. 3. | En cada distancia d i de NPD los dos espectros presentan una ponderación A y se suman en decibelios para determinar los niveles resultantes de ponderación A L A,5534 y L A,ref , de los que posteriormente se realiza una resta aritmética: | (D-4)».
19) | El apéndice F se modifica como sigue: a) | el cuadro F-1 se sustituye por el cuadro siguiente: «Categoría | Coeficiente | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 1 | A R | 83,1 | 89,2 | 87,7 | 93,1 | 100,1 | 96,7 | 86,8 | 76,2 B R | 30,0 | 41,5 | 38,9 | 25,7 | 32,5 | 37,2 | 39,0 | 40,0 A P | 97,9 | 92,5 | 90,7 | 87,2 | 84,7 | 88,0 | 84,4 | 77,1 B P | -1,3 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 2 | A R | 88,7 | 93,2 | 95,7 | 100,9 | 101,7 | 95,1 | 87,8 | 83,6 B R | 30,0 | 35,8 | 32,6 | 23,8 | 30,1 | 36,2 | 38,3 | 40,1 A P | 105,5 | 100,2 | 100,5 | 98,7 | 101,0 | 97,8 | 91,2 | 85,0 BP | -1,9 | 4,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 3 | A R | 91,7 | 96,2 | 98,2 | 104,9 | 105,1 | 98,5 | 91,1 | 85,6 B R | 30,0 | 33,5 | 31,3 | 25,4 | 31,8 | 37,1 | 38,6 | 40,6 A P | 108,8 | 104,2 | 103,5 | 102,9 | 102,6 | 98,5 | 93,8 | 87,5 B P | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 4a | A R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 B R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 A P | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 95,3 | 97,2 | 100,4 | 95,8 | 90,9 B P | 4,2 | 7,4 | 9,8 | 11,6 | 15,7 | 18,9 | 20,3 | 20,6 4b | A R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 B R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 A P | 99,9 | 101,9 | 96,7 | 94,4 | 95,2 | 94,7 | 92,1 | 88,6 B P | 3,2 | 5,9 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 12,6 | 11,1 | 12,0 5 | A R | | | | | | | | B R | | | | | | | | A P | | | | | | | | B P » | | | | | | | | b) | el cuadro F-4 se sustituye por el cuadro siguiente: «Descripción | Velocidad mínima válida [km/h] | Velocidad máxima válida [km/h] | Cate-goría | α m (63 Hz) | α m (125 Hz) | α m (250 Hz) | α m (500 Hz) | α m (1 kHz) | α m (2 kHz) | α m (4 kHz) | α m (8 kHz) | β m Superficie de rodadura de referencia | -- | -- | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ZOAB de 1 capa | 50 | 130 | 1 | 0,0 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | -1,0 | -3,2 | -2,6 | 0,8 | -6,5 2 | 7,9 | 4,3 | 5,3 | -0,4 | -5,2 | -4,6 | -3,0 | -1,4 | 0,2 3 | 9,3 | 5,0 | 5,5 | -0,4 | -5,2 | -4,6 | -3,0 | -1,4 | 0,2 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ZOAB de 2 capa | 50 | 130 | 1 | 1,6 | 4,0 | 0,3 | -3,0 | -4,0 | -6,2 | -4,8 | -2,0 | -3,0 2 | 7,3 | 2,0 | -0,3 | -5,2 | -6,1 | -6,0 | -4,4 | -3,5 | 4,7 3 | 8,3 | 2,2 | -0,4 | -5,2 | -6,2 | -6,1 | -4,5 | -3,5 | 4,7 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ZOAB de 2 capas (fino) | 80 | 130 | 1 | -1,0 | 3,0 | -1,5 | -5,3 | -6,3 | -8,5 | -5,3 | -2,4 | -0,1 2 | 7,9 | 0,1 | -1,9 | -5,9 | -6,1 | -6,8 | -4,9 | -3,8 | -0,8 3 | 9,4 | 0,2 | -1,9 | -5,9 | -6,1 | -6,7 | -4,8 | -3,8 | -0,9 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 SMA-NL5 | 40 | 80 | 1 | 10,3 | -0,9 | 0,9 | 1,8 | -1,8 | -2,7 | -2,0 | -1,3 | -1,6 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 SMA-NL8 | 40 | 80 | 1 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,6 | -1,2 | -0,7 | -0,7 | -1,4 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Hormigón con incisiones | 70 | 120 | 1 | 8,2 | -0,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | -0,3 | -0,1 | 1,4 2 | 0,3 | 4,5 | 2,5 | -0,2 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | -0,8 | 5,0 3 | 0,2 | 5,3 | 2,5 | -0,2 | -0,1 | -0,6 | -1,0 | -0,9 | 5,5 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Hormigón con incisiones optimizado | 70 | 80 | 1 | -0,2 | -0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | -1,6 | -2,0 | -1,8 | 1,0 2 | -0,7 | 3,0 | -2,0 | -1,4 | -1,8 | -2,7 | -2,0 | -1,9 | -6,6 3 | -0,5 | 4,2 | -1,9 | -1,3 | -1,7 | -2,5 | -1,8 | -1,8 | -6,6 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Hormigón cepillado fino | 70 | 120 | 1 | 8,0 | -0,7 | 4,8 | 2,2 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | -0,6 | 7,6 2 | 0,2 | 8,6 | 7,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 3,2 3 | 0,1 | 9,8 | 7,4 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 2,0 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Superficie trabajada | 50 | 130 | 1 | 8,3 | 2,3 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 0,1 | -1,0 | -0,8 | -0,3 2 | 0,1 | 6,3 | 5,8 | 1,8 | -0,6 | -2,0 | -1,8 | -1,6 | 1,7 3 | 0,0 | 7,4 | 6,2 | 1,8 | -0,7 | -2,1 | -1,9 | -1,7 | 1,4 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Elementos duros en forma de espiga | 30 | 60 | 1 | 27,0 | 16,2 | 14,7 | 6,1 | 3,0 | -1,0 | 1,2 | 4,5 | 2,5 2 | 29,5 | 20,0 | 17,6 | 8,0 | 6,2 | -1,0 | 3,1 | 5,2 | 2,5 3 | 29,4 | 21,2 | 18,2 | 8,4 | 5,6 | -1,0 | 3,0 | 5,8 | 2,5 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Elementos duros que no presentan forma de espiga | 30 | 60 | 1 | 31,4 | 19,7 | 16,8 | 8,4 | 7,2 | 3,3 | 7,8 | 9,1 | 2,9 2 | 34,0 | 23,6 | 19,8 | 10,5 | 11,7 | 8,2 | 12,2 | 10,0 | 2,9 3 | 33,8 | 24,7 | 20,4 | 10,9 | 10,9 | 6,8 | 12,0 | 10,8 | 2,9 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Elementos duros silenciosos | 30 | 60 | 1 | 26,8 | 13,7 | 11,9 | 3,9 | -1,8 | -5,8 | -2,7 | 0,2 | -1,7 2 | 9,2 | 5,7 | 4,8 | 2,3 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 0,9 | 0,0 3 | 9,1 | 6,6 | 5,2 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 1,1 | 0,0 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Capa fina A | 40 | 130 | 1 | 10,4 | 0,7 | -0,6 | -1,2 | -3,0 | -4,8 | -3,4 | -1,4 | -2,9 2 | 13,8 | 5,4 | 3,9 | -0,4 | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,5 3 | 14,1 | 6,1 | 4,1 | -0,4 | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,3 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 Capa fina B | 40 | 130 | 1 | 6,8 | -1,2 | -1,2 | -0,3 | -4,9 | -7,0 | -4,8 | -3,2 | -1,8 2 | 13,8 | 5,4 | 3,9 | -0,4 | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,5 3 | 14,1 | 6,1 | 4,1 | -0,4 | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -0,2 | 0,3 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ».
20) | El apéndice G se modifica como sigue: a) | en el cuadro G-1, el segundo cuadro se sustituye por el cuadro siguiente: «Lr,TR,i Longitud de onda | Rugosidad de la vía E | M EN ISO 3095:2013 (bien mantenido y muy liso) | Red media (normalmente mantenido y liso) 2 000 mm | 17,1 | 35,0 1 600 mm | 17,1 | 31,0 1 250 mm | 17,1 | 28,0 1 000 mm | 17,1 | 25,0 800 mm | 17,1 | 23,0 630 mm | 17,1 | 20,0 500 mm | 17,1 | 17,0 400 mm | 17,1 | 13,5 315 mm | 15,0 | 10,5 250 mm | 13,0 | 9,0 200 mm | 11,0 | 6,5 160 mm | 9,0 | 5,5 125 mm | 7,0 | 5,0 100 mm | 4,9 | 3,5 80 mm | 2,9 | 2,0 63 mm | 0,9 | 0,1 50 mm | -1,1 | -0,2 40 mm | -3,2 | -0,3 31,5 mm | -5,0 | -0,8 25 mm | -5,6 | -3,0 20 mm | -6,2 | -5,0 16 mm | -6,8 | -7,0 12,5 mm | -7,4 | -8,0 10 mm | -8,0 | -9,0 8 mm | -8,6 | -10,0 6,3 mm | -9,2 | -12,0 5 mm | -9,8 | -13,0 4 mm | -10,4 | -14,0 3,15 mm | -11,0 | -15,0 2,5 mm | -11,6 | -16,0 2 mm | -12,2 | -17,0 1,6 mm | -12,8 | -18,0 1,25 mm | -13,4 | -19,0 1 mm | -14,0 | -19,0 0,8 mm | -14,0 | -19,0 »; b) | el cuadro G-2 se sustituye por el cuadro siguiente: «A 3,i 1.1. | Longitud de onda | Carga por rueda 50 kN-diámetro de rueda 360 mm | Carga por rueda 50 kN-diámetro de rueda 680 mm | Carga por rueda 50 kN-diámetro de rueda 920 mm | Carga por rueda 25 kN-diámetro de rueda 920 mm | Carga por rueda 100 kN-diámetro de rueda 920 mm 2 000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 1 600 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 1 250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 1 000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 800 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 630 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 500 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 400 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 315 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 200 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 160 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 125 mm | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 100 mm | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,3 80 mm | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,6 63 mm | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -1,0 50 mm | -0,3 | -0,7 | -1,1 | -0,5 | -1,8 40 mm | -0,6 | -1,2 | -1,3 | -1,1 | -3,2 31,5 mm | -1,0 | -2,0 | -3,5 | -1,8 | -5,4 25 mm | -1,8 | -4,1 | -5,3 | -3,3 | -8,7 20 mm | -3,2 | -6,0 | -8,0 | -5,3 | -12,2 16 mm | -5,4 | -9,2 | -12,0 | -7,9 | -16,7 12,5 mm | -8,7 | -13,8 | -16,8 | -12,8 | -17,7 10 mm | -12,2 | -17,2 | -17,7 | -16,8 | -17,8 8 mm | -16,7 | -17,7 | -18,0 | -17,7 | -20,7 6,3 mm | -17,7 | -18,6 | -21,5 | -18,2 | -22,1 5 mm | -17,8 | -21,5 | -21,8 | -20,5 | -22,8 4 mm | -20,7 | -22,3 | -22,8 | -22,0 | -24,0 3,15 mm | -22,1 | -23,1 | -24,0 | -22,8 | -24,5 2,5 mm | -22,8 | -24,4 | -24,5 | -24,2 | -24,7 2 mm | -24,0 | -24,5 | -25,0 | -24,5 | -27,0 1,6 mm | -24,5 | -25,0 | -27,3 | -25,0 | -27,8 1,25 mm | -24,7 | -28,0 | -28,1 | -27,4 | -28,6 1 mm | -27,0 | -28,8 | -28,9 | -28,2 | -29,4 0,8 mm | -27,8 | -29,6 | -29,7 | -29,0 | -30,2 »; c) | el primer cuadro del cuadro G-3 se sustituye por el cuadro siguiente: « L H,TR,i Frecuencia | Tipo de base de la vía / Tipo de almohadilla de carril M/S | M/M | M/H | B/S | B/M | B/H | W | D Traviesa monobloque sobre almohadilla de carril suave | Traviesa monobloque sobre almohadilla de carril de rigidez media | Traviesa monobloque sobre almohadilla de carril rígida | Traviesa bibloque sobre almohadilla de carril suave | Traviesa bibloque sobre almohadilla de carril de rigidez media | Traviesa bibloque sobre almohadilla de carril rígida | Traviesas de madera | Sujeción directa en los puentes 50 Hz | 53,3 | 50,9 | 50,1 | 50,9 | 50,0 | 49,8 | 44,0 | 75,4 63 Hz | 59,3 | 57,8 | 57,2 | 56,6 | 56,1 | 55,9 | 51,0 | 77,4 80 Hz | 67,2 | 66,5 | 66,3 | 64,3 | 64,1 | 64,0 | 59,9 | 81,4 100 Hz | 75,9 | 76,8 | 77,2 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 70,8 | 87,1 125 Hz | 79,2 | 80,9 | 81,6 | 75,4 | 75,8 | 75,9 | 75,1 | 88,0 160 Hz | 81,8 | 83,3 | 84,0 | 78,5 | 79,1 | 79,4 | 76,9 | 89,7 200 Hz | 84,2 | 85,8 | 86,5 | 81,8 | 83,6 | 84,4 | 77,2 | 83,4 250 Hz | 88,6 | 90,0 | 90,7 | 86,6 | 88,7 | 89,7 | 80,9 | 87,7 315 Hz | 91,0 | 91,6 | 92,1 | 89,1 | 89,6 | 90,2 | 85,3 | 89,8 400 Hz | 94,5 | 93,9 | 94,3 | 91,9 | 89,7 | 90,2 | 92,5 | 97,5 500 Hz | 97,0 | 95,6 | 95,8 | 94,5 | 90,6 | 90,8 | 97,0 | 99,0 630 Hz | 99,2 | 97,4 | 97,0 | 97,5 | 93,8 | 93,1 | 98,7 | 100,8 800 Hz | 104,0 | 101,7 | 100,3 | 104,0 | 100,6 | 97,9 | 102,8 | 104,9 1 000 Hz | 107,1 | 104,4 | 102,5 | 107,9 | 104,7 | 101,1 | 105,4 | 111,8 1 250 Hz | 108,3 | 106,0 | 104,2 | 108,9 | 106,3 | 103,4 | 106,5 | 113,9 1 600 Hz | 108,5 | 106,8 | 105,4 | 108,8 | 107,1 | 105,4 | 106,4 | 115,5 2 000 Hz | 109,7 | 108,3 | 107,1 | 109,8 | 108,8 | 107,7 | 107,5 | 114,9 2 500 Hz | 110,0 | 108,9 | 107,9 | 110,2 | 109,3 | 108,5 | 108,1 | 118,2 3 150 Hz | 110,0 | 109,1 | 108,2 | 110,1 | 109,4 | 108,7 | 108,4 | 118,3 4 000 Hz | 110,0 | 109,4 | 108,7 | 110,1 | 109,7 | 109,1 | 108,7 | 118,4 5 000 Hz | 110,3 | 109,9 | 109,4 | 110,3 | 110,0 | 109,6 | 109,1 | 118,9 6 300 Hz | 110,0 | 109,9 | 109,7 | 109,9 | 109,8 | 109,6 | 109,1 | 117,5 8 000 Hz | 110,1 | 110,3 | 110,4 | 110,0 | 110,0 | 109,9 | 109,5 | 117,9 10 000 Hz | 110,6 | 111,0 | 111,4 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,2 | 118,6 »; d) | el cuadro G-3 se modifica como sigue: — | en la columna 1 de la sección «LH, VEH, i»: — | la 11.a fila se sustituye por el texto siguiente: «315 Hz»; — | la 21.a fila se sustituye por el texto siguiente: «3 150 Hz»; — | la 24.a fila se sustituye por el texto siguiente: «6 300 Hz»; — | en la columna 1 de la sección «LH, VEH, SUP, i»: — | la 11.a fila se sustituye por el texto siguiente: «315 Hz»; — | la 21.a fila se sustituye por el texto siguiente: «3 150 Hz»; — | la 24.a fila se sustituye por el texto siguiente: «6 300 Hz»; e) | el cuadro G-4 se sustituye por el cuadro siguiente: «LR,IMPACT,i Longitud de onda | Cambio de vía único/junta simple/cruce simple/100 m 2 000 mm | 22,0 1 600 mm | 22,0 1 250 mm | 22,0 1 000 mm | 22,0 800 mm | 22,0 630 mm | 20,0 500 mm | 16,0 400 mm | 15,0 315 mm | 14,0 250 mm | 15,0 200 mm | 14,0 160 mm | 12,0 125 mm | 11,0 100 mm | 10,0 80 mm | 9,0 63 mm | 8,0 50 mm | 6,0 40 mm | 3,0 31,5 mm | 2,0 25 mm | -3,0 20 mm | -8,0 16 mm | -13,0 12,5 mm | -17,0 10 mm | -19,0 8 mm | -22,0 6,3 mm | -25,0 5 mm | -26,0 4 mm | -32,0 3,15 mm | -35,0 2,5 mm | -40,0 2 mm | -43,0 1,6 mm | -45,0 1,25 mm | -47,0 1 mm | -49,0 0,8 mm | -50,0 »; f) | en el cuadro G-5: | la 1.a columna, 12.a fila, se sustituye por el texto siguiente: «315 Hz»; | la 1.a columna, 22.a fila, se sustituye por el texto siguiente: «3 150 Hz»; | la 1.a columna 25.a fila se sustituye por el texto siguiente: «6 300 Hz»; | la 4.a columna, 25.a fila, se sustituye por el texto siguiente: «81,4»; | la 5.a columna, 25.a fila, se sustituye por el texto siguiente: «80,7»; g) | en el cuadro G-6, columna 1: | la 11.a fila se sustituye por el texto siguiente: «315 Hz»; | la 21.a fila se sustituye por el texto siguiente: «3 150 Hz»; | la 24.a fila se sustituye por el texto siguiente: «6 300 Hz»; h) | el cuadro G-7 se sustituye por el cuadro siguiente: « L H, bridge ,i Frecuencia | +10 dB(A) | +15 dB(A) 50 Hz | 85,2 | 90,1 63 Hz | 87,1 | 92,1 80 Hz | 91,0 | 96,0 100 Hz | 94,0 | 99,5 125 Hz | 94,4 | 99,9 160 Hz | 96,0 | 101,5 200 Hz | 92,5 | 99,6 250 Hz | 96,7 | 103,8 315 Hz | 97,4 | 104,5 400 Hz | 99,4 | 106,5 500 Hz | 100,7 | 107,8 630 Hz | 102,5 | 109,6 800 Hz | 107,1 | 116,1 1 000 Hz | 109,8 | 118,8 1 250 Hz | 112,0 | 120,9 1 600 Hz | 107,2 | 109,5 2 000 Hz | 106,8 | 109,1 2 500 Hz | 107,3 | 109,6 3 150 Hz | 99,3 | 102,0 4 000 Hz | 91,4 | 94,1 5 000 Hz | 86,9 | 89,6 6 300 Hz | 79,7 | 83,6 8 000 Hz | 75,1 | 79,0 10 000 Hz | 70,8 | 74,7 ».
21) | El apéndice I se modifica como sigue: a) | el título del apéndice se sustituye por el texto siguiente: «Apéndice I: Base de datos para fuentes asociadas a aeronaves – Datos del ruido y el rendimiento de las aeronaves (ANP)»; b) | en el cuadro I-1, las filas desde la fila «F10062 | A | D-42 | 0 | 0 | 0,4731 | 0,1565» hasta la última fila del cuadro se sustituye por el texto siguiente: «737800 | A | A_00 | | | | 0,0596977 737800 | A | A_01 | | | | 0,066122 737800 | A | A_05 | | | | 0,078996 737800 | A | A_15 | | | | 0,111985 737800 | A | A_30 | | | 0,383611 | 0,117166 7378MAX | A | A_00 | 0 | 0 | 0 | 0,076682 7378MAX | A | A_00 | | | | 0,056009 7378MAX | A | A_01 | 0 | 0 | 0 | 0,091438 7378MAX | A | A_01 | | | | 0,066859 7378MAX | A | A_05 | 0 | 0 | 0 | 0,106627 7378MAX | A | A_05 | | | | 0,077189 7378MAX | A | A_15 | 0 | 0 | 0,395117 | 0,165812 7378MAX | A | A_15 | | | | 0,106525 7378MAX | A | A_30 | | | 0,375612 | 0,116638 7378MAX | A | A_40 | 0 | 0 | 0,375646 | 0,189672 7378MAX | D | D_00 | 0 | 0 | 0 | 0,074217 7378MAX | D | D_00 | | | | 0,05418 7378MAX | D | D_01 | 0 | 0 | 0 | 0,085464 7378MAX | D | D_01 | | | | 0,062526 7378MAX | D | D_05 | 0,00823 | 0,41332 | 0 | 0,101356 7378MAX | D | D_05 | 0,0079701 | 0,40898 | | 0,074014 A350-941 | A | A_1_U | 0 | 0 | 0 | 0,05873 A350-941 | A | A_1_U | | | | 0,056319 A350-941 | A | A_2_D | 0 | 0 | 0 | 0,083834 A350-941 | A | A_2_D | | | | 0,081415 A350-941 | A | A_2_U | 0 | 0 | 0 | 0,06183 A350-941 | A | A_2_U | | | | 0,059857 A350-941 | A | A_3_D | 0 | 0 | 0,219605 | 0,092731 A350-941 | A | A_3_D | | | 0,225785 | 0,092557 A350-941 | A | A_FULL_D | 0 | 0 | 0,214867 | 0,106381 A350-941 | A | A_FULL_D | | | 0,214862 | 0,106058 A350-941 | A | CERO_A | 0 | 0 | 0 | 0,049173 A350-941 | A | CERO_A | | | | 0,048841 A350-941 | D | D_1 | 0 | 0 | 0 | 0,052403 A350-941 | D | D_1_U | | | | 0,058754 A350-941 | D | D_1+F | 0,00325 | 0,234635 | 0 | 0,06129 A350-941 | D | D_1+F_D | 0,002722 | 0,233179 | | 0,098533 A350-941 | D | D_1+F_U | | | | 0,062824 A350-941 | D | CERO_D | 0 | 0 | 0 | 0,048142 A350-941 | D | CERO_D | | | | 0,048126 ATR72 | A | 15-A-G | | | | 0,0803 ATR72 | A | 33-A-G | | | 0,55608 | 0,105 ATR72 | A | CERO-A | | | | 0,09027 ATR72 | D | 15 | 0,013155 | 0,538 | | 0,08142 ATR72 | D | INTR | | | | 0,07826 ATR72 | D | CERO | | | | 0,0708 F10062 | A | D-42 | 0 | 0 | 0,4731 | 0,1565 F10062 | A | INT2 | | | | 0,0904 F10062 | A | TO | | | | 0,0683 F10062 | A | U-INT | | | | 0,1124 F10062 | D | INT2 | | | | 0,0904 F10062 | D | TO | 0,0122 | 0,5162 | | 0,0683 F10062 | D | CERO | | | | 0,0683 F10065 | A | D-42 | | | 0,4731 | 0,1565 F10065 | A | INT2 | | | | 0,0911 F10065 | A | TO | | | | 0,0693 F10065 | A | U-INT | | | | 0,1129 F10065 | D | INT2 | | | | 0,0911 F10065 | D | TO | 0,0123 | 0,521 | | 0,0693 F10065 | D | CERO | | | | 0,0693 F28MK2 | A | D-42 | | | 0,5334 | 0,1677 F28MK2 | A | INT2 | | | | 0,1033 F28MK2 | A | U-INTR | | | | 0,1248 F28MK2 | A | CERO | | | | 0,0819 F28MK2 | D | 6 | 0,0171 | 0,6027 | | 0,0793 F28MK2 | D | INT2 | | | | 0,1033 F28MK2 | D | CERO | | | | 0,0819 F28MK4 | A | D-42 | | | 0,5149 | 0,1619 F28MK4 | A | INT2 | | | | 0,0971 F28MK4 | A | U-INTR | | | | 0,1187 F28MK4 | A | CERO | | | | 0,0755 F28MK4 | D | 6 | 0,01515 | 0,5731 | | 0,0749 F28MK4 | D | INT2 | | | | 0,0971 F28MK4 | D | CERO | | | | 0,0755 FAL20 | A | D-25 | | | 0,804634 | 0,117238 FAL20 | A | D-40 | | | 0,792624 | 0,136348 FAL20 | A | INTR | | | | 0,084391 FAL20 | A | CERO | | | | 0,07 FAL20 | D | 10 | 0,035696 | 0,807797 | | 0,098781 FAL20 | D | INTR | | | | 0,084391 FAL20 | D | CERO | | | | 0,07 GII | A | L-0-U | | | | 0,0751 GII | A | L-10-U | | | | 0,0852 GII | A | L-20-D | | | | 0,1138 GII | A | L-39-D | | | 0,5822 | 0,1742 GII | D | T-0-U | | | | 0,0814 GII | D | T-10-U | | | | 0,0884 GII | D | T-20-D | 0,02 | 0,634 | | 0,1159 GIIB | A | L-0-U | | | | 0,0722 GIIB | A | L-10-U | | | | 0,0735 GIIB | A | L-20-D | | | | 0,1091 GIIB | A | L-39-D | | | 0,562984 | 0,1509 GIIB | D | T-0-U | | | | 0,0738 GIIB | D | T-10-U | | | | 0,0729 GIIB | D | T-20-D | 0,0162 | 0,583 | | 0,1063 GIV | A | L-0-U | | | | 0,06 GIV | A | L-20-D | | | | 0,1063 GIV | A | L-39-D | | | 0,5805 | 0,1403 GIV | D | T-0-U | | | | 0,0586 GIV | D | T-10-U | | | | 0,0666 GIV | D | T-20-D | 0,0146 | 0,5798 | | 0,1035 GIV | D | T-20-U | | | | 0,0797 GV | A | L-0-U | | | | 0,0617 GV | A | L-20-D | | | | 0,0974 GV | A | L-20-U | | | | 0,0749 GV | A | L-39-D | | | 0,4908 | 0,1328 GV | D | T-0-U | | | | 0,058 GV | D | T-10-U | | | | 0,0606 GV | D | T-20-D | 0,01178 | 0,516 | | 0,0953 GV | D | T-20-U | | | | 0,0743 HS748A | A | D-30 | | | 0,45813 | 0,13849 HS748A | A | D-INTR | | | | 0,106745 HS748A | A | INTR | | | | 0,088176 HS748A | A | CERO | | | | 0,075 HS748A | D | INTR | | | | 0,088176 HS748A | D | TO | 0,012271 | 0,542574 | | 0,101351 HS748A | D | CERO | | | | 0,075 IA1125 | A | D-40 | | | 0,967478 | 0,136393 IA1125 | A | D-INTR | | | | 0,118618 IA1125 | A | INTR | | | | 0,085422 IA1125 | A | CERO | | | | 0,07 IA1125 | D | 12 | 0,040745 | 0,963488 | | 0,100843 IA1125 | D | INTR | | | | 0,085422 IA1125 | D | CERO | | | | 0,07 L1011 | A | 10 | | | | 0,093396 L1011 | A | D-33 | | | 0,286984 | 0,137671 L1011 | A | D-42 | | | 0,256389 | 0,155717 L1011 | A | CERO | | | | 0,06243 L1011 | D | 10 | 0,004561 | 0,265314 | | 0,093396 L1011 | D | 22 | 0,004759 | 0,251916 | | 0,105083 L1011 | D | INTR | | | | 0,07959 L1011 | D | CERO | | | | 0,06243 L10115 | A | 10 | | | | 0,093396 L10115 | A | D-33 | | | 0,262728 | 0,140162 L10115 | A | D-42 | | | 0,256123 | 0,155644 L10115 | A | CERO | | | | 0,06243 L10115 | D | 10 | 0,004499 | 0,265314 | | 0,093396 L10115 | D | 22 | 0,004695 | 0,251916 | | 0,105083 L10115 | D | INTR | | | | 0,07959 L10115 | D | CERO | | | | 0,06243 L188 | A | D-100 | | | 0,436792 | 0,174786 L188 | A | D-78-% | | | 0,456156 | 0,122326 L188 | A | INTR | | | | 0,120987 L188 | A | CERO | | | | 0,082 L188 | D | 39-% | 0,009995 | 0,420533 | | 0,142992 L188 | D | 78-% | 0,010265 | 0,404302 | | 0,159974 L188 | D | INTR | | | | 0,120987 L188 | D | CERO | | | | 0,082 LEAR25 | A | 10 | | | | 0,09667 LEAR25 | A | D-40 | | | 1,28239 | 0,176632 LEAR25 | A | D-INTR | | | | 0,149986 LEAR25 | A | CERO | | | | 0,07 LEAR25 | D | 10 | | | | 0,09667 LEAR25 | D | 20 | 0,082866 | 1,27373 | | 0,12334 LEAR25 | D | CERO | | | | 0,07 LEAR35 | A | 10 | | | | 0,089112 LEAR35 | A | D-40 | | | 1,08756 | 0,150688 LEAR35 | A | D-INTR | | | | 0,129456 LEAR35 | A | CERO | | | | 0,07 LEAR35 | D | 10 | | | | 0,089112 LEAR35 | D | 20 | 0,043803 | 1,05985 | | 0,108224 LEAR35 | D | CERO | | | | 0,07 MD11GE | D | 10 | 0,003812 | 0,2648 | | 0,0843 MD11GE | D | 15 | 0,003625 | 0,2578 | | 0,0891 MD11GE | D | 20 | 0,003509 | 0,2524 | | 0,0947 MD11GE | D | 25 | 0,003443 | 0,2481 | | 0,1016 MD11GE | D | 0/EXT | | | | 0,0692 MD11GE | D | 0/RET | | | | 0,0551 MD11GE | D | CERO | | | | 0,0551 MD11PW | D | 10 | 0,003829 | 0,265 | | 0,08425 MD11PW | D | 15 | 0,003675 | 0,2576 | | 0,08877 MD11PW | D | 20 | 0,003545 | 0,2526 | | 0,09472 MD11PW | D | 25 | 0,003494 | 0,2487 | | 0,1018 MD11PW | D | 0/EXT | | | | 0,0691 MD11PW | D | 0/RET | | | | 0,05512 MD11PW | D | CERO | | | | 0,05512 MD81 | D | 11 | 0,009276 | 0,4247 | | 0,07719 MD81 | D | INT1 | | | | 0,07643 MD81 | D | INT2 | | | | 0,06313 MD81 | D | INT3 | | | | 0,06156 MD81 | D | INT4 | | | | 0,06366 MD81 | D | T_15 | 0,009369 | 0,420798 | | 0,0857 MD81 | D | T_INT | | | | 0,0701 MD81 | D | CERO_T | | | | 0,061 MD81 | D | CERO | | | | 0,06761 MD82 | D | 11 | 0,009248 | 0,4236 | | 0,07969 MD82 | D | INT1 | | | | 0,07625 MD82 | D | INT2 | | | | 0,06337 MD82 | D | INT3 | | | | 0,06196 MD82 | D | INT4 | | | | 0,0634 MD82 | D | T_15 | 0,009267 | 0,420216 | | 0,086 MD82 | D | T_INT | | | | 0,065 MD82 | D | CERO_T | | | | 0,061 MD82 | D | CERO | | | | 0,06643 MD83 | D | 11 | 0,009301 | 0,4227 | | 0,0798 MD83 | D | INT1 | | | | 0,07666 MD83 | D | INT2 | | | | 0,0664 MD83 | D | INT3 | | | | 0,06247 MD83 | D | INT4 | | | | 0,06236 MD83 | D | T_15 | 0,009384 | 0,420307 | | 0,086 MD83 | D | T_INT | | | | 0,0664 MD83 | D | CERO_T | | | | 0,0611 MD83 | D | CERO | | | | 0,06573 MD9025 | A | D-28 | | | 0,4118 | 0,1181 MD9025 | A | D-40 | | | 0,4003 | 0,1412 MD9025 | A | U-0 | | | 0,4744 | 0,0876 MD9025 | D | EXT/06 | 0,010708 | 0,458611 | | 0,070601 MD9025 | D | EXT/11 | 0,009927 | 0,441118 | | 0,073655 MD9025 | D | EXT/18 | 0,009203 | 0,421346 | | 0,083277 MD9025 | D | EXT/24 | 0,008712 | 0,408301 | | 0,090279 MD9025 | D | RET/0 | | | | 0,05186 MD9028 | A | D-28 | | | 0,4118 | 0,1181 MD9028 | A | D-40 | | | 0,4003 | 0,1412 MD9028 | A | U-0 | | | 0,4744 | 0,0876 MD9028 | D | EXT/06 | 0,010993 | 0,463088 | | 0,070248 MD9028 | D | EXT/11 | 0,010269 | 0,446501 | | 0,072708 MD9028 | D | EXT/18 | 0,009514 | 0,426673 | | 0,082666 MD9028 | D | EXT/24 | 0,008991 | 0,413409 | | 0,090018 MD9028 | D | RET/0 | | | | 0,05025 MU3001 | A | 1 | | | | 0,08188 MU3001 | A | D-30 | | | 1,07308 | 0,147487 MU3001 | A | D-INTR | | | | 0,114684 MU3001 | A | CERO | | | | 0,07 MU3001 | D | 1 | 0,065703 | 1,1529 | | 0,08188 MU3001 | D | 10 | 0,055318 | 1,0729 | | 0,09285 MU3001 | D | CERO | | | | 0,07 PA30 | A | 27-A | | | 1,316667 | 0,104586 PA30 | A | CERO-A | | | | 0,078131 PA30 | D | 15-D | 0,100146 | 1,166667 | | 0,154071 PA30 | D | CERO-D | | | | 0,067504 PA42 | A | 30-DN | | | 1,09213 | 0,14679 PA42 | A | CERO-A | | | | 0,087856 PA42 | D | ZER-DN | 0,06796 | 1,011055 | | 0,08088 PA42 | D | CERO | | | | 0,087856 PA42 | D | CERO-C | | | | 0,139096 PA42 | D | CERO-T | | | | 0,07651 SD330 | A | D-15 | | | 0,746802 | 0,109263 SD330 | A | D-35 | | | 0,702872 | 0,143475 SD330 | A | INTR | | | | 0,106596 SD330 | A | CERO | | | | 0,075 SD330 | D | 10 | 0,031762 | 0,727556 | | 0,138193 SD330 | D | INTR | | | | 0,106596 SD330 | D | CERO | | | | 0,075 SF340 | A | 5 | | | | 0,105831 SF340 | A | D-35 | | | 0,75674 | 0,147912 SF340 | A | D-INTR | | | | 0,111456 SF340 | A | CERO | | | | 0,075 SF340 | D | 5 | | | | 0,105831 SF340 | D | 15 | 0,026303 | 0,746174 | | 0,136662 SF340 | D | CERO | | | | 0,075»; c) | en el cuadro I-2, las filas con ACFTID 737700 y 737800 se sustituyen, respectivamente, por: «737700 | Boeing 737-700/CFM56-7B24 | Reacción | 2 | Grande | Comercial | 154 500 | 129 200 | 4 445 | 24 000 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 206 | 104 | Alas 737800 | Boeing 737-800/CFM56-7B26 | Reacción | 2 | Grande | Comercial | 174 200 | 146 300 | 5 435 | 26 300 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 206 | 104 | Alas»; d) | en el cuadro I-2 se añaden las filas siguientes: «7378MAX | Boeing 737 MAX 8/CFM Leap1B-27 | Reacción | 2 | Grande | Comercial | 181 200 | 152 800 | 4 965 | 26 400 | 4 | 7378MAX | CNT (lb) | 216 | 103 | Alas A350-941 | Airbus A350-941/RR Trent XWB-84 | Reacción | 2 | Pesado | Comercial | 610 681 | 456 356 | 6 558 | 84 200 | 4 | A350-941 | CNT (lb) | 239 | 139 | Alas ATR72 | Avions de Transport Regional ATR 72-212A/PW127F | Turbopropulsor | 2 | Grande | Comercial | 50 710 | 49 270 | 3 360 | 7 587 | 4 | ATR72 | CNT (lb) | 240 | 140 | Propulsión»; e) | en el cuadro I-3 se añaden las filas siguientes: «737800 | PREDETERMINADO | 1 | Descenso en ralentí | A_00 | 6 000 | 248,93 | 3 | | | 737800 | PREDETERMINADO | 2 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_00 | 3 000 | 249,5 | | | 25 437 | 737800 | PREDETERMINADO | 3 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_01 | 3 000 | 187,18 | | | 3 671 | 737800 | PREDETERMINADO | 4 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_05 | 3 000 | 174,66 | | | 5 209 | 737800 | PREDETERMINADO | 5 | Descenso en ralentí | A_15 | 3 000 | 151,41 | 3 | | | 737800 | PREDETERMINADO | 6 | Descenso | A_30 | 2 817 | 139,11 | 3 | | | 737800 | PREDETERMINADO | 7 | Aterrizar | A_30 | | | | 393,8 | | 737800 | PREDETERMINADO | 8 | Desacelerar | A_30 | | 139 | | | 3 837,5 | 40 737800 | PREDETERMINADO | 9 | Desacelerar | A_30 | | 30 | | | 0 | 10 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | Descenso en ralentí | A_00 | 6 000 | 249,2 | 3 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_00 | 3 000 | 249,7 | | | 24 557 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_01 | 3 000 | 188,5 | | | 4 678 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_05 | 3 000 | 173,7 | | | 4 907 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | Descenso en ralentí | A_15 | 3 000 | 152 | 3 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | Descenso | A_30 | 2 817 | 139 | 3 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 7 | Aterrizar | A_30 | | | | 393,8 | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 8 | Desacelerar | A_30 | | 139 | | | 3 837,5 | 40 737MAX8 | PREDETERMINADO | 9 | Desacelerar | A_30 | | 30 | | | 0 | 10 A350-941 | DEFAULT1 | 1 | Descenso en ralentí | CERO_A | 6 000 | 250 | 2,74 | | | A350-941 | DEFAULT1 | 2 | Desplazamiento horizontal en ralentí | CERO_A | 3 000 | 250 | | | 26 122 | A350-941 | DEFAULT1 | 3 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_1_U | 3 000 | 188,6 | | | 6 397,6 | A350-941 | DEFAULT1 | 4 | Descenso en ralentí | A_1_U | 3 000 | 168,4 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT1 | 5 | Descenso en ralentí | A_2_D | 2 709 | 161,9 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT1 | 6 | Descenso en ralentí | A_3_D | 2 494 | 155,2 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT1 | 7 | Descenso | A_FULL_D | 2 180 | 137,5 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT1 | 8 | Descenso | A_FULL_D | 50 | 137,5 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT1 | 9 | Aterrizar | A_FULL_D | | | | 556,1 | | A350-941 | DEFAULT1 | 10 | Desacelerar | A_FULL_D | | 137,5 | | | 5 004,9 | 10 A350-941 | DEFAULT1 | 11 | Desacelerar | A_FULL_D | | 30 | | | 0 | 10 A350-941 | DEFAULT2 | 1 | Descenso en ralentí | CERO_A | 6 000 | 250 | 2,74 | | | A350-941 | DEFAULT2 | 2 | Desplazamiento horizontal en ralentí | CERO_A | 3 000 | 250 | | | 26 122 | A350-941 | DEFAULT2 | 3 | Horizontal | A_1_U | 3 000 | 188,6 | | | 20 219,8 | A350-941 | DEFAULT2 | 4 | Desplazamiento horizontal en ralentí | A_1_U | 3 000 | 188,6 | | | 6 049,9 | A350-941 | DEFAULT2 | 5 | Descenso en ralentí | A_1_U | 3 000 | 168,3 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT2 | 6 | Descenso en ralentí | A_2_D | 2 709 | 161,8 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT2 | 7 | Descenso | A_FULL_D | 2 180 | 137,5 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT2 | 8 | Descenso | A_FULL_D | 50 | 137,5 | 3 | | | A350-941 | DEFAULT2 | 9 | Aterrizar | A_FULL_D | | | | 556,1 | | A350-941 | DEFAULT2 | 10 | Desacelerar | A_FULL_D | | 137,5 | | | 5 004,9 | 10 A350-941 | DEFAULT2 | 11 | Desacelerar | A_FULL_D | | 30 | | | 0 | 10 ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | Descenso | CERO-A | 6 000 | 238 | 3 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | Horizontal-Desacel | CERO-A | 3 000 | 238 | | | 17 085 | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | Horizontal-Desacel | 15-A-G | 3 000 | 158,3 | | | 3 236 | ATR72 | PREDETERMINADO | 4 | Horizontal | 15-A-G | 3 000 | 139 | | | 3 521 | ATR72 | PREDETERMINADO | 5 | Horizontal | 33-A-G | 3 000 | 139 | | | 3 522 | ATR72 | PREDETERMINADO | 6 | Descenso-Desacel | 33-A-G | 3 000 | 139 | 3 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 7 | Descenso | 33-A-G | 2 802 | 117,1 | 3 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 8 | Descenso | 33-A-G | 50 | 117,1 | 3 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 9 | Aterrizar | 33-A-G | | | | 50 | | ATR72 | PREDETERMINADO | 10 | Desacelerar | 33-A-G | | 114,2 | | | 1 218 | 75,9 ATR72 | PREDETERMINADO | 11 | Desacelerar | 33-A-G | | 30 | | | 0 | 5,7»; f) | en el cuadro I-4 (parte 1) se añaden las filas siguientes: «737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 336 | 174 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 799 | 205 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 681 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 1 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 284 | 176 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 651 | 208 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 619 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 2 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 229 | 177 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 510 | 210 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 544 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 3 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 144 | 181 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 268 | 213 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 414 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 4 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 032 | 184 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 150 | 217 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 292 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 5 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 001 | 185 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 120 | 219 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 263 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | 6 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 951 | 188 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 058 | 221 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 196 | 250 | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | PREDETERMINADO | M | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 300 | 174 | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 667 | 205 | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 2 370 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 1 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 243 | 174 | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 524 | 207 | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 2 190 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 2 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 190 | 176 | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 331 | 210 | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 2 131 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 3 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 1 098 | 180 | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 221 | 211 | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 883 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 4 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 988 | 183 | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 101 | 216 | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 730 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 5 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 964 | 185 | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 073 | 217 | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 588 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | 6 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_A | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | M | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_05 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_A | M | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_05 | | 911 | 187 | 737MAX8 | OACI_A | M | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_01 | | 1 012 | 220 | 737MAX8 | OACI_A | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 163 | 250 | 737MAX8 | OACI_A | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | M | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_A | M | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 734 | 178 | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 2 595 | 205 | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 671 | 250 | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 1 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 682 | 179 | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 2 477 | 208 | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 610 | 250 | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 2 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 616 | 180 | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 2 280 | 210 | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 545 | 250 | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 3 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 509 | 184 | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 2 103 | 214 | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 589 | 250 | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 4 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 388 | 188 | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 1 753 | 220 | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 295 | 250 | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 5 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 345 | 188 | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 1 634 | 220 | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 262 | 250 | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | 6 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_05 | | | | 737MAX8 | OACI_B | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_05 | 1 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | M | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_01 | | 1 287 | 191 | 737MAX8 | OACI_B | M | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_00 | | 1 426 | 225 | 737MAX8 | OACI_B | M | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 3 000 | | | 737MAX8 | OACI_B | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | D_00 | | 1 196 | 250»; | 737MAX8 | OACI_B | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 5 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | M | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 7 500 | | | 737MAX8 | OACI_B | M | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | D_00 | 10 000 | | | g) | en el cuadro I-4 (parte 2) se añaden las filas siguientes: «A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 726,5 | 170,7 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 862,6 | 197,2 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 658 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 699,9 | 173,1 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 812,6 | 198,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 604,5 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 662,2 | 175,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 762,3 | 200,1 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 551,6 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 586,1 | 179,9 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 679,8 | 202,7 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 465,3 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 491,7 | 185,3 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 586,9 | 206,4 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 365,5 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 399,5 | 191,1 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 494,1 | 210,4 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 268,2 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 314 | 197 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 407,1 | 214,7 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 176,3 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 233,3 | 203,4 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 325,3 | 219,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 089,2 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 185,1 | 207,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | M | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 275,6 | 222,9 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | M | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 036,7 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 323,2 | 171 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 353,1 | 189,5 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 514,1 | 213,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 673,8 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 265,7 | 173,4 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 315,1 | 191,2 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 466,2 | 214,5 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 619,3 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 214,3 | 175,9 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 276,7 | 193 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 418,4 | 215,4 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 565 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 138,4 | 180,3 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 212,8 | 196,1 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 340,5 | 217 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 476,4 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 066,3 | 185,8 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 139,9 | 200,3 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 252,3 | 219,5 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 374,5 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 994,4 | 191,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 064,9 | 204,8 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 165,9 | 222,3 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 275,1 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 927 | 197,8 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 994,4 | 209,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 085,3 | 225,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 181 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 862,4 | 204,1 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 927,4 | 214,9 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 009,2 | 229,4 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 091,2 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | M | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | M | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 823,3 | 208,3 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 886,5 | 218,4 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 963,5 | 232 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 036,9 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 726,5 | 170,7 | 60 A350-941 | OACI_B | 1 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 862,6 | 197,2 | 60 A350-941 | OACI_B | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 658 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 699,9 | 173,1 | 60 A350-941 | OACI_B | 2 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 812,6 | 198,6 | 60 A350-941 | OACI_B | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 604,5 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 662,2 | 175,6 | 60 A350-941 | OACI_B | 3 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 762,3 | 200,1 | 60 A350-941 | OACI_B | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 551,6 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 586,1 | 179,9 | 60 A350-941 | OACI_B | 4 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 679,8 | 202,7 | 60 A350-941 | OACI_B | 4 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 465,3 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 491,7 | 185,3 | 60 A350-941 | OACI_B | 5 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 586,9 | 206,4 | 60 A350-941 | OACI_B | 5 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 365,5 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 399,5 | 191,1 | 60 A350-941 | OACI_B | 6 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 494,1 | 210,4 | 60 A350-941 | OACI_B | 6 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 268,2 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 314 | 197 | 60 A350-941 | OACI_B | 7 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 407,1 | 214,7 | 60 A350-941 | OACI_B | 7 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 176,3 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 7 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 233,3 | 203,4 | 60 A350-941 | OACI_B | 8 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 325,3 | 219,6 | 60 A350-941 | OACI_B | 8 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 089,2 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 8 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | M | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 185,1 | 207,6 | 60 A350-941 | OACI_B | M | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 275,6 | 222,9 | 60 A350-941 | OACI_B | M | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 036,7 | 250 | 60»; A350-941 | OACI_B | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | h) | en el cuadro I-4 (parte 3) se añaden las filas siguientes: «A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 726,5 | 170,7 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 862,6 | 197,2 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 658 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 699,9 | 173,1 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 812,6 | 198,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 604,5 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 662,2 | 175,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 762,3 | 200,1 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 551,6 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 586,1 | 179,9 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 679,8 | 202,7 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 465,3 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 491,7 | 185,3 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 586,9 | 206,4 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 365,5 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 399,5 | 191,1 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 494,1 | 210,4 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 268,2 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 314 | 197 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 407,1 | 214,7 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 176,3 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 7 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 233,3 | 203,4 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 325,3 | 219,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 089,2 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | 8 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 185,1 | 207,6 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | M | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 275,6 | 222,9 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | M | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | PREDETERMINADO | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 036,7 | 250 | 60 A350-941 | PREDETERMINADO | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 1 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 323,2 | 171 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 353,1 | 189,5 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 514,1 | 213,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 673,8 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 1 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 2 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 265,7 | 173,4 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 315,1 | 191,2 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 466,2 | 214,5 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 619,3 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 2 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 3 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 214,3 | 175,9 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 276,7 | 193 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 418,4 | 215,4 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 565 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 3 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 4 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 138,4 | 180,3 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 212,8 | 196,1 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 340,5 | 217 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 476,4 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 4 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 5 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 1 066,3 | 185,8 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 139,9 | 200,3 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 252,3 | 219,5 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 374,5 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 5 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 6 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 994,4 | 191,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 1 064,9 | 204,8 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 165,9 | 222,3 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 275,1 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 6 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 7 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 927 | 197,8 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 994,4 | 209,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 085,3 | 225,7 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 181 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 7 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | 8 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 862,4 | 204,1 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 927,4 | 214,9 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 009,2 | 229,4 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 091,2 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | 8 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_A | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_A | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 500 | | | A350-941 | OACI_A | M | 3 | Ascenso | Ascenso máximo | D_1+F_U | 3 000 | | | A350-941 | OACI_A | M | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1+F_U | | 823,3 | 208,3 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 5 | Aceleración | Ascenso máximo | D_1_U | | 886,5 | 218,4 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 963,5 | 232 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 7 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 036,9 | 250 | 60 A350-941 | OACI_A | M | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 726,5 | 170,7 | 60 A350-941 | OACI_B | 1 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 862,6 | 197,2 | 60 A350-941 | OACI_B | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 658 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 699,9 | 173,1 | 60 A350-941 | OACI_B | 2 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 812,6 | 198,6 | 60 A350-941 | OACI_B | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 604,5 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_D | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 662,2 | 175,6 | 60 A350-941 | OACI_B | 3 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 762,3 | 200,1 | 60 A350-941 | OACI_B | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 551,6 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 586,1 | 179,9 | 60 A350-941 | OACI_B | 4 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 679,8 | 202,7 | 60 A350-941 | OACI_B | 4 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 4 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 465,3 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 4 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 491,7 | 185,3 | 60 A350-941 | OACI_B | 5 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 586,9 | 206,4 | 60 A350-941 | OACI_B | 5 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 5 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 365,5 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 5 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 399,5 | 191,1 | 60 A350-941 | OACI_B | 6 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 494,1 | 210,4 | 60 A350-941 | OACI_B | 6 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 6 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 268,2 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 6 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 314 | 197 | 60 A350-941 | OACI_B | 7 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 407,1 | 214,7 | 60 A350-941 | OACI_B | 7 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 7 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 176,3 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 7 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 233,3 | 203,4 | 60 A350-941 | OACI_B | 8 | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 325,3 | 219,6 | 60 A350-941 | OACI_B | 8 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | 8 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 089,2 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | 8 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | A350-941 | OACI_B | M | 1 | Despegue | Despegue máximo | D_1+F_D | | | | A350-941 | OACI_B | M | 2 | Ascenso | Despegue máximo | D_1+F_U | 1 000 | | | A350-941 | OACI_B | M | 3 | Aceleración | Despegue máximo | D_1+F_U | | 1 185,1 | 207,6 | 60 A350-941 | OACI_B | M | 4 | Aceleración | Despegue máximo | D_1_U | | 1 275,6 | 222,9 | 60 A350-941 | OACI_B | M | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 3 000 | | | A350-941 | OACI_B | M | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO_D | | 1 036,7 | 250 | 60 A350-941 | OACI_B | M | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO_D | 10 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 1 | Despegue | Despegue máximo | 15 | | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | 15 | 1 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | INTR | | 885 | 133,3 | 39,1 ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO | | 1 040 | 142,4 | 35,6 ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 3 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO | | 964 | 168,3 | 38,9 ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 5 500 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 7 500 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 1 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 10 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 1 | Despegue | Despegue máximo | 15 | | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | 15 | 1 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | INTR | | 900 | 138 | 31,7 ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO | | 995 | 147,3 | 32,2 ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 3 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO | | 962 | 168,3 | 32,1 ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 5 500 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 7 500 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 2 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 10 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 1 | Despegue | Despegue máximo | 15 | | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 2 | Ascenso | Despegue máximo | 15 | 1 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 3 | Aceleración | Ascenso máximo | INTR | | 890 | 139,8 | 24,5 ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 4 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO | | 942 | 149,2 | 27,9 ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 5 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 3 000 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 6 | Aceleración | Ascenso máximo | CERO | | 907 | 168,3 | 27,8»; ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 7 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 5 500 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 8 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 7 500 | | | ATR72 | PREDETERMINADO | 3 | 9 | Ascenso | Ascenso máximo | CERO | 10 000 | | | i) | en el cuadro I-6 se añaden las filas siguientes: «7378MAX | 1 | 140 000 7378MAX | 2 | 144 600 7378MAX | 3 | 149 600 7378MAX | 4 | 159 300 7378MAX | 5 | 171 300 7378MAX | 6 | 174 500 7378MAX | M | 181 200 A350-941 | 1 | 421 680 A350-941 | 2 | 433 189 A350-941 | 3 | 445 270 A350-941 | 4 | 466 326 A350-941 | 5 | 493 412 A350-941 | 6 | 522 377 A350-941 | 7 | 552 871 A350-941 | 8 | 585 147 A350-941 | M | 606 271 ATR72 | 1 | 44 750 ATR72 | 2 | 47 620 ATR72 | 3 | 50 710 »; j) | en el cuadro I-7, después de la fila «737800 | TempAlDespegueMáximo | 30 143,2 | -29,773 | -0,029 | 0 | -145,2». | | | | se añaden las filas siguientes: «737800 | AproximaciónRalentí | 649,0 | -3,3 | 0,0118 | 0 | 0 | | | | 7378MAX | AproximaciónRalentí | 1 046 | -4,6 | 0,0147 | 0 | 0 | | | | 7378MAX | Ascenso máximo | 21 736 | -28,6 | 0,3333 | -3,28E-06 | 0 | | | | 7378MAX | TempAlAscensoMáximo | 23 323 | -15,1 | -0,09821 | 6,40E-06 | -142,0575 | | | | 7378MAX | Despegue máximo | 26 375 | -32,3 | 0,07827 | 8,81E-07 | 0 | | | | 7378MAX | TempAlDespegueMáximo | 30 839 | -27,1 | -0,06346 | -8,23E-06 | -183,1101 | | | | A350-941 | AproximaciónRalentí | 5 473,2 | -24,305716 | 0,0631198 | -4,21E-06 | 0 | | | | A350-941 | TempAlAproximaciónRalentí | 5 473,2 | -24,305716 | 0,0631198 | -4,21E-06 | 0 | | | | A350-941 | Ascenso máximo | 67 210,9 | -82,703367 | 1,18939 | -0,000012074 | 0 | | | | A350-941 | TempAlAscensoMáximo | 76 854,6 | -75,672429 | 0 | 0 | -466 | | | | A350-941 | Despegue máximo | 84 912,8 | -101,986997 | 0,940876 | -8,31E-06 | 0 | | | | A350-941 | TempAlDespegueMáximo | 96 170,0 | -101,339623 | 0 | 0 | -394 | | | | ATR72 | Ascenso máximo | 5 635,2 | -9,5 | 0,01127 | 0,00000027 | 0 | | | | ATR72 | Despegue máximo | 7 583,5 | -20,3 | 0,137399 | -0,00000604 | 0»; | | | | k) | en el cuadro I-9 se añaden las filas siguientes: «7378MAX | LAmax | A | 3 000 | 90,4 | 83,4 | 78,7 | 73,8 | 65,9 | 57,1 | 50,7 | 43,6 | 36,5 | 29,7 7378MAX | LAmax | A | 4 000 | 90,5 | 83,4 | 78,8 | 73,8 | 65,9 | 57,1 | 50,6 | 43,5 | 36,4 | 29,6 7378MAX | LAmax | A | 5 000 | 90,7 | 83,7 | 79 | 74,1 | 66,1 | 57,2 | 50,7 | 43,6 | 36,5 | 29,6 7378MAX | LAmax | A | 6 000 | 91 | 84 | 79,4 | 74,4 | 66,5 | 57,6 | 51 | 43,9 | 36,7 | 29,9 7378MAX | LAmax | A | 7 000 | 91,5 | 84,4 | 79,8 | 74,8 | 66,9 | 58 | 51,5 | 44,3 | 37,1 | 30,2 7378MAX | LAmax | D | 10 000 | 92,4 | 85,8 | 81,4 | 76,6 | 68,9 | 60,2 | 53,9 | 46,8 | 39,7 | 33 7378MAX | LAmax | D | 13 000 | 94,2 | 87,7 | 83,2 | 78,4 | 70,7 | 62 | 55,6 | 48,5 | 41,4 | 34,6 7378MAX | LAmax | D | 16 000 | 96 | 89,4 | 84,9 | 80,1 | 72,4 | 63,7 | 57,3 | 50,3 | 43,2 | 36,5 7378MAX | LAmax | D | 19 000 | 97,6 | 91 | 86,5 | 81,8 | 74 | 65,3 | 59 | 52,1 | 45,1 | 38,4 7378MAX | LAmax | D | 22 000 | 99,2 | 92,6 | 88,1 | 83,4 | 75,6 | 67 | 60,8 | 54 | 47,1 | 40,5 7378MAX | LAmax | D | 24 500 | 100,6 | 94 | 89,5 | 84,8 | 77 | 68,5 | 62,4 | 55,7 | 48,9 | 42,5 7378MAX | SEL | A | 3 000 | 92,6 | 88,4 | 85,6 | 82,4 | 77,2 | 70,9 | 66,1 | 60,8 | 55,4 | 50,2 7378MAX | SEL | A | 4 000 | 92,7 | 88,6 | 85,8 | 82,6 | 77,3 | 71 | 66,2 | 60,9 | 55,5 | 50,4 7378MAX | SEL | A | 5 000 | 93 | 88,9 | 86,1 | 82,9 | 77,6 | 71,3 | 66,5 | 61,1 | 55,7 | 50,6 7378MAX | SEL | A | 6 000 | 93,3 | 89,3 | 86,4 | 83,2 | 77,9 | 71,6 | 66,8 | 61,4 | 56 | 50,8 7378MAX | SEL | A | 7 000 | 93,7 | 89,6 | 86,8 | 83,6 | 78,3 | 72 | 67,1 | 61,8 | 56,3 | 51,1 7378MAX | SEL | D | 10 000 | 94,3 | 90,4 | 87,6 | 84,5 | 79,1 | 72,9 | 68,3 | 63,2 | 58 | 53,1 7378MAX | SEL | D | 13 000 | 96,1 | 92,2 | 89,4 | 86,3 | 80,8 | 74,5 | 69,9 | 64,8 | 59,6 | 54,8 7378MAX | SEL | D | 16 000 | 97,6 | 93,7 | 90,9 | 87,8 | 82,5 | 76,3 | 71,7 | 66,7 | 61,6 | 56,9 7378MAX | SEL | D | 19 000 | 98,8 | 95 | 92,3 | 89,3 | 84 | 78 | 73,6 | 68,7 | 63,8 | 59,1 7378MAX | SEL | D | 22 000 | 100 | 96,2 | 93,6 | 90,6 | 85,6 | 79,8 | 75,5 | 70,8 | 66,1 | 61,7 7378MAX | SEL | D | 24 500 | 100,9 | 97,2 | 94,6 | 91,7 | 86,9 | 81,4 | 77,4 | 72,8 | 68,3 | 64,1 A350-941 | LAmax | A | 1 000 | 91,21 | 84,42 | 79,83 | 74,97 | 67,15 | 58,68 | 52,65 | 46,06 | 38,92 | 31,73 A350-941 | LAmax | A | 10 000 | 92,16 | 85,43 | 80,83 | 75,99 | 68,31 | 59,92 | 53,97 | 47,34 | 40,08 | 32,68 A350-941 | LAmax | A | 17 000 | 94,76 | 87,92 | 83,18 | 78,16 | 70,23 | 61,75 | 55,72 | 49,06 | 41,55 | 33,91 A350-941 | LAmax | D | 25 000 | 92,83 | 85,22 | 80,6 | 75,75 | 68,22 | 60 | 54,03 | 47,27 | 39,73 | 31,65 A350-941 | LAmax | D | 35 000 | 95,16 | 88,13 | 83,33 | 78,27 | 70,38 | 61,9 | 55,87 | 49,15 | 41,66 | 33,82 A350-941 | LAmax | D | 50 000 | 99,67 | 92,61 | 87,75 | 82,5 | 74,45 | 66,01 | 60 | 53,34 | 45,7 | 37,42 A350-941 | LAmax | D | 70 000 | 103,74 | 96,78 | 91,98 | 86,87 | 78,8 | 70,01 | 63,7 | 56,71 | 48,8 | 40,63 A350-941 | SEL | A | 1 000 | 94,18 | 89,98 | 86,96 | 83,74 | 78,42 | 72,25 | 67,64 | 62,45 | 56,7 | 50,92 A350-941 | SEL | A | 10 000 | 95,52 | 91,32 | 88,29 | 85,06 | 79,78 | 73,75 | 69,24 | 64,17 | 58,36 | 52,34 A350-941 | SEL | A | 17 000 | 97,74 | 93,39 | 90,3 | 87,01 | 81,68 | 75,62 | 71,18 | 66,09 | 60,23 | 54 A350-941 | SEL | D | 25 000 | 95,67 | 90,95 | 87,67 | 84,23 | 78,73 | 72,73 | 68,33 | 63,24 | 57,19 | 50,52 A350-941 | SEL | D | 35 000 | 97,28 | 92,81 | 89,7 | 86,39 | 81,04 | 75,18 | 70,92 | 65,83 | 59,85 | 53,36 A350-941 | SEL | D | 50 000 | 100,98 | 96,76 | 93,79 | 90,43 | 85,11 | 79,2 | 74,81 | 69,77 | 63,84 | 57,37 A350-941 | SEL | D | 70 000 | 104,66 | 100,74 | 97,82 | 94,68 | 89,49 | 83,56 | 79,09 | 73,94 | 67,84 | 61,27 ATR72 | LAmax | A | 890 | 86,6 | 79,4 | 74,4 | 69,2 | 61,1 | 52,5 | 46,6 | 40 | 32,7 | 25 ATR72 | LAmax | A | 900 | 86,6 | 79,4 | 74,4 | 69,2 | 61,1 | 52,5 | 46,6 | 40 | 32,7 | 25 ATR72 | LAmax | A | 1 250 | 86,7 | 79,5 | 74,5 | 69,3 | 61,2 | 52,6 | 46,6 | 40 | 32,6 | 24,8 ATR72 | LAmax | A | 1 600 | 87,5 | 80,2 | 75,1 | 69,9 | 61,9 | 53,4 | 47,4 | 40,8 | 33,4 | 25,7 ATR72 | LAmax | D | 3 000 | 87,7 | 81,1 | 76,7 | 71,9 | 64,4 | 56,7 | 50,9 | 44,1 | 37,2 | 29,9 ATR72 | LAmax | D | 3 600 | 89,4 | 82,8 | 78,6 | 73,9 | 66,3 | 58 | 52,2 | 45,5 | 38,8 | 31,5 ATR72 | LAmax | D | 4 200 | 91,1 | 84,5 | 80,6 | 75,9 | 68,2 | 59,8 | 53,9 | 47,1 | 40,2 | 32,9 ATR72 | LAmax | D | 4 800 | 92,8 | 86,3 | 82,5 | 77,9 | 70,1 | 62,1 | 56 | 48,8 | 41,5 | 33,8 ATR72 | LAmax | D | 4 900 | 94,6 | 88,2 | 84 | 79,7 | 72,9 | 65,7 | 60,8 | 55,3 | 50 | 43,9 ATR72 | LAmax | D | 5 300 | 95,7 | 89,5 | 85,2 | 81 | 74,3 | 67,3 | 62,4 | 57 | 51,7 | 45,6 ATR72 | LAmax | D | 5 310 | 95,7 | 89,5 | 85,2 | 81 | 74,3 | 67,3 | 62,4 | 57 | 51,7 | 45,6 ATR72 | SEL | A | 890 | 89,7 | 85 | 81,7 | 78,2 | 72,8 | 66,9 | 62,6 | 57,7 | 52,1 | 45,9 ATR72 | SEL | A | 900 | 89,7 | 85 | 81,7 | 78,2 | 72,8 | 66,9 | 62,6 | 57,7 | 52,1 | 45,9 ATR72 | SEL | A | 1 250 | 89,4 | 84,7 | 81,5 | 78,1 | 72,8 | 66,8 | 62,5 | 57,6 | 51,8 | 45,6 ATR72 | SEL | A | 1 600 | 89,7 | 85,1 | 81,8 | 78,4 | 73,1 | 67,3 | 63 | 58,1 | 52,4 | 46,2 ATR72 | SEL | D | 3 000 | 88,9 | 84,8 | 82 | 79 | 74,3 | 68,9 | 64,9 | 60 | 54,6 | 48,6 ATR72 | SEL | D | 3 600 | 90 | 85,9 | 83,2 | 80,3 | 75,5 | 70,3 | 66,4 | 61,6 | 56,4 | 50,5 ATR72 | SEL | D | 4 200 | 91,1 | 87,1 | 84,4 | 81,6 | 77 | 71,9 | 67,9 | 63 | 57,8 | 51,9 ATR72 | SEL | D | 4 800 | 92,2 | 88,2 | 85,6 | 82,9 | 78,8 | 73,8 | 69,6 | 64,4 | 58,8 | 52,7 ATR72 | SEL | D | 4 900 | 92,9 | 89,4 | 86,9 | 84,3 | 80,3 | 75,9 | 72,9 | 69,3 | 65,5 | 61,3 ATR72 | SEL | D | 5 300 | 93,7 | 90,2 | 87,7 | 85,2 | 81,4 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 66,8 | 62,6 ATR72 | SEL | D | 5 310 | 93,7 | 90,2 | 87,7 | 85,2 | 81,4 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 66,8 | 62,6»; l) | en el cuadro I-10, se insertan las siguientes filas después de la fila correspondiente al «ID de clase espectral» 138: «139 | Salida | 2-Motores.DerivaciónAlta.Tvent | 71,4 | 67,4 | 59,1 | 69,3 | 75,3 | 76,7 | 72,6 | 69,3 | 76,4 | 71,2 | 71,8 140 | Salida | 2-Motores.Tprop | 63,5 | 62,8 | 71,0 | 87,4 | 78,5 | 76,8 | 74,6 | 77,4 | 79,8 | 74,3 | 75,4»; m) | en el cuadro I-10 se añaden las filas siguientes: «239 | Aproximación | 2-Motores.DerivaciónAlta.Tvent | 71,0 | 65,0 | 60,7 | 70,7 | 74,8 | 76,5 | 73,2 | 71,8 | 75,9 | 73,0 | 71,1 240 | Aproximación | 2-Motores.Tprop | 65,9 | 68,0 | 66,9 | 80,0 | 77,1 | 78,5 | 73,9 | 75,6 | 77,7 | 73,6 | 73,3»;
(*) Para este fin, la longitud total de la trayectoria en tierra siempre debe exceder la del perfil del vuelo. Esto puede conseguirse, si resulta necesario, con la incorporación de segmentos rectos de una longitud adecuada al último segmento de la trayectoria en tierra.
(**) Incluso aunque el reglaje de la potencia del motor se mantenga constante a lo largo de un segmento, la fuerza propulsora y la aceleración pueden cambiar debido a la variación de la densidad del aire con la altura. No obstante, a efectos de la modelización del ruido, estos cambios suelen ser insignificantes.
(***) Esto se recomendó en la edición anterior de CEAC, Doc 29, pero aún se considera provisional a la espera de que se obtengan más datos experimentales corroborativos.
(****) Definida de esta forma sencilla, la longitud total de la trayectoria segmentada es ligeramente inferior a la de la trayectoria circular. No obstante, el error de contorno consecuente es insignificante si los incrementos angulares son inferiores a 30o.».
(*) Aunque la noción de una trayectoria de vuelo de longitud infinita es importante para definir el nivel de exposición al ruido del evento LE, guarda menor relevancia en el caso del nivel máximo del evento Lmax que se rige conforme al ruido emitido por la aeronave en una posición particular en el punto más próximo (o cerca) de aproximación al observador. A efectos de modelización, el parámetro de distancia NPD se considera como la distancia mínima entre el observador y el segmento.».
(*) Esto se conoce como la corrección de la duración porque prevé los efectos de la velocidad de la aeronave en la duración del evento acústico —con la sencilla suposición de que, si otros aspectos son iguales, la duración y, por tanto, la energía acústica del evento recibida es inversamente proporcional a la velocidad de la fuente—.».
(*) La mediana es el valor que separa la mitad superior (50 %) de la mitad inferior (50 %) de un conjunto de datos.
(**) La mitad inferior del conjunto de datos puede asimilarse a la presencia de fachadas relativamente silenciosas. En caso de que se sepa de antemano —por ejemplo, por la ubicación de los edificios en relación con las fuentes de ruido dominantes— qué puntos del receptor mostrarán los mayores/menores niveles de ruido, no es necesario calcular el ruido de la mitad inferior.».»