DOUE-L-2023-81217
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20230808
1667/2023

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1667 de la Comisión, de 8 de agosto de 2023, por el que se establecen normas de desarrollo de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.
Diario Oficial de la Unión Europea
20230831
215
L
1
301
/doue/2023/215/L00001-00301.pdf
L
20231010
S
20240904
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2023/1667/spa
Buques
Certificaciones
Contaminación de las aguas
Control de calidad
Equipos de telecomunicación
Navegación marítima
Normalización
Seguridad de la vida humana en el mar
Seguridad e higiene en el trabajo
Señalización
DEROGA
el Reglamento 2022/1157, de 4 de julio
SE DEROGA
, por Reglamento 2024/1975, de 19 de julio
Medio ambiente
Tecnología e investigación
Telecomunicaciones
Trabajo y empleo
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (1), y en particular su artículo 35, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) | Los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo para los equipos marinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/90/UE se regulan en los instrumentos internacionales contemplados en el artículo 2, apartado 5, de dicha Directiva.
(2) | A fin de tener en cuenta los cambios más recientes en los instrumentos internacionales, debe actualizarse la lista de los instrumentos internacionales aplicables y también deben enumerarse explícitamente los equipos marinos que, a raíz de estos cambios, han pasado a estar sujetos a requisitos armonizados de la Unión conforme a la Directiva 2014/90/UE.
(3) | Procede, por tanto, derogar el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 de la Comisión (2).
(4) | Resulta razonable y proporcionado fijar un período transitorio durante el cual pueda seguir introduciéndose en el mercado e instalándose a bordo de un buque de la Unión Europea, según se define en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2014/90/UE, cualquier artículo nuevo que se ajuste a los requisitos nacionales de homologación de tipo vigentes en un Estado miembro determinado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(5) | A fin de facilitar una aplicación armonizada, rápida y sencilla de la Directiva 2014/90/UE, los actos de ejecución que se adopten con arreglo a ella deben revestir la forma de reglamentos de ejecución, de conformidad con el artículo 35, apartado 5, de la Directiva.
(6) | Para que la industria de equipos marinos y otras partes interesadas puedan adaptarse a las medidas reguladas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor a los cuarenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(7) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación por los Buques creado mediante el Reglamento (CE) n.o 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo reguladas en los instrumentos internacionales que se definen en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2014/90/UE se aplicarán a todos los artículos del equipo marino enumerado en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.
Artículo 3
1. Los equipos marinos que lleven la indicación «nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158» en la columna 1 del anexo y que cumplan los requisitos nacionales de homologación de tipo vigentes en un Estado miembro antes del 25 de agosto de 2021 podrán seguir introduciéndose en el mercado e instalándose a bordo de buques de la Unión Europea hasta el 25 de agosto de 2024.
2. Los equipos marinos que lleven la indicación «nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157» en la columna 1 del anexo y que cumplan los requisitos nacionales de homologación de tipo vigentes en un Estado miembro antes del 15 de agosto de 2022 podrán seguir introduciéndose en el mercado e instalándose a bordo de buques de la Unión Europea hasta el 15 de agosto de 2025.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor a los cuarenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de agosto de 2023.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 257 de 28.8.2014, p. 146.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 de la Comisión, de 4 de julio de 2022, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158 de la Comisión (DO L 180 de 6.7.2022, p. 1).
(3) Reglamento (CE) n.o 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se crea el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS) y se modifican los reglamentos relativos a la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques (DO L 324 de 29.11.2002, p. 1).
ANEXO
Nota general: Las referencias a las reglas SOLAS aluden a las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (firmado en Londres el 1 de noviembre de 1974), en su versión enmendada.
Lista de acrónimos utilizados
A.1: enmienda 1 relativa a documentos con normas que no son de la OMI.
A.2: enmienda 2 relativa a documentos con normas que no son de la OMI.
AC (Amending Corrigendum): corrigendum modificativo relativo a documentos con normas que no son de la OMI.
CAT: categoría de equipos de radar con arreglo a la definición de la sección 1.3 de la IEC 62388 (2007).
Circ.: circular.
Colreg: Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes.
Comsar: Subcomité de Radiocomunicaciones y Búsqueda y Salvamento de la OMI.
EN: norma europea.
ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
SSCI: Código internacional de Sistemas de Seguridad contra Incendios.
PEF: Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.
GNSS: sistema mundial de navegación por satélite.
NGV: Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad.
CIQ: Código Internacional de Quimiqueros.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.
CIG: Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel.
OMI: Organización Marítima Internacional.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.
IDS: Código Internacional de Dispositivos de Salvamento.
Convenio Marpol: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
MED: Directiva sobre equipos marinos.
CPMM: Comité de Protección del Medio Marino (MEPC en sus siglas inglesas).
CSM: Comité de Seguridad Marítima (MSC en sus siglas inglesas).
NOx: óxidos de nitrógeno.
Sistemas O2/HC: sistemas de oxígeno e hidrocarburos.
Convenio SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
SOx: óxidos de azufre.
Reg.: regla.
Res.: Resolución.
Notas aplicables a este anexo
a) | Aspectos generales: Además de las normas de ensayo que se recogen expresamente en el presente anexo, el examen de tipo (homologación de tipo) exige el cumplimiento de las prescripciones aplicables de los convenios internacionales y de las resoluciones y circulares pertinentes de la OMI. Dicho cumplimiento figura en los módulos de evaluación de la conformidad contemplados en el anexo II la Directiva 2014/90/UE.
b) | Columna 3: Cuando dos conjuntos de normas de ensayo están separados por «o bien», cada conjunto cumple todos los requisitos de ensayo para ajustarse a las normas de rendimiento de la OMI. Así pues, la realización de los ensayos correspondientes a uno solo de estos conjuntos basta para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los instrumentos internacionales pertinentes. Por el contrario, cuando se utilizan otros separadores (como la coma), se aplican todas las referencias enumeradas.
c) | Columna 6: A fin de tener en cuenta los plazos de construcción naval y la diversidad de características de los equipos marinos varios, para la expresión «instalación a bordo» se aplicará una de las definiciones siguientes (tal como se indica entre paréntesis después de las fechas): i) | primera instalación del equipo en su posición funcional a bordo de un buque de la Unión Europea, ii) | primera instalación del equipo en su posición funcional o estiba en su posición funcional a bordo de un buque de la Unión Europea, iii) | entrega del equipo al astillero si esta se produce en los treinta meses anteriores a la primera instalación del equipo en su posición funcional.
d) | Cuando haya más de dos filas para la entrada correspondiente a un equipo marino (por ejemplo, MED/1.3), la fila inferior recoge los requisitos actualizados de los instrumentos internacionales con respecto a los indicados en las filas superiores.
e) | En las situaciones contempladas en la letra d), el hecho de que no figure ninguna fecha en las columnas 5 y 6 significa que no se ha producido ningún cambio en las normas de ensayo y que el equipo marino en cuestión debe cumplir los requisitos indicados en la (segunda) fila inferior.
1. Dispositivos de salvamento
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MED/1.1 Aros salvavidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.1 Aros salvavidas Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) — | no está previsto que se utilice junto con el artículo 1.10 — | está previsto que se utilice junto con el artículo 1.10 Nota: Si se trata de aros salvavidas dotados de un dispositivo de disparo rápido que activa señales de humo y luces de encendido automático, la masa de estos aros no deberá ser inferior a 4 kg (véase también el artículo MED/1.3). | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.2 a Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — | para embarcaciones de supervivencia y botes de rescate Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.2 a Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — | para embarcaciones de supervivencia y botes de rescate Fila 2 de 2 Nota: Se excluyen los ensayos de compatibilidad electromagnética regulados en las normas EN 60945 e IEC 60945; solo se llevarán a cabo los contemplados en la Res. de la OMI MSC 81(70), cláusula 10.4. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 24408:2005. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 24408:2005. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.2 b Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — | para aros salvavidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.2 b Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — | para aros salvavidas Fila 2 de 2 Nota: Se excluyen los ensayos de compatibilidad electromagnética regulados en las normas EN 60945 e IEC 60945; solo se llevarán a cabo los contemplados en la Res. de la OMI MSC 81(70), cláusula 10.4. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 24408:2005. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 24408:2005. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.2 c Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — | para chalecos salvavidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.2 c Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — | para chalecos salvavidas Fila 2 de 2 Nota: Se excluyen los ensayos de compatibilidad electromagnética regulados en las normas EN 60945 e IEC 60945; solo se llevarán a cabo los contemplados en la Res. de la OMI MSC 81(70), cláusula 10.4. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 24408:2005. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 24408:2005. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.3 Señales fumígenas de funcionamiento automático de aros salvavidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.3 Señales fumígenas de funcionamiento automático de aros salvavidas Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15736:2006. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.4 Chalecos salvavidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 922, — | OMI MSC.1/Circ. 1304, — | OMI MSC.1/Circ. 1470, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.4 Chalecos salvavidas Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 922, — | OMI MSC.1/Circ. 1304, — | OMI MSC.1/Circ. 1470, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.5 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.5 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.5 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión con aislamiento inherente Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.5 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión con aislamiento inherente Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.5 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — | trajes de protección contra la intemperie Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.5 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — | trajes de protección contra la intemperie Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.6 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.6 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.6 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión con aislamiento inherente. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.6 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — | traje de inmersión con aislamiento inherente. Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.6 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — | trajes de protección contra la intemperie Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.6 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — | trajes de protección contra la intemperie Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.7 Ayudas térmicas protectoras Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 1046, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
MED/1.8 Cohetes lanzabengalas con paracaídas (pirotecnia) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) III, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.8 Cohetes lanzabengalas con paracaídas (pirotecnia) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15736:2006. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) III, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1629.
MED/1.9 Bengalas de mano (pirotecnia) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) III, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.9 Bengalas de mano (pirotecnia) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15736:2006. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) III, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1629.
MED/1.10 Señales fumígenas flotantes (pirotecnia) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) III.
MED/1.10 Señales fumígenas flotantes (pirotecnia) Fila 2 de 2 Nota: Véase también el artículo MED/1.1. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15736:2006. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) III, — | OMI MSC.1/Circ. 1629.
MED/1.11 Aparatos lanzacabos Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VII, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.11 Aparatos lanzacabos Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15736:2006. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VII, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1633.
MED/1.12 Balsas salvavidas inflables Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/13, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.12 Balsas salvavidas inflables Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/13, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.13 Balsas salvavidas rígidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.13 Balsas salvavidas rígidas Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.14 a Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — | inflables Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 809, — | OMI MSC/Circ. 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.14 a Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — | inflables Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 809, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.14 b Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — | rígidas Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 809, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.14 b Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — | rígidas Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 809, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.15 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + E B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 809, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.15 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102). Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 809, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1328, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.16 Medios de zafa para balsas salvavidas (unidades de destrinca hidrostática) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/13, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC/Circ. 811, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.17 a Botes salvavidas Botes salvavidas de pescante: — | parcialmente cerrados — | totalmente cerrados Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1423, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.17 a Botes salvavidas Botes salvavidas de pescante: — | parcialmente cerrados — | totalmente cerrados Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1423, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.17 b Botes salvavidas Botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1423, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.17 b Botes salvavidas Botes salvavidas de caída libre Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1423, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.17 c Botes salvavidas de pescante utilizados como bote de rescate: — | parcialmente cerrados — | totalmente cerrados Nota: Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1423, — | OMI MSC.1/Circ. 1630, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.17 c Botes salvavidas de pescante utilizados como bote de rescate: — | parcialmente cerrados — | totalmente cerrados Nota: Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157. Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1423, — | OMI MSC.1/Circ. 1630, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.18 Botes de rescate rígidos Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.18 Botes de rescate rígidos Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.19 Botes de rescate inflados Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.19 Botes de rescate inflados Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.20 a Botes de rescate rápidos: — | inflados Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | OMI MSC/Circ. 1016, — | OMI MSC/Circ. 1094, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.20 a Botes de rescate rápidos: — | inflados Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1016, — | OMI MSC/Circ. 1094, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.20 b Botes de rescate rápidos: — | rígidos Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | OMI MSC/Circ. 1016, — | OMI MSC/Circ. 1094, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.20 b Botes de rescate rápidos: — | rígidos Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1006. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1016, — | OMI MSC/Circ. 1094, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.20 c Botes de rescate rápidos: — | rígidos-inflados Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006, — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | OMI MSC/Circ. 1016, — | OMI MSC/Circ. 1094, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.20 c Botes de rescate rápidos: — | rígidos-inflados Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1006, — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC/Circ. 1016, — | OMI MSC/Circ. 1094, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.21 Dispositivos de puesta a flote con tiras (pescantes) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/33, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
Artículo MED/1.22, dispositivos de puesta a flote sin flotación para embarcaciones de supervivencia, trasladado a la categoría MED/9/1.3 y suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1667.
MED/1.23 Dispositivos de puesta a flote para botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/33, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.24 Dispositivos de puesta a flote de balsas salvavidas (pescantes) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/12, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.25 Dispositivos de puesta a flote de botes de rescate rápidos (pescantes) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.26 a Medios de zafa para: — | botes salvavidas y botes de rescate (que se ponen a flote con una o varias tiras) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1419, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.26 b Medios de zafa para: — | balsas salvavidas (que se ponen a flote con una o varias tiras) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.26 c Medios de zafa para: — | botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.27 Sistemas de evacuación marinos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/15, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.28 Medios de rescate Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.29 Escalas de embarco Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/11, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | ISO 5489:2008. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/11, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), — | OMI MSC.1/Circ. 1285, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.30 Materiales retro-reflectantes Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI A.658(16), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 15.8.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.30 Materiales retro-reflectantes Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.481(102). | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1628.
El artículo MED/1.31, aparato bidireccional de ondas métricas para embarcación de supervivencia, se ha trasladado a las categorías MED/5.17 y MED/5.18.
El artículo MED/1.32, respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz, se ha trasladado a la categoría MED/4.18.
MED/1.33 Reflector de radar para botes salvavidas y botes de rescate (pasivo) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN ISO 8729:1998, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | EN ISO 8729:1998, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 8729-1:2010, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 8729-1:2010, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI A.384(X), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.164(78).
El artículo MED/1.34, compás magnético de clase B para botes salvavidas y botes de rescate, se ha trasladado a la categoría MED/4.23.
El artículo MED/1.35, equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate, se ha trasladado a la categoría MED/3.38.
MED/1.36 Máquina de propulsión de bote salvavidas o de rescate Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.37 Máquina de propulsión o motor fuera borda de bote de rescate Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.38 Proyector para uso en botes salvavidas y botes de rescate Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 13.9.2022 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.38 Proyector para uso en botes salvavidas y botes de rescate Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1630.
MED/1.39 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), anexo 10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), anexo 11. Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + F | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), anexo 10, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), anexo 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1328.
MED/1.39 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), anexo 10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), anexo 11, — | Res. de la OMI MSC.481(102). Y para los intervalos de servicio ampliados: — | OMI MSC.1/Circ. 1328. | B + D B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), anexo 10, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), anexo 11, — | Res. de la OMI MSC.481(102), — | OMI MSC.1/Circ. 1328.
El artículo MED/1.40, escala mecánica de práctico, se ha trasladado a la categoría MED/4.48.
MED/1.41 a Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — | botes salvavidas de pescante Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/24, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.41 b Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — | botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/24, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.41 c Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — | balsas salvavidas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/17, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/24, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.41 d Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — | botes de rescate Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/17, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
MED/1.41 e Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — | botes de rescate rápidos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/17, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VI, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1632.
El artículo MED/1.42, escala de práctico, se ha trasladado a la categoría MED/4.49.
MED/1.43 Botes de rescate rígidos-inflados Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006, — | ISO 15372:2000. | B + D B + F G | | 15.8.2025 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/1.43 Botes de rescate rígidos-inflados Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.81(70), en su versión enmendada, — | OMI MSC/Circ. 1006, — | ISO 15372:2000 + A1:2021. | B + D B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 1631.
MED/1.44 a Sistemas de megafonía y de alarma general: — | sistema de control y distribución (cuando se utilice como dispositivo de alarma de incendios, se aplicará A.1/3.53) Nota: En el certificado se especificará para cuáles de las siguientes categorías de buques y sistemas es adecuado el equipo: Buque: — | Buque de carga — | Buque de pasajeros (excluido el retorno a puerto en condiciones de seguridad) — | Buque de pasajeros (incluido el retorno a puerto en condiciones de seguridad) Sistemas: — | Sistemas de alarma general — | Sistemas de megafonía — | Sistemas de megafonía y de alarma general Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 (trasladado del artículo MED/9/1.5). Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 4, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8. | — | EN 50695:2021, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN 62923-1:2018, — | EN 62923-2:2018. O bien: — | EN 50695:2021, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/12, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Res. de la OMI A.1021(26) 5, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VII, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 4, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 808, — | OMI MSC.1/Circ. 1369/Add.1.
MED/1.44 b Sistemas de megafonía y de alarma general: — | altavoces (cuando se utilice como dispositivo de alarma de incendios, se aplicará A.1/3.53) Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 (trasladado del artículo MED/9/1.5). Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 4, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8. | — | EN 50695:2021, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | EN 50695:2021, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/12, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/21, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/22, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Res. de la OMI A.1021(26) 5, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) VII, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 4, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | OMI MSC.1/Circ. 808, — | OMI MSC.1/Circ. 1369/Add.1.
2. Prevención de la contaminación marina
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio Marpol 73/78, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MED/2.1 Equipo filtrador de hidrocarburos (para un contenido de hidrocarburos en el efluente que no exceda de 15 ppm) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 14. | — | Res. de la OMI MEPC.107(49), en su versión enmendada, — | OMI MEPC.1/Circ. 643. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 14, — | OMI MEPC.1/Circ. 643.
MED/2.2 Detectores de la interfaz hidrocarburos-agua Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 32. | — | Res. de la OMI MEPC.5(XIII). | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 32.
MED/2.3 Oleómetros Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 14. | — | Res. de la OMI MEPC.107(49), en su versión enmendada, — | OMI MEPC.1/Circ. 643. B + D | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 14, — | OMI MEPC.1/Circ. 643.
Se ha dejado en blanco intencionadamente el artículo MED/2.4, unidades de proceso destinadas a acoplarse a equipos existentes de separación de aguas e hidrocarburos (para un contenido de combustible en el efluente que no exceda de 15 ppm).
MED/2.5 Dispositivos de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos para petroleros Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 31, — | OMI MEPC.1/Circ. 858. | — | Res. de la OMI MEPC.108(49), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo I, reg. 31.
MED/2.6 a Sistemas de tratamiento de aguas residuales (aguas sucias) (para ser utilizados por los buques de pasajeros en todas las zonas, incluida una zona especial del anexo IV del Convenio Marpol) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo IV, reg. 9. | — | Res. de la OMI MEPC.227(64), incluida la sección 4.2. | B + D B + E B + F G | 16.3.2017 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo IV, reg. 9.
MED/2.6 b Sistemas de tratamiento de aguas residuales (aguas sucias) (para ser utilizados por los buques que no sean de pasajeros en todas las zonas, y por los buques de pasajeros fuera de las zonas especiales que recoge el anexo IV del Convenio Marpol) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo IV, reg. 9. | — | Res. de la OMI MEPC.227(64), excluida la sección 4.2. | B + D B + E B + F G | 16.3.2017 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo IV, reg. 9.
MED/2.7 Incineradores de buques (Plantas de incineración con una capacidad máxima de 4 000 kW) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Marpol 73/78, anexo VI, reg. 16. | — | Res. de la OMI MEPC.244(66). | B + D B + E B + F G | 16.3.2017 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Marpol 73/78, anexo VI, reg. 16.
MED/2.8 Analizador de NOx que permanece a bordo para ser utilizado en el buque, tal como se prevé en el Código técnico sobre los NOx de 2008 Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 13). | — | Res. de la OMI MEPC.177(58)-(Código técnico sobre los NOx de 2008), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 13), — | Res. de la OMI MEPC.177(58)-(Código técnico sobre los NOx de 2008), — | Res. de la OMI MEPC.198(62).
El artículo MED/2.9, equipos que utilizan métodos tecnológicos para limitar las emisiones de SOx, se ha trasladado a la categoría MED/9/2.4.
MED/2.10 Sistemas de limpieza de gases de escape a bordo Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 4), — | Res. de la OMI MEPC.259(68). | — | Res. de la OMI MEPC.259(68). | Procedimiento A: B + F G Procedimiento B: G | 19.6.2018 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 4).
MED/2.10 Sistemas de limpieza de gases de escape a bordo Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 4), — | Res. de la OMI MEPC.340(77). | — | Res. de la OMI MEPC.340(77). | Procedimiento A: B + F G Procedimiento B: G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 4).
3. Equipo de protección contra incendios
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MED/3.1 Revestimientos primarios de cubierta Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.2 Extintores de incendios portátiles Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4. | — | EN 3-7:2004, incl. A1:2007, — | EN 3-8:2006, incl. AC:2007, — | EN 3-9:2006, incl. AC:2007, — | EN 3-10:2009. | B + D B + E B + F | | 15.8.2025 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI A.951(23), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código IGF) 11, — | OMI MSC/Circ. 1239, — | OMI MSC/Circ. 1275.
MED/3.2 Extintores de incendios portátiles Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4. | — | EN 3-7:2004, incl. A1:2007, — | EN 3-8:2021, — | EN 3-9:2006, incl. AC:2007, — | EN 3-10:2009. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI A.951(23), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código IGF) 11, — | OMI MSC/Circ. 1239, — | OMI MSC/Circ. 1275.
MED/3.3 a Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): — | ropas de protección no reflectantes para la lucha contra incendios Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | EN 469:2005, incl. A1:2006 y AC:2006. | B + D B + E B + F | | 25.8.2024 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.3 a Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): — | ropas de protección no reflectantes para la lucha contra incendios Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | EN 469:2020. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.3 b Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): — | ropas de protección para la lucha contra incendios, indumentaria reflectante de lucha contra incendios especializada Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | EN 1486:2007. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.3 c Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): — | ropas de protección para la lucha contra incendios, ropas de protección con superficie externa reflectante Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | ISO 15538:2001. Nota: nivel 2. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.4 Equipo de bombero, botas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | EN 15090:2012. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 11, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.5 Equipo de bombero, guantes Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | EN 659:2003, incl. A1:2008 y AC:2009. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 11, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.6 Equipo de bombero, casco Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | EN 443:2008. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 11, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.7 Equipo de respiración autónomo de aire comprimido Nota: En accidentes en los que estén involucrados productos peligrosos, debe utilizarse una máscara del tipo presión positiva. (Véase el artículo 7.1) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | ISO 23269-2:2011 (lucha contra incendios; uso marítimo únicamente). La máscara del tipo 1 no debe utilizarse en los artículos MED/3.7 ni MED/7.1. Nota: Se certificará como artículo MED 3.44 el cable de seguridad ignífugo asociado que se exige en la norma ISO 23269, punto 4.28. Este cable, que se utilizará junto con el equipo respiratorio, podrá sujetarse mediante un mosquetón al arnés del equipo o a un cinturón separado, para impedir que el equipo respiratorio se suelte al manejar el cable de seguridad. En el certificado del módulo B del equipo respiratorio se indicará que el cable de seguridad ignífugo MED es un componente combinado obligatorio. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 11, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3, — | OMI MSC.1/Circ. 1499, — | OMI MSC.1/Circ. 1555.
MED/3.8 Equipos respiratorios de línea de aire comprimido Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7. Nota: Equipo destinado exclusivamente a naves de gran velocidad construidas con arreglo a las disposiciones del Código NGV de 1994. | — | EN 14593-1:2018. O bien: — | EN 14594:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7.
MED/3.9 Componentes de sistemas rociadores para espacios de alojamiento, servicios y puestos de control, equivalentes a los mencionados en el Convenio SOLAS 74, regla II-2/12 (solo boquillas aspersoras y su rendimiento) [Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad (NGV)] Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8. | — | Res. de la OMI A.800(19), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.44(65), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8, — | OMI MSC/Circ. 912, — | OMI MSC/Circ 1556.
MED/3.10 Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios destinados a espacios de máquinas y cuartos de bombas de la carga Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC/Circ. 1165, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/3.11 a Integridad al fuego de las divisiones de clase «A» y «B»: — | división de clase «A» Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2, — | OMI MSC/Circ. 1120. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1435. | B + D B + E B + F | | 18.5.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | OMI MSC/Circ. 1120, — | OMI MSC.1/Circ. 1434, — | OMI MSC.1/Circ. 1616.
MED/3.11 a Integridad al fuego de las divisiones de clase «A» y «B»: — | división de clase «A» Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2, — | OMI MSC/Circ. 1120. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1435. | B + D B + E B + F | 18.5.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | OMI MSC/Circ. 1120, — | OMI MSC.1/Circ. 1434, — | OMI MSC.1/Circ. 1616, — | OMI MSC.1/Circ. 1621.
MED/3.11 b Integridad al fuego de las divisiones de clase «A» y «B»: — | divisiones de clase «B» Nota: Cuando se haya sometido a ensayo un mamparo de clase «B» solo por un lado y se haya diseñado de manera que se instale con el otro lado adyacente al lado no sometido tampoco a ensayo de otro mamparo de clase «B», el certificado de examen CE de tipo incluirá las condiciones para su instalación a bordo garantizando que se cumpla siempre el nivel de protección indicado en las tablas de integridad al fuego correspondientes, que figuran en el capítulo II-2, reg. 9.2, del Convenio SOLAS (Resistencia estructural y térmica de los contornos). Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.4, — | OMI MSC/Circ. 1120. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | OMI MSC/Circ. 1120, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
MED/3.12 a Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — | válvulas de presión y de vacío Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. | — | OMI MSC/Circ. 677, en su versión enmendada, — | EN ISO 16852:2016, — | ISO 15364:2016. | B + F | 19.6.2018 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
MED/3.12 a Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — | válvulas de presión y de vacío Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. | — | OMI MSC/Circ. 677, en su versión enmendada, — | EN ISO 16852:2016, — | ISO 15364:2021. | B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
MED/3.12 b Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — | apagallamas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. | — | OMI MSC/Circ. 677, en su versión enmendada, — | EN ISO 16852:2016. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
MED/3.12 c Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — | apagallamas de detonación Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. | — | OMI MSC/Circ. 677, en su versión enmendada, — | EN ISO 16852:2016. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
MED/3.12 d Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — | válvulas de ventilación de alta velocidad Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. | — | OMI MSC/Circ. 677, en su versión enmendada, — | EN ISO 16852:2016, — | ISO 15364:2016. | B + F | 19.6.2018 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
MED/3.12 d Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — | válvulas de ventilación de alta velocidad Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. | — | OMI MSC/Circ. 677, en su versión enmendada, — | EN ISO 16852:2016, — | ISO 15364:2021. | B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
MED/3.13 Materiales incombustibles Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
El artículo MED/3.14, Materiales distintos del acero para tuberías que atraviesan divisiones de clase «A» o «B», se ha incluido en las categorías MED/3.26 y MED/3.27.
MED/3.15 a Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — | tuberías y accesorios de plástico Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI A.753(18), en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 10, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.15 b Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — | válvulas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN ISO 10497:2010. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 10, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.15 c Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — | montajes de tubos flexibles y compensadores Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | ISO 15540:2016, — | ISO 15541:2016. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 10, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.15 d Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — | componentes de tuberías metálicas con sellos elastoméricos flexibles Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | ISO 19921:2005, — | ISO 19922:2005. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 10, — | OMI MSC/Circ. 1120, — | OMI MSC/Circ. 1527.
MED/3.16 Puertas contraincendios Fila 1 de 1 Nota: Los componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios están sujetos a una evaluación de la conformidad con arreglo al artículo MED 3.17. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1319. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | OMI MSC.1/Circ. 1511.
MED/3.17 Componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios Nota: El uso de la expresión «componentes de sistemas» puede implicar que se sometan a ensayo un solo componente, un grupo de componentes o el sistema en su conjunto para garantizar el cumplimiento de las prescripciones internacionales. Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.18 a Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — | revestimiento decorativo Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.18 b Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — | pinturas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.18 c Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — | revestimientos de suelos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.18 d Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — | aislantes de tuberías Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.18 e Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — | adhesivos utilizados en la fabricación de divisiones de clase «A», «B» y «C» Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.18 f Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — | membrana de conductos combustibles Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.19 Tapizados, cortinas y demás materiales textiles colgados Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1456, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.20 — | Muebles tapizados Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.20 a Muebles tapizados: — | mueble completo (incluidos el material de cobertura, el material de relleno y el bastidor no inflamable) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.20 b Muebles tapizados: — | material de cobertura para todo material de relleno Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), anexo 1, parte 8, apéndice 3, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.20 c Muebles tapizados: — | material de cobertura para material de relleno retardador de llama (sometido a ensayo en combinación específica destinada a una aplicación ulterior) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), anexo 1, parte 8, apéndice 3, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.20 d Muebles tapizados: — | material de relleno retardador de llama Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), anexo 1, parte 8, apéndice 3, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.21 Artículos de cama Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.22 Válvulas de mariposa contraincendios Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.
El artículo MED/3.23, conductos incombustibles que atraviesan divisiones de clase «A», se ha dejado en blanco intencionadamente.
El artículo MED/3.24, pasos de cables eléctricos a través de divisiones de clase «A», se ha dejado en blanco intencionadamente.
MED/3.25 Ventanas y portillos ignífugos de clase «A» y «B» Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 3, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.26 a Penetraciones en divisiones de clase «A»: — | paso de cables eléctricos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1488. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.
MED/3.26 b Penetraciones en divisiones de clase «A»: — | penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1488. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | OMI MSC.1/Circ. 1276.
MED/3.26 c Penetraciones en divisiones de clase «A»: — | sistemas de penetración de barras colectoras Fila 1 de 1 Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | OMI MSC.1/Circ. 1488. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.
MED/3.27 a Penetraciones en divisiones de clase «B»: — | paso de cables eléctricos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.
MED/3.27 b Penetraciones en divisiones de clase «B»: — | penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.
MED/3.28 Sistemas de rociadores (únicamente cabezas de rociadores) (Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad [NGV]) Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, | — | ISO 6182-1:2014. O bien: — | EN 12259-1:1999, incl. A1:2001, A2:2004 y A3:2006. | B + D B + E B + F | | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.44(65), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8, — | OMI MSC/Circ. 912, — | OMI MSC.1/Circ. 1556.
MED/3.28 Sistemas de rociadores (únicamente cabezas de rociadores) (Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad [NGV]) Nota: En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, | — | ISO 6182-1:2021. O bien: — | EN 12259-1:1999, incl. A1:2001, A2:2004 y A3:2006. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.44(65), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8, — | OMI MSC/Circ. 912, — | OMI MSC.1/Circ. 1556.
MED/3.29 Mangueras de lucha contra incendios: — | mangueras planas estancas para sistemas fijos (intervalo de diámetros interiores desde 25 mm hasta 52 mm) Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 14540:2014. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.30 a Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — | categoría 1: (zona segura) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, | — | EN 50104:2010, — | EN 60079-29-1:2016, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, o IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC.1/Circ. 1477, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
MED/3.30 a Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — | categoría 1: (zona segura) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. | — | EN 50104:2019, — | EN 60079-29-1:2016, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, o IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC.1/Circ. 1477, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — | categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 1 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. | — | EN 50104:2010, — | EN 60079-29-1:2016, — | EN IEC 60079-0:2018, — | EN 60079-1:2014, — | EN 60079-10-1:2015, — | EN 60079-11:2012, — | EN 60079-15:2010, — | EN 60079-26:2015, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, o IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC.1/Circ. 1477, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — | categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 2 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, | — | EN 50104:2019, — | EN 60079-29-1:2016, — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — | EN 60079-1:2014, — | EN 60079-10-1:2015, — | EN 60079-11:2012, — | EN 60079-15:2010, — | EN 60079-26:2015, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, o IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 15.8.2025 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC.1/Circ. 1477, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — | categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 3 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, | — | EN 50104:2019, — | EN 60079-29-1:2016, — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — | EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09, — | EN 60079-10-1:2021, — | EN 60079-11:2012, — | EN 60079-15:2010, — | EN 60079-26:2015, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, o IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC.1/Circ. 1477, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — | categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 4 de 4 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. | — | EN 50104:2019, — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — | EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09, — | EN IEC 60079-10-1:2021, — | EN 60079-11:2012, — | EN IEC 60079-15:2019, — | EN 60079-26:2015, — | EN 60079-29-1:2016, incl. A1:2022 y A11:2022, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, o IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC.1/Circ. 1477, — | OMI MSC.1/Circ. 1581.
Se ha eliminado el artículo MED/3.31, boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad (NGV), al estar incluido en las categorías MED/3.9 y MED/3.28.
MED/3.32 Materiales ignífugos (excepto mobiliario) para naves de gran velocidad Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC.1/Circ. 1457.
MED/3.33 Materiales ignífugos para mobiliario de naves de gran velocidad Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.34 Divisiones pirorresistentes para naves de gran velocidad Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC.1/Circ. 1457.
MED/3.35 Puertas contraincendios de naves de gran velocidad Fila 1 de 1 Nota: Los componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios están sujetos a una evaluación de la conformidad con arreglo al artículo MED 3.17. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.36 Válvulas de mariposa contraincendios de naves de gran velocidad Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.37 a Penetraciones en divisiones pirorresistentes de naves de gran velocidad: — | paso de cables eléctricos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.37 b Penetraciones en divisiones pirorresistentes de naves de gran velocidad: — | penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.38 Equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 3-7:2004, incl. A1:2007, — | EN 3-8:2006, incl. AC:2007, — | EN 3-9:2006, incl. AC:2007, — | EN 3-10:2009. | B + D B + E B + F | | 25.8.2025 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI A.951(23), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/3.38 Equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 3-7:2004, incl. A1:2007, — | EN 3-8:2021, — | EN 3-9:2006, incl. AC:2007, — | EN 3-10:2009. | B + D B + E B + F | 25.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI A.951(23), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8.
MED/3.39 Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por nebulización para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC/Circ. 1165, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7, — | OMI MSC.1/Circ. 1313, — | OMI MSC.1/Circ. 1458.
MED/3.40 Sistemas de alumbrado a baja altura (solo componentes) Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 11. | — | Res. de la OMI A.752(18), — | ISO 15370:2010. | B + D B + E B + F | | 25.8.2024 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI A.752(18), — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 11.
MED/3.40 Sistemas de alumbrado a baja altura (solo componentes) Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 11. | — | Res. de la OMI A.752(18), — | ISO 15370:2021. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI A.752(18), — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 11.
MED/3.41 a Aparatos respiratorios de evacuación de emergencia (AREE): — | equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13. | — | ISO 23269-1:2008, — | EN 402:2003. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3, — | OMI MSC/Circ. 849.
MED/3.41 b Aparatos respiratorios de evacuación de emergencia (AREE): — | equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con capucha para evacuación Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13. | — | ISO 23269-1:2008, — | EN 1146:2005. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3, — | OMI MSC/Circ. 849.
MED/3.41 c Aparatos respiratorios de evacuación de emergencia (AREE): — | equipos de respiración autónomos de circuito cerrado, de aire comprimido Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13. | — | ISO 23269-1:2008, — | EN 13794:2002. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3, — | OMI MSC/Circ. 849.
MED/3.42 a Sistemas de gas inerte: sistema completo Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC/Circ. 353, en su versión enmendada. | G | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI A.567(14), — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC/Circ. 353, — | OMI MSC/Circ. 485, — | OMI MSC/Circ. 731, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.42 a Sistemas de gas inerte: sistema completo Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC/Circ. 353, en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15. | G | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI A.567(14), — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC/Circ. 353, — | OMI MSC/Circ. 485, — | OMI MSC/Circ. 731, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.42 b Sistemas de gas inerte: — | componentes: — | torres de lavado de gas inerte Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC/Circ. 353, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI A.567(14), — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC/Circ. 353, — | OMI MSC/Circ. 485, — | OMI MSC/Circ. 731, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.42 c Sistemas de gas inerte: — | componentes: — | soplantes de gas inerte Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC/Circ. 353, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI A.567(14), — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | OMI MSC/Circ. 353, — | OMI MSC/Circ. 485, — | OMI MSC/Circ. 731, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.43 Boquillas aspersoras para sistemas de extinción (automáticos o manuales) de freidoras Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | ISO 15371:2015. | B + D B + E B + F | 16.3.2017 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | OMI MSC.1/Circ. 1433.
MED/3.44 Equipo de bombero, cable de seguridad — | cables de seguridad para equipos de respiración aprobados en los artículos MED/3.7 y MED/7.1 Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3, en su versión enmendada, — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — | ISO 23269-2:2011. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/3.45 Componentes de sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas (agente extintor, válvulas de impulsión y boquillas aspersoras) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5. | — | OMI MSC/Circ. 848, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5, — | OMI MSC/Circ. 848, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/3.45 Componentes de sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas (agente extintor, válvulas de impulsión y boquillas aspersoras) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5. | — | OMI MSC/Circ. 848, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC/Circ. 848, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/3.46 Sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas para espacios de máquinas (sistemas de nebulización) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5. | — | OMI MSC/Circ. 1270, incl. Corr. 1, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5, — | OMI MSC/Circ. 1270, incl. Corr. 1, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/3.46 Sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas para espacios de máquinas (sistemas de nebulización) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5. | — | OMI MSC/Circ. 1270, incl. Corr. 1, en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC/Circ. 1270, incl. Corr. 1, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/3.47 Concentrado para sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión destinado a espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga Nota: Los sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión (incluidos los sistemas que utilizan aire interior de los espacios de trabajo para las prestaciones previstas) destinados a espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga se someterán a ensayos con el concentrado que determine la Administración correspondiente. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | OMI MSC/Circ. 670. | B + D B + E B + F | | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6.
MED/3.47 Concentrado para sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión destinado a espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga Nota: Los sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión (incluidos los sistemas que utilizan aire interior de los espacios de trabajo para las prestaciones previstas) destinados a espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga se someterán a ensayos con el concentrado que determine la Administración correspondiente. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | OMI MSC/Circ. 670. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11.
MED/3.48 Sistemas fijos de lucha contra incendios de aplicación local a base de agua, para uso en espacios de máquinas de categoría A (Ensayos de boquillas aspersoras y rendimiento) Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | OMI MSC.1/Circ. 1387. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.49 a Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — | sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en el doc. OMI MSC.1/Circ. 1430 Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1430. | B + D B + E B + F | | 1.1.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
MED/3.49 a Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — | sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en el doc. OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 1 Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 1. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
MED/3.49 a Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — | sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en el doc. OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 2 Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 2. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
MED/3.49 b Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — | sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en el doc. OMI MSC.1/Circ. 1430 Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1430. | B + D B + E B + F | | 1.1.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
MED/3.49 b Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — | sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en el doc. OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 1 Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 1. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
MED/3.49 b Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — | sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en el doc. OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 2 Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1430, rev. 2. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
El artículo MED/3.50, ropas de protección resistentes a los productos químicos, se ha trasladado a la categoría MED/9/3.9.
MED/3.51 a Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | equipo de control e indicador Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | Instalaciones eléctricas en buques: — | EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242, — | OMI MSC.1/Circ. 1487, — | OMI MSC.1/Circ. 1528.
MED/3.51 a Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | equipo de control e indicador Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | Instalaciones eléctricas en buques: — | EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242, — | OMI MSC.1/Circ. 1487, — | OMI MSC.1/Circ. 1528.
MED/3.51 b Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | equipo de suministro de corriente Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242, — | OMI MSC.1/Circ. 1554.
MED/3.51 c Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | detectores de calor; detectores puntuales Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-5:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 31.8.2022 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 c Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | detectores de calor, detectores puntuales Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-5:2017, incl. A1:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 d Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | detectores de humo: detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-7:2000, incl. A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2001, incl. IEC 60092-504, Corr. 1:2011, — | IEC 60533:1999. | B + D B + E B + F | | 31.8.2022 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 d Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | detectores de humo: detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-7:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 e Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | detectores de llamas: detectores puntuales Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-10:2002, incl. A1:2005. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 f Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | pulsadores manuales de alarma Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-11:2001, incl. A1:2005. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 g Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | aisladores de cortocircuito Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-17:2005, incl. AC:2007. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 h Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | dispositivos de entrada/salida Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-18:2005, incl. AC:2007. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 i Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | cables Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, — | IEC 60092-376:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015, — | IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015. Y/o: Cables resistentes al fuego: — | IEC 60092-376:2017, — | IEC 60331-1:2009 o IEC 60331-2:2009. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015, — | IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 28.3.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 i Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | cables Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 60332-1-2:2004, incl. A1:2015 y A11:2016, — | IEC 60092-376:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. — | IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015. Y/o: Cables resistentes al fuego: — | IEC 60092-376:2017, — | IEC 60331-1:2018 o IEC 60331-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015, — | IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.51 i Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — | cables Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, A11:2016 y A12:2020, — | IEC 60092-376:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015, — | IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015. Y/o: Para los cables resistentes al fuego: — | IEC 60092-376:2017, — | IEC 60331-1:2018 o IEC 60331-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015, — | IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1242.
MED/3.52 Extintores de incendios portátiles y fijos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 1866-1:2007, — | EN 1866-2:2014. O bien: — | EN 1866-1:2007, — | EN 1866-3:2013. O bien: — | ISO 11601:2017. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.53 Dispositivos de alarma de incendios; dispositivos acústicos Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-3:2014, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 16.3.2017 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. — | OMI MSC.1/Circ. 1242, — | OMI MSC.1/Circ. 1487.
MED/3.53 Dispositivos de alarma de incendios; dispositivos acústicos Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. | — | EN 54-3:2014, incl. A1:2019, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9. — | OMI MSC.1/Circ. 1242, — | OMI MSC.1/Circ. 1487.
MED/3.54 a Aparatos fijos de análisis de oxígeno y detección de gas: — | categoría 4 (zona segura) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3. | — | EN 50104:2010, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370.
MED/3.54 a Aparatos fijos de análisis de oxígeno y detección de gas: — | categoría 4 (zona segura) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3. | — | EN 50104:2019, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370.
MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno y detección de gas: — | categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3. | — | EN 50104:2010, — | EN 60079-0:2012, incl. A11:2013, — | EN 60079-29-1:2016, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370.
MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno y detección de gas: — | categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3. | — | EN 50104:2010, — | EN IEC 60079-0:2018, — | EN 60079-29-1:2016, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370.
MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno y detección de gas: — | categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3. | — | EN 50104:2019, — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — | EN 60079-29-1:2016, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15, — | Para los sistemas de O2/HC combinados, además: — | OMI MSC.1/Circ. 1370.
MED/3.55 a Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — | lanzas de manguera de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera mixtas PN 16 Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 15182-1:2007, incl. A1:2009, — | EN 15182-2:2007, incl. A1:2009. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.55 a Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — | lanzas de manguera de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera mixtas PN 16 Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 15182-1:2019, — | EN 15182-2:2019. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.55 b Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — | lanzas de mangueras de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera de chorro pleno o de difusión en ángulo fijo PN 16 Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 15182-1:2007, incl. A1:2009, — | EN 15182-3:2007, incl. A1:2009. | B + D B + E B + F | | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.55 b Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — | lanzas de mangueras de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera de chorro pleno o de difusión en ángulo fijo PN 16 Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 15182-1:2019, — | EN 15182-3:2019. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.56 Instalaciones fijas de lucha contra incendios; sistemas equipados con mangueras: — | bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 671-1:2012. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.57 Componentes de sistemas de extinción de incendios espumantes de media expansión; instalaciones de espuma fijas en las cubiertas de buques tanque Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | OMI MSC/Circ. 798. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.8.1, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 14, — | OMI MSC/Circ. 1239, — | OMI MSC.1/Circ. 1276.
MED/3.58 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de baja expansión para espacios de máquinas y cubiertas de buques tanque Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | OMI MSC.1/Circ. 1312, — | OMI MSC.1/Circ. 1312/Corr. 1. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 14, — | OMI MSC/Circ. 1239, — | OMI MSC.1/Circ. 1276.
MED/3.59 Espumas de expansión para sistemas fijos de extinción de incendios de quimiqueros Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11. | — | OMI MSC.1/Circ. 1312, — | OMI MSC.1/Circ. 1312/Corr. 1. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11, — | OMI MSC/Circ. 553.
MED/3.60 Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión para balcones de camarotes Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7. | — | OMI MSC.1/Circ. 1268. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/3.61 a Sistemas espumantes de alta expansión generada por aire interior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga Nota: Los sistemas espumantes de alta expansión generada por aire interior/exterior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga se someterán a ensayos con el concentrado que determine la Administración correspondiente. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | OMI MSC.1/Circ. 1384. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6, — | OMI MSC.1/Circ. 1528.
MED/3.61 b Sistemas espumantes de alta expansión generada por aire exterior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga Nota: Los sistemas espumantes de alta expansión generada por aire interior/exterior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga se someterán a ensayos con el concentrado que determine la Administración correspondiente. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | OMI MSC.1/Circ. 1384. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6, — | OMI MSC.1/Circ. 1528.
MED/3.62 Sistemas de extinción por polvo químico seco Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, | — | OMI MSC.1/Circ. 1315. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 11, — | Res. de la OMI MSC.391(95)-(Código CIG) 11, — | OMI MSC.1/Circ. 1617.
MED/3.63 a Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN 60079-0:2012, incl. A11:2013. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 a Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN IEC 60079-0:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 a Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10. — | EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 b Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | equipo de suministro de corriente Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN 60079-0:2012, incl. A11:2013. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 b Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | equipo de suministro de corriente Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN IEC 60079-0:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 b Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | equipo de suministro de corriente Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10. — | EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 c Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | detectores de aspiración de humos Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-20:2006, incl. AC:2008. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN 60079-0:2012, incl. A11:2013. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 c Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | detectores de aspiración de humos Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-20:2006, incl. AC:2008. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | EN IEC 60079-0:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.63 c Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — | detectores de aspiración de humos Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. | — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10, — | EN 54-20:2006, incl. AC:2008. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — | — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
MED/3.64 Divisiones de clase «C» Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.10, | — | Res. de la OMI MSC.307(88)-(Código PEF de 2010), en su versión enmendada. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.33, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — | OMI MSC/Circ. 1120.
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC.1/Circ. 1370, — | EN 60079-0:2012, incl. A11:2013, — | EN 60079-29-1:2016, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 16, — | OMI MSC.1/Circ. 1370, — | OMI MSC.1/Circ. 1527.
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC.1/Circ. 1370, — | EN IEC 60079-0:2018, — | EN 60079-29-1:2016, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 16, — | OMI MSC.1/Circ. 1370, — | OMI MSC.1/Circ. 1527.
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, | — | OMI MSC.1/Circ. 1370, — | EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — | EN 60079-29-1:2016, — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60533:2015. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 16, — | OMI MSC.1/Circ. 1370, — | OMI MSC.1/Circ. 1527.
MED/3.66 Sistemas de orientación para la evacuación, como alternativa a los sistemas de alumbrado a baja altura Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, | — | OMI MSC.1/Circ. 1168. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — | OMI MSC.1/Circ. 1168.
MED/3.67 Medios de extinción de incendios con espuma en las plataformas para helicópteros Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, | — | EN 13565-1:2003, incl. A1:2007. | B + D B + E B + F | 16.3.2017 | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, — | OMI MSC.1/Circ. 1431.
MED/3.67 Medios de extinción de incendios con espuma en las plataformas para helicópteros Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, | — | EN 13565-1:2019. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 17.
MED/3.68 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios en los conductos de extracción de los fogones de las cocinas Nota: En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. | — | ISO 15371:2015. | B + D B + E B + F | 16.3.2017 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.
MED/3.69 Cañones de agua portátiles para buques construidos a partir del 1 de enero de 2016, que se hayan diseñado para transportar cinco o más hileras de contenedores en la cubierta de intemperie o por encima de ella Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74 Reg. II-2/10. | — | OMI MSC.1/Circ. 1472. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | OMI MSC.1/Circ. 1472, — | OMI MSC.1/Circ. 1550.
MED/3.69 Cañones de agua portátiles para buques construidos a partir del 1 de enero de 2016, que se hayan diseñado para transportar cinco o más hileras de contenedores en la cubierta de intemperie o por encima de ella Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74 Reg. II-2/10. | — | OMI MSC.1/Circ. 1472. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 12, — | OMI MSC.1/Circ. 1472, — | OMI MSC.1/Circ. 1550.
MED/3.70 Mangueras de lucha contra incendios: — | mangueras semirrígidas para sistemas fijos Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 694:2014. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/3.71 Instalaciones fijas de lucha contra incendios; sistemas equipados con mangueras: — | bocas de incendio equipadas con mangueras planas Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | EN 671-2:2012. | B + D B + E B + F | 16.3.2017 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
4. Equipos de navegación
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MED/4.1 Compás magnético: — | de clase A, para buques Nota: La Res. de la OMI MSC.302(87) solo se aplica cuando el equipo puede generar y enviar electrónicamente una alerta a un tercer equipo. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, | — | ISO 1069:1973, — | ISO 25862:2009, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 1069:1973, — | ISO 25862:2009, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. Nota: Y cuando se aplique la Res. de la OMI MSC.302(87): — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Fin de la nota sobre la Res. OMI MSC.302(87). | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.382(X), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.1 Compás magnético: — | de clase A, para buques Nota: La Res. de la OMI MSC.302(87) solo se aplica cuando el equipo puede generar y enviar electrónicamente una alerta a un tercer equipo. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, | — | ISO 1069:1973, — | ISO 25862:2019, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 1069:1973, — | ISO 25862:2019, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. Nota: Y cuando se aplique la Res. de la OMI MSC.302(87): — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Fin de la nota sobre la Res. OMI MSC.302(87). | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.382(X), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.2 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método magnético) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 22090-2:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 22090-2:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.116(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.2 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método magnético) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 22090-2:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 22090-2:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.116(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.3 Girocompás Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | ISO 8728:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 8728:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.424 (XI), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.3 Girocompás Artículo trasladado a la categoría MED/4.65. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65.
El artículo MED/4.4, equipo de radar, se ha trasladado a las categorías MED/4.34, MED/4.35 y MED/4.36.
El artículo MED/4.5, ayuda de punteo de radar automática (ARPA), se ha trasladado a la categoría MED/4.34.
MED/4.6 Sonda acústica Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN ISO 9875:2001, incl. Corr. técnica ISO 1:2006, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 9875:2000, incl. Corr. técnica ISO 1:2006, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.224(VII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.74(69), anexo 4, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.6 Sonda acústica Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN ISO 9875:2001, incl. Corr. técnica ISO 1:2006, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 9875:2000, incl. Corr. técnica ISO 1:2006, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.224(VII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.74(69), anexo 4, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.7 Dispositivo de medición de la velocidad y la distancia (SDME) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61023:2007, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61023:2007, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.824(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.7 Dispositivo de medición de la velocidad y la distancia (SDME) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61023:2007, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61023:2007, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.824(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
El artículo MED/4.8, indicador del ángulo del timón, velocidad rotacional y paso de la hélice, se ha trasladado a las categorías MED/4.20, MED/4.21 y MED/4.22.
MED/4.9 Indicador de la velocidad de giro Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ISO 20672:2007, incl. corr. técnica ISO 1:2008, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | ISO 20672:2007, incl. Corr. 1:2008, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.526(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.9 Indicador de la velocidad de giro Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ISO 20672:2007, incl. corr. técnica ISO 1:2008, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | ISO 20672:2007, incl. Corr. 1:2008, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.526(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.9 Indicador de la velocidad de giro Fila 3 de 3 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ISO 20672:2022, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | ISO 20672:2022, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.526(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
El artículo MED/4.10, radiogoniómetro, se ha dejado en blanco intencionadamente.
El artículo MED/4.11, equipo Loran, se ha dejado en blanco intencionadamente.
El artículo MED/4.12, equipo Chayka, se ha dejado en blanco intencionadamente.
El artículo MED/4.13, equipo de radionavegación Decca, se ha dejado en blanco intencionadamente.
MED/4.14 Equipo GPS Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61108-1:2003, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.112(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.14 Equipo GPS Artículo trasladado a la categoría MED/4.63. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63.
MED/4.15 Equipo Glonass Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61108-2:1998, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.113(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.15 Equipo Glonass Artículo trasladado a la categoría MED/4.63. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63.
MED/4.16 Sistema de control del rumbo (HCS) Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | ISO 11674:2006, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 11674:2006, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 27.11.2022 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.342(IX), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.64(67), anexo 3, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.16 Sistema de control del rumbo (HCS) Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | ISO 11674:2019, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 11674:2019, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.342(IX), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.64(67), anexo 3, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.16 Sistema de control del rumbo (HCS) Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | ISO 11674:2019, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 11674:2019, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.342(IX), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.64(67), anexo 3, — | Res. de la OMI MSC.302(87).
El artículo MED/4.17, escala mecánica de práctico, se ha trasladado a la categoría MED/1.40.
MED/4.18 Dispositivos de localización para búsqueda y rescate (SRLD): — | respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61097-1:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-1:2007. | B + D B + E B + F G | | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Res. de la OMI A.530(13), — | Res. de la OMI A.802(19), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | UIT-R M.628-5 (03/2012).
MED/4.18 Dispositivos de localización para búsqueda y rescate (SRLD): — | respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61097-1:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-1:2007. | B + D B + E B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.510(105), — | UIT-R M.628-5 (03/2012).
El artículo MED/4.19, equipo de radar para naves de gran velocidad, se ha trasladado a la categoría MED/4.37.
MED/4.20 Indicador de la posición angular del timón Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 20673:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 20673:2007. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.20 Indicador de la posición angular del timón Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 20673:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 20673:2007. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.20 Indicador de la posición angular del timón Fila 3 de 3 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 20673:2022. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 20673:2022. | B + D B + E B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.21 Indicador de revoluciones de la hélice Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 22554:2015. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 22554:2015. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.21 Indicador de revoluciones de la hélice Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 22554:2015. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 22554:2015. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.22 Indicador del paso de la hélice Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 22555:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 22555:2007. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.22 Indicador del paso de la hélice Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 22555:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 22555:2007. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.22 Indicador del paso de la hélice Fila 3 de 3 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 22555:2022. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 22555:2022. | B + D B + E B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.23 Compás magnético: — | clase B, para botes salvavidas y botes de rescate Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 1069:1973, — | ISO 25862:2009, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | | 12.8.2023 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13.
MED/4.23 Compás magnético: — | clase B, para botes salvavidas y botes de rescate Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 1069:1973, — | ISO 25862:2019, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, — | Res. de la OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13.
El artículo MED/4.24, ayuda de punteo de radar automática (ARPA) para naves de gran velocidad, se ha trasladado a la categoría MED/4.37.
El artículo MED/4.25, ayuda de seguimiento automática (ATA), se ha trasladado a la categoría MED/4.35.
El artículo MED/4.26, ayuda de seguimiento automática (ATA) para naves de gran velocidad, se ha trasladado a la categoría MED/4.38.
El artículo MED/4.27, ayuda de punteo electrónica, se ha trasladado a la categoría MED/4.36.
El artículo MED/4.28, sistema integrado del puente, se ha trasladado a la categoría MED/4.30.
MED/4.29 Registrador de datos de la travesía (RDT) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 61996-1:2013, incl. IEC 61996-1, Corr. 1:2014, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013-05, incl. IEC 61996-1, Corr. 1:2014, — | IEC 62288 Ed.2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.333(90).
MED/4.29 Registrador de datos de la travesía (RDT) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 61996-1:2013 + A1:2021, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013 + A1:2021, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.333(90).
MED/4.30 Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE), con medios auxiliares, y Sistema de Visualización de Cartas por Punto (SVCP) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/27, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 61174:2015, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2018 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.232(82), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1503, rev. 1. [Solo habrá un sistema SVCP y una copia de seguridad del sistema SIVCE cuando este último cuente con tales funcionalidades. El certificado del módulo B indicará si se han sometido a ensayo estas opciones]
MED/4.30 Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE), con medios auxiliares, y Sistema de Visualización de Cartas por Punto (SVCP) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/27, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 61174:2015, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. Nota: El anexo S (normativo) de la norma EN 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Nota: El anexo S (normativo) de la norma IEC 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.232(82), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1503, rev. 1. [Solo habrá un sistema SVCP y una copia de seguridad del sistema SIVCE cuando este último cuente con tales funcionalidades. El certificado del módulo B indicará si se han sometido a ensayo estas opciones]
MED/4.31 Girocompás para naves de gran velocidad Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 16328:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 16328:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2018 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.821(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349.
MED/4.31 Girocompás para naves de gran velocidad Artículo trasladado a la categoría MED/4.65. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.6. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.65.
MED/4.32 Sistema de identificación automática universal (AIS) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 61993-2:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61993-2:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.74(69), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1371-5 (02-2014) Nota: La Recomendación UIT-R M.1371-5 (02-2014) solo será aplicable de conformidad con las prescripciones de la Res. de la OMI MSC.74(69).
MED/4.32 Sistema de identificación automática universal (AIS) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 61993-2:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61993-2:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.74(69), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1371-5 (02-2014) Nota: La Recomendación UIT-R M.1371-5 (02-2014) solo será aplicable de conformidad con las prescripciones de la Res. de la OMI MSC.74(69).
MED/4.33 Sistema de control de la derrota (funcionando a la velocidad del buque desde la velocidad mínima de maniobra hasta 30 nudos) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62065:2014, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.74(69), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.33 Sistema de control de la derrota (funcionando a la velocidad del buque desde la velocidad mínima de maniobra hasta 30 nudos) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62065:2014, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.74(69), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.34 Equipo de radar CAT 1 Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.34 Equipo de radar CAT 1 Artículo trasladado a la categoría MED/4.64. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.35 Equipo de radar CAT 2 Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62388:2013, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2018 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.35 Equipo de radar CAT 2 Artículo trasladado a la categoría MED/4.64. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.36 Equipo de radar CAT 3 Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.36 Equipo de radar CAT 3 Artículo trasladado a la categoría MED/4.64. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.37 Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad (CAT 1H y CAT 2H) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349, — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.37 Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad (CAT 1H y CAT 2H) Artículo trasladado a la categoría MED/4.64. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.38 a Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 1C Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.38 a Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 1C Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.38 a Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 1C Nota: La nueva certificación se realizará de conformidad con el artículo MED/4.64, CAT 1. Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.38 b Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 2C Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.38 b Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 2C Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.38 b Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 2C Nota: La nueva certificación se realizará de conformidad con el artículo MED/4.64, CAT 2. Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.38 c Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 1HC Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | UIT-R M.1177-4 (04/11), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349.
MED/4.38 c Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 1HC Nota: La nueva certificación se realizará de conformidad con el artículo MED/4.64, CAT 1H. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.38 d Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 2HC Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349, — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.38 d Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 2HC Nota: La nueva certificación se realizará de conformidad con el artículo MED/4.64, CAT 2H. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
MED/4.39 Reflector de radar de tipo pasivo Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 8729-1:2010, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 8729-1:2010, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.164(78).
MED/4.40 Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 16329:2003, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 16329:2003, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.822(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349.
MED/4.40 Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 16329:2003, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 16329:2003, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.822(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349.
MED/4.41 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método GNSS) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 22090-3:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 22090-3:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, según proceda: — | serie EN 61162: — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018. O bien: — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.116(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.41 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método GNSS) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 22090-3:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 22090-3:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, según proceda: — | serie EN 61162: — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018. O bien: — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.116(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.42 Proyector para naves de gran velocidad Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 17884:2004, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 17884:2004, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13.
MED/4.43 Aparatos de visión nocturna para naves de gran velocidad Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 16273:2003, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 62288:2014. O bien: — | ISO 16273:2003, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07. | B + D B + E B + F G | | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.94(72), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79).
MED/4.43 Aparatos de visión nocturna para naves de gran velocidad Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 16273:2020, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN IEC 62288:2022. O bien: — | ISO 16273:2020, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.94(72), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79).
MED/4.44 Receptor de baliza diferencial para equipos DGPS y DGlonass Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-4:2004, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-4:2004, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.114(73).
MED/4.44 Receptor de baliza diferencial para equipos DGPS y DGlonass Artículo trasladado a la categoría MED/4.63. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63.
Se ha eliminado el artículo MED/4.45, medios cartográficos para radares embarcados, dado que está incluido en la categoría MED/4.38.
MED/4.46 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método giroscópico) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 22090-1:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 22090-1:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.116(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.46 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método giroscópico) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 22090-1:2014, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | ISO 22090-1:2014, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.116(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.47 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/20. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 61996-2:2008, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61996-2:2007, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.163(78), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.47 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/20. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 61996-2:2008, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61996-2:2007, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.163(78), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
El artículo MED/4.48, escala mecánica de práctico, se ha dejado en blanco intencionadamente porque, de conformidad con la Res. OMI MSC.308(88), en vigor desde el 1 de julio de 2012: «No se utilizarán escalas mecánicas de práctico».
MED/4.49 Escala de práctico Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI A.1045(27), en su versión enmendada, — | ISO 799:2004. | B + D B + E B + F G | | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/23, — | Res. de la OMI A.1045(27), — | OMI MSC/Circ. 1428.
MED/4.49 Escala de práctico Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/23, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | Res. de la OMI A.1045(27), en su versión enmendada, — | ISO 799-1:2019. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/23, — | Res. de la OMI A.1045(27), — | OMI MSC/Circ. 1428.
MED/4.50 Equipo DGPS Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61108-1:2003, — | EN 61108-4:2004, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-1:2003, — | IEC 61108-4:2004, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.112(73), — | Res. de la OMI MSC.114(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.50 Equipo DGPS Artículo trasladado a la categoría MED/4.63. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63.
MED/4.51 Equipo DGlonass Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61108-2:1998, — | EN 61108-4:2004, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — | IEC 61108-4:2004, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.113(73), — | Res. de la OMI MSC.114(73), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.51 Equipo DGlonass Artículo trasladado a la categoría MED/4.63. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63.
MED/4.52 Lámpara de señales diurna Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000). | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 25861:2007. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ISO 25861:2007. | B + D B + E B + F | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.95(72), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000).
MED/4.53 Amplificador de blanco de radar Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | ISO 8729-2:2009, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 8729-2:2009, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.164(78), — | UIT-R M.1176-1 (02/13).
MED/4.54 Dispositivo de marcación de compás Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | ISO 25862:2009, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 25862:2009, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19.
MED/4.54 Dispositivo de marcación de compás Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | ISO 25862:2019, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ISO 25862:2019, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19.
MED/4.55 Dispositivos de localización para búsqueda y rescate (SRLD): Equipo AIS SART Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61097-14:2010. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-14:2010. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Res. de la OMI MSC.246(83), — | UIT-R M.1371-5:2014.
MED/4.56 Equipo Galileo Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | EN 61108-3:2010, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61108-3:2010, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.233(82), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.56 Equipo Galileo Artículo trasladado a la categoría MED/4.63. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.63.
MED/4.57 Sistema de alarma para las guardias de navegación en el puente Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62616:2010, incl. IEC 62616, Corr. 1:2012, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62616:2010, incl. IEC 62616, Corr. 1:2012, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.128(75), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1474.
MED/4.57 Sistema de alarma para las guardias de navegación en el puente Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN 62616:2010, incl. IEC 62616, Corr. 1:2012, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62616:2010, incl. IEC 62616, Corr. 1:2012, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.128(75), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1474.
MED/4.58 Sistema de recepción de señales sonoras Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000). | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 14859:2012. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 14859:2012. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.86(70), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.58 Sistema de recepción de señales sonoras Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000). | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ISO 14859:2012. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018, — | ISO 14859:2012. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.86(70), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 1 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.252(83), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 2 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 61924-2:2013, incl. IEC 61924-2, Corr. 1:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed.2.0:2014-07, — | IEC 61924-2:2012, incl. IEC 61924-2, Corr. 1:2013, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.252(83), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 3 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN 61924-2:2013, incl. IEC 61924-2, Corr. 1:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed.3.0:2021, — | IEC 61924-2:2012, incl. IEC 61924-2, Corr. 1:2013, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.252(83), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 4 de 4 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. — | EN IEC 61924-2:2021. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. — | IEC 61924-2:2021. | B + D B + E B + F G | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.252(83), — | Res. de la OMI MSC.302(87).
MED/4.60 Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 3C Fila 1 de 2 Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.60 Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, concretamente: — | CAT 3C Nota: La nueva certificación se realizará de conformidad con el artículo MED/4.64 CAT 3. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64. | 25.8.2021 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el artículo MED/4.64.
Se ha eliminado el artículo MED/4.61, equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad CAT 3H.
Se ha eliminado el artículo MED/4.62, equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad CAT 3HC.
MED/4.63 Equipo del GNSS Incorpora uno o más de los artículos siguientes: — | equipo GPS (trasladado del antiguo artículo MED/4.14) — | equipo Glonass (trasladado del antiguo artículo MED/4.15) — | equipo DGPS (trasladado del antiguo artículo MED/4.50) — | equipo DGlonass (trasladado del antiguo artículo MED/4.51) — | equipo Galileo (trasladado del antiguo artículo MED/4.56) — | sistema Beidou (BDS) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — | EN 61108-1:2003; equipo Glonass: — | EN 61108-2:1998; equipo DGPS: — | EN 61108-1:2003, — | EN 61108-4:2004; equipo DGlonass: — | EN 61108-2:1998, — | EN 61108-4:2004; equipo Galileo: — | EN 61108-3:2010; sistema Beidou (BDS): — | EN IEC 61108-5:2020. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — | IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003; equipo Glonass: — | IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998; equipo DGPS: — | IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — | IEC 61108-4:2004; equipo DGlonass: — | IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — | IEC 61108-4:2004; equipo Galileo: — | IEC 61108-3:2010; sistema Beidou (BDS): — | EN IEC 61108-5:2020. | B + D B + E B + F G | 25.8.2021 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87). Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — | Res. de la OMI MSC.112(73); equipo Glonass: — | Res. de la OMI MSC.113(73); equipo DGPS: — | Res. de la OMI MSC.112(73), — | Res. de la OMI MSC.114(73); equipo DGlonass: — | Res. de la OMI MSC.113(73), — | Res. de la OMI MSC.114(73), equipo Galileo: — | Res. de la OMI MSC.233(82); sistema Beidou: — | Res. de la OMI MSC 379(93).
MED/4.63 Equipo del GNSS Incorpora uno o más de los artículos siguientes: — | equipo GPS (trasladado del antiguo artículo MED/4.14) — | equipo Glonass (trasladado del antiguo artículo MED/4.15) — | equipo DGPS (trasladado del antiguo artículo MED/4.50) — | equipo DGlonass (trasladado del antiguo artículo MED/4.51) — | equipo Galileo (trasladado del antiguo artículo MED/4.56) — | sistema Beidou (BDS) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — | EN 61108-1:2003; equipo Glonass: — | EN 61108-2:1998; equipo DGPS: — | EN 61108-1:2003, — | EN 61108-4:2004; equipo DGlonass: — | EN 61108-2:1998, — | EN 61108-4:2004; equipo Galileo: — | EN 61108-3:2010; sistema Beidou (BDS): — | EN IEC 61108-5:2020. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed.1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed.3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — | IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003; equipo Glonass: — | IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998; equipo DGPS: — | IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — | IEC 61108-4:2004; equipo DGlonass: — | IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — | IEC 61108-4:2004; equipo Galileo: — | IEC 61108-3:2010; sistema Beidou (BDS): — | EN IEC 61108-5:2020. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87). Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — | Res. de la OMI MSC.112(73); equipo Glonass: — | Res. de la OMI MSC.113(73); equipo DGPS: — | Res. de la OMI MSC.112(73), — | Res. de la OMI MSC.114(73); equipo DGlonass: — | Res. de la OMI MSC.113(73), — | Res. de la OMI MSC.114(73); equipo Galileo: — | Res. de la OMI MSC.233(82); sistema Beidou: — | Res. de la OMI MSC 379(93).
MED/4.64 Equipo de radar — | CAT 1 (trasladado del antiguo artículo MED/4.34) — | CAT 2 (trasladado del antiguo artículo MED/4.35) — | CAT 3 (trasladado del antiguo artículo MED/4.36) — | CAT 1H (trasladado del antiguo artículo MED/4.37) — | CAT 2H (trasladado del antiguo artículo MED/4.37) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, Y para las naves de gran velocidad: — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN 62388:2013, incl. IEC 62388, Corr. 1:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, incl. IEC 62388, Corr. 1:2014, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F G | 25.8.2021 | 1.1.2024 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349, — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.64 Equipo de radar — | CAT 1 (trasladado del antiguo artículo MED/4.34) — | CAT 2 (trasladado del antiguo artículo MED/4.35) — | CAT 3 (trasladado del antiguo artículo MED/4.36) — | CAT 1H (trasladado del antiguo artículo MED/4.37) — | CAT 2H (trasladado del antiguo artículo MED/4.37) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18, Y para las naves de gran velocidad: — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN 62388:2013, incl. IEC 62388, Corr. 1:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, incl. IEC 62388, Corr. 1:2014, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018; | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.278(VIII), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.192(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349, — | UIT-R M.1177-4 (04/11).
MED/4.65 Girocompás (trasladado del antiguo artículo MED/4.3) (trasladado del antiguo artículo MED/4.31) Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. Y, además, para el girocompás: — | ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — | ISO 16328:2014. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, además, para el girocompás: — | ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — | ISO 16328:2014. | B + D B + E B + F G | 25.8.2021 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento Para el girocompás: — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.424(XI), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.302(87). En el caso del girocompás para NGV: — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.821(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349.
MED/4.65 Girocompás (trasladado del antiguo artículo MED/4.3) (trasladado del antiguo artículo MED/4.31) Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. Y, además, para el girocompás: — | ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — | ISO 16328:2014. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, además, para el girocompás: — | ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — | ISO 16328:2014. | B + D B + E B + F G | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento Para el girocompás: — | Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — | Res. de la OMI A.424(XI), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. OMI MSC.302(87). En el caso del girocompás para NGV: — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.821(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 13, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 13, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1349.
5. Equipo de radiocomunicación
Notas aplicables a la sección 5, «Equipo de radiocomunicación».
Columna 3: En caso de conflicto entre las prescripciones de la MSC/Circ. 862 de la OMI y las normas de ensayo de los productos, prevalecerán las primeras.
Columna 3: En caso de conflicto entre las condiciones, prescripciones y los ensayos de los cuadros 5 y 6 de la norma IEC 60945 y otras normas enumeradas (como las del ETSI), prevalecerán las condiciones, prescripciones y los ensayos de la citada norma IEC.
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 1 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03, — | ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.385(X), — | Res. de la OMI A.524(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 2 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-7:1996 con A1:2018, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.385(X), — | Res. de la OMI A.524(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 3 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-7:1996 con A1:2018, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.385(X), — | Res. de la OMI A.524(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 4 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-7:1996 con A1:2018, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 1.1.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.385(X), — | Res. de la OMI A.524(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 5 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-7:1996 con A1:2018, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.385(X), — | Res. de la OMI A.524(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, rev. 2, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 6 de 6 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — | ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-7:1996 con A1:2018, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.385(X), — | Res. de la OMI A.524(13), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ.1460, rev. 3, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 1 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 2 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 3 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 4 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 10.10.2026 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 5 de 5 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.803(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15).
MED/5.3 Receptor Navtex Fila 1 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — | ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 con A1:2016, — | IEC 61097-6:2005. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.148(77), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12).
MED/5.3 Receptor Navtex Fila 2 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61097-6:2005, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.148(77), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12).
MED/5.3 Receptor Navtex Fila 3 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 10.10.2026 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.148(77), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12).
MED/5.3 Receptor Navtex Fila 4 de 4 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.148(77), — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12).
MED/5.4 Receptor EGC Fila 1 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 con A1:2016. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.4 Receptor EGC Fila 2 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.4 Receptor EGC Fila 3 de 4 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | Res. de la OMI MSC.431(98) (nueva disposición), — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.4 Receptor EGC Fila 4 de 4 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 con A1:2016, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.699(17), — | Res. de la OMI A.700(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.688 (06/90).
MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.699(17), — | Res. de la OMI A.700(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.688 (06/90).
MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) Fila 3 de 3 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.699(17), — | Res. de la OMI A.700(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.540-2 (06/90), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.688 (06/90).
MED/5.6 Radiobaliza de localización de siniestros de 406 MHz (Cospas-Sarsat) Fila 1 de 1 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, Nota: La circular 862 MSC de la OMI se aplicará únicamente al dispositivo opcional de activación remota y no a la radiobaliza de localización de siniestros propiamente dicha. — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — | Res. de la OMI A.662(16), — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.471(101), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.633-4 (12/10), — | UIT-R M.690-3 (03/15).
El artículo MED/5.7, radiobaliza de localización de siniestros de baja frecuencia (Inmarsat), se ha dejado en blanco intencionadamente.
El artículo MED/5.8, receptor de llamada selectiva digital de onda media, se ha dejado en blanco intencionadamente.
El artículo MED/5.9, generador de señal de alarma de dos tonos, se ha dejado en blanco intencionadamente.
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 1 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 + A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 2 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 3 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 4 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 5 de 5 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 1 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998, — | EN 61162-3:2008 + A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 2 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 3 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 4 de 5 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 5 de 5 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.804(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
Se ha eliminado el artículo MED/5.12, estación terrena de buque Inmarsat B, porque el servicio de esta estación dejó de funcionar el 31 de diciembre de 2016.
MED/5.13 Estación terrena de buque Inmarsat-C Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 + A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 con A1:2016. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.664(16), Nota respecto a la Res. A.664(16): solo es aplicable si la estación terrena Inmarsat C tiene funciones de EGC. — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.807(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.13 Estación terrena de buque Inmarsat C Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.664(16), Nota respecto a la Res. A.664(16): solo es aplicable si la estación terrena Inmarsat C tiene funciones de EGC. — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.807(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.13 Estación terrena de buque Inmarsat C Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — | ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.570(14), — | Res. de la OMI A.664(16), Nota respecto a la Res. A.664(16): solo es aplicable si la estación terrena Inmarsat C tiene funciones de EGC. — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.807(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.306(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 1 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 + A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.476-5 (10/95), — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 2 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.476-5 (10/95), — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 3 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.476-5 (10/95), — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 4 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.476-5 (10/95), — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 5 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.476-5 (10/95), — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 6 de 6 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — | ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — | ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI MSC.1/Circ. 1460, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.476-5 (10/95), — | UIT-R M.492-6 (10/95), — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.625-4 (03/12), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 1 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 + A1:2010+A2:2014 — | EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:1994, — | IEC 61097-8:1998, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450 Ed. 1.0:2011-06 con A1:2016. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 2 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-14 (09/15), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 3 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 4 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 5 de 6 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 | 10.10.2026 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 6 de 6 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — | ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — | ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — | ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — | ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-3:2017, — | IEC 61097-8:1998, — | IEC 61097-9:1997, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.806(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | UIT-R M.493-15 (01/19), — | UIT-R M.541-10 (10/15), — | UIT-R M.1173-1 (03/12).
MED/5.16 Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas Antiguo artículo MED/9/5.8 Fila 1 de 1 Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170. | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.80(70), — | OMI COMSAR/Circ. 32, — | Convenio de la OACI, anexo 10, reglamentos de radiocomunicaciones.
MED/5.17 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas portátil para embarcación de supervivencia Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.149(77), — | UIT-R M.489-2 (10/95).
MED/5.17 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas portátil para embarcación de supervivencia Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.149(77), — | Res. de la OMI MSC.515(105), — | UIT-R M.489-2 (10/95).
MED/5.18 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas fijo para embarcación de supervivencia Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | B + D B + E B + F | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI A.809(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 8, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 8, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | UIT-R M.489-2 (10/95).
Se ha eliminado el artículo MED/5.19, dado que el servicio Inmarsat F77 dejó de funcionar a partir del 1 de diciembre de 2020.
MED/5.20 Aparato bidireccional de ondas métricas para bombero Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/2, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | Directiva 2014/34/UE. a) | Radios portátiles UHF: — | ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01. b) | Radios portátiles VHF: — | ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | Directiva 2014/34/UE. a) | Radios portátiles UHF: — | ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01. b) | Radios portátiles VHF: — | ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 10.10.2026 (ii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2014, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI A.694(17), — | OMI MSC.1/Circ. 1616, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.1174-4 (10/2019).
MED/5.20 Aparato bidireccional de ondas métricas para bombero Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397. Fila 2 de 2 (FILA NUEVA) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/2, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | serie EN 60079: a) | radios portátiles UHF: — | ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01; b) | radios portátiles VHF: — | ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. O bien: — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — | ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — | serie EN 60079: a) | radios portátiles UHF: — | ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01; b) | radios portátiles VHF: — | ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. | B + D B + E B + F | 10.10.2023 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2014, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI A.694(17), — | OMI MSC.1/Circ. 1616, — | UIT-R M.489-2 (10/95), — | UIT-R M.1174-4 (10/2019).
MED/5.21 Sistema integrado de comunicación (ICS) Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397. Fila 1 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62940:2017, — | EN 61924-2:2013, incl. IEC 61924-2, Corr. 1:2013, — | EN 62288:2014, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. — | En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62940:2016, — | IEC 61924-2:2012, incl. IEC 61924-2, Corr. 1:2013, — | IEC 62288:2014, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. — | En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A694(17), — | Res. de la OMI A.811(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1389, — | OMI COMSAR/Circ. 32. — | En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de rendimiento de dichas funciones y unidades.
MED/5.21 Sistema integrado de comunicación (ICS) Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397. Fila 2 de 2 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN 62940:2017, — | EN IEC 62288:2022, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. — | En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 62940:2016, — | IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. — | En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — | Res. de la OMI A694(17), — | Res. de la OMI A.811(19), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.191(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1389, — | OMI COMSAR/Circ. 32. — | En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de rendimiento de dichas funciones y unidades.
MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170. Antiguo artículo MED/9/5.9 Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — | IEC 61097-16:2019. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61097-16:2019, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat: — | ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. | B + D B + E B + F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Res. de la OMI A694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.434(98), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Equipo Inmarsat C: nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170. Equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band) y equipo Iridium: nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158. Antiguo artículo MED/9/5.9 Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | IEC 61097-16:2019. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — | ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band): — | ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Y, además, para el equipo Iridium: — | ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61097-16:2019, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — | ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band): — | ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Y, además, para el equipo Iridium: — | ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | B + D B + E B + F | 25.8.2021 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Res. de la OMI A694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.434(98), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32.
MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Equipo Inmarsat C: nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170. Equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band) y equipo Iridium: nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158. Antiguo artículo MED/9/5.9 Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — | Convenio SOLAS 74, reg. X/3. | — | OMI MSC/Circ. 862, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie EN 61162: — | EN 61162-1:2016 — | EN 61162-2:1998 — | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — | EN IEC 61162-450:2018, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018, — | IEC 61097-16:2019. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — | ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band): — | ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — | ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. O bien: — | OMI MSC/Circ. 862, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — | IEC 61162-1:2016 — | IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 — | IEC 61162-3 Ed. 1.2 Consol. con A1 Ed. 1.0:2010-11 y A2 Ed. 1.0:2014-07 — | IEC 61162-450:2018, — | IEC 61097-16:2019, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — | ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band): — | ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — | ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — | Res. de la OMI A694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 14, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 14, — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | Res. de la OMI MSC.434(98), — | OMI MSC/Circ. 862, — | OMI COMSAR/Circ. 32.
6. Equipo prescrito por el Convenio Colreg 72
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
MED/6.1 Luces de navegación Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Colreg 72, anexo I/14. | — | EN 14744:2005, incl. AC:2006, — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. O bien: — | EN 14744:2005, incl. AC:2006, — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, Corr. 1:2008. | B + D B + E B + F G | |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Colreg 72, anexo I/14, — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.253(83).
7. Otros equipos de seguridad
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
MED/7.1 Equipo de respiración autónomo de aire comprimido para entrar y trabajar en atmósfera gaseosa [Nuevo artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/773; véase el artículo 3.7]. Fila 1 de 1 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | ISO 23269-3:2011. Nota: Se utilizará el cable de seguridad ignífugo asociado al artículo MED/3.44 junto con el aparato respiratorio. Este cable podrá sujetarse mediante un mosquetón al arnés del equipo o a un cinturón separado, para impedir que el equipo respiratorio se suelte al manejar el cable de seguridad. En la declaración de conformidad del presente artículo constará el equipo que debe utilizarse junto con un artículo de seguridad MED/3.44 y se indicará al usuario el lugar donde deba instalarse el cable de seguridad. | B + D B + E B + F G | 19.6.2018 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 14, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 14, — | OMI MSC.1/Circ. 1499.
8. Equipo conforme al capítulo II-1 del Convenio SOLAS
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo | Módulos de evaluación de la conformidad | Primera introducción en el mercado | Última instalación a bordo
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 1 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — | Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. | — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | OMI MSC.1/Circ. 1291. | B + D B + E B + F | 16.3.2017 | 13.9.2022 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — | Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. — | Res. de la OMI A.1021(26), — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | OMI MSC.1/Circ. 1464, rev. 1.
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 2 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — | Convenio SOLAS 74, reg. XII/12, | — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60529 Ed. 2.2:2013, incl. Corr. 1:2013 y Corr. 2:2015, — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | OMI MSC.1/Circ. 1291. | B + D B + E B + F | 13.9.2019 | 15.8.2025 (iii)
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — | Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. — | Res. de la OMI A.1021(26), — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | OMI MSC.1/Circ. 1572.
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 3 de 3 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — | Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. | — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60529 Ed. 2.2:2013, incl. Corr. 1:2013 y Corr. 2:2015, — | IEC 60529 Ed. 2.2:2013, incl. Corr. 1:2013 y Corr. 2:2015, — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | OMI MSC.1/Circ. 1291, — | EN IEC 62923-1:2018, — | EN IEC 62923-2:2018. O bien: — | IEC 60092-504:2016, — | IEC 60529 Ed. 2.2:2013, incl. Corr. 1:2013 y Corr. 2:2015, — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | OMI MSC.1/Circ. 1291, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. | B + D B + E B + F | 15.8.2022 |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — | Convenio SOLAS 74, reg. XII/12, — | Res. de la OMI A.1021(26), — | Res. de la OMI MSC.188(79), — | Res. de la OMI MSC.302(87), — | OMI MSC.1/Circ. 1572, rev. 1.
9. Equipos no sujetos a certificación MED
La lista que figura a continuación tiene carácter meramente informativo.
9.1. Dispositivos de salvamento
MED/9/1.5 Sistema megafónico de alarma para emergencia general y aviso al público (cuando se utilice como dispositivo de alarma de incendios, se aplicará el artículo MED/3.53) | Artículo trasladado a las categorías MED/1.44 a y MED/1.44 b por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.
9.2. Equipos de prevención de la contaminación marina
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio Marpol 73/78, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/2.4 Equipos que utilizan otros métodos tecnológicos para limitar las emisiones de SOx | Requisitos de homologación de tipo — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 4), — | Res. de la OMI MEPC.184(59). |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI MEPC.176(58)-(anexo VI revisado del Convenio Marpol, reg. 4).
9.3. Equipos de protección contra incendios
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/3.8 Lámpara eléctrica de seguridad | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3. | — | serie EN 60079.
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
MED/9/3.9 Ropas de protección resistentes a los productos químicos | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/19. | — | EN 943-1:2015, incl. A1:2019, — | EN 943-2:2019, — | EN 13832-1:2018, — | EN 13832-2:2018, — | EN 13832-3:2018, — | En 14605:2005, incl. A1:2009, — | EN ISO 6530:2005, — | ISO 6529:2013, — | OMI MSC/Circ. 1120.
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/19, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 14, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 14.
MED/9/3.21 Componentes de sistemas para extinción de incendios en pañoles de pintura y pañoles de líquidos inflamables | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | OMI MSC/Circ. 1239.
MED/9/3.24 Unidades portátiles de aplicación de espuma | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/20, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4, — | OMI MSC/Circ. 1239, — | OMI MSC.1/Circ. 1313.
MED/9/3.26 Sistemas de combustibles gaseosos para usos domésticos (componentes) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/4. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/4, — | OMI MSC.1/Circ. 1276.
MED/9/3.27 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios de gas (CO2) | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3. | Dispositivos automáticos eléctricos de control y retardo: — | EN 12094-1:2003. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo: — | EN 12094-2:2003. Dispositivos manuales de disparo y de paro: — | EN 12094-3:2003. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores: — | EN 12094-4:2004. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores: — | EN 12094-5:2006. Dispositivos no eléctricos de aborto: — | EN 12094-6:2006. Toberas para sistemas de CO2: — | EN 12094-7:2000, incl. A1:2005. Conectores: — | EN 12094-8:2006. Presostatos y manómetros: — | EN 12094-10:2003. Dispositivos mecánicos de pesaje: — | EN 12094-11:2003. Válvulas de retención y válvulas antirretorno: — | EN 12094-13:2001, incl. AC:2002. Dispositivos odorizantes para sistemas de CO2 a baja presión: — | EN 12094-16:2003.
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/20, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7, — | Res. de la OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5, — | OMI MSC.1/Circ. 1313, — | OMI MSC.1/Circ.1318/Rev. 1, — | OMI MSC.1/Circ. 1456.
MED/9/3.31 Sistema manual de aspersión de agua | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/19. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/19.
MED/9/3.33 Mangueras contraincendios con un diámetro > 52 mm | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 7, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 7.
MED/9/3.74 Sistema de espuma resistente al alcohol; añadido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/56, — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/57. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/56, — | Res. OMI MSC.391(95)-(Código IGF), — | OMI MSC.1/Circ. 1621.
MED/9/3.75 Conductos flexibles aptos para el alcohol metílico/etílico y destinados a los sistemas de tuberías de combustible; artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/56, — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/57. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/56, — | Res. OMI MSC.391(95)-(Código IGF), — | OMI MSC.1/Circ. 1621(5).
MED/9/3.76 Salidas de vapor aptas para tanques de combustible de alcohol metílico/etílico; artículo insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/56, — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/57. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74, reg.II-1/56, — | Res. de la OMI MSC.5(48)-(Código CIG), — | OMI MSC.1/Circ. 1621(6).
9.4. Equipos de navegación
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/4.20 Sistema de control de la derrota para naves de gran velocidad | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000). | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — | serie EN 61162: — EN 61162-1:2016 — EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008, incl. EN 61162-3:2008/A1:2010 y EN 61162-3:2008/A2:2014 — EN 61162-450:2011 + A1:2016, — | IEC 62288:2014, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018. O bien — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945:2002/Corr. 1:2008, — | serie IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2:1998 - IEC 61162-3:2008+AMD1:2010+AMD2:2014 CSV — IEC 61162-450:2011+AMD1:2016, — | IEC 62288:2014, — | IEC 62923-1:2018, — | IEC 62923-2:2018.
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Res. de la OMI A.694(17), — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994), — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000), — | Res. de la OMI MSC.191(79).
9.5. Equiposs de radiocomunicación
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/5.8 Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas | Artículo trasladado a la categoría MED/5.16 por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170.
9.6. Equipos prescritos por el Convenio Colreg 72
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio Colreg 72, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/6.2 Equipo para señal acústica | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio Colreg 72, anexo III/3. | — | EN 60945:2002, incl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — | Silbatos — Convenio Colreg 7, anexo III/1 (Rendimiento), — | Campanas o gongs — Convenio Colreg 72, anexo III/2 (Rendimiento). O bien — | IEC 60945:2002, incl. IEC 60945:2002/Corr. 1:2008, — | Silbatos — Convenio Colreg 7, anexo III/1 (Rendimiento), — | Campanas o gongs — Convenio Colreg 72, anexo III/2 (Rendimiento).
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio Colreg 72, anexo III/3, — | Res. de la OMI A.694(17).
9.7. Otros equipos de seguridad
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/7.1 Instrumento de carga | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. XII/11, — | Conferencia del Convenio SOLAS de 1997, Res. 5. | — | OMI MSC.1/Circ. 1229.
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. XII/11, — | Conferencia del Convenio SOLAS de 1997, Res. 5, — | Recomendación n.o 48 relativa al SIGC.
9.8. Equipos conforme al capítulo II-1 del Convenio SOLAS
Número y denominación del artículo | Reglas del Convenio SOLAS 74 en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso | Normas de ensayo
MED/9/8.1 Dispositivos de arranque en frío para grupos electrógenos | Requisitos de homologación de tipo — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-1/44, — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3. |
Requisitos de transporte y de rendimiento — | Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-1/44, — | Res. de la OMI MSC.36(63)-(Código NGV de 1994) 12, — | Res. de la OMI MSC.97(73)-(Código NGV de 2000) 12, — | OMI MSC.1/Circ. 1464/Rev. 1, incl. Corr. 1 y Corr. 2.