DOUE-L-2024-80035
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2749 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2023, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, para las industrias de mataderos, subproductos animales o coproductos comestibles.
Diario Oficial de la Unión Europea
20240112
90008
L
1
2
/doue/2024/90008/L00001-00002.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2749/corrigendum/2024-01-12
Contaminación atmosférica
Gestión de residuos
Mataderos
Políticas de medio ambiente
Productos animales
CORRECCIÓN de errores
de la Decisión 2023/2749, de 11 de diciembre
Industria
Medio ambiente
1. En la página 13, en el anexo, en la columna «Sustancia/parámetro», en la fila «Metales»:
donde dice:
«Zinc (Zn) (1) (2) »,
debe decir:
«Zinc (Zn) (2) (3) ».
2. En las páginas 14 y 15, en el anexo, el cuadro MTD 8 se sustituye por el siguiente:
«Sustancia/ Parámetro | Actividades/Procesos | Norma(s) | Frecuencia mínima de monitorización (1) | Monitorización asociada a
CO | Combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables | EN 15058 | Una vez al año | MTD 15
Incineración de canales | -
Partículas | Combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables | EN 13284-1 | MTD 15
Incineración de canales | -
NOX | Combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables | EN 14792 | MTD 15
Incineración de canales | -
SOX | Combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables | EN 14791 | MTD 15
Incineración de canales | -
H2S | Aprovechamiento (rendering), fundición de grasas, el procesado de sangre o plumas (2) | Ninguna norma EN disponible | MTD 25
NH3 | Aprovechamiento (rendering), fundición de grasas, el procesado de sangre o plumas | EN ISO 21877
Combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables
Incineración de canales | -
COVT | Aprovechamiento (rendering), fundición de grasas, el procesado de sangre o plumas | EN 12619 | MTD 25
Combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables
Incineración de canales | -
Concentración de olor | Mataderos (3) (4) | EN 13725 | -
Incineración de canales (3) | -
Fabricación de gelatina (3) | -
Producción de harina y aceite de pescado (3) | MTD 25
Aprovechamiento (rendering), fundición de grasas, el procesado de sangre o plumas (3)
HCl | Incineración de canales | EN 1911 | -
HF | Ninguna norma EN disponible
Hg | EN 13211
Metales y metaloides, excepto mercurio (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) | EN 14385
PCDD/PCDF | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 |
(1) En la medida de lo posible, las mediciones se efectúan en el estado de emisión más elevado previsto en condiciones normales de funcionamiento.
(2) La monitorización solo se aplica cuando el H2S se considera relevante en el flujo de gases residuales sobre la base del inventario de entradas y salidas mencionado en la MTD 2.
(3) Esto incluye la combustión (por ejemplo, en oxidadores térmicos o calderas de vapor) de gases malolientes, incluidos los gases no condensables.
(4) La monitorización solo se aplica cuando el olor se considera relevante en el flujo de gases residuales sobre la base del inventario de entradas y salidas mencionado en la MTD 2.».