DOUE-L-2024-80751
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20241110
1399/2024

Reglamento Delegado (UE) 2024/1399 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2023, relativo a las condiciones de clasificación, sin ensayo, de los paneles y revestimientos murales de madera maciza en lo que respecta a la reacción al fuego y por el que se modifica la Decisión 2006/213/CE.
Diario Oficial de la Unión Europea
20240522
1399
L
1
4
/doue/2024/1399/L00001-00004.pdf
L
20240820
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1399/spa
Incendios
Industria de la construcción
Madera
Materiales de construcción
Normalización
Reglamentaciones técnicas
Seguridad industrial
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2006/213, de 6 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 27, apartado 5, primer párrafo,
Considerando lo siguiente:
(1) | En el Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión (2) se adoptó un sistema para clasificar las prestaciones de los productos de construcción en relación con la reacción al fuego. Los paneles y revestimientos murales de madera maciza figuran entre los productos de construcción a los que se aplica dicho Reglamento Delegado.
(2) | En la tabla 2 del anexo de la Decisión 2006/213/CE de la Comisión (3) se establecieron clases de reacción al fuego para los revestimientos murales interiores y exteriores de madera maciza. Es necesario aclarar las condiciones establecidas en esa Decisión para estos productos, a fin de limitar explícitamente su aplicación solo a la madera no tratada.
(3) | Los ensayos han mostrado que los paneles y revestimientos murales de madera maciza tienen prestaciones estables y predecibles en lo que respecta a la reacción al fuego, siempre que cumplan determinadas condiciones relativas a la densidad media mínima de la madera, el grosor mínimo del perfil y el uso final del producto, y que la madera no se someta a ningún tipo de tratamiento distinto del secado en horno.
(4) | Por consiguiente, debe considerarse que los paneles y revestimientos murales de madera maciza cumplen una determinada clase de prestaciones de reacción al fuego establecida en el Reglamento Delegado (UE) 2016/364 en todas esas condiciones, sin necesidad de ensayos adicionales.
(5) | En aras de la seguridad jurídica, la tabla 2 del anexo de la Decisión 2006/213/CE debe suprimirse y sustituirse por el anexo del presente Reglamento para los paneles y revestimientos murales de madera maciza.
(6) | A fin de proporcionar a los fabricantes, en particular a las pequeñas empresas y a las microempresas, tiempo suficiente para evaluar el efecto del presente Reglamento en sus actividades, el presente Reglamento debe entrar en vigor noventa días después de su publicación.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se considerará que los paneles y revestimientos murales de madera maciza que cumplan las condiciones establecidas en el anexo satisfacen las clases de prestaciones indicadas en el anexo, sin efectuar ensayos.
Artículo 2
Se suprime la tabla 2, junto con las figuras a y b, del anexo de la Decisión 2006/213/CE y se sustituye por la tabla, junto con las figuras a y b, del anexo.
Se considerará que toda referencia a la tabla 2, y a las figuras a y b, del anexo de la Decisión 2006/213/CE es una referencia a la tabla y a las figuras del anexo.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de noviembre de 2023.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 68 de 15.3.2016, p. 4).
(3) Decisión 2006/213/CE de la Comisión, de 6 de marzo de 2006, por la que se establecen las clases de reacción al fuego para determinados productos de construcción en lo que respecta a los suelos de madera y los paneles y revestimientos murales de madera maciza (DO L 79 de 16.3.2006, p. 27).
ANEXO
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PANELES Y REVESTIMIENTOS MURALES DE MADERA MACIZA
Producto (11) | Información del producto (5) | Densidad media mínima (6) (kg/m3) | Grosor mínimo, total/mínimo (7) (mm) | Condiciones de uso final (4) | Clase (3)
Paneles y revestimientos murales (1) | Piezas de madera no tratada con o sin machihembrado y con o sin mecanización superficial | 390 | 9/6 | Con o sin cámara de aire posterior | D – s2, d2
12/8 | D – s2, d0
Paneles y revestimientos murales (2) | Piezas de madera no tratada con o sin machihembrado y con o sin mecanización superficial | 390 | 9/6 | Con cámara de aire posterior ≤ 20 mm | D – s2, d0
18/12 | Con o sin cámara de aire posterior
Lamas de madera (8) | Piezas de madera no tratada colocadas sobre un bastidor (9) | 390 | 18 | Todas las caras al aire (10) | D – s2, d0
Figura a
Sección transversal de los paneles y revestimientos de madera maciza
Figura b
Superficie máxima expuesta de las lamas de madera 2n (t + w) + a ≤ 1,10
n = piezas de madera por metro
t = grosor de cada pieza de madera, en metros
w = anchura de cada pieza de madera, en metros
a = superficie expuesta del marco de soporte de madera (en su caso), en m2, por m2 de lama de madera
(1) (1) Fijados sobre rastreles de madera, con cámara de aire cerrada o rellena con un sustrato de clase A2 – s1, d0 como mínimo, con una densidad de al menos 10 kg/m3, o rellena con un sustrato de material aislante de celulosa, como mínimo de la clase E, y con o sin barrera de vapor posterior. El producto de madera estará diseñado de manera que se pueda colocar sin juntas abiertas.
(2) (2) Fijados sobre rastreles de madera, con o sin cámara de aire posterior. El producto de madera estará diseñado de manera que se pueda colocar sin juntas abiertas.
(3) (3) Clase con arreglo al cuadro 1 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/364.
(4) (4) Puede incluirse una cámara de aire detrás del producto como posible ventilación, mientras que una cámara de aire cerrada no permite dicha ventilación. El sustrato situado detrás de la cámara de aire será de clase A2 – s1, d0 como mínimo, con una densidad de al menos 10 kg/m3. Para piezas de madera verticales y con una cámara de aire cerrada de 20 mm como máximo, el sustrato situado detrás podrá ser como mínimo de la clase D – s2, d0.
(5) (5) Las juntas incluyen todos los tipos, por ejemplo, a tope o machihembradas. La madera sin tratar es un material de madera no recubierto ni sometido a ningún tipo de tratamiento distinto del secado en horno (tratamientos físicos, químicos, de impregnación u otros).
(6) (6) Acondicionados conforme a la Norma EN 13238.
(7) (7) Como se muestra en la figura a. La superficie mecanizada de la cara expuesta del revestimiento será menor o igual del 20 % de la superficie sin mecanizar, o del 25 % si se miden ambas caras, la expuesta y la no expuesta. En las uniones tope, se considera como grosor la superficie de contacto de la unión.
(8) (8) Piezas de madera rectangulares, con o sin aristas redondeadas, montadas horizontal o verticalmente sobre un bastidor y con todas las caras al aire, utilizadas principalmente en la proximidad de otros elementos de edificación, tanto en aplicaciones de interior como de exterior.
(9) (9) La superficie máxima de exposición (todas las caras de las piezas rectangulares de madera y del bastidor de madera) será menor o igual al 110 % de la superficie sin mecanizar; véase la figura b.
(10) (10) Los elementos de la edificación situados a una distancia inferior a 100 mm de las lamas de madera (excluyendo su bastidor) deberán ser, como mínimo, de la clase A2 – s1, d0; para distancias entre 100 y 300 mm, como mínimo de la clase B – s1, d0; y para distancias superiores a 300 mm, como mínimo de la clase D – s2, d0.
(11) (11) Se aplica también a la contrahuella de las escaleras.