DOUE-L-2024-81716
Europeo
Unión Europea
Decisión
20241114
2904/2024

Decisión de Ejecución (UE) 2024/2904 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2024, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos para puertas interiores sin características de resistencia al fuego y control de humos fabricadas con perfiles metálicos y poliestireno a granel con aglomerante para aislamiento térmico, acústico o ambos y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20241119
2904
L
1
5
/doue/2024/2904/L00001-00005.pdf
L
20241119
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2904/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Incendios
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha adoptado veintiséis documentos de evaluación europeos.
(2) Los documentos de evaluación europeos adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a las siguientes referencias de productos de construcción:
— puertas interiores sin características de resistencia al fuego y control de humos fabricadas con perfiles metálicos;
— poliestireno a granel con aglomerante para aislamiento térmico, acústico o ambos (sustituye a la especificación técnica «EAD 040635-00-1201»);
— placas de aislamiento térmico de aerogel de sílice o poliuretano sobre material de soporte;
— capa intermedia flexible para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones por flancos;
— panel cerámico multicapa para revestimiento de paredes y suelos;
— bloque especial de madera laminada encolada;
— fijaciones de madera tipo clavija;
— cemento Portland con puzolana para uso en climas tropicales (sustituye a la especificación técnica «150007-00-0301»);
— cemento blanco de aluminato cálcico de alta alúmina;
— kit para anclajes en roca y en suelo – kits con barras huecas para anclajes autorroscantes – barras huecas de tubos de acero sin costuras o tubos por soldadura;
— refuerzos con doble cabeza en forma de S para el aumento de resistencia al punzonamiento de zapatas y soleras;
— kit para válvula anti-retorno plástica para inserción en sistemas de drenaje por gravedad;
— separador de aguas residuales para uso en interior de edificios;
— kits de acondicionamiento para pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales;
— unidades de pavimentación con autobloqueo de plástico reciclado;
— redes de cable con componentes de fijación;
— malla de fibra inorgánica para el refuerzo de pavimentos a base de cemento, anhidrita o resina;
— unidades de vidrio aislante al vacío;
— unidades de vidrio aislante con igualación de presión;
— perfiles empotrados de anclaje (sustituye a la especificación técnica «EAD 330008-03-0601»);
— sistemas de sujeción para conectar elementos de hormigón prefabricados (sustituye a la especificación técnica «EAD 332001-00-0602»);
— sistema de aros de alambre para la conexión de elementos de hormigón prefabricados e in-situ (sustituye a la especificación técnica «EAD 332589-00-0601»);
— tornillos para fijación de paneles sándwich a elementos de hormigón;
— sistema encolado externamente hecho con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, conectores y mortero para el refuerzo de elementos de albañilería y hormigón armado;
— módulos prefabricados resistentes al fuego;
— sistemas de ventilación compuestos por lana mineral con revestimientos por el exterior y por el interior (sustituye a la especificación técnica «EAD 360001-01-0803»).
(3) Los documentos de evaluación europeos adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que se deben cumplir en relación con los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(4) La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos para productos de construcción se publica de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2). Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(5) Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(6) Con el fin de permitir el uso de los documentos de evaluación europeos lo antes posible, de modo que los fabricantes ya titulares de una evaluación técnica europea puedan introducir en el mercado sus productos, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 14 de noviembre de 2024.
Por la Comisión,
en nombre de la Presidenta,
Kerstin JORNA
Directora General
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes/DG GROW
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj).
ANEXO
En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450, se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«020096-00-0405 | Puertas interiores sin características de resistencia al fuego y control de humos fabricadas con perfiles metálicos»
«040635-01-1201 | Poliestireno a granel con aglomerante para aislamiento térmico, acústico o ambos (sustituye a la especificación técnica “EAD 040635-00-1201”)»
«041669-00-1201 | Placas de aislamiento térmico de aerogel de sílice o poliuretano sobre material de soporte»
«042232-00-0503 | Capa intermedia flexible para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones por flancos»
«090078-00-0504 | Panel cerámico multicapa para revestimiento de paredes y suelos»
«130647-00-0304 | Bloque especial de madera laminada encolada»
«130767-00-0603 | Fijaciones de madera tipo clavija»
«150007-01-0301 | Cemento Portland con puzolana para uso en climas tropicales (sustituye a la especificación técnica “150007-00-0301”)»
«150052-00-0301 | Cemento blanco de aluminato cálcico de alta alúmina»
«160088-00-0102 | Kit para anclajes en roca y en suelo – Kits con barras huecas para anclajes autorroscantes – Barras huecas de tubos de acero sin costuras o tubos por soldadura»
«160208-00-0301 | Refuerzos con doble cabeza en forma de S para el aumento de resistencia al punzonamiento de zapatas y soleras»
«180037-00-0706 | Kit para válvula antirretorno plástica para inserción en sistemas de drenaje por gravedad»
«180040-00-0704 | Separador de aguas residuales para uso en interior de edificios»
«180041-00-0704 | Kits de acondicionamiento para pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales»
«190021-00-0502 | Unidades de pavimentación con autobloqueo de plástico reciclado»
«200006-00-0302 | Redes de cable con componentes de fijación»
«260057-00-0303 | Malla de fibra inorgánica para el refuerzo de pavimentos a base de cemento, anhidrita o resina»
«300021-00-0404 | Unidades de vidrio aislante al vacío»
«300031-00-0404 | Unidades de vidrio aislante con igualación de presión»
«330008-04-0601 | Perfiles empotrados de anclaje (sustituye a la especificación técnica “EAD 330008-03-0601”)»
«332001-01-0602 | Sistemas de sujeción para conectar elementos de hormigón prefabricados (sustituye a la especificación técnica “EAD 332001-00-0602”)»
«332589-01-0601 | Sistema de aros de alambre para la conexión de elementos de hormigón prefabricados e in situ (sustituye a la especificación técnica “EAD 332589-00-0601”)»
«332700-00-0601 | Tornillos para fijación de paneles sándwich a elementos de hormigón»
«340451-00-0104 | Sistema encolado externamente hecho con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, conectores y mortero para el refuerzo de elementos de albañilería y hormigón armado»
«340503-00-1106 | Módulos prefabricados resistentes al fuego»
«360001-02-0803 | Sistemas de ventilación compuestos por lana mineral con revestimientos por el exterior y por el interior (sustituye a la especificación técnica “EAD 360001-01-0803”)».