DOUE-L-2024-81928
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/2974 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2024, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, para la industria de forjado y fundición.
Diario Oficial de la Unión Europea
20241220
90826
L
1
1
/doue/2024/90826/L00001-00001.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2974/corrigendum/2024-12-20
Consumo de energía
Contaminación atmosférica
Gas
Gestión de residuos
Industria siderúrgica
Industrias
Políticas de medio ambiente
Reglamentaciones técnicas
Sustancias peligrosas
CORRECCIÓN de errores
de la Decisión 2024/2974, de 29 de noviembre
Energía
Industria
Medio ambiente
Tecnología e investigación
En la página 44, en el anexo, en el cuadro 1.8, en las notas:
donde dice:
«a) | en la fabricación de machos se utilizan sistemas de aglomerante orgánico que generan emisiones bajas o nulas de sustancias clasificadas como CMR 1A, CMR 1B o CMR 2 [véanse las técnicas d), e) o f) de la MTD 25];
b) | se cumplen una de las condiciones siguientes o ambas: — | la oxidación térmica o catalítica no es aplicable, — | la sustitución por recubrimientos de base acuosa no es aplicable. (1) | El NEA-MTD solo se aplica al proceso de caja fría cuando se utilizan aminas. (2) | El NEA-MTD solo se aplica cuando se utilizan aglomerantes/sustancias químicas aromáticos/as. (3) | El NEA-MTD solo se aplica cuando la sustancia en cuestión se considera pertinente en los flujos de gases residuales con arreglo al inventario de entradas y salidas mencionado en la MTD 2. (4) | El NEA-MTD solo se aplica cuando se utilizan sistemas aglomerantes de base fenólica. (5) | En el caso de la fabricación de machos, el límite superior del intervalo del NEA-MTD puede ser más elevado y alcanzar los 100 mg C/Nm3 si se cumplen al mismo tiempo las condiciones a) y b) descritas a continuación:»,
debe decir:
«(1) | El NEA-MTD solo se aplica al proceso de caja fría cuando se utilizan aminas.
(2) | El NEA-MTD solo se aplica cuando se utilizan aglomerantes/sustancias químicas aromáticos/as.
(3) | El NEA-MTD solo se aplica cuando la sustancia en cuestión se considera pertinente en los flujos de gases residuales con arreglo al inventario de entradas y salidas mencionado en la MTD 2.
(4) | El NEA-MTD solo se aplica cuando se utilizan sistemas aglomerantes de base fenólica.
(5) | En el caso de la fabricación de machos, el límite superior del intervalo del NEA-MTD puede ser más elevado y alcanzar los 100 mg C/Nm3 si se cumplen al mismo tiempo las condiciones a) y b) descritas a continuación: a) | en la fabricación de machos se utilizan sistemas de aglomerante orgánico que generan emisiones bajas o nulas de sustancias clasificadas como CMR 1A, CMR 1B o CMR 2 [véanse las técnicas d), e) o f) de la MTD 25]; b) | se cumplen una de las condiciones siguientes o ambas: — la oxidación térmica o catalítica no es aplicable, — la sustitución por recubrimientos de base acuosa no es aplicable.».