DOUE-L-1997-81030
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19970520
346/1997

Decisión de la Comisión, de 20 de mayo de 1997, relativa a una reglamentación técnica común para la Red digital de servicios integrados (RDSI) paneuropea, acceso básico.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19970606
148
L
19
23
/doue/1997/148/L00019-00023.pdf
L
S
19980520
N
S
L
Armonización de legislaciones
Telecomunicaciones
DEROGA
, en la forma indicada dicado, Decisión 94/797, de 18 de noviembre
CITA
Directiva 91/263, de 29 de abril
CITA
Directiva 89/336, de 3 de mayo
CITA
Directiva 73/23, de 19 de febrero
SE DEROGA
con efectos de 20 de mayo de 1998, por Decisión 98/515, de 17 de junio
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/263/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad, modificada por la Directiva 93/68/CEE, y, en particular, el segundo guión del apartado 2 de su artículo 6,
Considerando que la Comisión ha adoptado la medida por la que se identifica el tipo de equipo terminal para el que es necesaria una reglamentación técnica común, así como la declaración sobre el alcance de dicha reglamentación;
Considerando que deben adoptarse las correspondientes normas armonizadas o partes de dichas normas que incorporan los requisitos esenciales que deben transformarse en reglamentaciones técnicas comunes;
Considerando que en algunos Estados miembros, la aplicación a nivel nacional de la RDSI puede presentar algunas incompatibilidades con los terminales Euro-RDSI; que cualquiera de tales variantes no debe estar sometida a homologación; que las autoridades nacionales competentes deben identificar todas estas variantes nacionales y que debe ponerse a disposición del público información relativa a las mismas;
Considerando que, para garantizar el acceso ininterrumpido al mercado de los fabricantes que actualmente atienden a uno o más mercados nacionales, es
necesario prever disposiciones transitorias referentes a los equipos homologados con arreglo a la Decisión 94/797/CE de la Comisión;
Considerando que conviene derogar la Decisión 94/797/CE con efectos a partir del final del período transitorio;
Considerando que la reglamentación técnica común prevista en la presente Decisión se ajusta al dictamen del CAET,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
1. La presente Decisión será aplicable a los equipos terminales destinados a ser conectados a una red pública de telecomunicación y que entren en el ámbito de aplicación de la norma armonizada a que se refiere el apartado 1 del artículo 2.
2. La presente Decisión establece una reglamentación técnica común referida a las características técnicas, los requisitos de la interfaz eléctrica y mecánica y el protocolo de control de acceso que deben ofrecer el equipo terminal que pueda, y esté destinado a ello por su fabricante o su mandatario, ser conectado a un punto de referencia T, o coincidente S y T, para un acceso básico en una interfaz a una red pública de telecomunicación presentado como punto de acceso básico a una RDSI paneuropea (Euro-RDSI).
Artículo 2
1. La reglamentación técnica común incluirá la norma armonizada que haya sido preparada por el organismo de normalización competente para la aplicación en la medida de lo posible de los requisitos esenciales contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 4 de la Directiva 91/263/CEE. La referencia a dicha norma figura en el Anexo I. En el Anexo II se especifican las partes no aplicables de dicha norma.
2. Los equipos terminales que entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión deberán ajustarse a la reglamentación técnica a que se refiere el apartado 1, cumplir los requisitos esenciales a que se refieren las letras a) y b) del artículo 4 de la Directiva 91/263/CEE y cumplir los requisitos de cualesquiera otras directivas aplicables, en particular las Directivas 73/23/CEE y 89/336/CEE del Consejo.
Artículo 3
Los organismos notificados designados para llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el artículo 9 de la Directiva 91 /263/CEE utilizarán, o velarán por que se utilice, con relación a los equipos terminales contemplados en el apartado 1 del artículo 1 de la presente Decisión, la norma armonizada mencionada en el apartado 1 del artículo 2 a más tardar en el plazo de un año a partir de la notificación de la presente Decisión.
Artículo 4
1. Queda derogada la Decisión 94/797/CE con efectos a partir de un año después de la notificación de la presente Decisión.
2. Los equipos terminales homologados con arreglo a la Decisión 94/797/CE, podrán seguir siendo comercializados y puestos en servicio, siempre que la homologación se conceda a más tardar en el plazo de un año a partir de la notificación de la presente Decisión.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 20 de mayo de 1997.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN
Miembro de la Comisión
ANEXO I
REFERENCIA A LA NORMA ARMONIZADA APLICABLE
La norma armonizada a que se refiere el articulo 2 de la Decisión es:
TBR 3
Red digital de servicios integrados (RDSI)
Requisitos de conexión para los equipos terminales que se conecten a una RDSI utilizando el acceso básico a la RDSI
ETSI
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
Secretaria del ETSI
TBR 3- noviembre de 1995
(excluido el prefacio)
El texto completo de esta norma armonizada puede solicitarse a:
Comisión de las Comunidades Europeas DO XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049
Bruxelles/Brussel.
ANEXO II
PARTES NO APLICABLES DE LA NORMA ARMONIZADA
Número 9.4.2.3.1 Activation/deactivation procederes for TEs
Specifications of the Procedures
Cuadro 9.7
No es aplicable el requisito de enviar MPH-II(d) especificado en la fila denominada "Disappearance of PS1 for at least 500 ms.".
No es aplicable el requisito de enviar PH-DI especificado en la fila denominada "Expiry T3" y columna denominada «Synchronized».
Cuadro 9.8
No es aplicable el requisito de enviar MPH-II(d) especificado en la fila denominada «Loss of power.».
No es aplicable el requisito especificado en la fila denominada «Detect PSl.».
No es aplicable el requisito de enviar PH-DI especificado en la fila denominada «Expiry T3» y columna denominada «Synchronized.».
Cuadro 9.9
No es aplicable. En su lugar debe utilizarse el cuadro 9.8 con las modificaciones mencionadas.
Número 9.5.5.1.4 Protection against PSI interruption
Este requisito no es aplicable.
Número 10.5.4.2 Conditions for TEI removal
El requisito no es aplicable en la siguiente de las condiciones enumeradas: "on receipt of an MPH-lnformation indication (disconnected) primitive.".
Número 10.5.5.3 Expiry of timer T202
Este requisito no es aplicable.
Número 10.6.1 Establishment of multiple frame operation
10.6.1.1 General
No es aplicable el requisito que figura al final del segundo párrafo, "All frames other iban unnumbered frame formats received during the establishment procedures shall be ignored.".
Número 11.4.2.2.2 Adress Cheking
Este requisito no es aplicable.
Número 11.4.6.5.1 Mandatory information element missing
No es aplicable el requisito especificado en el párrafo que comienza "When a message other than SETUP, DISCONNECT..." y termina "...element is missing.".
No es aplicable el requisito especificado en el párrafo que comienza "Other actions taken..." y termina "... had been received.".
No es aplicable el requisito especificado en el párrafo que comienza "When a RELEASE message..." y termina «...was received (see subclause 11.4.3).».
No es aplicable el requisito especificado en el párrafo que comienza "When a DISCONNECT message..." y termina "...was received (see subclause 11.4.3).".
No es aplicable el requisito especificado en el párrafo que comienza « When a RELEASE COMPLETE message...» y termina "...normal, unspecified.".
No es aplicable la nota que figura al final del último párrafo.
Número 11.4.6.5.2 Mandatory information element content error
Este requisito no es aplicable.
Número 11.4.6.6.1 Unrecognized information element
No son aplicables los siguientes requisitos, especificados en el penúltimo párrafo:
"a) when a DISCONNECT message is received which has one or more unrecognized information elements, a RELEASE message stall be returned;
c) when a RELEASE COMPLETE message is received which has one or more unrecognized information elements, no action shall be taken on the unrecognized information.".