DOUE-L-2023-80169
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento nº 154 de las Naciones Unidas: Disposiciones uniformes relativas a la homologación de turismos y vehículos comerciales ligeros por lo que se refiere a las emisiones de referencia, las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible o la medición del consumo de energía eléctrica y la autonomía eléctrica (WLTP) [2022/2124].
Diario Oficial de la Unión Europea
20230207
35
L
29
29
/doue/2023/035/L00029-00029.pdf
L
N
N
N
L
Análisis
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas CEPE
Consumo de energía
Contaminación atmosférica
Energía eléctrica
Homologación
Marca de conformidad CE
Reglamentaciones técnicas
Vehículos de motor
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 2124/2022, de 8 de octubre de 2022
Energía
Industria
Medio ambiente
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
En la página 67, en el apéndice 2, el punto 3.3.1 se sustituye por el texto siguiente:
«3.3.1. | Evaluación de las emisiones de CO2 y el consumo de energía eléctrica Únicamente para el nivel 1A. Para cada número total de ensayos, puede adoptarse una de las tres decisiones siguientes, donde el factor A se fijará en 1,01: i) | la familia supera el ensayo si ; ii) | la familia no supera el ensayo si ; iii) | realizar otra medición si: donde: los parámetros t P1,i, t P2,i, t F1,i, y t F2 se toman del cuadro A2/3. Cuadro A2/3 Criterios para la decisión de aprobación o rechazo en relación con el tamaño de la muestra | APROBACIÓN | RECHAZO Ensayos (i) | tP1,i | tP2,i | tF1,i | tF2 3 | 1,686 | 0,438 | 1,686 | 0,438 4 | 1,125 | 0,425 | 1,177 | 0,438 5 | 0,850 | 0,401 | 0,953 | 0,438 6 | 0,673 | 0,370 | 0,823 | 0,438 7 | 0,544 | 0,335 | 0,734 | 0,438 8 | 0,443 | 0,299 | 0,670 | 0,438 9 | 0,361 | 0,263 | 0,620 | 0,438 10 | 0,292 | 0,226 | 0,580 | 0,438 11 | 0,232 | 0,190 | 0,546 | 0,438 12 | 0,178 | 0,153 | 0,518 | 0,438 13 | 0,129 | 0,116 | 0,494 | 0,438 14 | 0,083 | 0,078 | 0,473 | 0,438 15 | 0,040 | 0,038 | 0,455 | 0,438 16 | 0,000 | 0,000 | 0,438 | 0,438»