DOUE-L-2024-80551
Europeo
Unión Europea
Decisión
20240123
367/2024

Decisión de Ejecución (UE) 2024/367 de la Comisión, de 23 de enero de 2024, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de listas positivas europeas de sustancias de partida, composiciones y componentes autorizados para su utilización en la fabricación de materiales o productos que entran en contacto con las aguas destinadas al consumo humano.
Diario Oficial de la Unión Europea
20240423
367
L
1
375
/doue/2024/367/L00001-00375.pdf
L
20240513
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/spa
Abastecimiento de aguas
Aguas
Análisis
Consumidores y usuarios
Contaminación de las aguas
Envases
Industrias
Productos químicos
Sustancias peligrosas
Aplicable desde el 31 de diciembre de 2026.
DE CONFORMIDAD con
la Directiva 2020/2184, de 16 de diciembre
CITA
Reglamento 10/2011, de 14 de enero
CITA
Reglamento 1935/2004, de 27 de octubre
Alimentación
Consumidores y usuarios
Industria
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (1), y en particular su artículo 11, apartado 2, letra b),
Considerando lo siguiente:
(1) | La Directiva (UE) 2020/2184 contempla el establecimiento de listas positivas europeas de sustancias, composiciones y componentes para cada tipo de materiales, a saber, orgánicos, cementosos, metálicos, esmaltados y cerámicos u otros materiales inorgánicos, cuya utilización esté autorizada para la fabricación de materiales o productos que entran en contacto con las aguas destinadas al consumo humano y entren en el ámbito de aplicación del artículo 11 de dicha Directiva. Estas listas positivas europeas deben incluir, cuando proceda, las condiciones de utilización de sustancias, composiciones y componentes y los límites de migración, que se determinarán sobre la base de las metodologías adoptadas con arreglo al artículo 11, apartado 2, letra a), de la Directiva (UE) 2020/2184. Dichas condiciones de utilización podrán incluir criterios de pureza, condiciones sobre las características fisicoquímicas de la sustancia de partida, composición o componente, condiciones sobre su proceso de fabricación o sobre el proceso de fabricación de los materiales finales, su uso en determinados productos, el uso de estos productos u otros requisitos adicionales de ensayo. Los ánodos de sacrificio, las membranas y las resinas de intercambio de iones son sustancias químicas de tratamiento del agua o medios de filtración y están cubiertos por el artículo 12 de la Directiva (UE) 2020/2184, por lo que quedan excluidos del ámbito de aplicación del artículo 11 de dicha Directiva.
(2) | El artículo 11, apartado 3, de la Directiva establece que las listas establecidas por la Comisión de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) deben utilizarse como fuente para establecer las primeras listas positivas europeas en virtud de la Directiva. La lista establecida en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión (3) es una de estas listas. Sin embargo, las sustancias incluidas en esta lista solo se han evaluado para su utilización en materiales plásticos en contacto con alimentos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 10/2011, en condiciones específicas de uso. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha indicado que debe darse prioridad a la reevaluación de un número significativo de sustancias, ya que no se estableció ningún límite específico de migración cuando se autorizaron para su utilización en materiales plásticos en contacto con alimentos (4). No obstante, la inclusión de tales sustancias en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 10/2011 ofrece un nivel mucho más elevado de certidumbre respecto a su seguridad en contacto con el agua potable cuando se utilizan en la fabricación de productos de agua potable que en el caso de las sustancias no incluidas en la lista. Procede, por tanto, añadir sustancias procedentes de las listas elaboradas por la Comisión de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1935/2004 a la primera lista europea con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva, siempre que estas adiciones solo se utilicen como punto de partida para la posterior evaluación de la conformidad con arreglo al artículo 11, apartado 8, y siempre que su reevaluación antes de la fecha de expiración establecida en la primera lista positiva europea tenga en cuenta todas las condiciones y materiales de agua potable en los que pueden utilizarse.
(3) | Cuando proceda, el límite de migración, es decir, la concentración máxima tolerable en el grifo, debe basarse en el valor paramétrico establecido en las partes B o C del anexo I de la Directiva (UE) 2020/2184 o en el límite de migración específica establecido en los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 10/2011. No obstante, esto debe hacerse tras la aplicación de un factor de asignación para tener en cuenta la proporción de la exposición potencial procedente de materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano derivada de la información facilitada por los Estados miembros.
(4) | El anexo I del Reglamento (UE) n.o 10/2011 ofrece más detalles sobre las condiciones de uso de las sustancias autorizadas, así como los números de referencia de las sustancias para materiales en contacto con los alimentos utilizados en las evaluaciones del riesgo. Para facilitar una mejor evaluación de la conformidad de las sustancias que se añaden a la primera lista positiva europea sobre la base del anexo I del Reglamento (UE) n.o 10/2011, procede añadir sus números de referencia para materiales en contacto con los alimentos en las primeras listas positivas europeas.
(5) | Las fechas de expiración incluidas en las primeras listas positivas europeas siguen la recomendación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), en particular sobre la base de las propiedades peligrosas de la sustancia de partida, composición o componente, la calidad de las evaluaciones de riesgo subyacentes, la medida en que dichas evaluaciones de riesgo están actualizadas y la necesidad de una revisión escalonada de estas entradas.
(6) | Algunas entradas de las listas positivas europeas deben poder combinarse, ampliarse a sustancias de partida, composiciones y componentes relacionados o ampliarse para su utilización en tipos de materiales distintos de aquel para el que han sido autorizados, cuando dicha combinación o ampliación no afecte a la protección de la salud humana, para garantizar la proporcionalidad y la eficiencia del proceso.
(7) | Sobre la base de las notificaciones de los Estados miembros, las primeras listas positivas europeas incluyen entradas colectivas que abarcan múltiples sustancias de partida, composiciones o componentes. Evaluar la seguridad de cada sustancia de partida, composición o componente por separado es más adecuado para evaluar la seguridad de los grupos de sustancias; sin embargo, en el momento de la adopción de la primera lista positiva europea no era posible identificar las sustancias de partida o los componentes cementosos orgánicos de esos grupos. Por consiguiente, las entradas colectivas deben sustituirse progresivamente en las listas positivas europeas por las sustancias de partida, composiciones o componentes individuales del grupo, y el operador económico solo debe poder basarse en dichas entradas colectivas para la primera lista positiva europea si es capaz de demostrar la seguridad de su sustancia de partida, composición o componente.
(8) | Con el fin de garantizar un proceso de solicitud ordenado y eficiente, podrá renovarse una entrada siempre que la notificación de la intención y, posteriormente, la solicitud se presenten a la ECHA dentro de un plazo determinado.
(9) | Las disposiciones nacionales de los Estados miembros relativas a las sustancias de partida, las composiciones y los componentes y sus listas positivas nacionales se notificaron a la ECHA antes del 12 de julio de 2021. A fin de que las autoridades nacionales dispongan de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación de las listas positivas europeas, la aplicación del presente acto comenzará el 31 de diciembre de 2026. Los sistemas nacionales se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, deben establecerse medidas transitorias para las sustancias, composiciones y componentes aprobados en los sistemas nacionales entre el 13 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2026, siempre que, de conformidad con la parte B del anexo I de la Directiva (UE) 2020/2184, dichas sustancias no superen el valor paramétrico de 5 μg/l para el plomo (Pb) en el grifo.
(10) | Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité contemplado en el artículo 22, apartado 1, de la Directiva (UE) 2020/2184.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Listas positivas europeas
La presente Decisión establece lo siguiente:
a) la lista positiva europea de las sustancias de partida para materiales orgánicos y los grupos de sustancias de partida para materiales orgánicos que figuran en los cuadros 1 y 2 del anexo I, respectivamente;
b) la lista positiva europea de las composiciones de materiales metálicos y los grupos de composiciones de materiales metálicos que figuran en los cuadros 1 y 2 del anexo II, respectivamente;
c) la lista positiva europea de los componentes orgánicos de materiales cementosos y los grupos de componentes orgánicos para materiales cementosos que figuran en los cuadros 2 y 3 del anexo III, respectivamente;
d) la lista positiva europea de las composiciones de materiales esmaltados, cerámicos y otros materiales inorgánicos que figuran en el cuadro 1 del anexo IV.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «material»: un sólido, semisólido o líquido que se utiliza para la fabricación de un producto que sea:
a) una composición orgánica preparada a partir de una o varias sustancias de partida, o
b) una composición cementosa preparada a partir de uno o varios componentes, o
c) una composición metálica, esmaltada, cerámica o de otro tipo inorgánico;
2) «monómero»: una sustancia capaz de formar enlaces covalentes con una secuencia de moléculas adicionales similares o distintas en las condiciones de la reacción de polimerización pertinente utilizada para el proceso concreto;
3) «material orgánico»: un material compuesto principalmente de sustancias a base de carbono;
4) «unidad monomérica»: la forma reactada de una sustancia monómera en un polímero;
5) «polímero»: una sustancia constituida por moléculas caracterizadas por la secuencia de uno o más tipos de unidades monoméricas repartidas en una distribución de pesos moleculares en los que las diferencias de peso molecular puedan atribuirse principalmente a diferencias en el número de unidades monoméricas, que incluye lo siguiente:
a) una mayoría ponderal simple de moléculas que contienen al menos tres unidades monoméricas con enlaces covalentes con otra unidad monomérica u otro reactante como mínimo;
b) menos de una mayoría ponderal simple de moléculas del mismo peso molecular;
6) «parte polimerizada»: la parte de la composición de una sustancia consistente en moléculas caracterizadas por la secuencia de uno o varios tipos de unidades monoméricas. Las moléculas como dímeros y trímeros contribuyen también a la parte polimerizada. Sin embargo, el término «parte polimerizada» no incluye los monómeros no reactados ni otros reactivos sin reaccionar;
7) «prepolímero»: una sustancia resultante de una reacción de tipo polimerización y que sigue reaccionando en un polímero final de un material o producto;
8) «componente cementoso orgánico»: una sustancia orgánica que se utiliza en la fabricación de materiales cementosos;
9) «cemento»: un material inorgánico triturado que, al mezclarse con agua, forma una pasta que fragua y se endurece mediante reacciones y procesos de hidratación y que, después del endurecimiento, retiene su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua;
10) «material cementoso»: un material que contiene un cemento hidráulico en proporción suficiente para actuar como aglomerante principal formando una estructura hidratada que regula el rendimiento del material;
11) «especies añadidas inintencionadamente»: una de las siguientes:
a) una impureza de una sustancia de partida o de un componente o composición cementosos orgánicos;
b) un producto de reacción o un producto de degradación de una sustancia de partida o de un componente cementoso orgánico que se forma durante la transformación o el uso del material;
c) un producto de reacción o un producto de degradación de una sustancia de partida o de un componente cementoso orgánico que se forma en contacto con el agua durante el uso del material;
12) «material metálico»: un metal o aleación metálica que se utiliza indiferenciado o como chapado metálico;
13) «materiales cerámicos»: materiales sólidos mono o policristalinos inorgánicos no metálicos sometidos a altas temperaturas en la fabricación;
14) «esmalte»: un material que es un material vítreo obtenido por fusión a temperaturas superiores a 1 200 °C y sinterización de una mezcla de sustancias inorgánicas;
15) «concentración máxima tolerable en el grifo» (MTCgrifo): la concentración máxima permitida de una sustancia transferida de un material específico a las aguas destinadas al consumo humano.
Artículo 3
Disposición transitoria
Las sustancias, composiciones y componentes de partida que hayan sido aprobados por la autoridad competente de un Estado miembro durante el período comprendido entre el 13 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2026 de conformidad con las disposiciones nacionales podrán utilizarse en la fabricación de materiales o productos que entren en contacto con las aguas destinadas al consumo humano hasta el 31 de diciembre de 2032, siempre que cumplan el valor paramétrico de 5 μg/l Pb (plomo) en el grifo establecido en la parte B del anexo I de la Directiva (UE) 2020/2184.
Artículo 4
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 31 de diciembre de 2026.
Hecho en Bruselas, el 23 de enero de 2024.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 435 de 23.12.2020, p. 1.
(2) Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).
(3) Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos (DO L 12 de 15.1.2011, p. 1).
(4) Comisión Técnica CEP de la EFSA (Comisión Técnica de Materiales en Contacto con Alimentos, Enzimas y Auxiliares Tecnológicos), Silano V, et al., 2020. «Dictamen científico sobre la revisión y el establecimiento de prioridades para las sustancias que figuran sin límite de migración específico en el cuadro 1 del anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos». EFSA Journal 2020;18(6):6124, 104 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.
ANEXO I
LISTA POSITIVA EUROPEA DE SUSTANCIAS DE P2ARTIDA PARA MATERIALES ORGÁNICOS
Cuadro 1
Lista positivas europeas de sustancias de partida individuales para materiales orgánicos
Número EUPL | Número CE | Número CAS | Número de sustancia para MCA (A) | Nombre de la sustancia de partida | Función técnica (B) | Materiales en contacto con agua potable (C) | Concentración máxima tolerable en el grifo en materiales orgánicos (CMT grifo, materiales orgánicos ) en μg/l | Concentración máxima tolerable total en el grifo [CMT(T) grifo, materiales orgánicos ] en μg/l (D) | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Valor de la sustancia de partida | Valores de otras especies químicas pertinentes (E)
0001 | | | 1 | Albúmina | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0002 | | | 2 | Albúmina coagulada por formaldehído | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0003 | | | 7 | Ácido acetilacético, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0004 | | | 18 | Hidroxifosfito de aluminio y calcio, hidrato | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0005 | | | 21 | Ácido carbónico, sales | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0006 | | | 24 | Fibras de algodón | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0007 | | | 29 | Bis(etil maleato) de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2034
0008 | | | 30 | 1,4-Butanodiol bis(tioglicolato) de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2028
0009 | | | 32 | Dimaleato de di-n-octilestaño, polímeros (n = 2-4) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2034
0010 | | | 33 | Tiobenzoato 2-etilhexil tioglicolato de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2028
0011 | | | 34 | Etilhidroximetilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0012 | | | 35 | Etilhidroxipropilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0013 | | | 36 | Grasas y aceites de origen alimentario animal o vegetal | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0014 | | | 37 | Grasas y aceites hidrogenados de origen alimentario animal o vegetal | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0015 | | | 39 | Micropartículas de vidrio | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0016 | | | 54 | Monooleato de glicerol, éster con ácido ascórbico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0017 | | | 55 | Monooleato de glicerol, éster con ácido cítrico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0018 | | | 56 | Monopalmitato de glicerol, éster con ácido ascórbico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0019 | | | 57 | Monopalmitato de glicerol, éster con ácido cítrico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0020 | | | 58 | Monoestearato de glicerol, éster con ácido ascórbico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0021 | | | 59 | Monoestearato de glicerol, éster con ácido cítrico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0022 | | | 60 | Glicina, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0023 | | | 62 | Lisina, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0024 | | | 63 | Pirofosfito de manganeso | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el manganeso, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0025 | | | 64 | Metilhidroximetilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0026 | | | 70 | Ácido poliacrílico, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2037
0027 | | | 71 | Polidimetilsiloxano, γ-hidroxipropilado | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0028 | | | 72 | Poliéster de ácido adípico con glicerol o pentaeritritol, ésteres con ácidos grasos C 12-C 22 no ramificados con número par de átomos de carbono | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (31) | Pureza de la sustancia de partida: la fracción con un peso molecular inferior a 1 000 Da no excederá del 5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2034
0029 | | | 74 | Diricinoleato de polietilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2100 | | | | 31 de diciembre de 2034
0030 | | | 75 | Ésteres de polietilenglicol con ácidos alifáticos monocarboxílicos (C6-C 22) y sus sulfatos de amonio y sodio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2037
0031 | | | 76 | Acrilato de polietilenglicol (EO = 1-30, típicamente 5) éter de butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | Para uso solo en PET. | 31 de diciembre de 2034
0032 | | | 77 | Acrilato de polietilenglicol (EO = 1-30, típicamente 5) éter de butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | Para uso solo en PET. | 31 de diciembre de 2034
0033 | | | 79 | Polioxialquil (C2-C4) dimetilpolisiloxano | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0034 | | | 81 | Propilhidroxietilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0035 | | | 82 | Propilhidroximetilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0036 | | | 83 | Propilhidroxipropilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0037 | | | 84 | Silicatos naturales (excepto amianto) | Aditivo | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0038 | | | 85 | Silicatos naturales silanados (excepto amianto) | Aditivo | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0039 | | | 86 | Ácido silícico sililado | Aditivo | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0040 | | | 87 | Dióxido de silicio silanado | Aditivo | Todos | | | | Para el dióxido de silicio amorfo sintético silanado: partículas primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 μm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 0,3 μm-mm. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0041 | | | 88 | Dialquilfenoxibencenodisulfonato de monoalquilo, sal de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 450 | | | | 31 de diciembre de 2028
0042 | | | 90 | Taurina, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0043 | | | 91 | Éter de tetradecil-polietilenglicol (EO = 3-8) del ácido glicólico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 750 | | | | 31 de diciembre de 2034
0044 | | | 92 | Bis(hexahidroftalato) de triciclodecanodimetanol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0045 | | | 93 | Ceras parafínicas refinadas derivadas de materias primas a base de petróleo o de hidrocarburos sintéticos, de baja viscosidad | Monómero u otro reactivo (aceite de base) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 2,5 | | | Peso molecular medio no inferior a 350 Da. Viscosidad a 100° C no inferior a 2,5 cSt (2,5 x 10-6 m2/s). Cantidad de hidrocarburos con un número de carbonos inferior a 25, no más del 40 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
0046 | | | 94 | Ceras refinadas derivadas de materias primas a base de petróleo o de hidrocarburos sintéticos, de alta viscosidad | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Peso molecular medio no inferior a 500 Da. Viscosidad a 100° C no inferior a 11 cSt (11 x 10-6 m2/s). Cantidad de hidrocarburos minerales con un número de carbonos inferior a 25, no más del 5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
0047 | | | 95 | Aceites minerales blancos parafínicos derivados de materias primas de hidrocarburos a base de petróleo | Monómero u otro reactivo (aceite de base) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Peso molecular medio no inferior a 480 Da. Viscosidad a 100° C no inferior a 8,5 cSt (8,5 x 10-6 m2/s). Cantidad de hidrocarburos minerales con un número de carbonos inferior a 25, no más del 5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
0048 | | | 97 | Resinas de hidrocarburos de petróleo (hidrogenadas) | Monómero u otro reactivo (resina) Aditivo | Todos | 150 (Nota: en base a una aprobación nacional notificada) | | | Las resinas de hidrocarburos de petróleo, hidrogenadas, se producen mediante la polimerización catalítica o térmica de dienos y olefinas de los tipos alifático, alicíclico o arilalqueno monobencénico a partir de destilados de existencias de petróleo con un intervalo de ebullición que no supere los 220° C, así como los monómeros puros que se encuentran en estos flujos de destilado, seguidos de destilación, hidrogenación y transformación adicional. Propiedades: — | Viscosidad a 120° C: > 3 Pa.s. — Punto de reblandecimiento: > 95° C determinado por el método E 28-67 ASTM, — | Número de bromo: < 40 (ASTM D1159), — | El color de una solución de 50 % en tolueno < 11 en la escala Gardner., — | Monómeros aromáticos residuales ≤50 ppm. | 31 de diciembre de 2028
0049 | | 50-00-0 | 98 | Formaldehído | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (15) | | 31 de diciembre de 2028
0050 | | 50-70-4 | 100 | Sorbitol | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0051 | | 50-81-7 | 101 | Ácido ascórbico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0052 | | 56-81-5 | 103 | Glicerol | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0053 | | 57-09-0 | 104 | Bromuro de hexadeciltrimetilamonio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0054 | | 57-10-3 | 105 | Ácido palmítico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0055 | | 57-11-4 | 106 | Ácido esteárico | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0056 | | 57-13-6 | 107 | Urea | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0057 | | 57-50-1 | 108 | Sacarosa | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0058 | | 60-00-4 | 111 | Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 60 | | | | 31 de diciembre de 2034
0059 | | 60-33-3 | 112 | Ácido linoleico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0060 | | 64-17-5 | 113 | Etanol | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0061 | | 64-18-6 | 114 | Ácido fórmico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0062 | | 64-19-7 | 115 | Ácido acético | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0063 | | 65-85-0 | 116 | Ácido benzoico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0064 | | 67-56-1 | 117 | Metanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0065 | | 67-63-0 | 118 | 2-Propanol | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0066 | | 67-64-1 | 119 | Acetona | Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0067 | | 67-68-5 | 120 | Dimetil sulfóxido | Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0068 | | 69-72-7 | 121 | Ácido salicílico | Monómero u otro reactivo, auxiliar de polimerización, otra (coadyuvante tecnológico) | Revestimientos Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
0069 | | 71-23-8 | 122 | 1-Propanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0070 | | 71-36-3 | 123 | 1-Butanol | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0071 | | 71-41-0 | 124 | 1-Pentanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0072 | | 74-85-1 | 125 | Etileno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0073 | | 74-86-2 | 126 | Acetileno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0074 | | 75-01-4 | 127 | Cloruro de vinilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,5 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. | 31 de diciembre de 2028
0075 | | 75-07-0 | 128 | Acetaldehído | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (1) | | 31 de diciembre de 2028
0076 | | 75-21-8 | 129 | Óxido de etileno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2028
0077 | | 75-35-4 | 130 | Cloruro de vinilideno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0078 | | 75-37-6 | 131 | 1,1-Difluoroetano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0079 | | 75-38-7 | 132 | Fluoruro de vinilideno | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0080 | | 75-44-5 | 133 | Cloruro de carbonilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2034
0081 | | 75-45-6 | 134 | Clorodifluorometano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | Contenido de clorofluorometano inferior a 1 mg/kg de la sustancia. | 31 de diciembre de 2034
0082 | | 76-22-2 | 136 | Alcanfor | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0083 | | 77-62-3 | 137 | 2,2′-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilciclohexil)fenol] | Aditivo | Todos | | | (5) | | 31 de diciembre de 2034
0084 | | 77-90-7 | 138 | Citrato de tri-n-butil acetilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0085 | | 77-92-9 | 139 | Ácido cítrico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0086 | | 77-93-0 | 140 | Citrato de trietilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0087 | | 77-99-6 | 141 | 1,1,1-Trimetilolpropano | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0088 | | 78-08-0 | 142 | Viniltrietoxisilano | Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 2,5 | | | Para uso solo como agente de tratamiento de superficie. | 31 de diciembre de 2034
0089 | | 78-78-4 | 143 | Isopentano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0090 | | 78-79-5 | 144 | 2-Metil–1,3-butadieno (isopreno) | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. | 31 de diciembre de 2028
0091 | | 79-06-1 | 145 | Acrilamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0092 | | 79-09-4 | 146 | Ácido propiónico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0093 | | 79-10-7 | 147 | Ácido acrílico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0094 | | 79-38-9 | 148 | Clorotrifluoretileno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0095 | | 79-39-0 | 149 | Metalcrilamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2034
0096 | | 79-41-4 | 150 | Ácido metacrílico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0097 | | 80-05-7 | 151 | 2,2-Bis(4-hidroxifenil)propano | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | 2,5 | | | La función técnica como aditivo solo se acepta para los plásticos. | 31 de diciembre de 2028
0098 | | 80-07-9 | 152 | 4,4′-Diclorodifenil sulfona | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0099 | | 80-08-0 | 153 | 4,4′-Diaminodifenil sulfona | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0100 | | 80-09-1 | 154 | 4,4′-Dihidroxidifenil sulfona | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0101 | | 80-56-8 | 155 | α-Pineno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0102 | | 80-62-6 | 156 | Metacrilato de metilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0103 | | 84-74-2 | 157 | Ftalato de dibutilo (DBP) | Aditivo | Todos | 6,0 | | (31) (35) | Utilizar solo como: a) | plastificante; b) | agente de apoyo técnico en poliolefinas en concentraciones de hasta el 0,05 % en el producto. | 31 de diciembre de 2028
0104 | | 85-44-9 | 158 | Anhídrido ftálico | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0105 | | 85-68-7 | 159 | Ftalato de bencilbutilo (BBP) | Aditivo | Todos | 300 | | (31) (35) | Utilizar solo como a) | plastificante; b) | agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto. ≤ 5 % como suma de todos los ftalatos. | 31 de diciembre de 2028
0106 | | 87-18-3 | 160 | Salicilato de 4-terc-butilfenilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 600 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2028
0107 | | 87-69-4 | 161 | Ácido L-(+)-tartárico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0108 | | 87-78-5 | 162 | Manitol | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0109 | | 88-24-4 | 163 | 2,2′-Metilenbis(4-etil-6-terc-butilfenol) | Aditivo | Todos | | | (13) | | 31 de diciembre de 2034
0110 | | 88-68-6 | 164 | 2-Aminobenzamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | Para uso solo en PET. | 31 de diciembre de 2034
0111 | | 88-99-3 | 165 | Ácido o-ftálico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0112 | | 89-32-7 | 166 | Anhídrido piromelítico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 – expresado como la suma del anhídrido piromelítico y el ácido piromelítico | | | | 31 de diciembre de 2034
0113 | | 91-08-7 | 167 | 2,6-Diisocianato de tolueno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0114 | | 91-76-9 | 168 | 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0115 | | 91-97-4 | 169 | Diisocianato de 3,3′-dimetil–4,4′-difenilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0116 | | 92-88-6 | 170 | 4,4′-Dihidroxidifenilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0117 | | 93-58-3 | 171 | Benzoato de metilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0118 | | 93-89-0 | 172 | Benzoato de etilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0119 | | 94-13-3 | 173 | 4-Hidroxibenzoato de propilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0120 | | 95-48-7 | 174 | o-Cresol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0121 | | 96-05-9 | 175 | Metacrilato de alilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0122 | | 96-33-3 | 176 | Acrilato de metilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0123 | | 96-49-1 | 177 | Carbonato de etileno | Monómero u otro reactivo | Todos | 1500, expresado como etilenglicol | | | | 31 de diciembre de 2034
0124 | | 96-69-5 | 178 | 4,4′-Tiobis(6-terc-butil-3-metilfenol) | Aditivo | Todos | 24 | | | | 31 de diciembre de 2034
0125 | | 97-23-4 | 179 | 2,2′-Dihidroxi–5,5′-diclorodifenilmetano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 600 | | | | 31 de diciembre de 2028
0126 | | 97-53-0 | 180 | Eugenol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (32) | | 31 de diciembre de 2034
0127 | | 97-63-2 | 181 | Metacrilato de etilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0128 | | 97-65-4 | 182 | Ácido itacónico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0129 | | 97-86-9 | 183 | Metacrilato de isobutilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0130 | | 97-88-1 | 184 | Metacrilato de butilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0131 | | 97-90-5 | 185 | Dimetacrilato de etilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0132 | | 98-54-4 | 186 | 4-terc-Butilfenol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0133 | | 98-83-9 | 187 | α-Metilestireno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0134 | | 99-63-8 | 188 | Dicloruro del ácido isoftálico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (26) | | 31 de diciembre de 2034
0135 | | 99-76-3 | 189 | 4-Hidroxibenzoato de metilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0136 | | 99-96-7 | 190 | Ácido p-hidroxibenzoico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0137 | | 100-20-9 | 191 | Dicloruro del ácido tereftálico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (27) | | 31 de diciembre de 2034
0138 | | | 192 | Ácido ftálico | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | (27) | | 31 de diciembre de 2034
0139 | | 100-42-5 | 193 | Estireno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0140 | | 100-51-6 | 194 | Alcohol bencílico | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0141 | | 100-52-7 | 195 | Benzaldehído | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Existe un riesgo de que la migración de la sustancia deteriore las características organolépticas del agua potable y, por tanto, de que el producto no cumpla lo dispuesto en la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0142 | | 100-97-0 | 196 | Hexametilentetramina | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | (15) | | 31 de diciembre de 2034
0143 | | 101-43-9 | 197 | Metacrilato de ciclohexilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0144 | | 101-68-8 | 198 | Diisocianato de 4,4′-difenilmetano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0145 | | 101-90-6 | 199 | Éter diglicidílico de resorcinol | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Solo para contacto indirecto con agua, detrás de una capa de PET. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA); CMA = 0,0083 dm-1. | 31 de diciembre de 2028
0146 | | 102-08-9 | 200 | N,N′-Difeniltiourea | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 150 | | | | 31 de diciembre de 2034
0147 | | 102-09-0 | 201 | Carbonato de difenilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0148 | | 102-39-6 | 202 | Ácido (1,3-fenilendioxi)diacético | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0149 | | 102-40-9 | 203 | 1,3-Bis(2-hidroxietoxi)benceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0150 | | 102-60-3 | 204 | N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hidroxipropil)etilendiamina | Monómero u otro reactivo Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0151 | | 103-11-7 | 206 | Acrilato de 2-etilhexilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0152 | | 103-23-1 | 207 | Adipato de bis(2-etilhexilo) | Aditivo | Todos | 900 | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0153 | | 103-90-2 | 208 | N-(4-Hidroxifenil) acetamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0154 | | 104-76-7 | 209 | 2-Etil-1-hexanol | Monómero u otro reactivo | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2034
0155 | | 105-08-8 | 210 | 1,4-Bis(hidroximetil)ciclohexano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0156 | | 105-38-4 | 211 | Propionato de vinilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (1) | | 31 de diciembre de 2034
0157 | | 105-60-2 | 212 | Caprolactama | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | (4) | Si se utiliza para revestimientos, solo para revestimientos de curado en caliente. | 31 de diciembre de 2034
0158 | | 105-62-4 | 213 | Dioleato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0159 | | 106-14-9 | 214 | Ácido 12-hidroxiesteárico | Monómero u otro reactivo Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0160 | | 106-31-0 | 215 | Anhídrido butírico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0161 | | 106-44-5 | 216 | p-Cresol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0162 | | 106-46-7 | 217 | 1,4-Diclorobenceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 600 | | | | 31 de diciembre de 2028
0163 | | 106-63-8 | 218 | Acrilato de isobutilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0164 | | 106-89-8 | 219 | Epiclorhidrina | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2028
0165 | | 106-91-2 | 220 | Metacrilato de 2,3-epoxipropilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 1,0 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2028
0166 | | 106-97-8 | 221 | Butano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0167 | | 106-98-9 | 222 | 1-Buteno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0168 | | 106-99-0 | 223 | Butadieno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. | 31 de diciembre de 2028
0169 | | 107-13-1 | 225 | Acrilonitrilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0170 | | 107-15-3 | 226 | Etilendiamina | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 600 | | | | 31 de diciembre de 2034
0171 | | 107-21-1 | 227 | Etilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2034
0172 | | 107-92-6 | 229 | Ácido butírico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0173 | | 108-01-0 | 230 | Dimetilaminoetanol | Monómero u otro reactivo | Todos | 900 | | | | 31 de diciembre de 2034
0174 | | 108-05-4 | 231 | Acetato de vinilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 600 | | | | 31 de diciembre de 2028
0175 | | 108-24-7 | 232 | Anhídrido acético | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0176 | | 108-30-5 | 233 | Anhídrido succínico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0177 | | 108-31-6 | 234 | Anhídrido maleico | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | (3) | | 31 de diciembre de 2034
0178 | | 108-39-4 | 235 | m-Cresol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0179 | | 108-45-2 | 236 | 1,3-Fenilendiamina | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Se aplica un límite de detección de 0,1 μg/l. | 31 de diciembre de 2028
0180 | | 108-46-3 | 237 | 1,3-Dihidroxibenceno (resorcinol) | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 120 | | | | 31 de diciembre de 2034
0181 | | 108-55-4 | 238 | Anhídrido glutárico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0182 | | 108-78-1 | 239 | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina (melamina) | Monómero u otro reactivo | Todos | 125 | | | | 31 de diciembre de 2028
0183 | | 108-91-8 | 240 | Ciclohexilamina | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0184 | | 108-95-2 | 241 | Fenol | Monómero u otro reactivo | Todos | 150 | | | | 31 de diciembre de 2028
0185 | | 109-43-3 | 242 | Sebacato de dibutilo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0186 | | 109-53-5 | 243 | Éter isobutilvinílico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2034
0187 | | 109-66-0 | 244 | Pentano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0188 | | 109-67-1 | 245 | 1-Penteno | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0189 | | 109-99-9 | 246 | Tetrahidrofurano | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 30 | | | | 31 de diciembre de 2028
0190 | | 110-15-6 | 247 | Ácido succínico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0191 | | 110-16-7 | 248 | Ácido maleico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | (3) | | 31 de diciembre de 2034
0192 | | 110-17-8 | 249 | Ácido fumárico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0193 | | 110-30-5 | 250 | N,N′-Etilen-bis-estearamida | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0194 | | 110-31-6 | 251 | N,N′-Etilen-bis-oleamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0195 | | 110-44-1 | 252 | Ácido sórbico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0196 | | 110-60-1 | 253 | 1,4-Diaminobutano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0197 | | 110-63-4 | 254 | 1,4-Butanodiol | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | (29) | | 31 de diciembre de 2034
0198 | | 110-88-3 | 255 | Trioxano | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0199 | | 110-94-1 | 256 | Ácido glutárico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0200 | | 111-06-8 | 258 | Palmitato de butilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0201 | | 111-14-8 | 259 | Ácido heptanoico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0202 | | 111-20-6 | 260 | Ácido sebácico | Monómero u otro reactivo Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0203 | | 111-40-0 | 261 | Dietilentriamina | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0204 | | 111-41-1 | 262 | N-(2-aminoetil)etanolamina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | Solo para contacto indirecto con agua, detrás de una capa de PET. | 31 de diciembre de 2028
0205 | | 111-46-6 | 263 | Dietilenglicol | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2034
0206 | | 111-66-0 | 264 | 1-Octeno | Monómero u otro reactivo | Todos | 750 | | | | 31 de diciembre de 2034
0207 | | 111-87-5 | 265 | 1-Octanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0208 | | 112-27-6 | 266 | Trietilenglicol | Monómero u otro reactivo Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0209 | | 112-30-1 | 267 | 1-Decanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0210 | | 112-41-4 | 268 | 1-Dodeceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0211 | | 112-60-7 | 269 | Tetraetilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0212 | | 112-80-1 | 270 | Ácido oleico | Monómero u otro reactivo Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0213 | | 112-84-5 | 271 | Erucamida | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0214 | | 112-85-6 | 272 | Ácido behénico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0215 | | 112-86-7 | 273 | Ácido erúcico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0216 | | 112-96-9 | 274 | Isocianato de octadecilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0217 | | 115-07-1 | 275 | Propileno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0218 | | 115-11-7 | 276 | Isobuteno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0219 | | 115-27-5 | 277 | Anhídrido hexacloroendometilentetrahidroftálico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2034
0220 | | 115-28-6 | 278 | Ácido hexacloroendometilentetrahidroftálico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0221 | | 115-77-5 | 279 | Pentaeritritol | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0222 | | 115-96-8 | 280 | Fosfato de tricloroetilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0223 | | 116-14-3 | 281 | Tetrafluoroetileno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Si se utiliza para revestimientos, solo como monómero para aditivos poliméricos. | 31 de diciembre de 2028
0224 | | 116-15-4 | 282 | Hexafluoropropileno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | (38) | | 31 de diciembre de 2028
0225 | | 117-81-7 | 283 | Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 30 | | (31) (35) | Utilizar solo como: a) | plastificante; b) | agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto. | 31 de diciembre de 2028
0226 | | 119-36-8 | 284 | Salicilato de metilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2028
0227 | | 119-47-1 | 285 | 2,2′-Metilenbis(4-metil-6-terc-butilfenol) | Aditivo | Todos | | | (13) | | 31 de diciembre de 2028
0228 | | 119-61-9 | 286 | Benzofenona | Auxiliar de polimerización | Todos | 30 | | | | 31 de diciembre de 2028
0229 | | 120-47-8 | 287 | 4-Hidroxibenzoato de etilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0230 | | 120-61-6 | 288 | Tereftalato de dimetilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0231 | | 120-80-9 | 289 | 1,2-Dihidroxibenceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2028
0232 | | 121-79-9 | 290 | Galato de propilo | Aditivo | Todos | | | (19) | | 31 de diciembre de 2034
0233 | | 121-91-5 | 291 | Ácido isoftálico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | (26) | | 31 de diciembre de 2034
0234 | | 122-20-3 | 292 | Triisopropanolamina | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0235 | | 122-52-1 | 293 | Fosfito de trietilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. | 31 de diciembre de 2034
0236 | | 123-28-4 | 294 | Tiodipropionato de didodecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (14) | | 31 de diciembre de 2034
0237 | | 123-31-9 | 295 | 1,4-Dihidroxibenceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 30 | | | | 31 de diciembre de 2028
0238 | | 123-38-6 | 296 | Propionaldehído | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0239 | | 123-62-6 | 297 | Anhídrido propiónico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0240 | | 123-72-8 | 298 | Butiraldehído | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0241 | | 123-76-2 | 299 | Ácido levulínico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0242 | | 123-86-4 | 300 | Acetato de butilo | Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0243 | | 123-95-5 | 301 | Estearato de butilo | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0244 | | 123-99-9 | 302 | Ácido azelaico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0245 | | 124-04-9 | 303 | Ácido adípico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0246 | | 124-07-2 | 304 | Ácido caprílico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0247 | | 124-09-4 | 305 | Hexametilendiamina | Monómero u otro reactivo | Todos | 120 | | | | 31 de diciembre de 2034
0248 | | 124-26-5 | 306 | Estearamida | Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0249 | | 124-38-9 | 307 | Dióxido de carbono | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0250 | | 126-13-6 | 308 | Acetoisobutirato de sacarosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0251 | | 126-14-7 | 309 | Octaacetato de sacarosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0252 | | 126-30-7 | 310 | 2,2-Dimetil–1,3-propanodiol (neopentilglicol) | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5, expresado como monoetilenglicol y dietilenglicol | | | | 31 de diciembre de 2034
0253 | | 126-58-9 | 311 | Dipentaeritritol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0254 | | 126-98-7 | 312 | Metacrilonitrilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2034
0255 | | 127-63-9 | 313 | Sulfona de difenilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 150 | | | | 31 de diciembre de 2034
0256 | | 127-91-3 | 314 | β-Pineno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0257 | | 128-37-0 | 315 | 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 150 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0258 | | 131-17-9 | 316 | Ftalato de dialilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2034
0259 | | 131-53-3 | 317 | 2,2′-Dihidroxi-4-metoxibenzofenona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (8) | | 31 de diciembre de 2034
0260 | | 131-56-6 | 318 | 2,4-Dihidroxibenzofenona | Auxiliar de polimerización | Todos | | | (8) | | 31 de diciembre de 2034
0261 | | 131-57-7 | 319 | 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (8) | | 31 de diciembre de 2034
0262 | | 136-60-7 | 320 | Benzoato de butilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0263 | | 137-66-6 | 321 | Palmitato de ascorbilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0264 | | 140-88-5 | 323 | Acrilato de etilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0265 | | 141-22-0 | 324 | Ácido ricinoleico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2100 | | | | 31 de diciembre de 2028
0266 | | 141-32-2 | 325 | Acrilato de n-butilo | Monómero u otro reactivo | Todos, excepto el caucho | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0267 | | 141-43-5 | 326 | 2-Aminoetanol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Solo para contacto indirecto con agua, detrás de una capa de PET, excepto si se utiliza para revestimientos. | 31 de diciembre de 2034
0268 | | 141-78-6 | 327 | Acetato de etilo | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0269 | | 141-82-2 | 328 | Ácido malónico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0270 | | 142-62-1 | 329 | Ácido hexanoico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0271 | | 143-07-7 | 330 | Ácido láurico | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0272 | | 143-08-8 | 331 | 1-Nonanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0273 | | 143-28-2 | 332 | Alcohol oleílico | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0274 | | 144-62-7 | 333 | Ácido oxálico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0275 | | 151-56-4 | 334 | Etilenimina | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0276 | | 301-02-0 | 335 | Oleamida | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0277 | | 334-48-5 | 336 | Ácido n-decanoico | Monómero u otro reactivo Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0278 | | 345-92-6 | 337 | 4,4′-Difluorobenzofenona | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0279 | | 373-49-9 | 338 | Ácido palmitoleico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0280 | | 409-21-2 | 339 | Carburo de silicio | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0281 | | 461-58-5 | 340 | Diciandiamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 3000 | | | | 31 de diciembre de 2034
0282 | | 498-66-8 | 341 | Biciclo[2.2.1]hept-2-eno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0283 | | 502-44-3 | 342 | Caprolactona | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (28) | | 31 de diciembre de 2034
0284 | | 504-63-2 | 343 | 1,3-Propanodiol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0285 | | 505-65-7 | 344 | 1,4-Butanodiolformal | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | (15) (29) | | 31 de diciembre de 2034
0286 | | 506-30-9 | 345 | Ácido araquídico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0287 | | 514-10-3 | 346 | Ácido abiético | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0288 | | 528-44-9 | 347 | Ácido trimelítico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (20) | | 31 de diciembre de 2028
0289 | | 544-63-8 | 348 | Ácido mirístico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0290 | | 552-30-7 | 349 | Anhídrido trimelítico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (20) | | 31 de diciembre de 2034
0291 | | 557-59-5 | 350 | Ácido lignocérico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0292 | | 563-45-1 | 351 | 3-Metil-1-buteno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1 | | | Utilizar solo en polipropileno. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0293 | | 576-26-1 | 352 | 2,6-Dimetilfenol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0294 | | 584-09-8 | 353 | Carbonato de rubidio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 600 | | | | 31 de diciembre de 2028
0295 | | 584-84-9 | 354 | 2,4-Diisocianato de tolueno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0296 | | 585-07-9 | 355 | Metacrilato de terc-butilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0297 | | 592-41-6 | 356 | 1-Hexeno | Monómero u otro reactivo | Todos | 150 | | | | 31 de diciembre de 2034
0298 | | 599-64-4 | 358 | 4-Cumilfenol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0299 | | 611-99-4 | 359 | 4,4′-Dihidroxibenzofenona | Auxiliar de polimerización | Todos | | | (8) | | 31 de diciembre de 2034
0300 | | 620-67-7 | 360 | Triheptanoato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0301 | | 629-11-8 | 361 | 1,6-Hexanodiol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0302 | | 630-08-0 | 362 | Monóxido de carbono | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0303 | | 646-06-0 | 363 | 1,3-Dioxolano | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0304 | | 689-12-3 | 365 | Acrilato de isopropilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2028
0305 | | 691-37-2 | 366 | 4-Metil-1-penteno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0306 | | 693-23-2 | 367 | Ácido n-dodecanodioico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0307 | | 693-36-7 | 368 | Tiodipropionato de dioctadecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (14) | | 31 de diciembre de 2034
0308 | | 693-57-2 | 369 | Ácido 12-aminododecanoico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0309 | | 760-93-0 | 370 | Anhídrido metacrílico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0310 | | 818-61-1 | 371 | Monoacrilato de etilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0311 | | 822-06-0 | 372 | Diisocianato de hexametileno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0312 | | 840-65-3 | 373 | 2,6-Naftalenodicarboxilato de dimetilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0313 | | 868-77-9 | 374 | Monometacrilato de etilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0314 | | 872-05-9 | 375 | 1-Deceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0315 | | 872-50-4 | 376 | N-Metilpirrolidona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 3000 | | | | 31 de diciembre de 2028
0316 | | 919-30-2 | 377 | 3-Aminopropiltrietoxisilano | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | El contenido residual extraíble de 3-aminopropiltrietoxisilano debe ser inferior a 3 mg/kg de material de relleno cuando se utilice para aumentar la reactividad de la superficie de materiales de relleno inorgánicos. CMTgrifo = 2,5 μg/l cuando se utilice para el tratamiento de superficie de materiales y productos. | 31 de diciembre de 2034
0317 | | 923-02-4 | 378 | N-Metilolmetacrilamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0318 | | 924-42-5 | 379 | N-Metilolacrilamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0319 | | 925-60-0 | 380 | Acrilato de propilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2028
0320 | | 931-88-4 | 381 | Cicloocteno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0321 | | 947-04-6 | 382 | Laurolactama | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0322 | | 948-65-2 | 383 | 2-Fenilindol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 750 | | | | 31 de diciembre de 2028
0323 | | 991-84-4 | 384 | 2,4-Bis(octiltio)-6-(4-hidroxi–3,5-di-terc-butilanilino)-1,3,5-triazina | Aditivo | Todos | 1500 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0324 | | 999-61-1 | 385 | Acrilato de 2-hidroxipropilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5, expresado como la suma de acrilato de 2-hidroxipropilo y acrilato de 2-hidroxiisopropilo | | | Puede contener hasta un 25 % (en peso) de acrilato de 2-hidroxisopropilo (n.o CAS 2918-23-2). Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0325 | | 1034-01-1 | 386 | Galato de octilo | Aditivo | Todos | | | (19) | | 31 de diciembre de 2028
0326 | | 1072-63-5 | 387 | 1-Vinilimidazol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0327 | | 1120-36-1 | 388 | 1-Tetradeceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0328 | | 1141-38-4 | 389 | Ácido 2,6-naftalenodicarboxílico | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0329 | | 1166-52-5 | 390 | Galato de dodecilo | Aditivo | Todos | | | (19) | | 31 de diciembre de 2028
0330 | | 1187-93-5 | 391 | Éter de perfluorometilo y perfluorovinilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos, revestimientos, caucho | 0,1 | | (38) | Utilizar únicamente en: — | revestimientos; o — | caucho; o — fluoro y perfluoropolímeros destinados a productos con un FC (relación S/V) ≤ 0,0067 dm-1. | 31 de diciembre de 2028
0331 | | 1241-94-7 | 392 | Fosfato de difenil 2-etilhexilo | Aditivo | Todos | 120 | | | | 31 de diciembre de 2034
0332 | | 1302-78-9 | 393 | Bentonita | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0333 | | 1305-62-0 | 394 | Hidróxido cálcico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) . 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0334 | | 1305-78-8 | 395 | Óxido de calcio | Aditivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0335 | | 1309-42-8 | 396 | Hidróxido de magnesio | Aditivo | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0336 | | 1309-48-4 | 397 | Óxido de magnesio | Aditivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0337 | | 1309-64-4 | 398 | Trióxido de antimonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el antimonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0338 | | 1310-58-3 | 399 | Hidróxido de potasio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0339 | | 1310-73-2 | 400 | Hidróxido de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0340 | | 1313-82-2 | 401 | Sulfuro de sodio | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0341 | | 1314-13-2 | 402 | Óxido de zinc | Aditivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0342 | | 1314-98-3 | 403 | Sulfuro de zinc | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Todos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0343 | | 1317-33-5 | 404 | Disulfuro de molibdeno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0344 | | 1321-74-0 | 405 | Divinilbenceno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1, expresado como la suma de divinilbenceno y etilvinilbenceno | | | Puede contener hasta un 45 % (en peso) de etilvinilbenceno. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0345 | | 1323-39-3 | 406 | Monoestearato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0346 | | 1330-80-9 | 408 | Monooleato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0347 | | 1332-58-7 | 410 | Caolín | Aditivo | Todos | | | | Las partículas pueden ser más finas que 100 nm solo si se incorporan en una cantidad inferior al 12 %p en una capa interior de una estructura multicapa de copolímero de etileno y alcohol vinílico (EVOH), en la cual la capa en contacto directo con el agua potable proporciona una barrera funcional que impide la migración de partículas al agua. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0348 | | 1333-86-4 | 411 | Negro de carbón | Aditivo | Todos | | Hidrocarburos aromáticos policíclicos CMTgrifo = 0,1 μg/l | | Partículas primarias de 10-300 nm agregadas hasta 100-1 200 nm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 300 nm-mm. Contenido de tolueno extraíble: máximo de 0,1 %, determinado con arreglo al método ISO 6209. Absorción UV de extracto de ciclohexano a 386 nm: < 0,02 AU para una célula de 1 cm o < 0,1 AU para una célula de 5 cm, determinada con arreglo a un método de análisis con reconocimiento general. Contenido de benzo(a)pireno: máximo de 0,25 mg/kg de negro de carbón. Nivel máximo de uso de negro de carbón en plásticos: 2,5 %p. | 31 de diciembre de 2034
0349 | | 1335-23-5 | 412 | Yoduro de cobre | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (6) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0350 | | 1336-21-6 | 413 | Hidróxido amónico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0351 | | 1338-39-2 | 414 | Monolaurato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0352 | | 1338-41-6 | 415 | Monoestearato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0353 | | 1338-43-8 | 416 | Monooleato de sorbitano | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0354 | | 1343-98-2 | 417 | Ácido silícico | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0355 | | 1344-28-1 | 418 | Óxido de aluminio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0356 | | 1401-55-4 | 419 | Ácidos tánicos | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | De acuerdo con las especificaciones del JECFA. | 31 de diciembre de 2034
0357 | | 1459-93-4 | 420 | Isoftalato de dimetilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0358 | | 1477-55-0 | 421 | 1,3-Bencenodimetanamina | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (33) | | 31 de diciembre de 2034
0359 | | 1533-45-5 | 422 | 4,4′-Bis(2-benzoxazolil)estilbeno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0360 | | 1623-05-8 | 423 | Éter perfluoropropilperfluorovinílico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | (38) | | 31 de diciembre de 2028
0361 | | 1647-16-1 | 424 | 1,9-Decadieno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0362 | | 1663-39-4 | 425 | Acrilato de terc-butilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0363 | | 1675-54-3 | 426 | 2,2-Bis(4-hidroxifenil)propano bis(2,3-epoxipropil) éter | Monómero u otro reactivo (resina) | Todos | 450, expresado como BADGE y sus productos de hidrólisis | Clorohidrinas de BADGE CMTgrifo = 50 μg/l Bisfenol A CMTgrifo = 2,5 μg/l Epiclorhidrina CMTgrifo = 0,1 μg/l | (49) | De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1895/2005 de la Comisión (DO L 302 de 19.11.2005, p. 28). | 31 de diciembre de 2034
0364 | | 1679-51-2 | 427 | 4-(Hidroximetil)-1-ciclohexeno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0365 | | 1709-70-2 | 428 | 1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)benceno | Aditivo | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0366 | | 1761-71-3 | 429 | Bis(4-aminociclohexil)metano | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0367 | | 1843-03-4 | 430 | 1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butilfenil)butano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0368 | | 1843-05-6 | 431 | 2-Hidroxi-4-n-octiloxibenzofenona | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (8) | | 31 de diciembre de 2034
0369 | | 2035-75-8 | 432 | Anhídrido adípico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0370 | | 2082-79-3 | 433 | 3-(3,5-Di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecilo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0371 | | 2082-81-7 | 434 | Dimetacrilato de 1,4-butanodiol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0372 | | 2123-24-2 | 435 | Caprolactama, sal de sodio | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (4) | | 31 de diciembre de 2034
0373 | | 2146-71-6 | 436 | Laurato de vinilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0374 | | 2156-97-0 | 437 | Acrilato de dodecilo | | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0375 | | 2162-74-5 | 438 | Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimida | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5, expresado como la suma de bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimida y su producto de hidrólisis 2,6-diisopropilanilina | | | | 31 de diciembre de 2037
0376 | | 2177-70-0 | 439 | Metacrilato de fenilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0377 | | 2210-28-8 | 440 | Metacrilato de propilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2028
0378 | | 2315-68-6 | 441 | Benzoato de propilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0379 | | 2425-79-8 | 442 | 1,4-Butanodiol bis(2,3-epoxipropil)éter | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo epoxi. El peso molecular del grupo epoxi es de 43 Da. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2034
0380 | | 2432-99-7 | 443 | Ácido 11-aminoundecanoico | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0381 | | 2440-22-4 | 444 | 2-(2′-Hidroxi-5′-metilfenil)benzotriazol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (12) | | 31 de diciembre de 2034
0382 | | 2466-09-3 | 445 | Ácido pirofosfórico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0383 | | 2495-35-4 | 446 | Acrilato de bencilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2034
0384 | | 2495-37-6 | 447 | Metacrilato de bencilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2034
0385 | | 2499-59-4 | 448 | Acrilato de n-octilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2028
0386 | | 2500-88-1 | 449 | Disulfuro de dioctadecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0387 | | 2561-88-8 | 450 | Anhídrido sebácico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0388 | | 2682-20-4 | 451 | 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 25 | | | Utilizar solo en dispersiones y emulsiones acuosas de polímeros. | 31 de diciembre de 2034
0389 | | 2725-22-6 | 452 | 2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-triazina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0390 | | 2768-02-7 | 453 | Viniltrimetoxisilano | Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0391 | | 2855-13-2 | 454 | 1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexano | Monómero u otro reactivo | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0392 | | 2867-47-2 | 455 | Metacrilato de 2-(dimetilamino)etilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2034
0393 | | 2998-08-5 | 456 | Acrilato de sec-butilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2028
0394 | | 2998-18-7 | 457 | Metacrilato de sec-butilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2028
0395 | | 3061-75-4 | 458 | Behenamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0396 | | 3135-18-0 | 459 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibencilfosfonato de dioctadecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2028
0397 | | 3173-53-3 | 460 | Isocianato de ciclohexilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0398 | | 3173-72-6 | 461 | 1,5-Diisocianato de naftaleno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0399 | | 3195-78-6 | 462 | N-Vinil-N-metilacetamida | Monómero u otro reactivo | Todos | 1,0 | | | | 31 de diciembre de 2034
0400 | | 3290-92-4 | 463 | Trimetacrilato de 1,1,1-trimetilolpropano | Auxiliar de polimerización | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0401 | | 3293-97-8 | 464 | 2-Hidroxi-4-n-hexiloxibenzofenona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (8) | | 31 de diciembre de 2028
0402 | | 3333-62-8 | 465 | 7-[2-H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina | Aditivo | Todos | | | | Requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0403 | | 3648-18-8 | 466 | Dilaurato de di-n-octilestaño | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2028
0404 | | 3825-26-1 | 468 | Ácido perfluorooctanoico, sal de amonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (38) (39) | Únicamente se utilizará en objetos de uso repetido, sinterizados a altas temperaturas. | 31 de diciembre de 2028
0405 | | 3864-99-1 | 469 | 2-(2′-Hidroxi–3,5′-di-terc-butilfenil)-5-clorobenzotriazol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | (12) | | 31 de diciembre de 2028
0406 | | 3896-11-5 | 470 | 2-(2′-Hidroxi-3′-terc-butil-5′-metilfenil)-5-clorobenzotriazol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (12) | | 31 de diciembre de 2034
0407 | | 3965-55-7 | 471 | 5-Sulfoisoftalato de dimetilo, sal monosódica | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0408 | | 4066-02-8 | 472 | 2,2′-Metilenbis(4-metil-6-ciclohexilfenol) | Aditivo | Todos | | | (5) | | 31 de diciembre de 2034
0409 | | 4074-90-2 | 473 | Adipato de divinilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 5 mg/kg en el producto. Utilizar solo como comonómero. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0410 | | 4098-71-9 | 475 | 1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0411 | | 4128-73-8 | 476 | 4,4′-Diisocianato del éter difenílico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0412 | | 4130-42-1 | 477 | 2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 240 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0413 | | 4191-73-5 | 478 | 4-Hidroxibenzoato de isopropilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0414 | | 4196-95-6 | 479 | Anhídrido azelaico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0415 | | 4221-80-1 | 480 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de 2,4-di-terc-butilfenilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0416 | | 4422-95-1 | 481 | Tricloruro del ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5, expresado como ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico | | | | 31 de diciembre de 2037
0417 | | 4655-34-9 | 482 | Metacrilato de isopropilo | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (22) | | 31 de diciembre de 2028
0418 | | 4724-48-5 | 483 | Ácido n-octilfosfónico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0419 | | 4767-03-7 | 484 | Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua potable (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. Si se utiliza para revestimientos, solo como monómero para aditivos poliméricos. | 31 de diciembre de 2034
0420 | | 5124-30-1 | 485 | 4,4′-Diisocianato de diciclohexilmetano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0421 | | 5136-44-7 | 486 | Etilen-N-palmitamida-N′-estearamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0422 | | 5232-99-5 | 487 | 2-Ciano–3,3-difenilacrilato de etilo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0423 | | 5518-18-3 | 488 | N,N′-Etilen-bis-palmitamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0424 | | 5873-54-1 | 490 | 2,4′-Diisocianato de difenilmetano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0425 | | 6182-11-2 | 491 | Diestearato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0426 | | 6197-30-4 | 492 | 2-Ciano–3,3-difenilacrilato de 2-etilhexilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0427 | | 6200-40-4 | 493 | Cloruro de bis(2-hidroxietil)-2-hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metilamonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 90 | | | | 31 de diciembre de 2028
0428 | | 6303-21-5 | 494 | Ácido hipofosforoso | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0429 | | 6642-31-5 | 495 | 6-Amino–1,3-dimetiluracilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0430 | | 6683-19-8 | 496 | Tetrakis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de pentaeritritol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0431 | | 6846-50-0 | 497 | Diisobutirato de 2,2,4-trimetil–1,3-pentanediol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 250 | | | Utilizar solo en revestimientos. | 31 de diciembre de 2034
0432 | | 6864-37-5 | 498 | 3,3′-dimetil–4,4′-diaminodiciclohexilmetano | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | Utilizar solo en poliamidas. | 31 de diciembre de 2034
0433 | | 6915-15-7 | 499 | Ácido málico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | En caso de uso como monómero, utilizar solo como comonómero en poliésteres alifáticos hasta un máximo del 1 %, teniendo en cuenta la molaridad, excepto si se utilizan para revestimientos. | 31 de diciembre de 2034
0434 | | 7128-64-5 | 500 | 2,5-Bis(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofeno | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 30 | | | Requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0435 | | 7456-68-0 | 502 | 4,4′-Oxibis(bencenosulfonil azida) | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0436 | | 7585-39-9 | 503 | β-Dextrina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0437 | | 7631-90-5 | 505 | Bisulfito de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (18) | | 31 de diciembre de 2034
0438 | | 7632-00-0 | 506 | Nitrito de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 30 | | | | 31 de diciembre de 2034
0439 | | 7647-01-0 | 507 | Ácido clorhídrico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0440 | | 7647-15-6 | 508 | Bromuro de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0441 | | 7664-38-2 | 509 | Ácido fosfórico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0442 | | 7664-41-7 | 510 | Amoníaco | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2037
0443 | | 7681-11-0 | 512 | Yoduro de potasio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (6) | | 31 de diciembre de 2034
0444 | | 7681-82-5 | 513 | Yoduro de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (6) | | 31 de diciembre de 2034
0445 | | 7757-83-7 | 516 | Sulfuro de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (18) | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0446 | | 7758-02-3 | 517 | Bromuro de potasio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0447 | | 7782-42-5 | 521 | Grafito | Aditivo | Todos | | Hidrocarburos aromáticos policíclicos CMTgrifo = 0,1 μg/l | | Grafitos según el número EUPL 2039, anexo IV. | 31 de diciembre de 2034
0448 | | 7782-50-5 | 522 | Cloro | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0449 | | 7787-70-4 | 523 | Bromuro de cobre | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (6) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0450 | | 8001-22-7 | 524 | Aceite de soja | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0451 | | 8001-39-6 | 525 | Cera japonesa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0452 | | 8001-75-0 | 526 | Ceresina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0453 | | 8001-79-4 | 527 | Aceite de ricino | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0454 | | 8002-43-5 | 528 | Lecitina | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0455 | | 8002-53-7 | 529 | Cera de Montana | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0456 | | 8006-44-8 | 530 | Cera de candelilla | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0457 | | 8012-89-3 | 531 | Cera de abejas | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0458 | | 8013-07-8 | 532 | Aceite de soja epoxidado | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 1500 | | (31) | Oxirano < 8 %, número de yodo < 6. | 31 de diciembre de 2034
0459 | | 8015-86-9 | 533 | Cera de Carnauba | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0460 | | 8017-16-1 | 534 | Ácidos polifosfóricos | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0461 | | 8050-09-7 | 535 | Colofonia | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0462 | | 8050-15-5 | 536 | Éster de colofonia hidrogenada con metanol | Aditivo | Todos, excepto el caucho | | | | | 31 de diciembre de 2034
0463 | | 8050-26-8 | 537 | Éster de colofonia con pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0464 | | 8050-31-5 | 538 | Éster de colofonia con glicerol | Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0465 | | 8052-10-6 | 539 | Colofonia de tall oil | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0466 | | 8062-15-5 | 540 | Ácido lignosulfónico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 12 | | | Utilizar solo como dispersante para dispersiones plásticas. | 31 de diciembre de 2028
0467 | | 9000-01-5 | 541 | Goma arábiga | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0468 | | 9000-11-7 | 542 | Carboximetil celulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0469 | | 9000-16-2 | 543 | Dammar | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0470 | | 9000-30-0 | 544 | Goma guar | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0471 | | 9000-65-1 | 545 | Goma tragacanto | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0472 | | 9000-69-5 | 546 | Pectina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0473 | | 9000-70-8 | 547 | Gelatina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0474 | | 9000-71-9 | 548 | Caseína | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0475 | | 9002-88-4 | 549 | Cera de polietileno | Monómero u otro reactivo (aceite de base) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0476 | | 9003-07-0 | 550 | Cera de polipropileno | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0477 | | 9003-39-8 | 552 | Polivinilpirrolidona | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | La sustancia cumplirá los criterios de pureza establecidos en la Directiva 2008/84/CE de la Comisión. | 31 de diciembre de 2037
0478 | | 9004-34-6 | 553 | Celulosa | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0479 | | 9004-36-8 | 554 | Acetobutirato de celulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0480 | | 9004-57-3 | 555 | Etilcelulosa | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0481 | | 9004-58-4 | 556 | Etilhidroxietilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0482 | | 9004-59-5 | 557 | Metiletilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0483 | | 9004-62-0 | 558 | Hidroxietilcelulosa | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0484 | | 9004-64-2 | 559 | Hidroxipropilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0485 | | 9004-65-3 | 560 | Metilhidroxipropilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0486 | | 9004-67-5 | 561 | Metilcelulosa | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0487 | | 9004-70-0 | 562 | Nitrocelulosa | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0488 | | 9004-97-1 | 563 | Monoricinoleato de polietilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2100 | | | | 31 de diciembre de 2028
0489 | | 9005-25-8 | 564 | Almidón, calidad alimentaria | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0490 | | 9005-27-0 | 565 | Hidroxietilalmidón | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0491 | | 9005-32-7 | 566 | Ácido algínico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0492 | | 9005-37-2 | 567 | Alginato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0493 | | 9005-64-5 | 568 | Monolaurato de polietilenglicol sorbitano | Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0494 | | 9005-65-6 | 569 | Monooleato de polietilenglicol sorbitano | Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0495 | | 9005-66-7 | 570 | Monopalmitato de polietilenglicol sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0496 | | 9005-67-8 | 571 | Monoestearato de polietilenglicol sorbitano | Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0497 | | 9005-70-3 | 572 | Trioleato de polietilenglicol sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0498 | | 9005-71-4 | 573 | Triestearato de polietilenglicol sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0499 | | 9006-04-6 | 574 | Caucho natural | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | En la recuperación y coagulación del caucho natural, pueden utilizarse amoníaco, ácido fórmico, ácido acético y bisulfito de sodio. Los demás aditivos del caucho natural deben estar incluidos en la lista positiva. | 31 de diciembre de 2028
0500 | | 9032-42-2 | 576 | Hidroxietilmetilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0501 | | 9044-17-1 | 577 | Copolímero de isobutileno buteno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0502 | | 9046-01-9 | 578 | Fosfato de polietilenglicol éter tridecílico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | Fosfato de polietilenglicol (EO < 11) éter tridecílico (éster monoalquílico y dialquílico) con un contenido máximo de polietilenglicol (EO < 11) éter tridecílico del 10 %. | 31 de diciembre de 2028
0503 | | 9049-76-7 | 579 | Hidroxipropilalmidón | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0504 | | 10016-20-3 | 580 | α-Dextrina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0505 | | 10022-31-8 | 581 | Nitrato de bario | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el bario, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0506 | | 10039-33-5 | 582 | Bis(2-etilhexil maleato) de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2034
0507 | | 10043-11-5 | 583 | Nitruro de boro | Aditivo | Todos | | | En relación con el boro, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
0508 | | 10043-35-3 | 584 | Ácido bórico | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | En relación con el boro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0509 | | 10094-45-8 | 587 | Octadecilerucamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0510 | | 10436-08-5 | 589 | Cis-11-eicosenamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0511 | | 10595-80-9 | 590 | Metacrilato de 2-sulfoetilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0512 | | 10605-09-1 | 591 | Estearato de ascorbilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0513 | | 11097-59-9 | 592 | Hidroxicarbonato de aluminio y magnesio | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0514 | | 11132-73-3 | 595 | Lignocelulosa | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0515 | | 11138-66-2 | 596 | Goma Xantana | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0516 | | 12001-26-2 | 597 | Mica | Aditivo | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0517 | | 12007-55-5 | 599 | Tetraborato de bario | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el bario y el boro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0518 | | 12072-90-1 | 600 | Hidromagnesita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0519 | | 12124-97-9 | 601 | Bromuro de amonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0520 | | 12198-93-5 | 602 | Ozocerita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0521 | | 12269-78-2 | 603 | Pirofilita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0522 | | 12304-65-3 | 604 | Hidrotalcita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0523 | | 12542-30-2 | 605 | Acrilato de diciclopentenilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0524 | | 13003-12-8 | 608 | 4,4'-Butilidenbis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecilo fosfito) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0525 | | 13445-56-2 | 609 | Ácido pirofosforoso | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0526 | | 13560-49-1 | 611 | Diéster del ácido 3-aminocrotónico con éter tiobis (2-hidroxietílico) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0527 | | 13811-50-2 | 612 | N,N′-divinil-2-imidazolidinona | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), en caso de reacción con agua. | 31 de diciembre de 2034
0528 | | 13983-17-0 | 613 | Wollastonita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0529 | | 14464-46-1 | 614 | Cristobalita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0530 | | 14807-96-6 | 615 | Talco | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
0531 | | 14808-60-7 | 616 | Cuarzo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0532 | | 15214-89-8 | 617 | Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanesulfónico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0533 | | 15535-79-2 | 618 | Tioglicolato de di-n-octilestaño | Auxiliar de polimerización | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2034
0534 | | 15571-58-1 | 619 | Bis(2-etilhexil tioglicolato) de di-n-octilestaño | Auxiliar de polimerización | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2028
0535 | | 15571-60-5 | 620 | Dimaleato de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2028
0536 | | 16219-75-3 | 621 | 5-Etilidenbiciclo[2,2,1]hept-2-eno | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico para los ensayos de migración. Únicamente puede utilizarse para productos con un FC (relación S/V) ≤ 2 dm-1. | 31 de diciembre de 2034
0537 | | 16260-09-6 | 622 | Oleilpalmitamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0538 | | 16389-88-1 | 623 | Dolomita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0539 | | 16712-64-4 | 624 | Ácido 6-hidroxi-2-naftalenocarboxílico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0540 | | 18641-57-1 | 626 | Tribehenato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0541 | | 19569-21-2 | 627 | Huntita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0542 | | 20427-58-1 | 628 | Hidróxido de zinc | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0543 | | 21645-51-2 | 629 | Hidróxido de aluminio | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0544 | | 22788-19-8 | 630 | Dilaurato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0545 | | 23128-74-7 | 631 | 1,6-Hexametilenbis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionamida] | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2250 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0546 | | 23676-09-7 | 632 | 4-Etoxibenzoato de etilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 180 | | | | 31 de diciembre de 2028
0547 | | 23949-66-8 | 633 | 2-Etoxi-2′-etiloxanilida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2034
0548 | | 24800-44-0 | 634 | Tripropilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0549 | | 25134-51-4 | 636 | Copolímero de ácido acrílico y acrilato de 2-etilhexilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5, expresado como acrilato de 2-etilhexilo | | (21) | | 31 de diciembre de 2037
0550 | | 25151-96-6 | 637 | Dioleato de pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0551 | | 25322-69-4 | 639 | Polipropilenglicol | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0552 | | 25359-91-5 | 640 | Copolímero formaldehído-1-naftol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0553 | | 25736-61-2 | 642 | Copolímero de estireno y anhídrido maleico, sal de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | La fracción con un peso molecular inferior a 1 000 Da no excederá del 0,05 % (en peso). | 31 de diciembre de 2037
0554 | | 26266-57-9 | 643 | Monopalmitato de sorbitano | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0555 | | 26266-58-0 | 644 | Trioleato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0556 | | 26401-86-5 | 645 | Tris(isooctil tioglicolato) de mono-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (11) | | 31 de diciembre de 2034
0557 | | 26401-97-8 | 646 | Bis(isooctil tioglicolato) de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2034
0558 | | 26402-23-3 | 647 | Monohexanoato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0559 | | 26402-26-6 | 648 | Monooctanoato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0560 | | 26427-07-6 | 649 | Ácido dibutiltiostannoico, polímero | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Unidad molecular = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2). | 31 de diciembre de 2034
0561 | | 26636-01-1 | 650 | Bis(isooctil tioglicolato) de dimetilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (9) | | 31 de diciembre de 2028
0562 | | 26658-19-5 | 651 | Triestearato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0563 | | 26741-53-7 | 652 | Difosfito de bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 30 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0564 | | 26747-90-0 | 653 | 2,4-Diisocianato de tolueno, dimerizado | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0565 | | 26836-47-5 | 654 | Monoestearato de sorbitol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0566 | | 26896-48-0 | 655 | Triciclodecanodimetanol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0567 | | 26914-43-2 | 656 | Ácido estirensulfónico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0568 | | 27107-89-7 | 657 | Tris(2-etilhexil tioglicolato) de mono-n-octilestaño | Auxiliar de polimerización | Todos | | | (11) | | 31 de diciembre de 2034
0569 | | 27176-87-0 | 658 | Ácido dodecilbencenosulfónico | Monómero u otro reactivo | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2034
0570 | | 27194-74-7 | 659 | Monolaurato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0571 | | 27458-90-8 | 660 | Disulfuro de di-terc-dodecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0572 | | 27676-62-6 | 661 | 1,3,5-Tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0573 | | 27955-94-8 | 662 | 1,1,1-Tris(4-hidroxifenol)etano | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,25 | | | Utilizar solo en policarbonatos, excepto si se utilizan para revestimientos. | 31 de diciembre de 2034
0574 | | 28290-79-1 | 663 | Ácido linolénico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0575 | | 28931-67-1 | 664 | Copolímero de trimetacrilato de trimetilpropano y de metacrilato de metilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0576 | | 29013-28-3 | 665 | Monopalmitato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0577 | | 29116-98-1 | 666 | Dioleato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0578 | | 29204-02-2 | 667 | Ácido gadoleico | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0579 | | 29894-35-7 | 668 | Ricinoleato de poliglicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0580 | | 30233-64-8 | 669 | Monobehenato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0581 | | 30899-62-8 | 670 | Monolaurato diacetato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0582 | | 31570-04-4 | 671 | Fosfito de tris(2,4-di-terc-butilfenilo) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0583 | | 31831-53-5 | 672 | Poliéster de 1,4-butanodiol con caprolactona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (28) (29) | La fracción con un peso molecular inferior a 1 000 Da no excederá del 0,5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2034
0584 | | 32509-66-3 | 673 | Bis[3,3-bis(3-terc-butil-4-hidroxifenil)butirato] de etilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0585 | | 32647-67-9 | 674 | Dibencilidensorbitol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0586 | | 32687-78-8 | 675 | N,N′-Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionil]hidracida | Aditivo | Todos | 750 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0587 | | 33568-99-9 | 676 | Bis(isooctil maleato) de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2028
0588 | | 33587-20-1 | 677 | Dipalmitato de 1,2-propilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0589 | | 35074-77-2 | 678 | 1,6-Hexametilenbis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] | Aditivo | Todos | 300 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0590 | | 35958-30-6 | 679 | 1,1-Bis(2-hidroxi-3,5-di-terc-butilfenil)etano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
0591 | | 36443-68-2 | 680 | Bis[3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propionato] de trietilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 450 | | | | 31 de diciembre de 2034
0592 | | 36653-82-4 | 681 | 1-Hexadecanol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0593 | | 37205-99-5 | 682 | Etilcarboximetil celulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0594 | | 37206-01-2 | 683 | Metilcarboximetil celulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0595 | | 37244-96-5 | 684 | Nefelina sienita | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0596 | | 37296-97-2 | 685 | Silicato de magnesio-sodio-fluoruro | Aditivo | Todos | | | En relación con el fluoruro, véase el anexo V. | Utilizar solo en las capas de materiales multicapa que no entren en contacto directo con el agua, excepto si se utilizan para revestimientos. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0597 | | 37353-59-6 | 686 | Hidroximetilcelulosa | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0598 | | 38103-06-9 | 687 | Bis(anhídrido ftálico) de 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0599 | | 38613-77-3 | 688 | Difosfonito de tetrakis(2,4-di-terc-butilfenil)-4,4′-bifenilileno | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 900 | | | | 31 de diciembre de 2028
0600 | | 40601-76-1 | 689 | 1,3,5-Tris(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbencil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0601 | | 41484-35-9 | 690 | Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de tiodietanol | Aditivo | Todos | 120 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0602 | | 47465-97-4 | 691 | 3,3-Bis(3-metil-4-hidroxifenil)-2-indolinona | Monómero u otro reactivo | Todos | 90 | | | | 31 de diciembre de 2028
0603 | | 52047-59-3 | 692 | 2-(4-Dodecilfenil)indol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 3,0 | | | | 31 de diciembre de 2028
0604 | | 54140-20-4 | 693 | Tripalmitato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0605 | | 54276-35-6 | 694 | Metacrilato de sulfopropilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0606 | | 54849-38-6 | 695 | Tris(isooctil tioglicolato) de monometilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (9) | | 31 de diciembre de 2028
0607 | | 57569-40-1 | 696 | Diéster del ácido tereftálico con 2,2′-metilenbis(4-metil-6-terc-butilfenol) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (13) | | 31 de diciembre de 2028
0608 | | 57583-34-3 | 697 | Tris(etilhexil tioglicolato) de monometilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (9) | | 31 de diciembre de 2028
0609 | | 57583-35-4 | 698 | Bis(etilhexil tioglicolato) de dimetilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (9) | | 31 de diciembre de 2028
0610 | | 58446-52-9 | 699 | Estearoilbenzoilmetano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0611 | | 61167-58-6 | 700 | Acrilato de 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbencil)-4-metilfenilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
0612 | | 61269-61-2 | 701 | Copolímero N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hexametilendiamina-1,2-dibromoetano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 120 | | | | 31 de diciembre de 2037
0613 | | 61752-68-9 | 702 | Tetraestearato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0614 | | 61788-47-4 | 703 | Ácidos grasos del aceite de coco | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0615 | | 61788-85-0 | 704 | Éster de polietilenglicol con aceite de ricino hidrogenado | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0616 | | 61788-89-4 | 705 | Dímeros no hidrogenados destilados y sin destilar de los ácidos grasos insaturados (C 18) | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | (17) | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0617 | | 61790-12-3 | 706 | Ácidos grasos del tall oil | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0618 | | 61790-53-2 | 707 | Tierra de diatomeas | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0619 | | 61791-12-6 | 708 | Éster de polietilenglicol con aceite de ricino | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 2100 | | | | 31 de diciembre de 2034
0620 | | 62568-11-0 | 709 | Monobehenato de sorbitano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0621 | | 63397-60-4 | 710 | Bis(isooctil tioglicolato) de bis(2-carbobutoxietil)estaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 900 | | | | 31 de diciembre de 2028
0622 | | 63438-80-2 | 711 | Tris(isooctil tioglicolato) de (2-carbobutoxietil)estaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2028
0623 | | 64147-40-6 | 712 | Aceite de ricino deshidratado | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0624 | | 64365-11-3 7440-44-0 | 713 | Carbón activado | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en PET a un máximo de 10 mg/kg de polímero. Los mismos requisitos de pureza que los establecidos para el carbón vegetal (E 153) por el Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión, con la excepción del contenido de cenizas, que puede llegar al 10 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
0625 | | 64365-17-9 | 714 | Éster de colofonia hidrogenada con pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0626 | | 65140-91-2 | 715 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibencilfosfonato de monoetilo, sal de calcio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0627 | | 65447-77-0 | 716 | Copolímero 1-(2-hidroxietil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato de dimetilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 1 500 | | | | 31 de diciembre de 2037
0628 | | 65997-06-0 | 717 | Colofonia hidrogenada | Aditivo | Todos, excepto el caucho | | | | | 31 de diciembre de 2034
0629 | | 65997-13-9 | 718 | Éster de colofonia hidrogenada con glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0630 | | 66822-60-4 | 719 | Copolímeros cloruro de N-metacriloiloxietil-N,N-dimetil-N-carboximetilamonio, sal de sodio-metacrilato de octadecilo-metacrilato de etilo-metacrilato de ciclohexilo-N-vinil-2-pirrolidona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0631 | | 67649-65-4 | 720 | Tris(isooctil tioglicolato) de mono-n-dodecilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (24) | | 31 de diciembre de 2028
0632 | | 67845-93-6 | 721 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de hexadecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0633 | | 68308-53-2 | 722 | Ácidos grasos del aceite de soja | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0634 | | 68412-29-3 | 723 | Almidón hidrolizado | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0635 | | 68425-17-2 | 724 | Jarabes, almidón hidrolizado, hidrogenados | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | Conforme a los criterios de pureza establecidos para el jarabe de maltitol E 965(ii) en la Directiva 2008/60/CE de la Comisión. | 31 de diciembre de 2034
0636 | | 68442-12-6 | 726 | Productos de reacción de oleato de 2-mercaptoetilo con diclorodimetilestaño, sulfuro de sodio y triclorometilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (9) | | 31 de diciembre de 2028
0637 | | 68442-85-3 | 727 | Celulosa regenerada | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0638 | | 68515-49-1 26761-40-0 | 729 | Diésteres de ácido ftálico con alcoholes primarios, saturados C9-C 11, más del 90 % de C 10 (DINP) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (25) (31) | Utilizar solo como: a) | plastificante; o b) | agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto. No debe utilizarse en sustancias de combinación con números EUPL 0103, 0105, 0225 ni con ftalato de diisobutilo [sinónimos: benceno-1,2-dicarboxilato de 1,2-bis(2-metilpropilo) o «DIBP»] con número CAS 84-69-5. | 31 de diciembre de 2037
0639 | | 68554-70-1 | 730 | Metilsilsesquioxano | Monómero u otro reactivo (aceite de base) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Monómero residual en metilsilsesquioxano: < 1 mg de metiltrimetoxisilano/kg de metilsilsesquioxano. | 31 de diciembre de 2028
0640 | | 68564-88-5 | 731 | Ácido N-heptilaminoundecanoico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0641 | | 68610-51-5 | 732 | Copolímero p-cresol-diciclopentadieno-isobutileno | Aditivo (polimérico) | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0642 | | 68783-41-5 | 733 | Dímeros hidrogenados destilados y sin destilar de los ácidos grasos insaturados (C 18) | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | (17) | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0643 | | 68951-50-8 | 735 | Hidroximetilfosfonato de bis(polietilenglicol) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 30 | | | | 31 de diciembre de 2028
0644 | | 69226-44-4 | 736 | Etilenglicol bis(tioglicolato) de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2037
0645 | | 70142-34-6 | 737 | Polietilenglicol-30 dipolihidroxiestearato | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0646 | | 70321-86-7 | 738 | 2-[2-Hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetilbencil)fenil]benzotriazol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 75 | | | | 31 de diciembre de 2034
0647 | | 70331-94-1 | 739 | 2,2′-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0648 | | 71878-19-8 | 740 | Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazina-2,4-diil]-[(2,2,6,6,-tetrametil-4-piperidil)imino]-hexametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 150 | | | | 31 de diciembre de 2028
0649 | | 78301-43-6 | 742 | Polímero de 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadiespiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-ona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2037
0650 | | 79072-96-1 | 743 | Bis(4-etilbenciliden)sorbitol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0651 | | 80181-31-3 | 744 | Copolímero de los ácidos 3-hidroxibutanoico y 3-hidroxipentanoico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (34) | Esta sustancia se usa como producto obtenido por medio de fermentación bacteriana. Con arreglo a las especificaciones mencionadas en el cuadro 4 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión. | 31 de diciembre de 2028
0652 | | 80410-33-9 | 745 | 2,2′,2″-Nitrilo[trietil tris(3,3′,5,5′-tetra-terc-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)fosfito] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250, expresado como la suma de fosfito y fosfato | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0653 | | 80693-00-1 | 746 | Difosfito de bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250, expresado como la suma de fosfito y fosfato | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0654 | | 84030-61-5 | 747 | Bis(isooctil tioglicolato) de di-n-dodecilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (24) | | 31 de diciembre de 2028
0655 | | 84434-12-8 | 748 | N-(2-Aminoetil)-β-alaninato de sodio | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0656 | | 85209-91-2 | 749 | Fosfato de 2,2′-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil)sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2034
0657 | | 85209-93-4 | 750 | Fosfato de 2,2′-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil)litio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | En relación con el litio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0658 | | 87189-25-1 | 751 | Poli(glicerolato de zinc) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0659 | | 87826-41-3 69158-41-4 54686-97-4 81541-12-0 | 752 | Bis(metilbenciliden)sorbitol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0660 | | 92704-41-1 | 753 | Caolín calcinado | Aditivo | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0661 | | 99880-64-5 | 754 | Dibehenato de glicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0662 | | 106246-33-7 | 755 | 4,4′-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina) | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0663 | | 110553-27-0 | 756 | 2,4-Bis(octiltiometil)-6-metilfenol | Aditivo | Todos | | | (23) | | 31 de diciembre de 2034
0664 | | 110638-71-6 | 757 | Vermiculita, producto de reacción con citrato de litio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el litio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0665 | | 110675-26-8 | 758 | 2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (23) | | 31 de diciembre de 2034
0666 | | 118337-09-0 | 759 | 2,2′-Etilidenbis(4,6-di-terc-butilfenil) fluorofosfonito | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2037
0667 | | 119345-01-6 | 760 | Producto de reacción de di-terc-butilfosfonito con bifenilo, obtenido mediante condensación de 2,4-di-terc-butilfenol con el producto de una reacción Friedel Craft de tricloruro de fósforo y bifenilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 900 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | Composición: — | 4,4′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito] (n.o CAS 38613-77-3) [36-46 %p (*)], — | 4,3′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito] (n.o CAS 118421-00-4) [17-23 %p (*)], — | 3,3′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito] (n.o CAS 118421-01-5) [1-5 %p (*)], — | 4-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito (n.o CAS 91362-37-7) [11-19 %p (*)], — | tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfito (n.o CAS 31570-04-4) [9-18 %p (*)], — | 4,4′-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonito (n.o CAS 112949-97-0) [< 5 %p (*)], (*) | Cantidad de sustancia utilizada/cantidad de formulación. Otras especificaciones: — | Contenido de fósforo: mín. 5,4 %, máx. 5,9 %, — | Índice de acidez: máx. 10 mg KOH/g, — | Intervalo de fusión: 85-110° C. | 31 de diciembre de 2034
0668 | | 120218-34-0 | 761 | Tiodietanolbis(5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3-carboxilato) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2037
0669 | | 123968-25-2 | 762 | Acrilato de 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0670 | | 129228-21-3 | 763 | 3,3-Bis(metoximetil)-2,5-dimetilhexano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0671 | | 132459-54-2 | 764 | N,N′-Bis[4-(etoxicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenotetracarboxidiimida | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | Pureza > 98,1 % (en peso). Utilizar solo como comonómero (máx. 4 %) para poliésteres (PET, PBT). | 31 de diciembre de 2028
0672 | | 134701-20-5 | 765 | 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 50 | | | | 31 de diciembre de 2034
0673 | | 135861-56-2 | 766 | Bis(3,4-dimetilbenciliden)sorbitol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0674 | | 136504-96-6 | 767 | 1,2-Bis(3-aminopropil)etilendiamina, polímero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina y 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0675 | | 143925-92-2 | 768 | Aminas, bis(alquil de sebo hidrogenado) oxidado | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar únicamente en: a) | poliolefinas a una concentración del 0,1 % (en peso); o b) | PET a una concentración del 0,25 % (en peso). Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2034
0676 | | 145650-60-8 | 769 | Fosfito de bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil)etilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250, expresado como la suma de fosfito y fosfato | | | | 31 de diciembre de 2034
0677 | | 147315-50-2 | 770 | 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi)fenol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0678 | | 151841-65-5 | 771 | Fosfato hidroxibis [2,2′-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil)] de aluminio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0679 | | 153250-52-3 | 772 | N,N′-Diciclohexil-2,6-naftaleno dicarboxamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
0680 | | 154862-43-8 | 773 | Difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250, expresado como suma de la sustancia misma, su forma oxidada [fosfato de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol] y su producto de hidrólisis (2,4-dicumilfenol) | | | | 31 de diciembre de 2034
0681 | | 161717-32-4 | 774 | Fosfito de 2,4,6-tris(terc-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propanodiol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 100, expresado como suma de fosfito, fosfato y el producto de hidrólisis = TTBP | | | | 31 de diciembre de 2034
0682 | | 166412-78-8 | 775 | Éster diisononílico del ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0683 | | 167883-16-1 | 776 | Polidimetilsiloxano, 3-aminopropil terminal, polímero con diciclohexilmetano-4,4′-diisocianato | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | La fracción con un peso molecular inferior a 1 000 Da no excederá del 1,5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2034
0684 | | 174254-23-0 | 777 | Acrilato de metilo, telómero con 1-dodecanotiol, ésteres alquílicos C 16-C 18 | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | 0,5 % en el producto. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
0685 | | 178671-58-4 | 778 | Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) de pentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0686 | | 182121-12-6 | 779 | 9,9-Bis(metoximetil)fluoreno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0687 | | 192268-64-7 | 780 | Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazina-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-hexanodiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-α-[N,N,N′,N′-tetrabutil-N"-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N"-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-hexil]-[1,3,5-triazina-2,4,6-triamina]-ω-N,N,N′,N′-tetrabutil-1,3,5-triazina-2,4-diamina] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2037
0688 | | 227099-60-7 | 781 | 1,3,5-Tris(4-benzoilfenil) benceno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0689 | | 661476-41-1 | 782 | Polidimetilsiloxano, 3-aminopropil terminal, polímero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | La fracción con un peso molecular inferior a 1 000 Da no excederá del 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2034
0690 | | 736150-63-3 | 783 | Glicéridos, aceite de ricino monohidrogenado, acetatos | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0691 | | 745070-61-5 | 784 | 1,3,5-Tris(2,2-dimetilpropanamido)benceno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2037
0692 | | 100-21-0 | 785 | Ácido tereftálico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (27) | | 31 de diciembre de 2034
0693 | | 117-21-5 | 786 | Anhídrido 3-cloroftálico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5, expresado como ácido 3-cloroftálico | | | | 31 de diciembre de 2034
0694 | | 118-45-6 | 787 | Anhídrido 4-cloroftálico | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5, expresado como ácido 4-cloroftálico | | | | 31 de diciembre de 2034
0695 | | 2530-85-0 | 788 | Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | Solo debe utilizarse como agente de tratamiento de superficie de materiales de relleno inorgánicos. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. Solo se dispone de un método de análisis para la determinación del monómero residual en el material de relleno tratado. | 31 de diciembre de 2034
0696 | | 106990-43-6 | 791 | N,N′,N″,N″-Tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecano-1,10-diamina | Auxiliar de polimerización | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0697 | | 203255-81-6 | 792 | 3,3′,5,5′-Tetrakis(terc-butil)-2,2′-dihidroxidifenilo, éster cíclico con ácido [3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil]oxifosfónico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250, expresado como la suma de las formas fosfito y fosfato de la sustancia y de los productos de hidrólisis | | | | 31 de diciembre de 2028
0698 | | 102-71-6 | 793 | Trietanolamina | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | (36) | | 31 de diciembre de 2034
0699 | | 79-14-1 | 794 | Ácido glicólico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | Utilizar solo para la fabricación de ácido poliglicólico (PGA) para i) el contacto indirecto con agua tras poliésteres como tereftalato de polietileno (PET) o ácido poliláctico (PLA); y ii) el contacto directo con agua de una mezcla de PGA hasta el 3 %p en PET o PLA. | 31 de diciembre de 2037
0700 | | 124172-53-8 | 795 | N,N′-Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N′-diformilhexametilendiamina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0701 | | 18600-59-4 | 796 | 2,2’-(1,4-Fenilen)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-ona] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5, incluida la suma de sus productos de hidrólisis | | | | 31 de diciembre de 2034
0702 | | 73018-26-5 | 797 | Poliéster de ácido adípico con 1,3-butanodiol, 1,2-propanodiol y 2-etil-1-hexanol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (30) (31) | | 31 de diciembre de 2037
0703 | | 6422-86-2 | 798 | Tereftalato de bis(2-etilhexilo) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 3000 | | (31) | | 31 de diciembre de 2034
0704 | | 867-13-0 | 800 | Fosfonoacetato de trietilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Para uso solo en PET. | 31 de diciembre de 2034
0705 | | 146340-15-0 | 802 | Alcoholes, C 12-C 14 secundarios, β-(2-hidroxietoxi), etoxilados | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
0706 | | 152261-33-1 | 803 | α-Alquenos (C 20-C 24), copolímero con anhídrido maleico, producto de reacción con 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0707 | | 1010121-89-7 | 804 | Poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropano-1,3-diil)-bloc-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-diiminooctano-1,8-diil), proceso de mezcla con x = 1 y/o 5, neutralizado con ácido dodecilbencenosulfónico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo como auxiliar para la producción de polímeros del polietileno (PE), el polipropileno (PP) y el poliestireno (PS). | 31 de diciembre de 2034
0708 | | 1076-97-7 | 806 | Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 250 | | | Solo debe utilizarse para la fabricación de poliésteres. | 31 de diciembre de 2034
0709 | | | 807 | Nanopartículas de nitruro de titanio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Sin migración de nanopartículas de nitruro de titanio. Utilizar solo en tereftalato de polietileno (PET) hasta 20 mg/kg. En el PET, los aglomerados tienen un diámetro de 100-500 nm consistente en nanopartículas primarias de nitruro de titanio; las partículas primarias tienen un diámetro aproximado de 20 nm. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
0710 | | 882073-43-0 | 808 | Bis(4-propilbencilideno)propilsorbitol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250, incluida la suma de sus productos de hidrólisis | | | | 31 de diciembre de 2028
0711 | | 852282-89-4 | 809 | N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-diona | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | Para uso solo en PET. | 31 de diciembre de 2028
0712 | | 68441-17-8 | 811 | Ceras de polietileno, oxidadas | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 3000 | | | | 31 de diciembre de 2034
0713 | | 124578-12-7 | 812 | Copolímero de poli(ácido 12-hidroxiesteárico) y de polietileneimina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Solo debe usarse en materiales plásticos hasta un 0,1 %p. Preparado mediante la reacción de poli(ácido 12-hidroxiesteárico) con polietileneimina. | 31 de diciembre de 2037
0714 | | | 813 | Ácido sulfosuccínico, diésteres alquílicos (C4-C 20) o ciclohexílicos, sales | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
0715 | | | 814 | Ácido sulfosuccínico, ésteres monoalquílicos (C 10-C 16) de polietilenglicol, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 100 | | | | 31 de diciembre de 2034
0716 | | | 816 | Ácido cis-1,2-ciclohexanodicarboxílico, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
0717 | | | 817 | Ácido cis-endo-biciclo[2.2.1]heptano-2,3-dicarboxílico, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | Pureza ≥ 96 %. | 31 de diciembre de 2031
0718 | | | 818 | Ácido metalilsulfónico, sales | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
0719 | | | 819 | Ácido neodecanoico, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5, expresado como ácido neodecanoico | | | | 31 de diciembre de 2034
0720 | | | 820 | Ácido pimélico, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0721 | | | 821 | Ácido estearoil-2-lactílico, sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0722 | | | 822 | Ácido perclórico, sales (percloratos) | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (37) | | 31 de diciembre de 2031
0723 | | | 823 | Ácido 5-sulfoisoftálico, sales | Monómero u otro reactivo | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
0724 | | 329238-24-6 | 854 | Ácido perfluoroacético, α-sustituido con el copolímero de perfluoro-1,2-propilenglicol y perfluoro-1,1-etilenglicol, terminado con grupos clorohexafluoropropiloxílicos | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) | Utilizar solo en concentraciones de hasta un 0,5 %p en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas iguales o superiores a 340° C. | 31 de diciembre de 2028
0725 | | | 855 | Copolímero de (butadieno, estireno, metacrilato de metilo) entrelazado con dimetacrilato de 1,3-butanodiol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 12 %. | 31 de diciembre de 2037
0726 | | 25101-28-4 | 856 | Copolímero de (butadieno, estireno, metacrilato de metilo y acrilato de butilo) entrelazado con divinilbenceno o con dimetacrilato de 1,3-butanodiol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 12 %. | 31 de diciembre de 2037
0727 | | 37953-21-2 | 857 | Copolímero de (metacrilato de metilo, acrilato de butilo, estireno y metacrilato de glicidilo) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 2 %. | 31 de diciembre de 2037
0728 | | 90498-90-1 | 858 | 3,9-Bis[2-(3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5, expresado como suma de la sustancia y su producto de oxidación 3-[(3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)prop-2-enoiloxi)-1,1-dimetiletil]-9-[(3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetiletil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]-undecano en equilibrio con su tautómero de metide para-quinona | | | | 31 de diciembre de 2037
0729 | | | 859 | Copolímero de (butadieno, acrilato de etilo, metacrilato de metilo y estireno) entrelazado con divinilbenceno, en nanoforma | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo como partículas en PVC sin plastificar para aplicaciones con agua fría hasta un 10 %p en contacto con el agua. Cuando se utilizan junto con la sustancia con n.o EUPL 0761 y/o la sustancia con n.o EUPL 0767, la restricción del 10 %p se aplica a la suma de dichas sustancias. Las partículas tendrán un diámetro > 20 nm, de las cuales al menos un 95 % de ellas, en número, tendrán un diámetro > 40 nm. | 31 de diciembre de 2034
0730 | | 51798-33-5 | 860 | Ácido perfluoro[2-(poli(n-propoxi))propanoico] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) | Solo debe usarse en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas iguales o superiores a 265° C. | 31 de diciembre de 2028
0731 | | 13252-13-6 | 861 | Ácido perfluoro[2-(n-propoxi)propanoico] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) | Solo debe usarse en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas iguales o superiores a 265° C. | 31 de diciembre de 2028
0732 | | 18085-02-4 | 862 | 3,4-Diacetoxi-1-buteno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5, incluido el producto de hidrólisis 3,4-dihidroxi-1-buteno | | | Solo debe usarse como comonómero para copolímeros etilvinilalchohol (EVOH) y polivinilalcohol (PVOH). Solo se dispone de un método de determinación del contenido residual de la sustancia en el polímero. | 31 de diciembre de 2037
0733 | | 646-25-3 | 863 | 1,10-Decanodiamina | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | Solo debe utilizarse como comonómero para la fabricación de artículos de poliamida para aplicaciones con agua fría. | 31 de diciembre de 2037
0734 | | 56-06-4 | 864 | 2,4-Diamino-6-hidroxipirimidina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 250 | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido. | 31 de diciembre de 2034
0735 | | 25322-99-0 | 865 | Copolímero de (acrilato de butilo, metacrilato de metilo y metacrilato de butilo) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar únicamente en: a) | poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 1 %p; b) | ácido poliláctico (PLA) a un nivel máximo del 5 %p. | 31 de diciembre de 2037
0736 | | | 866 | Copolímero de (acrilato de butilo y metacrilato de metilo), entrelazado con metacrilato de alilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 7 %. | 31 de diciembre de 2034
0737 | | 40471-03-2 | 867 | Copolímero de (metacrilato de butilo, acrilato de etilo y metacrilato de metilo) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 2 %. | 31 de diciembre de 2037
0738 | | 9010-88-2 | 868 | Copolímero de (acrilato de etilo y metacrilato de metilo) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar únicamente en: a) | poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 2 %p; b) | ácido poliláctico (PLA) a un nivel máximo del 5 %p. c) | tereftalato de polietileno (PET) a un nivel máximo del 5 %p. | 31 de diciembre de 2037
0739 | | 27136-15-8 | 869 | Copolímero de (acrilato de butilo, metacrilato de metilo y estireno) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para aplicaciones con agua fría a un nivel máximo del 3 %. | 31 de diciembre de 2034
0740 | | 160535-46-6 | 870 | N,N′,N″-Tris(2-metilciclohexil)-1,2,3-propano-tricarboxamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2037
0741 | | 6607-41-6 | 872 | 2-Fenil-3,3-bis(4-hidroxifenil)ftalimidina | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | Solo debe utilizarse como comonómero en copolímeros de policarbonato. La sustancia contiene anilina como impureza; es necesario comprobar el cumplimiento de la restricción relativa a las aminas aromáticas primarias establecida en el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) …/… de la Comisión [OP: cumpliméntese la referencia del documento C(2024) 238]. | 31 de diciembre de 2034
0742 | | | 873 | Dióxido de titanio sometido a reacción química con octiltrietoxisilano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Producto de la reacción de dióxido de titanio con un máximo del 2 %p sustancia de tratamiento de superficie octiltrietoxisilano, tratado a altas temperaturas. | 31 de diciembre de 2037
0743 | | 156065-00-8 | 874 | α-dimetil-3-(4’-hidroxi-3’-metoxifenil)propilsililoxi, ω-3-dimetil-3-(4’-hidroxi-3’-metoxifenil)propilsilil polidimetilsiloxano | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | (32) | Utilizar solo como comonómero en policarbonato modificado con siloxano. La mezcla oligomérica se caracterizará por la fórmula C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26). | 31 de diciembre de 2037
0744 | | 58128-22-6 | 875 | Estearato de poli(ácido 12-hidroxiesteárico) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2037
0745 | | 3010-96-6 | 881 | 2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diol | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 250 | | | Utilizar solo como comonómero en niveles de uso de hasta 35 % mol del componente diol de poliésteres. | 31 de diciembre de 2034
0746 | | 2416-94-6 | 882 | 2,3,6-Trimetilfenol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0747 | | 4457-71-0 | 883 | 3-Metilpentano-1,5-diol | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Utilizar solo en materiales en contacto con agua con un FC (relación S/V) ≤ 0,5 dm-1. | 31 de diciembre de 2034
0748 | | 91082-17-6 | 884 | Ácido alquil(C 10-C 21)sulfónico, ésteres con fenol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0749 | | 263244-54-8 | 885 | Oligómeros cíclicos de (tereftalato de butileno) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en plásticos de poli(tereftalato de etileno) (PET), poli(tereftalato de butileno) (PBT), poliestireno (PS) y poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido en concentraciones de hasta el 1 %p para aplicaciones con agua fría. | 31 de diciembre de 2034
0750 | | 16545-54-3 | 894 | Tiodipropionato de ditetradecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (14) | | 31 de diciembre de 2037
0751 | | 171090-93-0 | 895 | Ácido propanoico 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil), ésteres con alcoholes ramificados y lineales C 13-C 15 | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Plásticos, caucho | 2,5 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | Utilizar solo en poliolefinas. | 31 de diciembre de 2037
0752 | | 958445-44-8 | 896 | Ácido 3H-perfluoro-3-[(3-metoxi-propoxi) propanoico], sal de amonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) En relación con el amonio, véase el anexo V. | Solo debe usarse en la polimerización de fluoropolímeros cuando sean: — | transformados a temperaturas superiores a 280° C durante un mínimo de 10 minutos, — | transformados a temperaturas superiores a 190° C hasta un 30 %p para ser utilizados en mezclas con polímeros polioximetilenos. | 31 de diciembre de 2028
0753 | | 37486-69-4 | 903 | 2H-perfluoro-[éter etílico y propílico de (5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol] | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) | Utilizar solo como auxiliar para la producción de polímeros en la polimerización de fluoropolímeros que sean a) | sinterizados o transformados (no sinterizados) a temperaturas iguales o superiores a 360° C durante al menos diez minutos o a temperaturas más elevadas durante períodos equivalentes más cortos; b) | transformados (no sinterizados) a temperaturas comprendidas entre 300° C y 360° C durante al menos diez minutos. | 31 de diciembre de 2028
0754 | | 120-40-1 | 923 | N,N-Bis(2-hidroxietil)undecenamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | Dietanolamina CMTgrifo = 15 μg/l. | | | 31 de diciembre de 2037
0755 | | 908020-52-0 | 926 | Ácido perfluoro[(2- etiloxi-etoxi) acético], sal de amonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) En relación con el amonio, véase el anexo V. | Solo debe usarse en la polimerización de fluoropolímeros que sean transformados a temperaturas superiores a 300° C durante un mínimo de 10 minutos. | 31 de diciembre de 2028
0756 | | 24937-78-8 | 969 | Cera copolímera de etileno y acetato de vinilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | La migración de baja fracción oligomérica de peso molecular, inferior a 1 000 Da, no superará los 250 mg/l. | | Utilizar solo como aditivo polimérico hasta un 2 %p en poliolefinas. | 31 de diciembre de 2034
0757 | | 2459-10-1 | 971 | Trimelitato de trimetilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | Solo debe usarse como comonómero hasta un 0,35 %p para producir poliésteres modificados. Solo se dispone de un método de determinación del contenido residual de la sustancia en el polímero. | 31 de diciembre de 2037
0758 | | 19430-93-4 | 973 | (Perfluorobutil)etileno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (38) | Solo debe usarse como comonómero hasta un 0,1 %p en la polimerización de fluoropolímeros, sinterizados a altas temperaturas. | 31 de diciembre de 2028
0759 | | | 979 | Copolímero de (tereftalato de polietileno, polibutadieno hidroxilado y anhídrido piromelítico) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo en tereftalato de polietileno (PET) a un nivel máximo del 5 %p. | 31 de diciembre de 2037
0760 | | 3634-83-1 | 988 | 1,3-bis(Isocianatometil)benceno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (33) | Solo debe utilizarse como comonómero en la fabricación de un revestimiento de capa intermedia en una película de polímero de poli(tereftalato de etileno) en una película multicapa. | 31 de diciembre de 2034
0761 | | | 998 | Copolímero de (butadieno, acrilato de etilo, metacrilato de metilo y estireno) no entrelazado, en nanoforma | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo como partículas en PVC sin plastificar hasta un 10 %p para aplicaciones con agua fría. Cuando se utilizan junto con la sustancia con n.o EUPL 0729 y/o la sustancia con n.o EUPL 0767, la restricción del 10 %p se aplica a la suma de dichas sustancias. Las partículas tendrán un diámetro > 20 nm, de las cuales al menos un 95 % de ellas, en número, tendrán un diámetro > 40 nm. | 31 de diciembre de 2037
0762 | | 976-56-7 | 1007 | [[3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-metil]fosfonato de dietilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | Solo debe utilizarse en una concentración de hasta el 0,2 % (en peso) teniendo en cuenta el peso del polímero final en el proceso de polimerización para la fabricación de poli(tereftalato de etileno) (PET) y poli(2,5-furandicarboxilato de etileno) (PEF). | 31 de diciembre de 2034
0763 | | | 1016 | Copolímero de (ácido metacrílico, acrilato de etilo, acrilato de n-butilo, metacrilato de metilo y butadieno) en nanoforma | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Solo debe utilizarse en una concentración de hasta: a) | el 10 %p en PVC sin plastificar, en aplicaciones con agua fría; b) | el 15 %p en PLA sin plastificar. | 31 de diciembre de 2037
0764 | | 25618-55-7 | 1017 | Poliglicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Transformar en condiciones que impidan la descomposición de la sustancia y hasta una temperatura máxima de 275° C. | 31 de diciembre de 2037
0765 | | 3238-40-2 | 1031 | Ácido furano-2,5-dicarboxílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 250 | La migración de la fracción oligomérica inferior a 1 000 Da no deberá superar los 2,5 μg/l (expresados como ácido furano-2,5-dicarboxílico). | | Solo para uso como monómero en la producción de furanoato de polietileno. Debe facilitarse al organismo de certificación un método adecuado y bien descrito para determinar la migración de oligómeros, así como una muestra suficiente para la calibración, previa solicitud. | 31 de diciembre de 2037
0766 | | 3710-30-3 | 1034 | 1,7-Octadieno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | Solo debe utilizarse como comonómero para la formación de enlaces transversales en la fabricación de poliolefinas para aplicaciones con agua fría. | 31 de diciembre de 2037
0767 | | | 1043 | Copolímero de (butadieno, acrilato de etilo, metacrilato de metilo y estireno) entrelazado con dimetacrilato de 1,3-butanodiol, en nanoforma | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo como partículas en PVC sin plastificar hasta un 10 %p para aplicaciones con agua fría. Cuando se utilizan junto con la sustancia con n.o EUPL 0729 y/o la sustancia con n.o EUPL 0761, la restricción del 10 %p se aplica a la suma de dichas sustancias. Las partículas tendrán un diámetro > 20 nm, de las cuales al menos un 95 % de ellas, en número, tendrán un diámetro > 40 nm. | 31 de diciembre de 2034
0768 | | 1190931-27-1 | 1045 | Perfluoro{ácido acético, 2-[(5-metoxi-1,3-dioxolan-4-il)oxi]}, sal de amonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (38) En relación con el amonio, véase el anexo V. | Solo para uso como auxiliar para la producción de polímeros en la fabricación de fluoropolímeros a alta temperatura, de al menos 370° C. | 31 de diciembre de 2028
0769 | | 624-03-3 | 1048 | Dipalmitato de etilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (2) | Solo se usará cuando esté producido utilizando un precursor de ácido graso obtenido a partir de grasas o aceites comestibles. | 31 de diciembre de 2034
0770 | | | 1050 | Óxido de zinc, nanopartículas, sin revestir | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, siliconas | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Si se utiliza en plásticos, solo debe utilizarse en polímeros no plastificados. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
0771 | | 42774-15-2 | 1051 | N,N′-Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) isoftalamida | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2037
0772 | | 1455-42-1 | 1052 | 2,4,8,10-tetraoxaespiro [5.5]undecano-3,9-dietanol,β3,β3,β9,β9-tetrametil- («SPG») | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 250 | La migración de oligómeros inferiores a 1 000 Da no deberá superar los 2,5 μg/l de agua (expresada como SPG). | | Solo para uso como monómero en la fabricación de poliésteres. Deberá facilitarse al organismo de certificación un método bien descrito para determinar si la migración de oligómeros cumple las restricciones especificadas. Este método será adecuado para que el organismo de certificación lo utilice a efectos de la certificación. Si el método requiere una muestra de calibración, se proporcionará al organismo de certificación una muestra suficiente si lo solicita. | 31 de diciembre de 2037
0773 | | 147398-31-0 | 1059 | Poli[(R)-3-hidroxibutirato-co-(R)-3-hidroxihexanoato] (PHBH) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | La migración de todos los oligómeros con un peso molecular inferior a 1 000 Da no deberá exceder de 250 mg/l. | (34) | La sustancia es una macromolécula obtenida por fermentación microbiana. | 31 de diciembre de 2037
0774 | | | 1060 | Cáscaras de semillas de girasol molidas | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Utilizar solo para aplicaciones con agua fría. Las cáscaras de las semillas deben obtenerse de semillas de girasol aptas para el consumo humano. La temperatura de transformación del plástico que contiene el aditivo no debe superar los 240° C. | 31 de diciembre de 2037
0775 | | 80512-44-3 | 1061 | 2,4,4′-Trifluorobenzofenona | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | Se debe utilizar únicamente como comonómero en la fabricación de plásticos de poliéter éter cetona hasta un 0,3 %p del material final. | 31 de diciembre de 2034
0776 | | 1547-26-8 | 1063 | 2,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-1-penteno | Otra (sustancia de partida para aditivos poliméricos) | Plásticos | | | (38) | Se debe utilizar únicamente junto con comonómeros de etileno y/o tetrafluoroetileno para fabricar fluoropolímeros destinados a ser utilizados como auxiliares para la producción de polímeros hasta un 0,2 %p del material en contacto con el agua potable y siempre que la fracción de baja masa molecular inferior a 1 500 Da en el fluorocopolímero no exceda de 30 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
0777 | | 39318-18-8 | 1064 | Óxido de wolframio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el wolframio, véase el anexo V. | Estequiometría: WOn, n = 2,72-2,90. Si se utiliza como agente de recalentamiento en el tereftalato de polietileno (PET), no es necesario verificar el cumplimiento del límite de migración específico; en todos los demás casos, se verificará el cumplimiento del límite de migración específica de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2024/365. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
0778 | | 85711-28-0 | 1065 | Mezcla de alcanamidas C 14-C 18 lineales y ramificadas con metilo, derivadas de ácidos grasos | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 250 | | | Solo debe utilizarse en la fabricación de artículos de poliolefina. La migración de estearamida, bajo la sustancia n.o EUPL 0248, a la que no se aplica ningún límite de migración específica, no estará sujeta a verificación del cumplimiento de la migración de la mezcla con un límite de migración específico establecido para la mezcla. | 31 de diciembre de 2028
0779 | | 23985-75-3 | 1066 | 1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno-2,6-dicarboxilato de dimetilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5, expresado como la suma de la sustancia y sus dímeros (cíclicos y de cadena abierta) | | | Solo debe utilizarse en un material multicapa de plástico, como comonómero, en la fabricación de una capa de poliéster que no entre en contacto directo con el agua. | 31 de diciembre de 2037
0780 | | 616-38-6 | 1067 | Carbonato de dimetilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | La migración de la suma de todos los oligómeros de policarbonato con un peso molecular inferior a 1 000 Da debe ser inferior a 2,5 μg/l. Debe facilitarse al organismo de certificación un método adecuado y bien descrito para determinar la migración de oligómeros, así como una muestra suficiente para la calibración, previa solicitud. No debe utilizarse con 1,6-hexanodiol en la fabricación de prepolímeros de policarbonato para fabricar poliuretanos termoplásticos con 4,4′-metilendifenildiisocianato y dioles. | 31 de diciembre de 2037
0781 | | 2530-83-8 | 1068 | [3-(2,3-Epoxipropoxi)propil]-trimetoxi-silano | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | Utilizar solo como componente de un agente de encolado para tratar fibras de vidrio que vayan a integrarse en plásticos de baja difusividad reforzados con fibra de vidrio [tereftalato de polietileno (PET), tereftalato de polibutileno (PBT), poliésteres termoendurecibles y éster vinílico de epoxi-bisfenol] en contacto con el agua. En las fibras de vidrio tratadas, los residuos de la sustancia no deben ser detectables al nivel de 0,01 mg/kg para la sustancia ni al de 0,06 mg/kg para cada uno de los productos de reacción (monómeros hidrolizados y dímeros, trímeros y tetrámeros cíclicos que contienen epóxido). | 31 de diciembre de 2037
0782 | | 75-28-5 | 1069 | Isobutano | Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0783 | | 1227937-46-3 | 1076 | Ácido fosforoso, éster trifenilo, polímero con alfa-hidro-omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etanodiilo)], ésteres alquílicos C 10-C 16 | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | Se utilizará solo: a) | como aditivo hasta el 0,2 %p en poliestireno de alto impacto para aplicaciones con agua fría, b) | como aditivo hasta el 0,025 %p en materiales de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) para aplicaciones con agua fría. | 31 de diciembre de 2037
0784 | | 3319-31-1 | 1078 | Benceno-1,2,4-tricarboxilato de tris(2-etilhexilo) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (31) | Utilizar solo como plastificante para la fabricación de policloruro de vinilo blando. | 31 de diciembre de 2034
0785 | | 156157-97-0 | 1080 | Dímero (trietanolamina-perclorato, sal sódica) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (36) (37) | Utilizar solo en policloruro de vinilo rígido. | 31 de diciembre de 2034
0786 | | 52628-03-2 | 1082 | Ácido fosfórico, mezcla de ésteres con metacrilato de 2-hidroxietilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5,expresado como la suma de los monoésteres, los diésteres y los triésteres del ácido fosfórico y los monoésteres, los diésteres, los triésteres y los tetraésteres del ácido difosfórico. | | | Utilizar solo hasta el 0,35 % (en peso) para fabricar polimetilmetacrilato. | 31 de diciembre de 2037
0787 | | 2421-28-5 | 1083 | Dianhídrido benzofenona-3,3’,4,4’-tetracarboxílico (BTDA) | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | Utilizar solo hasta un 43 % (en peso) como comonómero en la producción de poliimidas. | 31 de diciembre de 2037
0788 | | 9005-82-7 | | Amilosa | Auxiliar de polimerización | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0789 | | 2634-33-5 | | 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otro (conservante para productos envasados) | Caucho, silicona, revestimientos | 25 | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo I, secciones 3.4 y 4.4, de la Decisión de Ejecución (UE) …/… de la Comisión [OP: cumpliméntese la referencia del documento C(2024) 238]. | 31 de diciembre de 2034
0790 | | 119-53-9 | | Benzoína | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0791 | | 7637-07-2 | | Trifluoruro de boro | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | | | En relación con el boro y el fluoruro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0792 | | 109-63-7 | | Eterato de trifluoruro de boro | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | En relación con el boro y el fluoruro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0793 | | 75-65-0 | | terc-Butanol | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | 500 | | | | 31 de diciembre de 2034
0794 | | 25085-50-1 | | Resina de 4-terc-butilfenol-formaldehído | Auxiliar de polimerización | Caucho | | 4-terc-butilfenol CMTgrifo = 2,5 μg/l Formaldehído CMTgrifo = 750 μg/l Xileno CMTgrifo = 50,0 μg/l | (15) | Oligómeros con un peso molecular < 1 000 Da: máx. 25 %; grupos metilol: máx. 16 %. | 31 de diciembre de 2034
0795 | | 7789-75-5 | | Fluoruro de calcio | Aditivo | Plásticos | | | En relación con el fluoruro, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0796 | | 8007-24-7 | | Líquido de la cáscara del anacardo, destilado (> 90 % cardanol) | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 2,5 | | | No debe utilizarse como diluyente reactivo. | 31 de diciembre de 2034
0797 | | 9004-35-7 | | Acetato de celulosa | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0798 | | 9004-39-1 | | Acetato propionato de celulosa | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0799 | | 26172-55-4 | | 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona | Otra (conservante para productos envasados) | Revestimientos, silicona | 0,5 | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo I, secciones 3.4 y 4.4, de la Decisión de Ejecución (UE) …/… de la Comisión [OP: cumpliméntese la referencia del documento C(2024) 238]. | 31 de diciembre de 2028
0800 | | 21679-31-2 | | Acetilacetonato de cromo (III) | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | En relación con el cromo, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0801 | | 10025-73-7 | | Cloruro de cromo (III) | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | En relación con el cromo, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0802 | | 11118-57-3 | | Óxido de cromo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | En relación con el cromo, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0803 | | 7681-65-4 | | Yoduro de cobre (I) | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | (6) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
0804 | | 110-05-4 | | Peróxido de di-terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | 0,1 | terc-Butanol CMTgrifo = 500 μg/l Éter metil-terc-butílico CMTgrifo = 15 μg/l | | | 31 de diciembre de 2034
0805 | | 75-09-2 | | Diclorometano | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, caucho, revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0806 | | 112-34-5 | | Éter monobutílico de dietilenglicol (DEGBE) | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos, silicona | | | (40) | | 31 de diciembre de 2034
0807 | | 127-19-5 | | Dimetilacetamida | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0808 | | 1323-83-7 | | Ácido diesteárico, diéster con glicerol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0809 | | 100-41-4 | | Etilbenceno | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos, silicona | 30 | | | | 31 de diciembre de 2034
0810 | | 111-76-2 | | Éter monobutílico de etilenglicol | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos, silicona | | | (2) | | 31 de diciembre de 2034
0811 | | 112-25-4 | | Éter monohexílico de etilenglicol | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2034
0812 | | 31566-31-1 | | Monoestearato de glicerol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho, revestimientos, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2034
0813 | | 1333-74-0 | | Hidrógeno | Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2037
0814 | | 8006-54-0 | | Lanolina (grado farmacopea) | Auxiliar de polimerización | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0815 | | 25182-44-9 | | Ácido metacrílico, sal de cromo (III) | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | (22) En relación con el cromo, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0816 | | 78-93-3 | | Metiletilcetona (butan-2-ona) | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Plásticos, revestimientos, silicona, lubricantes | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0817 | | 108-10-1 | | Metilisobutilcetona (4-metilpentan-2-ona) | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos, silicona | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
0818 | | 2163-42-0 | | 2-Metilpropano-1,3-diol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
0819 | | 7782-44-7 | | Oxígeno | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0820 | | 27619-97-2 | | Ácido perfluorohexiletilsulfónico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | (38) (39) | | 31 de diciembre de 2028
0821 | | 103-71-9 | | Isocianato de fenilo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2034
0822 | | 1314-56-3 | | Anhídrido fosfórico | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0823 | | 9014-85-1 | | Éter poletileneglicol-2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | | | | Solo debe utilizarse para revestimientos de PTFE sinterizado. | 31 de diciembre de 2034
0824 | | 37349-34-1 | | Estearato de poligliceril-5 | Aditivo | Revestimientos, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2037
0825 | | 9046-10-0 | | Polioxipropilendiamina (POPDA) | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 2,5 | | | Peso molecular medio > 230 Da; pureza: mín. 80 % POPDA. | 31 de diciembre de 2037
0826 | | 9002-89-5 | | Alcohol polivinílico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, caucho | | | | Producción por sinterización. Contenido máximo residual en el material final (CM) = 20 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2037
0827 | | 12136-45-7 | | Óxido de potasio | Aditivo | Plásticos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0828 | | 9000-59-3 | | Goma laca | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0829 | | 7681-49-4 | | Fluoruro de sodio | Aditivo | Plásticos | | | En relación con el fluoruro, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0830 | | 1313-59-3 | | Óxido de sodio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0831 | | 7782-99-2 | | Ácido sulfuroso | Aditivo | Plásticos, caucho | | | (18) | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0832 | | 7646-78-8 | | Cloruro de estaño (IV) | Auxiliar de polimerización | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0833 | | 108-88-3 | | Tolueno | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho, revestimientos, silicona | 60 | | | Nota: la CMTgrifo es superior al umbral de olor. | 31 de diciembre de 2034
0834 | | 101-37-1 | | Trialilcianurato | Auxiliar de polimerización | Caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0835 | | 16938-22-0 | | 1,6-Diisocianato-2,2,4-trimetilhexano | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0836 | | 15646-96-5 | | 1,6-Diisocianato-2,4,4-trimetilhexano | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0837 | | 3048-64-4 | | 5-Vinil-2-norborneno | Monómero u otro reactivo (comonómero) | Caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
0838 | | | | Proteína de trigo | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0839 | | 1330-20-7 | | Xileno | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos, silicona | 50 | | | Nota: la CMTgrifo es superior al umbral de olor. | 31 de diciembre de 2034
0840 | | | | Polvo de zinc | Aditivo | Revestimientos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
0841 | | 55799-16-1 | | Hidroxifosfito de zinc | Aditivo | Revestimientos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0842 | | 17501-44-9 | | Acetilacetonato de circonio | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0843 | | 63449-41-2 | | Cloruro de alquil(C8-C 18)dimetilbencilamonio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2028
0844 | | 54326-11-3 | | Estearato de benzoato de hidróxido de aluminio | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
0845 | | 1760-24-3 | | [3-(2-aminoetil)aminopropil]trimetoxisilano | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0846 | | 26125-61-1 | | Fibras de aramida | Aditivo (polimérico) | Caucho | | p-Fenilendiamina CMTgrifo = 0,1 μg/l ácido teleftálico CMTgrifo = 375 μg/l | | | 31 de diciembre de 2034
0847 | | 95-33-0 | | Benzotiazil-2-ciclohexilsulfenamida | Auxiliar de polimerización | Caucho | 0,1 | 2-Mercaptobenzotiazol (2-MBT) (n.o CAS 149-30-4) CMTgrifo = 100 μg/l 2,2‘-Ditiobis(benzotiazol) [disulfuro de di(benzotiazol-2-ilo), MBTS] (n.o CAS 120-78-5) CMTgrifo = 2,5 μg/l Benzotiazol (BT) (n.o CAS 95-16-9) CMTgrifo = 0,1 μg/l 2-Benzotiazolona (BTon) (n.o CAS 934-34-9) CMTgrifo = 0,1 μg/l Ciclohexilamina (n.o CAS 108-91-8) CMTgrifo = 2,5 μg/l | (43) | | 31 de diciembre de 2031
0848 | | 78-63-7 | | 2,5-Bis(terc-butilperoxi)-2,5-dimetilhexano | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 0,1 | Cuando se utiliza para caucho, son pertinentes los siguientes productos de degradación: terc-Butanol CMTgrifo = 500 μg/l terc-Amilalcohol CMTgrifo = 0,1 μg/l 2,5-Dimetil-hexanodiol CMTgrifo = 0,1 μg/l 2,2,5,5-Tetrametiltetrahidrofurano CMTgrifo = 0,1 μg/l (Nota: no pudo analizarse, ya que no se dispone de ninguna norma) Para aplicaciones de DHBP por encima del 0,4 %: 3,3,6,6-Tetrametil-1,2-dioxano CMTgrifo = 0,1 μg/l Peróxido de di-terc-butilo CMTgrifo = 0,1 μg/l (ambos son impurezas del DHBP) | | | 31 de diciembre de 2031
0849 | | 25155-25-3 {2212-81-9 & 2781-00-2} | | 1,3-(y/o 1,4)-Bis(terc-butilperoxiisopropil)-benceno | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0850 | | 85-60-9 | | Bis(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butilfenil)butano | Aditivo | Caucho | 15 | | | | 31 de diciembre de 2031
0851 | | 101-67-7 | | Bis(4-octilfenil)amina; (4,4'-dioctildifenil-amina) | Aditivo | Caucho | 2,5 | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0852 | | 39817-09-9 | | Bisfenol-F-diglicidil éter [BFDGE; bis(hidroxifenil) metano bis(2,3-epoxipropil) éteres] | Monómero u otro reactivo (resina) | Revestimientos | 2,5, expresado como la suma de BFDGE y los productos de hidrólisis | Bisfenol F CMTgrifo = 2,5 μg/l Epiclorhidrina CMTgrifo = 0,1 μg/l 3-Monocloro-propano-1,2-diol CMTgrifo = 6,0 μg/l | (49) | | 31 de diciembre de 2028
0853 | | 7726-95-6 | | Bromo | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
0854 | | 95-31-8 | | N-terc-butil-2-benzotiazolsulfenamida | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (43) | | 31 de diciembre de 2031
0855 | | 98-29-3 | | 4-terc-butilcatecol | Aditivo | Revestimientos, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0856 | | 3457-61-2 | | terc-butilcumilperóxido | Auxiliar de polimerización | Revestimientos, silicona | | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0857 | | 17540-75-9 | | 4-sec-butil-2,6-di-terc-butilfenol | Aditivo | Plásticos, caucho | 2,5 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2031
0858 | | 88-18-6 | | 2-terc-butilfenol | Monómero u otro reactivo | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0859 | | 2556-36-7 | | Diisocianato de 1,4-ciclohexano | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0860 | | 17796-82-6 | | N-(Ciclohexiltio)ftalimida | Auxiliar de polimerización | Caucho | 150 | | | | 31 de diciembre de 2031
0861 | | 101-77-9 | | 4,4’-Diaminodifenilmetano | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0862 | | 68953-84-4 | | N,N'-Diaril-p-fenilendiamina | Aditivo | Caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0863 | | 94-36-0 | | Peróxido de dibenzoílo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, silicona | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0864 | | 6731-36-8 | | 1,1-Di-terc-butilperoxi-3,3,5-trimetilciclohexano | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0865 | | 96-76-4 | | 2,4-Di-terc-butilfenol | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
0866 | | 77-58-7 | | Dilaurato de dibutilestaño | Auxiliar de polimerización | Plásticos, revestimientos, silicona | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0867 | | 133-14-2 | | Peróxido de 2,4-diclorobenzoílo | Auxiliar de polimerización | Revestimientos, silicona | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0868 | | 80-43-3 | | Peróxido de dicumilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, silicona | 0,1 | Cuando se utiliza para caucho o silicona, son pertinentes los siguientes productos de degradación: Alcohol de cumilo CMTgrifo = 2,5 μg/l Éter de metilcumilo CMTgrifo = 0,1 μg/l α-Metilestireno CMTgrifo = 0,7 μg/l Acetofenona CMTgrifo = 2,5 μg/l | | | 31 de diciembre de 2031
0869 | | 77-73-6 | | Diciclopentadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0870 | | 111-90-0 | | Éter monoetílico de dietileneglicol | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | | | (40) | | 31 de diciembre de 2031
0871 | | 140-01-2 | | Pentaacetato de dietilentriamina, sal de pentasodio | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0872 | | 3710-84-7 | | N,N-Dietil-hidroxilamina | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | Dosis máxima = 0,02 % (en peso). Cantidad máxima de impurezas de dietilamina en el producto = 0,1 %. Cantidad máxima de impurezas de N-nitrosodietilamina en el producto = 0,5 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
0873 | | 1047-16-1 | | 5,12-dihidroquino[2,3-b]acridina-7,14-diona | Aditivo | Plásticos, revestimientos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
0874 | | 3437-84-1 | | Peróxido de diisobutirilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Dosis máxima = 0,02 % (en peso). Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0875 | | 105-74-8 | | Peróxido de dilauroílo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0876 | | 109-87-5 | | Dimetoximetano | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0877 | | 124-40-3 | | Dimetilamina | Monómero u otro reactivo | Caucho, revestimientos | 3,0 | | | | 31 de diciembre de 2031
0878 | | 7005-47-2 | | 2-Dimetilamino-2-metil-1-propanol | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0879 | | 895-85-2 | | Peróxido de di(4-metil-benzoílo) | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | Sin peróxido en la superficie del producto. No debe utilizarse en caucho. | 31 de diciembre de 2031
0880 | | 53880-86-7 | | Disulfuro de dimetildifeniltiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2028
0881 | | 115-10-6 | | Éter dimetílico | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | < 1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0882 | | 68-12-2 | | N,N-Dimetilformamida | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0883 | | 70131-67-8 | | Dimetilsiloxano, terminado con hidroxi | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2028
0884 | | 3806-34-6 | | Difosfito de dioctadecil pentaeritritol | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0885 | | 971-15-3 | | Hexasulfuro de di-N-pentametilentiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
0886 | | 120-54-7 | | Tetrasulfuro de di-N-pentametilentiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2028
0887 | | 122-39-4 | | Difenilamina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | | | | Dosis máxima = 0,1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
0888 | | 68411-46-1 | | Difenilamina octilada | Aditivo | Caucho | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. Contenido máximo residual en el material final (CM) = 15 g/kg. | 31 de diciembre de 2031
0889 | | 102-06-7 | | N,N-Difenilguanidina | Auxiliar de polimerización | Caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0890 | | 120-78-5 | | Ditiobis(2-benzotiazol) | Auxiliar de polimerización | Caucho | 2,5 | Mercaptobenzotiazol CMTgrifo = 100 μg/l N-Nitrosaminas CMTgrifo = 0,3 μg/l | (43) | | 31 de diciembre de 2031
0891 | | 87057-87-2 | | 2-Etilbutano-1,4-diisocianato | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0892 | | 110-80-5 | | Éter monoetílico de etilenglicol | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos, silicona | | | (2) | | 31 de diciembre de 2028
0893 | | 109-86-4 | | Éter monometílico de etilenglicol | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2028
0894 | | 149-57-5 | | Ácido 2-etilhexanoico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0895 | | 17689-77-9 | | Triacetoxi etilsilano | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0896 | | 28106-30-1 | | Etilvinilbenceno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (44) | | 31 de diciembre de 2028
0897 | | 78-27-3 | | Etinilciclohexanol | Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho, revestimientos, silicona | 900 | | | | 31 de diciembre de 2031
0898 | | 9003-08-1 | | Copolímero de formaldehído-2,4,6-triamino-1,3,5-triazina | Aditivo | Revestimientos | | | (15) | Solo para PTFE sinterizado. | 31 de diciembre de 2037
0899 | | 9006-24-0 | | Copolímero de formaldehído-xileno | Monómero u otro reactivo (resina) Otra (coadyuvante tecnológico) | Caucho | | | (15) | | 31 de diciembre de 2028
0900 | | 592-45-0 | | 1,4-Hexadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (45) | | 31 de diciembre de 2028
0901 | | 592-42-7 | | 1,5-Hexadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (45) | | 31 de diciembre de 2031
0902 | | 16096-31-4 | | Éter diglicidílico de 1,6-hexanodiol | Aditivo | Revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0903 | | | | Ácido 2-hidroxi-2-sulfinato acético, sal disódica | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | (18) | Si se utiliza en una mezcla de ácido 2-hidroxi-2-sulfinato acético, sal disódica (35-60 %), ácido 2-hidroxi-2-sulfonato acético, sal disódica (10-60 %) y sulfito sódico (0-40 %) (mezcla), la dosis máxima será del 0,5 %. | 31 de diciembre de 2028
0904 | | | | Ácido 2-hidroxi-2-sulfonato acético, sal disódica | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | (18) | Si se utiliza en una mezcla de ácido 2-hidroxi-2-sulfinato acético, sal disódica (35-60 %), ácido 2-hidroxi-2-sulfonato acético, sal disódica (10-60 %) y sulfito sódico (0-40 %) (mezcla), la dosis máxima será del 0,5 %. | 31 de diciembre de 2028
0905 | | 2226-96-2 | | 4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinoxil | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 2,5 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0906 | | 55406-53-6 | | Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo | Auxiliar de polimerización | Caucho, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0907 | | 78-83-1 | | Isobutanol | Auxiliar para la producción de polímeros | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0908 | | 7425-80-1 | | Titanato de isobutilo | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0909 | | 3999-01-7 | | Linoleamida | Auxiliar de polimerización | Revestimientos, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2028
0910 | | 149-30-4 | | 2-Mercaptobenzotiazol | Auxiliar de polimerización | Caucho | 100 | | (43) | | 31 de diciembre de 2031
0911 | | 60-24-2 | | 2-Mercaptoetanol | Aditivo | Plásticos, caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0912 | | 68440-24-4 | | Mercaptoetiltalato | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2028
0913 | | 115-19-5 | | 2-Metil-2-buten-3-ol | Auxiliar de polimerización | Revestimientos, siliconas | | | | | 31 de diciembre de 2031
0914 | | 15520-10-2 | | 2-Metil-1,5-diaminopentano | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 5,0 | | | | 31 de diciembre de 2031
0915 | | 7786-17-6 | | 2,2′-Metilenbis(4-metil-6-nonilfenol) | Aditivo | Plásticos, caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0916 | | 598-09-4 | | Metilepiclorhidrina | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0917 | | 96-29-7 | | Oxima de etil-metil-cetona | Auxiliar de polimerización | Revestimientos | 120 | | | Solo para revestimientos de curado en caliente. | 31 de diciembre de 2028
0918 | | 693-98-1 | | 2-Metilimidazol | Aditivo | Revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
0919 | | 534-26-9 | | 2-Metilimidazolina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0920 | | 34813-62-2 | | 2-Metilpentano-1,5-diisocianato | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0921 | | 201687-58-3 | | Metilestaño-2-mercaptoetiltalato | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 9,0 | | | | 31 de diciembre de 2028
0922 | | 4253-34-3 | | Triacetoxi metilsilano | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0923 | | 22984-54-9 | | Metiltrisbutanoximosilano | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0924 | 240-040-8 | 15901-40-3 | | Metil-tris-ciclohexil-aminosilano | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0925 | 253-634-7 | 37697-65-7 | | Metil-tris-sec-butilaminosilano | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0926 | | | | Éster butílico del ácido polititánico (butilpolititanato) | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2028
0927 | | 108-90-7 | | Monoclorobenceno | Aditivo | Plásticos, revestimientos | 1,0 | | | | 31 de diciembre de 2031
0928 | | 51240-95-0 | | Ácido neodecanoperoxoico, 1,1,3,3-tetrametilbutil éster | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Dosis máxima = 0,06 % (en peso). Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0929 | | 9084-06-4 | | Producto de condensación del ácido naftalenosulfónico y formaldehído, sal sódica | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, caucho | | | (15) | Solo para productos sinterizados. | 31 de diciembre de 2037
0930 | | 7697-37-2 | | Ácido nítrico | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | 5,0 | | | | 31 de diciembre de 2031
0931 | | 26530-20-1 | | 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona | Otra (conservante para productos envasados) | Caucho | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo I, secciones 3.4 y 4.4, de la Decisión de Ejecución (UE) …/… de la Comisión [OP: cumpliméntese la referencia del documento C(2024) 238]. | 31 de diciembre de 2031
0932 | | 8012-95-1 8042-47-5 | | Aceite de parafina | Aditivo | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
0933 | | 614-45-9 | | Peroxibenzoato de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0934 | | 15520-11-3 | | Peroxidicarbonato de bis(4-terc-butilciclohexilo) | Auxiliar de polimerización | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0935 | | 16111-62-9 | | Peroxidicarbonato de bis(2-etilhexilo) | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0936 | | 26322-14-5 | | Peroxidicarbonato de dicetilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0937 | | 53220-22-7 | | Peroxidicarbonato de dimiristilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Sin peróxido en la superficie del producto. | 31 de diciembre de 2031
0938 | | 927-07-1 | | Peroxipivalato de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0939 | | 3006-82-4 | | Peroxi-2-etilhexanoato de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0940 | | 7775-27-1 | | Ácido peroxidisulfúrico, sal disódica | Auxiliar de polimerización | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0941 | | 26748-41-4 | | Peroxineodecanoato de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0942 | | 7727-21-1 | | Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotásica | Auxiliar de polimerización | Plásticos, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0943 | | 68610-06-0 | | Fenoles butilados, isobutilados u octilados | Aditivo | Caucho | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2028
0944 | | 61788-44-1 | | Fenoles estirenados | Aditivo | Caucho, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0945 | | 936-49-2 | | 2-Fenilimidazol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0946 | | 104-49-4 | | Diisocianato de 1,4-fenileno | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2031
0947 | | 7774-80-3 | | Fenil-o-tolil-fenilendiamina | Aditivo | Caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
0948 | | 126-73-8 | | Fosfato de tributilo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
0949 | | 10294-56-1 | | Ácido fosforoso | Aditivo | Caucho | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
0950 | | 54771-30-1 | | Fosfito de dinonilfenil-bis(nonilfenilo) | Aditivo | Plásticos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2028
0951 | | 84-61-7 | | Ftalato de diciclohexilo | Aditivo | Plásticos | 300 | | | Dosis máxima = 5 % (en peso), como suma de todos los ftalatos. | 31 de diciembre de 2028
0952 | | 110-85-0 | | Piperazina | Monómero u otro reactivo | Plásticos, caucho | 75 | | | | 31 de diciembre de 2028
0953 | | 9003-01-4 | | Ácido poliacrílico | Aditivo | Caucho | | | (21) | | 31 de diciembre de 2031
0954 | | 9003-29-6 | | Polibuteno | Monómero u otro reactivo (aceite de base) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho, lubricantes | | | | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2034
0955 | | 68937-10-0 | | Polibuteno hidrogenado | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Lubricantes | | | | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2037
0956 | | 68132-00-3 | | Policiclopentadieno | Monómero u otro reactivo (resina) | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0957 | | | | Polietilenamina | Aditivo | Plásticos, revestimientos | | | | Para el polipropileno como agente de anclaje: ≤ 0,05 μg/dm2, siempre que el producto no libere etilenimina. | 31 de diciembre de 2031
0958 | | | | Polietilen-aminoestearamida-etilsulfato | Aditivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0959 | | 28208-80-2 | | Poli(etilen-co-acrilato) de zinc | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (21) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2037
0960 | | 9005-07-6 | | Dioleato de polietileneglicol | Aditivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2034
0961 | | 9003-27-4 | | Poliisobuteno | Monómero u otro reactivo (base de aceite) Aditivo (polimérico) para caucho | Plásticos, caucho, lubricantes | | | | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2037
0962 | | | | Poli(estireno-co-anhídrido maleico) | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0963 | | 9002-84-0 | | Politetrafluoroetileno | Aditivo (polimérico) | Revestimientos, lubricantes, silicona | 2,5, para el tetrafluoroetileno residual | | (38) | | 31 de diciembre de 2028
0964 | | 25498-06-0 | | Ciclohexano de polivinilo | Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2037
0965 | | | | Poli(vinil metil éter) | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
0966 | | 35674-65-8 | | N,N''-Propano-1,3-diilbis-(N'-octadecilurea) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0967 | | 108-32-7 | | Carbonato de propileno | Auxiliar para la producción de polímeros | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
0968 | | 122-62-3 | | Sebacato de bis(2-etilhexilo) | Aditivo (polimérico) | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
0969 | | 52829-07-9 | | Sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, lubricantes | 300 | | | | 31 de diciembre de 2031
0970 | | | | Aluminato sódico | Aditivo | Revestimientos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
0971 | | 149-44-0 | | Hidroximetanosulfinato de sodio | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | Dosis máxima = 0,07 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
0972 | | | | Estearoil-palmitoil-benzoil-metano | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0973 | | 68442-68-2 | | Estireno, producto de reacción con difenilamina | Aditivo | Caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0974 | | 126-33-0 | | Sulfolano | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0975 | | 7446-09-5 | | Dióxido de azufre | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
0976 | | 10591-85-2 | | Disulfuro de tetrabenziltiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
0977 | | 5593-70-4 | | Titanato de tetra-n-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
0978 | | 97-77-8 | | Disulfuro de tetraetiltiuram | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
0979 | | 811-97-2 | | 1,1,1,2-Tetrafluoroetano | Aditivo | Plásticos | | | (38) | Dosis máxima = 2,2 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
0980 | | 3064-73-1 | | Difulsuro de tetraisobutiltiuram | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
0981 | | 126-86-3 | | 2,4,7,9-Tetrametil-5-decino-4,7-diol | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | Dosis máxima = 0,1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
0982 | | 137-26-8 | | Disulfuro de tetrametiltiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
0983 | | 97-74-5 | | Monosulfuro de tetrametiltiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
0984 | | 26471-62-5 | | Diisocianato de tolueno | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2031
0985 | | 104-15-4 | | Ácido p-toluenosulfónico | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | 0,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
0986 | | 93-69-6 | | o-Tolilbiguanidina | Auxiliar de polimerización | Caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0987 | | 1025-15-6 | | Isocianurato de trialilo | Auxiliar de polimerización | Caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0988 | | 28807-72-9 | | Diisocianato de triciclododecano | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
0989 | | 90-72-2 | | 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol | Auxiliar de polimerización | Caucho, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
0990 | | 78-40-0 | | Fosfato de trietilo | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | 375 | | | | 31 de diciembre de 2031
0991 | | 7718-98-1 | | Cloruro de vanadio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | | | En relación con el vanadio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
0992 | | 11099-11-9 | | Óxido de vanadio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | | | En relación con el vanadio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
0993 | | 88-12-0 | | Vinilpirrolidona | Monómero Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
0994 | | 14726-36-4 | | Dibenzilditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
0995 | | 136-23-2 | | Dibutilditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
0996 | | 14324-55-1 | | Dietilditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
0997 | | 137-30-4 | | Dimetilditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización Otro (conservante para productos envasados) | Caucho, revestimientos | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo I, secciones 3.4 y 4.4, de la Decisión de Ejecución (UE) …/… de la Comisión [OP: cumpliméntese la referencia del documento C(2024) 238]. | 31 de diciembre de 2031
0998 | | 136-53-8 | | Di-2-etilhexanoato de zinc | Monómero u otro reactivo | Silicona | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 15 g/kg. | 31 de diciembre de 2031
0999 | | 53801-45-9 | | Óxido de circonio | Aditivo | Plásticos, caucho | | | En relación con el circonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1000 | | 1068-27-5 | | 2,5-Bis(terc-butilperoxi)-2,5-dimetil-3-hexino | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1001 | | 1071-93-8 | | Dihidrazida del ácido adípico | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 2,5 | hidrazina CMTgrifo = 0,1 μg/l – se comprobará mediante análisis. | | Solo para uso en revestimientos de polvo. | 31 de diciembre de 2034
1002 | | 1338-23-4 | | Peróxido de 2-butanona | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1003 | | 13822-56-5 | | 3-(Trimetoxisilil)propilamina | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 85, expresado como silicio | | | Utilizar solo en revestimientos en fase gaseosa en siliconas, a un máximo de 400° C; la relación Si/N en la capa debe ser, como mínimo, 11. | 31 de diciembre de 2031
1004 | | 14024-18-1 | | Acetilacetonato, sal de hierro | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos, revestimientos | 2,5 | | | Dosis máxima = 0,01 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1005 | | 1503-48-6 | | Quino[2, 3-b]acridina-6,7,13,14(5H,12H)-tetrona (quinacridinona quinona, QAQ) | Aditivo | Plásticos | 2,0 | | | Pureza > 90 % QAQ. Nanomaterial específico (> 50 % 1-100 nm) con una dimensión máxima de una partícula (plaquetas). | 31 de diciembre de 2031
1006 | | 22288-41-1 | | Peroxipivalato de 1,1,3,3-tetrametilbutilo | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | 1,0 | | | Dosis máxima = 0.007 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1007 | | 24748-23-0 | | 3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonano | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Dosis máxima = 0,05 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1008 | | 29240-17-3 | | (1,1-Dimetilpropil) 2,2-dimetil-propaneperoxoato | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Dosis máxima = 0,2 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1009 | | 37187-22-7 | | Peróxido de acetilacetona | Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1010 | | 681-84-5 | | Tetrametilortosilicato | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | Utilizar solo en revestimientos en fase gaseosa en siliconas. | 31 de diciembre de 2031
1011 | | 94-96-2 | | 2-Etil-1,3-hexanediol | Monómero u otro reactivo | Plásticos, revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
1012 | | 3851-87-4 | | Peróxido de bis(3,5,5-trimetilhexanoilo) | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos, silicona | 0,1 | | | Dosis máxima = 0,2 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1013 | | 68928-76-7 | | Dineodecanoato de dimetilestaño | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | (9) | Plásticos: dosis máxima = 0,12 % (en peso). Caucho, revestimientos: dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1014 | 231-765-0 | 7722-84-1 | | Peróxido de hidrógeno | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1015 | | 80-15-9 | | Hidroperóxido de cumeno | Monómero u otro reactivo (reticulante incorporado en el polímero) Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 0,1 | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1016 | 236-050-7 | 13122-18-4 | | Peroxi(3,5,5-trimetilhexanoato) de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 0,1 | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1017 | 246-619-1 | 25103-58-6 | | terc-Dodecanotiol | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Plásticos: dosis máxima = 0,7 % (en peso). Caucho: dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1018 | 231-786-5 | 7727-54-0 | | Persulfato de amonio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 0,1 | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1019 | | 7705-07-9 | | Tricloruro de titanio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1020 | 203-650-5 | 109-13-7 | | Peroxiisobutirato de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1021 | 203-710-0 | 109-83-1 | | 2-Metilaminoetanol | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1022 | 203-874-3 | 111-48-8 | | Tiodiglicol | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1023 | | 112-55-0 | | 1-Dodecanotiol | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1024 | | 114-83-0 | | Acetilfenilhidrazina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
1025 | 204-469-4 | 121-44-8 | | Trietilamina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1026 | 204-709-8 | 124-68-5 | | 2-Amino-2-metilpropanol | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1027 | 236-740-8 | 13472-08-7 | | 2,2'-Azobis[2-metilbutironitrilo] | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1028 | | 13476-99-8 | | Trisacetilacetonato de vanadio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1029 | | 14666-78-5 | | Dietilperoxidicarbonato | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1030 | 205-769-8 | 150-76-5 | | 4-Metoxifenol | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1031 | | 16066-38-9 | | Peroxidicarbonato de di-n-propilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1032 | 240-344-0 | 16215-49-9 | | Peroxidicarbonato de dibutilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1033 | 218-880-1 | 2273-43-0 | | Óxido de monobutilestaño | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1034 | | 22743-71-1 | | 1,1-Bis(t-hexilperoxi)ciclohexano | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
1035 | 252-091-3 | 34562-31-7 | | 3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-2-propilpiridina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1036 | 224-305-5 | 4297-95-4 | | Fenilfosfinato de sodio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1037 | 226-218-8 | 5329-14-6 | | Ácido sulfamídico | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1038 | 208-778-5 | 541-41-3 | | Cloroformiato de etilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1039 | 210-036-0 | 603-35-0 | | Trifenilfosfina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1040 | 270-877-4 | 68479-98-1 | | Dietilmetilbencenodiamina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1041 | 200-915-7 | 75-91-2 | | Hidroperóxido de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2028
1042 | 231-780-2 | 7727-18-6 | | Óxido de tricloruro de vanadio | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1043 | 201-321-0 | 81-07-2 | | 1,1-Dióxido de 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1044 | 212-791-1 | 870-08-6 | | Óxido de dioctilestano | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1045 | | 92-84-2 | | Fenotiazina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1046 | 202-443-7 | 95-71-6 | | 2-Metil-hidroquinona | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1047 | 202-805-4 | 99-97-8 | | N,N-Dimetil-p-toluidina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1048 | | 111-70-6 | | 1-Heptanol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1049 | | 112-53-8 | | 1-Dodecanol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1050 | | 8002-11-7 | | Aceite de semillas de adormidera | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1051 | | 8024-09-7 | | Aceite de nueces | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1052 | | 109-52-4 | | Ácido valérico | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1053 | | 111-27-3 | | 1-Hexanol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1054 | | 112-72-1 | | 1-Tetradecanol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1055 | | 112-92-5 | | 1-Octadecanol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1056 | | 163149-29-9 | | Poli-alfa-olefina de 1-dodeceno y 1-octeno | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Lubricantes | | | | Peso molecular medio no inferior a 440 Da. Viscosidad a 100° C no inferior a 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s). Concentración de auxiliares de polimerización y aditivos inferior al 0,02 % (en peso) en el polímero. | 31 de diciembre de 2037
1057 | | 219756-63-5 | | éter-omega-sulfato de sodio-alfa-C 11-alcohol-heptaglicol | Auxiliar de polimerización | Revestimientos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
1058 | | 25038-74-8 | | Polilaurolactama | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | 250, para la laurolactama | | | Oligomeros con un peso molecular < 1 000 Da, 2 % como máximo. | 31 de diciembre de 2037
1059 | | 68071-15-8 | | Butandiololeato, etoxilado | Otra (coadyuvante tecnológico) | Caucho | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1060 | | 68132-21-8 | | Aceite de perilla | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1061 | | 68439-49-6 | | Éter monoalquílico (C 16-C 18) de polietilenglicol (EO = 2-6) | Aditivo Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2028
1062 | | 69011-36-5 | | Isotridecanol etoxilado | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 90 | | | Contenido máximo de residuos: 0,2 mg de óxido de etileno por kg de polímero. | 31 de diciembre de 2031
1063 | | 8001-21-6 | | Aceite de girasol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1064 | | 8001-23-8 | | Aceite de cártamo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1065 | | 8001-26-1 | | Aceite de linaza | Monómero u otro reactivo Aditivo | Caucho, revestimientos | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1066 | | 8001-29-4 | | Aceite de algodón | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1067 | | 8001-30-7 | | Aceite de maíz | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1068 | | 8001-31-8 | | Aceite de coco | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1069 | | 8001-78-3 | | Aceite de ricino, hidrogenado | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1070 | | 8002-26-4 | | Tall oil (resina de lejías celulósicas) | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1071 | | 8008-74-0 | | Aceite de sésamo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1072 | | 8015-74-5 | | Aceite de hayuco | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1073 | | 8016-13-5 | | Aceite de pescado | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1074 | | 8016-24-8 | | Aceite de semillas de cáñamo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1075 | | 8016-49-7 | | Aceite de semillas de calabaza | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1076 | | 89-05-4 | | Ácido piromelítico | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 2,5 – expresado como la suma del ácido piromelítico y el anhídrido piromelítico | | | | 31 de diciembre de 2031
1077 | | 9003-17-2 | | Polibutadieno | Aditivo | Plásticos, caucho | | | | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2037
1078 | | 9003-31-0 | | Poliisopreno | Aditivo | Caucho | | | | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2037
1079 | | 9004-96-0 | | Monoleato de poli(etilenglicol) | Aditivo | Revestimientos | | | | La restricción queda cubierta a través del parámetro COT < 0,5 mg/l. | 31 de diciembre de 2028
1080 | | | | 1,1,3-Tris-(2-metil-4-di-tridecilfosfito-5-terc-butil-fenil)-butano con difenilfosfito añadido | Aditivo | Plásticos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | En relación con el polietileno y el polipropileno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 5 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1081 | | 504-60-9 | | 1,3-Pentadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1082 | | 513-85-9 | | 2,3-Butanodiol | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1083 | | | | 1,4-Dihidro-2,6-dimetil-3,5-dicarbododeciloxi-piridina | Aditivo | Plásticos | | | | En relación con el PVC y sus copolímeros, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 3 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1084 | | | | 1-Hidropentafluoro propileno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (38) | | 31 de diciembre de 2028
1085 | | | | 2-terc-butil-4-hidroxianisol | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1086 | | | | 3-terc-Butil-4-hidroxianisol | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1087 | | | | 2,4-Diisocianato de difenilmetano | Monómero u otro reactivo | Caucho | 5,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | (16) | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1088 | | | | 2,6-Diisocianato de difenilmetano | Monómero u otro reactivo | Caucho | 5,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2028
1089 | 213-593-8 | 992-55-2 | | 4,4'-[[6-(octiltio)-1,3,5-triazina-2,4-diil]bis(oxi)]bis[2,6-di-terc-butilfenol] | Aditivo | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1090 | 202-918-9 | 101-14-4 | | 3,3'-Dicloro-4,4'-diamino-difenilmetano | Monómero u otro reactivo | Caucho | 5,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | | | 31 de diciembre de 2028
1091 | 212-677-1 | 843-55-0 | | 4,4'-Dioxidifenil-1,1'-ciclohexano | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1092 | 204-279-1 | 118-82-1 | | 4,4'-Metilenbis(2,6-di-terc-butilfenol) | Aditivo | Plásticos | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2031
1093 | 204-124-8 | 116-09-6 | | 1-Hidroxipropan-2-ona | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1094 | 205-617-0 | 144-15-0 | | Acetil tri-2-etilhexil citrato | Aditivo | Plásticos | 150 | | | | 31 de diciembre de 2031
1095 | 201-066-5 | 77-89-4 | | Acetil trietil citrato | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1096 | 203-470-7 | 107-18-6 | | Alcohol alílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1097 | 211-546-6 | 661-19-8 | | Alcohol behénico | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1098 | - 217-576-6 | 21112-45-8 1892-29-1 | | Éster de ácido beta-amino crotónico con disulfuro de 2,2'-hidroxietilo | Aditivo | Plásticos | | | | En relación con el PVC rígido y sus copolímeros con un contenido predominante de PVC, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 20 000 mg/kg en total. | 31 de diciembre de 2028
1099 | | | | Tereftalato de bis-2-terc-butil-6-(3-terc-butil-5-metil-2-hidroxi-bencilfenil) | Aditivo | Plásticos | | | (27) | En relación con el polietileno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 150 mg/kg. En relación con el polipropileno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 000 mg/kg. En relación con el poliestireno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 500 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1100 | 201-624-8 | 85-70-1 | | Glicolato de butil-ftalil-butilo | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1101 | 201-784-9 | 87-92-3 | | Butiltartrato | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1102 | 269-637-1 | 68308-22-5 | | Montanato de calcio | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1103 | 221-941-5 | 3287-12-5 | | Tiodipropionato de dicetilo | Aditivo | Caucho | | | (14) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 5 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1104 | | | | Cloruro de cetilpiridinio | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 4 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1105 | | | | Parafina clorada | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1106 | | | | Polietileno clorado | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
1107 | | | | Caucho clorado | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1108 | | | | Cloroetil vinil acetato | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1109 | 203-799-6 | 110-75-8 | | Cloroetil vinil éter | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1110 | | 68037-39-8 | | Polietileno clorosulfonado | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2034
1111 | 215-607-8 | 1333-82-0 | | Anhídrido crómico | Aditivo | Plásticos | | | En relación con el cromo, véase el anexo V. | Para su uso como anclaje para politetrafluoroetileno en aluminio o vidrio. | 31 de diciembre de 2028
1112 | | 491589-22-1 | | Ácido cis-1,2-ciclohexanodicarboxílico, sal de calcio | Aditivo | Plásticos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
1113 | | 27253-31-2 | | Neodecanoato de cobalto | Aditivo | Plásticos | 2,5, expresado como ácido neodecanoico. | | (46) En relación con el cobalto, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1114 | | | | Producto de condensación de aldehído cinámico y hexametilendiamina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1115 | | | | Producto de condensación de alcohol n-dodecílico con óxido de etileno | Aditivo | Plásticos | | | | Para su uso como agente antiestático para resinas de poliolefina, contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1116 | | | | Productos de condensación de formaldehído con melamina | Aditivo | Plásticos | | | (15) | | 31 de diciembre de 2028
1117 | | | | Productos de condensación de formaldehído con urea | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (15) | | 31 de diciembre de 2028
1118 | | | | Productos de condensación de sorbitol y/u óxido de etileno | Aditivo | Plásticos | | | | Siempre que el producto no libere etilenglicol. | 31 de diciembre de 2028
1119 | | | | Copolímero de metacrilato de metilo con divinilbenceno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1120 | | | | Copolímero de metacrilato de metilo con estireno, divinilbenceno y 1,3-butilenglicol-dimetacrilato | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1121 | | | | Copolímero de metacrilato de metilo-butadieno-estireno-divinilbenceno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1122 | | 54453-03-1 | | Tetraacetato de etilendiamina de cobre | Aditivo | Plásticos | | EDTA CMTgrifo = 60 μg/l. | En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1123 | 630-372-5 | 73728-37-7 | | Caucho ciclado | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1124 | 203-630-6 | 108-93-0 | | Ciclohexilalcohol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1125 | 226-733-8 | 5459-93-8 | | Ciclohexiletilamina | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1126 | - | 29965-97-7 | | Ciclooctadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1127 | | | | Ciclopentadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1128 | 248-523-5 | 27554-26-3 | | Ftalato de diisooctilo | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1129 | 236-445-4 | 13372-18-4 | | Ftalato de dicetilo | Aditivo | Plásticos | 75 | | | En relación con el PVC rígido, contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1130 | 237-971-7 | 14117-96-5 | | Ftalato de diestearilo | Aditivo | Plásticos | 75 | | | En relación con el PVC rígido, contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1131 | | | | Dietoxi-dihidroquinona | Monómero u otro reactivo | Caucho | 50 | Fenoles CMTgrifo = 50 μg/l. | | | 31 de diciembre de 2028
1132 | | | | Dietilftalato | Aditivo | Plásticos, caucho | | | | Contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1133 | 205-450-3 | 141-04-8 | | Diisobutiladipato | Aditivo | Plásticos, caucho | 150 | | | | 31 de diciembre de 2031
1134 | 247-977-1 | 26761-40-0 | | Ftalato de diisodecilo | Aditivo | Plásticos, caucho | | | | Contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1135 | 204-212-6 | 117-82-8 | | Dimetoxietilftalato | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1136 | | | | Éster dimetílico de ácido succínico policondensado con 2-(4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidil)-etanol | Aditivo | Plásticos | | | | En relación con el polietileno, contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 3 000 mg/kg. En relación con el polipropileno, contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 5 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1137 | 248-765-1 | 27987-25-3 | | Ftalato de dimetilciclohexilo | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual de la suma de todos los ftalatos en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1138 | | | | Dimetilfenil tiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2028
1139 | 203-664-1 | 109-31-9 | | Di-n-hexilacelato | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1140 | 202-577-6 | 97-39-2 | | Di-o-tolilguanidina | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1141 | | | | Colofonia desproporcionada | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1142 | | | | Diestearil-(4-hidroxi-3-metil-5-terc-butil)-bencil-malonato | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 5 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1143 | 201-555-3 | 84-72-0 | | Glicolato de etil-ftalil-etilo | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1144 | | 106-90-1 | | Acrilato de 2,3-epoxipropilo | Aditivo | Caucho | | | (21) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1145 | | | | Polietileno de densidad alta, media y baja | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1146 | | | | Resina de policiclopentadieno hidrogenado | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1147 | | | | Alcohol isodecílico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1148 | | | | Lauril ditiopropionato | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1149 | | 12068-40-5 | | Silicato de litio y aluminio (2:1:1) | Aditivo | Plásticos | | | En relación con el aluminio y el litio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1150 | | | | Resinas de melamina modificadas con alcohol butílico | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | Para pinturas y barnices. | 31 de diciembre de 2028
1151 | | 694-91-7 | | 5-Metileno-2-norborneno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1152 | 639-976-3 | 68441-63-4 | | Metilhidroxietilcelulosa | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1153 | - | 51064-12-1 | | Metilpentadieno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1154 | | | | Ftalato de n-decilo y n-octilo | Aditivo | Plásticos | | | (25) (27) | | 31 de diciembre de 2028
1155 | | | | Ftalato de di-n-decilo | Aditivo | Plásticos | | | (25) (27) | | 31 de diciembre de 2031
1156 | | | | Monolaurato de trietanolamina | Aditivo | Plásticos | | | | Utilizar como agente antiestático para poliolefinas, contenido máximo residual en el material final (CM) = 3 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1157 | 200-820-0 | 74-89-5 | | Monometilamina | Aditivo | Plásticos | 2,5 | | | Utilizada con carbonato de dimetilo en la fabricación de polimetacrilato modificado. | 31 de diciembre de 2031
1158 | 260-982-3 | 57843-53-5 | | N,N,N',N'-Tetrakis(2-hidroxipropil)-adipamida | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | Para la producción de dispersiones poliméricas de poliolefinas funcionalizadas con grupos de acrílico y/o anhídrido, utilizadas como revestimientos en metales, con una tasa de uso ≤ 6 %, calculado sobre el peso en seco de la dispersión. | 31 de diciembre de 2031
1159 | | | | N-Octadecil-beta (4'-hidroxi-3,5-di-terc-butilenil)-propionato | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1160 | 230-451-0 | 7144-65-2 | | Éter glicidílico de orto-difenilo | Aditivo | Plásticos | | | | Para películas de copolímeros de vinilo clorado y vinilideno clorado, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 3 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1161 | 241-313-4 | 17281-74-2 | | Palmitoil-benzoil-metano | Aditivo | Plásticos | | | | En relación con el PVC rígido y sus copolímeros, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 5 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1162 | 204-259-2 | 118-55-8 | | Salicilato de fenilo | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1163 | | 70750-58-2 | | Polibetapineno | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2034
1164 | | | | Tereftalato de polibutileno | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
1165 | | | | Policlorotrifluoroetileno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (38) | | 31 de diciembre de 2028
1166 | | | | Poliéster derivado de condensación de ácido adípico y etilenglicol | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2028
1167 | 607-461-2 | 24938-37-2 | | Adipato de polietileno | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1168 | | 9004-99-3 | | Monoestearato de polietilenglicol | Aditivo | Plásticos | | | (2) | Siempre que el producto no libere monoetilenglicol y dietilenglicol. | 31 de diciembre de 2037
1169 | | | | Tereftalato de polietilenglicol | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2028
1170 | | 36221-42-8 | | Adipato de polipropileno | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1171 | | 9003-20-7 | | Acetato de polivinilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2037
1172 | | | | Butiral de polivinilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1173 | | | | Cloruro de polivinilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
1174 | | | | Éter etílico de polivinilo | Aditivo | Plásticos, adhesivos, revestimientos | | | | Viscosidad: 0,5-0,8 cP con una concentración del 1 % en benceno a 20° C. | 31 de diciembre de 2028
1175 | | 9003-44-5 | | Éter isobutilpolivinílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1176 | | | | Éter terc-butilpolivinílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1177 | | 9002-85-1 | | Cloruro de polivinilideno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2037
1178 | | | | Sal potásica del ácido maleico semiesterificada con alcohol cetílico | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1179 | | | | Producto de reacción de 4-metilfenol con diciclopentadieno y alquilación posterior con isobutilo | Aditivo | Caucho | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2028
1180 | | | | Producto de reacción de N-fenil-N'-(1-3-dimetilbutil)-p-fenilenediamina y tioéter de terc-C 10-C 13-glicidilo con un contenido predominante de C 12 | Aditivo | Caucho | 1,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | | Dosis máxima = 2,4 % (en peso). Solo para tiempos de contacto ≤ 10 minutos y temperaturas ≤ 40° C. Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1181 | 268-213-3 | 68037-49-0 | | Ácidos sulfónicos, C 10-C 18-alcano, sales de sodio | Aditivo | Plásticos | | | | Utilizar como agente antiestático en PVC, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 15 000 mg/kg. Utilizar como agente antiestático en poliestireno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 25 000 mg/kg. Utilizar como agente emulsionante en PVC y sus copolímeros, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 20 000 mg/kg. Utilizar como agente emulsionante en poliestireno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 50 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1182 | 209-406-4 | 577-11-7 | | Dioctilsulfosuccinato de sodio | Aditivo | Plásticos | | | | En relación con el polietileno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 10 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1183 | | | | Dodecilbencenosulfonato de sodio | Aditivo | Plásticos | | | | En el caso de las juntas y los mástiques, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 20 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1184 | | 29704-46-9 | | Sulforicinato de sodio | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1185 | 205-481-2 205-777-1 | 141-33-3 150-88-9 | | Butilxantogenato de sodio | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) | | 31 de diciembre de 2028
1186 | | | | Butilxantogenato de zinc | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) En relación con el zinc, véase el anexo V. | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1187 | 205-440-9 | 140-90-9 | | Etilxantogenato de sodio | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) | | 31 de diciembre de 2031
1188 | | | | Etilxantogenato de zinc | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1189 | | | | Isopropilxantogenato de sodio | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) | | 31 de diciembre de 2028
1190 | | | | Isopropilxantogenato de zinc | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1191 | | | | Metilxantogenato de sodio | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) | | 31 de diciembre de 2028
1192 | | | | Metilxantogenato de zinc | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1193 | | | | Pentametilenxantogenato de sodio | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) | | 31 de diciembre de 2028
1194 | | | | Pentametilenxantogenato de zinc | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | (47) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1195 | | | | Dibutilditiocarbamato de sodio | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
1196 | | | | Dibutilditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1197 | | | | Dibutilditiocarbamato de cobre | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1198 | | | | Dietilditiocarbamato de sodio | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
1199 | | 13681-87-3 | | Dietilditiocarbamato de cobre | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1200 | | | | Dimetilditiocarbamato de sodio | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
1201 | | 137-29-1 | | Dimetilditiocarbamato de cobre | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1202 | | | | Etilfenilditiocarbamato de sodio | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2028
1203 | 238-677-1 | 14634-93-6 | | Etilfenilditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1204 | | | | Etilfenilditiocarbamato de cobre | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1205 | | 13878-54-1 | | Pentametilenoditiocarbamato de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1206 | | | | Pentametilenoditiocarbamato de cobre | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1207 | 232-360-1 | 8007-43-0 | | Sesquioleato de sorbitano | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1208 | 229-781-8 | 6729-96-0 | | Ditiopropionato de estearilo | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1209 | | | | Tioglicolato de estearil-(3,5-dimetil-4-hidroxibencilo) | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 5 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1210 | 202-387-3 | 95-05-6 | | Monosulfuro de tetraetiltiuram | Monómero u otro reactivo Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2028
1211 | 203-841-3 | 111-17-1 | | Ácido tiodipropiónico | Aditivo | Caucho | | | (14) | | 31 de diciembre de 2031
1212 | | | | Triacetina | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1213 | 201-071-2 | 77-94-1 | | Tributilcitrato | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1214 | | | | Difosfito de tris-(2,4-di-terc-butilfenilo) | Aditivo | Caucho | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2028
1215 | | 1184-84-5 | | Ácido vinilsulfónico | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1216 | | | | Amida vinilsulfónica | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1217 | 232-723-4 | 9010-69-9 | | Resinato de zinc | Aditivo | Plásticos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1218 | | 78-67-1 | | 2,2'-Azobis(isobutironitrilo) | Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | Dosis máxima = 0,2 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1219 | | 2372-21-6 | | Carbonato de terc-butilperoxi-isopropilo | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | 0,1 | | | Dosis máxima = 0,5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1220 | | 111-92-2 | | Di-n-butilamina | Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | 1,0 | | | | 31 de diciembre de 2031
1221 | | 113693-69-9 | | Tetrametil-bis(4-hidroxifenil)metano (TMBPF), producto de reacción con epiclorhidrina (= éter diglicidílico de TMBPF o TMBPF-DGE) | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | Epiclorhidrina CMTgrifo = 0,1 μg/l. | (48) (49) | | 31 de diciembre de 2028
1222 | | 3844-45-9 | | C.I. Food Blue 2 (o: triarilmetano; C.I. n.o 42090) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1223 | | 1934-21-0 | | C.I. Food Yellow 4 [o: tartrazina (E102); C.I. n.o 19140] | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1224 | | 12227-89-3; 1317-61-9 | | C.I. Pigment Black 11 (u: óxido de hierro negro; C.I. n.o 77499) | Aditivo | Todos | | | En relación con el hierro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1225 | | 68186-91-4 | | C.I. Pigment Black 28 (o: cromito de cobre; C.I. n.o 77428) | Aditivo | Todos | | | En relación con el cromo y el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1226 | | 12062-81-6 | | C.I. Pigment Black 33 (o: trióxido de manganeso de hierro; C.I. n.o 77537) | Aditivo | Todos | | | En relación con el hierro y el manganeso, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1227 | | 147-14-8 | | C.I. Pigment Blue 15 [o: azul de ftalocianina (incl. 15:1, 15:2, 15:3, 15:4); C.I. n.o 74160] | Aditivo | Todos | | | En relación con el cobre, véase el anexo V. | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1228 | | 1345-16-0 | | C.I. Pigment Blue 28 (o: aluminato de cobalto; C.I. n.o 77346) | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio y el cobalto, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1229 | | 57455-37-5 | | C.I. Pigment Blue 29 (o: azul ultramarino; C.I. n.o 77007) | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1230 | | 68187-11-1 | | C.I. Pigment Blue 36 (o: cromito de cobalto; C.I. n.o 77343) | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio, el cromo y el cobalto, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1231 | | 68412-74-8 | | C.I. Pigment Blue 74 (o: silicato de zinc y cobalto; C.I. n.o 77366) | Aditivo | Todos | | | En relación con el cobalto y el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1232 | | 12068-86-9 | | C.I. Pigment Brown 11 (o: ferrita de magnesio; C.I. n.o 77495) | Aditivo | Todos | | | En relación con el hierro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1233 | | 68186-90-3 | | C.I. Pigment Brown 24 (o: titanato de cromo y antimonio; C.I. n.o 77310) | Aditivo | Todos | | | En relación con el antimonio y el cobre, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1234 | | 12737-27-8 | | C.I. Pigment Brown 29 (u: óxido de hierro y cromo; C.I. n.o 77500) | Aditivo | Todos | | | En relación con el cromo y el hierro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1235 | | 1308-38-9 | | C.I. Pigment Green 17 [u: óxido de cromo(III); C.I. n.o 77288] | Aditivo | Todos | | | En relación con el cromo, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1236 | | 1328-53-6 | | C.I. Pigment Green 7 (o: verde ftalocianina; C.I. n.o 74260) | Aditivo | Todos | | | En relación con el cobre, véase el anexo V. | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1237 | | 3520-72-7 | | C.I. Pigment Orange 13 (o: diazo; C.I. n.o 21110) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1238 | | 1309-37-1 | | C.I. Pigment Red 101 [u: óxido de hierro(III); C.I. n.o 77491] | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1239 | | 12656-85-8 | | C.I. Pigment Red 104 (o: cromato molibdato sulfato de plomo; C.I. n.o 77605) | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1240 | | 3049-71-6 | | C.I. Pigment Red 178 (o: rojo perileno) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1241 | | 40618-31-3 82643-43-4 | | C.I. Pigment Red 214 (o: azo condensación) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1242 | | 52238-92-3 | | C.I. Pigment Red 242 (o: condensación diazo; C.I. n.o 20067) | Aditivo | Todos | | | (38) | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1243 | | 43035-18-3 | | C.I. Pigment Red 247 (o: monoazo; C.I. n.o 15915) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1244 | | 6358-87-8 | | C.I. Pigment Red 38 (o: diazo; C.I. n.o 21120) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1245 | | 5281-04-9 | | C.I. Pigment Red 57:1 (D & C Red 7) (o: monoazo; C.I. n.o 15850:1) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1246 | | 12769-96-9 | | C.I. Pigment Violet 15 (o: violeta ultramarino; C.I. n.o 77007) | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1247 | | 6358-30-1 | | C.I. Pigment Violet 23 (u: oxacina; C.I. n.o 51319) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1248 | | 1345-05-7 | | C.I. Pigment White 5 [o: litopón (coprecipitación de sulfato de bario y sulfuro de zinc); C.I. n.o 77115] | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1249 | | 5590-18-1 | | C.I. Pigment Yellow 110 (o: aminocetona; C.I. n.o 56280) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1250 | 269-103-8 | 68187-51-9 | | C.I. Pigment Yellow 119 (o: ferrita de zinc; C.I. n.o 77496) | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1251 | 603-331-4 | 129423-54-7 | | C.I. Pigment Yellow 191 (o: monoazo; C.I. n.o 18795) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1252 | 232-353-3 | 8007-18-9 | | C.I. Pigment Yellow 53 (o: titanato de níquel y antimonio; C.I. n.o 77788) | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1253 | | 6528-34-3 | | C.I. Pigment Yellow 65 (o: monoazo; C.I. n.o 11740) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1254 | | 8005-02-5 | | C.I. Solvent Black 7 (o: azina; C.I. n.o 50415:1) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1255 | 201-353-5 | 81-48-1 | | C.I. Solvent Violet 13 (o: antraquinona; C.I. n.o 60725) | Aditivo | Todos | | | | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1256 | | 109-58-0 | | Ácido (2-aminoetil)carbámico | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | Utilizar solo en elastómeros que tengan fluoruro de vinilideno como monómero. Contenido máximo residual en el material final (CM) = 30 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1257 | | 36-86-8 | | 1,1-Bis(terc-butilperoxi)ciclohexano | Auxiliar de polimerización | Caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1258 | | 95-35-2 | | 1,3-Bis(2-benzotiazolilmercaptometil)urea | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1259 | | 2212-81-9 | | 1,3-Bis(terc-butilperoxiisopropil)-benceno | Auxiliar de polimerización | Caucho | 0,1 | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1260 | | 105-55-5 | | 1,3-Dietiltiourea | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1261 | | 7691-02-3 | | 1,3-Diviniltetrametildisilazano | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1262 | | 102-78-3 | | 2-(2,6-Dimetilmorfolinotio) benzotiazol | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (43) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1263 | | 102-77-2 | | 2-(Morfolinotio)benzotiazol | Auxiliar de polimerización | Caucho | 150 | | (43) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 30 g/kg. | 31 de diciembre de 2031
1264 | | 87-97-8 | | 2,6-Di-terc-butil-4-metoximetil)fenol | Aditivo | Caucho | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1265 | | 2668-47-5 | | 2,6-Di-terc-butil-4-fenilfenol | Aditivo | Caucho | | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1266 | | 95-30-7 | | Sulfuro de 2-benzotiazil-N,N-dietiltiocarbamilo | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (43) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1267 | | 96-45-7 | | 2-Mercaptoimidazolina | Auxiliar de polimerización | Caucho | 2,5 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 30 g/kg. | 31 de diciembre de 2028
1268 | | 26511-61-5 | | Ácido 3,3-bis(terc-butilperoxi)butanoico, éster de n-butilo | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1269 | | 19262-37-4 | | Carbamato de 4,4'-bis(aminociclohexil)metano | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1270 | | 101-70-2 | | 4,4'-Dimetoxidifenilamina | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1271 | | 95-80-7 | | 4-Metil-m-fenilenodiamina | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1272 | | 15570-10-2 | | 4-terc-Butil-2-metiltiofenol | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1273 | | 4545-30-6 | | 4-terc-Butiltiofenol, sal de zinc | Aditivo | Caucho | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1274 | | 140-04-5 | | Acetil-ricinoleato de butilo | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1275 | | 141-17-3 | | Adipato de bis[2-(2-butoxietoxi)-etilo] | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1276 | | 2451-84-5 | | Adipato de dibencilo | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1277 | | 105-97-5 | | Adipato de didecilo | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1278 | | 27178-16-1 | | Adipato de diisodecilo | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1279 | | 1330-86-5 | | Adipato de diisoctilo | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1280 | | 110-29-2 | | Adipato de n-decil-n-octilo | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1281 | | 123-77-3 | | Azodicarbonamida | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1282 | 201-255-2 | 80-17-1 | | Bencenosulfonohidrazida | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1283 | | | | Bis(2-hidroxi-3-terc-octil-5-metilfenil)metano | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1284 | 246-709-0 | 25176-75-4 | | Ácido caproico, diéster con trietileneglicol | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1285 | 203-361-4 | 106-10-5 | | Ácido caprílico, diéster con trietileneglicol | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1286 | | 61789-98-8 | | Corcho | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1287 | | 3399-73-3 | | Ciclohexiletilamina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1288 | | 149-82-6 | | Ácido dibutilditiocarbámico, sal de N,N-dimetilciclohexilamina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1289 | | 109-89-7 | | Dietilamina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1290 | | 502-55-6 | | Disulfuro de dietilxantógeno | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | (47) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1291 | | 123-81-9 | | Etilenglicol bis(tioglicolato) | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 30 g/kg. | 31 de diciembre de 2031
1292 | | 36290-04-7 | | Ácido formaldehído-2-naftalenosulfónico, copolímero, sal sódica | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | (15) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2034
1293 | | 93-35-4 | | Copolímero de formaldehído-fenol | Aditivo | Caucho | | | (15) | El copolímero no puede contener aditivos que no estén incluidos en la lista positiva europea de componentes orgánicos. | 31 de diciembre de 2028
1294 | | 68476-37-9 | | Cola de origen animal | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1295 | | 16941-12-1 | | Ácido hexacloroplatínico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1296 | | 999-97-3 | | Hexametildisilazano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1297 | | 143-06-6 | | Carbamato de hexametilendiamina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1298 | 213-680-0 | 1000-90-4 | | Isopropil-xantogenato, sal de zinc | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (47) En relación con el zinc, véase el anexo V. | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1299 | | 106-18-3 | | Laurato de butilo | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1300 | | 28693-00-7 | | Ácido monocloroacético, éster con 5-(hidroximetil)-biciclo[2.2.1]hept-2-eno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1301 | | | | Cera de Montana, compuesta por: 1) ácidos montánicos C 26-C 32, 2) sus ésteres con etilenglicol y/o 1,3-butanodiol, 3) y/o sales de calcio | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1302 | | 10591-84-1 | | Disulfuro de N,N'-dimetildifeniltiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 30 g/kg. | 31 de diciembre de 2031
1303 | | | | N-Alquil(C 14-C 18)-N,N’,N’-triacetoil-1,3-diaminopropano | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1304 | | | | N-Fenil-N’-isohexil-p-fenilendiamina | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1305 | | 142-77-8 | | Oleato de butilo | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1306 | | 7620-75-9 | | Oleato de dibutilamina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1307 | | 1912-84-1 | | Ácido oleico, sal de estaño(II) | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1308 | | 117-97-5 | | Pentaclorotiofenol, sal de zinc | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1309 | | 98-77-1 | | Ácido pentametilen-ditiocarbámico, sal de piperidina | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1310 | | 136-04-9 | | Ácido pentametilen-ditiocarbámico, sal de potasio | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) En relación con el zinc, véase el anexo V. | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 30 g/kg. | 31 de diciembre de 2028
1311 | | 107-71-1 | | Peracetato de terc-butilo | Auxiliar de polimerización | Caucho | 0,1 | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1312 | | 89-03-8 | | Vaselina | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1313 | | 117-84-0 | | Ftalato de di-n-octilo | Aditivo | Caucho | 300 | | (25) (27) | | 31 de diciembre de 2028
1314 | | 26762-92-5 | | Hidroperóxido de p-mentano | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1315 | | | | Fosfito de p-nonilfenilo, éster de 2,2-bis(3-terc-butil-4-hidroxifenil)propano | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1316 | | 25101-03-5 | | Adipato de polipropilenglicol | Aditivo | Caucho | | | (30) | | 31 de diciembre de 2037
1317 | 232-299-0 | 8002-13-9 | | Aceite de colza | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2028
1318 | | 27214-90-0 | | Sebacato de diisoctilo | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1319 | | 2432-87-3 | | Sebacato de di-n-octilo | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1320 | | 1344-08-7 | | Polisulfuro de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1321 | | | | Aceite de soja, azufrado (facticio) | Aditivo | Caucho | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
1322 | | 93-73-2 | | Monosulfuro de tetrabutiltiuram | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1323 | | 7772-99-8 | | Cloruro de estaño | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1324 | | 19484-26-5 | | Mercaptano de tridecilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1325 | | 117-56-8 | | Fosfato de trietanolamina | Aditivo | Caucho | 500 | | | Utilizar solo en agentes desmoldeantes. | 31 de diciembre de 2028
Cuadro 2
Lista positivas europeas de grupos de sustancias de partida para materiales orgánicos
Número EUPL | Número CE | Número CAS | Número de sustancia para MCA (A) | Nombre del grupo de sustancias de partida | Función técnica (B) | Materiales en contacto con agua potable (C) | Concentración máxima tolerable en el grifo en materiales orgánicos (CMT grifo, materiales orgánicos ) en μg/l | Concentración máxima tolerable total en el grifo [CMT(G) grifo, materiales orgánicos ] en μg/l (D) | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Valor de la sustancia de partida | Valores de otras especies químicas pertinentes (E)
1326 | | | 3 | Monoalcoholes alifáticos saturados lineales, primarios (C4-C 22) | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1327 | | | 4 | Mezcla de (40 %p) 1,6-diisocianato de 2,2,4-trimetilhexano y (60 %p) 1,6-diisocianato de 2,4,4-trimetilhexano | Monómero u otro reactivo | Todos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto final, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el alimento (CMA). | 31 de diciembre de 2034
1328 | | | 5 | Trialquil(C5-C 15)acetato de 2,3-epoxipropilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo epoxi. El peso molecular del grupo epoxi es de 43 Da. | 31 de diciembre de 2031
1329 | | | 6 | Trialquil(C7-C 17)acetato de vinilo | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2031
1330 | | | 8 | Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, acetilados | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (31) | | 31 de diciembre de 2031
1331 | | | 9 | Ácidos, C2-C 24, alifáticos, lineales, monocarboxílicos, obtenidos a partir de grasas y aceites naturales, y sus ésteres con mono-, di y triglicerol (incluidos los ácidos grasos ramificados a los niveles que se presentan naturalmente) | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1332 | | | 10 | Ácidos, C2-C 24, alifáticos, lineales, monocarboxílicos, sintéticos, y sus ésteres con mono-,di- y triglicerol | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1333 | | | 11 | Ésteres de los ácidos alifáticos monocarboxílicos (C6-C 22) con poliglicerol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1334 | | | 12 | Ácidos grasos obtenidos a partir de grasas y aceites alimenticios animales o vegetales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1335 | | | 13 | Monoalcoholes alifáticos saturados lineales, primarios (C4-C 24) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1336 | | | 14 | Ácido n-alquil(C 10-C 13)bencenosulfónico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1337 | | | 15 | Alquildimetilaminas, lineales con un número par de átomos de carbono (C 12-C 20) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1338 | | | 16 | Ácidos alquil(C8-C 22)sulfónicos | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 300 | | | | 31 de diciembre de 2031
1339 | | | 17 | Ácidos alquil(C8-C 22)sulfúricos lineales primarios, con un número par de átomos de carbono | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1340 | | | 19 | N,N-Bis(2-hidroxietil)alquil (C8-C 18)amina | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (7) | | 31 de diciembre de 2031
1341 | | | 20 | Clorhidratos de N,N-Bis(2-hidroxietil)alquil (C8-C 18)amina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (7) | | 31 de diciembre de 2031
1342 | | | 22 | Mono- y diglicéridos del aceite de ricino | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1343 | | | 23 | Ésteres de los ácidos grasos del aceite de coco con cloruro de colina | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 45 | | | Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2031
1344 | | | 25 | Cresoles, butilados, estirenados | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 600 | | | | 31 de diciembre de 2031
1345 | | | 26 | 5,7-Di-terc-butil-3-(3,4- y 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ona con: a) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ona (80 a 100 %p) y b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ona (0 a 20 %p) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1346 | | | 27 | Ácido 9,10-dihidroxiesteárico y sus oligómeros | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
1347 | | | 28 | Bis[n-alquil(C 10-C 16)tioglicolato] de di-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2031
1348 | | | 31 | Dimaleato de di-n-octilestaño esterificado | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (10) | | 31 de diciembre de 2031
1349 | | | 38 | Fibras de vidrio | Aditivo | Todos | | | | Vidrio según el anexo IV. | 31 de diciembre de 2031
1350 | | | 40 | Ésteres de glicerol con ácido acético | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1351 | | | 41 | Ésteres de glicerol con ácidos alifáticos saturados lineales con un número par de átomos de carbono (C 14-C 18) y con ácidos alifáticos insaturados lineales con un número par de átomos de carbono (C 16-C 18) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1352 | | | 42 | Ésteres de glicerol con ácido butírico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1353 | | | 43 | Ésteres de glicerol con ácido erúcico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1354 | | | 44 | Ésteres de glicerol con ácido 12-hidroxiesteárico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1355 | | | 45 | Ésteres de glicerol con ácido láurico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1356 | | | 46 | Ésteres de glicerol con ácido linoleico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1357 | | | 47 | Ésteres de glicerol con ácido mirístico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1358 | | | 48 | Ésteres de glicerol con ácido nonanoico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1359 | | | 49 | Ésteres de glicerol con ácido oleico | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1360 | | | 50 | Ésteres de glicerol con ácido palmítico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1361 | | | 51 | Ésteres de glicerol con ácido propiónico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1362 | | | 52 | Ésteres de glicerol con ácido ricinoleico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1363 | | | 53 | Ésteres de glicerol con ácido esteárico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1364 | | | 65 | Mezcla de 4-(2-benzoxazolil)-4′-(5-metil-2-benzoxazolil)estilbeno, 4,4′-bis(2-benzoxazolil)estilbeno y 4,4′-bis(5-metil-2-benzoxazolil)estilbeno | Aditivo | Todos | | | | No más del 0,05 %p (cantidad de sustancia utilizada/cantidad de formulación). La proporción de la mezcla obtenida a partir del proceso de fabricación debe ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %), que es la habitual. | 31 de diciembre de 2031
1365 | | | 66 | Tris[alquil(C 10-C 16)tioglicolato] de mono-n-octilestaño | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (11) | | 31 de diciembre de 2031
1366 | | | 67 | Ácidos montánicos y/o sus ésteres con etilenglicol y/o 1,3-butanodiol y/o glicerol | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1367 | | | 68 | Fosfatos de mono- y di-n-alquilo (C 16 y C 18) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
1368 | | | 69 | Fosfito de tris(nonil- y/o dinonilfenilo) | Aditivo | Todos | 1500 | | | En ausencia de plastificante, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 3 000 mg/kg. En relación con el copolímero de butadieno-estireno, el contenido máximo residual en el material final (CM) = 15 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2028
1369 | | | 73 | Poliésteres de 1,2-propandiol y/o 1,3- y/o 1,4-butanodiol y/o polipropilenglicol con ácido adípico, que pueden tener el extremo encapsulado en ácido acético o ácidos grasos C 12-C 18 o n-octanol o n-decanol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (30) (31) | | 31 de diciembre de 2034
1370 | | | 78 | Sulfato de polietilenglicol (EO = 1-50) monoalquil éter (lineal y ramificado, C8-C 20), sales | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
1371 | | | 80 | Polvos, escamas y fibras de latón, bronce, cobre, acero inoxidable, estaño y aleaciones de cobre, estaño y hierro | Aditivo | Todos | | | En relación con los elementos pertinentes, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1372 | | | 89 | Ésteres del ácido esteárico con etilenglicol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (2) | | 31 de diciembre de 2031
1373 | | 50-21-5 | 99 | Ácido láctico | Monómero u otro reactivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1374 | | 50-99-7 | 102 | Glucosa | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2037
1375 | | 57-55-6 | 109 | 1,2-Propanodiol | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1376 | | 59-02-9 10191-41-0 | 110 | α-Tocoferol | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1377 | | 75-56-9 | 135 | Óxido de propileno | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. | 31 de diciembre de 2028
1378 | | 107-01-7 | 224 | 2-Buteno | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1379 | | 107-88-0 | 228 | 1,3-Butanodiol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1380 | | 110-98-5 25265-71-8 | 257 | Dipropilenglicol | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1381 | | 138-22-7 | 322 | Lactato de butilo | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1382 | | 598-32-3 | 357 | 3-Buten-2-ol | Monómero u otro reactivo | Todos | 0,1 | | | Utilizar solo como comonómero para la preparación de aditivos poliméricos. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA), a la espera de disponer de un método analítico. | 31 de diciembre de 2028
1383 | | 1330-43-4 | 407 | Tetraborato de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el boro, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2034
1384 | | 1332-37-2 | 409 | Óxido de hierro | Aditivo | Todos | | | En relación con el hierro, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1385 | | 3724-65-0 | 467 | Ácido crotónico | Monómero u otro reactivo Aditivo | Todos | | | (34) | | 31 de diciembre de 2028
1386 | | 4080-31-3 | 474 | Cloruro de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 15 | | | | 31 de diciembre de 2031
1387 | | | 501 | Aluminio (fibras, copos y polvos) | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1388 | | 7631-86-9 | 504 | Dióxido de silicio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Para el dióxido de silicio amorfo sintético: partículas primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 μm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 0,3 μm-mm. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
1389 | | 7664-93-9 | 511 | Ácido sulfúrico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
1390 | | 7704-34-9 | 514 | Azufre | Auxiliar de polimerización | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1391 | | 7771-44-0 | 518 | Ácido araquidónico | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1392 | | 7772-98-7 | 519 | Tiosulfato de sodio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (18) | | 31 de diciembre de 2034
1393 | | 9003-11-6 106392-12-5 | 551 | Poli(etilen propilen)glicol | Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2028
1394 | | 63148-62-9 | 575 | Polidimetilsiloxano (peso molecular > 6 800 Da) | Monómero u otro reactivo (aceite de base) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | Viscosidad a 25 °C no inferior a 100 cSt (100 x 10-6 m2/s). | 31 de diciembre de 2034
1395 | | 10377-51-2 | 588 | Yoduro de litio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (6) En relación con el litio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1396 | | 11104-61-3 | 593 | Óxido de cobalto | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el cobalto, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1397 | | 11129-60-5 | 594 | Óxido de manganeso | Aditivo | Todos | | | En relación con el manganeso, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1398 | | 12004-14-7 37293-22-4 | 598 | Sulfoaluminato de calcio | Aditivo | Todos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1399 | | 12626-88-9 | 606 | Hidróxido de manganeso | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el manganeso, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1400 | | 12751-22-3 | 607 | Fosfuro de hierro | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | En relación con el hierro, véase el anexo V. | Utilizar solo en polímeros y copolímeros de PET. | 31 de diciembre de 2031
1401 | | 13463-67-7 | 610 | Dióxido de titanio | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1402 | | 17194-00-2 | 625 | Hidróxido de bario | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el bario, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
1403 | | 25013-16-5 | 635 | terc-Butil-4-hidroxianisol | Aditivo | Todos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1404 | | 25322-68-3 | 638 | Polietilenglicol | Monómero u otro reactivo Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1405 | | 25513-64-8 | 641 | Mezcla de (35-45 %p) de 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexano y (55-65 %p) de 1,6-diamino-2,4,4-trimetilhexano | Monómero u otro reactivo | Todos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1406 | | 68515-48-0 28553-12-0 | 728 | Diésteres de ácido ftálico con alcoholes ramificados primarios, saturados C8-C 10, más del 60 % de C9 | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | (25) (31) | Utilizar solo como: a) | plastificante; b) | agente de apoyo técnico en concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto. | 31 de diciembre de 2037
1407 | | 68855-54-9 | 734 | Tierra de diatomeas calcinada con fundente de carbonato sódico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
1408 | | 73138-82-6 | 741 | Ácidos resínicos y ácidos de la colofonia | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1409 | | | 789 | Homopolímeros y/o copolímeros hidrogenados compuestos de 1-hexeno y/o 1-octeno y/o 1-deceno y/o 1-dodeceno y/o 1-tetradeceno (peso molecular: 440–12000) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Peso molecular medio no inferior a 440 Da. Viscosidad a 100° C no inferior a 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s). | 31 de diciembre de 2034
1410 | | 90751-07-8 82451-48-7 | 790 | Poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)] | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | Peso molecular medio no inferior a 2 400 Da. Contenido residual de morfolina ≤ 30 mg/kg, de N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidina-4-il) hexano-1,6-diamina < 15 000 mg/kg, y de 2,4-dicloro-6-morfolino-1,3,5-triazina ≤ 20 mg/kg. | 31 de diciembre de 2034
1411 | | | 799 | Éteres de polietilenglicol (OE = 1-50) de alcoholes primarios (C8-C 22) lineales y ramificados | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | 90 | | | De conformidad con el máximo contenido de óxido de etileno establecido en los criterios de pureza para aditivos alimentarios del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión. | 31 de diciembre de 2037
1412 | | | 801 | Ácidos, C2-C 24, alifáticos, lineales, monocarboxílicos, obtenidos a partir de grasas y aceites naturales, sal de litio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | En relación con el litio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1413 | | | 805 | Dióxido de titanio, recubierto con un copolímero de n-octiltriclorosilano y [aminotris(ácido metilenofosfónico), sal pentasódica] | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | El contenido de copolímero de tratamiento de superficie del dióxido de titanio recubierto es inferior al 1 %p. | 31 de diciembre de 2031
1414 | | | 810 | Diésteres y monoésteres de neopentilglicol con benzoato y ácido 2-etilhexanoico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | (31) | | 31 de diciembre de 2031
1415 | | | 815 | Trimetilolpropano, mezclas de triésteres y diésteres con benzoato y ácido 2-etilhexanoico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | (31) | | 31 de diciembre de 2031
1416 | | | 878 | Ácidos grasos (C8-C 22) obtenidos a partir de grasas y aceites animales o vegetales, ésteres con alcoholes ramificados alifáticos, monohídricos, saturados, primarios (C3-C 22) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1417 | | | 879 | Ácidos grasos (C8-C 22) obtenidos a partir de grasas y aceites animales o vegetales, ésteres con alcoholes, lineales, alifáticos, monohídricos, saturados, primarios (C1-C 22) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1418 | | | 880 | Ácidos grasos (C8-C 22), ésteres con pentaeritritol | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1419 | | 128-44-9 | 902 | 1,1-Dióxido de 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, sal sódica | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | La sustancia deberá cumplir los criterios específicos de pureza establecidos en el Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión. | 31 de diciembre de 2034
1420 | | | 924 | Trimetilolpropano, mezclas de triésteres y diésteres con ácidos n-octanoico y n-decanoico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | Para uso solo en PET. | 31 de diciembre de 2037
1421 | | 939402-02-5 | 974 | Fosfito, mezclas de triésteres de 2,4-bis (1,1-dimetilpropil)fenil y 4-(1,1-dimetilpropil)fenil | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 500, expresado como la suma de las formas fosfito y fosfato de la sustancia, 4-terc-amilfenol y 2,4-di-terc-amilfenol 50 - para 2,4-di-terc-amilfenol | | | | 31 de diciembre de 2037
1422 | | | 1046 | Óxido de zinc, nanopartículas, recubiertas de [3-(metacriloxi)propil]-trimetoxi-silano (n.o EUPL 0695) | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Solo para uso en polímeros no plastificados. Deben respetarse las restricciones y especificaciones de la sustancia con el n.o EUPL 0695. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2037
1423 | | | 1053 | Ácidos grasos, C 16-C 18 saturados, ésteres con dipentaeritritol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Solo se usará cuando esté producido utilizando un precursor de ácido graso obtenido a partir de grasas o aceites comestibles. | 31 de diciembre de 2037
1424 | | 7695-91-2 58-95-7 | 1055 | Acetato de α-tocoferol | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Solo debe utilizarse como antioxidante en poliolefinas. La sustancia o sus productos de hidrólisis son aditivos alimentarios autorizados y se verificará su conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión. | 31 de diciembre de 2037
1425 | | | 1062 | Mezcla compuesta por un 97 % de ortosilicato de tetraetilo (número CAS 78-10-4) y un 3 % de hexametildisilazano (número CAS 999-97-3) | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | Solo debe utilizarse para la producción de PET reciclado y en una concentración de hasta el 0,12 % (en peso). | 31 de diciembre de 2037
1426 | | | 1075 | Arcilla montmorillonita modificada con bromuro de hexadeciltrimetilamonio | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Utilizar solo como aditivo hasta el 4,0 %p en ácido poliláctico para aplicaciones con agua fría. Puede formar plaquetas en nanoforma de un grosor inferior a 100 nm en una o dos dimensiones. Estas plaquetas deberán estar dispuestas de forma paralela a la superficie del polímero y estar plenamente integradas en él. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6 de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1427 | | | 1077 | Dióxido de titanio tratado en superficie con alúmina fluorada | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Todos | | | | Utilizar únicamente en un 25,0 %p como máximo, también en nanoforma. Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1428 | | | | Ácidos grasos de aceite de ricino, deshidratados | Monómero u otro reactivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Caucho, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1429 | | 61790-39-4 | | Ácidos grasos de aceite de ricino, hidrogenados | Monómero u otro reactivo Aditivo | Revestimientos, lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1430 | | 55965-84-9 | | 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (n.o CAS 26172-55-4) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (n.o CAS 2682-20-4), mezcla (3:1) | Otra (conservante para productos envasados) | Revestimientos | 7,5 | | | Restricción = 0,025 mg/dm2. Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo I, secciones 3.4 y 4.4, de la Decisión de Ejecución (UE) …/… de la Comisión [OP: cumpliméntese la referencia del documento C(2024) 238]. | 31 de diciembre de 2034
1431 | | 68938-15-8 | | Ácidos grasos del aceite de coco hidrogenado | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2034
1432 | | 110-54-3 | | n-Hexano, incluidos los isómeros estructurales hasta un 40 % (ciclohexano < 3 %) n.o de la lista 925-292-5 | Auxiliar para la producción de polímeros | Todos | 250 | | | No es necesario verificar la CMT cuanto la temperatura del proceso es superior a 100° C. | 31 de diciembre de 2031
1433 | | 93685-81-5 | | Isododecano (isómero principal: 2,2’,4,6,6’-pentametilheptano) | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1434 | | 926-099-9 | | Lana de roca | Aditivo | Caucho | | | | Diámetro > 1 μm (diámetro medio: 5-30 μm). Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1435 | | | | Ácido acrílico, ésteres con alcoholes monohídricos, alifáticos, saturados, C1-C 18 | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 300, expresado como ácido acrílico | | (21) | | 31 de diciembre de 2031
1436 | | | | Ácido adípico, ésteres con alcoholes monohídricos, alifáticos, primarios, saturados, (C6-C 12) | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1437 | | | | Productos de adición de trivinilciclohexano y alfa, omega-dihidrogen-polihidrogen-metildimetil-siloxanos | Monómero u otro reactivo | Silicona | | | | Dosis máxima = 10 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1438 | | | | Alcadienos (C3-C8) | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto. | 31 de diciembre de 2031
1439 | | | | Alcoxisilanos con grupos funcionales, por ejemplo, grupos vinil, metacril, amino o glicidil | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Dosis máxima = 0,5 % (en peso) sobre la base del material de relleno o 0,3 % (en peso), como máximo, sobre la base de la pieza plástica | 31 de diciembre de 2031
1440 | | | | Ácido alquilarilsulfónico | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Dosis máxima = 3 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1441 | | | | Sulfonatos de alquil(C8-C 18)benceno, sales sódicas | Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | (41) | | 31 de diciembre de 2031
1442 | | | | Sulfonatos de alquil(C8-C 18)naftaleno, sales sódicas | Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | (41) | | 31 de diciembre de 2031
1443 | | | | Ésteres de alquil(C1-C8)-ácido silícico o ácido ortosilícico con alcoholes alifáticos monohídricos (C2-C4) y el éter monometílico de etanodiol (metilglicol) y sus productos de condensación | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | Dosis máxima = 3 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1444 | | | | Amida de ácidos alifáticos carboxílicos, C8-C 22 | Auxiliar para la producción de polímeros | Silicona | | | | Dosis máxima = 1,5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1445 | | | | Ácido 3-aminocrotónico, ésteres con butilenglicol | Aditivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1446 | | | | Ácido 3-aminocrotónico, ésteres con alcoholes mono- y dihídricos | Aditivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1447 | | | | Fibras de carbono | Aditivo | Caucho | | | | Fibras de carbono según el n.o EUPL 2041, anexo IV. | 31 de diciembre de 2031
1448 | | | | Productos de condensación de óxido de etileno con alcoholes (C3-C 18), fenolalquil (C4-C9), y sus derivados sulfonados, azufrados o fosfatados | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1449 | | | | Organopolisiloxano cíclico con grupos metil solamente o con grupos n-alquil (C2-C 32) | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1450 | | | | Ácidos α,ω-dicarboxílicos (C6-C 12), alifáticos, no ramificados | Monómero u otro reactivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1451 | | | | Ácidos grasos (no ramificados, saturados e insaturados, con un número par de átomos de carbono, C8-C 22, con un contenido máximo del 2 % de materia insaponificable), como compuestos con bis(2-hidroxietil)amina | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1452 | | | | Amidas de ácidos grasos (no ramificados, saturados e insaturados, con un número par de átomos de carbono, C8-C 22, con un contenido máximo del 2 % de materia insaponificable) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1453 | | | | Ácidos grasos (no ramificados, saturados e insaturados, con un número par de átomos de carbono, C8-C 22, con un contenido máximo del 2 % de materia insaponificable), esterificados con alcoholes monohídricos, primarios, no ramificados, saturados, C4-C 18, así como alcohol oleílico | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1454 | | 9003-36-5 | | Polímero de formaldehído con 2-(clorometil)oxirano y fenol (éter glicidílico Novolac, NOGE) | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | 2,5, expresado como la suma de NOGE y sus productos de hidrólisis | Bisfenol F CMTgrifo = 2,5 μg/l Epiclorhidrina CMTgrifo = 0,1 μg/l 3-Monocloro-propano-1,2-diol CMTgrifo = 6,0 μg/l | (15) (49) | Solo para uso en revestimientos de polvo. | 31 de diciembre de 2031
1455 | | | | Ésteres de glicerol con ácidos grasos lineales, saturados o no, con un número par de átomos de carbono C8-C 20 y/o ácido adípico, ácido cítrico, ácido oxiesteárico y ácido ricinoleico | Aditivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1456 | | | | Ácido metacrílico, ésteres con alcoholes monohídricos, alifáticos, saturados, C1-C 18 | Monómero u otro reactivo | Caucho | 300, expresado como ácido metacrílico | | (22) | | 31 de diciembre de 2031
1457 | | | | Tris(semiéster del ácido maleico) de mono-n-octilestaño, preparado con alcoholes C1-C 18, primarios, no ramificados, saturados | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (11) | | 31 de diciembre de 2031
1458 | | | | Tris[monoalquil(C1-C 18) maleato] de mono-n-octilestaño | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | (11) | | 31 de diciembre de 2031
1459 | | | | Organopolisiloxanos, con grupos metilo en cada átomo de silicio que pueden sustituirse parcialmente por grupos alquenil(C2-C 32), grupos alquil(C2-C 32), grupos hidroxil, hidrógeno, alquilaminas disustituidas y/o grupos alquilo hidroxilados, grupos acetoxi y/o alcoxi y sus productos de condensación con polietilenglicol y/o polipropilenglicol, grupos alquil fluorados y grupos fenil | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Revestimientos, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1460 | | | | Organopolisiloxanos, lineales y ramificados, con grupos metil solamente y/o grupos n-alquil(C2-C 32)-, fenil-2, vinil-, hidroxil-, alcoxi(C1-C4)-, hidrógeno-, carboalcoxialquil(-(CH2)2-17-C(O)-O-(CH2)0-17CH3)-, y/o hidroxialquil(C1-C3) | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Caucho, silicona | | | | No puede contener polisiloxanos cíclicos que, además del grupo fenil, tengan un átomo de hidrógeno o un grupo metil en el mismo átomo de silicio. | 31 de diciembre de 2031
1461 | | | | Organopolisiloxanos, lineales o ramificados, como se mencionan en el n.o de referencia del material de embalaje 69848, pero, además, con hasta un 5 % máximo de hidrógeno y/o grupos alcoxi(C2-C4), carboalcoxialquil (-(CH2)2-17-C(O)-O-(CH2)0-17CH3)- y/o hidroxialquil(C1-C3) unidos al átomo de silicio | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Caucho, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1462 | | | | Organopolisiloxanos, lineales o ramificados y/o cíclicos, con grupos metil solamente o con grupos n-alquil(C2-C 32), fenil y/o hidroxil unidos al átomo de silicio, y sus productos de condensación con polietileno y/o polipropilenglicol | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Caucho, silicona | | | | No puede contener polisiloxanos cíclicos que, además del grupo fenil, tengan un átomo de hidrógeno o un grupo metil en el mismo átomo de silicio. | 31 de diciembre de 2031
1463 | | 68083-14-7 73138-88-2 68440-81-3 | | Organopolisiloxanos, lineales o ramificados con grupos metil o fenil | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Plásticos, lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2037
1464 | | 9016-00-6 63148-62-9 68037-74-1 | | Organopolisiloxanos, lineales o ramificados con grupos metil | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Plásticos, lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1465 | | | | Organopolisiloxanos con grupos vinil unidos al átomo de silicio | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Caucho, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1466 | | 64741-56-6 | | Residuos de petróleo, destilados al vacío | Monómero u otro reactivo (resina) | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1467 | | 92062-05-0 | | Residuos de petróleo, obtenidos a vacío craqueado térmicamente | Monómero u otro reactivo (resina) | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1468 | | | | Complejos de platino | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1469 | | | | Polialcoxiésteres de ácidos grasos con un número par de átomos de carbono (C8-C 24) | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1470 | | 68037-01-4 | | Poli-1-deceno hidrogenado | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Lubricantes | | | | Impurezas de hidrocarburos con un número de átomos de carbono inferior a 30 que no contengan más del 1,5 % de naftaleno, aromáticos ni HAP. | 31 de diciembre de 2034
1471 | | | | Resina polidiénica sintética | Aditivo | Todos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1472 | | | | Polidimetilsiloxanos y polidimetilsiliconas, terminados en grupos 3-aminopropil, polímeros con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Caucho, silicona | | | (16) | Ténganse en cuenta las condiciones de uso del 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano (número EUPL 0410) y del 1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexano (número EUPL 0391). | 31 de diciembre de 2031
1473 | | | | Polidimetilsiloxanos y polidimetilsiliconas, terminados en grupos 3-aminopropil, polímeros con bis(4-isocianatociclohexil)metano | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Caucho, silicona | | | (16) | Ténganse en cuenta las condiciones de uso del bis(4-isocianatociclohexil)metano (n.o EUPL 0420) y del bis(4-aminociclohexil)metano (n.o EUPL 0366). | 31 de diciembre de 2031
1474 | | | | Éteres de polietilenglicol de alcoholes monohídricos alifáticos (C 12-C 20) y de alquilfenoles (C2-C9) | Auxiliar para la producción de polímeros | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1475 | | 9002-98-6 | | Polietilenimina | Aditivo | Plásticos, revestimientos | | | | Para el polipropileno como agente de anclaje: ≤ 0,05 μg/dm2, siempre que el producto no libere etilenimina. | 31 de diciembre de 2034
1476 | | | | Óxido de polietileno (8-14), esterificado con ácido láurico, ácido oleico, ácido ricinoleico y/o ácido esteárico | Monómero u otro reactivo Otro | Caucho, revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1477 | | | | Óxido de polietileno, peso molecular > 200 (pEO) | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1478 | | | | Éter de óxido de polietileno (4-14) de octil- y/o nonilfenol | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, caucho | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1479 | | | | Éteres de óxido de polietileno (4-14) de alcoholes monohídricos, primarios, no ramificados, saturados C 12-C 18 | Aditivo | Plásticos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1480 | | | | Óxido de polipropileno, esterificado con ácido láurico, ácido oleico, ácido ricinoleico y/o ácido esteárico | Auxiliar para la producción de polímeros Auxiliar de polimerización | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1481 | | | | Polisacáridos | Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1482 | | 9003-53-6 | | Poliestireno (con pentano como agente de expansión) | Monómero u otro reactivo (resina) | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1483 | | | | Politerpenos | Aditivo | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1484 | | 25213-24-5 | | Alcohol polivinílico, fabricado mediante saponificación de acetato de polivinilo, con un grado de saponificación ≥ 20 % | Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos | | | | Dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2034
1485 | | | | Alcohol polivinílico, parcialmente acetilado con menos del 20 % de grupos acetil y un valor K superior a 40 | Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos, silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1486 | | 71011-24-0 | | Compuestos de amonio cuaternario, bencil(alquilo de sebo hidrogenado)dimetil, cloruros, compuestos con bentonita | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1487 | | 68953-58-2 | | Compuestos de amonio cuaternario, bis(alquilo de sebo hidrogenado)dimetil, sales con bentonita | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1488 | | | | Polialquilenamina catiónica reticulada a) | resina poliamida epiclorhídrica producida a partir de diaminopropilmetilamina y epiclorhidrina; b) | resina poliamida epiclorhídrica producida a partir de epiclorhidrina, ácido adípico, caprolactama, dietilentriamina y/o etilendiamina; c) | resina poliamida epiclorhídrica producida a partir de ácido adípico, dietilentriamina y epiclorhidrina o una fusión de epiclorhidrina y amoníaco; d) | resina poliamida-poliamida epiclorhídrica producida a partir de epiclorhidrina, dimetiladipato y dietilentriamina; e) | resina poliamida-poliamida epiclorhídrica producida a partir de epiclorhidrina, adipamida y diaminopropilmetilamina | Aditivo | Plásticos | | | (49) | | 31 de diciembre de 2031
1489 | | | | Ácido sebácico, producto de reacción con estearilamida, neutralizado con hidróxido de calcio | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1490 | | | | Silanoles con al menos un grupo hidroxil y uno o varios grupos metil, vinil o fenil en cada átomo de silicio | Monómero u otro reactivo | Caucho | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1491 | | 68988-56-7 | | Dióxido de silicio, producto de reacción con trimetilclorosilano y alcohol isopropílico | Auxiliar para la producción de polímeros | Lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1492 | | 9006-65-9 | | Aceites de silicona (organopolisiloxanos con grupos metil y/o fenil) | Monómero u otro reactivo (base de aceite) Aditivo (polimérico) | Caucho, revestimientos, lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1493 | | | | Ésteres de sorbitol con ácidos grasos lineales, saturados o no, con un número par de átomos de carbono C8-C 20 | Aditivo | Revestimientos | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2031
1494 | | | | Mono- o diésteres de ácido esteárico con etanodiol y/o éter bis(2-hidroxietil) y/o trietilenglicol | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1495 | | | | Ácido titánico, ésteres con isobutanol, n-butanol y el enolato de etilacetoacetato | Auxiliar de polimerización | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1496 | | 26780-96-1 | | 2,2,4-Trimetil-1,2-dihidroquinolina (polimerizada) | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1497 | | | | Productos de adición de trivinil ciclohexano y α,ω-di- hidrógeno-poli-hidrógeno-metil-dimetil-siloxanos | Monómero u otro reactivo Aditivo (polimérico) | Silicona | | | | Dosis máxima = 10 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1498 | | | | Productos de condensación de urea-formaldehído | Monómero u otro reactivo (resina) Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Plásticos, revestimientos | | | (15) | | 31 de diciembre de 2031
1499 | | | | Ésteres vinílicos de ácidos carboxílicos monohídricos, saturados, alifáticos, C2-C 20 | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2031
1500 | | 2098907-70-9 | | Siloxano y silicona, dimetil, terminados en hidroxi (peso molecular superior a 7400 Da), éteres con ésteres de ácidos grasos C 16-C 18 con pentaeritritol | Auxiliar para la producción de polímeros Otra (coadyuvante tecnológico) | Caucho | | | | El polímero puede contener siloxano y silicona, dimetil, terminados en hidroxi (peso molecular superior a 7400 Da), ácidos grasos y éster de ácidos grasos C 16-C 18 de pentaeritritol. | 31 de diciembre de 2031
1501 | | 1318-02-1 | | Zeolitas, naturales y sintéticas, sales sódicas | Aditivo Auxiliar de polimerización | Plásticos, caucho, revestimientos | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1502 | | | | Hidrocarburos, C 10-C 14, contenido de hidrocarburos aromáticos ≤ 1 % | Aditivo | Plásticos, revestimientos | | | | Utilizar solo si la temperatura del proceso de producción es superior al punto de ebullición. | 31 de diciembre de 2031
1503 | 921-728-3 | 64741-66-8 | | Hidrocarburos, C7-C9, isoalcanos, con n.o CE 921-728-3, punto de ebullición entre 90 y 150° C, solubilidad en agua insignificante | Aditivo | Todos | | | | Utilizar solo si la temperatura del proceso de producción es superior al punto de ebullición. | 31 de diciembre de 2031
1504 | 920-750-0 | 64742-49-0 | | Hidrocarburos, C7-C9, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, con n.o CE 920-750-0, punto de ebullición entre 90 y 165° C, log Po/w=2,2-5,2, insoluble en agua | Aditivo | Todos | | | | Utilizar solo si la temperatura del proceso de producción es superior al punto de ebullición. | 31 de diciembre de 2031
1505 | | | | Hidróxido de titanio (ácido ortotitánico) | Aditivo | Todos, excepto el caucho | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1506 | | 119345-04-9 | | Benceno, derivados de 1,1'-oxibis-tetrapropileno, sales sódicas sulfonadas | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 450 | Para consultar los valores de la CMTgrifo de los productos de degradación, véase el cuadro 4. | | | 31 de diciembre de 2031
1507 | | 61789-44-4 | | Ácidos grasos de aceite de ricino | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1508 | | 61790-37-2 | | Ácidos grasos de aceite de sebo | Monómero u otro reactivo (aceite de base) | Revestimientos, lubricantes | | | | | 31 de diciembre de 2031
1509 | | 67762-90-7 | | Dióxido de silicio, producto de reacción con polidimetilsiloxano | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos, lubricantes | | | | Para el dióxido de silicio amorfo sintético silanado: partículas primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 μm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 0,3 μm-mm. | 31 de diciembre de 2031
1510 | | 68308-51-0 | | Ácidos grasos de aceite de algodón | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1511 | | 68424-45-3 | | Ácidos grasos de aceite de linaza | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1512 | | 68611-44-9 | | Dióxido de silicio, producto de reacción con dimetildiclorosilano | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | | | | Para el dióxido de silicio amorfo sintético silanado: partículas primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 μm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 0,3 μm-mm. | 31 de diciembre de 2031
1513 | | 68909-20-6 | | Dióxido de silicio, producto de reacción con hexametildisilazano | Auxiliar para la producción de polímeros Aditivo | Lubricantes | | | | Para el dióxido de silicio amorfo sintético silanado: partículas primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 μm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 0,3 μm-mm. | 31 de diciembre de 2031
1514 | | 84625-38-7 | | Ácidos grasos de aceite de girasol | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1515 | | 9003-35-4 | | Resinas de fenol-formaldehído | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (15) | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2031
1516 | | 91744-27-3 | | Mono-, di- y triglicéridos de aceite de ricino | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1517 | | 92044-96-7 | | Ácidos grasos de aceite de oliva | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1518 | | 93165-31-2 | | Ácidos grasos de aceite de colza | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1519 | | | | Ácidos grasos de aceite de maíz | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1520 | | | | Copolímero diciclopentadieno-indeno-estireno-alfa-metilestireno-viniltolueno-isobutileno, hidrogenado | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Revestimientos | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1521 | | | | Ácidos grasos de aceite de pescado | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1522 | | | | Ácidos grasos de aceite de semillas de cáñamo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1523 | | | | Ácidos grasos de aceite de palma | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1524 | | | | Ácidos grasos de aceite de palmiste | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1525 | | | | Ácidos grasos de aceite de perilla | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1526 | | | | Ácidos grasos de aceite de semillas de adormidera | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1527 | | | | Ácidos grasos de aceite de semillas de calabaza | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1528 | | | | Ácido ricinoleico, deshidrogenado | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1529 | | | | Ácidos grasos de aceite de cártamo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1530 | | | | Ácidos grasos de aceite de sésamo | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1531 | | | | Ácidos grasos de aceite de nueces | Monómero u otro reactivo | Revestimientos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1532 | | | | 1,4-Butanodiol, trimetilolpropano, 2,3-butilenglicol, dihidroxidietiléter de hidroquinona y sus derivados de condensación con óxido de propileno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (29) | | 31 de diciembre de 2031
1533 | | | | 1,5-Naftilenodiisocianato o 4,4'-difenilmetanodiisocianato o toluilenodiisocianato | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2031
1534 | | | | Copolímeros de acrilonitrilo con divinilbenceno (excepto resinas de intercambio iónico) | Aditivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de acrilonitrilo | | | | 31 de diciembre de 2031
1535 | | | | Ésteres acrílicos, fumáricos, maleicos y metacrílicos | Aditivo | Plásticos | | | (21) | | 31 de diciembre de 2031
1536 | | | | Ésteres de ácido beta-amino crotónico con 1,4-butilenglicol y con alcoholes grasos C 16-C 18 | Aditivo | Plásticos | | | | Para PVC rígido y sus copolímeros con contenido predominante de PVC sin plastificante: dosis máxima = 3 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1537 | | | | Cresoles de butilestireno, butilados, estirenados, con un peso molecular medio de 312 | Aditivo | Plásticos | | | | Dosis máxima = 0,5 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1538 | | | | Estearatos, palmitatos, ricinoleatos, heptanoatos y octoatos de calcio, litio, manganeso, aluminio, zinc, sodio, potasio y magnesio | Aditivo | Plásticos | | | En relación con el aluminio, el litio, el manganeso y el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1539 | | | | Aceite de ricino y sus productos de deshidratación, hidrogenación y/o condensación con ácidos adípico, sebácico y ftálico | Aditivo | Plásticos | | | (27) | | 31 de diciembre de 2031
1540 | | | | Arcillas | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1541 | | | | Productos de condensación de formaldehído con: — | fenol — | cresol — | xilenol — | resorcinol melamina | Monómero u otro reactivo | Caucho | | CMTgrifo para el formaldehído: 0.15 CMTgrifo para los fenoles: 0,05 | (15) | | 31 de diciembre de 2031
1542 | | | | Productos de condensación de polioxietileno-3 con alcoholes grasos C 10-C 18 | Aditivo | Plásticos | | | | Para las películas de poliolefina: dosis máxima = 1 % (en peso). | 31 de diciembre de 2031
1543 | | | | Copolímeros de alfa-metilestireno con viniltolueno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1544 | | | | Copolímeros de butadieno con estireno y divinilbenceno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1545 | | | | Copolímeros de estireno y/o alfa-metilestireno con acrilonitrilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de acrilonitrilo | | | | 31 de diciembre de 2031
1546 | | | | Copolímeros de estireno y/o alfa-metilestireno con butadieno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1547 | | | | Copolímeros de estireno y/o alfa-metilestireno con butadieno y acrilonitrilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de acrilonitrilo | | | | 31 de diciembre de 2031
1548 | | | | Copolímeros de estireno y/o alfa-metilestireno con metilmetacrilato | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1549 | | | | Copolímeros de estireno con divinilbenceno (excepto resinas de intercambio iónico) | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1550 | | | | Copolímeros de tetrafluoroetileno con hexafluoropropileno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (38) | | 31 de diciembre de 2028
1551 | | | | Copolímeros de cloruro de vinilo con acrilonitrilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de cloruro de vinilo y acrilonitrilo | | | Monómero de cloruro de vinilo: contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1552 | | | | Copolímeros de cloruro de vinilo con éter cetilvinílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de cloruro de vinilo y acrilonitrilo | | | Monómero de cloruro de vinilo: contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1553 | | | | Copolímeros de cloruro de vinilo con acetato de vinilo modificados con anhídrido maleico y alcohol polivinílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de cloruro de vinilo y acrilonitrilo | | | Monómero de cloruro de vinilo: contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1554 | | | | Copolímeros de cloruro de vinilo con éter vinilidénico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de cloruro de vinilo y acrilonitrilo | | | Monómero de cloruro de vinilo: contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1555 | | | | Copolímeros de cloruro de vinilideno con acrilonitrilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | 0,1, expresado como monómero de cloruro de vinilo y acrilonitrilo | | | | 31 de diciembre de 2031
1556 | | | | Cresoles | Monómero u otro reactivo | Caucho | | Formaldehído CMTgrifo = 150 μg/l. | | | 31 de diciembre de 2031
1557 | | 85116-97-8 | | Éster de dietilenglicol con ácido esteárico | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1558 | | | | Difenilcarbonato con fosgeno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1559 | | | | Siliconas de emulsión | Aditivo | Caucho | | | | Composición según las siliconas. | 31 de diciembre de 2031
1560 | | | | Resinas epoxídicas | Otras (utilizadas en el proceso de colada para producir láminas coladas o moldes) | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1561 | | | | Productos de ésteres de colofonia, ácido maleico y ácido cítrico con polialcaloides C3-C6 | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1562 | | | | Productos de condensación de tipo éster de colofonia, ácido maleico y ácido cítrico con polialcoholes con tres a seis átomos C en la molécula | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1563 | | | | Ésteres de ácidos grasos con poliglicerol | Aditivo | Plásticos | | | | Para PVC y películas estirables de poliolefina. | 31 de diciembre de 2031
1564 | | | | Ésteres de glicerol con ácidos behénico y araquídico | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1565 | | | | Ésteres de ácidos alifáticos saturados C6-C 22 con alcoholes monohidroxílicos alifáticos saturados C2-C 20, incluido el alcohol oleico | Aditivo | Plásticos | | | | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 15 000 mg/kg. | 31 de diciembre de 2031
1566 | | | | Copolímeros de etileno con buteno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1567 | | | | Copolímeros de etileno con propileno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1568 | | | | Etilendiamina con ácido graso | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1569 | | | | Glicerol, ésteres con ácidos caprílico y n-decanoico | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1570 | | | | Resinas gliceroftálicas modificadas con aceite y estireno y/o alfa-metilestireno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | (27) | | 31 de diciembre de 2031
1571 | | | | Hexametilendiamina con ácido adípico y/o sebácico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1572 | | | | Homopolímeros y/o copolímeros hidrogenados compuestos de 1-deceno y/o 1-dodeceno y/o de 1-octeno | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1573 | | | | Iso-octil-epoxi-estearato | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1574 | | | | Aceites de linaza epoxidados con arreglo a las buenas prácticas industriales | Aditivo | Plásticos | | | | Para PVC y PVDC (número de yodo de aceite de linaza epoxidado < 6; contenido de oxígeno de oxirano < 10 %). | 31 de diciembre de 2031
1575 | | | | Resinas maleicas modificadas con colofonia y ácido abiético | Monómero u otro reactivo | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1576 | | | | Mercaptobenzimidazol y sales de zinc | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1577 | | 63231-60-7 | | Ceras microcristalinas | Aditivo | Caucho | | | | La muestra objeto de examen se considera adecuada para el uso si no supera los siguientes límites de absorción por centímetro de longitud del camino óptico: — | entre 280 y 289 mμ: 0.15; — | entre 290 y 299 mμ: 0,12; — | entre 300 y 359 mμ: 0.08; — | entre 360 y 400 mμ: 0,02. | 31 de diciembre de 2031
1578 | | | | Mezcla de s,s'-bis(isooctil tioglicolato) de dimetilestaño y s,s'-tris(isooctil tioglicolato) de monometilestaño | Aditivo | Plásticos | | | (9) | Para uso en copolímeros de PVC y PVC rígido sin plastificantes. | 31 de diciembre de 2031
1579 | 200-338-0 246-770-3 | 57-55-6 25265-71-8 | | Glicoles de mono- y dipropileno | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1580 | 277-291-8 - | 73138-45-1 - | | Éster de ácido montánico con etanodiol y 1,3-butanodiol | Aditivo | Plásticos | | | | Siempre que el producto no libere etilenglicol. | 31 de diciembre de 2031
1581 | | | | Octilalcoholes | Monómero u otro reactivo | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1582 | | | | Organopolisiloxanos con grupos 1,2-propanodiol | Monómero u otro reactivo Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1583 | | | | Organopolisiloxanos con grupos 1,3-propanodiol | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1584 | | | | Organopolisiloxanos con grupos de diisocianato de 2,4-toluideno | Monómero u otro reactivo | Caucho | 5,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2031
1585 | | | | Organopolisiloxanos con grupos de diisocianato de 2,6-toluideno | Monómero u otro reactivo | Caucho | 5,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2031
1586 | | | | Organopolisiloxanos con grupos de óxido de etileno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1587 | | | | Organopolisiloxanos con grupos fluorados | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1588 | | | | Organopolisiloxanos con grupos metil | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1589 | | | | Organopolisiloxanos con grupos pentaeritritol | Monómero u otro reactivo Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1590 | | | | Organopolisiloxanos con grupos fenil | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1591 | | | | Organopolisiloxanos con grupos de óxido de propileno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1592 | | | | Organopolisiloxanos con grupos sorbitol | Monómero u otro reactivo Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1593 | | | | Organopolisiloxanos con grupos tetrafluoroetileno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1594 | | | | Organopolisiloxanos con grupos trietilenglicol | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1595 | | | | Organopolisiloxanos con grupos trimetilolpropano | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1596 | | | | Organopolisiloxanos con grupos de diisocianato de trifenilmetano | Monómero u otro reactivo | Caucho | 5,0, expresado como aminas aromáticas primarias | | (16) | Contenido máximo residual en el material final (CM) = 1 mg/kg en el producto, expresado como grupo isocianato. Verificación de la conformidad en función del contenido residual por superficie en contacto con el agua (CMA). | 31 de diciembre de 2031
1597 | | | | Organopolisiloxanos con grupos vinil | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1598 | | | | Pentenos | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1599 | | | | Resinas fenólicas solamente o modificadas con resinas gliceroftálicas, epoxi o butiral de polivinilo o con alcohol butílico | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | Para pinturas y barnices. | 31 de diciembre de 2031
1600 | | | | Fenoles y/o metilfenoles condensados con estireno y/o alfa-metil-estireno | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1601 | | | | Resinas poliacetálicas | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1602 | | | | Poliamida resultante de la polimerización de cloruro de 1,3,5-bencenotricarbonilo con 1,3-bencenodiamina | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | Para un espesor de película ≤ 4 μm en plantas de ósmosis inversa/ultrafiltración. Se aplican requisitos adicionales para las aminas aromáticas primarias y las aminas secundarias; véase el anexo I, secciones 2.2.2 a 2.2.4, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1603 | | | | Poliglicoles | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1604 | | | | Polímeros derivados de la esterificación de ácido azelaico con alcoholes n-hexílicos y 2-etilhexílicos | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1605 | | | | Polímeros de acrilatos de butilo, etilo y metilo y metacrilatos de metilo | Monómero u otro reactivo | Plásticos | | | | El producto debe lavarse con agua a temperatura ambiente durante dos horas (excepto las películas y los revestimientos de espesor inferior a 0,2 mm). | 31 de diciembre de 2031
1606 | | | | Ácidos grasos saturados, no saturados e hidroxilados (C8-C 24) | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1607 | | | | Sílice y sílices hidratadas | Aditivo | Caucho | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1608 | | | | Aceites de silicona | Aditivo Otra (coadyuvante tecnológico) | Plásticos, caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1609 | | | | Pentametilenditiocarbamato de sodio | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | (42) | | 31 de diciembre de 2031
1610 | | | | Ésteres de sorbitol con ácidos erúcico, láurico, linoleico, mirístico, oleico, pelargónico, palmítico, ricinoleico, esteárico, 12-hidroxiesteárico | Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1611 | | | | Polímeros de soja | Monómero u otro reactivo Aditivo | Plásticos | | | | | 31 de diciembre de 2031
1612 | | | | Resinas terpénicas de dipenteno, alfa-pineno, beta-pineno | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1613 | | | | Terpolímeros de etileno, acetato de vinilo y monóxido de carbono | Aditivo | Plásticos | | | | Para uso en PVC. | 31 de diciembre de 2031
1614 | | | | Resinas de urea modificadas con alcohol butílico | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | Para uso en pinturas y barnices. | 31 de diciembre de 2031
1615 | | | | Xilenoles | Monómero u otro reactivo | Caucho | | Formaldehído CMTgrifo = 150 μg/l. | | | 31 de diciembre de 2031
1616 | | | | Ácidos alquil(C8-C 18)sulfónicos, sales sódicas | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | 1500, expresado como la suma de ácidos alquil(C8-C 18)sulfúricos y alquil(C8-C 18)bencenosulfónicos | | | | 31 de diciembre de 2031
1617 | | | | Ácidos alquil(C8-C 18)sulfúricos, sales sódicas | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | 1500, expresado como la suma de ácidos alquil(C8-C 18)sulfúricos y alquil(C8-C 18)bencenosulfónicos | | | | 31 de diciembre de 2031
1618 | | | | Clorobutadienos | Monómero u otro reactivo | Caucho | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1619 | | 63393-89-5 | | Resinas de cumaronaindeno | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1620 | | | | Ácidos grasos, saturados e insaturados, con un número par de átomos de carbono, C8-C 22, con un contenido de insaponificables inferior al 2 %, ésteres con pentaeritritol | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1621 | | | | Ácidos grasos, lineales, saturados e insaturados, con un número par de átomos de carbono, C8-C 22, con un contenido de insaponificables inferior al 2 % | Auxiliar de polimerización | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1622 | | | | Fibras de celulosa pura | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1623 | | | | Fibras de celulosa regenerada de conformidad con la Directiva 2007/42/CE de la Comisión | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1624 | | 82-74-2 | | Ceras hidrocarbonadas, parafinas y microcristalinas (hidrogenadas) | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1625 | | | | Organopolisiloxanos (siliconas), con dos grupos metil en cada átomo de silicio, peso molecular: 13,5-30 | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | 750 | | | | 31 de diciembre de 2031
1626 | | 8020-83-5 | | Aceites minerales de parafina | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1627 | | | | Ácido ftálico, ésteres con trietilenglicol | Aditivo | Caucho | | | (2) (27) | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1628 | | | | Éteres de polietilenglicol (4-14) de alcoholes monohídricos, lineales, saturados, primarios, C 12-C 18 | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1629 | | | | Éteres de polietilenglicol (4-14) de octil- y/o nonilfenol | Aditivo Auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1630 | | | | Ésteres de polietilenglicol (8-14) con ácidos láurico, oleico, ricinoleico y/o esteárico | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1631 | | 73398-64-8 | | Compuestos de amonio cuaternario, di-C8-C 18-alquildimetil, cloruros | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1632 | | | | Elastómeros regenerados | Aditivo | Caucho | | | | Elastómeros regenerados en la medida en que se derivan de caucho que cumple los requisitos de la lista positiva europea para materiales orgánicos. | 31 de diciembre de 2031
1633 | | | | Derivados de colofonia | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1634 | | | | Silanoles con al menos un grupo hidroxil y uno o varios grupos metil en cada átomo de silicio | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1635 | | | | Siloxanos con un átomo de hidrógeno y un grupo metil en cada átomo de silicio | Monómero u otro reactivo | Silicona | | | | | 31 de diciembre de 2031
1636 | | | | Siloxanos con dos grupos metil en cada átomo de silicio y un grupo vinil en los átomos de silicio terminales | Monómero u otro reactivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1637 | | | | Hollín (negro de horno y negro de canal) y otros productos de carbono, como grafito y polvo de coque | Aditivo | Caucho | | | | | 31 de diciembre de 2031
1638 | | | | Estireno (2 moles) condensado con 1 mol de una mezcla de o-, m- y p-cresoles, siempre que la viscosidad Brookfield del producto final sea de entre 14 y 17 cP a 25° C | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2028
1639 | | | | Productos de reacción de estireno y/o alfa-metilestireno y/o alqueno(C3-C 12)fenol y/o metilfenol | Aditivo | Caucho | 250 | | | | 31 de diciembre de 2028
1640 | | | | Tioxilenoles | Aditivo o auxiliar para la producción de polímeros | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. | 31 de diciembre de 2031
1641 | | | | Tris(mono- y dinonilfenil) fosfito | Aditivo | Caucho | | | | En el caso de los cauchos, no utilizar en productos que entren en contacto con agua tibia y caliente. El contenido de impurezas de tris(2-hidroxipropil)amina no debe superar el 1 %. | 31 de diciembre de 2031
1642 | | | | Fibras de cáñamo | | Revestimientos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1643 | | | | Fibras de lino | | Revestimientos | | | | Si se utiliza como material de relleno o pigmento (aditivo), se aplican los requisitos de pureza de los pigmentos, colorantes y materiales de relleno; véase el anexo I, sección 4.6, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
Notas:
1. Nota 1: Explicación de las notas de los cuadros 1 y 2
El significado de las notas de los cuadros 1 y 2 es el siguiente:
A. | Los números de las sustancias con arreglo a la legislación europea sobre materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos (MCA) se facilitan únicamente a efectos informativos.
B. | Esta columna indica la función técnica que realiza la sustancia de partida cuando se utiliza en los materiales en contacto con agua potable para los que está autorizada.
C. | Esta columna indica las categorías de los materiales en contacto con agua potable para los que está autorizada la sustancia de partida.
D. | La concentración máxima tolerable total en el grifo [CMT(G)grifo, materiales orgánicos] se refiere a la concentración máxima permitida de las sustancias determinadas que migran a partir de materiales orgánicos a aguas destinadas al consumo humano ya sea como a) total del grupo de sustancias como se indica en el cuadro 3; o b) total del elemento o ion enlazado o sin enlazar indicado en el anexo V.
E. | Las especies químicas pertinentes son aquellas identificadas de conformidad con el anexo IV, sección 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/365.
2. Nota 2: Alcance de una autorización
i. | Cuando una sustancia de partida que aparece en la lista como entrada individual también está contemplada en una entrada colectiva, las condiciones de uso, especificaciones y fechas de vencimiento aplicables a esta sustancia de partida serán exclusivamente las indicadas en la entrada individual.
ii. | Salvo que se indique lo contrario en el cuadro 1, las siguientes sales de ácidos, fenoles y alcoholes autorizados se considerarán cubiertas por esa autorización: aluminio, amonio, bario, calcio, cobalto, cobre, europio, gadolinio, hierro, lantano, litio, magnesio, manganeso, potasio, sodio, terbio y zinc. Esto está sujeto al cumplimiento del valor de CMT grifo, materiales orgánicos correspondiente para el elemento o ion mostrado en el anexo V en relación con los materiales orgánicos. En determinados casos, cuando la evaluación de la seguridad señale temores relacionados con el uso de ácidos libres, solo las sales deben ser autorizadas, con la indicación en la lista de la palabra «sales».
iii. | Las mezclas obtenidas mediante la mezcla de sustancias de partida autorizadas sin una reacción química de los componentes se considerarán cubiertas por esa autorización.
iv. | Cuando una sustancia de partida aparezca en la lista en su forma anhidra, se considerará que su aprobación cubre su forma hidratada.
v. | En el caso de cualquier sustancia polimérica natural o sintética de un monómero u otro reactivo autorizado y de que dicha sustancia no se utilice como aditivo, esta se considerará cubierta por la autorización de ese monómero u otro reactivo. Después de la publicación de la primera lista positiva europea, solo se incluirán entradas para el monómero y el otro reactivo.
vi. | En el caso de cualquier sustancia polimérica natural o sintética de un monómero u otro reactivo autorizado y de que dicha sustancia tenga un peso molecular de al menos 1 000 Da, esta se considerará cubierta por la autorización de ese monómero u otro reactivo cuando se utilicen como aditivos. Después de la publicación de la primera lista positiva europea, solo se incluirán entradas para el monómero y el otro reactivo. Como excepción, esta disposición no se aplicará a los polímeros obtenidos por fermentación microbiana.
vii. | Los prepolímeros y los polímeros naturales o sintéticos, así como sus mezclas, utilizados como monómero u otro reactivo incorporado en el polímero se considerarán cubiertos por la autorización de los monómeros u otro reactivo necesarios para sintetizarlos. Después de la publicación de la primera lista positiva europea, solo se incluirán entradas para el monómero o el otro reactivo. Como excepción, esta disposición no se aplicará a los polímeros obtenidos por fermentación microbiana, a los prepolímeros para organopolisiloxanos utilizados en la fabricación de siliconas, cauchos, lubricantes y tratamientos de superficie para materiales de relleno, ni a los prepolímeros para revestimientos.
viii. | Después de la publicación de la primera lista positiva europea, solo se incluirán entradas para un polímero en los casos en que no sean aplicables los incisos v) a vii).
ix. | Los componentes cementosos orgánicos autorizados en la lista positiva europea de componentes cementosos orgánicos del anexo III podrán utilizarse en materiales orgánicos cuando se utilicen como componentes de materiales de relleno cementosos.
x. | Las composiciones cerámicas autorizadas en la lista positiva europea de composiciones para esmaltes, cerámica y otros materiales inorgánicos del anexo IV podrán utilizarse como materiales de relleno en materiales orgánicos.
xi. | Las fibras de composiciones metálicas autorizadas en la lista positiva europea de composiciones para materiales metálicos del anexo II podrán utilizarse en materiales orgánicos.
xii. | Las fibras y micropartículas de composiciones de vidrio autorizadas en la lista positiva europea de composiciones para esmaltes, cerámica y otros materiales inorgánicos del anexo IV podrán utilizarse en materiales orgánicos siempre que cada filamento tenga un diámetro superior a 1 μm y el diámetro medio de los filamentos en el material orgánico sea superior a 5 μm.
xiii. | Podrá utilizarse agua como sustancia de partida en la fabricación de materiales orgánicos que entren en contacto con aguas destinadas al consumo humano.
xiv. | Las entradas del cuadro 1 cubren las nanoformas solo cuando se indica explícitamente en la aprobación de esa entrada.
3. Nota 3: Condiciones de uso adicionales
i. | Solo podrán utilizarse como sustancias de partida las sustancias activas biocidas pertenecientes al tipo de producto 6 (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012.
ii. | Las entradas de los cuadros 1 y 2 que, de acuerdo con sus condiciones de uso, se utilicen en materiales orgánicos como fibras metálicas deberán cumplir los requisitos del anexo II. Las entradas de los cuadros 1 y 2 que, de acuerdo con sus condiciones de uso, se utilicen en materiales orgánicos como materiales de relleno cerámicos deberán cumplir los requisitos del anexo IV. Las entradas de los cuadros 1 y 2 que, de acuerdo con sus condiciones de uso, se utilicen en materiales orgánicos como fibras de vidrio y micropartículas deberán cumplir los requisitos del anexo IV. Cuando se indique en el cuadro 1, las entradas con una CMT(T)grifo, materiales orgánicos deberán cumplir lo siguiente:
Cuadro 3
Valores totales de CMT(G)
grifo, materiales orgánicos
para los grupos de sustancias de partida indicadas
Referencia de la CMT(G) grifo, materiales orgánicos del cuadro 1 | CMT(G) grifo, materiales orgánicos en μg/l | Especificación de la CMT(G) grifo, materiales orgánicos
(1) | 300 | expresada como acetaldehído
(2) | 1 500 | expresada como etilenglicol
(3) | 1 500 | expresada como ácido maleico
(4) | 750 | expresada como caprolactama
(5) | 150 | expresada como la suma de las sustancias
(6) | 50 | expresada como yodo
(7) | 60 | expresada como amina terciaria
(8) | 300 | expresada como la suma de las sustancias
(9) | 9,0 | expresada como estaño (para tioglicolatos de metilestaño-metilestaño)
(10) | 0,3 | expresada como estaño (para di-n-octilestaños)
(11) | 60 | expresada como estaño (para mono-n-octilestaños)
(12) | 1 500 | expresada como la suma de las sustancias
(13) | 75 | expresada como la suma de las sustancias
(14) | 250 | expresada como la suma de las sustancias y sus productos de oxidación
(15) | 750 | expresada como formaldehído
(16) | 0,1 | expresada como grupo isocianato
(17) | 2,5 | expresada como la suma de las sustancias
(18) | 500 | expresada como SO2
(19) | 1 500 | expresada como la suma de las sustancias
(20) | 250 | expresada como ácido trimelítico
(21) | 300 | expresada como ácido acrílico
(22) | 300 | expresada como ácido metacrílico
(23) | 250 | expresada como la suma de las sustancias
(24) | 2,5 | expresada como la suma de tris(isooctil tioglicolato) de mono-n-dodecilestaño, bis(isooctil tioglicolato) de di-n-dodecilestaño, tricloruro de mono-dodecilestaño y dicloruro de di-dodecilestaño, expresada como la suma de cloruro de mono- y di-dodecilestaño
(25) | 90 | expresada como la suma de las sustancias
(26) | 250 | expresada como ácido isoftálico
(27) | 375 | expresada como ácido tereftálico
(28) | 2,5 | expresada como la suma de ácido 6-hidroxihexanoico y caprolactona
(29) | 250 | expresada como 1,4-butanol
(30) | 1 500 | expresada como la suma de las sustancias
(31) | 3 000 | expresada como la suma de las sustancias más ftalato de diisobutilo, con los sinónimos benceno-1,2-dicarboxilato de 1,2-bis(2-metilpropilo) o «DIBP» y número CAS 84-69-5 que no figura como sustancia autorizada en el cuadro 1. No obstante, puede coproducirse con otros ftalatos como consecuencia de su uso como auxiliar de polimerización y está incluido en restricciones de grupo.
(32) | 0,1 | expresada como eugenol
(33) | 2,5 | expresada como 1,3-bencenodimetanamina (producto de hidrólisis)
(34) | 2,5 | expresada como ácido crotónico
(35) | 30 | expresada como la suma de ftalato de dibutilo (DBP), ftalato de diisobutilo (DIBP), ftalato de bencilbutilo (BBP) y ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), expresada en equivalentes de DEHP utilizando la ecuación siguiente: 5×DBP + 4×DIBP + 0,1×BBP + 1×DEHP
(36) | 2,5 | expresada como la suma de trietanolamina y el aducto de clorhidrato expresado como trietanolamina
(37) | 0,1 | expresada como perclorato
(38) | 0,05 | expresada como total de PFAS
(39) | 0,01 | expresada como la suma de PFAS
(40) | 150 | expresada como la suma de (di)etilenglicol, éteres monoalquílicos (C1,C2,C4,C6) y acetato de 2-etoxietilo
(41) | 1 500 | expresada como la suma de sales sódicas de sulfonatos de alquil(C8-C 18)benceno, sulfonatos de alquil(C8-C 18)naftaleno, alquil(C8-C 18)sulfatos y alquil(C8-C 18)sulfonatos
(42) | 50 | expresada como la suma de tiurams y ditiocarbamatos
(43) | 100 | expresada como la suma de benzotiazol-2-tiol (número CAS 149-30-4, número EUPL 0910), disulfuro de di(benzotiazol-2-ilo) (número CAS 120-78-5, número EUPL 0890), 2-(morfolinotio)benzotiazol (número CAS 102-77-2), N-terc-butilbenzotiazol-2-sulfenamida (número CAS 95-31-8, número EUPL 0854), N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamida (número CAS 95-33-0, número EUPL 0847), 2-(2,6-dimetil-morfolinotio) benzotiazol (número CAS 102-78-3) y sulfuro de 2-benzotiazol-N,N-dietiltio-carbamilo (número CAS 95-30-7)
(44) | 0,1 | expresada como la suma de etilvinilbenceno y divinilbenceno
(45) | 0,6 | expresada como la suma de 1,4- y 1,5-hexadieno
(46) | 2,5 | expresada como ácido neodecanoico
(47) | 50 | expresada como la suma de xantogenatos
(48) | 10 2,5 | expresada como la suma de TMBPF, TMBPF-DGE, TMBPF-DGE·H2O y TMBPF-DGE·2H2O expresada como la suma de TMBPF-DGE·HCl, TMBPF-DGE·2HCl y TMBPF-DGE·HCl·H2O
49 | 6 | expresada como 3-monoclor-1,2-propanodiol
Cuando se utilicen como estabilizantes entradas del cuadro 1 que contengan grupos estructurales alquilfenol, podrán ir acompañadas de las sustancias añadidas inintencionadamente que figuran en el cuadro 4, y los valores de CMT grifo, materiales orgánicos que figuran en el cuadro se aplicarán a dichas sustancias.
Cuadro 4
CMT
grifo, materiales orgánicos
para productos de degradación de estabilizadores con grupos estructurales alquilfenol incluidos en la lista positiva europea para materiales orgánicos
Número CE | Número CAS | Nombre de la sustancia | Concentración máxima tolerable en el grifo (CMT grifo, materiales orgánicos ) en μg/l
204-598-6 | 123-07-9 | 4-etilfenol | 0,1
202-679-0 | 98-54-4 | 4-terc-Butilfenol | 2,5
211-946-0 | 719-22-2 | 2,6-Di-terc-butil-1,4-benzoquinona | 2,5
202-532-0 | 96-76-4 | 2,4-Di-terc-butilfenol | 250
- | 19263-36-6 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxiestireno | 0,1
216-592-0 | 1620-98-0 | 3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzaldehído | 2,5
622-532-8 | 14035-33-7 | 3',5'-Bis(terc-butil)-4'-hidroxiacetofenona | 2,5
872-478-6 | 82304-66-3 | 7,9-Di-terc-butil-1-oxaspiro[4,5]deca-6,9 -dieno-2,8 -diona | 100
228-985-4 243-556-1 | 6386-38-5 20170-32-5 | 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de metilo Ácido 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propiónico | 50 como la suma
ANEXO II
LISTA POSITIVA EUROPEA DE COMPOSICIONES DE MATERIALES METÁLICOS Y GRUPOS DE COMPOSICIONES DE MATERIALES METÁLICOS
Cuadro 1
Lista positiva europea de composiciones individuales para materiales metálicos
Número EUPL | Categoría de composiciones metálicas (A) | Notaciones de composiciones metálicas aceptadas | Componentes de composiciones metálicas aceptadas | Impurezas aceptadas de composiciones metálicas | Grupos de productos pertinentes | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Identidad | Concentración mínima (%p) | Concentración máxima (%p) | Identidad | Concentración máxima (%p)
1644 | Aleaciones de cobre y zinc | CW501L-DW (CuZn10) | Cu Zn | 89,0 Residual | 91,0 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02 | C - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1645 | Aleaciones de cobre y zinc | CW506L-DW (CuZn33) | Cu Zn | 66,0 Residual | 68,0 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,2 0,05 0,1 < 0,02 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1646 | Aleaciones de cobre y zinc | CW507L-DW (CuZn36) | Cu Zn | 63,5 Residual | 65,5 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,2 0,1 0,1 < 0,02 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1647 | Aleaciones de cobre y zinc | CW508L-DW (CuZn37) | Cu Zn | 62,0 Residual | 64,0 | Al Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,1 0,2 0,1 0,1 < 0,02 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1648 | Aleaciones de cobre y zinc | CW509L-DW (CuZn40) | Cu Zn | 59,5 Residual | 61,5 | Al Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 < 0,02 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %; Pb: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1649 | Aleaciones de cobre y zinc | CW510L-DW (CuZn42) | Cu Zn | 57,0 Residual | 59,0 | Al Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,3 0,2 0,2 0,3 < 0,02 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1650 | Aleaciones de cobre, zinc y aluminio | CuZn42Al (CC773S) | Cu | 57,0 | 59,0 | Fe | 0,3 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Pb | 0,2
Al | 0,1 | 0,3 | Sn Cualquier otra impureza | 0,3 < 0,02
1651 | Aleaciones de cobre, zinc, aluminio y estaño | CuZn35Al1.5Sn | Cu | 64,0 | 66,0 | Fe | 0,10 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Mn | 0,10
Al Sn | 1,40 0,50 | 1,60 0,70 | Ni Pb Si Cualquier otra impureza | 0,10 0,2 0,2 < 0,02
1652 | Aleaciones de cobre, zinc, aluminio, silicio y hierro | CuZn35AlSiFe | Cu | 62,5 | 64,5 | Ni | 0,09 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Pb | 0,15
Al Si Fe | 0,5 0,5 0,04 | 0,85 0,8 0,1 | Sn Cualquier otra impureza | 0,1 < 0,02
1653 | Aleaciones de cobre, zinc y arsénico | CW707R (CuZn30As) | Cu | 69,0 | 71,0 | Fe | 0,05 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Mn | 0,1
As | 0,02 | 0,06 | Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,07 0,05 < 0,02
1654 | Aleaciones de cobre, zinc, arsénico y aluminio | CuZn35Al-C | Cu | 63,0 | 64,5 | Fe | 0,3 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Mn | 0,1
As Al | 0,04 0,2 | 0,14 0,7 | Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,2 0,3 < 0,02
1655 | Aleaciones de cobre, zinc, arsénico y aluminio | CW702R (CuZn20Al2As) | Cu | 76,0 | 79,0 | Pb | 0,05 | A - B | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Ni | 0,1
Al As | 1,8 0,02 | 2,3 0,06 | Sb Cualquier otra impureza | 0,02 < 0,02
1656 | Aleaciones de cobre, zinc, arsénico, antimonio y aluminio | CC771S (CuZn36AlAsSb-C) | Cu | 62,0 | 65,0 | Fe | 0,2 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Mn | 0,1
As Sb Αl | 0,02 0,02 0,45 | 0,04 0,05 0,7 | Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,20 0,2 0,3 < 0,02
1657 | Aleaciones de cobre, estaño, zinc, fósforo y azufre | CuSn4Zn2PS | Cu Sn Zn P S | 90,0 3,0 1,0 0,01 0,2 | 96,0 5,0 3,0 0,1 0,6 | Fe Ni Pb Sb Cualquier otra impureza | 0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,02 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
1658 | Aleaciones de cobre, zinc, silicio y fósforo | CW724R (CuZn21Si3P) | Cu | 75,0 | 77,0 | Al | 0,05 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Fe | 0,3
Si P | 2,7 0,02 | 3,5 0,10 | Mn Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02
1659 | Aleaciones de cobre, zinc, silicio y fósforo | CC768S (CuZn21Si3P-C) | Cu | 75,0 | 77,0 | Al | 0,05 | B - D | B y Zr se utilizan para el refinado del grano de esta aleación. El contenido de estos dos elementos en el material final será inferior al 0,02 %. | 31 de diciembre de 2034
Zn | Residual | | Fe | 0,3
Si P | 2,7 0,02 | 3,5 0,10 | Mn Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,05 0,2 0,1 0,3 < 0,02
1660 | Aleaciones de cobre, silicio, zinc, manganeso y fósforo | CC245E (CuSi4Zn4MnP-C) | Cu | Residual | | Al | 0,3 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Si Zn Mn P | 2,5 1,0 0,03 0,05 | 4,5 7,0 0,09 0,15 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02
1661 | Aleaciones de cobre, silicio, zinc, manganeso y fósforo | CC246E (CuSi4Zn9MnP-C) | Cu | Residual | | Al | 0,3 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Si Zn Mn P | 2,5 7,0 0,03 0,05 | 4,5 11,0 0,09 0,15 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02
1662 | Aleaciones de cobre, silicio, zinc, manganeso y fósforo | CuSi4Zn4MnP | Cu | Residual | | Al | 0,3 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Si Zn Mn P | 2,5 1,0 0,01 0,05 | 4,5 7,0 0,09 0,15 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02
1663 | Aleaciones de cobre, silicio, zinc, manganeso y fósforo | CuSi4Zn9MnP | Cu | Residual | | Al | 0,3 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Si Zn Mn P | 2,5 7,0 0,01 0,05 | 4,5 11,0 0,09 0,15 | Fe Ni Pb Sn Cualquier otra impureza | 0,3 0,10 0,10 0,3 < 0,02
1664 | Aleaciones de cobre, estaño y fósforo | CW453K (CuSn8) | Cu | Residual | | Fe | 0,1 | C - D | | 31 de diciembre de 2034
Sn P | 7,5 0,02 | 8,5 0,4 | Ni Zn Cualquier otra impureza | 0,2 0,2 < 0,02
1665 | Aleaciones de cobre, estaño, plomo y fósforo | CuSn10-C | Cu Sn Pb P | 88,0 9,0 0,2 0,01 | 90,0 11,0 1,0 0,2 | Fe Mn Ni S Sb Zn Cualquier otra impureza | 0,2 0,10 0,2 0,05 0,1 0,5 < 0,02 | B - D | Los contenidos de determinados elementos están más restringidos, en comparación con la composición normalizada: Ni: ≤ 0,2 %; Sb: ≤ 0,1 %; Pb: 0,2 - 1,0 %; P: 0,01 - 0,2 %. | 31 de diciembre de 2034
1666 | Aleaciones de cobre, níquel, manganeso y hierro | CW352 (CuNi10FeMn) | Cu | Residual | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | B - D | Utilizar exclusivamente para accesorios y componentes auxiliares de intercambiadores de calor y equipos de desalinización. | 31 de diciembre de 2031
Ni Mn Fe | 9,0 0,5 1,0 | 11,0 1,0 2,0
1667 | Aleaciones de cobre, níquel, manganeso y hierro | CW352H (CuNi10Fe1Mn) CW353H (CuNi30Fe2Mn2) CW354H (CuNi30Mn1Fe) | Cu | Residual | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | B | Utilizar exclusivamente para accesorios y componentes auxiliares en plantas de desalinización. | 31 de diciembre de 2031
Ni Fe Mn | 9,0 1,0 0,5 | 32,0 2,5 2,5
1668 | Cobres | CW024A (Cu-DHP) | Cu | 99,9 | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | A - D | Las tuberías de cobre no pueden utilizarse con todas las aguas potables distribuidas en la UE. Algunas composiciones de agua (por ejemplo, el agua de ensayo 1 de acuerdo con la norma EN 15664-1) ocasionan una liberación de cobre muy elevada. Los Estados miembros pueden restringir el uso de las tuberías de cobre con determinadas aguas potables. | 31 de diciembre de 2034
P | 0,015 | 0,040
1669 | Cobres | CW004A (Cu-ETP) | Cu | 99,90 | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | C - D | | 31 de diciembre de 2034
O | | 0,040
1670 | Cobres | CW008A (Cu-OF) | Cu | 99,95 | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
1671 | Cobres | CW020A (Cu-PHC) | Cu | 99,95 | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
P | 0,001 | 0,006
1672 | Cobres | CW021A (Cu-HCP) | Cu | 99,95 | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
P | 0,002 | 0,007
1673 | Cobres | CW023A (Cu-DLP) | Cu | 99,90 | | Cualquier otra impureza | < 0,02 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
P | 0,005 | 0,013
1674 | Tuberías y accesorios de cobre estañado | CW024A (Cu-DHP) con una capa de estaño de 1 μm de espesor | Sn | 90 | | Impurezas de la capa de estaño | | A - D | | 31 de diciembre de 2034
Cu | | 10
| | | As Bi Cd Cr Ni Pb Sb Cualquier otra impureza | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,02
1675 | Aluminio | Aluminio | Al | 99,0 | | Fe+Si Cu Otros (p. ej., Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) Cualquier otra impureza | 1,0 0,10 si Cr y/o Mn ≥ 0,05 %; 0,20 si Cr y/o Mn < 0,05 % 0,1 cada uno < 0,02 | B - C | Para uso en escaleras de acceso y otras piezas menores, y no para contacto a largo plazo, de la siguiente manera: a) | contacto breve: hasta 24 horas en cualquier condición de temperatura; b) | contacto prolongado: más de 24 horas a una temperatura de refrigeración (8 - 12° C). | 31 de diciembre de 2031
1676 | Acero/hierro | Acero galvanizado | Revestimiento de Zn | | | Impurezas de la capa de zinc | | A - D | La aceptación se basa en los resultados obtenidos con tuberías de acero galvanizado que presentan unas concentraciones de plomo en la capa de zinc comprendidas entre el 1,0 y el 0,6 %, y parte del supuesto de que las tuberías con concentraciones de plomo más bajas tienen un comportamiento similar. Las tuberías de acero galvanizado no pueden utilizarse con todas las aguas potables distribuidas en la UE. Los Estados miembros pueden restringir el uso de las tuberías de acero galvanizado con determinadas aguas potables que puedan ocasionar niveles inaceptables de corrosión. | 31 de diciembre de 2034
As Bi Cd Cr Pb Sb Cualquier otra impureza | 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 < 0,02
1677 | Acero/hierro | Acero al carbono de acuerdo con las normas EN 10025, EN 10213 y EN 10222 | Fe | | | Al | 0,05 | Acero al carbono con capa o revestimiento de protección: A - D. Acero al carbono sin protección: C2 - D | Acero al carbono para tuberías y cisternas: el acero al carbono sin capas permanentes de protección [por ejemplo, forros de mortero cementoso o revestimientos orgánicos (como resinas epoxídicas)] no es adecuado para utilizarse en contacto con agua potable. Acero al carbono para componentes auxiliares: el acero al carbono sin revestimientos de protección puede utilizarse para aplicaciones específicas (por ejemplo, bombas, válvulas, etc.) y únicamente para pequeñas superficies en contacto con agua potable. | 31 de diciembre de 2034
C Cr Mo Mn Ni | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,25 0,30 0,12 1,65 0,50 | Cu Nb P S Si Ti V Cualquier otra impureza | 0,55 0,05 0,03 0,03 0,6 0,05 0,12 < 0,02
1678 | Acero/hierro | Hierro fundido de acuerdo con las normas EN 1561 y EN 1563 | Fe | | | As | 0,05 | C2 | Hierro fundido para tuberías y cisternas: el hierro fundido sin capas permanentes de protección no es adecuado para utilizarse en tuberías y accesorios en contacto con agua potable. Hierro fundido para componentes auxiliares: el hierro fundido sin revestimientos de protección puede utilizarse para aplicaciones específicas (por ejemplo, bombas, válvulas, etc.) y únicamente para superficies muy pequeñas en contacto con agua potable. | 31 de diciembre de 2034
C Cu Cr Mo Mn Ni Si | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,5 | 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 | Mg P S Sn V Cualquier otra impureza | 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 < 0,02
1679 | Acero/hierro | Aceros inoxidables de acuerdo con las normas EN 10088 y EN 10283 | | | | | | A - D | | 31 de diciembre de 2034
1680 | Chapados | Galvanoplastia de la superficie externa (chapado de estaño aplicado mediante un proceso de galvanización) | Cu Sn | | | | | B - D (por referencia a las aleaciones de Cu mencionadas en otro lugar en la EUPL de materiales metálicos) | Restricciones: a) | composición general de las piezas que se estañarán: aleaciones de cobre aprobadas en la EUPL de materiales metálicos; b) | composición de las capas: i) Cu ii) Sn; c) | proceso aplicado: chapado de estaño por galvanización; d) | pureza de los ánodos utilizados: ≥ 99,90 %. | 31 de diciembre de 2031
1681 | Chapados | Chapados de estaño y níquel aplicados mediante un proceso de galvanización en la superficie externa | Sn Ni | 65 33 | 67 35 | | | B - D (por referencia a las aleaciones de Cu mencionadas en otro lugar en la EUPL de materiales metálicos) | Restricciones: a) | composición general de las piezas que se estañarán: aleaciones de cobre aprobadas en la EUPL de materiales metálicos; b) | composición del chapado: Sn (66 ± 1 %) y Ni (34 ± 1 %) (relación molar 1:1); c) | proceso aplicado: chapado por galvanización; d) | pureza de los de ánodos de níquel utilizados: 99,90 %. | 31 de diciembre de 2031
1682 | Chapados | Chapados electrolíticos de níquel y cromo | Ni Cr | | | | | B | | 31 de diciembre de 2031
1683 | Composiciones pasivas | NiCr7030 | Ni | 60,0 | | Al | 0,30 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Cr Si | 29,0 0,50 | 32,0 2,0 | C Co Cu Fe Mn P S Cualquier otra impureza | 0,10 1,5 0,50 5,0 1,00 0,020 0,015 < 0,02
1684 | Composiciones pasivas | Ni55Ti45 | Ni Ti | 54,0 Residual | 56,0 | Cualquier otra impureza | < 0,02 | C - D | | 31 de diciembre de 2034
1685 | Composiciones pasivas | Ti1 de acuerdo con la norma ISO 23515:2022 | Ti | Residual | | C O N H Fe Cualquier otra impureza Otras impurezas en total | 0,08 0,18 0,03 0,015 0,20 < 0,1 < 0,4 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
1686 | Composiciones pasivas | Ti2 de acuerdo con la norma ISO 23515:2022 | Ti | Residual | | C O N H Fe Cualquier otra impureza Otras impurezas en total | 0,08 0,25 0,03 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
1687 | Composiciones pasivas | Ti3 de acuerdo con la norma ISO 23515:2022 | Ti | Residual | | C O N H Fe Cualquier otra impureza Otras impurezas en total | 0,08 0,35 0,05 0,015 0,30 < 0,1 < 0,4 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
1688 | Composiciones pasivas | Ti4 de acuerdo con la norma ISO 23515:2022 | Ti | Residual | | C O N H Fe Cualquier otra impureza Otras impurezas en total | 0,08 0,40 0,05 0,015 0,50 < 0,1 < 0,4 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
1689 | Composiciones pasivas | Ti-6Al-4V de acuerdo con la norma ISO 23515:2022 | Ti | Residual | | C | 0,08 | B - D | | 31 de diciembre de 2034
Al V | 5,5 3,5 | 6,75 4,5 | O N H Fe Cualquier otra impureza Otras impurezas en total | 0,20 0,05 0,015 0,4 < 0,1 < 0,4
1690 | Composiciones pasivas | Ti3.5Al3.0V0.4Mo0.9Ni0.25Pd0.14Ru0.2Fe | Ti | Residual | | Impurezas totales | < 0,08 | B - D | | 31 de diciembre de 2031
Al V Mo Ni Pd Ru Fe | | 3,5 3 0,4 0,9 0,25 0,14 0,2
Cuadro 2
Lista positiva europea de grupos de composiciones metálicas para materiales metálicos
Número EUPL | Categoría de composiciones metálicas (A) | Notaciones de composiciones metálicas aceptadas | Componentes de composiciones metálicas aceptadas | Impurezas aceptadas de composiciones metálicas | Grupos de productos pertinentes | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Identidad | Concentración mínima (%p) | Concentración máxima (%p) | Identidad | Concentración máxima (%p)
1691 | Aleaciones de cobre no clasificadas en otro lugar | Otras aleaciones de cobre para el grupo de productos D | Cu Zn Si P Al Fe Mn Pb Ni As Sb | | Sin restricciones Sin restricciones Sin restricciones Sin restricciones 3,0 3,0 3,0 1,8 3,0 0,25 0,25 | Cada uno de los otros elementos | 0,1 | D | | 31 de diciembre de 2031
1692 | Composiciones pasivas | Otros materiales metálicos pasivos para el grupo de productos D | | | | | | D | | 31 de diciembre de 2031
1693 | Aleaciones de soldadura fuerte y blanda | Aleaciones de soldadura fuerte y blanda que cumplan las concentraciones máximas de las impurezas indicadas | | | | Pb Sb Cd | 0,1 0,1 0,01 | B - C teniendo en cuenta la extensión de la superficie final que pueda estar expuesta al agua potable | Para soldadura capilar de tuberías y accesorios. La aplicación de estas aleaciones es fundamental para determinar cómo se comportarán durante su uso y algunas combinaciones de aleación de soldadura fuerte o blanda y metales de base pueden dar lugar a una liberación considerable de determinados metales en el agua potable. | 31 de diciembre de 2031
Notas:
1. Nota 1: Explicación de las notas de los cuadros 1 y 2
El significado de la nota de los cuadros 1 y 2 es el siguiente:
A. | La categoría de composiciones metálicas se refiere a un grupo de composiciones metálicas con los mismos componentes, el mismo comportamiento en contacto con aguas destinadas al consumo humano y las mismas restricciones en cuanto a la composición del agua o la superficie. Cada categoría tiene un material o materiales de referencia con una composición controlada cuya liberación de metales es conocida y reproducible, y representa la liberación de metales razonable más desfavorable para la categoría. Se indican en las orientaciones de la ECHA.
2.
Nota 2: CMT
grifo, materiales metálicos
Las CMT grifo, materiales metálicos, utilizadas para evaluar la seguridad del uso de las composiciones indicadas en los cuadros 1 y 2, se facilitan a efectos informativos en el anexo V.
ANEXO III
LISTA POSITIVA EUROPEA DE COMPONENTES ORGÁNICOS DE MATERIALES CEMENTOSOS
El cuadro 1 establece 1) las diferentes categorías de componentes genéricos de los materiales cementosos que pueden utilizarse en la preparación de mezclas cementosas y 2) las condiciones de uso para cada categoría.
Cuadro 1
Lista de componentes genéricos de materiales cementosos
Categoría de componentes genéricos | Tipos de componentes cementosos orgánicos específicos en el ámbito de aplicación de las listas positivas europeas | Requisitos de las listas positivas europeas | Condiciones de uso
Cemento | Auxiliares orgánicos de molturación u otras sustancias orgánicas utilizadas para la preparación de cemento | Lista positiva europea para materiales cementosos |
Complementos inorgánicos | Auxiliares orgánicos de molturación u otras sustancias orgánicas utilizadas para la preparación de complementos inorgánicos | Lista positiva europea para materiales cementosos |
Agregados | No aplicable | No aplicable |
Agua de amasado | No aplicable | No aplicable |
Complementos orgánicos | Sustancias orgánicas | Lista positiva europea para materiales orgánicos Lista positiva europea para materiales cementosos | Las sustancias de partida autorizadas en la lista positiva europea para materiales orgánicos autorizados para su uso en la fabricación de revestimientos pueden utilizarse para fabricar complementos orgánicos para su uso en materiales cementosos
Aditivos | Sustancias orgánicas | Lista positiva europea para materiales cementosos |
Fibras | Sustancias orgánicas | Lista positiva europea para materiales orgánicos | Las sustancias de partida autorizadas en la lista positiva europea para materiales orgánicos pueden utilizarse para fabricar fibras poliméricas para su uso en materiales cementosos
Agentes de desmoldeo de encofrados | Sustancias orgánicas | Lista positiva europea para materiales cementosos |
Compuestos de curado | Sustancias orgánicas | Lista positiva europea para materiales cementosos |
Cuadro 2
Lista positiva de componentes orgánicos para materiales cementosos
Número EUPL | Número CE | Número CAS | Nombre del componente cementoso orgánico | Categoría de componentes genéricos | Función técnica | Concentración máxima tolerable en el grifo (CMT grifo, materiales cementosos ) en μg/l | Concentración máxima tolerable total en el grifo [CMT(G) grifo, materiales cementosos ] en μg/l (A) | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Valor del componente cementoso orgánico | Valores de otras especies químicas pertinentes (B)
1694 | | 514-10-3 | Ácido abiético | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1695 | | 64-19-7 | Ácido acético | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1696 | | 108-24-7 | Anhídrido acético | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1697 | | 6419-19-8 | Ácido aminotris(metilfosfónico) (ATMP) | Aditivos | | 0,1, expresado como aminas | | | | 31 de diciembre de 2031
1698 | | 1002-89-7 | Estearato de amonio | Aditivos | | | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1699 | | 577-11-7 | Docusato sódico aniónico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1700 | | 85536-14-7 | Ácido bencenosulfónico 4-C 10-C 13-sec-alquil derivados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1701 | | 2634-33-5 | 1,2-Benzoisotiazol-3(2H)-ona (BIT) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | 25 | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
1702 | | 14548-60-8 | Bencilalcohol hemiformal | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1703 | | 120-32-1 | 2-Bencil-4-clorofenol (clorofeno) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1704 | | 90-43-7 | Bifenil-2-ol (2-fenilfenol) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1705 | | 52-51-7 | 2-Bromo-2-nitropropano–1,3 -diol (bronopol) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1706 | | 123-95-5 | Estearato de butilo | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1707 | | 544-17-2 | Formiato de calcio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1708 | | 8061-52-7 | Lignosulfonato cálcico | Aditivos | | 12 | | | | 31 de diciembre de 2028
1709 | | 1592-23-0 | Estearato de calcio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1710 | | 52627-73-3 | Ácido cáprico (ácido decanoico) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1711 | | 124-07-2 | Ácido caprílico (ácido octanoico) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1712 | | 9000-11-7 | Carboximetil celulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1713 | | 9004-32-4 | Carboximetil celulosa, sal sódica | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1714 | | 9004-34-6 | Celulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1715 | | 59-50-7 | Clorocresol | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1716 | 911-418-6 | 55965-55-9 | Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CIT/MIT) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | 25 | | | Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (75 %) y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (25 %). Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1717 | | 77-92-9 | Ácido cítrico (anhidro) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1718 | | 5949-29-1 | Ácido cítrico monohidratado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1719 | | 61791-31-9 | Dietanolamida de coco (cocamida DEA) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1720 | | 10016-20-3 | Ciclohexapentilosa (α-dextrina) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1721 | | 7585-39-9 | β-Dextrina | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1722 | | 14431-43-7 | Dextrina / maltodextrina | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1723 | | 50-70-4 | D-glucitol (sorbitol) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1724 | | 10222-01-2 | 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamida (DBNPA) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1725 | | 17603-42-8 | 2,3-Dihidroxipropilo (fosfato de dihidrógeno), sal sódica | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1726 | | 39354-45-5 | Laureth sulfosuccinato disódico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1727 | | 1643-20-5 | Óxido de dodecildimetilamina | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1728 | | 61791-26-2 | Amina de sebo etoxilada | Aditivos | | 0,1, expresado como aminas | | | | 31 de diciembre de 2028
1729 | | 9004-57-3 | Celulosa, éter etílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1730 | | 3586-55-8 | (Etilenodioxi)dimetanol | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1731 | | 61790-12-3 | Ácidos grasos, tall oils | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1732 | | 50-00-0 | Formaldehído | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | 750 | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1733 | | 64-18-6 | Ácido fórmico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1734 | | 4719-04-4 | Hexahidro-1 3,5-tris(hidroxietil)-s-triazina (N-formal) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1735 | | 9004-62-0 | Celulosa, éter 2-hidroxietílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1736 | | 9032-42-2 | Celulosa, éter 2-hidroxietil metílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1737 | | 37353-59-6 | Hidroximetilcelulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1738 | | 22987-21-9 | Ácido hidroxietildifosfónico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1739 | | 8061-54-9 | Lignosulfonato de magnesio | Aditivos | | 12 | | | | 31 de diciembre de 2028
1740 | | 68891-01-0 | Melamina formaldehído, polímero de toluenosulfonamida | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1741 | | 37206-01-2 | Metilcarboximetil celulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1742 | | 9004-67-5 | Metilcelulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1743 | | 9004-59-5 | Metiletil celulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1744 | | 9004-65-3 | Celulosa, éter 2-hidroxipropil metílico (HPMC) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1745 | | 2682-20-4 | 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (MIT) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | 25 | | | Utilizar solo en dispersiones y emulsiones acuosas de polímeros. Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
1746 | | 37293-74-6 | Ácido naftalenosulfónico, polímero con formaldehído, sal de calcio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1747 | | 36290-04-7 | Ácido 2-naftalenosulfónico, polímero con formaldehído, sal sódica | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1748 | | 26530-20-1 | 2-n-Octil-4-isotiazolin-3-ona (OIT) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | 25 | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1749 | | 112-80-1 | Ácido oleico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1750 | | 132-27-4 | o-Fenilfenato (OPP) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1751 | | 111-30-8 | 1,5-Pentanedial (glutaraldehído) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1752 | | 37971-36-1 | Ácido 2-fosfonobutano-1,2,4-tricarboxílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1753 | | 97105-14-1 | Tensoactivo del tipo sal de ácido policarboxílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1754 | | 68412-53-3 | Fosfato de polietilenglicol éter nonilfenílico ramificado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1755 | | 37205-87-1 | Polietilenglicol-alquilfenil éter | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1756 | | 72283-35-3 | Ácido graso de alquiléter de polioxialquileno | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2034
1757 | | 73667-50-2 | Polisacárido, succinoglicano | Aditivos | | | | | Exopolisacárido, derivado de la fermentación de agrobacterium tumefaciens. | 31 de diciembre de 2037
1758 | | 96949-22-3 | Polisacárido, goma Welan | Aditivos | | | | | Exopolisacárido, derivado de la fermentación de alcaligenes. | 31 de diciembre de 2034
1759 | | 143-18-0 | Oleato de potasio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1760 | | 6381-59-5 304-59-6 | Tartrato de potasio y sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1761 | | 3811-73-2 | 1-Óxido de piridina-2-tiol, sal sódica | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1762 | | 127-09-3 | Acetato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1763 | | 15733-22-9 | p-Cloro-m-cresolato de sodio | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1764 | | 13150-00-0 | 2-,2-,2-Dodeciloxi-etoxi-etil sulfato de sodio | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2028
1765 | | 141-53-7 | Formiato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1766 | | 31138-65-5 | Glucoheptonato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1767 | | 527-07-1 | Gluconato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1768 | | 137-16-6 | N-Lauroilsarcosinato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1769 | | 151-21-3 | n-Dodecil sulfato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1770 | | 8061-51-6 | Lignosulfonato de sodio | Aditivos | | 12 | | | | 31 de diciembre de 2028
1771 | | 9084-06-4 | Ácido naftalenosulfónico de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1772 | | 61790-51-0 | Resinato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1773 | | 9005-25-8 | Almidón, calidad alimentaria | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1774 | | 9049-76-7 | Éter hidroxipropílico de almidón | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1775 | | 57-11-4 | Ácido esteárico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1776 | | 57-50-1 | Sacarosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1777 | | 68131-32-8 | Licores de sulfito (lignosulfonato cálcico) | Aditivos | | 12 | | | | 31 de diciembre de 2028
1778 | | 85586-07-8 | Ácido sulfúrico, ésteres mono-C 12-C 14-alquílicos, sales sódicas | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1779 | | 64787-97-9 | Ácido sulfuroso, sal monosódica, polímero con formaldehído y 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1780 | | 8029-43-4 | Jarabes, almidón hidrolizado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1781 | | 68131-37-3 | Jarabes, almidón hidrolizado, deshidratados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1782 | | 68425-17-2 | Jarabes, almidón hidrolizado, hidrogenados | Aditivos | | | | | Sorbitol (2-5 %), maltitol (9-14 %) y maltotritol (11-16 %). Esta mezcla también contiene un 67-76 % de oligosacáridos hidrogenados de conformidad con los criterios de pureza para el jarabe de maltitol E965(ii) establecidos en el Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión. | 31 de diciembre de 2034
1783 | | 65997-01-5 | Tall oil, sal sódica | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1784 | | 67701-06-8 | Oleína de sebo | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1785 | | 533-74-4 | Tetrahidro–3,5 -dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tiona | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1786 | | 9014-85-1 | 2,4,7,9-Tetrametil-5-decino–4,7 -diol, etoxilado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1787 | | 126-71-6 | Fosfato de triisobutilo | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1788 | | 102-71-6 | Trietanolamina (2,2,2-nitrilotrietanol) | Aditivos, auxiliares de molturación | | 2,5, expresado como la suma de trietanolamina y el clorhidrato aducido expresado como trietanolamina | | | | 31 de diciembre de 2034
1789 | | 2943-75-1 | Trietoxioctilsilano | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1790 | | 9014-63-5 | Xilano (colofonia de madera) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1791 | | 107-21-1 | Etano–1,2 -diol | | | | | 1500, expresado como etilenglicol. | | 31 de diciembre de 2034
1792 | | 11138-66-2 | Goma Xantana | Aditivos | | | | | Dosis máxima = 0,15 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2028
1793 | | 111-42-2 | 2,2'-Iminodietanol | Aditivos | | | | | Dosis máxima = 0,004 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2031
1794 | | 111-46-6 | Dietilenglicol | | | | | 1500, expresado como etilenglicol | | 31 de diciembre de 2034
1795 | | 122-20-3 | Triisopropanolamina (1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol) (TIPAL) | | | 250 | | | | 31 de diciembre de 2034
1796 | | 141-43-5 | 2-Aminoetanol | | | 2,5 | | | Dosis máxima = 0,004 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2034
1797 | | 15214-89-8 | Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico | | | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1798 | | 25322-69-4 | Polipropilenglicol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1799 | | 55965-84-9 | Masa de reacción de 5-cloro-2-metil–1,2 -tiazol-3(2H)-ona y 2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-ona (3:1) (CIT/MIT) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2034
1800 | | 56-81-5 | Glicerol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1801 | | 57-13-6 | Urea | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1802 | | 87-69-4 | Ácido tartárico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1803 | | 9002-89-5 | Alcohol polivinílico | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1804 | | 108-78-1 | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina | | | 125 | | | Dosis máxima = 0,004 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2028
1805 | | 126-73-8 | Fosfato de tributilo | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Antiespumante | | | | Dosis máxima = 0,004 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2028
1806 | | 141-22-0 | Ácido ricinoleico | | | 2100 | | | | 31 de diciembre de 2028
1807 | | 144-62-7 | Ácido oxálico | | | 300 | | | | 31 de diciembre de 2034
1808 | | 60-00-4 | Ácido edético (EDTA) | | | | | | Dosis máxima = 0,004 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2034
1809 | | 68412-29-3 | Almidón hidrolizado | | | | | | Dosis máxima = 0,15 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2028
1810 | | 9000-65-1 | Goma tragacanto | | | | | | Dosis máxima = 0,2 % (en peso) en hormigón. | 31 de diciembre de 2028
1811 | | 2478-10-6 | 4-Hidroxibutilacrilato | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1812 | | 9003-01-4 | Ácido poliacrílico | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1813 | | 9003-11-6 | Poli(etilenpropilen)glicol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1814 | | 100-42-5 | Estireno | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1815 | | 1007848-63-6 | Ácido terc-decanoico, éster etenílico, polímero con eteno, acetato de etenilo y metil 2-metil-2-propenoato | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1816 | | 100-97-0 | Hexametilentetramina | | | | | 750, expresado como formaldehído. | | 31 de diciembre de 2034
1817 | | 102782-43-4 | Alcoholes, C9-C 11, ramificados y lineales, etoxilados y propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1818 | | 103-11-7 | Acrilato de 2-etilhexilo | | | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1819 | | 10378-23-1 | Mercaptoetanol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1820 | | 104-76-7 | 2-Etil-1-hexanol | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2034
1821 | | 105-59-9 | N-Metildietanolamina | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1822 | | 106-91-2 | Metacrilato de 2,3-epoxipropilo | | | 1,0 | | | | 31 de diciembre de 2028
1823 | | 106-99-0 | Butadieno | | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1824 | | 107-13-1 | Acrilonitrilo | | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1825 | | 107-96-0 | Ácido mercaptopropiónico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1826 | | 108-05-4 | Acetato de vinilo | | | 600 | | | | 31 de diciembre de 2028
1827 | | 108-31-6 | Anhídrido maleico | | | | | 1500, expresado como ácido maleico. | | 31 de diciembre de 2034
1828 | | 110-16-7 | Ácido maleico | | | | | 1500, expresado como ácido maleico. | | 31 de diciembre de 2034
1829 | | 110-63-4 | 1,4-Butanodiol | | | 250, expresado como 1,4-butanodiol. | | | | 31 de diciembre de 2034
1830 | | 110-97-4 | 1,1'-Iminodipropan-2-ol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1831 | | 111-82-0 | Laurato de metilo | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1832 | | 111-90-0 | 2-(2-Etoxietoxi)etanol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1833 | | 112-27-6 | Trietilenglicol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1834 | | 112-30-1 | Decan-1-ol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1835 | | 112-34-5 | Éter monobutílico de dietilenglicol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1836 | | 112-92-5 | Octadecan-1-ol | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1837 | | 119-47-1 | 6,6′-Di-terc-butil-2,2′-metilendi-p-cresol | Aditivos | | 75 | | | | 31 de diciembre de 2028
1838 | | 122-96-3 | Piperazina–1,4 -dietanol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1839 | | 123-31-9 | Hidroquinona | | | 30 | | | | 31 de diciembre de 2028
1840 | | 125005-87-0 | Goma diutan | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1841 | | 126-30-7 | 2,2-Dimetil–1,3 -propanodiol | | | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1842 | | 126-86-3 | 2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino–4,7 -diol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1843 | | 128-37-0 | 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | Complementos orgánicos | | 150 | | | | 31 de diciembre de 2034
1844 | | 1338-41-6 | Monoestearato de sorbitano | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1845 | | 13463-41-7 | Bis(1-hidroxi-2(1H)-piridinotionato-O,S)-, (T-4) de zinc | Complementos orgánicos | | 0,1 | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2028
1846 | | 140-88-5 | Acrilato de etilo | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1847 | | 141-32-2 | Acrilato de butilo | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1848 | | 141-78-6 | Acetato de etilo | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1849 | | 142-31-4 | Octilsulfato de sodio | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1850 | | 142-87-0 | Decilsulfato de sodio | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1851 | | 143-19-1 | Ácido 9-octadecenoico (9Z)-, sal sódica (1:1) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2028
1852 | | 143-22-6 | 2-[2-(2-Butoxietoxi)etoxi]etanol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1853 | | 150413-26-6 | Poli(oxi–1,2 -etanodiilo), α-sulfo-ω-(isotrideciloxi)-, sal sódica (1:1) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1854 | | 150-76-5 | Metiléter de hidroquinona | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1855 | | 15763-76-5 | p-Cumenosulfonato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1856 | | 1663-39-4 | Acrilato de terc-butilo | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1857 | | 1879-09-0 | 2,4-Dimetil-6-terc-butil-fenol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1858 | | 204336-40-3 | Metiloxirano, polímero con oxirano, mono(3,5,5-trimetilhexil) éter | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1859 | | 2146-71-6 | Laurato de vinilo (ácido dodecanoico, éster etenílico) | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1860 | | 2373-38-8 | Ácido butanodioico, sulfo-, 1,4-bis(1,3-dimetilbutil) éster, sal sódica | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1861 | | 2425-77-6 | 2-Hexildecan-1-ol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1862 | | 24800-44-0 | Tripropilenglicol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1863 | | 24937-78-8 | Éster etenílico del ácido acético, polímero con eteno | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1864 | | 25190-52-7 | Estearato de polipropilenglicol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1865 | | 25584-83-2 | Acrilato de hidroxipropilo | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1866 | | 26172-55-4 | 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1867 | | 26221-27-2 | Poli(vinil alcohol-co-etileno) | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1868 | | 26399-02-0 | Oleato de 2-etilhexilo | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1869 | | 27813-02-1 | Ácido 2-propenoico, 2-metil-, monoéster con 1,​2-propanodiol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1870 | | 28098-03-5 | Ácido octanoico, compuesto con 2-aminoetanol (1:1) | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2028
1871 | | 29736-24-1 | Ácido acético, 2-hidroxi-2-sulfo-, sal sódica (1:2) | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1872 | | 353752-63-3 | Ácido 2-propenoico, homopolímero, éster con α-metil-ω-hidroxipoli(oxi–1,2 -etanodiilo), injerto | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1873 | | 36653-82-4 | Hexadecan-1-ol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1874 | | 37208-08-5 | Hidroxibutilcelulosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1875 | | 300-92-5 | Diestearato de aluminio | | | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1876 | | 4402-30-6 | 2-Propanol, 1,​1'-​(metilimino)​bis- | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1877 | | 50-81-7 | Ácido ascórbico | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1878 | | 50985-38-1 | Poli(oxi–1,2 -etanodiilo), α-(4-hidroxibutil)-ω-hidroxi | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1879 | | 513-42-8 | 2-Metil-2-propen-1-ol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1880 | | 51668-30-5 | Metiloxirano, polímero con oxirano, octadecanoato | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1881 | | 52383-89-8 | Éster etenílico del ácido dodecanoico, polímero con cloroeteno y eteno | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1882 | | 52668-97-0 | Dioleato de polietilenglicol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1883 | | 52933-07-0 | Fosfato de isotridecilo | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1884 | | 5395-50-6 | Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil) imidazo[4,5-d]imidazol–2,5 (1H,3H)-diona | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1885 | | 541-02-6 | Decametilciclopentasiloxano | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1886 | | 544-63-8 | Ácido mirístico | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1887 | | 55406-53-6 | Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
1888 | | 556-67-2 | Octametilciclotetrasiloxano | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1889 | | 557-05-1 | Diestearato de zinc | | Repelente de agua | | | En relación con el zinc, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1890 | | 5625-90-1 | N,N'-Metilen-bismorfolina | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Biocida | 0,1 | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
1891 | | 56-87-1 | L-lisina | | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1892 | | 595585-15-2 | D-glucurono-D-gluco-6-deoxi-L-manano, acetato, sal de calcio, magnesio, potasio, sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1893 | | 61791-14-8 | Aminas, alquil- de coco, etoxiladas | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1894 | | 63330-34-7 | Éster etenílico del ácido terc-decanoico, polímero con eteno y acetato de etenilo | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1895 | | 64-17-5 | Etanol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1896 | | 64742-47-8 | Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno | Agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1897 | | 64742-48-9 | Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno; nafta de bajo punto de ebullición, tratada con hidrógeno | Agentes de desmoldeo de encofrados | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1898 | | 64742-95-6 | Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera | Agentes de desmoldeo de encofrados | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1899 | | 65997-04-8 | Colofonia, fumarada | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1900 | | 6683-19-8 | Tetrakis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de pentaeritritol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1901 | | 67-56-1 | Metanol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1902 | | 67-63-0 | 2-Propanol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1903 | | 68442-68-2 | Bencenamina, N-fenil-, estirenada | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1904 | | 69011-36-5 | Isotridecanol etoxilado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1905 | | 71-36-3 | 1-Butanol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1906 | | 72121-88-1 | Ácido D-glucopiranurónico, polímero con 6-​deoxi-​L-​manosa, D-​glucosa y D-​manosa, sal de calcio, potasio, sodio (goma Welan) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1907 | | 74-85-1 | Eteno | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1908 | | 75-21-8 | Óxido de etileno | | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1909 | | 75-91-2 | Hidroperóxido de terc-butilo (TBHP) | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1910 | | 78041-14-2 | Metiloxirano, polímero con oxirano, éter con 1,2,3-propanotriol (3:1), (9Z)-9-octadecenoato | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1911 | | 78-51-3 | Fosfato de tributoxietilo | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Antiespumante | | | | Dosis máxima = 0,5 % (en peso), sobre la base del complemento o aditivo. | 31 de diciembre de 2031
1912 | | 79-06-1 | Acrilamida | | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1913 | | 79-10-7 | Ácido acrílico | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1914 | | 79-39-0 | Metalcrilamida | | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2034
1915 | | 79-41-4 | Ácido metacrílico | | | | | 300, expresado como ácido metacrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1916 | | 8002-13-9 | Aceite de colza | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1917 | | 8015-86-9 | Cera de Carnauba | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1918 | | 8028-48-6 | Extracto de naranja dulce | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1919 | | 8028-89-5 | Caramelo (color) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1920 | | 8042-47-5 | Aceite mineral blanco (petróleo) | Compuestos de curado | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1921 | | 80-62-6 | Metacrilato de metilo | | | | | 300, expresado como ácido metacrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1922 | | 818-61-1 | Monoacrilato de etilenglicol | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1923 | | 82973-76-0 | Poli(oxi–1,2 -etanodiilo), α,α'-(2,2-dimetil–1,3 -propanodiil)-bis[ω-hidroxi-] | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1924 | | 868-18-8 | Tartrato sódico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1925 | | 868-77-9 | Metacrilato de 2-hidroxietilo | | | | | 300, expresado como ácido metacrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1926 | | 9003-20-7 | Éster etenílico del ácido acético, homopolímero | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1927 | | 9003-39-8 | Polivinilpirrolidona | | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1928 | | 9004-58-4 | Celulosa, éter etil-2-hidroxietílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1929 | | 9004-64-2 | Celulosa, éter 2-hidroxipropílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1930 | | 9004-74-4 | Poli(oxi–1,2 -etanodiil), α-metil-ω-hidroxi- | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1931 | | 9004-82-4 | Lauril éter sulfato de sodio | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1932 | | 9005-00-10 | Alcohol estearílico, etoxilato (2 EO) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1933 | | 9005-65-6 | Monooleato de polietilenglicol sorbitano | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1934 | | 9032-46-6 | Celulosa, éter 2-sulfoetílico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1935 | | 9036-19-5 | (1,1,3,3-Tetrametilbutil)-fenil-polietilenglicol | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1936 | | 9043-30-5 | Isotridecanol etoxilado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1937 | | 923-02-4 | N-(Hidroximetil)metacrilamida | | | 2,5 | | | | 31 de diciembre de 2034
1938 | | 925-60-0 | Ácido acrílico, propiléster | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2028
1939 | | 96-33-3 | Acrilato de metilo | | | | | 300, expresado como ácido acrílico. | | 31 de diciembre de 2034
1940 | | 97-65-4 | Ácido itacónico | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1941 | | 999-61-1 | Acrilato de 2-hidroxipropilo | | | 2,5, expresado como la suma de ácido acrílico, éster 2-hidroxipropílico y ácido acrílico, éster 2-hidroxi-isopropilo. | | | | 31 de diciembre de 2028
1942 | | | Éster etenílico del ácido acético, polímero con eteno, 2-metil-2-[(1-oxo-2-propen-1-il)amino]-1- propanosulfonato de sodio y terc-decanoato de etenilo | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1943 | | | Acrilato y metacrilato de alcoholes dihídricos alifáticos con cadena de C2-C 18 | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1944 | | | Alcohol graso etoxilado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1945 | | | Éter de polietilenglicol (EO = 1-50) de alcoholes primarios lineales y ramificados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1946 | | | Éter vinílico de alcoholes monohídricos alifáticos saturados con cadena de C1-C 18 | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1947 | | | Isotiazolinona | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Conservador | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2028
Cuadro 3:
Listas positivas europeas de grupos de componentes orgánicos para materiales cementosos
Número EUPL | Número CE | Número CAS | Nombre del grupo de componentes cementosos orgánicos | Categoría de componentes genéricos | Función técnica | Concentración máxima tolerable en el grifo (CMT grifo, materiales cementosos ) (μg/l) | Concentración máxima tolerable total en el grifo [CMT(G) grifo, materiales cementosos ] en μg/l (A) | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Valor del componente cementoso orgánico | Valores de otras especies químicas pertinentes
1948 | | 68439-45-2 | Alcoholes, C6-C 12, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1949 | | 68439-50-9 | Alcoholes, C 12-C 14, etoxilados | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1950 | | 68551-12-2 | Alcoholes, C 12-C 16, etoxilados | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1951 | | 96130-61-9 | Alcoholes, C9-C 11, etoxilados, sulfatos, sales sódicas | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1952 | | 68585-34-2 | Alcoholes, C 10-C 16, etoxilados, sulfatos, sales sódicas | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1953 | | 68891-38-3 | Alcoholes, C 12-C 14, etoxilados, sulfatos, sales sódicas | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1954 | | 126950-60-5 | Alcoholes, C 12-C 14, secundarios | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1955 | | 84133-50-6 | Alcoholes, C 12-C 14, secundarios, etoxilados | Aditivos | | 250 | | | | 31 de diciembre de 2031
1956 | | 68439-57-6 | Alqueno (ácido sulfónico, C 14-C 16-alcano hidroxi y C 14-C16-alqueno, sales sódicas) | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1957 | | 25155-30-0 | Alquil aril sulfonato (dodecilbencenosulfonato de sodio) | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1958 | | 85117-50-6 | Alquilbenceno sulfonato de sodio (mono-C 10-C 14-alquil derivados, sodio) | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1959 | | 70592-80-2 & 1643-20-5 | Óxido de alquildimetilamina | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1960 | | 68585-47-7 | Alquil sulfato de sodio (mono-C 10-C 16-alquil ésteres) | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1961 | | 68411-30-3 | Alquil aril sulfonato (ácido bencenosulfónico, C 10-C 13 derivados, sodio) | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1962 | | 68154-99-4 | Alquil-polietoxi-polipropoxi benciléter | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1963 | | 7360-53-4 | Formiato de aluminio | Aditivos | | | | En relación con el aluminio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1964 | | 61788-90-7 | Aminas, alquil de coco dimetil-, N-óxidos | Aditivos | | 0,1, expresado como aminas | | | | 31 de diciembre de 2031
1965 | | 72906-11-7 | Alquil sulfato de sodio (mono-C9-C 13-alquil ésteres) | Aditivos | | 300 | | | | 31 de diciembre de 2031
1966 | | 68784-08-7 | Ácido butanodioico, sulfo-, C-ésteres(2-amido de coco etílicos), sales disódicas | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1967 | | 68603-42-9 | Dietanolamida de coco (coco, N,N-bis hidroxietil) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1968 | | 84712-53-8 | Sulfosuccinamato de N-coco, disodio (ácido butanoico, 4-amino-4-oxi-2-sulfo-, N-coco alquil derivados) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1969 | | 67762-90-7 | Productos de reacción de dimetilsiloxano con sílice | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1970 | | 67701-03-5 | Ácidos grasos, C 16-C 18 (ácido esteárico) | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1971 | | 61791-08-0 | Ácidos grasos, coco, productos de reacción con etanolamina, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1972 | | 50-99-7 | Glucosa | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1973 | | 50-21-5 | Ácido láctico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1974 | | 91078-68-1 | Ácidos naftalenosulfónicos, productos de reacción con formaldehído, sales sódicas | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1975 | | 68002-63-1 | Amonio cuaternario, C 14-C 18, cloruros de alquil-trimetil- | Aditivos | | 300 | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1976 | | 61789-40-0 | Compuestos de amonio cuaternario, (carboximetil)(3-cocoamidopropil)dimetil-, hidróxidos, sales internas | Aditivos | | 300 | | En relación con el amonio, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
1977 | | 73138-82-6, 61790-51-0 | Ácidos resínicos y ácidos de la colofonia | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1978 | | 8050-09-7 | Colofonia | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1979 | | 91648-56-5 | Dodecil a pentadecil éter sulfonatos de sodio | Aditivos | | 1500 | | | | 31 de diciembre de 2031
1980 | | 25322-68-3 | Polietilenglicol | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1981 | | 57-55-6 | Propano–1,2 -diol (1,2-propilenglicol) | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1982 | | 75-56-9 | Óxido de propileno | | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1983 | | 107-22-2 | Glioxal | | | | | | | 31 de diciembre de 2028
1984 | | 1000817-22-0 | Ácidos grasos, C8-C 18 y C 18 insaturado, productos de reacción con dietanolamina y óxido de propileno | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2031
1985 | | 103818-93-5 | Alcoholes, C9-C 11, etoxilados, propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1986 | | 1400790-00-2 | Alcoholes, C9-C 11, ramificados, etoxilados y propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1987 | | 169107-21-5 | Alcoholes, C9-C 11 ramificados, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1988 | | 25085-46-5 | Éster etenílico del ácido acético, polímero con cloroeteno y eteno | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
1989 | | 25213-24-5 | Éster etenílico del ácido acético, polímero con etenol | Aditivos | | | | | Peso molecular > 1 000 Da. | 31 de diciembre de 2034
1990 | | 25265-71-8 | 1,1'-Oxidi-2-propanol, mezcla de isómeros | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2034
1991 | | 4080-31-3 | Cloruro de 1-(3-cloro-2-propenil)-3,5,7-triaza-1-azoniatriciclo[3.3.1.13,7]decano | | | 15 | | | | 31 de diciembre de 2031
1992 | | 63148-62-9 | Poliditmetilsiloxano | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Antiespumante | | | | Dosis máxima = 0,5 % (en peso), sobre la base del complemento o aditivo. | 31 de diciembre de 2034
1993 | | 64742-52-5 | Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar | Agentes de desmoldeo de encofrados | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1994 | | 64742-53-6 | Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar | Agentes de desmoldeo de encofrados | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1995 | | 64742-55-8 | Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | Compuestos de curado | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1996 | | 64742-56-9 | Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar | Agentes de desmoldeo de encofrados | | 0,1 | | | | 31 de diciembre de 2028
1997 | | 66455-15-0 | Alcohol, C 10-C 14, etoxilado | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1998 | | 67701-01-3 | Ácido graso, C 12-C 18 | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
1999 | | 67701-05-7 | Ácido graso, C 16-C 18 y C 18 insaturado | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2031
2000 | | 67701-08-0 | Ácidos grasos, C8-C 18 y C 18 insaturado | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2031
2001 | | 67701-26-2 | Glicéridos, C 12-C 18 [triglicéridos C 12-C 18 (número par)] | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2031
2002 | | 68131-39-5 | Alcoholes, C 12-C 15, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2003 | | 68131-40-8 | Alcoholes, C 11-C 15, secundarios, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2004 | | 68154-97-2 | Alcoholes, C 10-C 12, etoxilados, propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2005 | | 68439-46-3 | Alcoholes, C9-C 11, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2006 | | 68439-49-6 | Éteres de polietilenglicol (OE = 1-50) de alcoholes primarios (C8-C 22) lineales y ramificados | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
2007 | | 68476-78-8 | Melazas | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2008 | | 68526-86-3 | Alcoholes, C 11-C 14-iso- | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2009 | | 68551-07-5 | Alcoholes, C8-C 18 | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2010 | | 68611-44-9 | Silano, diclorodimetil-, productos de reacción con sílice | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2011 | | 68920-66-1 | Alcoholes, C 16-C 18 y C 18, insaturados, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2012 | | 68954-91-6 | Poli(oxi–1,2 -etanodiil), α-(3-carboxi-1-oxosulfopropil)-ω-hidroxi-, C 10-C 12-alquil éteres, sales disódicas | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2037
2013 | | 69013-18-9 | Alcoholes, C8-C 18, etoxilados, propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2014 | | 69227-21-0 | Alcoholes, C 12-C 18, etoxilados, propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2015 | | 70955-07-6 | Alcoholes, sebo, propoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2016 | | 71786-60-2 | Etanol, 2,2′-iminobis-, N-C 12-C 18-alquil derivados | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2031
2017 | | 78330-21-9 | Alcoholes, C 11-C 14-iso-, ricos en C 13, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2018 | | 8002-74-2 | Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos | Complementos orgánicos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2019 | | 85409-27-4 | Ácido resínico | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2020 | | 85586-25-0 | Éster metílico de aceite de colza | | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2021 | | 93-83-4 | N,N-Bis(2-hidroxietil)oleamida | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Aditivo para agentes de desmoldeo de encofrados | | | | | 31 de diciembre de 2031
2022 | | 97043-91-9 | Alcoholes, C9-C 16, etoxilados | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
rápidamente | | | Ésteres de poliglicol de los ácidos grasos | | | | | | | 31 de diciembre de 2034
2024 | | | Ácido metalilsulfónico, sales | | | 0,25 | | | | 31 de diciembre de 2031
2025 | | | Éter de policarboxilato hecho de una combinación de lo siguiente: — | ácido acrílico (n.o CAS 79-10-7) y/o — | poli(oxi–1,2 -etanodiil), α-[4-(eteniloxi)butil]-ω-hidroxi- (n.o CAS 126682-74-4) y/o — | poli(oxi–1,2 -etanodiil), α-(3-metil-3-buten-1-il)-ω-hidroxi- (n.o CAS 110412-77-6), y/o — | hidroxipropil acrilato (n.o CAS 25584-83-2) y/o — | polietilenglicol monometalil éter (n.o CAS 31497-33-3) | Aditivos | | | Poli(oxi–1,2 -etanodiil), α-(3-metil-3-buten-1-il)-ω-hidroxi- (n.o CAS 110412-77-6) CMTgrifo = 1 μg/l Isoprenol CMTgrifo = 2,5 μg/l | | Oligómeros < 1000 Da < 1 %; contenido residual de ácido acrílico < 0,05 %; hidroxipropil acrilato (n.o CAS 25584-83-2) < 0,0025 %; óxido de etileno (n.o CAS 75-21-8) < 0,0005 %. | 31 de diciembre de 2034
2026 | | | Sulfonatos de melamina | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2027 | | | Sulfonatos de naftaleno | Aditivos | | | | | | 31 de diciembre de 2031
2028 | | | Sustancias que liberan formaldehído | Aditivos, complementos orgánicos, agentes de desmoldeo de encofrados | Conservador | | | | Solo debe utilizarse como conservante para productos envasados; sin efectos antimicrobianos en la superficie del producto, deberá someterse a ensayo de conformidad con el anexo II, secciones 7.3 y 8.5, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/368. | 31 de diciembre de 2031
Notas:
1. Nota 1: Explicación de las notas de los cuadros 2 y 3
i. | El significado de las notas de los cuadros 2 y 3 es el siguiente: A. | La concentración máxima tolerable total en el grifo [CMT(G)grifo, materiales cementosos] se refiere a la concentración máxima permitida de las sustancias determinadas que migran a partir de materiales cementosos a aguas destinadas al consumo humano como el total del elemento o ion indicado en el anexo V. B. | Las especies químicas pertinentes son aquellas identificadas de conformidad con el anexo IV, sección 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/365.
2. Nota 2: Alcance de una autorización
i. | Cuando un componente cementoso orgánico que aparece en la lista como entrada individual también está contemplado en una entrada colectiva, las condiciones de uso, especificaciones y fechas de vencimiento aplicables a este componente cementoso orgánico serán exclusivamente las indicadas en la entrada individual.
ii. | Cuando un componente cementoso orgánico aparezca en la lista en su forma anhidra, se considerará que su aprobación cubre su forma hidratada.
iii. | Salvo que se indique lo contrario en los cuadros 2 y 3, las siguientes sales de ácidos, fenoles y alcoholes autorizados se considerarán cubiertas por esa autorización: aluminio, amonio, bario, calcio, cobalto, cobre, europio, gadolinio, hierro, lantano, litio, magnesio, manganeso, potasio, sodio, terbio y zinc. Esto está sujeto al cumplimiento del valor de CMT grifo, materiales cementosos correspondiente para el elemento o ion que sea el mismo que se muestra en el anexo V en relación con los materiales cementosos. En determinados casos, cuando la evaluación de la seguridad señale temores relacionados con el uso de ácidos libres, solo las sales deben ser autorizadas, con la indicación en la lista de la palabra «sales».
iv. | A efectos de la primera lista positiva europea de componentes cementosos orgánicos, los polímeros utilizados como componentes de aditivos que se fabriquen exclusivamente con monómeros autorizados se considerarán cubiertos por dichas autorizaciones.
v. | Después de la publicación de la primera lista positiva europea de componentes cementosos orgánicos, en el caso de los polímeros, la entrada de la lista positiva europea corresponderá a los monómeros y otros reactivos utilizados en el polímero, y los polímeros fabricados a partir de monómeros y otros reactivos autorizados se considerarán cubiertos por estas entradas.
vi. | En el caso de los polímeros utilizados como componentes de fibras o aditivos, se aplicará mutatis mutandis el anexo I, sección 2, incisos v) a viii).
vii. | Las fibras de composiciones metálicas aprobadas en la lista positiva europea para materiales metálicos, también están autorizadas para su uso en materiales cementosos.
viii. | Las entradas del cuadro 1 cubren las nanoformas solo cuando se indica explícitamente en la aprobación de esa entrada.
3. Nota 3: Condiciones de uso adicionales
i. | Solo podrán utilizarse como componentes cementosos orgánicos las sustancias activas biocidas pertenecientes al tipo de producto 6 (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012.
ANEXO IV
LISTA POSITIVA EUROPEA DE COMPOSICIONES DE ESMALTES, CERÁMICAS Y OTROS MATERIALES INORGÁNICOS
Cuadro 1
Listas positivas europeas de composiciones de esmaltes, cerámica y otros materiales inorgánicos
Número EUPL | Categoría del material | Subcategoría del material | Composición aceptada | Componentes aceptados de composiciones inorgánicas | Especies químicas pertinentes que deben analizarse en las aguas de migración (A) | Concentración máxima tolerable en el grifo de las especies químicas pertinentes (CMT grifo, materiales inorgánicos ) en μg/l (A) | Condiciones de uso | Fecha de vencimiento
Identidad del componente | Concentración mínima (%p) | Concentración máxima (%p)
2029 | Esmalte | Esmalte | Esmalte | SiO2 | 25 | 80 | Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr | En relación con los elementos, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
B2O3 | 0 | 20
Na2O | 0 | 30
K2O | 0 | 10
Li2O | 0 | 10
CaO | 0 | 10
BaO | 0 | 15
SrO | 0 | 5,0
Sb2O3 | 0 | 1,0
MgO | 0 | 5,0
CeO2 | 0 | 15
ZnO | 0 | 10
Al2O3 | 0 | 5,0
CoO | 0 | 5,0
NiO | 0 | 3,0
CuO | 0 | 3,0
MnO2 | 0 | 5,0
Fe2O3 | 0 | 5,0
MoO3 | 0 | 5,0
P2O5 | 0 | 5,0
SnO2 | 0 | 5,0
TiO2 | 0 | 16
ZrO2 | 0 | 30
F | 0 | 10
Cr2O3 | 0 | 3,0
2030 | Esmalte | Vidrio | Vidrio borosilicato | SiO2 | 80 | 100 | Al, B, Cd, Pb | En relación con los elementos, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
B2O3 | 7,0 | 13
Al2O3 | 0 | 2,4
Na2O | 0 | 2,0
K2O | 0 | 2,0
2031 | Esmalte | Vidrio | Vidrio sódico-cálcico | SiO2 | 60 | 85 | Al, B, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, Ti, Zr | En relación con los elementos, véase el anexo V. | | 31 de diciembre de 2031
B2O3 | 0 | 15
Al2O3 | 0 | 10,0
Na2O | 0 | 15
K2O | 0 | 5,0
CaO | 0 | 15
MgO | 0 | 5,0
BaO | 0 | 5,0
SrO | 0 | 1,0
Sb2O3 | 0 | 1,0
CeO2 | 0 | 1,0
CoO | 0 | 1,0
NiO | 0 | 1,0
CuO | 0 | 1,0
MnO2 | 0 | 1,0
Fe2O3 | 0 | 1,0
MoO3 | 0 | 1,0
SnO2 | 0 | 1,0
TiO2 | 0 | 1,0
ZrO2 | 0 | 1,0
Cr2O3 | 0 | 1,0
2032 | Cerámica | Cerámica de óxido | Cerámica de Al2O3 y SiO2 | Al2O3 | 0 | 99,99 | Al, B, Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr, Ti, Y, Zr | En relación con los elementos, véase el anexo V. | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido de manera intencionada. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
SiO2 | 0 | 92
B2O3 | 0 | 2,0
BaO | 0 | 0,2
CaO | 0 | 8,0
Cr2O3 | 0 | 2,0
Fe2O3 | 0 | 4,0
K2O | 0 | 3,0
MgO | 0 | 3,0
MnO2 | 0 | 3,5
Na2O | 0 | 3,0
P2O5 | 0 | 0,1
SrO | 0 | 0,5
TiO2 | 0 | 2,5
ZrO2 | 0 | 3,0
Y2O3 | 0 | 0,4
2033 | Cerámica | Cerámica de óxido | Cerámica de ZrO2 | Al2O3 | 0 | 95 | Al, Cd, Hf, Pb, Pr, Ti, Y, Zr | En relación con los elementos, véase el anexo V. | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido de manera intencionada. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
ZrO2 | 5,0 | 99
HfO2 | 0 | 2,0
MgO | 0 | 4,0
CaO | 0 | 0,1
Fe2O3 | 0 | 0,1
SiO2 | 0 | 5,0
TiO2 | 0 | 0,5
Y2O3 | 0 | 8,5
Pr2O3 | 0 | 0,2
Na2O | 0 | 0,1
K2O | 0 | 0,1
2034 | Cerámica | Cerámica de óxido | Cerámica de ferrita dura | FeO/Fe2O3 | 80 | 95 | Al, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr | En relación con los elementos, véase el anexo V. | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido de manera intencionada. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
Al2O3 | 0 | 3,0
BaO | 0 | 12
CaO | 0 | 3,0
Cr2O3 | 0 | 0,1
Bi2O3 | 0 | 0,4
MnO | 0 | 3,0
NiO | 0 | 0,1
P2O5 | 0 | 0,1
SiO2 | 0 | 5,0
SrO | 0 | 12
MgO | 0 | 0,1
Na2O | 0 | 0,1
ZnO | 0 | 0,1
CuO | 0 | 0,1
2035 | Cerámica | Cerámica sin óxido | Cerámica de carburo de silicio (SiC) | SiC | 78 | 100 | Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti, Y, Zr Benzo(a)pireno Suma de cuatro HAP: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno | En relación con los elementos, véase el anexo V. Benzo(a)pireno CMTgrifo = 0,001 Suma de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno CMTgrifo = 0,01 | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido intencionadamente. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
Si | 0 | 22
Al | 0 | 2,0
Al2O3 | 0 | 5,0
B | 0 | 3,0
C | 0 | 5,0
Ca | 0 | 0,1
Fe | 0 | 0,2
Fe2O3 | 0 | 3,0
Na | 0 | 0,1
Ni | 0 | 0,1
SiO2 | 0 | 3,0
Ti | 0 | 0,2
Y2O3 | 0 | 3,0
ZrB2 | 0 | 11
MgO | 0 | 0,1
2036 | Cerámica | Cerámica sin óxido | Cerámica de carburo de silicio con carbono libre (SISIC-C) | SiC | 55 | 90 | Al, B, Cd, Ni, Pb, Ti Benzo(a)pireno Suma de cuatro HAP: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno | En relación con los elementos, véase el anexo V. Benzo(a)pireno CMTgrifo = 0,001 Suma de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno CMTgrifo = 0,01 | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido intencionadamente. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
C | 5,0 | 40
Al | 0 | 0,2
B | 0 | 0,5
Ca | 0 | 0,1
Fe | 0 | 0,2
Ni | 0 | 0,1
Si | 2,0 | 15
SiO2 | 0 | 2,5
Ti | 0 | 0,2
2037 | Cerámica | Cerámica sin óxido | Cerámica de carburo de wolframio (WC) | WC | 90 | 100 | Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, W Benzo(a)pireno Suma de cuatro HAP: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno | En relación con los elementos, véase el anexo V. Benzo(a)pireno CMTgrifo = 0,001 Suma de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno CMTgrifo = 0,01 | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido intencionadamente. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
Cr3C2 | 0 | 1,0
Mo | 0 | 1,0
Ni | 0 | 8,0
2038 | Cerámica | Cerámica sin óxido | Cerámica de nitruro de silicio (SN) | Si3N4 | 78 | 97 | Al, Cd, La, Pb, Ti, Y, Zr | En relación con los elementos, véase el anexo V. | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido de manera intencionada. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
Al2O3 | 0 | 7,0
CaO | 0 | 2,0
Fe2O3 | 0 | 1,0
La2O3 | 0 | 6,0
MgO | 0 | 4,0
SiO2 | 0 | 7,0
TiO2 | 0 | 5,0
Y2O3 | 0 | 3,0
ZrO2 | 0 | 3,0
2039 | Cerámica | Materiales cerámicos hechos de carbono | Grafitos | No existen requisitos de composición específicos. Entre los materiales de partida figuran el lignito, el carbón y el coque de petróleo, que se mezclan con un aglutinante, como el alquitrán o una resina plástica, y después se recuecen a una temperatura de entre 600° C y 1 000 ° C. De este modo se obtienen grafitos de carbono, que se utilizan para aplicaciones como cojinetes de deslizamiento, anillos herméticos o componentes de bombas. En otra fase de fabricación opcional, la grafitización, estos grafitos de carbono se vuelven a recocer a una temperatura de hasta 3 000 ° C. Esto hace que los cristales de grafito individuales se agranden, lo que provoca un aumento de la densidad. Los contaminantes se queman para mejorar la pureza. | Cd, Pb Benzo(a)pireno Suma de cuatro HAP: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno | En relación con los elementos, véase el anexo V. Benzo(a)pireno CMTgrifo = 0,001 Suma de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno CMTgrifo = 0,01 | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido intencionadamente. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. Primer recocido a una temperatura de entre 600° C y 1 000 ° C; segundo recocido a una temperatura de hasta 3 000 ° C. En el caso de los grafitos impregnados con una resina orgánica, la resina debe evaluarse por separado de acuerdo con las directrices sobre los revestimientos. | 31 de diciembre de 2031
2040 | Cerámica | Materiales cerámicos hechos de carbono | Capa de carbono amorfo | No existen requisitos de composición específicos. Estos revestimientos pueden producirse mediante distintos métodos. Esto da lugar a la formación de capas cristalinas de grafito y diamante. | Cd, Pb Benzo(a)pireno Suma de cuatro HAP: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno | En relación con los elementos, véase el anexo V. Benzo(a)pireno CMTgrifo = 0,001 Suma de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno CMTgrifo = 0,01 | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido intencionadamente. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
2041 | Cerámica | Materiales cerámicos hechos de carbono | Fibras de carbono | No existen requisitos de composición específicos. Estas fibras están hechas de fibras orgánicas, como las de viscosa o poliacrilonitrilo, que se transforman en carbono por pirólisis. | Cd, Pb Benzo(a)pireno Suma de cuatro HAP: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno | En relación con los elementos, véase el anexo V. Benzo(a)pireno CMTgrifo = 0,001 Suma de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno CMTgrifo = 0,01 | El plomo y el cadmio solo pueden estar presentes como impurezas en pequeñas cantidades que sean técnicamente inevitables y no se hayan añadido intencionadamente. El contenido de estos elementos será inferior al 0,02 % (en peso) y deberá declararse en la composición. | 31 de diciembre de 2031
2042 | Otros materiales inorgánicos | Mezcla de óxidos metálicos | Revestimientos de mezcla de óxidos metálicos (MMO) de óxido de iridio y óxido de tántalo | IrO2 | 50 | 85 | No se requieren ensayos de migración para Ir ni Ta. | | Utilizados como revestimientos de ánodos de titanio. Espesor máximo de la capa: 20 μm. | 31 de diciembre de 2031
Ta2O5 | 15 | 50
Notas:
1. Nota 1: Explicación de las notas del cuadro 1
El significado de la nota del cuadro 1 es el siguiente:
A. | Las especies químicas pertinentes son aquellas identificadas de conformidad con el anexo IV, sección 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/365.
2. Nota 2: Condiciones de uso adicionales
A efectos de esta lista positiva, para los elementos pertinentes en el agua de migración, se aplicarán los valores de CMT grifo, materiales inorgánicos correspondientes que figuran en el anexo V para esmaltes, cerámica y otros materiales inorgánicos.
ANEXO V
CMT
grifo
PARA LOS METALES PERTINENTES EN EL AGUA DE MIGRACIÓN
Los siguientes datos se ofrecen solo a efectos informativos:
a) | valor de referencia;
b) | factor de asignación;
c) | CMTgrifo para materiales metálicos.
Cuadro 1
CMT
grifo
de los metales para los tipos de materiales específicos
Metales | Valor de referencia | Materiales orgánicos | Materiales metálicos | Materiales cementosos | Esmaltes, cerámica y otros materiales inorgánicos
CMT grifo, materiales orgánicos [μg/l] | Factor de asignación | CMT grifo, materiales metálicos [μg/l] | Factor de asignación | CMT grifo, materiales cementosos [μg/l] | Factor de asignación | CMT grifo, materiales inorgánicos [μg/l] | Factor de asignación
Aluminio | Al | Valor paramétrico en el anexo I, parte C, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 20 | 10 % | 100 | 50 % | 30 | 15 % | 100 | 50 %
Amonio | NH4 + | Valor paramétrico en el anexo I, parte C, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 50 | 10 % | | | 50 | 10 % | |
Antimonio | Sb | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 1,0 | 10 % | 5,0 | 50 % | 1,0 | 10 % | 1,0 | 10 %
Arsénico | As | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | | | 5,0 | 50 % | 1,0 | 10 % | |
Bario | Ba | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 50 | 10 % | | | 50 | 10 % | 50 | 10 %
Bismuto | Bi | No disponible | | | No disponible | | | | No disponible |
Boro | B | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 150 | 10 % | | | 150 | 10 % | 150 | 10 %
Cadmio | Cd | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | | | 2,5 | 50 % | 0,5 | 10 % | 0,25 | 5 %
Calcio | Ca | No procede | | | | | | | |
Cerio | Ce | No disponible | | | | | No disponible | | No disponible |
Cromo | Cr | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184, hasta el 12 de enero de 2036 | 5,0 | 10 % | 25 | 50 % | 5,0 | 10 % | 5,0 | 10 %
Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184, después del 12 de enero de 2036 | 2,5 | 10 % | 13 | 50 % | 2,5 | 10 % | 2,5 | 10 %
Cobalto | Co | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 2,5 | 10 % | | | 2,5 | 10 % | 13 | 50 %
Cobre | Cu | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 200 | 10 % | 1800 | 90 % | 200 | 10 % | 200 | 10 %
Europio | Eu | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 2,5 | 10 % | | | 2,5 | 10 % | |
Fluoruro | F- | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 150 | 10 % | | | 150 | 10 % | |
Gadolinio | Ga | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 2,5 | 10 % | | | 2,5 | 10 % | |
Hafnio | Hf | No disponible | | | | | | | No disponible |
Hierro | Fe | Valor paramétrico en el anexo I, parte C, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 20 | 10 % | 100 | 50 % | 20 | 10 % | 20 | 10 %
Lantano | La | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 2,5 | 10 % | | | 2,5 | 10 % | 13 | 50 %
Plomo | Pb | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | | | 2,5 | 50 % | 0,5 | 10 % | 0,25 | 5 %
Litio | Li | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 30 | 10 % | | | 30 | 10 % | 30 | 10 %
Magnesio | Mg | No procede | | | | | | | |
Manganeso | Mn | Valor paramétrico en el anexo I, parte C, de la Directiva (UE) 2020/2184 | 5,0 | 10 % | 25 | 50 % | 5,0 | 10 % | 25 | 50 %
Molibdeno | Mo | No disponible | | | No disponible | | | | No disponible |
Níquel | Ni | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | | | 10 | 50 % | 2,0 | 10 % | 2,0 | 10 %
Potasio | K | No procede | | | | | | | |
Praseodimio | Pr | No disponible | | | | | | | No disponible |
Selenio | Se | Valor paramétrico en el anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 | | | 10 | 50 % | | | |
Sodio | Na | No procede | | | | | | | |
Estroncio | Sr | No disponible | | | | | | | No disponible |
Terbio | Tb | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 2,5 | 10 % | | | | | |
Estaño | Sn | No disponible | | | | | | | |
Titanio | Ti | No disponible | | | No disponible | | | | No disponible |
Wolframio | W | Límite de migración específica (LME) para la entrada relativa a la sustancia para MCA n.o 1064 establecido en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 2,5 | 10 % | | | 2,5 | 10 % | 2,5 | 10 %
Vanadio | V | No disponible | No disponible | | | | | | |
Itrio | Y | No disponible | | | | | | | No disponible |
Zinc | Zn | Límite de migración específica (LME) establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión | 250 | 10 % | 2250 | 90 % | 250 | 10 % | |
Circonio | Zr | No disponible | No disponible | | | | | | No disponible |
Notas:
«No procede» se refiere a que el metal no es peligroso y no se aplica ninguna CMTgrifo.